# Если строка начинается со знака # - это комментарий
# Если строка начинается со знака > - это команда определения языка ll=......
# Если строка начинается со знака * - это описание ОБИС-кода, помимо перевода будет замещён хардкодный справочник обис-кодов.
# ** - ОБИС код набора СПОДЭС-3
# *@ - ОБИС код набора СПОДУС
# 	default - это базовый язык, на котором указаны сигнатуры
# Если строка насинается с двоеточия - это сигнатура (регистро-зависимая), конечные пробелы убираются
# если строка содержит строку вида zz=xxxx - это строка словаря (от знака= до конца строки)
# строка, начинающаяся с любого слова после которого пробел - это идентификатор (регистрозависмый)
# После идентификатора любые символы иогнорируются. При одинаковых идентификаторах берется первый
# Пример описания строки с символьным тэгом tag1
# tag1
# ru=Строка языка ru
# en=Строка языка en

>ru=Русский (Russian)
>en=English
>zh=中文 (China, no release)

:Elmeter3. Утилита проверки связи с устройствами
	en=ElMeter3. Utility test communication and exchange with devices
	zh=ElMeter3. 測試dlms交換

:Помощь
	en=Help
	zh=救命

:Подключение DLMS
	en=DLMS Connect
	zh=連接DLMS

:Открыть экран помощи
	en=Open Help window 
	zh=Open Help window

:Обратная связь с разработчиком
	en=Contact the developer
	zh=聯繫開發人員

:Кляуза
	en=A complaint
	zh=意見
	
:Новое подключение
	en=New connection
	zh=新的連接

:Универсальный драйвер обмена
	en=Universal Exchange Driver
	zh=通用交換驅動程序

:Закрыть вкладку
	en=Close tab
	zh=關閉選項卡

:Закрыть текущую активную вкладку
	en=Close current active tab
	zh=關閉當前活動標籤

:Выход
	en=Exit
	zh=出口

:Закончить работу с программой
	en=Exit program
	zh=退出程序

:Инструменты
	en=Tools
	zh=儀器

:Вспомогательные инструменты
	en=Auxiliary tools
	zh=輔助工具

:Новый терминал
	en=New terminal
	zh=新終端

:Окно териминала обмена через соединение
	en=Connection terminal exchange window
	zh=Connection terminal exchange window

:Проверка обмена по протоколу DLMS
	en=DLMS Protocol testing
	zh=DLMS協議測試

:Настройки
	en=Settings
	zh=的設置

:Настройки программы
	en=Program settings
	zh=程序設置

:Ошибка инициализации глобального модуля данных
	en=Global Data Module Initialization Error
	zh=初始化錯誤

:Ошибка инициализации диспетчера вкладок
	en=Tab Manager Initialization Error
	zh=初始化錯誤

:Программа не поддерживает запуск с сетевого диска или ROM-диска
	en=The program does not support starting from a network drive or a ROM disk.
	zh=The program does not support starting from a network drive or a ROM disk.

:ElMeter3 запущен
	en=ElMeter3 starting
	zh=ElMeter3 starting

:Справочник OBIS-кодов инициализирован
	en=OBIS Code handbook Initialized
	zh=OBIS Code handbook Initialized

:Ошибка инициализации справочника OBIS-кодов:
	en=Error initializing OBIS codes handbook:
	zh=Error initializing OBIS codes handbook:

:Справочник COSEM-классов инициализирован
	en=COSEM class handbook initialized
	zh=COSEM class handbook initialized

:Ошибка инициализации справочника COSEM классов:
	en=Error initializing the COSEM class handbbook:
	zh=Error initializing the COSEM class handbbook:

:Вы уверены, что хотите выйти из программы ElMeter3?
	en=Exit the program?
	zh=Exit the program?

:Модем Quectel
	en=Quectel terminal
	zh=Quectel terminal

:Добавить окно терминала, заточенного  под модем Quectel
	en=Add Quectel terminal tab
	zh=Add Quectel terminal tab

:Закрыть окно без применения изменений
	en=Close the window without saving changes
	zh=Close the window without saving changes

:Сохранить изменения
	en=Save changes
	zh=Save changes

:Выберите язык интерфейса системы
	en=Select system interface language
	zh=Select system interface language

:Изменения вступят в силу при следующем запуске.
	en=Changes will take effect the next time you start.
	zh=Changes will take effect the next time you start.

:Язык системы:
	en=Interface language
	zh=Interface language

:Файл
	en=File
	zh=File

:Подключение
	en=Connect
	zh=Connect

:-
	en=-
	zh=-

:F_StartLogo_ELM3
	en=F_StartLogo_ELM3
	zh=F_StartLogo_ELM3

:Подождите немного, пожалуйста....
	en=Wait, please...
	zh=Wait, please...

:Порт:
	en=Port
	zh=Port

:Скорость:
	en=Rate
	zh=Rate

:Адрес  клиента:
	en=Client address
	zh=Client address

:Адрес счетчика (Верх, низ):
	en=Meter address
	zh=Meter address

:Пароль счетчика:
	en=Meter password
	zh=Meter password

:Размер:
	en=Size
	zh=Size

:Тип клиента:
	en=Client type
	zh=Client type

:Взять пароль:
	en=Psw preset
	zh=Psw preset

:Адрес, который подставляется в пакеты HDLC. Три первых значения предопределенные
	en=The address that is inserted into the HDLC packets. The first three values are predefined.
	zh=The address that is inserted into the HDLC packets. The first three values are predefined.

:Принудительный размер адреса HDLC для счетчика
	en=Forced HDLC address size for meter
	zh=Forced HDLC address size for meter

:Обновить список портов
	en=Refresh port list
	zh=Refresh port list

:Консоль вывода
	en=Console
	zh=Console

:Информационная модель
	en=Info-model
	zh=Info-model

:Перечитать из устройства все атрибуты класса
	en=Reload all attributes
	zh=Reload all attributes

:Прочитать значение текущего атрибута
	en=Reload attribute
	zh=Reload attribute

:Выполнение команд
	en=Execute command
	zh=Execute command

:Запрос инфо-модели
	en=Load Info-model
	zh=Load Info-model

:Опрос счетчика
	en=Interrogate meter
	zh=Interrogate meter

:Очистить консоль
	en=Clear console
	zh=Clear console

:Очистить консоль вывода от строк
	en=Clear console
	zh=Clear console

:Параметры
	en=Parameters
	zh=Parameters

:Дополнительные параметры, связанные с DLMS и HDLC
	en=Addition parameters for DLMS and HDLC
	zh=Addition parameters for DLMS and HDLC

:Перезагрузить список портов
	en=Refresh list of ports
	zh=Refresh list of ports

:Выполнить сценарий
	en=Execute script
	zh=Execute script

:Распахнуть
	en=Expand
	zh=Expand

:Распахнуть текущий узел
	en=Expand current node
	zh=Expand current node

:Прочитать атрибут
	en=Load attribute
	zh=Load attribute

:Прочитать все атрибуты
	en=Load all attributes
	zh=Load all attributes

:Алиасы логгера:
	en=Logger aliases
	zh=Logger aliases

:Канал ошибок:
	en=Error channel
	zh=Error channel

:Эта консоль установлена в качестве консоли ошибок
	en=Error console assigned
	zh=Error console assigned

:Опрос устройства
	en=Interrogate device
	zh=Interrogate device

:Опрос устройства проведен успещно
	en=Interrogate successfully
	zh=Interrogate successfully

:Информационная модель COSEM/DLMS
	en=Info-model COSEM/DLMS
	zh=Info-model COSEM/DLMS

:Модель тайпит
	en=Info-model TaiPit
	zh=Info-model TaiPit

:Отсутствует виртуальный метод
	en=Missing virtual method
	zh=Missing virtual method

:Объект не найден
	en=Object not found
	zh=Object not found

:Отсутствует необходимая инициализация
	en=The object is not initialized
	zh=The object is not initialized

:Возникла исключительная ситуация
	en=Exception occurred
	zh=Exception occurred
	
:Неправильные данные
	en=Wrong data
	zh=Wrong data

:Некорректное значение
	en=Invalid value
	zh=Invalid value

:Эта функция еще не реализована
	en=This feature is not yet implemented
	zh=This feature is not yet implemented

:Ошибка протокола обмена
	en=Exchange protocol error
	zh=Exchange protocol error

:Неверный пароль
	en=Invalid password
	zh=Invalid password

:Недостаточно прав доступа
	en=Not enough access rights
	zh=Not enough access rights

:Ошибка контрольной суммы
	en=CRC error
	zh=CRC error

:Алгоритм зашел в тупик
	en=The programmer was wrong. DeadEnd.
	zh=The programmer was wrong. Deadend.

:Объект не открыт
	en=Object not open
	zh=Object not open
 
:Операция прервана пользователем
	en=Operation aborted by user
	zh=Operation aborted by user

:Запрошенные данные не поддерживаются
	en=Requested data is not supported
	zh=Requested data is not supported

:Режим работы не поддерживается
	en=Operation not supported
	zh=Operation not supported

:Устройство изменено
	en=Device changed
	zh=Device changed

:Выход за пределы диапазона
	en=Out of range
	zh=Out of range

:Общая ошибка
	en=General error
	zh=General error

:Ошибка системы
	en=System error
	zh=System error

:Ошибка создания объекта
	en=Error creating object
	zh=Error creating object

:Неизвестный объект
	en=Unknown Object
	zh=Unknown Object

:Ошибка формата данных
	en=Data format error
	zh=Data format error

:Внутренняя ошибка программы
	en=Internal program error
	zh=Internal program error

:Ошибка парсинга структуры данных
	en=Error parsing data structure
	zh=Error parsing data structure

:Баг в программе
	en=A bug was detected in the program
	zh=A bug was detected in the program

:Ошибка системы шифрования/дешифрования
	en=Encryption / Decryption Error
	zh=Encryption / Decryption Error

:Нет данных для обработки
	en=No data to process
	zh=No data to process

:Общая ошибка чтения
	en=General reading error
	zh=General reading error

:Общая ошибка записи
	en=General write error
	zh=General write error

:Общая ошибка открытия
	en=General opening error
	zh=General opening error

:Общая ошибка удаления
	en=General delete error
	zh=General delete error

:Превышено время ожидания
	en=Timed out
	zh=Timed out

:Очистка не удалась
	en=Clearing error
	zh=Clearing error

:Перенос не удался
	en=Transfer failed
	zh=Transfer failed

:Ошибка чтения файла
	en=Error reading file
	zh=Error reading file

:Ошибка записи файла
	en=Error writing file
	zh=Error writing file

:Ошибка открытия файла
	en=Error opening file
	zh=Error opening file

:Не удалось загрузить конфигурацию
	en=Failed to load configuration
	zh=Failed to load configuration

:Не удалось сохранить конифигурацию
	en=Failed to save configuration
	zh=Failed to save configuration	

:Ошибка от внешнего устройства
	en=Error from external device
	zh=Error from external device

:Команда не поддерживается
	en=Command not supported
	zh=Command not supported

:Ошибка контрольной суммы
	en=CRC Error
	zh=CRC Error

:Ошибка формата данных
	en=Data format error
	zh=Data format error

:Запись не поддерживается
	en=Writing is not supported
	zh=Writing is not supported

:Запись запрещена
	en=Writing to the device is denied
	zh=Writing to the device is denied

:Формат команды неправильный
	en=The format of the command is incorrect
	zh=The format of the command is incorrect

:Неправильные данные
	en=WrongData
	zh=WrongData

:Тип команды не поддерживается
	en=Command type not supported
	zh=Command type not supported

:OBIS код не поддерживается
	en=OBIS code is not supported
	zh=OBIS code is not supported

:Истекло время на исполнение команды
	en=Expired time for command execution
	zh=Expired time for command execution

:Аппаратная ошибка устройства
	en=Device hardware error
	zh=Device hardware error

:Недоступно через этот канал связи
	en=Not available through this link
	zh=Not available through this link

:Недопустимая метка времени
	en=Invalid timestamp
	zh=Invalid timestamp

:Превышено количество исправлений в сутки
	en=Exceeded number of corrections per day
	zh=Exceeded number of corrections per day

:Ошибка программирования счетчика
	en=Error programming meter
	zh=Error programming meter

:Несоответствие данных входам/выходам
	en=Data mismatch between general pin out/input
	zh=Data mismatch between general pin out/input

:Ошибка чтения из базы данных
	en=Error reading from database
	zh=Error reading from database

:Ошибка записи в базу данных
	en=Error writing to database
	zh=Error writing to database

:Ошибка открытия объекта базы данных
	en=Error Opening Database Object
	zh=Error Opening Database Object

:Ошибка удаления объекта базы данных
	en=Error deleting from database
	zh=Error deleting from database

:Сервер обновлений недоступен
	en=Update Server Unavailable
	zh=Update Server Unavailable

:Подсистема не обнаружена
	en=Subsystem not found
	zh=Subsystem not found

:Внутренняя ошибка сервера
	en=Internal Server Error
	zh=Internal Server Error

:Ошибка связи
	en=Link error
	zh=Link error

:Ошибка протокола
	en=Protocol error
	zh=Protocol error

:Сервер занят
	en=Server is busy
	zh=Server is busy

:Подсистема занята
	en=Subsystem is busy
	zh=Subsystem is busy

:Ошибка обновления файлов
	en=Error updating files
	zh=Error updating files

:Неправильный формат данных
	en=Incorrect data format
	zh=Incorrect data format
	
:Ошибка аутентификации
	en=Authentication Error
	zh=Authentication Error

:Процесс публикации уже идет
	en=Publication already started
	zh=Publication already started

:Неожиданный разрыв соединения
	en=Unexpected disconnection
	zh=Unexpected disconnection

:Внутренняя ошибка клиента
	en=Internal client error
	zh=Internal client error

:В пакете HDLC несоответствие адреса удаленной станции
	en=The remote station HDLC-address mismatch
	zh=The remote station HDLC-address mismatch

:В пакете HDLC несоответствие адреса исходящей станции
	en=The master station HDLC-address mismatch
	zh=The master station HDLC-address mismatch	

:Пакет HDLC не был принят/доставлен.
	en=Packet transfer failed
	zh=Packet transfer failed

:Ошибка парсинга HDLC пакета
	en=Error parsing HDLC packet
	zh=Error parsing HDLC packet

:HDLC: неправильное состояние соединения
	en=Wrong Connection State
	zh=Wrong Connection State

:HDLC: станция не принимает пакеты, возможно занята
	en=Station does not receive packets (possibly busy)
	zh=Station does not receive packets (possibly busy)

:HDLC: станция не может распознать кадр
	en=The HDLC-station can not recognize the frame
	zh=The HDLC-station can not recognize the frame

:HDLC: соединение разорвано
	en=HDLC-connection lost
	zh=HDLC-connection lost

:HDLC: Нарушение нумерации кадров
	en=HDLC-frame numbering violation
	zh=HDLC-frame numbering violation

:HDLC: Нарушение логики обмена
	en=Disruption of the HDLC-exchange logic
	zh=Disruption of the HDLC-exchange logic

:HDLC: Ошибка формата данных
	en=HDLC-data format Error
	zh=HDLC-data format Error

:DLMS: Неизвестный код действия
	en=Unknown HDLC-action code
	zh=Unknown HDLC-action code

:DLMS: Неправильный тип LLC заголовка
	en=Incorrect Type LLC Header
	zh=Incorrect Type LLC Header
	
:DLMS: Несогласованность размера APDU с размерами ее полей
	en=Inconsistency of the size of the APDU with the size of its fields
	zh=Inconsistency of the size of the APDU with the size of its fields
	
:DLMS: Неправильные данные
	en=Incorrect DLMS-data
	zh=Incorrect DLMS-data

:DLMS: Ошибка парсинга
	en=Parsing error
	zh=Parsing error

:DLMS: Неизвестный PDU
	en=Unknown PDU
	zh=Unknown PDU

:DLMS: Нарушение протокола
	en=Proptocol error
	zh=Proptocol error

:DLMS: Ошибка ассоциации
	en=Association Error
	zh=Association Error

:Недостаточно данных для декодирования
	en=Not enough data to decode
	zh=Not enough data to decode

:Переполнение при декодировании
	en=Overflow occured during decoding
	zh=Overflow occured during decoding

:Несогласованность длины объекта и буфера
	en=Inconsistent object and buffer lengths
	zh=Inconsistent object and buffer lengths

:Неподдерживаемый тип
	en=Unsupported type
	zh=Unsupported type

:Тэг объекта недопустим
	en=Tag of the object is not allowed
	zh=Tag of the object is not allowed
	
:Ошибка №
	en=Error #
	zh=Error #

:BER: Не указаны класс и тип объекта
	en=BER: Class and type of object are not indicated
	zh=BER: Class and type of object are not indicated

:BER: Неправильный класс объекта
	en=BER: Wrong object class
	zh=BER: Wrong object class

:BER: Неправильный тип объекта
	en=BER: Wrong object type
	zh=BER: Wrong object type

:Исключение при инициализации
	en=An exception occurred during initialization
	zh=An exception occurred during initialization

:Инициализация прошла успешно
	en=Initialization successful
	zh=Initialization successful

:При инициализации возникли ошибки:
	en=During initialization errors occurred:
	zh=During initialization errors occurred:

:Ошибка при записи локальной конфигурации:
	en=Error writing local configuration:
	zh=Error writing local configuration:

:Ошибка	
	en=Error
	zh=Error

:Сообщение
	en=Notice
	zh=Notice

:Предупреждение
	en=Warning
	zh=Warning

:Вопрос
	en=Question
	zh=Question

:Отсутствует объект для чтения
	en=Missing object to read
	zh=Missing object to read

:Объект для чтения другого типа
	en=Object to read different type
	zh=Object to read different type
	
:Отсутствует объект для записи
	en=Missing object to write
	zh=Missing object to write

:Нарушение формата команды в объекте
	en=Invalid command format
	zh=Invalid command format

:Ошибка записи в файл
	en=File write error
	zh=File write error

:Ошибка чтения файла
	en=File read error
	zh=File read error

:Ошибка записи в поток
	en=Stream write error
	zh=Stream write error

:Неправильная функция ModBus
	en=Incorrect ModBus Function
	zh=Incorrect ModBus Function

:Неправильный номер регистра ModBus
	en=Incorrect ModBus Register Number
	zh=Incorrect ModBus Register Number

:Неправильные данные
	en=Wrong data
	zh=Wrong data

:Устройство ModBus занято
	en=Device ModBus is busy
	zh=Device ModBus is busy

:Неправильный пароль
	en=Wrong password
	zh=Wrong password

:Нехватает уровня доступа
	en=Not enough permissions
	zh=Not enough permissions

:Возможно включен режим только чтение
	en=Possibly read only mode enabled
	zh=Possibly read only mode enabled

:Возможно не нажата кнопка или не снята крышка
	en=Possibly the button is not pressed or the cover is not removed
	zh=Possibly the button is not pressed or the cover is not removed

:Возможно использована R1 вместо R3
	en=Possibly used R1 instead of R3
	zh=Possibly used R1 instead of R3

:Возможно вошли не под тем паролем
	en=Possibly use "read-only" password instead "write"
	zh=Possibly use "read-only" password instead "write"
	
:Возможно некорректные настройки интервала профиля
	en=Possibly incorrect profile interval settings
	zh=Possibly incorrect profile interval settings

:Ошибка
	en=Error
	zh=Error

:Внимание
	en=Attention
	zh=Attention

:Предупреждение
	en=Warning
	zh=Warning

:Вопрос
	en=Question
	zh=Question

:Введите строку (макс. %d симв.)
	en=Enter a string (max. %d characters)
	zh=Enter a string (max. %d characters)

:Введите строку
	en=Enter the string
	zh=Enter the string

:Данные не соответствуют входам/выходам
	en=Data does not match the I / O settings
	zh=Data does not match the I / O settings

:Возможно проблемы с питанием
	en=Possible power problems
	zh=Possible power problems

:Необрабатываемая ошибка счетчика
	en=Unhandled meter error
	zh=Unhandled meter error

:В текущем режиме работы (
	en=In the current mode of operation (
	zh=In the current mode of operation (

:) отсутствует информация об этой ошибке
	en=there is no information about this error
	zh=there is no information about this error

:Пользователь
	en=User
	zh=User

:Клиент апдатера инциализирован. Версия софта:
	en=Update-system client is initialized. Software version:
	zh=Update-system client is initialized. Software version:

:Текущая версия софта скорее всего определена неправильно
	en=The current version of the software is most likely incorrectly
	zh=The current version of the software is most likely incorrectly

:Тайпит внутренний
	en=Taipit internal
	zh=Taipit internal

:Тайпит внешний
	en=Taipit external
	zh=Taipit external

:Нет инициализации
	en=No initialization
	zh=No initialization
 
:Попытка подключения без инициализации
	en=Attempt to connect without initialization
	zh=Attempt to connect without initialization

:Уже подключено
	en=Already connected
	zh=Already connected

:Попытка повторного подключения
	en=Attempting to reconnect
	zh=Attempting to reconnect
	
:Попытка подключения к %s (%s):%d
	en=Attempting to connect to %s (%s):%d
	zh=Attempting to connect to %s (%s):%d

:Соединение установлено
	en=Connection established
	zh=Connection established

:Стартовый диалог осуществлен: Account=
	en=Starting dialogue happened. Account =	
	zh=Starting dialogue happened. Account =	

:Ошибка стартового диалога:
	en=Error Startup Dialog:
	zh=Error Startup Dialog:

:Исключение
	en=Exception
	zh=Exception

:Ошибка подключения к серверу
	en=Error connecting to server
	zh=Error connecting to server

:Неправильный режим начала диалога
	en=Wrong dialogue start mode
	zh=Wrong dialogue start mode

:Ошибка при подключении:
	en=Connection Error:
	zh=Connection Error:

:Стартовый диалог пройден успешно. Информация о сервере:
	en=Starting dialogue is successful. Server Information:
	zh=Starting dialogue is successful. Server Information:

:Сервер:
	en=Server:
	zh=Server:

:Режим работы:
	en=Work mode:
	zh=Work mode:

:Поддерживаемых подсистем:
	en=Supported Subsystems:
	zh=Supported Subsystems:

:Сервер присвоил аккаунт:
	en=Server assigned account:
	zh=Server assigned account:

:Клиент обновлений не инициализирован
	en=Update Client Not Initialized
	zh=Update Client Not Initialized

:Клиент обновлений не подключен к серверу
	en=Update Client is not connected to server
	zh=Update Client is not connected to server

:Подключен в режиме администратора
	en=Connected in admin mode
	zh=Connected in admin mode

:Подключен в режиме разработчика
	en=Connected in developer mode
	zh=Connected in developer mode

:Подключен в режиме клиента обновлений
	en=Connected in update client mode
	zh=Connected in update client mode

:Подключен в неопознанном режиме
	en=Connected in unidentified mode
	zh=Connected in unidentified mode

:Подключено клиентов: %d, Поддерживается ПО %d, Текущий режим работы: %d
	en=Clients connected: %d, Software %d supported, Current operation mode: %d
	zh=Clients connected: %d, Software %d supported, Current operation mode: %d

:Список поддерживаемого софта:
	en=List of supported software:
	zh=List of supported software:

:Запрос на обновление подсистемы
	en=Subsystem Update Request
	zh=Subsystem Update Request

:Не все исходные файлы доступны
	en=Not all source files are available
	zh=Not all source files are available

:"Сервер возвратил ошибку: "
	en="The server returned an error: "
	zh="The server returned an error: "

:Начинаю публикацию...
	en=Begin publishing...
	zh=Begin publishing...

:"Софт неопубликован: ошибка записи в команду информации о софте "
	en="Software Unpublished: Error Writing to Publish Settings Command "
	zh="Software Unpublished: Error Writing to Publish Settings Command "

:"Софт неопубликован: ошибка записи в команду параметров публикации "
	en="Software Unpublished: Error Writing to Publish Settings Command "
	zh="Software Unpublished: Error Writing to Publish Settings Command "

:Софт неопубликован
	en=Software Unpublished
	zh=Software Unpublished

:"Софт неопубликован: сервер ответил ошибкой "
	en="Software Unpublished: server responded with an error "
	zh="Software Unpublished: server responded with an error "

:"Начинаю передачу файлов: "
	en="Starting file transfer: "
	zh="Starting file transfer: "

:", Максимальный размер блока "
	en=", maximum block size "
	zh=", maximum block size "

:"Публикация подсистемы "
	en="Subsystem Publication "
	zh="Subsystem Publication "

:"Файл "
	en="File "
	zh="File "

:"Размер: "
	en="Size: "
	zh="Size: "

:"Дата:"
	en=Date:
	zh=Date:

:"Передается файл "
	en="File is being transferred "
	zh="File is being transferred "

:"Софт возможно неопубликован"
	en="Software may not be published"
	zh="Software may not be published"

:"Передается файл "
	en="Sending file "
	zh="Sending file "

:"Размер: "
	en="Size: "
	zh="Size: "

:"Ошибка чтения файла "
	en="Error reading file "
	zh="Error reading file "

:"Сервер ответил ошибкой "
	en="Server error "
	zh="Server error "

:Отправляю команду прерывания передачи
	en=Send cancel command
	zh=Send cancel command

:"На сервере что-то не так с отменой публикации: "
	en="Server cancel error: "
	zh="Server cancel error: "

:Публикация отменена
	en=Publication canceled
	zh=Publication canceled

:"Ошибка протокола. Получена команда "
	en="Protocol error. Received command "
	zh="Protocol error. Received command "

:"Ошибка сервера. Команда "
	en="Server error. Received command "
	zh="Server error. Received command "

:Соединение не было установлено
	en=The connection has not been established
	zh=The connection has not been established

:Соединение отключено
	en=Disconnect
	zh=Disconnect

:Ошибка отправки команды Goodbye
	en=Error sending command Goodbye
	zh=Error sending command Goodbye

:Запрошен список поддерживаемого софта
	en=Requested list of supported software
	zh=Requested list of supported software

:Ошибка разбора списка софта
	en=Error parsing software list
	zh=Error parsing software list

:"Получен список поддерживаемого софта: "
	en="The list of supported software has been received: "
	zh="The list of supported software has been received: "

:"Ошибка передачи команды "
	en="Error sending command: "
	zh="Error sending command: "

:"Ошибка приема команды: "
	en="Error receiving command: "
	zh="Error receiving command: "

:"Сервер вернул ошибку: "
	en="Server error: "
	zh="Server error: "

:"Отправлена команда: "
	en="Command sent: "
	zh="Command sent: "

:"Принята команда: "
	en="Command recieve: "
	zh="Command recieve: "

:"Запрос наличия обновлений для "
	en="Request for updates for "
	zh="Request for updates for "

:" - успешно"
	en="- successful"
	zh="- successful"

:Подсистема обновления
	en=Update system
	zh=Update system

:"Ошибка запроса наличия обновлений для "
	en="Error requesting updates for "
	zh="Error requesting updates for "

:Подсистема с таким индексом не найдена
	en=Subsystem with this index not found
	zh=Subsystem with this index not found

:Подсистема обновления
	en=Update subsystem
	zh=Update subsystem

:"Не удалось очистить каталог "
	en="Directory cleaning error "
	zh="Directory cleaning error "

:Загрузка обновления
	en=Download updates
	zh=Download updates

:"Исходный файл: "
	en="Source file: "
	zh="Source file: "

:"Файл назначения: "
	en="Target file: "
	zh="Target file: "

:"Файл есть. Проверяю "
	en="File found. Check "
	zh="File found. Check "

:"Текущий размер= "
	en="Current size = "
	zh="Current size = "

:"Новый размер= "
	en="New size = "
	zh="New size = "

:Размер совпадает
	en=Size matches
	zh=Size matches

:"Текущая дата= "
	en="Currenrt date = "
	zh="Currenrt date = "

:"Новая дата= "
	en="New date = "
	zh="New date = "

:-- Файл пропускаю - такой уже есть
	en=-- File skip (already exists)
	zh=-- File skip (already exists)

:-- Файл есть, размер тот же, но другой даты - загружаю
	en=-- File skip (already exists)
	zh=-- File skip (already exists)

:-- Файл есть, размер тот же, но дата не определена - загружаю
	en=-- File found, but date is different
	zh=-- File found, but date is different
:-- Файл есть, но другого размера - загружаю
	en=-- File found, but size is different
	zh=-- File found, but size is different

:-- Файла нет - требуется загрузить
	en=File not found - download required
	zh=File not found - download required

:-- Загрузка файла
	en=File loading
	zh=File loading

:Файл открыт
	en=File opened successfully
	zh=File opened successfully

:"Ошибка записи "
	en="Write error "
	zh="Write error "

:Ошибка записи файла
	en=File write error
	zh=File write error

:Операция прервана пользователем
	en=Operation canceled by user
	zh=Operation canceled by user

:Файл закрыт
	en=File closed
	zh=File closed

:Подсистема не найдена
	en=Subsystem not found
	zh=Subsystem not found

:Сервер не может выдать обновления
	en=The server can not give updates
	zh=The server can not give updates
	
:Не смог подготовить место под загрузку обновлений
	en=Could not prepare a place for downloading updates
	zh=Could not prepare a place for downloading updates

:Не смог записать информацию о файлах в каталог назначения
	en=Error writing to destination directory
	zh=Error writing to destination directory

:Ошибка приема файлов
	en=Error receiving files
	zh=Error receiving files

:Ошибка блокировки подсистемы на сервере
	en=Error blocking subsystem on server
	zh=Error blocking subsystem on server

:"Сервер завершил обновление: "
	en="Server completed update: "
	zh="Server completed update: "

:Ошибка при преме ответа на EndUpdate - статус сервера неизвестен
	en=Error while responding to EndUpdate - server status unknown
	zh=Error while responding to EndUpdate - server status unknown

:Копирование полученных файлов
	en=Copy received files
	zh=Copy received files

:Ошибка загрузки FilesInfo.dat
	en=Error loading FilesInfo.dat
	zh=Error loading FilesInfo.dat

:Создаем резервные копии замещаенмых файлов
	en=Create backup files
	zh=Create backup files

:"Файл "
	en="File "
	zh="File "

:" отсутствует - пропускаю"
	en="not found - skip"
	zh="not found - skip"

:"Переносим "
	en="Move "
	zh="Move "

:"Не удалсь перенести файл "
	en="Error moving file "
	zh="Error moving file "

:Копируем новые файлы
	en=Copy new files
	zh=Copy new files

:Копируем %s в %s
	en=Copy  %s to %s
	zh=Copy  %s to %s

:"Не удалсь скопировать файл "
	en="Error copying received files "
	zh="Error copying received files "

:Полученные файлы успешно скопированы
	en=The resulting files were successfully copied
	zh=The resulting files were successfully copied

:"Ошибка копирования полученных файлов "
	en="Error copying received files "
	zh="Error copying received files "

:Сервер обновлений не подключен
	en=Update server is not connected
	zh=Update server is not connected

:"Сервер может вернуть информацию: "
	en="Server can return information: "
	zh="Server can return information:"

:Загрузка данных
	en=Loading data
	zh=Loading data

:Данные
	en=Data
	zh=Data

:Операция прервана пользователем
	en=Operation canceled by user
	zh=Operation canceled by user

:" - корректная отмена"
	en=" - correct cancel"
	zh=" - correct cancel"

:" - отмена с ошибкой "
	en=" - error cancel"
	zh=" - error cancel"

:Не смог записать данные в поток
	en=Error writing stream
	zh=Error writing stream

:Ошибка записи в поток
	en=Error writing stream
	zh=Error writing stream

:Пришли данные нулевой длины
	en=Send data of zero length
	zh=Send data of zero length

:Сервер шлет нулевые данные - прерываю операцию
	en=Server sends null data - interrupt operation
	zh=Server sends null data - interrupt operation

:"Суммарный размер потока= "
	en="Total stream size ="
	zh="Total stream size ="

:"Запрос на наличие обновлений, текущая версия = "
	en="Request for updates, current version = "
	zh="Request for updates, current version = "

:"Запуск после обновления. Параметры= "
	en="Run after update. Options = "
	zh="Run after update. Options = "

:Ошибка обновления версии
	en=Version Update Error
	zh=Version Update Error

:"Результат проверки обновлений: "
	en="Result of checking for updates: "
	zh="Result of checking for updates: "

:Обновление текущей подсистемы
	en=Update current subsystem
	zh=Update current subsystem

:-- Соединение с сервером не удалось
	en=-- Server connection failed
	zh=-- Server connection failed

:-- Ошибка получения описателя системы
	en=-- Error getting system handle
	zh=-- Error getting system handle

:-- Обнаружен новый апдатер. переношу
	en=-- New updater detected. Move it
	zh=-- New updater detected. Move it

:-- Ошибка переноса файла апдатера
	en=-- Error moving updater file
	zh=-- Error moving updater file

:-- Не обнаружен апдатер для запуска
	en=-- Updater not found
	zh=-- Updater not found

:"Запускаю: "
	en="Running "
	zh="Running "

:Слишком длинный блок
	en=Block too long
	zh=Block too long

:Слишком большая длина команды
	en=Command too long
	zh=Command too long

:"При отправке команды возникло исключение "
	en="Exception occurred while sending a command: "
	zh="Exception occurred while sending a command: "

:"[Запрос] "
	en="[Request] "
	zh="[Request] "

:"[Ответ] "
	en="[Response] "
	zh="[Response] "

:Неизвестный софт
	en=Unknown software
	zh=Unknown software

:"Не идентифицаированное ПО с № "
	en=Unknown software id: "
	zh=Unknown software id: "

:Информация о точке (PeerInfo)
	en="Peer info:"
	zh="Peer info:"

:Очистить каталог.
	en=Clear folder
	zh=Clear folder

:Не очищать каталог.
	en=Do not clear the directory
	zh=Do not clear the directory

:" VerInfo не заполнен"
	en=" VerInfo is empty"
	zh=" VerInfo is empty"

:"VerInfo заполнен"
	en="VerInfo filled"
	zh="VerInfo filled"

:Статус сервера
	en="Server status"
	zh="Server status"

:Ошибка создания элемента информации о версии
	en=Error creating version information item
	zh=Error creating version information item

:Информация о версии
	en=Version info
	zh=Version info

:Обычное
	en=Normal
	zh=Normal

:Важное
	en=Important
	zh=Important

:Критическое
	en=Critical
	zh=Critical

:"Сверхважное степени "
	en="Super critical # "
	zh="Super critical # "

:", Важность: "
	en=", Importance: "
	zh=", Importance: "

:Софт: %s, Версия: %s, Тип запроса: %d, Кол-во: %d, Размер %ld
	en=Ware: %s, ver: %s, request type: %d, Qty: %d, Size %ld
	zh=Ware: %s, ver: %s, request type: %d, Qty: %d, Size %ld

:Описание файла
	en=File info
	zh=File info

:Список файлов подсистемы
	en=Subsystem file list
	zh=Subsystem file list

:Описание подсистемы
	en=Subsystem description
	zh=Subsystem description

:К обновлению не готов
	en=Not ready to upgrade
	zh=Not ready to upgrade

:Готов к обновлению
	en=Ready to upgrade
	zh=Ready to upgrade

:"Статус "
	en="Status "
	zh="Status "

:Список ПО
	en="Software list"
	zh="Software list"

:"Неизвестный тип XDR с тэгом № "
	en="Unknown type XDR tag = "
	zh="Unknown type XDR tag = "

:Тип AXDR BCD не поддерживается
	en=AXDR type "BCD" not implemented
	zh=AXDR type "BCD" not implemented

:Длина битовой строки в битах
	en=BitString length
	zh=BitString length

:" - Значение битовой строки "
	en="BitString value "
	zh="BitString value "

:" - Значение "
	en=" - value "
	zh=" - value "

:"%04X %02X - Девиация и статус (%s, %s)"
	en="%04X %02X - Deviation and status (%s, %s)"
	zh="%04X %02X - Deviation and status (%s, %s)"

:"Пн "
	en="Mo "
	zh="Mo "

:"Вт "
	en="Tu "
	zh="Tu "

:"Ср "
	en="We "
	zh="We "

:"Чт "
	en="Th "
	zh="Th "

:"Пт "
	en="Fr "
	zh="Fr "

:"Сб "
	en="Sa "
	zh="Sa "

:"Вс "
	en="Su "
	zh="Su "
	
:"[Любой день недели] "
	en="[Any day of week] "
	zh="[Any day of week] "

:"?Д.н.="
	en="?day of week= "
	zh="?day of week= "

:"[Начало летнего времени]"
	en="[Daylight Saving Start]"
	zh="[Daylight Saving Start]"

:"[Окончание летнего времени]"
	en="[Daylight Saving End]"
	zh="[Daylight Saving End]"

:"[Последний день месяца]"
	en="[Last day of the month]"
	zh="[Last day of the month]"
	
:"[Предпоследний день месяца]"
	en="[Penultimate day of the month]"
	zh="[Penultimate day of the month]"

:"[Любое число]"
	en="[Any day]"
	zh="[Any day]"

:".[Любой месяц]"
	en=".[Any month]"
	zh=".[Any month]"

:".[Любой год]"
	en=".[Any year]"
	zh=".[Any year]"

:"[Любой час]"
	en="[Any hour]"
	zh="[Any hour]"

:":[Любая минута]"
	en=":[Any minute]"
	zh=":[Any minute]"

:":[Любая секунда]"
	en=":[Any second]"
	zh=":[Any second]"

:":[Любая мс]"
	en=":[Any ms]"
	zh=":[Any ms]"

:"[Часы не устанавливались]"
	en="[The clock was not set]"
	zh="[The clock was not set]"

:"[Недостоверное значение]"
	en="[Invalid value]"
	zh="[Invalid value]"

:"[Резервный источник]"
	en="[Reserve source]"
	zh="[Reserve source]"

:"[Статус поврежден]"
	en="[Status value is damaged]"
	zh="[Status value is damaged]"

:"[Летнее время]"
	en="[Daylight Saving]"
	zh="[Daylight Saving]"

:Значение
	en=Value
	zh=Value
	
:Длина
	en=Length
	zh=Length

:"Кол-во элементов = "
	en="The number of elements = "
	zh="The number of elements = "

:") не поддерживается"
	en=") is not supported"
	zh=") is not supported"

:"Тэг типа данных XDR: "
	en="XDR data type tag: "
	zh="XDR data type tag: "

:"XDR-парсинг: Неправильный тэг поля для объекта типа ["
	en="XDR parsing: Incorrect field tag for an object of type ["
	zh="XDR parsing: Incorrect field tag for an object of type ["

:"]: ожидался "
	en="]: expected "
	zh="]: expected "

:", поступил - "
	en=", entered - "
	zh=", entered - "

:"Исключение при парсинге объекта XDR"
	en="Exception while parsing an XDR object"
	zh="Exception while parsing an XDR object"

:"Исключение при кодировании объекта XDR"
	en="Exception when encoding an XDR object"
	zh="Exception when encoding an XDR object"

:"XDR объект "
	en="XDR object "
	zh="XDR object "

:", значение неизвестно"
	en=", value unknown"
	zh=", value unknown"

:"TP3_XDR_ListElement::VM_Parse XDR тэг типа данных не поддерживается ("
	en="TP3_XDR_ListElement::VM_Parse XDR data type tag is not supported ("
	zh="TP3_XDR_ListElement::VM_Parse XDR data type tag is not supported ("

:"%02X - Длина находится в следующих %d байтах (байте)"
	en="%02X - The length is in the following %d byte(s)"
	zh="%02X - The length is in the following %d byte(s)"
	
:"Длина поля больше 8 байт не поддерживается"
	en="Field length greater than 8 bytes is not supported"
	zh="Field length greater than 8 bytes is not supported"

:" - длина ("
	en=" - length ("
	zh=" - length ("

:"%02X - Длина."
	en="%02X - length."
	zh="%02X - length."

:"Список пуст"
	en="Empty list"
	zh="Empty list"

:"Парсинг %d элемент(ов) списка"
	en="Parsing %d list item(s)"
	zh="Parsing %d list item(s)"

:"TP3_XDR_ListElement::AddField XDR тэг "
	en="TP3_XDR_ListElement::AddField XDR-tag "
	zh="TP3_XDR_ListElement::AddField XDR-tag "

:"Содержимое массива байт"
	en="The contents of the byte array"
	zh="The contents of the byte array"

:"TP3_XDR_UTF8String: ошибка декодирования строки UTF-8"
	en="TP3_XDR_UTF8String: error decoding UTF-8 string"
	zh="TP3_XDR_UTF8String: error decoding UTF-8 string"

:"Содержимое UTF-8 строки"
	en="The contents of the UTF-8 string"
	zh="The contents of the UTF-8 string"

*000.000.096.001.009.255
:Идентификатор исполнения счетчика (модель) 
en=Meter execution ID (model)
zh=Meter execution ID (model)

*000.001.022.000.000.255
:Настройки порта RS-485
en=IEC Local Electrical Port Setup
zh=IEC Local Electrical Port Setup

*000.000.010.000.108.255
:Таблица сценариев инициативного выхода
en=Push Script table
zh=Push Script table

*000.000.025.009.000.255
:Настройки инициативного выхода
en=Push setup
zh=Push setup

*000.000.096.001.008.255
:Идентификатор части ВПО, не относящейся к метрологии
en=The identifier of the part of the HPE (not related to metrology)
zh=The identifier of the part of the HPE (not related to metrology)

*000.000.096.001.003.255
:Наименование производителя
en=Manufacturer Name
zh=Manufacturer Name

*000.000.022.000.000.255
:Настройки оптопорта
en=IEC Local Optical Port Setup
zh=IEC Local Optical Port Setup

*000.002.022.000.000.255
:Настройки порта модема
en=IEC Modem Port Setup
zh=IEC Modem Port Setup

*001.000.094.007.128.255
:Список объектов индикации
en=List for Alternative readout
zh=List for Alternative readout

**000.000.021.000.001.255
:Список объектов индикации при автопрокрутке
en=Alternate display readout (autoscroll)
zh=Alternate display readout (autoscroll)

**000.000.021.000.002.255
:Список объектов индикации при нажатии кнопки
en=Alternate display readout (scroll by the push of a button)
zh=Alternate display readout (scroll by the push of a button)

*000.000.021.000.129.255
:Текущее состояние замораживаемых символов
en=Current state of freezable symbols
zh=Current state of freezable symbols

*000.000.021.000.130.255
:Фильтры фиксируемых символов
en=Freezable symbols filters
zh=Freezable symbols filters

*001.000.131.044.000.255
:tan φ средний по всем фазам (tg φ). Суммарное время превышения порогового значения.
en=tanφ (average for all phases). The total time the threshold is exceeded.
zh=tanφ (average for all phases). The total time the threshold is exceeded.

*001.000.133.044.000.255
:Коэффициент несимметрии по обратной последовательности. Пороговое значение по времени
en=Time threshold for unbalance voltage coefficient threshold for negative sequence
zh=Time threshold for unbalance voltage coefficient threshold for negative sequence

*001.000.000.008.006.255
:Время интегрирования параметров сети
en=Integration interval of measured parameters
zh=Integration interval of measured parameters

*000.000.128.001.000.255
:Часы больших нагрузок
en=High load start and end time
zh=High load start and end time

*001.000.000.008.006.255
:Время интегрирования параметров сети
en=Integration interval of measured parameters
zh=Integration interval of measured parameters

*000.000.135.210.000.255
:Настройка коммуникацоинного профиля для портов связи
en=Profile Settings for Communication Ports
zh=Profile Settings for Communication Ports

*000.000.135.200.000.255
:Блокировка загрузки прошивки
en=Blocking firmware download
zh=Blocking firmware download

*001.000.000.011.001.255
:Алгоритм изменения активной мощности
en=Measuring algorithm for active power
zh=Measuring algorithm for active power

*001.000.000.011.002.255
:Алгоритм изменения активной энергии
en=Measuring algorithm for active energy
zh=Measuring algorithm for active energy

*001.000.000.011.003.255
:Алгоритм изменения реактивной мощности
en=Measuring algorithm for reactive power
zh=Measuring algorithm for reactive power

*001.000.000.011.004.255
:Алгоритм изменения реактивной энергии
en=Measuring algorithm for reactive energy
zh=Measuring algorithm for reactive energy

*001.000.000.011.005.255
:Алгоритм изменения полной мощности
en=Measuring algorithm for apparent power
zh=Measuring algorithm for apparent power

*001.000.000.011.006.255
:Алгоритм изменения полной энергии
en=Measuring algorithm for apparent energy
zh=Measuring algorithm for apparent energy

*001.000.000.011.007.255
:Алгоритм изменения коэффициента мощности
en=Measuring algorithm for power factor calculation
zh=Measuring algorithm for power factor calculation

*000.000.015.000.000.255
:Дата фиксации показаний
en=Billing date
zh=Billing date

*000.000.017.000.009.255
:Ограничитель по нижнему порогу напряжения
en=Limiter for under minimum voltage
zh=Limiter for under minimum voltage

*000.000.017.000.005.255
:Ограничитель для превышения температуры
en=Limiter for over temperature
zh=Limiter for over temperature

*001.000.017.000.005.255
:Максимальное значение тангенса нагрузки (коэффициента реактивной мощности)
en=Maximum tgφ (on the time interval)
zh=Maximum tgφ (on the time interval)

*000.000.099.098.015.255
:Журнал качества сети за месяц
en=Power quality event log for the month
zh=Power quality event log for the month

*001.000.147.133.000.255
:Суммарное время отклонения напряжения за месяц, минуты
en=Total duration of voltage deviation per month, minutes
zh=Total duration of voltage deviation per month, minutes

*001.000.148.036.000.255
:Количество перенапряжений за месяц
en=Number of overvoltages per month
zh=Number of overvoltages per month

*000.000.096.050.001.255
:Последний сброс (время)
en=Last reset (time) (faults)
zh=Last reset (time) (faults)

*000.000.096.050.000.255
:Количество сбросов
en=Number of faults (resets)
zh=Number of faults (resets)

**000.000.096.051.000.255
:Текущее состояние датчика вскрытия корпуса
en=Current state of open case sensor
zh=Current state of open case sensor

**000.000.096.051.001.255
:Текущее состояние датчика вскрытия крышки клеммников
en=Terminal block cover open sensor current status
zh=Terminal block cover open sensor current status

**000.000.096.051.003.255
:Текущее состояние датчика магнитного поля
en=Current state of the magnetic field sensor
zh=Current state of the magnetic field sensor

**000.000.096.051.004.255
:Текущее состояние датчика ВЧ поля
en=The current state of the HF field sensor
zh=The current state of the HF field sensor

**000.000.096.051.005.255
:Зафиксированное состояние событий электронных пломб
en=The saved state of e-seal events
zh=The saved state of e-seal events

**000.000.096.051.006.255
:Обжатие электронных пломб
en=Crimping of seals
zh=Crimping of seals

**000.000.096.051.007.255
:Очистка зафиксированных событий (магнит и ВЧ поле)
en=Clearing saved events (magnet and HF field)
zh=Clearing saved events (magnet and HF field)

*000.000.096.015.000.255
:Счетчик переключения реле
en=Counter of switching of relay (only disconnect)
zh=Counter of switching of relay (only disconnect)

*000.000.096.050.006.255
:Дата последнего выключения счетчика
en=Date of the last power off of the meter
zh=Date of the last power off of the meter

*000.000.096.050.011.255
:Дата последнего включения счетчика
en=Date of the last power on of the meter
zh=Date of the last power on of the meter

*001.000.021.007.000.255
:Зарегестрированная активная энергия по L1
en=Signed Active Power (+; - ) L1
zh=Signed Active Power (+; - ) L1

*001.000.041.007.000.255
:Зарегестрированная активная энергия по L2
en=Signed Active Power (+; - ) L2
zh=Signed Active Power (+; - ) L2

*001.000.061.007.000.255
:Зарегестрированная активная энергия по L3
en=Signed Active Power (+; - ) L3
zh=Signed Active Power (+; - ) L3

*001.000.131.006.128.255
:Максимальное значение тангенса нагрузки (коэффициента реактивной мощности)
en=Maximum tgφ (on the time interval [1.0.0.8.6.255])
zh=Maximum tgφ (on the time interval [1.0.0.8.6.255])

*001.000.035.008.000.255
:Активная энергия L1 общая модуль(QI + QIV) + модуль (QII + QIII)
en=Active energy total L1 abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII)
zh=Active energy L1 abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII)

*001.000.035.008.001.255
:Активная энергия L1 по T1 модуль (QI + QIV) + модуль (QII + QIII)
en=Active energy L1 T1 abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII)
zh=Active energy L1 T1 abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII)

*001.000.035.008.002.255
:Активная энергия L1 по T2 модуль (QI + QIV) + модуль (QII + QIII)
en=Active energy L1 T2 abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII)
zh=Active energy L1 T2 abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII)

*001.000.035.008.003.255
:Активная энергия L1 по T3 модуль (QI + QIV) + модуль (QII + QIII)
en=Active energy L1 T3 abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII)
zh=Active energy L1 T3 abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII)

*001.000.035.008.004.255
:Активная энергия L1 по T4 модуль (QI + QIV) + модуль (QII + QIII)
en=Active energy L1 T4 abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII)
zh=Active energy L1 T4 abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII)

*001.000.055.008.000.255
:Активная энергия L2 общая модуль (QI + QIV) + модуль (QII + QIII)
en=Active energy L2 abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII)
zh=Active energy L2 abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII)

*001.000.055.008.001.255
:Активная энергия L2 по Т1 модуль (QI + QIV) + модуль (QII + QIII)
en=Active energy L2 T1 abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII)
zh=Active energy L2 T1 abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII)

*001.000.055.008.002.255
:Активная энергия L2 по Т2 модуль (QI + QIV) + модуль (QII + QIII)
en=Active energy L2 T2 abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII)
zh=Active energy L2 T2 abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII)

*001.000.055.008.003.255
:Активная энергия L2 по Т3 модуль (QI + QIV) + модуль (QII + QIII)
en=Active energy L2 T3 abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII)
zh=Active energy L2 T3 abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII)

*001.000.055.008.004.255
:Активная энергия L2 по Т4 модуль (QI + QIV) + модуль (QII + QIII)
en=Active energy L2 T4 abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII)
zh=Active energy L2 T4 abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII)

*001.000.075.008.000.255
:Активная энергия L3 общая модуль (QI + QIV) + модуль (QII + QIII)
en=Active energy L3 abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII)
zh=Active energy L3 abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII)

*001.000.075.008.001.255
:Активная энергия L3 по Т1 модуль (QI + QIV) + модуль (QII + QIII)
en=Active energy L3 T1 abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII)
zh=Active energy L3 T1 abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII)

*001.000.075.008.002.255
:Активная энергия L3 по Т2 модуль (QI + QIV) + модуль (QII + QIII)
en=Active energy L3 T2 abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII)
zh=Active energy L3 T2 abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII)

*001.000.075.008.003.255
:Активная энергия L3 по Т3 модуль (QI + QIV) + модуль (QII + QIII)
en=Active energy L3 T3 abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII)
zh=Active energy L3 T3 abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII)

*001.000.075.008.004.255
:Активная энергия L3 по Т4 модуль (QI + QIV) + модуль (QII + QIII)
en=Active energy L3 T4 abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII)
zh=Active energy L3 T4 abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII)

*001.000.009.008.000.255
:Полная энергия QI+QIV, импорт 
en=Cumulative Apparent power QI+QIV
zh=Cumulative Apparent power QI+QIV

*001.000.009.008.001.255
:Полная энергия QI+QIV по Т1, импорт 
en=Cumulative Apparent power QI+QIV T1
zh=Cumulative Apparent power QI+QIV T1

*001.000.009.008.002.255
:Полная энергия QI+QIV по Т2, импорт 
en=Cumulative Apparent power QI+QIV T2
zh=Cumulative Apparent power QI+QIV T2

*001.000.009.008.003.255
:Полная энергия QI+QIV по Т3, импорт 
en=Cumulative Apparent power QI+QIV T3
zh=Cumulative Apparent power QI+QIV T3

*001.000.009.008.004.255
:Полная энергия QI+QIV по Т4, импорт 
en=Cumulative Apparent power QI+QIV T4
zh=Cumulative Apparent power QI+QIV T4

*001.000.010.008.000.255
:Полная энергия QII+QIII, экспорт
en=Cumulative Apparent power QII+QIII
zh=Cumulative Apparent power QII+QIII

*001.000.010.008.001.255
:Полная энергия QII+QIII по Т1, экспорт
en=Cumulative Apparent power QII+QIII T1
zh=Cumulative Apparent power QII+QIII T1

*001.000.010.008.002.255
:Полная энергия QII+QIII по Т2, экспорт
en=Cumulative Apparent power QII+QIII T2
zh=Cumulative Apparent power QII+QIII T2

*001.000.010.008.003.255
:Полная энергия QII+QIII по Т3, экспорт
en=Cumulative Apparent power QII+QIII T3
zh=Cumulative Apparent power QII+QIII T3

*001.000.010.008.004.255
:Полная энергия QII+QIII по Т4, экспорт
en=Cumulative Apparent power QII+QIII T4
zh=Cumulative Apparent power QII+QIII T4

*001.000.021.008.000.255
:Активная энергия (QI+QIV), импорт фаза А
en=Active energy (QI+QIV) L1
zh=Active energy (QI+QIV) L1

*001.000.021.008.001.255
:Активная энергия (QI+QIV) по Т1, импорт фаза А
en=Active energy (QI+QIV) T1 L1
zh=Active energy (QI+QIV) T1 L1

*001.000.021.008.002.255
:Активная энергия (QI+QIV) по Т2, импорт фаза А
en=Active energy (QI+QIV) T2 L1
zh=Active energy (QI+QIV) T2 L1

*001.000.021.008.003.255
:Активная энергия (QI+QIV) по Т3, импорт фаза А
en=Active energy (QI+QIV) T3 L1
zh=Active energy (QI+QIV) T3 L1

*001.000.021.008.004.255
:Активная энергия (QI+QIV) по Т4, импорт фаза А
en=Active energy (QI+QIV) T4 L1
zh=Active energy (QI+QIV) T4 L1

*001.000.041.008.000.255
:Активная энергия (QI+QIV), импорт фаза B
en=Active energy (QI+QIV) L2
zh=Active energy (QI+QIV) L2

*001.000.041.008.001.255
:Активная энергия (QI+QIV) по Т1, импорт фаза B
en=Active energy (QI+QIV) T1 L2
zh=Active energy (QI+QIV) T1 L2

*001.000.041.008.002.255
:Активная энергия (QI+QIV) по Т2, импорт фаза B
en=Active energy (QI+QIV) T2 L2
zh=Active energy (QI+QIV) T2 L2

*001.000.041.008.003.255
:Активная энергия (QI+QIV) по Т3, импорт фаза B
en=Active energy (QI+QIV) T3 L2
zh=Active energy (QI+QIV) T3 L2

*001.000.041.008.004.255
:Активная энергия (QI+QIV) по Т4, импорт фаза B
en=Active energy (QI+QIV) T4 L2
zh=Active energy (QI+QIV) T4 L2

*001.000.061.008.000.255
:Активная энергия (QI+QIV), импорт фаза C
en=Active energy (QI+QIV) L3
zh=Active energy (QI+QIV) L3

*001.000.061.008.001.255
:Активная энергия (QI+QIV) по Т1, импорт фаза C
en=Active energy (QI+QIV) T1 L3
zh=Active energy (QI+QIV) T1 L3

*001.000.061.008.002.255
:Активная энергия (QI+QIV) по Т2, импорт фаза C
en=Active energy (QI+QIV) T2 L3
zh=Active energy (QI+QIV) T2 L3

*001.000.061.008.003.255
:Активная энергия (QI+QIV) по Т3, импорт фаза C
en=Active energy (QI+QIV) T3 L3
zh=Active energy (QI+QIV) T3 L3

*001.000.061.008.004.255
:Активная энергия (QI+QIV) по Т4, импорт фаза C
en=Active energy (QI+QIV) T4 L3
zh=Active energy (QI+QIV) T4 L3

*001.000.022.008.000.255
:Активная энергия (QII+QIII), экспорт фаза A
en=Active energy (QII+QIII) L1
zh=Active energy (QII+QIII) L1

*001.000.022.008.001.255
:Активная энергия (QII+QIII) по Т1, экспорт фаза A
en=Active energy (QII+QIII) L1 T1
zh=Active energy (QII+QIII) L1 T1

*001.000.022.008.002.255
:Активная энергия (QII+QIII) по Т2, экспорт фаза A
en=Active energy (QII+QIII) L1 T2
zh=Active energy (QII+QIII) L1 T2

*001.000.022.008.003.255
:Активная энергия (QII+QIII) по Т3, экспорт фаза A
en=Active energy (QII+QIII) L1 T3
zh=Active energy (QII+QIII) L1 T3

*001.000.022.008.004.255
:Активная энергия (QII+QIII) по Т4, экспорт фаза A
en=Active energy (QII+QIII) L1 T4
zh=Active energy (QII+QIII) L1 T4

*001.000.042.008.000.255
:Активная энергия (QII+QIII), экспорт фаза B
en=Active energy (QII+QIII) L2
zh=Active energy (QII+QIII) L2

*001.000.042.008.001.255
:Активная энергия (QII+QIII) по Т1, экспорт фаза B
en=Active energy (QII+QIII) L2 T1
zh=Active energy (QII+QIII) L2 T1

*001.000.042.008.002.255
:Активная энергия (QII+QIII) по Т2, экспорт фаза B
en=Active energy (QII+QIII) L2 T2
zh=Active energy (QII+QIII) L2 T2

*001.000.042.008.003.255
:Активная энергия (QII+QIII) по Т3, экспорт фаза B
en=Active energy (QII+QIII) L2 T3
zh=Active energy (QII+QIII) L2 T3

*001.000.042.008.004.255
:Активная энергия (QII+QIII) по Т4, экспорт фаза B
en=Active energy (QII+QIII) L2 T4
zh=Active energy (QII+QIII) L2 T4

*001.000.062.008.000.255
:Активная энергия (QII+QIII), экспорт фаза C
en=Active energy (QII+QIII) L3
zh=Active energy (QII+QIII) L3

*001.000.062.008.001.255
:Активная энергия (QII+QIII) по Т1, экспорт фаза C
en=Active energy (QII+QIII) L3 T1
zh=Active energy (QII+QIII) L3 T1

*001.000.062.008.002.255
:Активная энергия (QII+QIII) по Т2, экспорт фаза C
en=Active energy (QII+QIII) L3 T2
zh=Active energy (QII+QIII) L3 T2

*001.000.062.008.003.255
:Активная энергия (QII+QIII) по Т3, экспорт фаза C
en=Active energy (QII+QIII) L3 T3
zh=Active energy (QII+QIII) L3 T3

*001.000.062.008.004.255
:Активная энергия (QII+QIII) по Т4, экспорт фаза C
en=Active energy (QII+QIII) L3 T4
zh=Active energy (QII+QIII) L3 T4

*001.000.023.008.000.255
:Реактивная + энергия (QI+QII) фаза А
en=Reactive energy + (QI+QII) L1
zh=Reactive energy + (QI+QII) L1

*001.000.023.008.001.255
:Реактивная + энергия (QI+QII) по Т1 фаза А
en=Reactive energy + (QI+QII) L1 T1
zh=Reactive energy + (QI+QII) L1 T1

*001.000.023.008.002.255
:Реактивная + энергия (QI+QII) по Т2 фаза А
en=Reactive energy + (QI+QII) L1 T2
zh=Reactive energy + (QI+QII) L1 T2

*001.000.023.008.003.255
:Реактивная + энергия (QI+QII) по Т3 фаза А
en=Reactive energy + (QI+QII) L1 T3
zh=Reactive energy + (QI+QII) L1 T3

*001.000.023.008.004.255
:Реактивная + энергия (QI+QII) по Т4 фаза А
en=Reactive energy + (QI+QII) L1 T4
zh=Reactive energy + (QI+QII) L1 T4

*001.000.043.008.000.255
:Реактивная + энергия (QI+QII) фаза B
en=Reactive energy + (QI+QII) L2
zh=Reactive energy + (QI+QII) L2

*001.000.043.008.001.255
:Реактивная + энергия (QI+QII) по Т1 фаза B
en=Reactive energy + (QI+QII) L2 T1
zh=Reactive energy + (QI+QII) L2 T1

*001.000.043.008.002.255
:Реактивная + энергия (QI+QII) по Т2 фаза B
en=Reactive energy + (QI+QII) L2 T2
zh=Reactive energy + (QI+QII) L2 T2

*001.000.043.008.003.255
:Реактивная + энергия (QI+QII) по Т3 фаза B
en=Reactive energy + (QI+QII) L2 T3
zh=Reactive energy + (QI+QII) L2 T3

*001.000.043.008.004.255
:Реактивная + энергия (QI+QII) по Т4 фаза B
en=Reactive energy + (QI+QII) L2 T4
zh=Reactive energy + (QI+QII) L2 T4

*001.000.063.008.000.255
:Реактивная + энергия (QI+QII) фаза C
en=Reactive energy + (QI+QII) L3
zh=Reactive energy + (QI+QII) L3

*001.000.063.008.001.255
:Реактивная + энергия (QI+QII) по Т1 фаза C
en=Reactive energy + (QI+QII) L3 T1
zh=Reactive energy + (QI+QII) L3 T1

*001.000.063.008.002.255
:Реактивная + энергия (QI+QII) по Т2 фаза C
en=Reactive energy + (QI+QII) L3 T2
zh=Reactive energy + (QI+QII) L3 T2

*001.000.063.008.003.255
:Реактивная + энергия (QI+QII) по Т3 фаза C
en=Reactive energy + (QI+QII) L3 T3
zh=Reactive energy + (QI+QII) L3 T3

*001.000.063.008.004.255
:Реактивная + энергия (QI+QII) по Т4 фаза C
en=Reactive energy + (QI+QII) L3 T4
zh=Reactive energy + (QI+QII) L3 T4

*001.000.024.008.000.255
:Реактивная - энергия (QIII+QIV) фаза A
en=Reactive energy - (QIII+QIV) L1
zh=Reactive energy - (QIII+QIV) L1

*001.000.024.008.001.255
:Реактивная - энергия (QIII+QIV) по Т1 фаза A
en=Reactive energy - (QIII+QIV) L1 T1
zh=Reactive energy - (QIII+QIV) L1 T1

*001.000.024.008.002.255
:Реактивная - энергия (QIII+QIV) по Т2 фаза A
en=Reactive energy - (QIII+QIV) L1 T2
zh=Reactive energy - (QIII+QIV) L1 T2

*001.000.024.008.003.255
:Реактивная - энергия (QIII+QIV) по Т3 фаза A
en=Reactive energy - (QIII+QIV) L1 T3
zh=Reactive energy - (QIII+QIV) L1 T3

*001.000.024.008.004.255
:Реактивная - энергия (QIII+QIV) по Т4 фаза A
en=Reactive energy - (QIII+QIV) L1 T4
zh=Reactive energy - (QIII+QIV) L1 T4

*001.000.044.008.000.255
:Реактивная - энергия (QIII+QIV) фаза B
en=Reactive energy - (QIII+QIV) L2
zh=Reactive energy - (QIII+QIV) L2

*001.000.044.008.001.255
:Реактивная - энергия (QIII+QIV) по Т1 фаза B
en=Reactive energy - (QIII+QIV) L2 T1
zh=Reactive energy - (QIII+QIV) L2 T1

*001.000.044.008.002.255
:Реактивная - энергия (QIII+QIV) по Т2 фаза B
en=Reactive energy - (QIII+QIV) L2 T2
zh=Reactive energy - (QIII+QIV) L2 T2

*001.000.044.008.003.255
:Реактивная - энергия (QIII+QIV) по Т3 фаза B
en=Reactive energy - (QIII+QIV) L2 T3
zh=Reactive energy - (QIII+QIV) L2 T3

*001.000.044.008.004.255
:Реактивная - энергия (QIII+QIV) по Т4 фаза B
en=Reactive energy - (QIII+QIV) L2 T4
zh=Reactive energy - (QIII+QIV) L2 T4

*001.000.064.008.000.255
:Реактивная - энергия (QIII+QIV) фаза C
en=Reactive energy - (QIII+QIV) L3
zh=Reactive energy - (QIII+QIV) L3

*001.000.064.008.001.255
:Реактивная - энергия (QIII+QIV) по Т1 фаза C
en=Reactive energy - (QIII+QIV) L3 T1
zh=Reactive energy - (QIII+QIV) L3 T1

*001.000.064.008.002.255
:Реактивная - энергия (QIII+QIV) по Т2 фаза C
en=Reactive energy - (QIII+QIV) L3 T2
zh=Reactive energy - (QIII+QIV) L3 T2

*001.000.064.008.003.255
:Реактивная - энергия (QIII+QIV) по Т3 фаза C
en=Reactive energy - (QIII+QIV) L3 T3
zh=Reactive energy - (QIII+QIV) L3 T3

*001.000.064.008.004.255
:Реактивная - энергия (QIII+QIV) по Т4 фаза C
en=Reactive energy - (QIII+QIV) L3 T4
zh=Reactive energy - (QIII+QIV) L3 T4

*001.000.025.008.000.255
:Реактивная энергия QI фаза A
en=Reactive energy QI L1
zh=Reactive energy QI L1

*001.000.025.008.001.255
:Реактивная энергия QI по Т1 фаза A
en=Reactive energy QI L1 T1
zh=Reactive energy QI L1 T1

*001.000.025.008.002.255
:Реактивная энергия QI по Т2 фаза A
en=Reactive energy QI L1 T2
zh=Reactive energy QI L1 T2

*001.000.025.008.003.255
:Реактивная энергия QI по Т3 фаза A
en=Reactive energy QI L1 T3
zh=Reactive energy QI L1 T3

*001.000.025.008.004.255
:Реактивная энергия QI по Т4 фаза A
en=Reactive energy QI L1 T4
zh=Reactive energy QI L1 T4

*001.000.045.008.000.255
:Реактивная энергия QI фаза B
en=Reactive energy QI L2
zh=Reactive energy QI L2

*001.000.045.008.001.255
:Реактивная энергия QI по Т1 фаза B
en=Reactive energy QI L2 T1
zh=Reactive energy QI L2 T1

*001.000.045.008.002.255
:Реактивная энергия QI по Т2 фаза B
en=Reactive energy QI L2 T2
zh=Reactive energy QI L2 T2

*001.000.045.008.003.255
:Реактивная энергия QI по Т3 фаза B
en=Reactive energy QI L2 T3
zh=Reactive energy QI L2 T3

*001.000.045.008.004.255
:Реактивная энергия QI по Т4 фаза B
en=Reactive energy QI L2 T4
zh=Reactive energy QI L2 T4

*001.000.065.008.000.255
:Реактивная энергия QI фаза C
en=Reactive energy QI L3
zh=Reactive energy QI L3

*001.000.065.008.001.255
:Реактивная энергия QI по Т1 фаза C
en=Reactive energy QI L3 T1
zh=Reactive energy QI L3 T1

*001.000.065.008.002.255
:Реактивная энергия QI по Т2 фаза C
en=Reactive energy QI L3 T2
zh=Reactive energy QI L3 T2

*001.000.065.008.003.255
:Реактивная энергия QI по Т3 фаза C
en=Reactive energy QI L3 T3
zh=Reactive energy QI L3 T3

*001.000.065.008.004.255
:Реактивная энергия QI по Т4 фаза C
en=Reactive energy QI L3 T4
zh=Reactive energy QI L3 T4

*001.000.026.008.000.255
:Реактивная энергия QII фаза A
en=Reactive energy QII L1
zh=Reactive energy QII L1

*001.000.026.008.001.255
:Реактивная энергия QII по Т1 фаза A
en=Reactive energy QII L1 T1
zh=Reactive energy QII L1 T1

*001.000.026.008.002.255
:Реактивная энергия QII по Т2 фаза A
en=Reactive energy QII L1 T2
zh=Reactive energy QII L1 T2

*001.000.026.008.003.255
:Реактивная энергия QII по Т3 фаза A
en=Reactive energy QII L1 T3
zh=Reactive energy QII L1 T3

*001.000.026.008.004.255
:Реактивная энергия QII по Т4 фаза A
en=Reactive energy QII L1 T4
zh=Reactive energy QII L1 T4

*001.000.046.008.000.255
:Реактивная энергия QII фаза B
en=Reactive energy QII L2
zh=Reactive energy QII L2

*001.000.046.008.001.255
:Реактивная энергия QII по Т1 фаза B
en=Reactive energy QII L2 T1
zh=Reactive energy QII L2 T1

*001.000.046.008.002.255
:Реактивная энергия QII по Т2 фаза B
en=Reactive energy QII L2 T2
zh=Reactive energy QII L2 T2

*001.000.046.008.003.255
:Реактивная энергия QII по Т3 фаза B
en=Reactive energy QII L2 T3
zh=Reactive energy QII L2 T3

*001.000.046.008.004.255
:Реактивная энергия QII по Т4 фаза B
en=Reactive energy QII L2 T4
zh=Reactive energy QII L2 T4

*001.000.066.008.000.255
:Реактивная энергия QII фаза C
en=Reactive energy QII L3
zh=Reactive energy QII L3

*001.000.066.008.001.255
:Реактивная энергия QII по Т1 фаза C
en=Reactive energy QII L3 T1
zh=Reactive energy QII L3 T1

*001.000.066.008.002.255
:Реактивная энергия QII по Т2 фаза C
en=Reactive energy QII L3 T2
zh=Reactive energy QII L3 T2

*001.000.066.008.003.255
:Реактивная энергия QII по Т3 фаза C
en=Reactive energy QII L3 T3
zh=Reactive energy QII L3 T3

*001.000.066.008.004.255
:Реактивная энергия QII по Т4 фаза C
en=Reactive energy QII L3 T4
zh=Reactive energy QII L3 T4

*001.000.027.008.000.255
:Реактивная энергия QIII фаза A
en=Reactive energy QIII L1
zh=Reactive energy QIII L1

*001.000.027.008.001.255
:Реактивная энергия QIII по Т1 фаза A
en=Reactive energy QIII L1 Т1
zh=Reactive energy QIII L1 Т1

*001.000.027.008.002.255
:Реактивная энергия QIII по Т2 фаза A
en=Reactive energy QIII L1 Т2
zh=Reactive energy QIII L1 Т2

*001.000.027.008.003.255
:Реактивная энергия QIII по Т3 фаза A
en=Reactive energy QIII L1 Т3
zh=Reactive energy QIII L1 Т3

*001.000.027.008.004.255
:Реактивная энергия QIII по Т4 фаза A
en=Reactive energy QIII L1 Т4
zh=Reactive energy QIII L1 Т4

*001.000.047.008.000.255
:Реактивная энергия QIII фаза B
en=Reactive energy QIII L2
zh=Reactive energy QIII L2

*001.000.047.008.001.255
:Реактивная энергия QIII по Т1 фаза B
en=Reactive energy QIII L2 Т1
zh=Reactive energy QIII L2 Т1

*001.000.047.008.002.255
:Реактивная энергия QIII по Т2 фаза B
en=Reactive energy QIII L2 Т2
zh=Reactive energy QIII L2 Т2

*001.000.047.008.003.255
:Реактивная энергия QIII по Т3 фаза B
en=Reactive energy QIII L2 Т3
zh=Reactive energy QIII L2 Т3

*001.000.047.008.004.255
:Реактивная энергия QIII по Т4 фаза B
en=Reactive energy QIII L2 Т4
zh=Reactive energy QIII L2 Т4

*001.000.067.008.000.255
:Реактивная энергия QIII фаза C
en=Reactive energy QIII L3
zh=Reactive energy QIII L3

*001.000.067.008.001.255
:Реактивная энергия QIII по Т1 фаза C
en=Reactive energy QIII L3 Т1
zh=Reactive energy QIII L3 Т1

*001.000.067.008.002.255
:Реактивная энергия QIII по Т2 фаза C
en=Reactive energy QIII L3 Т2
zh=Reactive energy QIII L3 Т2

*001.000.067.008.003.255
:Реактивная энергия QIII по Т3 фаза C
en=Reactive energy QIII L3 Т3
zh=Reactive energy QIII L3 Т3

*001.000.067.008.004.255
:Реактивная энергия QIII по Т4 фаза C
en=Reactive energy QIII L3 Т4
zh=Reactive energy QIII L3 Т4

*001.000.028.008.000.255
:Реактивная энергия QIV фаза A
en=Reactive energy QIV L1
zh=Reactive energy QIV L1

*001.000.028.008.001.255
:Реактивная энергия QIV по Т1 фаза A
en=Reactive energy QIV L1 Т1
zh=Reactive energy QIV L1 Т1

*001.000.028.008.002.255
:Реактивная энергия QIV по Т2 фаза A
en=Reactive energy QIV L1 Т2
zh=Reactive energy QIV L1 Т2

*001.000.028.008.003.255
:Реактивная энергия QIV по Т3 фаза A
en=Reactive energy QIV L1 Т3
zh=Reactive energy QIV L1 Т3

*001.000.028.008.004.255
:Реактивная энергия QIV по Т4 фаза A
en=Reactive energy QIV L1 Т4
zh=Reactive energy QIV L1 Т4

*001.000.048.008.000.255
:Реактивная энергия QIV фаза B
en=Reactive energy QIV L2
zh=Reactive energy QIV L2

*001.000.048.008.001.255
:Реактивная энергия QIV по Т1 фаза B
en=Reactive energy QIV L2 Т1
zh=Reactive energy QIV L2 Т1

*001.000.048.008.002.255
:Реактивная энергия QIV по Т2 фаза B
en=Reactive energy QIV L2 Т2
zh=Reactive energy QIV L2 Т2

*001.000.048.008.003.255
:Реактивная энергия QIV по Т3 фаза B
en=Reactive energy QIV L2 Т3
zh=Reactive energy QIV L2 Т3

*001.000.048.008.004.255
:Реактивная энергия QIV по Т4 фаза B
en=Reactive energy QIV L2 Т4
zh=Reactive energy QIV L2 Т4

*001.000.068.008.000.255
:Реактивная энергия QIV фаза C
en=Reactive energy QIV L3
zh=Reactive energy QIV L3

*001.000.068.008.001.255
:Реактивная энергия QIV по Т1 фаза C
en=Reactive energy QIV L3 Т1
zh=Reactive energy QIV L3 Т1

*001.000.068.008.002.255
:Реактивная энергия QIV по Т2 фаза C
en=Reactive energy QIV L3 Т2
zh=Reactive energy QIV L3 Т2

*001.000.068.008.003.255
:Реактивная энергия QIV по Т3 фаза C
en=Reactive energy QIV L3 Т3
zh=Reactive energy QIV L3 Т3

*001.000.068.008.004.255
:Реактивная энергия QIV по Т4 фаза C
en=Reactive energy QIV L3 Т4
zh=Reactive energy QIV L3 Т4

*001.000.035.006.000.255
:Максимальная активная мощность (QI+QIV)+(QII+QIII) фаза A
en=Maximum active power (QI+QIV)+(QII+QIII) L1
zh=Maximum active power (QI+QIV)+(QII+QIII) L1

*001.000.035.006.001.255
:Максимальная активная мощность (QI+QIV)+(QII+QIII) по Т1 фаза A
en=Maximum active power (QI+QIV)+(QII+QIII) L1 T1
zh=Maximum active power (QI+QIV)+(QII+QIII) L1 T1

*001.000.035.006.002.255
:Максимальная активная мощность (QI+QIV)+(QII+QIII) по Т2 фаза A
en=Maximum active power (QI+QIV)+(QII+QIII) L1 T2
zh=Maximum active power (QI+QIV)+(QII+QIII) L1 T2

*001.000.035.006.003.255
:Максимальная активная мощность (QI+QIV)+(QII+QIII) по Т3 фаза A
en=Maximum active power (QI+QIV)+(QII+QIII) L1 T3
zh=Maximum active power (QI+QIV)+(QII+QIII) L1 T3

*001.000.035.006.004.255
:Максимальная активная мощность (QI+QIV)+(QII+QIII) по Т4 фаза A
en=Maximum active power (QI+QIV)+(QII+QIII) L1 T4
zh=Maximum active power (QI+QIV)+(QII+QIII) L1 T4

*001.000.055.006.000.255
:Максимальная активная мощность (QI+QIV)+(QII+QIII) фаза B
en=Maximum active power (QI+QIV)+(QII+QIII) L2
zh=Maximum active power (QI+QIV)+(QII+QIII) L2

*001.000.055.006.001.255
:Максимальная активная мощность (QI+QIV)+(QII+QIII) по Т1 фаза B
en=Maximum active power (QI+QIV)+(QII+QIII) L2 T1
zh=Maximum active power (QI+QIV)+(QII+QIII) L2 T1

*001.000.055.006.002.255
:Максимальная активная мощность (QI+QIV)+(QII+QIII) по Т2 фаза B
en=Maximum active power (QI+QIV)+(QII+QIII) L2 T2
zh=Maximum active power (QI+QIV)+(QII+QIII) L2 T2

*001.000.055.006.003.255
:Максимальная активная мощность (QI+QIV)+(QII+QIII) по Т3 фаза B
en=Maximum active power (QI+QIV)+(QII+QIII) L2 T3
zh=Maximum active power (QI+QIV)+(QII+QIII) L2 T3

*001.000.055.006.004.255
:Максимальная активная мощность (QI+QIV)+(QII+QIII) по Т4 фаза B
en=Maximum active power (QI+QIV)+(QII+QIII) L2 T4
zh=Maximum active power (QI+QIV)+(QII+QIII) L2 T4

*001.000.075.006.000.255
:Максимальная активная мощность (QI+QIV)+(QII+QIII) фаза C
en=Maximum active power (QI+QIV)+(QII+QIII) L3
zh=Maximum active power (QI+QIV)+(QII+QIII) L3

*001.000.075.006.001.255
:Максимальная активная мощность (QI+QIV)+(QII+QIII) по Т1 фаза C
en=Maximum active power (QI+QIV)+(QII+QIII) L3 T1
zh=Maximum active power (QI+QIV)+(QII+QIII) L3 T1

*001.000.075.006.002.255
:Максимальная активная мощность (QI+QIV)+(QII+QIII) по Т2 фаза C
en=Maximum active power (QI+QIV)+(QII+QIII) L3 T2
zh=Maximum active power (QI+QIV)+(QII+QIII) L3 T2

*001.000.075.006.003.255
:Максимальная активная мощность (QI+QIV)+(QII+QIII) по Т3 фаза C
en=Maximum active power (QI+QIV)+(QII+QIII) L3 T3
zh=Maximum active power (QI+QIV)+(QII+QIII) L3 T3

*001.000.075.006.004.255
:Максимальная активная мощность (QI+QIV)+(QII+QIII) по Т4 фаза C
en=Maximum active power (QI+QIV)+(QII+QIII) L3 T4
zh=Maximum active power (QI+QIV)+(QII+QIII) L3 T4

*001.000.021.006.000.255
:Максимальная активная мощность QI+QIV, импорт фаза A
en=Maximum active power QI+QIV L1
zh=Maximum active power QI+QIV L1

*001.000.021.006.001.255
:Максимальная активная мощность QI+QIV, импорт по Т1 фаза A
en=Maximum active power QI+QIV L1 T1
zh=Maximum active power QI+QIV L1 T1

*001.000.021.006.002.255
:Максимальная активная мощность QI+QIV, импорт по Т2 фаза A
en=Maximum active power QI+QIV L1 T2
zh=Maximum active power QI+QIV L1 T2

*001.000.021.006.003.255
:Максимальная активная мощность QI+QIV, импорт по Т3 фаза A
en=Maximum active power QI+QIV L1 T3
zh=Maximum active power QI+QIV L1 T3

*001.000.021.006.004.255
:Максимальная активная мощность QI+QIV, импорт по Т4 фаза A
en=Maximum active power QI+QIV L1 T4
zh=Maximum active power QI+QIV L1 T4

*001.000.041.006.000.255
:Максимальная активная мощность QI+QIV, импорт фаза B
en=Maximum active power QI+QIV L2
zh=Maximum active power QI+QIV L2

*001.000.041.006.001.255
:Максимальная активная мощность QI+QIV, импорт по Т1 фаза B
en=Maximum active power QI+QIV L2 T1
zh=Maximum active power QI+QIV L2 T1

*001.000.041.006.002.255
:Максимальная активная мощность QI+QIV, импорт по Т2 фаза B
en=Maximum active power QI+QIV L2 T2
zh=Maximum active power QI+QIV L2 T2

*001.000.041.006.003.255
:Максимальная активная мощность QI+QIV, импорт по Т3 фаза B
en=Maximum active power QI+QIV L2 T3
zh=Maximum active power QI+QIV L2 T3

*001.000.041.006.004.255
:Максимальная активная мощность QI+QIV, импорт по Т4 фаза B
en=Maximum active power QI+QIV L2 T4
zh=Maximum active power QI+QIV L2 T4

*001.000.061.006.000.255
:Максимальная активная мощность QI+QIV, импорт фаза C
en=Maximum active power QI+QIV L3
zh=Maximum active power QI+QIV L3

*001.000.061.006.001.255
:Максимальная активная мощность QI+QIV, импорт по Т1 фаза C
en=Maximum active power QI+QIV L3 T1
zh=Maximum active power QI+QIV L3 T1

*001.000.061.006.002.255
:Максимальная активная мощность QI+QIV, импорт по Т2 фаза C
en=Maximum active power QI+QIV L3 T2
zh=Maximum active power QI+QIV L3 T2

*001.000.061.006.003.255
:Максимальная активная мощность QI+QIV, импорт по Т3 фаза C
en=Maximum active power QI+QIV L3 T3
zh=Maximum active power QI+QIV L3 T3

*001.000.061.006.004.255
:Максимальная активная мощность QI+QIV, импорт по Т4 фаза C
en=Maximum active power QI+QIV L3 T4
zh=Maximum active power QI+QIV L3 T4


*001.000.022.006.000.255
:Максимальная активная мощность QII+QIII, экспорт фаза A
en=Maximum active power QII+QIII L1
zh=Maximum active power QII+QIII L1

*001.000.022.006.001.255
:Максимальная активная мощность QII+QIII, экспорт по Т1 фаза A
en=Maximum active power QII+QIII L1 T1
zh=Maximum active power QII+QIII L1 T1

*001.000.022.006.002.255
:Максимальная активная мощность QII+QIII, экспорт по Т2 фаза A
en=Maximum active power QII+QIII L1 T2
zh=Maximum active power QII+QIII L1 T2

*001.000.022.006.003.255
:Максимальная активная мощность QII+QIII, экспорт по Т3 фаза A
en=Maximum active power QII+QIII L1 T3
zh=Maximum active power QII+QIII L1 T3

*001.000.022.006.004.255
:Максимальная активная мощность QII+QIII, экспорт по Т4 фаза A
en=Maximum active power QII+QIII L1 T4
zh=Maximum active power QII+QIII L1 T4

*001.000.042.006.000.255
:Максимальная активная мощность QII+QIII, экспорт фаза B
en=Maximum active power QII+QIII L2
zh=Maximum active power QII+QIII L2

*001.000.042.006.001.255
:Максимальная активная мощность QII+QIII, экспорт по Т1 фаза B
en=Maximum active power QII+QIII L2 T1
zh=Maximum active power QII+QIII L2 T1

*001.000.042.006.002.255
:Максимальная активная мощность QII+QIII, экспорт по Т2 фаза B
en=Maximum active power QII+QIII L2 T2
zh=Maximum active power QII+QIII L2 T2

*001.000.042.006.003.255
:Максимальная активная мощность QII+QIII, экспорт по Т3 фаза B
en=Maximum active power QII+QIII L2 T3
zh=Maximum active power QII+QIII L2 T3

*001.000.042.006.004.255
:Максимальная активная мощность QII+QIII, экспорт по Т4 фаза B
en=Maximum active power QII+QIII L2 T4
zh=Maximum active power QII+QIII L2 T4

*001.000.062.006.000.255
:Максимальная активная мощность QII+QIII, экспорт фаза C
en=Maximum active power QII+QIII L3
zh=Maximum active power QII+QIII L3

*001.000.062.006.001.255
:Максимальная активная мощность QII+QIII, экспорт по Т1 фаза C
en=Maximum active power QII+QIII L3 T1
zh=Maximum active power QII+QIII L3 T1

*001.000.062.006.002.255
:Максимальная активная мощность QII+QIII, экспорт по Т2 фаза C
en=Maximum active power QII+QIII L3 T2
zh=Maximum active power QII+QIII L3 T2

*001.000.062.006.003.255
:Максимальная активная мощность QII+QIII, экспорт по Т3 фаза C
en=Maximum active power QII+QIII L3 T3
zh=Maximum active power QII+QIII L3 T3

*001.000.062.006.004.255
:Максимальная активная мощность QII+QIII, экспорт по Т4 фаза C
en=Maximum active power QII+QIII L3 T4
zh=Maximum active power QII+QIII L3 T4

*001.000.023.006.000.255
:Максимальная реактивная+ мощность QI+QII фаза A
en=Maximum reactive power QI+QII L1
zh=Maximum reactive power QI+QII L1

*001.000.023.006.001.255
:Максимальная реактивная+ мощность QI+QII по Т1 фаза A
en=Maximum reactive power QI+QII L1 T1
zh=Maximum reactive power QI+QII L1 T1

*001.000.023.006.002.255
:Максимальная реактивная+ мощность QI+QII по Т2 фаза A
en=Maximum reactive power QI+QII L1 T2
zh=Maximum reactive power QI+QII L1 T2

*001.000.023.006.003.255
:Максимальная реактивная+ мощность QI+QII по Т3 фаза A
en=Maximum reactive power QI+QII L1 T3
zh=Maximum reactive power QI+QII L1 T3

*001.000.023.006.004.255
:Максимальная реактивная+ мощность QI+QII по Т4 фаза A
en=Maximum reactive power QI+QII L1 T4
zh=Maximum reactive power QI+QII L1 T4

*001.000.043.006.000.255
:Максимальная реактивная+ мощность QI+QII фаза B
en=Maximum reactive power QI+QII L2
zh=Maximum reactive power QI+QII L2

*001.000.043.006.001.255
:Максимальная реактивная+ мощность QI+QII по Т1 фаза B
en=Maximum reactive power QI+QII L2 T1
zh=Maximum reactive power QI+QII L2 T1

*001.000.043.006.002.255
:Максимальная реактивная+ мощность QI+QII по Т2 фаза B
en=Maximum reactive power QI+QII L2 T2
zh=Maximum reactive power QI+QII L2 T2

*001.000.043.006.003.255
:Максимальная реактивная+ мощность QI+QII по Т3 фаза B
en=Maximum reactive power QI+QII L2 T3
zh=Maximum reactive power QI+QII L2 T3

*001.000.043.006.004.255
:Максимальная реактивная+ мощность QI+QII по Т4 фаза B
en=Maximum reactive power QI+QII L2 T4
zh=Maximum reactive power QI+QII L2 T4

*001.000.063.006.000.255
:Максимальная реактивная+ мощность QI+QII фаза C
en=Maximum reactive power QI+QII L3
zh=Maximum reactive power QI+QII L3

*001.000.063.006.001.255
:Максимальная реактивная+ мощность QI+QII по Т1 фаза C
en=Maximum reactive power QI+QII L3 T1
zh=Maximum reactive power QI+QII L3 T1

*001.000.063.006.002.255
:Максимальная реактивная+ мощность QI+QII по Т2 фаза C
en=Maximum reactive power QI+QII L3 T2
zh=Maximum reactive power QI+QII L3 T2

*001.000.063.006.003.255
:Максимальная реактивная+ мощность QI+QII по Т3 фаза C
en=Maximum reactive power QI+QII L3 T3
zh=Maximum reactive power QI+QII L3 T3

*001.000.063.006.004.255
:Максимальная реактивная+ мощность QI+QII по Т4 фаза C
en=Maximum reactive power QI+QII L3 T4
zh=Maximum reactive power QI+QII L3 T4

*001.000.024.006.000.255
:Максимальная реактивная- мощность QIII+QIV фаза A
en=Maximum reactive power QIII+QIV L1
zh=Maximum reactive power QIII+QIV L1

*001.000.024.006.001.255
:Максимальная реактивная- мощность QI+QII по Т1 фаза A
en=Maximum reactive power QI+QII L1 T1
zh=Maximum reactive power QI+QII L1 T1

*001.000.024.006.002.255
:Максимальная реактивная- мощность QI+QII по Т2 фаза A
en=Maximum reactive power QI+QII L1 T2
zh=Maximum reactive power QI+QII L1 T2

*001.000.024.006.003.255
:Максимальная реактивная- мощность QI+QII по Т3 фаза A
en=Maximum reactive power QI+QII L1 T3
zh=Maximum reactive power QI+QII L1 T3

*001.000.024.006.004.255
:Максимальная реактивная- мощность QI+QII по Т4 фаза A
en=Maximum reactive power QI+QII L1 T4
zh=Maximum reactive power QI+QII L1 T4

*001.000.044.006.000.255
:Максимальная реактивная- мощность QIII+QIV фаза B
en=Maximum reactive power QIII+QIV L2
zh=Maximum reactive power QIII+QIV L2

*001.000.044.006.001.255
:Максимальная реактивная- мощность QI+QII по Т1 фаза B
en=Maximum reactive power QI+QII L2 T1
zh=Maximum reactive power QI+QII L2 T1

*001.000.044.006.002.255
:Максимальная реактивная- мощность QI+QII по Т2 фаза B
en=Maximum reactive power QI+QII L2 T2
zh=Maximum reactive power QI+QII L2 T2

*001.000.044.006.003.255
:Максимальная реактивная- мощность QI+QII по Т3 фаза B
en=Maximum reactive power QI+QII L2 T3
zh=Maximum reactive power QI+QII L2 T3

*001.000.044.006.004.255
:Максимальная реактивная- мощность QI+QII по Т4 фаза B
en=Maximum reactive power QI+QII L2 T4
zh=Maximum reactive power QI+QII L2 T4

*001.000.064.006.000.255
:Максимальная реактивная- мощность QIII+QIV фаза C
en=Maximum reactive power QIII+QIV L3
zh=Maximum reactive power QIII+QIV L3

*001.000.064.006.001.255
:Максимальная реактивная- мощность QI+QII по Т1 фаза C
en=Maximum reactive power QI+QII L3 T1
zh=Maximum reactive power QI+QII L3 T1

*001.000.064.006.002.255
:Максимальная реактивная- мощность QI+QII по Т2 фаза C
en=Maximum reactive power QI+QII L3 T2
zh=Maximum reactive power QI+QII L3 T2

*001.000.064.006.003.255
:Максимальная реактивная- мощность QI+QII по Т3 фаза C
en=Maximum reactive power QI+QII L3 T3
zh=Maximum reactive power QI+QII L3 T3

*001.000.064.006.004.255
:Максимальная реактивная- мощность QI+QII по Т4 фаза C
en=Maximum reactive power QI+QII L3 T4
zh=Maximum reactive power QI+QII L3 T4

*001.000.025.006.000.255
:Максимальная реактивная мощность QI фаза A
en=Maximum reactive power QI L1
zh=Maximum reactive power QI L1

*001.000.025.006.001.255
:Максимальная реактивная мощность QI по Т1 фаза A
en=Maximum reactive power QI L1 T1
zh=Maximum reactive power QI L1 T1

*001.000.025.006.002.255
:Максимальная реактивная мощность QI по Т2 фаза A
en=Maximum reactive power QI L1 T2
zh=Maximum reactive power QI L1 T2

*001.000.025.006.003.255
:Максимальная реактивная мощность QI по Т3 фаза A
en=Maximum reactive power QI L1 T3
zh=Maximum reactive power QI L1 T3

*001.000.025.006.004.255
:Максимальная реактивная мощность QI по Т4 фаза A
en=Maximum reactive power QI L1 T4
zh=Maximum reactive power QI L1 T4

*001.000.045.006.000.255
:Максимальная реактивная мощность QI фаза B
en=Maximum reactive power QI L2
zh=Maximum reactive power QI L2

*001.000.045.006.001.255
:Максимальная реактивная мощность QI по Т1 фаза B
en=Maximum reactive power QI L2 T1
zh=Maximum reactive power QI L2 T1

*001.000.045.006.002.255
:Максимальная реактивная мощность QI по Т2 фаза B
en=Maximum reactive power QI L2 T2
zh=Maximum reactive power QI L2 T2

*001.000.045.006.003.255
:Максимальная реактивная мощность QI по Т3 фаза B
en=Maximum reactive power QI L2 T3
zh=Maximum reactive power QI L2 T3

*001.000.045.006.004.255
:Максимальная реактивная мощность QI по Т4 фаза B
en=Maximum reactive power QI L2 T4
zh=Maximum reactive power QI L2 T4

*001.000.065.006.000.255
:Максимальная реактивная мощность QI фаза C
en=Maximum reactive power QI L3
zh=Maximum reactive power QI L3

*001.000.065.006.001.255
:Максимальная реактивная мощность QI по Т1 фаза C
en=Maximum reactive power QI L3 T1
zh=Maximum reactive power QI L3 T1

*001.000.065.006.002.255
:Максимальная реактивная мощность QI по Т2 фаза C
en=Maximum reactive power QI L3 T2
zh=Maximum reactive power QI L3 T2

*001.000.065.006.003.255
:Максимальная реактивная мощность QI по Т3 фаза C
en=Maximum reactive power QI L3 T3
zh=Maximum reactive power QI L3 T3

*001.000.065.006.004.255
:Максимальная реактивная мощность QI по Т4 фаза C
en=Maximum reactive power QI L3 T4
zh=Maximum reactive power QI L3 T4

*001.000.026.006.000.255
:Максимальная реактивная мощность QII фаза A
en=Maximum reactive power QII L1
zh=Maximum reactive power QII L1

*001.000.026.006.001.255
:Максимальная реактивная мощность QII по Т1 фаза A
en=Maximum reactive power QII L1 T1
zh=Maximum reactive power QII L1 T1

*001.000.026.006.002.255
:Максимальная реактивная мощность QII по Т2 фаза A
en=Maximum reactive power QII L1 T2
zh=Maximum reactive power QII L1 T2

*001.000.026.006.003.255
:Максимальная реактивная мощность QII по Т3 фаза A
en=Maximum reactive power QII L1 T3
zh=Maximum reactive power QII L1 T3

*001.000.026.006.004.255
:Максимальная реактивная мощность QII по Т4 фаза A
en=Maximum reactive power QII L1 T4
zh=Maximum reactive power QII L1 T4

*001.000.046.006.000.255
:Максимальная реактивная мощность QII фаза B
en=Maximum reactive power QII L2
zh=Maximum reactive power QII L2

*001.000.046.006.001.255
:Максимальная реактивная мощность QII по Т1 фаза B
en=Maximum reactive power QII L2 T1
zh=Maximum reactive power QII L2 T1

*001.000.046.006.002.255
:Максимальная реактивная мощность QII по Т2 фаза B
en=Maximum reactive power QII L2 T2
zh=Maximum reactive power QII L2 T2

*001.000.046.006.003.255
:Максимальная реактивная мощность QII по Т3 фаза B
en=Maximum reactive power QII L2 T3
zh=Maximum reactive power QII L2 T3

*001.000.046.006.004.255
:Максимальная реактивная мощность QII по Т4 фаза B
en=Maximum reactive power QII L2 T4
zh=Maximum reactive power QII L2 T4

*001.000.066.006.000.255
:Максимальная реактивная мощность QII фаза C
en=Maximum reactive power QII L3
zh=Maximum reactive power QII L3

*001.000.066.006.001.255
:Максимальная реактивная мощность QII по Т1 фаза C
en=Maximum reactive power QII L3 T1
zh=Maximum reactive power QII L3 T1

*001.000.066.006.002.255
:Максимальная реактивная мощность QII по Т2 фаза C
en=Maximum reactive power QII L3 T2
zh=Maximum reactive power QII L3 T2

*001.000.066.006.003.255
:Максимальная реактивная мощность QII по Т3 фаза C
en=Maximum reactive power QII L3 T3
zh=Maximum reactive power QII L3 T3

*001.000.066.006.004.255
:Максимальная реактивная мощность QII по Т4 фаза C
en=Maximum reactive power QII L3 T4
zh=Maximum reactive power QII L3 T4

*001.000.027.006.000.255
:Максимальная реактивная мощность QIII фаза A
en=Maximum reactive power QIII L1
zh=Maximum reactive power QIII L1

*001.000.027.006.001.255
:Максимальная реактивная мощность QIII по Т1 фаза A
en=Maximum reactive power QIII L1 T1
zh=Maximum reactive power QIII L1 T1

*001.000.027.006.002.255
:Максимальная реактивная мощность QIII по Т2 фаза A
en=Maximum reactive power QIII L1 T2
zh=Maximum reactive power QIII L1 T2

*001.000.027.006.003.255
:Максимальная реактивная мощность QIII по Т3 фаза A
en=Maximum reactive power QIII L1 T3
zh=Maximum reactive power QIII L1 T3

*001.000.027.006.004.255
:Максимальная реактивная мощность QIII по Т4 фаза A
en=Maximum reactive power QIII L1 T4
zh=Maximum reactive power QIII L1 T4

*001.000.047.006.000.255
:Максимальная реактивная мощность QIII фаза B
en=Maximum reactive power QIII L2
zh=Maximum reactive power QIII L2

*001.000.047.006.001.255
:Максимальная реактивная мощность QIII по Т1 фаза B
en=Maximum reactive power QIII L2 T1
zh=Maximum reactive power QIII L2 T1

*001.000.047.006.002.255
:Максимальная реактивная мощность QIII по Т2 фаза B
en=Maximum reactive power QIII L2 T2
zh=Maximum reactive power QIII L2 T2

*001.000.047.006.003.255
:Максимальная реактивная мощность QIII по Т3 фаза B
en=Maximum reactive power QIII L2 T3
zh=Maximum reactive power QIII L2 T3

*001.000.047.006.004.255
:Максимальная реактивная мощность QIII по Т4 фаза B
en=Maximum reactive power QIII L2 T4
zh=Maximum reactive power QIII L2 T4

*001.000.067.006.000.255
:Максимальная реактивная мощность QIII фаза C
en=Maximum reactive power QIII L3
zh=Maximum reactive power QIII L3

*001.000.067.006.001.255
:Максимальная реактивная мощность QIII по Т1 фаза C
en=Maximum reactive power QIII L3 T1
zh=Maximum reactive power QIII L3 T1

*001.000.067.006.002.255
:Максимальная реактивная мощность QIII по Т2 фаза C
en=Maximum reactive power QIII L3 T2
zh=Maximum reactive power QIII L3 T2

*001.000.067.006.003.255
:Максимальная реактивная мощность QIII по Т3 фаза C
en=Maximum reactive power QIII L3 T3
zh=Maximum reactive power QIII L3 T3

*001.000.067.006.004.255
:Максимальная реактивная мощность QIII по Т4 фаза C
en=Maximum reactive power QIII L3 T4
zh=Maximum reactive power QIII L3 T4

*001.000.028.006.000.255
:Максимальная реактивная мощность QIV фаза A
en=Maximum reactive power QIV L1
zh=Maximum reactive power QIV L1

*001.000.028.006.001.255
:Максимальная реактивная мощность QIV по Т1 фаза A
en=Maximum reactive power QIV L1 T1
zh=Maximum reactive power QIV L1 T1

*001.000.028.006.002.255
:Максимальная реактивная мощность QIV по Т2 фаза A
en=Maximum reactive power QIV L1 T2
zh=Maximum reactive power QIV L1 T2

*001.000.028.006.003.255
:Максимальная реактивная мощность QIV по Т# фаза A
en=Maximum reactive power QIV L1 T3
zh=Maximum reactive power QIV L1 T3

*001.000.028.006.004.255
:Максимальная реактивная мощность QIV по Т4 фаза A
en=Maximum reactive power QIV L1 T4
zh=Maximum reactive power QIV L1 T4

*001.000.048.006.000.255
:Максимальная реактивная мощность QIV фаза B
en=Maximum reactive power QIV L2
zh=Maximum reactive power QIV L2

*001.000.048.006.001.255
:Максимальная реактивная мощность QIV по Т1 фаза B
en=Maximum reactive power QIV L2 T1
zh=Maximum reactive power QIV L2 T1

*001.000.048.006.002.255
:Максимальная реактивная мощность QIV по Т2 фаза B
en=Maximum reactive power QIV L2 T2
zh=Maximum reactive power QIV L2 T2

*001.000.048.006.003.255
:Максимальная реактивная мощность QIV по Т# фаза B
en=Maximum reactive power QIV L2 T3
zh=Maximum reactive power QIV L2 T3

*001.000.048.006.004.255
:Максимальная реактивная мощность QIV по Т4 фаза B
en=Maximum reactive power QIV L2 T4
zh=Maximum reactive power QIV L2 T4

*001.000.068.006.000.255
:Максимальная реактивная мощность QIV фаза C
en=Maximum reactive power QIV L3
zh=Maximum reactive power QIV L3

*001.000.068.006.001.255
:Максимальная реактивная мощность QIV по Т1 фаза C
en=Maximum reactive power QIV L3 T1
zh=Maximum reactive power QIV L3 T1

*001.000.068.006.002.255
:Максимальная реактивная мощность QIV по Т2 фаза C
en=Maximum reactive power QIV L3 T2
zh=Maximum reactive power QIV L3 T2

*001.000.068.006.003.255
:Максимальная реактивная мощность QIV по Т3 фаза C
en=Maximum reactive power QIV L3 T3
zh=Maximum reactive power QIV L3 T3

*001.000.068.006.004.255
:Максимальная реактивная мощность QIV по Т4 фаза C
en=Maximum reactive power QIV L3 T4
zh=Maximum reactive power QIV L3 T4

*001.000.083.008.004.255
:Привиденная активная+ энергия потерь в трансформаторах, приведенная к сопротивлению линии RFe (QI+QIV)
en=Active+ transformer losses with normalised RFe (QI+QIV)
zh=Active+ transformer losses with normalised RFe (QI+QIV)

*001.000.083.008.005.255
:Привиденная активная- энергия потерь в трансформаторах, приведенная к сопротивлению линии RFe (QII+QIII)
en=Active- transformer losses with normalised RFe (QII+QIII)
zh=Active- transformer losses with normalised RFe (QII+QIII)

*001.000.083.008.006.255
:Привиденная активная энергия потерь в трансформаторах, приведенная к сопротивлению линии RFe (QI+QII+QIII+QIV)
en=Active transformer losses with normalised RFe (QI+QII+QIII+QIV)
zh=Active transformer losses with normalised RFe (QI+QII+QIII+QIV)

*001.000.083.013.006.255
:Привиденная реактивная+ энергия потерь в трансформаторах, приведенная к сопротивлению линии Xm (QI+QII)
en=Reactive+ transformer losses with normalised Xm (QI+QII)
zh=Reactive+ transformer losses with normalised Xm (QI+QII)

*001.000.083.014.006.255
:Привиденная реактивная- энергия потерь в трансформаторах, приведенная к сопротивлению линии Xm (QIII+QIV)
en=Reactive- transformer losses with normalised Xm (QIII+QIV)
zh=Reactive- transformer losses with normalised Xm (QIII+QIV)

*001.000.083.015.006.255
:Привиденная реактивная энергия потерь в трансформаторах, приведенная к сопротивлению линии Xm (QI+QII+QIII+QIV)
en=Reactive transformer losses with normalised Xm (QI+QII+QIII+QIV)
zh=Reactive transformer losses with normalised Xm (QI+QII+QIII+QIV)

*001.000.131.006.001.255
:Максимум тангенса нагрузки L1
en=Maximum tgφ L1
zh=Maximum tgφ L1

*001.000.131.006.002.255
:Максимум тангенса нагрузки L2
en=Maximum tgφ L2
zh=Maximum tgφ L2

*001.000.131.006.003.255
:Максимум тангенса нагрузки L3
en=Maximum tgφ L3
zh=Maximum tgφ L3

*001.000.021.027.000.255
:Активная мощность фазы А в прямом направлении среднее значение на интервале 1
en=Signed Active Power (Import) L1. Current average 5. The value is calculated using recording interval 1
zh=Signed Active Power (Import) L1. Current average 5. The value is calculated using recording interval 1

*001.000.021.028.000.255
:Активная мощность фазы А в прямом направлении среднее значение на интервале 2
en=Signed Active Power (Import) L1. Current average 5. The value is calculated using recording interval 2
zh=Signed Active Power (Import) L1. Current average 5. The value is calculated using recording interval 2

*001.000.021.029.000.255
:Активная мощность фазы А в прямом направлении интеграл на интервале 1
en=Signed Active Power (Import) L1. Time integral for interval 1
zh=Signed Active Power (Import) L1. Time integral for interval 1

*001.000.021.030.000.255
:Активная мощность фазы А в прямом направлении интеграл на интервале 2
en=Signed Active Power (Import) L1. Time integral for interval 2
zh=Signed Active Power (Import) L1. Time integral for interval 2

*001.000.021.051.000.255
:Активная мощность фазы А в прямом направлении минимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Signed Active Power (Import) L1. Minimum instantaneous value for interval 1
zh=Signed Active Power (Import) L1. Minimum instantaneous value for interval 1

*001.000.021.052.000.255
:Активная мощность фазы А в прямом направлении минимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Signed Active Power (Import) L1. Minimum instantaneous value for interval 2
zh=Signed Active Power (Import) L1. Minimum instantaneous value for interval 2

*001.000.021.053.000.255
:Активная мощность фазы А в прямом направлении максимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Signed Active Power (Import) L1. Maximum instantaneous value for interval 1
zh=Signed Active Power (Import) L1. Maximum instantaneous value for interval 1

*001.000.021.054.000.255
:Активная мощность фазы А в прямом направлении максимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Signed Active Power (Import) L1. Maximum instantaneous value for interval 2
zh=Signed Active Power (Import) L1. Maximum instantaneous value for interval 2

*001.000.041.027.000.255
:Активная мощность фазы B в прямом направлении среднее значение на интервале 1
en=Signed Active Power (Import) L2. Current average 5. The value is calculated using recording interval 1
zh=Signed Active Power (Import) L2. Current average 5. The value is calculated using recording interval 1

*001.000.041.028.000.255
:Активная мощность фазы B в прямом направлении среднее значение на интервале 2
en=Signed Active Power (Import) L2. Current average 5. The value is calculated using recording interval 2
zh=Signed Active Power (Import) L2. Current average 5. The value is calculated using recording interval 2

*001.000.041.029.000.255
:Активная мощность фазы B в прямом направлении интеграл на интервале 1
en=Signed Active Power (Import) L2. Time integral for interval 1
zh=Signed Active Power (Import) L2. Time integral for interval 1

*001.000.041.030.000.255
:Активная мощность фазы B в прямом направлении интеграл на интервале 2
en=Signed Active Power (Import) L2. Time integral for interval 2
zh=Signed Active Power (Import) L2. Time integral for interval 2

*001.000.041.051.000.255
:Активная мощность фазы B в прямом направлении минимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Signed Active Power (Import) L2. Minimum instantaneous value for interval 1
zh=Signed Active Power (Import) L2. Minimum instantaneous value for interval 1

*001.000.041.052.000.255
:Активная мощность фазы B в прямом направлении минимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Signed Active Power (Import) L2. Minimum instantaneous value for interval 2
zh=Signed Active Power (Import) L2. Minimum instantaneous value for interval 2

*001.000.041.053.000.255
:Активная мощность фазы B в прямом направлении максимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Signed Active Power (Import) L2. Maximum instantaneous value for interval 1
zh=Signed Active Power (Import) L2. Maximum instantaneous value for interval 1

*001.000.041.054.000.255
:Активная мощность фазы B в прямом направлении максимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Signed Active Power (Import) L2. Maximum instantaneous value for interval 2
zh=Signed Active Power (Import) L2. Maximum instantaneous value for interval 2

*001.000.061.027.000.255
:Активная мощность фазы C в прямом направлении среднее значение на интервале 1
en=Signed Active Power (Import) L3. Current average 5. The value is calculated using recording interval 1
zh=Signed Active Power (Import) L3. Current average 5. The value is calculated using recording interval 1

*001.000.061.028.000.255
:Активная мощность фазы C в прямом направлении среднее значение на интервале 2
en=Signed Active Power (Import) L3. Current average 5. The value is calculated using recording interval 2
zh=Signed Active Power (Import) L3. Current average 5. The value is calculated using recording interval 2

*001.000.061.029.000.255
:Активная мощность фазы C в прямом направлении интеграл на интервале 1
en=Signed Active Power (Import) L3. Time integral for interval 1
zh=Signed Active Power (Import) L3. Time integral for interval 1

*001.000.061.030.000.255
:Активная мощность фазы C в прямом направлении интеграл на интервале 2
en=Signed Active Power (Import) L3. Time integral for interval 2
zh=Signed Active Power (Import) L3. Time integral for interval 2

*001.000.061.051.000.255
:Активная мощность фазы C в прямом направлении минимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Signed Active Power (Import) L3. Minimum instantaneous value for interval 1
zh=Signed Active Power (Import) L3. Minimum instantaneous value for interval 1

*001.000.061.052.000.255
:Активная мощность фазы C в прямом направлении минимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Signed Active Power (Import) L3. Minimum instantaneous value for interval 2
zh=Signed Active Power (Import) L3. Minimum instantaneous value for interval 2

*001.000.061.053.000.255
:Активная мощность фазы C в прямом направлении максимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Signed Active Power (Import) L3. Maximum instantaneous value for interval 1
zh=Signed Active Power (Import) L3. Maximum instantaneous value for interval 1

*001.000.061.054.000.255
:Активная мощность фазы C в прямом направлении максимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Signed Active Power (Import) L3. Maximum instantaneous value for interval 2
zh=Signed Active Power (Import) L3. Maximum instantaneous value for interval 2

*001.000.022.027.000.255
:Активная мощность фазы А в обратном направлении среднее значение на интервале 1
en=Signed Active Power (Export) L1. Current average 5. The value is calculated using recording interval 1
zh=Signed Active Power (Export) L1. Current average 5. The value is calculated using recording interval 1

*001.000.022.028.000.255
:Активная мощность фазы А в обратном направлении среднее значение на интервале 2
en=Signed Active Power (Export) L1. Current average 5. The value is calculated using recording interval 2
zh=Signed Active Power (Export) L1. Current average 5. The value is calculated using recording interval 2

*001.000.022.029.000.255
:Активная мощность фазы А в обратном направлении интеграл на интервале 1
en=Signed Active Power (Export) L1. Time integral for interval 1
zh=Signed Active Power (Export) L1. Time integral for interval 1

*001.000.022.030.000.255
:Активная мощность фазы А в обратном направлении интеграл на интервале 2
en=Signed Active Power (Export) L1. Time integral for interval 2
zh=Signed Active Power (Export) L1. Time integral for interval 2

*001.000.022.051.000.255
:Активная мощность фазы А в обратном направлении минимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Signed Active Power (Export) L1. Minimum instantaneous value for interval 1
zh=Signed Active Power (Export) L1. Minimum instantaneous value for interval 1

*001.000.022.052.000.255
:Активная мощность фазы А в обратном направлении минимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Signed Active Power (Export) L1. Minimum instantaneous value for interval 2
zh=Signed Active Power (Export) L1. Minimum instantaneous value for interval 2

*001.000.022.053.000.255
:Активная мощность фазы А в обратном направлении максимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Signed Active Power (Export) L1. Maximum instantaneous value for interval 1
zh=Signed Active Power (Export) L1. Maximum instantaneous value for interval 1

*001.000.022.054.000.255
:Активная мощность фазы А в обратном направлении максимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Signed Active Power (Export) L1. Maximum instantaneous value for interval 2
zh=Signed Active Power (Export) L1. Maximum instantaneous value for interval 2

*001.000.042.027.000.255
:Активная мощность фазы B в обратном направлении среднее значение на интервале 1
en=Signed Active Power (Export) L2. Current average 5. The value is calculated using recording interval 1
zh=Signed Active Power (Export) L2. Current average 5. The value is calculated using recording interval 1

*001.000.042.028.000.255
:Активная мощность фазы B в обратном направлении среднее значение на интервале 2
en=Signed Active Power (Export) L2. Current average 5. The value is calculated using recording interval 2
zh=Signed Active Power (Export) L2. Current average 5. The value is calculated using recording interval 2

*001.000.042.029.000.255
:Активная мощность фазы B в обратном направлении интеграл на интервале 1
en=Signed Active Power (Export) L2. Time integral for interval 1
zh=Signed Active Power (Export) L2. Time integral for interval 1

*001.000.042.030.000.255
:Активная мощность фазы B в обратном направлении интеграл на интервале 2
en=Signed Active Power (Export) L2. Time integral for interval 2
zh=Signed Active Power (Export) L2. Time integral for interval 2

*001.000.042.051.000.255
:Активная мощность фазы B в обратном направлении минимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Signed Active Power (Export) L2. Minimum instantaneous value for interval 1
zh=Signed Active Power (Export) L2. Minimum instantaneous value for interval 1

*001.000.042.052.000.255
:Активная мощность фазы B в обратном направлении минимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Signed Active Power (Export) L2. Minimum instantaneous value for interval 2
zh=Signed Active Power (Export) L2. Minimum instantaneous value for interval 2

*001.000.042.053.000.255
:Активная мощность фазы B в обратном направлении максимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Signed Active Power (Export) L2. Maximum instantaneous value for interval 1
zh=Signed Active Power (Export) L2. Maximum instantaneous value for interval 1

*001.000.042.054.000.255
:Активная мощность фазы B в обратном направлении максимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Signed Active Power (Export) L2. Maximum instantaneous value for interval 2
zh=Signed Active Power (Export) L2. Maximum instantaneous value for interval 2

*001.000.062.027.000.255
:Активная мощность фазы B в обратном направлении среднее значение на интервале 1
en=Signed Active Power (Export) L3. Current average 5. The value is calculated using recording interval 1
zh=Signed Active Power (Export) L3. Current average 5. The value is calculated using recording interval 1

*001.000.062.028.000.255
:Активная мощность фазы B в обратном направлении среднее значение на интервале 2
en=Signed Active Power (Export) L3. Current average 5. The value is calculated using recording interval 2
zh=Signed Active Power (Export) L3. Current average 5. The value is calculated using recording interval 2

*001.000.062.029.000.255
:Активная мощность фазы B в обратном направлении интеграл на интервале 1
en=Signed Active Power (Export) L3. Time integral for interval 1
zh=Signed Active Power (Export) L3. Time integral for interval 1

*001.000.062.030.000.255
:Активная мощность фазы B в обратном направлении интеграл на интервале 2
en=Signed Active Power (Export) L3. Time integral for interval 2
zh=Signed Active Power (Export) L3. Time integral for interval 2

*001.000.062.051.000.255
:Активная мощность фазы B в обратном направлении минимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Signed Active Power (Export) L3. Minimum instantaneous value for interval 1
zh=Signed Active Power (Export) L3. Minimum instantaneous value for interval 1

*001.000.062.052.000.255
:Активная мощность фазы B в обратном направлении минимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Signed Active Power (Export) L3. Minimum instantaneous value for interval 2
zh=Signed Active Power (Export) L3. Minimum instantaneous value for interval 2

*001.000.062.053.000.255
:Активная мощность фазы B в обратном направлении максимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Signed Active Power (Export) L3. Maximum instantaneous value for interval 1
zh=Signed Active Power (Export) L3. Maximum instantaneous value for interval 1

*001.000.062.054.000.255
:Активная мощность фазы B в обратном направлении максимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Signed Active Power (Export) L3. Maximum instantaneous value for interval 2
zh=Signed Active Power (Export) L3. Maximum instantaneous value for interval 2

*001.000.023.027.000.255
:Реактивная мощность фазы А в прямом направлении. среднее значение на интервале 1
en=Signed Reactive Power (+; - ) L1 (Import). Current average 5. The value is calculated using recording interval 1
zh=Signed Reactive Power (+; - ) L1 (Import). Current average 5. The value is calculated using recording interval 1

*001.000.023.028.000.255
:Реактивная мощность фазы А в прямом направлении. среднее значение на интервале 2
en=Signed Reactive Power (+; - ) L1 (Import). Current average 5. The value is calculated using recording interval 2
zh=Signed Reactive Power (+; - ) L1 (Import). Current average 5. The value is calculated using recording interval 2

*001.000.023.029.000.255
:Реактивная мощность фазы А в прямом направлении. интеграл на интервале 1
en=Signed Reactive Power (+; - ) L1 (Import). Time integral for interval 1
zh=Signed Reactive Power (+; - ) L1 (Import). Time integral for interval 1

*001.000.023.030.000.255
:Реактивная мощность фазы А в прямом направлении. интеграл на интервале 2
en=Signed Reactive Power (+; - ) L1 (Import). Time integral for interval 2
zh=Signed Reactive Power (+; - ) L1 (Import). Time integral for interval 2

*001.000.023.051.000.255
:Реактивная мощность фазы А в прямом направлении. минимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Signed Reactive Power (+; - ) L1 (Import). Minimum instantaneous value for interval 1
zh=Signed Reactive Power (+; - ) L1 (Import). Minimum instantaneous value for interval 1

*001.000.023.052.000.255
:Реактивная мощность фазы А в прямом направлении. минимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Signed Reactive Power (+; - ) L1 (Import). Minimum instantaneous value for interval 2
zh=Signed Reactive Power (+; - ) L1 (Import). Minimum instantaneous value for interval 2

*001.000.023.053.000.255
:Реактивная мощность фазы А в прямом направлении. максимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Signed Reactive Power (+; - ) L1 (Import). Maximum instantaneous value for interval 1
zh=Signed Reactive Power (+; - ) L1 (Import). Maximum instantaneous value for interval 1

*001.000.023.054.000.255
:Реактивная мощность фазы А в прямом направлении. максимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Signed Reactive Power (+; - ) L1 (Import). Maximum instantaneous value for interval 2
zh=Signed Reactive Power (+; - ) L1 (Import). Maximum instantaneous value for interval 2

*001.000.043.027.000.255
:Реактивная мощность фазы B в прямом направлении. среднее значение на интервале 1
en=Signed Reactive Power (+; - ) L2 (Import). Current average 5. The value is calculated using recording interval 1
zh=Signed Reactive Power (+; - ) L2 (Import). Current average 5. The value is calculated using recording interval 1

*001.000.043.028.000.255
:Реактивная мощность фазы B в прямом направлении. среднее значение на интервале 2
en=Signed Reactive Power (+; - ) L2 (Import). Current average 5. The value is calculated using recording interval 2
zh=Signed Reactive Power (+; - ) L2 (Import). Current average 5. The value is calculated using recording interval 2

*001.000.043.029.000.255
:Реактивная мощность фазы B в прямом направлении. интеграл на интервале 1
en=Signed Reactive Power (+; - ) L2 (Import). Time integral for interval 1
zh=Signed Reactive Power (+; - ) L2 (Import). Time integral for interval 1

*001.000.043.030.000.255
:Реактивная мощность фазы B в прямом направлении. интеграл на интервале 2
en=Signed Reactive Power (+; - ) L2 (Import). Time integral for interval 2
zh=Signed Reactive Power (+; - ) L2 (Import). Time integral for interval 2

*001.000.043.051.000.255
:Реактивная мощность фазы B в прямом направлении. минимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Signed Reactive Power (+; - ) L2 (Import). Minimum instantaneous value for interval 1
zh=Signed Reactive Power (+; - ) L2 (Import). Minimum instantaneous value for interval 1

*001.000.043.052.000.255
:Реактивная мощность фазы B в прямом направлении. минимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Signed Reactive Power (+; - ) L2 (Import). Minimum instantaneous value for interval 2
zh=Signed Reactive Power (+; - ) L2 (Import). Minimum instantaneous value for interval 2

*001.000.043.053.000.255
:Реактивная мощность фазы B в прямом направлении. максимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Signed Reactive Power (+; - ) L2 (Import). Maximum instantaneous value for interval 1
zh=Signed Reactive Power (+; - ) L2 (Import). Maximum instantaneous value for interval 1

*001.000.043.054.000.255
:Реактивная мощность фазы B в прямом направлении. максимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Signed Reactive Power (+; - ) L2 (Import). Maximum instantaneous value for interval 2
zh=Signed Reactive Power (+; - ) L2 (Import). Maximum instantaneous value for interval 2

*001.000.063.027.000.255
:Реактивная мощность фазы С в прямом направлении. среднее значение на интервале 1
en=Signed Reactive Power (+; - ) L3 (Import). Current average 5. The value is calculated using recording interval 1
zh=Signed Reactive Power (+; - ) L3 (Import). Current average 5. The value is calculated using recording interval 1

*001.000.063.028.000.255
:Реактивная мощность фазы С в прямом направлении. среднее значение на интервале 2
en=Signed Reactive Power (+; - ) L3 (Import). Current average 5. The value is calculated using recording interval 2
zh=Signed Reactive Power (+; - ) L3 (Import). Current average 5. The value is calculated using recording interval 2

*001.000.063.029.000.255
:Реактивная мощность фазы С в прямом направлении. интеграл на интервале 1
en=Signed Reactive Power (+; - ) L3 (Import). Time integral for interval 1
zh=Signed Reactive Power (+; - ) L3 (Import). Time integral for interval 1

*001.000.063.030.000.255
:Реактивная мощность фазы С в прямом направлении. интеграл на интервале 2
en=Signed Reactive Power (+; - ) L3 (Import). Time integral for interval 2
zh=Signed Reactive Power (+; - ) L3 (Import). Time integral for interval 2

*001.000.063.051.000.255
:Реактивная мощность фазы С в прямом направлении. минимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Signed Reactive Power (+; - ) L3 (Import). Minimum instantaneous value for interval 1
zh=Signed Reactive Power (+; - ) L3 (Import). Minimum instantaneous value for interval 1

*001.000.063.052.000.255
:Реактивная мощность фазы С в прямом направлении. минимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Signed Reactive Power (+; - ) L3 (Import). Minimum instantaneous value for interval 2
zh=Signed Reactive Power (+; - ) L3 (Import). Minimum instantaneous value for interval 2

*001.000.063.053.000.255
:Реактивная мощность фазы С в прямом направлении. максимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Signed Reactive Power (+; - ) L3 (Import). Maximum instantaneous value for interval 1
zh=Signed Reactive Power (+; - ) L3 (Import). Maximum instantaneous value for interval 1

*001.000.063.054.000.255
:Реактивная мощность фазы С в прямом направлении. максимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Signed Reactive Power (+; - ) L3 (Import). Maximum instantaneous value for interval 2
zh=Signed Reactive Power (+; - ) L3 (Import). Maximum instantaneous value for interval 2

*001.000.024.027.000.255
:Реактивная мощность фазы А в обратном направлении. среднее значение на интервале 1
en=Signed Reactive Power (+; - ) L1 (Export). Current average 5. The value is calculated using recording interval 1
zh=Signed Reactive Power (+; - ) L1 (Export). Current average 5. The value is calculated using recording interval 1

*001.000.024.028.000.255
:Реактивная мощность фазы А в обратном направлении. среднее значение на интервале 2
en=Signed Reactive Power (+; - ) L1 (Export). Current average 5. The value is calculated using recording interval 2
zh=Signed Reactive Power (+; - ) L1 (Export). Current average 5. The value is calculated using recording interval 2

*001.000.024.029.000.255
:Реактивная мощность фазы А в обратном направлении. интеграл на интервале 1
en=Signed Reactive Power (+; - ) L1 (Export). Time integral for interval 1
zh=Signed Reactive Power (+; - ) L1 (Export). Time integral for interval 1

*001.000.024.030.000.255
:Реактивная мощность фазы А в обратном направлении. интеграл на интервале 2
en=Signed Reactive Power (+; - ) L1 (Export). Time integral for interval 2
zh=Signed Reactive Power (+; - ) L1 (Export). Time integral for interval 2

*001.000.024.051.000.255
:Реактивная мощность фазы А в обратном направлении. минимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Signed Reactive Power (+; - ) L1 (Export). Minimum instantaneous value for interval 1
zh=Signed Reactive Power (+; - ) L1 (Export). Minimum instantaneous value for interval 1

*001.000.024.052.000.255
:Реактивная мощность фазы А в обратном направлении. минимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Signed Reactive Power (+; - ) L1 (Export). Minimum instantaneous value for interval 2
zh=Signed Reactive Power (+; - ) L1 (Export). Minimum instantaneous value for interval 2

*001.000.024.053.000.255
:Реактивная мощность фазы А в обратном направлении. максимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Signed Reactive Power (+; - ) L1 (Export). Maximum instantaneous value for interval 1
zh=Signed Reactive Power (+; - ) L1 (Export). Maximum instantaneous value for interval 1

*001.000.024.054.000.255
:Реактивная мощность фазы А в обратном направлении. максимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Signed Reactive Power (+; - ) L1 (Export). Maximum instantaneous value for interval 2
zh=Signed Reactive Power (+; - ) L1 (Export). Maximum instantaneous value for interval 2

*001.000.044.027.000.255
:Реактивная мощность фазы B в обратном направлении. среднее значение на интервале 1
en=Signed Reactive Power (+; - ) L2 (Export). Current average 5. The value is calculated using recording interval 1
zh=Signed Reactive Power (+; - ) L2 (Export). Current average 5. The value is calculated using recording interval 1

*001.000.044.028.000.255
:Реактивная мощность фазы B в обратном направлении. среднее значение на интервале 2
en=Signed Reactive Power (+; - ) L2 (Export). Current average 5. The value is calculated using recording interval 2
zh=Signed Reactive Power (+; - ) L2 (Export). Current average 5. The value is calculated using recording interval 2

*001.000.044.029.000.255
:Реактивная мощность фазы B в обратном направлении. интеграл на интервале 1
en=Signed Reactive Power (+; - ) L2 (Export). Time integral for interval 1
zh=Signed Reactive Power (+; - ) L2 (Export). Time integral for interval 1

*001.000.044.030.000.255
:Реактивная мощность фазы B в обратном направлении. интеграл на интервале 2
en=Signed Reactive Power (+; - ) L2 (Export). Time integral for interval 2
zh=Signed Reactive Power (+; - ) L2 (Export). Time integral for interval 2

*001.000.044.051.000.255
:Реактивная мощность фазы B в обратном направлении. минимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Signed Reactive Power (+; - ) L2 (Export). Minimum instantaneous value for interval 1
zh=Signed Reactive Power (+; - ) L2 (Export). Minimum instantaneous value for interval 1

*001.000.044.052.000.255
:Реактивная мощность фазы B в обратном направлении. минимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Signed Reactive Power (+; - ) L2 (Export). Minimum instantaneous value for interval 2
zh=Signed Reactive Power (+; - ) L2 (Export). Minimum instantaneous value for interval 2

*001.000.044.053.000.255
:Реактивная мощность фазы B в обратном направлении. максимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Signed Reactive Power (+; - ) L2 (Export). Maximum instantaneous value for interval 1
zh=Signed Reactive Power (+; - ) L2 (Export). Maximum instantaneous value for interval 1

*001.000.044.054.000.255
:Реактивная мощность фазы B в обратном направлении. максимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Signed Reactive Power (+; - ) L2 (Export). Maximum instantaneous value for interval 2
zh=Signed Reactive Power (+; - ) L2 (Export). Maximum instantaneous value for interval 2

*001.000.064.027.000.255
:Реактивная мощность фазы С в обратном направлении. среднее значение на интервале 1
en=Signed Reactive Power (+; - ) L3 (Export). Current average 5. The value is calculated using recording interval 1
zh=Signed Reactive Power (+; - ) L3 (Export). Current average 5. The value is calculated using recording interval 1

*001.000.064.028.000.255
:Реактивная мощность фазы С в обратном направлении. среднее значение на интервале 2
en=Signed Reactive Power (+; - ) L3 (Export). Current average 5. The value is calculated using recording interval 2
zh=Signed Reactive Power (+; - ) L3 (Export). Current average 5. The value is calculated using recording interval 2

*001.000.064.029.000.255
:Реактивная мощность фазы С в обратном направлении. интеграл на интервале 1
en=Signed Reactive Power (+; - ) L3 (Export). Time integral for interval 1
zh=Signed Reactive Power (+; - ) L3 (Export). Time integral for interval 1

*001.000.064.030.000.255
:Реактивная мощность фазы С в обратном направлении. интеграл на интервале 2
en=Signed Reactive Power (+; - ) L3 (Export). Time integral for interval 2
zh=Signed Reactive Power (+; - ) L3 (Export). Time integral for interval 2

*001.000.064.051.000.255
:Реактивная мощность фазы С в обратном направлении. минимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Signed Reactive Power (+; - ) L3 (Export). Minimum instantaneous value for interval 1
zh=Signed Reactive Power (+; - ) L3 (Export). Minimum instantaneous value for interval 1

*001.000.064.052.000.255
:Реактивная мощность фазы С в обратном направлении. минимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Signed Reactive Power (+; - ) L3 (Export). Minimum instantaneous value for interval 2
zh=Signed Reactive Power (+; - ) L3 (Export). Minimum instantaneous value for interval 2

*001.000.064.053.000.255
:Реактивная мощность фазы С в обратном направлении. максимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Signed Reactive Power (+; - ) L3 (Export). Maximum instantaneous value for interval 1
zh=Signed Reactive Power (+; - ) L3 (Export). Maximum instantaneous value for interval 1

*001.000.064.054.000.255
:Реактивная мощность фазы С в обратном направлении. максимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Signed Reactive Power (+; - ) L3 (Export). Maximum instantaneous value for interval 2
zh=Signed Reactive Power (+; - ) L3 (Export). Maximum instantaneous value for interval 2

*001.000.033.027.000.255
:Коэффициент мощности фазы А. Среднее значение на интервале 1
en=Power Factor -L1. Current average 5. The value is calculated using recording interval 1
zh=Power Factor -L1. Current average 5. The value is calculated using recording interval 1

*001.000.033.028.000.255
:Коэффициент мощности фазы А. среднее значение на интервале 2
en=Power Factor -L1. Current average 5. The value is calculated using recording interval 2
zh=Power Factor -L1. Current average 5. The value is calculated using recording interval 2

*001.000.033.029.000.255
:Коэффициент мощности фазы А. интеграл на интервале 1
en=Power Factor -L1. Time integral for interval 1
zh=Power Factor -L1. Time integral for interval 1

*001.000.033.030.000.255
:Коэффициент мощности фазы А. интеграл на интервале 2
en=Power Factor -L1. Time integral for interval 2
zh=Power Factor -L1. Time integral for interval 2

*001.000.033.051.000.255
:Коэффициент мощности фазы А. минимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Power Factor -L1. Minimum instantaneous value for interval 1
zh=Power Factor -L1. Minimum instantaneous value for interval 1

*001.000.033.052.000.255
:Коэффициент мощности фазы А. минимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Power Factor -L1. Minimum instantaneous value for interval 2
zh=Power Factor -L1. Minimum instantaneous value for interval 2

*001.000.033.053.000.255
:Коэффициент мощности фазы А. максимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Power Factor -L1. Maximum instantaneous value for interval 1
zh=Power Factor -L1. Maximum instantaneous value for interval 1

*001.000.033.054.000.255
:Коэффициент мощности фазы А. максимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Power Factor -L1. Maximum instantaneous value for interval 2
zh=Power Factor -L1. Maximum instantaneous value for interval 2

*001.000.053.027.000.255
:Коэффициент мощности фазы B. Среднее значение на интервале 1
en=Power Factor -L2. Current average 5. The value is calculated using recording interval 1
zh=Power Factor -L2. Current average 5. The value is calculated using recording interval 1

*001.000.053.028.000.255
:Коэффициент мощности фазы B. среднее значение на интервале 2
en=Power Factor -L2. Current average 5. The value is calculated using recording interval 2
zh=Power Factor -L2. Current average 5. The value is calculated using recording interval 2

*001.000.053.029.000.255
:Коэффициент мощности фазы B. интеграл на интервале 1
en=Power Factor -L2. Time integral for interval 1
zh=Power Factor -L2. Time integral for interval 1

*001.000.053.030.000.255
:Коэффициент мощности фазы B. интеграл на интервале 2
en=Power Factor -L2. Time integral for interval 2
zh=Power Factor -L2. Time integral for interval 2

*001.000.053.051.000.255
:Коэффициент мощности фазы B. минимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Power Factor -L2. Minimum instantaneous value for interval 1
zh=Power Factor -L2. Minimum instantaneous value for interval 1

*001.000.053.052.000.255
:Коэффициент мощности фазы B. минимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Power Factor -L2. Minimum instantaneous value for interval 2
zh=Power Factor -L2. Minimum instantaneous value for interval 2

*001.000.053.053.000.255
:Коэффициент мощности фазы B. максимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Power Factor -L2. Maximum instantaneous value for interval 1
zh=Power Factor -L2. Maximum instantaneous value for interval 1

*001.000.053.054.000.255
:Коэффициент мощности фазы B. максимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Power Factor -L2. Maximum instantaneous value for interval 2
zh=Power Factor -L2. Maximum instantaneous value for interval 2

*001.000.073.027.000.255
:Коэффициент мощности фазы C. Среднее значение на интервале 1
en=Power Factor -L3. Current average 5. The value is calculated using recording interval 1
zh=Power Factor -L3. Current average 5. The value is calculated using recording interval 1

*001.000.073.028.000.255
:Коэффициент мощности фазы C. среднее значение на интервале 2
en=Power Factor -L3. Current average 5. The value is calculated using recording interval 2
zh=Power Factor -L3. Current average 5. The value is calculated using recording interval 2

*001.000.073.029.000.255
:Коэффициент мощности фазы C. интеграл на интервале 1
en=Power Factor -L3. Time integral for interval 1
zh=Power Factor -L3. Time integral for interval 1

*001.000.073.030.000.255
:Коэффициент мощности фазы C. интеграл на интервале 2
en=Power Factor -L3. Time integral for interval 2
zh=Power Factor -L3. Time integral for interval 2

*001.000.073.051.000.255
:Коэффициент мощности фазы C. минимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Power Factor -L3. Minimum instantaneous value for interval 1
zh=Power Factor -L3. Minimum instantaneous value for interval 1

*001.000.073.052.000.255
:Коэффициент мощности фазы C. минимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Power Factor -L3. Minimum instantaneous value for interval 2
zh=Power Factor -L3. Minimum instantaneous value for interval 2

*001.000.073.053.000.255
:Коэффициент мощности фазы C. максимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Power Factor -L3. Maximum instantaneous value for interval 1
zh=Power Factor -L3. Maximum instantaneous value for interval 1

*001.000.073.054.000.255
:Коэффициент мощности фазы C. максимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Power Factor -L3. Maximum instantaneous value for interval 2
zh=Power Factor -L3. Maximum instantaneous value for interval 2

*001.000.128.027.000.255
:Тангенс нагрузки по фазе А. Среднее значение на интервале 1
en=tgφ L1. Current average 5. The value is calculated using recording interval 1
zh=tgφ L1. Current average 5. The value is calculated using recording interval 1

*001.000.128.028.000.255
:Тангенс нагрузки по фазе А. среднее значение на интервале 2
en=tgφ L1. Current average 5. The value is calculated using recording interval 2
zh=tgφ L1. Current average 5. The value is calculated using recording interval 2

*001.000.128.029.000.255
:Тангенс нагрузки по фазе А. интеграл на интервале 1
en=tgφ L1. Time integral for interval 1
zh=tgφ L1. Time integral for interval 1

*001.000.128.030.000.255
:Тангенс нагрузки по фазе А. интеграл на интервале 2
en=tgφ L1. Time integral for interval 2
zh=tgφ L1. Time integral for interval 2

*001.000.128.051.000.255
:Тангенс нагрузки по фазе А. минимальное мгновенное значение для интервала 1
en=tgφ L1. Minimum instantaneous value for interval 1
zh=tgφ L1. Minimum instantaneous value for interval 1

*001.000.128.052.000.255
:Тангенс нагрузки по фазе А. минимальное мгновенное значение для интервала 2
en=tgφ L1. Minimum instantaneous value for interval 2
zh=tgφ L1. Minimum instantaneous value for interval 2

*001.000.128.053.000.255
:Тангенс нагрузки по фазе А. максимальное мгновенное значение для интервала 1
en=tgφ L1. Maximum instantaneous value for interval 1
zh=tgφ L1. Maximum instantaneous value for interval 1

*001.000.128.054.000.255
:Тангенс нагрузки по фазе А. максимальное мгновенное значение для интервала 2
en=tgφ L1. Maximum instantaneous value for interval 2
zh=tgφ L1. Maximum instantaneous value for interval 2

*001.000.129.027.000.255
:Тангенс нагрузки по фазе B. Среднее значение на интервале 1
en=tgφ L2. Current average 5. The value is calculated using recording interval 1
zh=tgφ L2. Current average 5. The value is calculated using recording interval 1

*001.000.129.028.000.255
:Тангенс нагрузки по фазе B. среднее значение на интервале 2
en=tgφ L2. Current average 5. The value is calculated using recording interval 2
zh=tgφ L2. Current average 5. The value is calculated using recording interval 2

*001.000.129.029.000.255
:Тангенс нагрузки по фазе B. интеграл на интервале 1
en=tgφ L2. Time integral for interval 1
zh=tgφ L2. Time integral for interval 1

*001.000.129.030.000.255
:Тангенс нагрузки по фазе B. интеграл на интервале 2
en=tgφ L2. Time integral for interval 2
zh=tgφ L2. Time integral for interval 2

*001.000.129.051.000.255
:Тангенс нагрузки по фазе B. минимальное мгновенное значение для интервала 1
en=tgφ L2. Minimum instantaneous value for interval 1
zh=tgφ L2. Minimum instantaneous value for interval 1

*001.000.129.052.000.255
:Тангенс нагрузки по фазе B. минимальное мгновенное значение для интервала 2
en=tgφ L2. Minimum instantaneous value for interval 2
zh=tgφ L2. Minimum instantaneous value for interval 2

*001.000.129.053.000.255
:Тангенс нагрузки по фазе B. максимальное мгновенное значение для интервала 1
en=tgφ L2. Maximum instantaneous value for interval 1
zh=tgφ L2. Maximum instantaneous value for interval 1

*001.000.129.054.000.255
:Тангенс нагрузки по фазе B. максимальное мгновенное значение для интервала 2
en=tgφ L2. Maximum instantaneous value for interval 2
zh=tgφ L2. Maximum instantaneous value for interval 2

*001.000.130.027.000.255
:Тангенс нагрузки по фазе C. Среднее значение на интервале 1
en=tgφ L3. Current average 5. The value is calculated using recording interval 1
zh=tgφ L3. Current average 5. The value is calculated using recording interval 1

*001.000.130.028.000.255
:Тангенс нагрузки по фазе C. среднее значение на интервале 2
en=tgφ L3. Current average 5. The value is calculated using recording interval 2
zh=tgφ L3. Current average 5. The value is calculated using recording interval 2

*001.000.130.029.000.255
:Тангенс нагрузки по фазе C. интеграл на интервале 1
en=tgφ L3. Time integral for interval 1
zh=tgφ L3. Time integral for interval 1

*001.000.130.030.000.255
:Тангенс нагрузки по фазе C. интеграл на интервале 2
en=tgφ L3. Time integral for interval 2
zh=tgφ L3. Time integral for interval 2

*001.000.130.051.000.255
:Тангенс нагрузки по фазе C. минимальное мгновенное значение для интервала 1
en=tgφ L3. Minimum instantaneous value for interval 1
zh=tgφ L3. Minimum instantaneous value for interval 1

*001.000.130.052.000.255
:Тангенс нагрузки по фазе C. минимальное мгновенное значение для интервала 2
en=tgφ L3. Minimum instantaneous value for interval 2
zh=tgφ L3. Minimum instantaneous value for interval 2

*001.000.130.053.000.255
:Тангенс нагрузки по фазе C. максимальное мгновенное значение для интервала 1
en=tgφ L3. Maximum instantaneous value for interval 1
zh=tgφ L3. Maximum instantaneous value for interval 1

*001.000.130.054.000.255
:Тангенс нагрузки по фазе C. максимальное мгновенное значение для интервала 2
en=tgφ L3. Maximum instantaneous value for interval 2
zh=tgφ L3. Maximum instantaneous value for interval 2

*001.000.081.027.010.255
:Угол между U(L1) - U(L2). Среднее значение на интервале 1
en=Angle of UL1 - UL2. Current average 5. The value is calculated using recording interval 1
zh=Angle of UL1 - UL2. Current average 5. The value is calculated using recording interval 1

*001.000.081.028.010.255
:Угол между UL1 - UL2. среднее значение на интервале 2
en=Angle of UL1 - UL2. Current average 5. The value is calculated using recording interval 2
zh=Angle of UL1 - UL2. Current average 5. The value is calculated using recording interval 2

*001.000.081.029.010.255
:Угол между UL1 - UL2. интеграл на интервале 1
en=Angle of UL1 - UL2. Time integral for interval 1
zh=Angle of UL1 - UL2. Time integral for interval 1

*001.000.081.030.010.255
:Угол между UL1 - UL2. интеграл на интервале 2
en=Angle of UL1 - UL2. Time integral for interval 2
zh=Angle of UL1 - UL2. Time integral for interval 2

*001.000.081.051.010.255
:Угол между UL1 - UL2. минимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Angle of UL1 - UL2. Minimum instantaneous value for interval 1
zh=Angle of UL1 - UL2. Minimum instantaneous value for interval 1

*001.000.081.052.010.255
:Угол между UL1 - UL2. минимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Angle of UL1 - UL2. Minimum instantaneous value for interval 2
zh=Angle of UL1 - UL2. Minimum instantaneous value for interval 2

*001.000.081.053.010.255
:Угол между UL1 - UL2. максимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Angle of UL1 - UL2. Maximum instantaneous value for interval 1
zh=Angle of UL1 - UL2. Maximum instantaneous value for interval 1

*001.000.081.054.010.255
:Угол между UL1 - UL2. максимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Angle of UL1 - UL2. Maximum instantaneous value for interval 2
zh=Angle of UL1 - UL2. Maximum instantaneous value for interval 2

*001.000.081.027.020.255
:Угол между U(L1) - U(L2). Среднее значение на интервале 1
en=Angle of UL1 - UL3. Current average. The value is calculated using recording interval 1
zh=Angle of UL1 - UL3. Current average. The value is calculated using recording interval 1

*001.000.081.028.020.255
:Угол между UL1 - UL3. среднее значение на интервале 2
en=Angle of UL1 - UL3. Current average. The value is calculated using recording interval 2
zh=Angle of UL1 - UL3. Current average. The value is calculated using recording interval 2

**001.000.081.027.002.255
:Угол между U(L3) - U(L1). Среднее значение 
en=Angle of U(L3) - U(L1). Current average
zh=Angle of U(L3) - U(L1). Current average

**001.000.081.028.002.255
:Угол между U(L3) - U(L1). Среднее значение 
en=Angle of U(L3) - U(L1). Current average
zh=Angle of U(L3) - U(L1). Current average

*001.000.081.029.020.255
:Угол между UL1 - UL3. интеграл на интервале 1
en=Angle of UL1 - UL3. Time integral for interval 1
zh=Angle of UL1 - UL3. Time integral for interval 1

*001.000.081.030.020.255
:Угол между UL1 - UL3. интеграл на интервале 2
en=Angle of UL1 - UL3. Time integral for interval 2
zh=Angle of UL1 - UL3. Time integral for interval 2

*001.000.081.051.020.255
:Угол между UL1 - UL3. минимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Angle of UL1 - UL3. Minimum instantaneous value for interval 1
zh=Angle of UL1 - UL3. Minimum instantaneous value for interval 1

*001.000.081.052.020.255
:Угол между UL1 - UL3. минимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Angle of UL1 - UL3. Minimum instantaneous value for interval 2
zh=Angle of UL1 - UL3. Minimum instantaneous value for interval 2

**001.000.081.051.002.255
:Угол между U(L3) - U(L1). Минимальное значение
en=Angle of U(L3) - U(L1). Minimum value
zh=Angle of U(L3) - U(L1). Minimum value

**001.000.081.052.002.255
:Угол между U(L3) - U(L1). Минимальное значение
en=Angle of U(L3) - U(L1). Minimum value
zh=Angle of U(L3) - U(L1). Minimum value

*001.000.081.053.020.255
:Угол между UL1 - UL3. максимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Angle of UL1 - UL3. Maximum instantaneous value for interval 1
zh=Angle of UL1 - UL3. Maximum instantaneous value for interval 1

*001.000.081.054.020.255
:Угол между UL1 - UL3. максимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Angle of UL1 - UL3. Maximum instantaneous value for interval 2
zh=Angle of UL1 - UL3. Maximum instantaneous value for interval 2

**001.000.081.053.002.255
:Угол между U(L3) - U(L1). Максимальное значение
en=Angle of U(L3) - U(L1). Maximum value
zh=Angle of U(L3) - U(L1). Maximum value

**001.000.081.054.002.255
:Угол между U(L3) - U(L1). Максимальное значение
en=Angle of U(L3) - U(L1). Maximum value
zh=Angle of U(L3) - U(L1). Maximum value

*001.000.081.027.021.255
:Угол между UL1 - UL3. Среднее значение на интервале 1
en=Angle of UL2 - UL3. Current average 5. The value is calculated using recording interval 1
zh=Angle of UL2 - UL3. Current average 5. The value is calculated using recording interval 1

*001.000.081.028.021.255
:Угол между UL2 - UL3. среднее значение на интервале 2
en=Angle of UL2 - UL3. Current average 5. The value is calculated using recording interval 2
zh=Angle of UL2 - UL3. Current average 5. The value is calculated using recording interval 2

*001.000.081.029.021.255
:Угол между UL2 - UL3. интеграл на интервале 1
en=Angle of UL2 - UL3. Time integral for interval 1
zh=Angle of UL2 - UL3. Time integral for interval 1

*001.000.081.030.021.255
:Угол между UL2 - UL3. интеграл на интервале 2
en=Angle of UL2 - UL3. Time integral for interval 2
zh=Angle of UL2 - UL3. Time integral for interval 2

*001.000.081.051.021.255
:Угол между UL2 - UL3. минимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Angle of UL2 - UL3. Minimum instantaneous value for interval 1
zh=Angle of UL2 - UL3. Minimum instantaneous value for interval 1

*001.000.081.052.021.255
:Угол между UL2 - UL3. минимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Angle of UL2 - UL3. Minimum instantaneous value for interval 2
zh=Angle of UL2 - UL3. Minimum instantaneous value for interval 2

*001.000.081.053.021.255
:Угол между UL2 - UL3. максимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Angle of UL2 - UL3. Maximum instantaneous value for interval 1
zh=Angle of UL2 - UL3. Maximum instantaneous value for interval 1

*001.000.081.054.021.255
:Угол между UL2 - UL3. максимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Angle of UL2 - UL3. Maximum instantaneous value for interval 2
zh=Angle of UL2 - UL3. Maximum instantaneous value for interval 2

*001.000.081.027.040.255
:Угол между UL1 - IL1. Среднее значение на интервале 1
en=Angle of UL1 - IL1. Current average 5. The value is calculated using recording interval 1
zh=Angle of UL1 - IL1. Current average 5. The value is calculated using recording interval 1

*001.000.081.028.040.255
:Угол между UL1 - IL1. среднее значение на интервале 2
en=Angle of UL1 - IL1. Current average 5. The value is calculated using recording interval 2
zh=Angle of UL1 - IL1. Current average 5. The value is calculated using recording interval 2

**001.000.081.027.004.255
:Угол между U(L1) - I(L1). Среднее значение
en=Angle of U(L1) - I(L1). Current average
zh=Angle of U(L1) - I(L1). Current average

**001.000.081.028.004.255
:Угол между U(L1) - I(L1). Среднее значение
en=Angle of U(L1) - I(L1). Current average
zh=Angle of U(L1) - I(L1). Current average

**001.000.081.051.004.255
:Угол между U(L1) - I(L1). Минимальное значение
en=Angle of U(L1) - I(L1). Minimum value
zh=Angle of U(L1) - I(L1). Minimum value

**001.000.081.052.004.255
:Угол между U(L1) - I(L1). Минимальное значение
en=Angle of U(L1) - I(L1). Minimum value
zh=Angle of U(L1) - I(L1). Minimum value

**001.000.081.053.004.255
:Угол между U(L1) - I(L1). Максимальное значение
en=Angle of U(L1) - I(L1). Maximum value
zh=Angle of U(L1) - I(L1). Maximum value

**001.000.081.054.004.255
:Угол между U(L1) - I(L1). Максимальное значение
en=Angle of U(L1) - I(L1). Maximum value
zh=Angle of U(L1) - I(L1). Maximum value

*001.000.081.029.040.255
:Угол между UL1 - IL1. интеграл на интервале 1
en=Angle of UL1 - IL1. Time integral for interval 1
zh=Angle of UL1 - IL1. Time integral for interval 1

*001.000.081.030.040.255
:Угол между UL1 - IL1. интеграл на интервале 2
en=Angle of UL1 - IL1. Time integral for interval 2
zh=Angle of UL1 - IL1. Time integral for interval 2

*001.000.081.051.040.255
:Угол между UL1 - IL1. минимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Angle of UL1 - IL1. Minimum instantaneous value for interval 1
zh=Angle of UL1 - IL1. Minimum instantaneous value for interval 1

*001.000.081.052.040.255
:Угол между UL1 - IL1. минимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Angle of UL1 - IL1. Minimum instantaneous value for interval 2
zh=Angle of UL1 - IL1. Minimum instantaneous value for interval 2

*001.000.081.053.040.255
:Угол между UL1 - IL1. максимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Angle of UL1 - IL1. Maximum instantaneous value for interval 1
zh=Angle of UL1 - IL1. Maximum instantaneous value for interval 1

*001.000.081.054.040.255
:Угол между UL1 - IL1. максимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Angle of UL1 - IL1. Maximum instantaneous value for interval 2
zh=Angle of UL1 - IL1. Maximum instantaneous value for interval 2

*001.000.081.027.051.255
:Угол между UL2 - IL2. Среднее значение на интервале 1
en=Angle of UL2 - IL2. Current average 5. The value is calculated using recording interval 1
zh=Angle of UL2 - IL2. Current average 5. The value is calculated using recording interval 1

*001.000.081.028.051.255
:Угол между UL2 - IL2. среднее значение на интервале 2
en=Angle of UL2 - IL2. Current average 5. The value is calculated using recording interval 2
zh=Angle of UL2 - IL2. Current average 5. The value is calculated using recording interval 2

**001.000.081.027.015.255
:Угол между U(L2) - I(L2). Среднее значение
en=Angle of U(L2) - I(L2). Current average
zh=Angle of U(L2) - I(L2). Current average

**001.000.081.028.015.255
:Угол между U(L2) - I(L2). Среднее значение
en=Angle of U(L2) - I(L2). Current average
zh=Angle of U(L2) - I(L2). Current average

**001.000.081.051.015.255
:Угол между U(L2) - I(L2). Минимальное значение
en=Angle of U(L2) - I(L2). Minimum value
zh=Angle of U(L2) - I(L2). Minimum value

**001.000.081.052.015.255
:Угол между U(L2) - I(L2). Минимальное значение
en=Angle of U(L2) - I(L2). Minimum value
zh=Angle of U(L2) - I(L2). Minimum value

**001.000.081.053.015.255
:Угол между U(L2) - I(L2). Максимальное значение
en=Angle of U(L2) - I(L2). Maximum value
zh=Angle of U(L2) - I(L2). Maximum value

**001.000.081.054.015.255
:Угол между U(L2) - I(L2). Максимальное значение
en=Angle of U(L2) - I(L2). Maximum value
zh=Angle of U(L2) - I(L2). Maximum value

**001.000.081.027.026.255
:Угол между U(L3) - I(L3). Среднее значение
en=Angle of U(L3) - I(L3). Current average
zh=Angle of U(L3) - I(L3). Current average

**001.000.081.028.026.255
:Угол между U(L3) - I(L3). Среднее значение
en=Angle of U(L3) - I(L3). Current average
zh=Angle of U(L3) - I(L3). Current average

**001.000.081.051.026.255
:Угол между U(L3) - I(L3). Минимальное значение
en=Angle of U(L3) - I(L3). Minimum value
zh=Angle of U(L3) - I(L3). Minimum value

**001.000.081.052.026.255
:Угол между U(L3) - I(L3). Минимальное значение
en=Angle of U(L3) - I(L3). Minimum value
zh=Angle of U(L3) - I(L3). Minimum value

**001.000.081.053.026.255
:Угол между U(L3) - I(L3). Максимальное значение
en=Angle of U(L3) - I(L3). Maximum value
zh=Angle of U(L3) - I(L3). Maximum value

**001.000.081.054.026.255
:Угол между U(L3) - I(L3). Максимальное значение
en=Angle of U(L3) - I(L3). Maximum value
zh=Angle of U(L3) - I(L3). Maximum value

*001.000.081.029.051.255
:Угол между UL2 - IL2. интеграл на интервале 1
en=Angle of UL2 - IL2. Time integral for interval 1
zh=Angle of UL2 - IL2. Time integral for interval 1

*001.000.081.030.051.255
:Угол между UL2 - IL2. интеграл на интервале 2
en=Angle of UL2 - IL2. Time integral for interval 2
zh=Angle of UL2 - IL2. Time integral for interval 2

*001.000.081.051.051.255
:Угол между UL2 - IL2. минимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Angle of UL2 - IL2. Minimum instantaneous value for interval 1
zh=Angle of UL2 - IL2. Minimum instantaneous value for interval 1

*001.000.081.052.051.255
:Угол между UL2 - IL2. минимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Angle of UL2 - IL2. Minimum instantaneous value for interval 2
zh=Angle of UL2 - IL2. Minimum instantaneous value for interval 2

*001.000.081.053.051.255
:Угол между UL2 - IL2. максимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Angle of UL2 - IL2. Maximum instantaneous value for interval 1
zh=Angle of UL2 - IL2. Maximum instantaneous value for interval 1

*001.000.081.054.051.255
:Угол между UL2 - IL2. максимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Angle of UL2 - IL2. Maximum instantaneous value for interval 2
zh=Angle of UL2 - IL2. Maximum instantaneous value for interval 2


*001.000.081.027.062.255
:Угол между UL3 - IL3. Среднее значение на интервале 1
en=Angle of UL3 - IL3. Current average 5. The value is calculated using recording interval 1
zh=Angle of UL3 - IL3. Current average 5. The value is calculated using recording interval 1

*001.000.081.028.062.255
:Угол между UL3 - IL3. среднее значение на интервале 2
en=Angle of UL3 - IL3. Current average 5. The value is calculated using recording interval 2
zh=Angle of UL3 - IL3. Current average 5. The value is calculated using recording interval 2

*001.000.081.029.062.255
:Угол между UL3 - IL3. интеграл на интервале 1
en=Angle of UL3 - IL3. Time integral for interval 1
zh=Angle of UL3 - IL3. Time integral for interval 1

*001.000.081.030.062.255
:Угол между UL3 - IL3. интеграл на интервале 2
en=Angle of UL3 - IL3. Time integral for interval 2
zh=Angle of UL3 - IL3. Time integral for interval 2

*001.000.081.051.062.255
:Угол между UL3 - IL3. минимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Angle of UL3 - IL3. Minimum instantaneous value for interval 1
zh=Angle of UL3 - IL3. Minimum instantaneous value for interval 1

*001.000.081.052.062.255
:Угол между UL3 - IL3. минимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Angle of UL3 - IL3. Minimum instantaneous value for interval 2
zh=Angle of UL3 - IL3. Minimum instantaneous value for interval 2

*001.000.081.053.062.255
:Угол между UL3 - IL3. максимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Angle of UL3 - IL3. Maximum instantaneous value for interval 1
zh=Angle of UL3 - IL3. Maximum instantaneous value for interval 1

*001.000.081.054.062.255
:Угол между UL3 - IL3. максимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Angle of UL3 - IL3. Maximum instantaneous value for interval 2
zh=Angle of UL3 - IL3. Maximum instantaneous value for interval 2

*001.000.029.027.000.255
:Полная мощность+ фазы А. Среднее значение на интервале 1
en=Apparent Power+ L1. Current average 5. The value is calculated using recording interval 1
zh=Apparent Power+ L1. Current average 5. The value is calculated using recording interval 1

*001.000.029.028.000.255
:Полная мощность+ фазы А. среднее значение на интервале 2
en=Apparent Power+ L1. Current average 5. The value is calculated using recording interval 2
zh=Apparent Power+ L1. Current average 5. The value is calculated using recording interval 2

*001.000.029.029.000.255
:Полная мощность+ фазы А. интеграл на интервале 1
en=Apparent Power+ L1. Time integral for interval 1
zh=Apparent Power+ L1. Time integral for interval 1

*001.000.029.030.000.255
:Полная мощность+ фазы А. интеграл на интервале 2
en=Apparent Power+ L1. Time integral for interval 2
zh=Apparent Power+ L1. Time integral for interval 2

*001.000.029.051.000.255
:Полная мощность+ фазы А. минимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Apparent Power+ L1. Minimum instantaneous value for interval 1
zh=Apparent Power+ L1. Minimum instantaneous value for interval 1

*001.000.029.052.000.255
:Полная мощность+ фазы А. минимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Apparent Power+ L1. Minimum instantaneous value for interval 2
zh=Apparent Power+ L1. Minimum instantaneous value for interval 2

*001.000.029.053.000.255
:Полная мощность+ фазы А. максимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Apparent Power+ L1. Maximum instantaneous value for interval 1
zh=Apparent Power+ L1. Maximum instantaneous value for interval 1

*001.000.029.054.000.255
:Полная мощность+ фазы А. максимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Apparent Power+ L1. Maximum instantaneous value for interval 2
zh=Apparent Power+ L1. Maximum instantaneous value for interval 2

*001.000.049.027.000.255
:Полная мощность+ фазы B. Среднее значение на интервале 1
en=Apparent Power+ L2. Current average 5. The value is calculated using recording interval 1
zh=Apparent Power+ L2. Current average 5. The value is calculated using recording interval 1

*001.000.049.028.000.255
:Полная мощность+ фазы B. среднее значение на интервале 2
en=Apparent Power+ L2. Current average 5. The value is calculated using recording interval 2
zh=Apparent Power+ L2. Current average 5. The value is calculated using recording interval 2

*001.000.049.029.000.255
:Полная мощность+ фазы B. интеграл на интервале 1
en=Apparent Power+ L2. Time integral for interval 1
zh=Apparent Power+ L2. Time integral for interval 1

*001.000.049.030.000.255
:Полная мощность+ фазы B. интеграл на интервале 2
en=Apparent Power+ L2. Time integral for interval 2
zh=Apparent Power+ L2. Time integral for interval 2

*001.000.049.051.000.255
:Полная мощность+ фазы B. минимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Apparent Power+ L2. Minimum instantaneous value for interval 1
zh=Apparent Power+ L2. Minimum instantaneous value for interval 1

*001.000.049.052.000.255
:Полная мощность+ фазы B. минимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Apparent Power+ L2. Minimum instantaneous value for interval 2
zh=Apparent Power+ L2. Minimum instantaneous value for interval 2

*001.000.049.053.000.255
:Полная мощность+ фазы B. максимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Apparent Power+ L2. Maximum instantaneous value for interval 1
zh=Apparent Power+ L2. Maximum instantaneous value for interval 1

*001.000.049.054.000.255
:Полная мощность+ фазы B. максимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Apparent Power+ L2. Maximum instantaneous value for interval 2
zh=Apparent Power+ L2. Maximum instantaneous value for interval 2

*001.000.069.027.000.255
:Полная мощность+ фазы C. Среднее значение на интервале 1
en=Apparent Power+ L3. Current average 5. The value is calculated using recording interval 1
zh=Apparent Power+ L3. Current average 5. The value is calculated using recording interval 1

*001.000.069.028.000.255
:Полная мощность+ фазы C. среднее значение на интервале 2
en=Apparent Power+ L3. Current average 5. The value is calculated using recording interval 2
zh=Apparent Power+ L3. Current average 5. The value is calculated using recording interval 2

*001.000.069.029.000.255
:Полная мощность+ фазы C. интеграл на интервале 1
en=Apparent Power+ L3. Time integral for interval 1
zh=Apparent Power+ L3. Time integral for interval 1

*001.000.069.030.000.255
:Полная мощность+ фазы C. интеграл на интервале 2
en=Apparent Power+ L3. Time integral for interval 2
zh=Apparent Power+ L3. Time integral for interval 2

*001.000.069.051.000.255
:Полная мощность+ фазы C. минимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Apparent Power+ L3. Minimum instantaneous value for interval 1
zh=Apparent Power+ L3. Minimum instantaneous value for interval 1

*001.000.069.052.000.255
:Полная мощность+ фазы C. минимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Apparent Power+ L3. Minimum instantaneous value for interval 2
zh=Apparent Power+ L3. Minimum instantaneous value for interval 2

*001.000.069.053.000.255
:Полная мощность+ фазы C. максимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Apparent Power+ L3. Maximum instantaneous value for interval 1
zh=Apparent Power+ L3. Maximum instantaneous value for interval 1

*001.000.069.054.000.255
:Полная мощность+ фазы C. максимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Apparent Power+ L3. Maximum instantaneous value for interval 2
zh=Apparent Power+ L3. Maximum instantaneous value for interval 2

*001.000.010.027.000.255
:Полная мощность-. Среднее значение на интервале 1
en=Apparent Power- ?li. Current average 5. The value is calculated using recording interval 1
zh=Apparent Power- ?li. Current average 5. The value is calculated using recording interval 1

*001.000.010.028.000.255
:Полная мощность-. среднее значение на интервале 2
en=Apparent Power- ?li. Current average 5. The value is calculated using recording interval 2
zh=Apparent Power- ?li. Current average 5. The value is calculated using recording interval 2

*001.000.010.029.000.255
:Полная мощность-. интеграл на интервале 1
en=Apparent Power- ?li. Time integral for interval 1
zh=Apparent Power- ?li. Time integral for interval 1

*001.000.010.030.000.255
:Полная мощность-. интеграл на интервале 2
en=Apparent Power- ?li. Time integral for interval 2
zh=Apparent Power- ?li. Time integral for interval 2

*001.000.010.051.000.255
:Полная мощность-. минимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Apparent Power- ?li. Minimum instantaneous value for interval 1
zh=Apparent Power- ?li. Minimum instantaneous value for interval 1

*001.000.010.052.000.255
:Полная мощность-. минимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Apparent Power- ?li. Minimum instantaneous value for interval 2
zh=Apparent Power- ?li. Minimum instantaneous value for interval 2

*001.000.010.053.000.255
:Полная мощность-. максимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Apparent Power- ?li. Maximum instantaneous value for interval 1
zh=Apparent Power- ?li. Maximum instantaneous value for interval 1

*001.000.010.054.000.255
:Полная мощность-. максимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Apparent Power- ?li. Maximum instantaneous value for interval 2
zh=Apparent Power- ?li. Maximum instantaneous value for interval 2

*001.000.030.027.000.255
:Полная мощность- по фазе A. Среднее значение на интервале 1
en=Apparent Power- L1. Current average 5. The value is calculated using recording interval 1
zh=Apparent Power- L1. Current average 5. The value is calculated using recording interval 1

*001.000.030.028.000.255
:Полная мощность- по фазе A. среднее значение на интервале 2
en=Apparent Power- L1. Current average 5. The value is calculated using recording interval 2
zh=Apparent Power- L1. Current average 5. The value is calculated using recording interval 2

*001.000.030.029.000.255
:Полная мощность- по фазе A. интеграл на интервале 1
en=Apparent Power- L1. Time integral for interval 1
zh=Apparent Power- L1. Time integral for interval 1

*001.000.030.030.000.255
:Полная мощность- по фазе A. интеграл на интервале 2
en=Apparent Power- L1. Time integral for interval 2
zh=Apparent Power- L1. Time integral for interval 2

*001.000.030.051.000.255
:Полная мощность- по фазе A. минимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Apparent Power- L1. Minimum instantaneous value for interval 1
zh=Apparent Power- L1. Minimum instantaneous value for interval 1

*001.000.030.052.000.255
:Полная мощность- по фазе A. минимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Apparent Power- L1. Minimum instantaneous value for interval 2
zh=Apparent Power- L1. Minimum instantaneous value for interval 2

*001.000.030.053.000.255
:Полная мощность- по фазе A. максимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Apparent Power- L1. Maximum instantaneous value for interval 1
zh=Apparent Power- L1. Maximum instantaneous value for interval 1

*001.000.030.054.000.255
:Полная мощность- по фазе A. максимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Apparent Power- L1. Maximum instantaneous value for interval 2
zh=Apparent Power- L1. Maximum instantaneous value for interval 2

*001.000.050.027.000.255
:Полная мощность- по фазе B. Среднее значение на интервале 1
en=Apparent Power- L2. Current average 5. The value is calculated using recording interval 1
zh=Apparent Power- L2. Current average 5. The value is calculated using recording interval 1

*001.000.050.028.000.255
:Полная мощность- по фазе B. среднее значение на интервале 2
en=Apparent Power- L2. Current average 5. The value is calculated using recording interval 2
zh=Apparent Power- L2. Current average 5. The value is calculated using recording interval 2

*001.000.050.029.000.255
:Полная мощность- по фазе B. интеграл на интервале 1
en=Apparent Power- L2. Time integral for interval 1
zh=Apparent Power- L2. Time integral for interval 1

*001.000.050.030.000.255
:Полная мощность- по фазе B. интеграл на интервале 2
en=Apparent Power- L2. Time integral for interval 2
zh=Apparent Power- L2. Time integral for interval 2

*001.000.050.051.000.255
:Полная мощность- по фазе B. минимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Apparent Power- L2. Minimum instantaneous value for interval 1
zh=Apparent Power- L2. Minimum instantaneous value for interval 1

*001.000.050.052.000.255
:Полная мощность- по фазе B. минимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Apparent Power- L2. Minimum instantaneous value for interval 2
zh=Apparent Power- L2. Minimum instantaneous value for interval 2

*001.000.050.053.000.255
:Полная мощность- по фазе B. максимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Apparent Power- L2. Maximum instantaneous value for interval 1
zh=Apparent Power- L2. Maximum instantaneous value for interval 1

*001.000.050.054.000.255
:Полная мощность- по фазе B. максимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Apparent Power- L2. Maximum instantaneous value for interval 2
zh=Apparent Power- L2. Maximum instantaneous value for interval 2

*001.000.070.027.000.255
:Полная мощность- по фазе C. Среднее значение на интервале 1
en=Apparent Power- L3. Current average 5. The value is calculated using recording interval 1
zh=Apparent Power- L3. Current average 5. The value is calculated using recording interval 1

*001.000.070.028.000.255
:Полная мощность- по фазе C. среднее значение на интервале 2
en=Apparent Power- L3. Current average 5. The value is calculated using recording interval 2
zh=Apparent Power- L3. Current average 5. The value is calculated using recording interval 2

*001.000.070.029.000.255
:Полная мощность- по фазе C. интеграл на интервале 1
en=Apparent Power- L3. Time integral for interval 1
zh=Apparent Power- L3. Time integral for interval 1

*001.000.070.030.000.255
:Полная мощность- по фазе C. интеграл на интервале 2
en=Apparent Power- L3. Time integral for interval 2
zh=Apparent Power- L3. Time integral for interval 2

*001.000.070.051.000.255
:Полная мощность- по фазе C. минимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Apparent Power- L3. Minimum instantaneous value for interval 1
zh=Apparent Power- L3. Minimum instantaneous value for interval 1

*001.000.070.052.000.255
:Полная мощность- по фазе C. минимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Apparent Power- L3. Minimum instantaneous value for interval 2
zh=Apparent Power- L3. Minimum instantaneous value for interval 2

*001.000.070.053.000.255
:Полная мощность- по фазе C. максимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Apparent Power- L3. Maximum instantaneous value for interval 1
zh=Apparent Power- L3. Maximum instantaneous value for interval 1

*001.000.070.054.000.255
:Полная мощность- по фазе C. максимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Apparent Power- L3. Maximum instantaneous value for interval 2
zh=Apparent Power- L3. Maximum instantaneous value for interval 2

*001.000.031.027.000.255
:Ток фазы А. Среднее значение на интервале 1
en=Current - L1. Current average 5. The value is calculated using recording interval 1
zh=Current - L1. Current average 5. The value is calculated using recording interval 1

*001.000.031.028.000.255
:Ток фазы А. среднее значение на интервале 2
en=Current - L1. Current average 5. The value is calculated using recording interval 2
zh=Current - L1. Current average 5. The value is calculated using recording interval 2

*001.000.031.029.000.255
:Ток фазы А. интеграл на интервале 1
en=Current - L1. Time integral for interval 1
zh=Current - L1. Time integral for interval 1

*001.000.031.030.000.255
:Ток фазы А. интеграл на интервале 2
en=Current - L1. Time integral for interval 2
zh=Current - L1. Time integral for interval 2

*001.000.031.051.000.255
:Ток фазы А. минимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Current - L1. Minimum instantaneous value for interval 1
zh=Current - L1. Minimum instantaneous value for interval 1

*001.000.031.052.000.255
:Ток фазы А. минимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Current - L1. Minimum instantaneous value for interval 2
zh=Current - L1. Minimum instantaneous value for interval 2

*001.000.031.053.000.255
:Ток фазы А. максимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Current - L1. Maximum instantaneous value for interval 1
zh=Current - L1. Maximum instantaneous value for interval 1

*001.000.031.054.000.255
:Ток фазы А. максимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Current - L1. Maximum instantaneous value for interval 2
zh=Current - L1. Maximum instantaneous value for interval 2

*001.000.051.027.000.255
:Ток фазы B. Среднее значение на интервале 1
en=Current - L2. Current average 5. The value is calculated using recording interval 1
zh=Current - L2. Current average 5. The value is calculated using recording interval 1

*001.000.051.028.000.255
:Ток фазы B. среднее значение на интервале 2
en=Current - L2. Current average 5. The value is calculated using recording interval 2
zh=Current - L2. Current average 5. The value is calculated using recording interval 2

*001.000.051.029.000.255
:Ток фазы B. интеграл на интервале 1
en=Current - L2. Time integral for interval 1
zh=Current - L2. Time integral for interval 1

*001.000.051.030.000.255
:Ток фазы B. интеграл на интервале 2
en=Current - L2. Time integral for interval 2
zh=Current - L2. Time integral for interval 2

*001.000.051.051.000.255
:Ток фазы B. минимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Current - L2. Minimum instantaneous value for interval 1
zh=Current - L2. Minimum instantaneous value for interval 1

*001.000.051.052.000.255
:Ток фазы B. минимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Current - L2. Minimum instantaneous value for interval 2
zh=Current - L2. Minimum instantaneous value for interval 2

*001.000.051.053.000.255
:Ток фазы B. максимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Current - L2. Maximum instantaneous value for interval 1
zh=Current - L2. Maximum instantaneous value for interval 1

*001.000.051.054.000.255
:Ток фазы B. максимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Current - L2. Maximum instantaneous value for interval 2
zh=Current - L2. Maximum instantaneous value for interval 2

*001.000.071.027.000.255
:Ток фазы C. Среднее значение на интервале 1
en=Current - L3. Current average 5. The value is calculated using recording interval 1
zh=Current - L3. Current average 5. The value is calculated using recording interval 1

*001.000.071.028.000.255
:Ток фазы C. среднее значение на интервале 2
en=Current - L3. Current average 5. The value is calculated using recording interval 2
zh=Current - L3. Current average 5. The value is calculated using recording interval 2

*001.000.071.029.000.255
:Ток фазы C. интеграл на интервале 1
en=Current - L3. Time integral for interval 1
zh=Current - L3. Time integral for interval 1

*001.000.071.030.000.255
:Ток фазы C. интеграл на интервале 2
en=Current - L3. Time integral for interval 2
zh=Current - L3. Time integral for interval 2

*001.000.071.051.000.255
:Ток фазы C. минимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Current - L3. Minimum instantaneous value for interval 1
zh=Current - L3. Minimum instantaneous value for interval 1

*001.000.071.052.000.255
:Ток фазы C. минимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Current - L3. Minimum instantaneous value for interval 2
zh=Current - L3. Minimum instantaneous value for interval 2

*001.000.071.053.000.255
:Ток фазы C. максимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Current - L3. Maximum instantaneous value for interval 1
zh=Current - L3. Maximum instantaneous value for interval 1

*001.000.071.054.000.255
:Ток фазы C. максимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Current - L3. Maximum instantaneous value for interval 2
zh=Current - L3. Maximum instantaneous value for interval 2

*001.000.032.027.000.255
:Напряжение фазы А. Среднее значение на интервале 1
en=Voltage - L1. Current average 5. The value is calculated using recording interval 1
zh=Voltage - L1. Current average 5. The value is calculated using recording interval 1

*001.000.032.028.000.255
:Напряжение фазы А. среднее значение на интервале 2
en=Voltage - L1. Current average 5. The value is calculated using recording interval 2
zh=Voltage - L1. Current average 5. The value is calculated using recording interval 2

*001.000.032.029.000.255
:Напряжение фазы А. интеграл на интервале 1
en=Voltage - L1. Time integral for interval 1
zh=Voltage - L1. Time integral for interval 1

*001.000.032.030.000.255
:Напряжение фазы А. интеграл на интервале 2
en=Voltage - L1. Time integral for interval 2
zh=Voltage - L1. Time integral for interval 2

*001.000.032.051.000.255
:Напряжение фазы А. минимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Voltage - L1. Minimum instantaneous value for interval 1
zh=Voltage - L1. Minimum instantaneous value for interval 1

*001.000.032.052.000.255
:Напряжение фазы А. минимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Voltage - L1. Minimum instantaneous value for interval 2
zh=Voltage - L1. Minimum instantaneous value for interval 2

*001.000.032.053.000.255
:Напряжение фазы А. максимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Voltage - L1. Maximum instantaneous value for interval 1
zh=Voltage - L1. Maximum instantaneous value for interval 1

*001.000.032.054.000.255
:Напряжение фазы А. максимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Voltage - L1. Maximum instantaneous value for interval 2
zh=Voltage - L1. Maximum instantaneous value for interval 2

*001.000.052.027.000.255
:Напряжение фазы B. Среднее значение на интервале 1
en=Voltage - L2. Current average 5. The value is calculated using recording interval 1
zh=Voltage - L2. Current average 5. The value is calculated using recording interval 1

*001.000.052.028.000.255
:Напряжение фазы B. среднее значение на интервале 2
en=Voltage - L2. Current average 5. The value is calculated using recording interval 2
zh=Voltage - L2. Current average 5. The value is calculated using recording interval 2

*001.000.052.029.000.255
:Напряжение фазы B. интеграл на интервале 1
en=Voltage - L2. Time integral for interval 1
zh=Voltage - L2. Time integral for interval 1

*001.000.052.030.000.255
:Напряжение фазы B. интеграл на интервале 2
en=Voltage - L2. Time integral for interval 2
zh=Voltage - L2. Time integral for interval 2

*001.000.052.051.000.255
:Напряжение фазы B. минимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Voltage - L2. Minimum instantaneous value for interval 1
zh=Voltage - L2. Minimum instantaneous value for interval 1

*001.000.052.052.000.255
:Напряжение фазы B. минимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Voltage - L2. Minimum instantaneous value for interval 2
zh=Voltage - L2. Minimum instantaneous value for interval 2

*001.000.052.053.000.255
:Напряжение фазы B. максимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Voltage - L2. Maximum instantaneous value for interval 1
zh=Voltage - L2. Maximum instantaneous value for interval 1

*001.000.052.054.000.255
:Напряжение фазы B. максимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Voltage - L2. Maximum instantaneous value for interval 2
zh=Voltage - L2. Maximum instantaneous value for interval 2

*001.000.072.027.000.255
:Напряжение фазы C. Среднее значение на интервале 1
en=Voltage - L3. Current average 5. The value is calculated using recording interval 1
zh=Voltage - L3. Current average 5. The value is calculated using recording interval 1

*001.000.072.028.000.255
:Напряжение фазы C. среднее значение на интервале 2
en=Voltage - L3. Current average 5. The value is calculated using recording interval 2
zh=Voltage - L3. Current average 5. The value is calculated using recording interval 2

*001.000.072.029.000.255
:Напряжение фазы C. интеграл на интервале 1
en=Voltage - L3. Time integral for interval 1
zh=Voltage - L3. Time integral for interval 1

*001.000.072.030.000.255
:Напряжение фазы C. интеграл на интервале 2
en=Voltage - L3. Time integral for interval 2
zh=Voltage - L3. Time integral for interval 2

*001.000.072.051.000.255
:Напряжение фазы C. минимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Voltage - L3. Minimum instantaneous value for interval 1
zh=Voltage - L3. Minimum instantaneous value for interval 1

*001.000.072.052.000.255
:Напряжение фазы C. минимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Voltage - L3. Minimum instantaneous value for interval 2
zh=Voltage - L3. Minimum instantaneous value for interval 2

*001.000.072.053.000.255
:Напряжение фазы C. максимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Voltage - L3. Maximum instantaneous value for interval 1
zh=Voltage - L3. Maximum instantaneous value for interval 1

*001.000.072.054.000.255
:Напряжение фазы C. максимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Voltage - L3. Maximum instantaneous value for interval 2
zh=Voltage - L3. Maximum instantaneous value for interval 2

*001.000.012.027.001.255
:Линейное напряжение АВ. Среднее значение на интервале 1
en=Voltage between phases L1L2. Current average 5. The value is calculated using recording interval 1
zh=Voltage between phases L1L2. Current average 5. The value is calculated using recording interval 1

*001.000.012.028.001.255
:Линейное напряжение АВ. среднее значение на интервале 2
en=Voltage between phases L1L2. Current average 5. The value is calculated using recording interval 2
zh=Voltage between phases L1L2. Current average 5. The value is calculated using recording interval 2

*001.000.012.029.001.255
:Линейное напряжение АВ. интеграл на интервале 1
en=Voltage between phases L1L2. Time integral for interval 1
zh=Voltage between phases L1L2. Time integral for interval 1

*001.000.012.030.001.255
:Линейное напряжение АВ. интеграл на интервале 2
en=Voltage between phases L1L2. Time integral for interval 2
zh=Voltage between phases L1L2. Time integral for interval 2

*001.000.012.051.001.255
:Линейное напряжение АВ. минимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Voltage between phases L1L2. Minimum instantaneous value for interval 1
zh=Voltage between phases L1L2. Minimum instantaneous value for interval 1

*001.000.012.052.001.255
:Линейное напряжение АВ. минимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Voltage between phases L1L2. Minimum instantaneous value for interval 2
zh=Voltage between phases L1L2. Minimum instantaneous value for interval 2

*001.000.012.053.001.255
:Линейное напряжение АВ. максимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Voltage between phases L1L2. Maximum instantaneous value for interval 1
zh=Voltage between phases L1L2. Maximum instantaneous value for interval 1

*001.000.012.054.001.255
:Линейное напряжение АВ. максимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Voltage between phases L1L2. Maximum instantaneous value for interval 2
zh=Voltage between phases L1L2. Maximum instantaneous value for interval 2

*001.000.012.027.002.255
:Линейное напряжение BC. Среднее значение на интервале 1
en=Voltage between phases L2L3. Current average 5. The value is calculated using recording interval 1
zh=Voltage between phases L2L3. Current average 5. The value is calculated using recording interval 1

*001.000.012.028.002.255
:Линейное напряжение BC. среднее значение на интервале 2
en=Voltage between phases L2L3. Current average 5. The value is calculated using recording interval 2
zh=Voltage between phases L2L3. Current average 5. The value is calculated using recording interval 2

*001.000.012.029.002.255
:Линейное напряжение BC. интеграл на интервале 1
en=Voltage between phases L2L3. Time integral for interval 1
zh=Voltage between phases L2L3. Time integral for interval 1

*001.000.012.030.002.255
:Линейное напряжение BC. интеграл на интервале 2
en=Voltage between phases L2L3. Time integral for interval 2
zh=Voltage between phases L2L3. Time integral for interval 2

*001.000.012.051.002.255
:Линейное напряжение BC. минимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Voltage between phases L2L3. Minimum instantaneous value for interval 1
zh=Voltage between phases L2L3. Minimum instantaneous value for interval 1

*001.000.012.052.002.255
:Линейное напряжение BC. минимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Voltage between phases L2L3. Minimum instantaneous value for interval 2
zh=Voltage between phases L2L3. Minimum instantaneous value for interval 2

*001.000.012.053.002.255
:Линейное напряжение BC. максимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Voltage between phases L2L3. Maximum instantaneous value for interval 1
zh=Voltage between phases L2L3. Maximum instantaneous value for interval 1

*001.000.012.054.002.255
:Линейное напряжение BC. максимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Voltage between phases L2L3. Maximum instantaneous value for interval 2
zh=Voltage between phases L2L3. Maximum instantaneous value for interval 2


*001.000.012.027.003.255
:Линейное напряжение AC. Среднее значение на интервале 1
en=Voltage between phases L1L3. Current average 5. The value is calculated using recording interval 1
zh=Voltage between phases L1L3. Current average 5. The value is calculated using recording interval 1

*001.000.012.028.003.255
:Линейное напряжение AC. среднее значение на интервале 2
en=Voltage between phases L1L3. Current average 5. The value is calculated using recording interval 2
zh=Voltage between phases L1L3. Current average 5. The value is calculated using recording interval 2

*001.000.012.029.003.255
:Линейное напряжение AC. интеграл на интервале 1
en=Voltage between phases L1L3. Time integral for interval 1
zh=Voltage between phases L1L3. Time integral for interval 1

*001.000.012.030.003.255
:Линейное напряжение AC. интеграл на интервале 2
en=Voltage between phases L1L3. Time integral for interval 2
zh=Voltage between phases L1L3. Time integral for interval 2

*001.000.012.051.003.255
:Линейное напряжение AC. минимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Voltage between phases L1L3. Minimum instantaneous value for interval 1
zh=Voltage between phases L1L3. Minimum instantaneous value for interval 1

*001.000.012.052.003.255
:Линейное напряжение AC. минимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Voltage between phases L1L3. Minimum instantaneous value for interval 2
zh=Voltage between phases L1L3. Minimum instantaneous value for interval 2

*001.000.012.053.003.255
:Линейное напряжение AC. максимальное мгновенное значение для интервала 1
en=Voltage between phases L1L3. Maximum instantaneous value for interval 1
zh=Voltage between phases L1L3. Maximum instantaneous value for interval 1

*001.000.012.054.003.255
:Линейное напряжение AC. максимальное мгновенное значение для интервала 2
en=Voltage between phases L1L3. Maximum instantaneous value for interval 2
zh=Voltage between phases L1L3. Maximum instantaneous value for interval 2

*000.000.096.001.007.255
:Схема подключения счетчика
en=Connection scheme for meter (3-wire, 4-wire)
zh=Connection scheme for meter (3-wire, 4-wire)

*000.000.014.000.001.255
:Таблица объектов используемых тарифным расписанием
en=Tariffs Activation Object
zh=Tariffs Activation Object

*000.000.014.000.002.255
:Таблица объектов используемых тарифным расписанием
en=Tariffs Activation Object
zh=Tariffs Activation Object

*000.000.014.000.003.255
:Таблица объектов используемых тарифным расписанием
en=Tariffs Activation Object
zh=Tariffs Activation Object

*000.000.014.000.004.255
:Таблица объектов используемых тарифным расписанием
en=Tariffs Activation Object
zh=Tariffs Activation Object

*001.000.010.007.000.255
:Полная мощность-, текущее значение
en=Apparent Power- ?li
zh=Apparent Power- ?li

*001.000.030.007.000.255
:Полная мощность-, текущее значение фазы А
en=Apparent Power- L1
zh=Apparent Power- L1

*001.000.050.007.000.255
:Полная мощность-, текущее значение фазы В
en=Apparent Power- L2
zh=Apparent Power- L2

*001.000.070.007.000.255
:Полная мощность-, текущее значение фазы С
en=Apparent Power- L2
zh=Apparent Power- L2

*001.000.022.007.000.255
:Активная мощность, текущее значение фазы А
en=Signed Active Power (Export) L1
zh=Signed Active Power (Export) L1

*001.000.042.007.000.255
:Активная мощность, текущее значение фазы В
en=Signed Active Power (Export) L2
zh=Signed Active Power (Export) L2

*001.000.062.007.000.255
:Активная мощность, текущее значение фазы С
en=Signed Active Power (Export) L3
zh=Signed Active Power (Export) L3

*001.000.024.007.000.255
:Реактивная мощность, текущее значение фазы А
en=Signed Reactive Power (+; - ) L1
zh=Signed Reactive Power (+; - ) L1

*001.000.044.007.000.255
:Реактивная мощность, текущее значение фазы В
en=Signed Reactive Power (+; - ) L2
zh=Signed Reactive Power (+; - ) L2

*001.000.064.007.000.255
:Реактивная мощность, текущее значение фазы С
en=Signed Reactive Power (+; - ) L3
zh=Signed Reactive Power (+; - ) L3

*001.000.131.007.000.255
:Тангенс нагрузки
en=?Li tgφ
zh=?Li tgφ

*001.000.128.007.000.255
:Тангенс нагрузки, текущее значение по фазе А
en=tgφ L1
zh=tgφ L1

*001.000.129.007.000.255
:Тангенс нагрузки, текущее значение по фазе В
en=tgφ L2
zh=tgφ L2

*001.000.130.007.000.255
:Тангенс нагрузки, текущее значение по фазе С
en=tgφ L3
zh=tgφ L3

*000.000.015.016.000.255
:Максимальная активная мощность за сутки
en=Maximum active power per day
zh=Maximum active power per day

*000.000.015.016.001.255
:Максимальная активная мощность в период пиковых нагрузок
en=Maximum active power during peak periods
zh=Maximum active power during peak periods

*000.000.000.001.002.255
:Биллинг № 1 - Таймштамп последнего закрытого
en=Billing number 1 - last closed time stamp
zh=Billing number 1 - last closed time stamp

*000.000.000.001.002.0-254
:Биллинг № 1 – Таймштамп за период F дней назад
en=Billing number 1. Timestamp for the period F days ago
zh=Billing number 1. Timestamp for the period F days ago

*000.000.042.000.000.255
:Логическое имя устройства
en=Logical device name
zh=Logical device name

*000.000.040.000.000.255
:Текущее соединение
en=Connection object (current)
zh=Connection object (current)

*000.000.094.007.000.255
:Профиль паспортных данных прибора
en=Profile passport data device
zh=Profile passport data device

*000.000.096.001.000.255
:Серийный номер
en=Meter Serial Number
zh=Meter Serial Number

*000.000.096.001.001.255
:Тип счетчика
en=Device Type
zh=Device Type

*000.000.096.001.002.255
:Версия ПО счетчика
en=Firmware Version for meter
zh=Firmware Version for meter

*000.000.096.001.004.255
:Дата выпуска счетчика
en=Meter year of manufacture
zh=Meter year of manufacture

*000.000.096.001.010.255
:Данные точки учета (до 64 байт)
en=Setting point energy meter
zh=Setting point energy meter

*001.000.000.003.003.255
:Постоянная счетчика для активной энергии				
en=Constant for active energy
zh=Constant for active energy

*001.000.000.003.004.255
:Постоянная счетчика для реактивной энергии
en=Constant for reactive energy
zh=Constant for reactive energy

*001.000.000.006.000.255
:Номинальное напряжение
en=Nominal voltage
zh=Nominal voltage

*001.000.000.006.001.255
:Номинальный (базовый) ток 
en=Basic/nominal current
zh=Basic/nominal current

*001.000.000.006.003.255
:Максимальный ток
en=Maximum current
zh=Maximum current

*001.000.000.004.002.255
:Коэффициент трансформации по току 
en=Internal CT ratio
zh=Internal CT ratio

*001.000.000.004.003.255
:Коэффициент трансформации по напряжению
en=Internal PT ratio
zh=Internal PT ratio

*001.000.000.006.004.255
:Согласованное напряжение электропитания (Опорное напряжение для измерения качества электроэнергии)
en=Agreed power supply voltage
zh=Agreed power supply voltage

*000.000.040.000.002.255
:Объект ассоциации 'Считыватель показаний'
en=Association object 'Reader'
zh=Association object 'Reader'

*000.000.040.000.003.255
:Объект ассоциации 'Конфигуратор'
en=Association object 'Configurator'
zh=Association object 'Configurator'

*000.000.040.000.004.255
:Объект ассоциации 'Инициативный'
en=Association object 'Initiative'
zh=Association object 'Initiative'

*000.000.012.000.002.255
:Параметры альтернативного вывода на дисплей
en=Alternate display readout
zh=Alternate display readout

*000.000.096.013.001.128
:Программируемый кадр № 1
en=Display bitmap
zh=Display bitmap

*000.000.096.003.010.255
:Управление размыкателем
en=Relay Control Mode
zh=Relay Control Mode

*000.000.010.000.106.255
:Таблица скриптов размыкателя
en=Script table disconnect control
zh=Script table disconnect control

*000.000.010.000.107.255
:Управление обновлением ПО
en=FW upgrade
zh=FW upgrade

**000.000.043.000.002.255
:Настройки безопасности
en=Security setup
zh=Security setup

**000.000.043.001.002.255
:Счётчик пакетов
en=Data packet counter
zh=Data packet counter

*000.000.044.000.000.255
:Перепрошивка
en=Image transfer
zh=Image transfer

*000.000.015.000.002.255
:Последнее время обновления ПО
en=FW upgrade time
zh=FW upgrade time

*000.000.096.005.003.255
:Режим инициативного выхода
en=Mode of the initiative exit 
zh=Mode of the initiative exit 

*000.000.015.000.004.255
:Инициативный выход
en=Push
zh=Push

*001.000.000.010.002.255
:Активное сопротивление линии
en=Rcu, the serial resistive element of the line loss
zh=Rcu, the serial resistive element of the line loss

*001.000.000.010.003.255
:Реактивное сопротивление линии
en=Xs, the serial reactive element of the line loss
zh=Xs, the serial reactive element of the line loss

*000.000.128.002.000.255
:Часы утреннего и вечернего максимума
en=Time of morning and evening high of load
zh=Time of morning and evening high of load

*000.000.096.004.001.255
:Конфигурация счетчика
en=Configuration energy meter 
zh=Configuration energy meter 

# В СПОДЭС-3 этот код поставили для конфигурации LCD, а для просто конфигурации ввели другой
**000.000.096.004.001.255
:Конфигурация счетчика
en=Configuration energy meter 
zh=Configuration energy meter 

# В СПОДЭС-3 для конфигурации изменили ОБИС-код
*000.000.096.004.128.255
:Конфигурация счетчика
en=Configuration energy meter 
zh=Configuration energy meter 


*000.000.096.004.002.255
:Режим телеметрии
en=Mode of pulse output
zh=Mode of pulse output

*000.000.001.000.000.255
:Часы
en=Data & Time
zh=Data & Time

*000.000.096.008.000.255
:Время работы счетчика
en=Time of operation
zh=Time of operation

*001.000.000.008.006.255
:Дата фиксации показаний
en=Billing date (obsolete?)
zh=Billing date (obsolete?)

*000.000.013.000.000.255
:Календарь
en=The calendar
zh=The calendar

*000.000.017.000.000.255
:Ограничитель для превышения активной мощности
en=Limiter for over active power
zh=Limiter for over active power

*000.000.017.000.001.255
:Ограничитель по превышению максимального тока
en=Limiter for over maximum current
zh=Limiter for over maximum current

*000.000.017.000.002.255
:Ограничитель по превышению максимального напряжения
en=Limiter for over maximum voltage
zh=Limiter for over maximum voltage

*000.000.017.000.003.255
:Ограничитель по длительности воздействия МП
en=Limiter for a magnetic field
zh=Limiter for a magnetic field

*000.000.017.000.004.255
:Ограничитель по неравенству токов в фазном и нулевом проводах
en=Limiter for Iph ≠ I0   
zh=Limiter for Iph ≠ I0   

*000.000.017.000.006.255
:Ограничитель по превышению активной энергии
en=Limiter for active energy
zh=Limiter for active energy

*000.000.017.000.007.255
:Ограничитель по превышению тангенса угла
en=Limiter for over tangens ?
zh=Limiter for over tangens ?

*000.000.017.000.008.255
:Ограничитель по превышению коэффициента активной мощности
en=Limiter for over power factor
zh=Limiter for over power factor

*000.000.017.000.010.255
:Ограничитель по длительности открытой крышки корпуса
en=Limiter for a opening case
zh=Limiter for a opening case

*000.000.017.000.011.255
:Пороговое напряжение для фиксации перерыва питания
en=Threshold voltage for power interruption
zh=Threshold voltage for power interruption

*001.000.015.128.000.000
:Время задержки перед автоматическом подключении нагрузки
en=Delay time for automatically or by button pressure start load (for LU1, LU2, LP)
zh=Delay time for automatically or by button pressure start load (for LU1, LU2, LP)

*001.000.012.039.000.255
:Пороговое напряжение для фиксации перерыва питания
en=Threshold voltage for power interruption
zh=Threshold voltage for power interruption

*001.000.012.031.000.001
:Нижний порог для фиксации отклонения напряжения
en=Under limit voltage threshold
zh=Under limit voltage threshold

*001.000.012.035.000.001
:Верхний порог для фиксации отклонения напряжения
en=Over limit voltage threshold
zh=Over limit voltage threshold

*001.000.012.044.000.001
:Время для расчета отклонения напряжения
en=Over Time threshold for under/over limit voltage
zh=Time threshold for under/over limit voltage

*001.000.014.031.000.001
:Нижний порог 1 для фиксации отклонения частоты
en=Under limit frequency threshold 1 
zh=Under limit frequency threshold 1 

*001.000.014.035.000.001
:Верхний порог 1 для фиксации отклонения частоты
en=Over limit frequency threshold 1 
zh=Over limit frequency threshold 1

*001.000.014.044.000.001
:Время для расчета отклонения частоты
en=Time threshold 1 for under/over limit frequency
zh=Time threshold 1 for under/over limit frequency

*001.000.014.031.000.002
:Нижний порог 2 для фиксации отклонения частоты
en=Under limit frequency threshold 2
zh=Under limit frequency threshold 2

*001.000.014.035.000.002
:Верхний порог 2 для фиксации отклонения частоты
en=Over limit frequency threshold 2
zh=Over limit frequency threshold 2

*001.000.014.044.000.002
:Время для расчета отклонения частоты 2
en=Time threshold 2 for under/over limit frequency
zh=Time threshold 2 for under/over limit frequency

*001.000.094.007.003.255
:Единицы измерения для стоп-кадра текущих значений
en=Measurement values
zh=Measurement values

*001.000.094.007.000.255
:Профиль текущих значений (стоп-кадр)
en=Simultaneous measuring data (stop-frame)
zh=Simultaneous measuring data (stop-frame)

*001.000.011.007.000.255
:Ток фазы
en=Current - Iph
zh=Current - Iph

*001.000.091.007.000.255
:Ток нулевого провода
en=Current - In
zh=Current - In

*001.000.091.007.131.255
:Дифференциальный ток
en=Differential current
zh=Differential current

*001.000.091.007.132.255
:Дифференциальный ток, % от фазного тока
en=Differential current, % (percens of phase current)
zh=Differential current, % (percens of phase current)

*001.000.012.007.000.255
:Напряжение фазы
en=Voltage - V
zh=Voltage - V

*001.000.013.007.000.255
:Коэффициент мощности
en=Power Factor -PF
zh=Power Factor -PF

*001.000.014.007.000.255
:Частота сети
en=Frequency
zh=Frequency

*001.000.009.007.000.255
:Полная мощность
en=Apparent Power 
zh=Apparent Power 

*001.000.001.007.000.255
:Активная мощность
en=Signed Active Power (+Import; - Export)
zh=Signed Active Power (+Import; - Export)

*001.000.003.007.000.255
:Реактивная мощность
en=Signed Reactive Power (+ Import; - Export)
zh=Signed Reactive Power (+ Import; - Export)

*001.000.001.008.000.255
:Импорт активной энергиии по всем тарифам
en=Active energy (QI+QIV)
zh=Active energy (QI+QIV)

*001.000.002.008.000.255
:Активная энергия (экспорт)
en=Active energy (QII+QIII)
zh=Active energy (QII+QIII)

*001.000.003.008.000.255
:Реактивная энергия (импорт)
en=Reactive energy + (QI+QII)
zh=Reactive energy + (QI+QII)

*000.000.096.009.000.255
:Температура
en=Temperature
zh=Temperature

*000.000.096.020.128.255
:Счетчик переключения реле
en=Counter of switching of relay
zh=Counter of switching of relay

*001.000.000.008.004.255
:Интервал записи 1
en=Recording interval 1 for profiles
zh=Recording interval 1 for profiles

*001.000.000.008.005.255
:Интервал записи 2
en=Recording interval 2 for profiles
zh=Recording interval 2 for profiles

*001.000.094.007.004.255
:Единицы измерения для профилей нагрузки
en=Measurement values for profilies
zh=Measurement values for profilies

*001.000.099.128.000.255
:Настройки профиля 1
en=Profiles settings 1
zh=Profiles settings 1

*001.000.099.129.000.255
:Настройки профиля 2
en=Profiles settings 2
zh=Profiles settings 2

*001.000.099.001.000.255
:Профиль 1
en=Profile 1
zh=Profile 1

*001.000.099.002.000.255
:Профиль 2
en=Profile 2
zh=Profile 2

*001.000.094.007.002.255
:Единицы измерения для журнала ежесуточных значений
en=Measurement values for Energy per day
zh=Measurement values for Energy per day

*001.000.098.002.000.255
:Профиль нагрузки (за день)
en=Load profile (per day)
zh=Load profile (per day)

*001.000.015.008.000.255
:Энергия активная нарастающим итогом всего
en=Active energy abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII) cumulative total 
zh=Active energy abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII) cumulative total

*001.000.015.008.001.255
:Энергия активная нарастающим итогом по тарифу 1
en=Active energy abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII) cumulative T1 
zh=Active energy abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII) cumulative T1

*001.000.015.008.002.255
:Энергия активная нарастающим итогом по тарифу 2
en=Active energy abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII) cumulative T2 
zh=Active energy abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII) cumulative T2

*001.000.015.008.003.255
:Энергия активная нарастающим итогом по тарифу 3
en=Active energy abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII) cumulative T3 
zh=Active energy abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII) cumulative T3

*001.000.015.008.004.255
:Энергия активная нарастающим итогом по тарифу 4
en=Active energy abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII) cumulative T4 
zh=Active energy abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII) cumulative T4

*001.000.015.009.000.255
:Энергия активная всего за расчетный период
en=Active energy abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII) total for the billing period
zh=Active energy abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII) total for the billing period

*001.000.015.009.001.255
:Энергия активная по тарифу 1 за расчетный период
en=Active energy abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII) T1 for the billing period
zh=Active energy abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII) T1 for the billing period

*001.000.015.009.002.255
:Энергия активная по тарифу 2 за расчетный период
en=Active energy abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII) T2 for the billing period
zh=Active energy abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII) T2 for the billing period

*001.000.015.009.003.255
:Энергия активная по тарифу 3 за расчетный период
en=Active energy abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII) T3 for the billing period
zh=Active energy abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII) T3 for the billing period

*001.000.015.009.004.255
:Энергия активная по тарифу 4 за расчетный период
en=Active energy abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII) T4 for the billing period
zh=Active energy abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII) T4 for the billing period

*001.000.001.008.000.255
:Энергия активная (импорт) нарастающим итогом всего
en=Active energy (QI+QIV) cumulative total 
zh=Active energy (QI+QIV) cumulative total

*001.000.001.008.001.255
:Энергия активная (импорт) нарастающим итогом по тарифу 1
en=Active energy (QI+QIV) cumulative T1 
zh=Active energy (QI+QIV) cumulative T1

*001.000.001.008.002.255
:Энергия активная (импорт) нарастающим итогом по тарифу 2
en=Active energy (QI+QIV) cumulative T2 
zh=Active energy (QI+QIV) cumulative T2

*001.000.001.008.003.255
:Энергия активная (импорт) нарастающим итогом по тарифу 3
en=Active energy (QI+QIV) cumulative T3 
zh=Active energy (QI+QIV) cumulative T3

*001.000.001.008.004.255
:Энергия активная (импорт) нарастающим итогом по тарифу 4
en=Active energy (QI+QIV) cumulative T4 
zh=Active energy (QI+QIV) cumulative T4

*001.000.001.009.000.255
:Энергия активная (импорт) всего за расчетный период
en=Active energy (QI+QIV) total for the billing period
zh=Active energy (QI+QIV) total for the billing period

*001.000.001.009.001.255
:Энергия активная (импорт) по тарифу 1 за расчетный период
en=Active energy (QI+QIV) T1 for the billing period
zh=Active energy (QI+QIV) T1 for the billing period

*001.000.001.009.002.255
:Энергия активная (импорт) по тарифу 2 за расчетный период
en=Active energy (QI+QIV) T2 for the billing period
zh=Active energy (QI+QIV) T2 for the billing period

*001.000.001.009.003.255
:Энергия активная (импорт) по тарифу 3 за расчетный период
en=Active energy (QI+QIV) T3 for the billing period
zh=Active energy (QI+QIV) T3 for the billing period

*001.000.001.009.004.255
:Энергия активная (импорт) по тарифу 4 за расчетный период
en=Active energy (QI+QIV) T4 for the billing period
zh=Active energy (QI+QIV) T4 for the billing period

*001.000.002.008.000.255
:Энергия активная (экспорт) нарастающим итогом всего
en=Active energy (QII+QIII) cumulative total 
zh=Active energy (QII+QIII) cumulative total

*001.000.002.008.001.255
:Энергия активная (экспорт) нарастающим итогом по тарифу 1
en=Active energy (QII+QIII) cumulative T1 
zh=Active energy (QII+QIII) cumulative T1

*001.000.002.008.002.255
:Энергия активная (экспорт) нарастающим итогом по тарифу 2
en=Active energy (QII+QIII) cumulative T2 
zh=Active energy (QII+QIII) cumulative T2

*001.000.002.008.003.255
:Энергия активная (экспорт) нарастающим итогом по тарифу 3
en=Active energy (QII+QIII) cumulative T3 
zh=Active energy (QII+QIII) cumulative T3

*001.000.002.008.004.255
:Энергия активная (экспорт) нарастающим итогом по тарифу 4
en=Active energy (QII+QIII) cumulative T4 
zh=Active energy (QII+QIII) cumulative T4

*001.000.002.009.000.255
:Энергия активная (экспорт) всего за расчетный период
en=Active energy (QII+QIII) total for the billing period
zh=Active energy (QII+QIII) total for the billing period

*001.000.002.009.001.255
:Энергия активная (экспорт) по тарифу 1 за расчетный период
en=Active energy (QII+QIII) T1 for the billing period
zh=Active energy (QII+QIII) T1 for the billing period

*001.000.002.009.002.255
:Энергия активная (экспорт) по тарифу 2 за расчетный период
en=Active energy (QII+QIII) T2 for the billing period
zh=Active energy (QII+QIII) T2 for the billing period

*001.000.002.009.003.255
:Энергия активная (экспорт) по тарифу 3 за расчетный период
en=Active energy (QII+QIII) T3 for the billing period
zh=Active energy (QII+QIII) T3 for the billing period

*001.000.002.009.004.255
:Энергия активная (экспорт) по тарифу 4 за расчетный период
en=Active energy (QII+QIII) T4 for the billing period
zh=Active energy (QII+QIII) T4 for the billing period

*001.000.003.008.000.255
:Энергия реактивная (импорт) нарастающим итогом всего
en=Reactive energy + (QI+QII) cumulative total 
zh=Reactive energy + (QI+QII) cumulative total

*001.000.003.008.001.255
:Энергия реактивная (импорт) нарастающим итогом по тарифу 1
en=Reactive energy + (QI+QII) cumulative T1 
zh=Reactive energy + (QI+QII) cumulative T1

*001.000.003.008.002.255
:Энергия реактивная (импорт) нарастающим итогом по тарифу 2
en=Reactive energy + (QI+QII) cumulative T2 
zh=Reactive energy + (QI+QII) cumulative T2

*001.000.003.008.003.255
:Энергия реактивная (импорт) нарастающим итогом по тарифу 3
en=Reactive energy + (QI+QII) cumulative T3 
zh=Reactive energy + (QI+QII) cumulative T3

*001.000.003.008.004.255
:Энергия реактивная (импорт) нарастающим итогом по тарифу 4
en=Reactive energy + (QI+QII) cumulative T4 
zh=Reactive energy + (QI+QII) cumulative T4

*001.000.003.009.000.255
:Энергия реактивная (импорт) всего за расчетный период
en=Reactive energy + (QI+QII) total for the billing period
zh=Reactive energy + (QI+QII) total for the billing period

*001.000.003.009.001.255
:Энергия реактивная (импорт) по тарифу 1 за расчетный период
en=Reactive energy + (QI+QII) T1 for the billing period
zh=Reactive energy + (QI+QII) T1 for the billing period

*001.000.003.009.002.255
:Энергия реактивная (импорт) по тарифу 2 за расчетный период
en=Reactive energy + (QI+QII) T2 for the billing period
zh=Reactive energy + (QI+QII) T2 for the billing period

*001.000.003.009.003.255
:Энергия реактивная (импорт) по тарифу 3 за расчетный период
en=Reactive energy + (QI+QII) T3 for the billing period
zh=Reactive energy + (QI+QII) T3 for the billing period

*001.000.003.009.004.255
:Энергия реактивная (импорт) по тарифу 4 за расчетный период
en=Reactive energy + (QI+QII) T4 for the billing period
zh=Reactive energy + (QI+QII) T4 for the billing period

*001.000.004.008.000.255
:Энергия реактивная (экспорт) нарастающим итогом всего
en=Reactive energy - (QIII+QIV) cumulative total 
zh=Reactive energy - (QIII+QIV) cumulative total

*001.000.004.008.001.255
:Энергия реактивная (экспорт) нарастающим итогом по тарифу 1
en=Reactive energy - (QIII+QIV) cumulative T1 
zh=Reactive energy - (QIII+QIV) cumulative T1

*001.000.004.008.002.255
:Энергия реактивная (экспорт) нарастающим итогом по тарифу 2
en=Reactive energy - (QIII+QIV) cumulative T2 
zh=Reactive energy - (QIII+QIV) cumulative T2

*001.000.004.008.003.255
:Энергия реактивная (экспорт) нарастающим итогом по тарифу 3
en=Reactive energy - (QIII+QIV) cumulative T3 
zh=Reactive energy - (QIII+QIV) cumulative T3

*001.000.004.008.004.255
:Энергия реактивная (экспорт) нарастающим итогом по тарифу 4
en=Reactive energy - (QIII+QIV) cumulative T4 
zh=Reactive energy - (QIII+QIV) cumulative T4

*001.000.004.009.000.255
:Энергия реактивная (экспорт) всего за расчетный период
en=Reactive energy - (QIII+QIV) total for the billing period
zh=Reactive energy - (QIII+QIV) total for the billing period

*001.000.004.009.001.255
:Энергия реактивная (экспорт) по тарифу 1 за расчетный период
en=Reactive energy - (QIII+QIV) T1 for the billing period
zh=Reactive energy - (QIII+QIV) T1 for the billing period

*001.000.004.009.002.255
:Энергия реактивная (экспорт) по тарифу 2 за расчетный период
en=Reactive energy - (QIII+QIV) T2 for the billing period
zh=Reactive energy - (QIII+QIV) T2 for the billing period

*001.000.004.009.003.255
:Энергия реактивная (экспорт) по тарифу 3 за расчетный период
en=Reactive energy - (QIII+QIV) T3 for the billing period
zh=Reactive energy - (QIII+QIV) T3 for the billing period

*001.000.004.009.004.255
:Энергия реактивная (экспорт) по тарифу 4 за расчетный период
en=Reactive energy - (QIII+QIV) T4 for the billing period
zh=Reactive energy - (QIII+QIV) T4 for the billing period

*001.000.005.008.000.255
:Энергия реактивная QI нарастающим итогом всего
en=Reactive energy QI cumulative total 
zh=Reactive energy QI cumulative total

*001.000.005.008.001.255
:Энергия реактивная QI нарастающим итогом по тарифу 1
en=Reactive energy QI cumulative T1 
zh=Reactive energy QI cumulative T1

*001.000.005.008.002.255
:Энергия реактивная QI нарастающим итогом по тарифу 2
en=Reactive energy QI cumulative T2 
zh=Reactive energy QI cumulative T2

*001.000.005.008.003.255
:Энергия реактивная QI нарастающим итогом по тарифу 3
en=Reactive energy QI cumulative T3 
zh=Reactive energy QI cumulative T3

*001.000.005.008.004.255
:Энергия реактивная QI нарастающим итогом по тарифу 4
en=Reactive energy QI cumulative T4 
zh=Reactive energy QI cumulative T4

*001.000.005.009.000.255
:Энергия реактивная QI всего за расчетный период
en=Reactive energy QI total for the billing period
zh=Reactive energy QI total for the billing period

*001.000.005.009.001.255
:Энергия реактивная QI по тарифу 1 за расчетный период
en=Reactive energy QI T1 for the billing period
zh=Reactive energy QI T1 for the billing period

*001.000.005.009.002.255
:Энергия реактивная QI по тарифу 2 за расчетный период
en=Reactive energy QI T2 for the billing period
zh=Reactive energy QI T2 for the billing period

*001.000.005.009.003.255
:Энергия реактивная QI по тарифу 3 за расчетный период
en=Reactive energy QI T3 for the billing period
zh=Reactive energy QI T3 for the billing period

*001.000.005.009.004.255
:Энергия реактивная QI по тарифу 4 за расчетный период
en=Reactive energy QI T4 for the billing period
zh=Reactive energy QI T4 for the billing period

*001.000.006.008.000.255
:Энергия реактивная QII нарастающим итогом всего
en=Reactive energy QII cumulative total 
zh=Reactive energy QII cumulative total

*001.000.006.008.001.255
:Энергия реактивная QII нарастающим итогом по тарифу 1
en=Reactive energy QII cumulative T1 
zh=Reactive energy QII cumulative T1

*001.000.006.008.002.255
:Энергия реактивная QII нарастающим итогом по тарифу 2
en=Reactive energy QII cumulative T2 
zh=Reactive energy QII cumulative T2

*001.000.006.008.003.255
:Энергия реактивная QII нарастающим итогом по тарифу 3
en=Reactive energy QII cumulative T3 
zh=Reactive energy QII cumulative T3

*001.000.006.008.004.255
:Энергия реактивная QII нарастающим итогом по тарифу 4
en=Reactive energy QII cumulative T4 
zh=Reactive energy QII cumulative T4

*001.000.006.009.000.255
:Энергия реактивная QII всего за расчетный период
en=Reactive energy QII total for the billing period
zh=Reactive energy QII total for the billing period

*001.000.006.009.001.255
:Энергия реактивная QII по тарифу 1 за расчетный период
en=Reactive energy QII T1 for the billing period
zh=Reactive energy QII T1 for the billing period

*001.000.006.009.002.255
:Энергия реактивная QII по тарифу 2 за расчетный период
en=Reactive energy QII T2 for the billing period
zh=Reactive energy QII T2 for the billing period

*001.000.006.009.003.255
:Энергия реактивная QII по тарифу 3 за расчетный период
en=Reactive energy QII T3 for the billing period
zh=Reactive energy QII T3 for the billing period

*001.000.006.009.004.255
:Энергия реактивная QII по тарифу 4 за расчетный период
en=Reactive energy QII T4 for the billing period
zh=Reactive energy QII T4 for the billing period

*001.000.007.008.000.255
:Энергия реактивная QIII нарастающим итогом всего
en=Reactive energy QIII cumulative total 
zh=Reactive energy QIII cumulative total

*001.000.007.008.001.255
:Энергия реактивная QIII нарастающим итогом по тарифу 1
en=Reactive energy QIII cumulative T1 
zh=Reactive energy QIII cumulative T1

*001.000.007.008.002.255
:Энергия реактивная QIII нарастающим итогом по тарифу 2
en=Reactive energy QIII cumulative T2 
zh=Reactive energy QIII cumulative T2

*001.000.007.008.003.255
:Энергия реактивная QIII нарастающим итогом по тарифу 3
en=Reactive energy QIII cumulative T3 
zh=Reactive energy QIII cumulative T3

*001.000.007.008.004.255
:Энергия реактивная QIII нарастающим итогом по тарифу 4
en=Reactive energy QIII cumulative T4 
zh=Reactive energy QIII cumulative T4

*001.000.007.009.000.255
:Энергия реактивная QIII всего за расчетный период
en=Reactive energy QIII total for the billing period
zh=Reactive energy QIII total for the billing period

*001.000.007.009.001.255
:Энергия реактивная QIII по тарифу 1 за расчетный период
en=Reactive energy QIII T1 for the billing period
zh=Reactive energy QIII T1 for the billing period

*001.000.007.009.002.255
:Энергия реактивная QIII по тарифу 2 за расчетный период
en=Reactive energy QIII T2 for the billing period
zh=Reactive energy QIII T2 for the billing period

*001.000.007.009.003.255
:Энергия реактивная QIII по тарифу 3 за расчетный период
en=Reactive energy QIII T3 for the billing period
zh=Reactive energy QIII T3 for the billing period

*001.000.007.009.004.255
:Энергия реактивная QIII по тарифу 4 за расчетный период
en=Reactive energy QIII T4 for the billing period
zh=Reactive energy QIII T4 for the billing period

*001.000.008.008.000.255
:Энергия реактивная QIV нарастающим итогом всего
en=Reactive energy QIV cumulative total 
zh=Reactive energy QIV cumulative total

*001.000.008.008.001.255
:Энергия реактивная QIV нарастающим итогом по тарифу 1
en=Reactive energy QIV cumulative T1 
zh=Reactive energy QIV cumulative T1

*001.000.008.008.002.255
:Энергия реактивная QIV нарастающим итогом по тарифу 2
en=Reactive energy QIV cumulative T2 
zh=Reactive energy QIV cumulative T2

*001.000.008.008.003.255
:Энергия реактивная QIV нарастающим итогом по тарифу 3
en=Reactive energy QIV cumulative T3 
zh=Reactive energy QIV cumulative T3

*001.000.008.008.004.255
:Энергия реактивная QIV нарастающим итогом по тарифу 4
en=Reactive energy QIV cumulative T4 
zh=Reactive energy QIV cumulative T4

*001.000.008.009.000.255
:Энергия реактивная QIV всего за расчетный период
en=Reactive energy QIV total for the billing period
zh=Reactive energy QIV total for the billing period

*001.000.008.009.001.255
:Энергия реактивная QIV по тарифу 1 за расчетный период
en=Reactive energy QIV T1 for the billing period
zh=Reactive energy QIV T1 for the billing period

*001.000.008.009.002.255
:Энергия реактивная QIV по тарифу 2 за расчетный период
en=Reactive energy QIV T2 for the billing period
zh=Reactive energy QIV T2 for the billing period

*001.000.008.009.003.255
:Энергия реактивная QIV по тарифу 3 за расчетный период
en=Reactive energy QIV T3 for the billing period
zh=Reactive energy QIV T3 for the billing period

*001.000.008.009.004.255
:Энергия реактивная QIV по тарифу 4 за расчетный период
en=Reactive energy QIV T4 for the billing period
zh=Reactive energy QIV T4 for the billing period

*001.000.083.008.003.255
:Приведенная к сопротивлению линии активная энергия потерь в ЛЭП нарастающим итогом
en=Active line losses with normalised RCU cumulative 
zh=Active line losses with normalised RCU cumulative 

*001.000.083.009.003.255
:Приведенная к сопротивлению линии активная энергия потерь в ЛЭП за расчетный период
en=Active line losses with normalised RCU for the billing period
zh=Active line losses with normalised RCU for the billing period

*001.000.083.008.001.255
:Приведенная к сопротивлению линии активная (импорт) энергия потерь в ЛЭП нарастающим итогом
en=Active (import) line losses with normalised RCU cumulative 
zh=Active (import) line losses with normalised RCU cumulative 

*001.000.083.009.001.255
:Приведенная к сопротивлению линии активная (импорт) энергия потерь в ЛЭП за расчетный период
en=Active (import) line losses with normalised RCU for the billing period
zh=Active (import) line losses with normalised RCU for the billing period

*001.000.083.008.002.255
:Приведенная к сопротивлению линии активная (экспорт) энергия потерь в ЛЭП нарастающим итогом
en=Active (export) line losses with normalised RCU cumulative 
zh=Active (export) line losses with normalised RCU cumulative 

*001.000.083.009.002.255
:Приведенная к сопротивлению линии активная (экспорт) энергия потерь в ЛЭП за расчетный период
en=Active (export) line losses with normalised RCU for the billing period
zh=Active (export) line losses with normalised RCU for the billing period

*001.000.083.008.012.255
:Приведенная к сопротивлению линии реактивная энергия потерь нарастающим итогом
en=Reactive line losses with normalised RCU cumulative 
zh=Reactive line losses with normalised RCU cumulative 

*001.000.083.009.012.255
:Приведенная к сопротивлению линии реактивная энергия потерь за расчетный период
en=Reactive line losses with normalised RCU for the billing period
zh=Reactive line losses with normalised RCU for the billing period

*001.000.083.008.010.255
:Приведенная к сопротивлению линии реактивная (импорт) энергия потерь нарастающим итогом
en=Reactive (import) line losses with normalised RCU cumulative 
zh=Reactive (import) line losses with normalised RCU cumulative 

*001.000.083.009.010.255
:Приведенная к сопротивлению линии реактивная (импорт) энергия потерь за расчетный период
en=Reactive (import) line losses with normalised RCU for the billing period
zh=Reactive (import) line losses with normalised RCU for the billing period

*001.000.083.008.011.255
:Приведенная к сопротивлению линии реактивная (экспорт) энергия потерь нарастающим итогом
en=Reactive (export) line losses with normalised RCU cumulative 
zh=Reactive (export) line losses with normalised RCU cumulative 

*001.000.083.009.011.255
:Приведенная к сопротивлению линии реактивная (экспорт) энергия потерь за расчетный период
en=Reactive (export) line losses with normalised RCU for the billing period
zh=Reactive (export) line losses with normalised RCU for the billing period

*001.000.131.037.000.255
:Время усреднения тангенса нагрузки (коэффициента реактивной мощности)
en=tg? (Reactive Power Factor) measurement period
zh=tg? (Reactive Power Factor) measurement period

*001.000.131.006.000.255
:Максимум тангенса нагрузки
en=Maximum tan?
zh=Maximum tan?

*001.000.012.033.000.255
:Длительность отклонения напряжения ниже порогового значения
en=Under limit voltage occurrence duration 
zh=Under limit voltage occurrence duration 

*001.000.012.037.000.255
:Длительность отклонения напряжения выше порогового значения
en=Over limit voltage occurrence duration  
zh=Over limit voltage occurrence duration  

*001.000.014.033.000.255
:Длительность отклонения частоты ниже порогового значения
en=Under limit frequence occurrence duration 
zh=Under limit frequence occurrence duration 

*001.000.014.037.000.255
:Длительность отклонения частоты выше порогового значения
en=Over limit frequence occurrence duration 
zh=Over limit frequence occurrence duration

*001.000.014.033.001.255
:Длительность отклонения частоты ниже порогового значения 2
en=Under limit frequence occurrence duration 2
zh=Under limit frequence occurrence duration 2

*001.000.014.037.001.255
:Длительность отклонения частоты выше порогового значения 2
en=Over limit frequence occurrence duration 2
zh=Over limit frequence occurrence duration 2

*001.000.094.007.001.255
:Единицы измерения для журнала месячных значений
en=Measurement values for Energy per month
zh=Measurement values for Energy per month

*001.000.001.004.000.255
:Период интегрирования максимальной мощности
en=Measurement period, for determine the max demand
zh=Measurement period, for determine the max demand

*001.000.098.001.000.255
:Профиль нагрузки (за месяц)
en=Load profile (per month)
zh=Load profile (per month)

*001.000.015.006.000.255
:Максимальная активная мощность всего
en=Maximum active power abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII) cumulative total 
zh=Maximum active power abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII) cumulative total

*001.000.015.006.001.255
:Максимальная активная мощность по тарифу 1
en=Maximum active power abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII) cumulative T1 
zh=Maximum active power abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII) cumulative T1

*001.000.015.006.002.255
:Максимальная активная мощность по тарифу 2
en=Maximum active power abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII) cumulative T2 
zh=Maximum active power abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII) cumulative T2

*001.000.015.006.003.255
:Максимальная активная мощность по тарифу 3
en=Maximum active power abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII) cumulative T3 
zh=Maximum active power abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII) cumulative T3

*001.000.015.006.004.255
:Максимальная активная мощность по тарифу 4
en=Maximum active power abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII) cumulative T4 
zh=Maximum active power abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII) cumulative T4

*001.000.001.006.000.255
:Максимальная активная мощность (импорт) всего
en=Maximum active power (QI+QIV) cumulative total 
zh=Maximum active power (QI+QIV) cumulative total

*001.000.001.006.001.255
:Максимальная активная мощность (импорт) по тарифу 1
en=Maximum active power (QI+QIV) cumulative T1 
zh=Maximum active power (QI+QIV) cumulative T1

*001.000.001.006.002.255
:Максимальная активная мощность (импорт) по тарифу 2
en=Maximum active power (QI+QIV) cumulative T2 
zh=Maximum active power (QI+QIV) cumulative T2

*001.000.001.006.003.255
:Максимальная активная мощность (импорт) по тарифу 3
en=Maximum active power (QI+QIV) cumulative T3 
zh=Maximum active power (QI+QIV) cumulative T3

*001.000.001.006.004.255
:Максимальная активная мощность (импорт) по тарифу 4
en=Maximum active power (QI+QIV) cumulative T4 
zh=Maximum active power (QI+QIV) cumulative T4

*001.000.002.006.000.255
:Максимальная активная мощность (экспорт) всего
en=Maximum active power (QII+QIII) cumulative total 
zh=Maximum active power (QII+QIII) cumulative total

*001.000.002.006.001.255
:Максимальная активная мощность (экспорт) по тарифу 1
en=Maximum active power (QII+QIII) cumulative T1 
zh=Maximum active power (QII+QIII) cumulative T1

*001.000.002.006.002.255
:Максимальная активная мощность (экспорт) по тарифу 2
en=Maximum active power (QII+QIII) cumulative T2 
zh=Maximum active power (QII+QIII) cumulative T2

*001.000.002.006.003.255
:Максимальная активная мощность (экспорт) по тарифу 3
en=Maximum active power (QII+QIII) cumulative T3 
zh=Maximum active power (QII+QIII) cumulative T3

*001.000.002.006.004.255
:Максимальная активная мощность (экспорт) по тарифу 4
en=Maximum active power (QII+QIII) cumulative T4 
zh=Maximum active power (QII+QIII) cumulative T4

*001.000.003.006.000.255
:Максимальная реактивная мощность (импорт) всего
en=Maximum reactive power (QI+QII) cumulative total 
zh=Maximum reactive power (QI+QII) cumulative total

*001.000.003.006.001.255
:Максимальная реактивная мощность (импорт) по тарифу 1
en=Maximum reactive power (QI+QII) cumulative T1 
zh=Maximum reactive power (QI+QII) cumulative T1

*001.000.003.006.002.255
:Максимальная реактивная мощность (импорт) по тарифу 2
en=Maximum reactive power (QI+QII) cumulative T2 
zh=Maximum reactive power (QI+QII) cumulative T2

*001.000.003.006.003.255
:Максимальная реактивная мощность (импорт) по тарифу 3
en=Maximum reactive power (QI+QII) cumulative T3 
zh=Maximum reactive power (QI+QII) cumulative T3

*001.000.003.006.004.255
:Максимальная реактивная мощность (импорт) по тарифу 4
en=Maximum reactive power (QI+QII) cumulative T4 
zh=Maximum reactive power (QI+QII) cumulative T4

*001.000.004.006.000.255
:Максимальная реактивная мощность (экспорт) всего
en=Maximum reactive power (QIII+QIV) cumulative total 
zh=Maximum reactive power (QIII+QIV) cumulative total

*001.000.004.006.001.255
:Максимальная реактивная мощность (экспорт) по тарифу 1
en=Maximum reactive power (QIII+QIV) cumulative T1 
zh=Maximum reactive power (QIII+QIV) cumulative T1

*001.000.004.006.002.255
:Максимальная реактивная мощность (экспорт) по тарифу 2
en=Maximum reactive power (QIII+QIV) cumulative T2 
zh=Maximum reactive power (QIII+QIV) cumulative T2

*001.000.004.006.003.255
:Максимальная реактивная мощность (экспорт) по тарифу 3
en=Maximum reactive power (QIII+QIV) cumulative T3 
zh=Maximum reactive power (QIII+QIV) cumulative T3

*001.000.004.006.004.255
:Максимальная реактивная мощность (экспорт) по тарифу 4
en=Maximum reactive power (QIII+QIV) cumulative T4 
zh=Maximum reactive power (QIII+QIV) cumulative T4

*001.000.005.006.000.255
:Максимальная реактивная мощность QI всего
en=Maximum reactive power QI cumulative total 
zh=Maximum reactive power QI cumulative total

*001.000.005.006.001.255
:Максимальная реактивная мощность QI по тарифу 1
en=Maximum reactive power QI cumulative T1 
zh=Maximum reactive power QI cumulative T1

*001.000.005.006.002.255
:Максимальная реактивная мощность QI по тарифу 2
en=Maximum reactive power QI cumulative T2 
zh=Maximum reactive power QI cumulative T2

*001.000.005.006.003.255
:Максимальная реактивная мощность QI по тарифу 3
en=Maximum reactive power QI cumulative T3 
zh=Maximum reactive power QI cumulative T3

*001.000.005.006.004.255
:Максимальная реактивная мощность QI по тарифу 4
en=Maximum reactive power QI cumulative T4 
zh=Maximum reactive power QI cumulative T4

*001.000.006.006.000.255
:Максимальная реактивная мощность QII всего
en=Maximum reactive power QII cumulative total 
zh=Maximum reactive power QII cumulative total

*001.000.006.006.001.255
:Максимальная реактивная мощность QII по тарифу 1
en=Maximum reactive power QII cumulative T1 
zh=Maximum reactive power QII cumulative T1

*001.000.006.006.002.255
:Максимальная реактивная мощность QII по тарифу 2
en=Maximum reactive power QII cumulative T2 
zh=Maximum reactive power QII cumulative T2

*001.000.006.006.003.255
:Максимальная реактивная мощность QII по тарифу 3
en=Maximum reactive power QII cumulative T3 
zh=Maximum reactive power QII cumulative T3

*001.000.006.006.004.255
:Максимальная реактивная мощность QII по тарифу 4
en=Maximum reactive power QII cumulative T4 
zh=Maximum reactive power QII cumulative T4

*001.000.007.006.000.255
:Максимальная реактивная мощность QIII всего
en=Maximum reactive power QIII cumulative total 
zh=Maximum reactive power QIII cumulative total

*001.000.007.006.001.255
:Максимальная реактивная мощность QIII по тарифу 1
en=Maximum reactive power QIII cumulative T1 
zh=Maximum reactive power QIII cumulative T1

*001.000.007.006.002.255
:Максимальная реактивная мощность QIII по тарифу 2
en=Maximum reactive power QIII cumulative T2 
zh=Maximum reactive power QIII cumulative T2

*001.000.007.006.003.255
:Максимальная реактивная мощность QIII по тарифу 3
en=Maximum reactive power QIII cumulative T3 
zh=Maximum reactive power QIII cumulative T3

*001.000.007.006.004.255
:Максимальная реактивная мощность QIII по тарифу 4
en=Maximum reactive power QIII cumulative T4 
zh=Maximum reactive power QIII cumulative T4

*001.000.008.006.000.255
:Максимальная реактивная мощность QIV всего
en=Maximum reactive power QIV cumulative total 
zh=Maximum reactive power QIV cumulative total

*001.000.008.006.001.255
:Максимальная реактивная мощность QIV по тарифу 1
en=Maximum reactive power QIV cumulative T1 
zh=Maximum reactive power QIV cumulative T1

*001.000.008.006.002.255
:Максимальная реактивная мощность QIII по тарифу 2
en=Maximum reactive power QIV cumulative T2 
zh=Maximum reactive power QIV cumulative T2

*001.000.008.006.003.255
:Максимальная реактивная мощность QIII по тарифу 3
en=Maximum reactive power QIV cumulative T3 
zh=Maximum reactive power QIV cumulative T3

*001.000.008.006.004.255
:Максимальная реактивная мощность QIII по тарифу 4
en=Maximum reactive power QIV cumulative T4 
zh=Maximum reactive power QIV cumulative T4

*000.000.096.005.001.255
:Статус журналов событий
en=Status event log
zh=Status event log

*000.000.099.098.000.255
:События, связанные с напряжением 
en=Voltage (U) event log
zh=Voltage (U) event log

*000.000.099.098.001.255
:События, связанные с токами  
en=Current (I) event log
zh=Current (I) event log

*000.000.099.098.002.255
:События, связанные с вкл\выкл счетчика, коммутации реле нагрузки 
en=Power failure and relay status event log
zh=Power failure and relay status event log

*000.000.099.098.003.255
:События программирования параметров счетчика 
en=Parameters write in the meter event log
zh=Parameters write in the meter event log

*000.000.099.098.004.255
:События внешних воздействий 
en=External influences event log
zh=External influences event log

*000.000.099.098.005.255
:Коммуникационные события  
en=Connection event log
zh=Connection event log

*000.000.099.098.006.255
:События контроля доступа 
en=Unauthorized access event log
zh=Unauthorized access event log

*000.000.099.098.007.255
:Журнал самодиагностики  
en=Diagnostic event log
zh=Diagnostic event log

*000.000.099.098.008.255
:Превышение реактивной мощности (тангенса нагрузки) 
en=Over tan? event log
zh=Over tan? event log

*000.000.099.098.009.255
:Параметры качества сети
en=Power quality event log
zh=Power quality event log

*000.000.099.098.012.255
:Журнал выхода за порог на часовом интервале
en=Over tan? threshould on the hourly interval
zh=Over tan? threshould on the hourly interval

*000.000.099.098.013.255
:Журнал коррекции времени
en=Time Correction Log
zh=Time Correction Log

*000.000.099.098.014.255
:Журнал на начало года
en=Event log at the beginning of the year
zh=Event log at the beginning of the year

*000.000.096.002.000.255
:Счетчик коррекций (конфигурирований)
en=Counter of Corrections (configuration)
zh=Counter of Corrections (configuration)

*000.000.096.002.001.255
:Дата последнего конфигурирования
en=Date of last configuring
zh=Date of last configuring

*000.000.096.002.005.255
:Дата последней калибровки
en=Date of last calibrating
zh=Date of last calibrating

*000.000.096.002.007.255
:Дата последнего активирования календаря
en=Date of last calendar activation
zh=Date of last calendar activation

*000.000.096.002.012.255
:Дата последней установки времени
en=Date of last time recording
zh=Date of last time recording

*000.000.096.002.013.255
:Дата последнего изменения встроенного ПО
en=Date of last FW updating
zh=Date of last FW updating

*000.000.096.020.000.255
:Счетчик вскрытий корпуса
en=Counter of case opening
zh=Counter of case opening

*000.000.096.020.001.255
:Дата последнего вскрытия корпуса
en=Date of last case opening
zh=Date of last case opening

*000.000.096.020.002.255
:Продолжительность последнего вскрытия корпуса
en=Duration of the last case opening
zh=Duration of the last case opening

*000.000.096.020.003.255
:Общая продолжительность вскрытия корпуса
en=Total duration of case opening
zh=Total duration of case opening

*000.000.096.020.005.255
:Счетчик вскрытий крышки клеммников
en=Counter of cover opening
zh=Counter of cover opening

*000.000.096.020.006.255
:Дата последнего вскрытия крышки клеммников
en=Date of last cover opening
zh=Date of last cover opening

*000.000.096.020.007.255
:Продолжительность последнего вскрытия крышки клеммников
en=Duration of the last cover opening
zh=Duration of the last cover opening

*000.000.096.020.008.255
:Общая продолжительность вскрытия крышки клеммников
en=Total duration of cover opening
zh=Total duration of cover opening

*000.000.096.020.015.255
:Счетчик срабатываний датчика магнитного поля
en=Counter of magnet field sensor operation
zh=Counter of magnet field sensor operation

*000.000.096.020.016.255
:Дата последнего воздействия датчика МП
en=Date of the last influence of magnet field
zh=Date of the last influence of magnet field

*000.000.096.020.017.255
:Продолжительность последнего воздействия МП
en=Duration of the last influence of magnet field
zh=Duration of the last influence of magnet field

*000.000.096.020.018.255
:Общая продолжительность воздействия МП
en=Total duration of influence of magnet field
zh=Total duration of influence of magnet field

*000.000.096.001.005.255
:Серийный номер пульта
en=Serial number of the remote
zh=Serial number of the remote

*000.000.096.001.006.255
:Версия спецификации СПОДЭС
en=SPODES specification version
zh=SPODES specification version

*100.000.000.006.001.255
:Номинальный (базовый) ток 
en=Basic/nominal current
zh=Basic/nominal current

*100.000.110.000.000.255
:Изменение таблицы специальных дней
en=Changing special days table 
zh=Changing special days table 

*100.000.015.128.000.000
:Время задержки перед автоматическом подключении нагрузки
en=Delay time for automatically or by button pressure start load(for LU1, LU2, LP)
zh=Delay time for automatically or by button pressure start load(for LU1, LU2, LP)

*100.000.003.007.000.255
:Реактивная мощность 
en=Signed Reactive Power (+ Import; - Export)
zh=Signed Reactive Power (+ Import; - Export)

*000.000.131.007.000.255
:Тангенс нагрузки
en=tan?
zh=tan?

*000.000.096.009.000.255
:Температура
en=Temperature
zh=Temperature

*000.000.096.005.000.255
:Статус
en=Status
zh=Status

*000.000.000.001.000.255
:Биллинг № 1 - Счетчик периодов
en=Billing number 1 - Period counter
zh=Billing number 1 - Period counter

*000.000.000.001.001.255
:Билилнг № 1 - Кол-во доступных периодов
en=Billing number 1 - The number of available periods
zh=Billing number 1 - The number of available periods

*000.000.000.001.003.255
:Биллинг № 2 - Счетчик периодов
en=Billing number 2 - Period counter
zh=Billing number 2 - Period counter

*000.000.000.001.004.255
:Биллинг № 2 - Кол-во доступных периодов
en=Billing number 2 - The number of available periods
zh=Billing number 2 - The number of available periods

*000.000.000.001.005.255
:Биллинг № 2 - Тамштамп последнего закрытого
en=Billing number 2 - Last closed time stamp
zh=Billing number 2 - Last closed time stamp

*000.000.000.001.005.0-254
:Биллинг № 2 - Тамймштамп периода F
en=Time stamp of period F
zh=Time stamp of period F

*000.000.000.002.000.255
:Идентификатор ПО
en=Software ID
zh=Software ID

*000.000.000.002.001.255
:Идентификатор ПО
en=Software version
zh=Software version

*000.000.000.002.008.255
:Сигнатура ПО
en=Software signature
zh=Software signature

*000.000.000.009.001.255
:Локальное время
en=Local time
zh=Local time

*000.000.000.009.002.255
:Локальная дата
en=Local date
zh=Local date

*000.000.001.001.000.255
:Часы UNIX
en=Data&Time (UNIX)
zh=Data&Time (UNIX)

*000.000.001.002.000.255
:Часы высокого разрешения
en=Data&Time high accuracy
zh=Data&Time high accuracy

*000.000.002.000.000.255
:Модем
en=Modem
zh=Modem

*000.000.002.001.000.255
:Автоконнект
en=Auto connect
zh=Auto connect

*000.000.002.002.000.255
:Автоответ
en=Automatic answer
zh=Automatic answer

*000.000.010.000.000.255
:Таблица скриптов
en=Script table
zh=Script table

*000.000.010.000.001.255
:Завершение периода биллинга
en=Completion of the billing period
zh=Completion of the billing period

*000.000.010.000.100.255
:Таблица тарификации
en=Charging table
zh=Charging table

*000.000.010.000.101.255
:Таблица скриптов теста активации
en=Activation test script table
zh=Activation test script table

*000.000.010.000.102.255
:Таблица скриптов нормального режима
en=Normal mode script table
zh=Normal mode script table

*000.000.010.000.103.255
:Установка выходных сигналов таблицы скриптов
en=Setting Script Table Outputs
zh=Setting Script Table Outputs

*000.000.010.000.104.255
:Переключение оптического выхода
en=Optical output
zh=Optical output

*000.000.010.000.105.255
:Таблица скриптов измерения качества
en=Power quality script table
zh=Power quality script table

*000.000.010.000.125.255
:Таблица скриптов бродкаста
en=Broadcast script table
zh=Broadcast script table

*000.000.011.000.000.255
:Таблица специальных дней
en=Special days table
zh=Special days table

*000.000.012.000.000.255
:Расписание
en=Schedule
zh=Schedule

*000.000.040.000.001.255
:Объект ассоциации 'Публичный'
en=Association object 'Public'
zh=Association object 'Public'

*000.000.041.000.000.255
:Присвоение SAP адреса
en=SAP address assignment
zh=SAP address assignment

*000.000.094.007.001.255
:Профиль паспортных данных прибора (вариант Тайпит)
en=Passport data profile (Taipit)
zh=Passport data profile (Taipit)

*000.000.096.011.000.255
:События, связанные с напряжением 
en=Voltage related events
zh=Voltage related events

*000.000.096.011.001.255
:События, связанные с токами
en=Current events
zh=Current events

*000.000.096.011.001.255
:Программируемый кадр № 2
en=Display bitmap 2
zh=Display bitmap 2

*000.000.096.013.001.130
:Программируемый кадр № 3
en=Display bitmap 3
zh=Display bitmap 3

*000.000.096.014.000.255
:Текущий тариф 1
en=Current rate 1
zh=Current rate 1

*000.000.096.014.001.255
:Текущий тариф 2
en=Current rate 2
zh=Current rate 2

*001.000.000.002.000.255
:Версия ПО (По правилам DLMS)
en=Software Version (According to the rules of DLMS)
zh=Software Version (According to the rules of DLMS)

*001.000.000.006.002.255
:Номинальная частота
en=Nominal frequency
zh=Nominal frequency

*001.000.000.008.000.255
:Интервал усреднения
en=Averaging interval
zh=Averaging interval

*001.000.000.009.001.255
:LocalTime (DLMS defs)
en=LocalTime (DLMS defs)
zh=LocalTime (DLMS defs)

*001.000.000.009.002.255
:Local Date (DLMS defs)
en=Local Date (DLMS defs)
zh=Local Date (DLMS defs)

*001.000.000.009.005.255
:WeekDay (DLMS defs)
en=WeekDay (DLMS defs)
zh=WeekDay (DLMS defs)

*001.000.002.007.000.255
:Активная мощность (экспорт)
en=Active power (export)
zh=Active power (export)

*001.000.002.029.000.255
:Экспорт активной энергии за период записи
en=Export of active energy during the recording period
zh=Export of active energy during the recording period

*001.000.004.029.000.255
:Экспорт реактивной энергии за период записи
en=Reactive energy exports over the recording period
zh=Reactive energy exports over the recording period

*001.000.015.007.000.255
:Активная мощность (текущее значение)
en=Active power (current value)
zh=Active power (current value)

*001.000.088.008.000.255
:Удельная энергия потреь в ЛЭП
en=Specific energy rub in power lines
zh=Specific energy rub in power lines

*001.000.088.008.001.255
:Удельная энергия потреь в ЛЭП Т1
en=Specific energy rub in power lines T1
zh=Specific energy rub in power lines T1

*001.000.088.008.002.255
:Удельная энергия потреь в ЛЭП Т2
en=Specific energy rub in power lines T2
zh=Specific energy rub in power lines T2

*001.000.088.008.003.255
:Удельная энергия потреь в ЛЭП Т3
en=Specific energy rub in power lines T3
zh=Specific energy rub in power lines T3

*001.000.088.008.004.255
:Удельная энергия потреь в ЛЭП Т4
en=Specific energy rub in power lines T4
zh=Specific energy rub in power lines T4

*001.000.089.008.000.255
:Удельная энергия потерь в силовых трансформаторах
en=Specific energy rub in power transformers
zh=Specific energy rub in power transformers

*001.000.089.008.001.255
:Удельная энергия потерь в силовых трансформаторах T1
en=Specific energy rub in power transformers T1
zh=Specific energy rub in power transformers T1

*001.000.089.008.002.255
:Удельная энергия потерь в силовых трансформаторах T2
en=Specific energy rub in power transformers T2
zh=Specific energy rub in power transformers T2

*001.000.089.008.003.255
:Удельная энергия потерь в силовых трансформаторах T3
en=Specific energy rub in power transformers T3
zh=Specific energy rub in power transformers T3

*001.000.089.008.004.255
:Удельная энергия потерь в силовых трансформаторах T4
en=Specific energy rub in power transformers T4
zh=Specific energy rub in power transformers T4

*001.000.094.007.002.255
:Единицы измерения для журнала ежесуточных значений
en=Units for profile for the day
zh=Units for profile for the day

*001.000.094.007.005.255
:Профиль телеизмерений для задач телемеханики
en=Telemetry profile for telemechanical tasks
zh=Telemetry profile for telemechanical tasks

*001.000.094.007.006.255
:Профиль телесигнализации для задач телемеханики
en=Alarm profile for telemechanical tasks
zh=Alarm profile for telemechanical tasks

*001.000.099.128.000.255
:Настройки профиля 1
en=Profile Settings 1
zh=Profile Settings 1

*001.000.015.029.000.255
:"Активная мощность суммарно (abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII))"
	en="Sum LI Active power (abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII))"
	zh="Sum LI Active power (abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII))"

*001.000.011.027.000.255
:Ток фазы – среднее за интервал 1
en=Current Iph - current average for interval 1
zh=Current Iph - current average for interval 1

*001.000.011.028.000.255
:Ток фазы – среднее за интервал 2
en=Current Iph - current average for interval 2
zh=Current Iph - current average for interval 2

*001.000.011.029.000.255
:Ток фазы – произвольное время 5 за интервал 1
en=Current Iph - Time integral 5 for interval 1
zh=Current Iph - Time integral 5 for interval 1

*001.000.011.030.000.255
:Ток фазы – произвольное время 5 за интервал 2
en=Current Iph - Time integral 5 for interval 2
zh=Current Iph - Time integral 5 for interval 2

*001.000.011.051.000.255
:Ток фазы – минимум за интервал 1
en=Current Iph - Minimum for interval 1
zh=Current Iph - Minimum for interval 1

*001.000.011.052.000.255
:Ток фазы – минимум за интервал 2
en=Current Iph - Minimum for interval 2
zh=Current Iph - Minimum for interval 2

*001.000.011.053.000.255
:Ток фазы – максимум за интервал 1
en=Current Iph - Maximum for interval 1
zh=Current Iph - Maximum for interval 1

*001.000.011.054.000.255
:Ток фазы – максимум за интервал 2
en=Current Iph - Maximum for interval 2
zh=Current Iph - Maximum for interval 2

*001.000.091.027.000.255
:Ток нулевого провода – среднее за интервал 1
en=Current - In - current average for interval 1
zh=Current - In - current average for interval 1

*001.000.091.028.000.255
:Ток нулевого провода – среднее за интервал 2
en=Current - In - current average for interval 2
zh=Current - In - current average for interval 2

*001.000.091.029.000.255
:Ток нулевого провода – произвольное время 5 за интервал 1
en=Current - In - Time integral 5 for interval 1
zh=Current - In - Time integral 5 for interval 1

*001.000.091.030.000.255
:Ток нулевого провода – произвольное время 5 за интервал 2
en=Current - In - Time integral 5 for interval 2
zh=Current - In - Time integral 5 for interval 2

*001.000.091.051.000.255
:Ток нулевого провода – минимум за интервал 1
en=Current - In - Minimum for interval 1
zh=Current - In - Minimum for interval 1

*001.000.091.052.000.255
:Ток нулевого провода – минимум за интервал 2
en=Current - In - Minimum for interval 2
zh=Current - In - Minimum for interval 2

*001.000.091.053.000.255
:Ток нулевого провода – максимум за интервал 1
en=Current - In - Maximum for interval 1
zh=Current - In - Maximum for interval 1

*001.000.091.054.000.255
:Ток нулевого провода – максимум за интервал 2
en=Current - In - Maximum for interval 2
zh=Current - In - Maximum for interval 2

*001.000.090.027.000.255
:Разница токов в фазном и нулевом проводе – среднее за интервал 1
en=Iph – In (algebraic sum of the – unsigned – value of the currents in phases and neutral) - current average for interval 1
zh=Iph – In (algebraic sum of the – unsigned – value of the currents in phases and neutral) - current average for interval 1

*001.000.090.028.000.255
:Разница токов в фазном и нулевом проводе – среднее за интервал 2
en=Iph – In (algebraic sum of the – unsigned – value of the currents in phases and neutral) - current average for interval 2
zh=Iph – In (algebraic sum of the – unsigned – value of the currents in phases and neutral) - current average for interval 2

*001.000.090.029.000.255
:Разница токов в фазном и нулевом проводе – произвольное время 5 за интервал 1
en=Iph – In (algebraic sum of the – unsigned – value of the currents in phases and neutral) - Time integral 5 for interval 1
zh=Iph – In (algebraic sum of the – unsigned – value of the currents in phases and neutral) - Time integral 5 for interval 1

*001.000.090.030.000.255
:Разница токов в фазном и нулевом проводе – произвольное время 5 за интервал 2
en=Iph – In (algebraic sum of the – unsigned – value of the currents in phases and neutral) - Time integral 5 for interval 2
zh=Iph – In (algebraic sum of the – unsigned – value of the currents in phases and neutral) - Time integral 5 for interval 2

*001.000.090.051.000.255
:Разница токов в фазном и нулевом проводе – минимум за интервал 1
en=Iph – In (algebraic sum of the – unsigned – value of the currents in phases and neutral) - Minimum for interval 1
zh=Iph – In (algebraic sum of the – unsigned – value of the currents in phases and neutral) - Minimum for interval 1

*001.000.090.052.000.255
:Разница токов в фазном и нулевом проводе – минимум за интервал 2
en=Iph – In (algebraic sum of the – unsigned – value of the currents in phases and neutral) - Minimum for interval 2
zh=Iph – In (algebraic sum of the – unsigned – value of the currents in phases and neutral) - Minimum for interval 2

*001.000.090.053.000.255
:Разница токов в фазном и нулевом проводе – максимум за интервал 1
en=Iph – In (algebraic sum of the – unsigned – value of the currents in phases and neutral) - Maximum for interval 1
zh=Iph – In (algebraic sum of the – unsigned – value of the currents in phases and neutral) - Maximum for interval 1

*001.000.090.054.000.255
:Разница токов в фазном и нулевом проводе – максимум за интервал 2
en=Iph – In (algebraic sum of the – unsigned – value of the currents in phases and neutral) - Maximum for interval 2
zh=Iph – In (algebraic sum of the – unsigned – value of the currents in phases and neutral) - Maximum for interval 2

*001.000.012.027.000.255
:Напряжение фазы – среднее за интервал 1
en=Voltage - V - current average for interval 1
zh=Voltage - V - current average for interval 1

*001.000.012.028.000.255
:Напряжение фазы – среднее за интервал 2
en=Voltage - V - current average for interval 2
zh=Voltage - V - current average for interval 2

*001.000.12.029.000.255
:Напряжение фазы – произвольное время 5 за интервал 1
en=Voltage - V - Time integral 5 for interval 1
zh=Voltage - V - Time integral 5 for interval 1

*001.000.012.030.000.255
:Напряжение фазы – произвольное время 5 за интервал 2
en=Voltage - V - Time integral 5 for interval 2
zh=Voltage - V - Time integral 5 for interval 2

*001.000.012.051.000.255
:Напряжение фазы – минимум за интервал 1
en=Voltage - V - Minimum for interval 1
zh=Voltage - V - Minimum for interval 1

*001.000.012.052.000.255
:Напряжение фазы – минимум за интервал 2
en=Voltage - V - Minimum for interval 2
zh=Voltage - V - Minimum for interval 2

*001.000.012.053.000.255
:Напряжение фазы – максимум за интервал 1
en=Voltage - V - Maximum for interval 1
zh=Voltage - V - Maximum for interval 1

*001.000.012.054.000.255
:Напряжение фазы – максимум за интервал 2
en=Voltage - V - Maximum for interval 2
zh=Voltage - V - Maximum for interval 2

*001.000.013.027.000.255
:Коэффициент мощности – среднее за интервал 1
en=Power Factor -PF - current average for interval 1
zh=Power Factor -PF - current average for interval 1

*001.000.013.028.000.255
:Коэффициент мощности – среднее за интервал 2
en=Power Factor -PF - current average for interval 2
zh=Power Factor -PF - current average for interval 2

*001.000.13.029.000.255
:Коэффициент мощности – произвольное время 5 за интервал 1
en=Power Factor -PF - Time integral 5 for interval 1
zh=Power Factor -PF - Time integral 5 for interval 1

*001.000.013.030.000.255
:Коэффициент мощности – произвольное время 5 за интервал 2
en=Power Factor -PF - Time integral 5 for interval 2
zh=Power Factor -PF - Time integral 5 for interval 2

*001.000.013.051.000.255
:Коэффициент мощности – минимум за интервал 1
en=Power Factor -PF - Minimum for interval 1
zh=Power Factor -PF - Minimum for interval 1

*001.000.013.052.000.255
:Коэффициент мощности – минимум за интервал 2
en=Power Factor -PF - Minimum for interval 2
zh=Power Factor -PF - Minimum for interval 2

*001.000.013.053.000.255
:Коэффициент мощности – максимум за интервал 1
en=Power Factor -PF - Maximum for interval 1
zh=Power Factor -PF - Maximum for interval 1

*001.000.013.054.000.255
:Коэффициент мощности – максимум за интервал 2
en=Power Factor -PF - Maximum for interval 2
zh=Power Factor -PF - Maximum for interval 2

*001.000.014.027.000.255
:Частота сети – среднее за интервал 1
en=Frequency - current average for interval 1
zh=Frequency - current average for interval 1

*001.000.014.028.000.255
:Частота сети – среднее за интервал 2
en=Frequency - current average for interval 2
zh=Frequency - current average for interval 2

*001.000.014.029.000.255
:Частота сети – произвольное время 5 за интервал 1
en=Frequency - Time integral 5 for interval 1
zh=Frequency - Time integral 5 for interval 1

*001.000.014.030.000.255
:Частота сети – произвольное время 5 за интервал 2
en=Frequency - Time integral 5 for interval 2
zh=Frequency - Time integral 5 for interval 2

*001.000.014.051.000.255
:Частота сети – минимум за интервал 1
en=Frequency - Minimum for interval 1
zh=Frequency - Minimum for interval 1

*001.000.014.052.000.255
:Частота сети – минимум за интервал 2
en=Frequency - Minimum for interval 2
zh=Frequency - Minimum for interval 2

*001.000.014.053.000.255
:Частота сети – максимум за интервал 1
en=Frequency - Maximum for interval 1
zh=Frequency - Maximum for interval 1

*001.000.014.054.000.255
:Частота сети – максимум за интервал 2
en=Frequency - Maximum for interval 2
zh=Frequency - Maximum for interval 2

*001.000.009.027.000.255
:Полная мощность – среднее за интервал 1
en=Apparent Power - current average for interval 1
zh=Apparent Power - current average for interval 1

*001.000.009.028.000.255
:Полная мощность – среднее за интервал 2
en=Apparent Power - current average for interval 2
zh=Apparent Power - current average for interval 2

*001.000.009.029.000.255
:Полная мощность – произвольное время 5 за интервал 1
en=Apparent Power - Time integral 5 for interval 1
zh=Apparent Power - Time integral 5 for interval 1

*001.000.009.030.000.255
:Полная мощность – произвольное время 5 за интервал 2
en=Apparent Power - Time integral 5 for interval 2
zh=Apparent Power - Time integral 5 for interval 2

*001.000.009.051.000.255
:Полная мощность – минимум за интервал 1
en=Apparent Power - Minimum for interval 1
zh=Apparent Power - Minimum for interval 1

*001.000.009.052.000.255
:Полная мощность – минимум за интервал 2
en=Apparent Power - Minimum for interval 2
zh=Apparent Power - Minimum for interval 2

*001.000.009.053.000.255
:Полная мощность – максимум за интервал 1
en=Apparent Power - Maximum for interval 1
zh=Apparent Power - Maximum for interval 1

*001.000.009.054.000.255
:Полная мощность – максимум за интервал 2
en=Apparent Power - Maximum for interval 2
zh=Apparent Power - Maximum for interval 2

*001.000.015.027.000.255
:Активная мощность (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) – среднее за интервал 1
en=Active power (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) - current average for interval 1
zh=Active power (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) - current average for interval 1

*001.000.015.028.000.255
:Активная мощность (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) – среднее за интервал 2
en=Active power (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) - current average for interval 2
zh=Active power (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) - current average for interval 2

*001.000.015.029.000.255
:Активная мощность (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) – произвольное время 5 за интервал 1
en=Active power (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) - Time integral 5 for interval 1
zh=Active power (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) - Time integral 5 for interval 1

*001.000.015.030.000.255
:Активная мощность (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) – произвольное время 5 за интервал 2
en=Active power (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) - Time integral 5 for interval 2
zh=Active power (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) - Time integral 5 for interval 2

*001.000.015.051.000.255
:Активная мощность (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) – минимум за интервал 1
en=Active power (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) - Minimum for interval 1
zh=Active power (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) - Minimum for interval 1

*001.000.015.052.000.255
:Активная мощность (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) – минимум за интервал 2
en=Active power (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) - Minimum for interval 2
zh=Active power (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) - Minimum for interval 2

*001.000.015.053.000.255
:Активная мощность (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) – максимум за интервал 1
en=Active power (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) - Maximum for interval 1
zh=Active power (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) - Maximum for interval 1

*001.000.015.054.000.255
:Активная мощность (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) – максимум за интервал 2
en=Active power (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) - Maximum for interval 2
zh=Active power (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) - Maximum for interval 2

**001.000.015.035.128.255
:Пороговое значение максимальной активной мощности на интервале [0.0.0.8.5.255]
en=Threshold value of the maximum active power on the interval [0.0.0.8.5.255]
zh=Threshold value of the maximum active power on the interval [0.0.0.8.5.255]

**001.000.015.035.130.255
:Пороговое значение максимальной активной мощности в пиковые периоды на интервале [0.0.0.8.5.255]
en=Threshold value of the maximum active power during peak periods on the interval [0.0.0.8.5.255]
zh=Threshold value of the maximum active power during peak periods on the interval [0.0.0.8.5.255]

*001.000.001.027.000.255
:Активная мощность (QI+QIV), импорт – среднее за интервал 1
en=Active power (QI+QIV) - current average for interval 1
zh=Active power (QI+QIV) - current average for interval 1

*001.000.001.028.000.255
:Активная мощность (QI+QIV), импорт – среднее за интервал 2
en=Active power (QI+QIV) - current average for interval 2
zh=Active power (QI+QIV) - current average for interval 2

*001.000.001.029.000.255
:Активная мощность (QI+QIV), импорт – произвольное время 5 за интервал 1
en=Active power (QI+QIV) - Time integral 5 for interval 1
zh=Active power (QI+QIV) - Time integral 5 for interval 1

*001.000.001.030.000.255
:Активная мощность (QI+QIV), импорт – произвольное время 5 за интервал 2
en=Active power (QI+QIV) - Time integral 5 for interval 2
zh=Active power (QI+QIV) - Time integral 5 for interval 2

*001.000.001.051.000.255
:Активная мощность (QI+QIV), импорт – минимум за интервал 1
en=Active power (QI+QIV) - Minimum for interval 1
zh=Active power (QI+QIV) - Minimum for interval 1

*001.000.001.052.000.255
:Активная мощность (QI+QIV), импорт – минимум за интервал 2
en=Active power (QI+QIV) - Minimum for interval 2
zh=Active power (QI+QIV) - Minimum for interval 2

*001.000.001.053.000.255
:Активная мощность (QI+QIV), импорт – максимум за интервал 1
en=Active power (QI+QIV) - Maximum for interval 1
zh=Active power (QI+QIV) - Maximum for interval 1

*001.000.001.054.000.255
:Активная мощность (QI+QIV), импорт – максимум за интервал 2
en=Active power (QI+QIV) - Maximum for interval 2
zh=Active power (QI+QIV) - Maximum for interval 2


*001.000.002.027.000.255
:Активная мощность (QII+QIII), экспорт – среднее за интервал 1
en=Active power (QII+QIII) - current average for interval 1
zh=Active power (QII+QIII) - current average for interval 1

*001.000.002.028.000.255
:Активная мощность (QII+QIII), экспорт – среднее за интервал 2
en=Active power (QII+QIII) - current average for interval 2
zh=Active power (QII+QIII) - current average for interval 2

*001.000.002.029.000.255
:Активная мощность (QII+QIII), экспорт – произвольное время 5 за интервал 1
en=Active power (QII+QIII) - Time integral 5 for interval 1
zh=Active power (QII+QIII) - Time integral 5 for interval 1

*001.000.002.030.000.255
:Активная мощность (QII+QIII), экспорт – произвольное время 5 за интервал 2
en=Active power (QII+QIII) - Time integral 5 for interval 2
zh=Active power (QII+QIII) - Time integral 5 for interval 2

*001.000.002.051.000.255
:Активная мощность (QII+QIII), экспорт – минимум за интервал 1
en=Active power (QII+QIII) - Minimum for interval 1
zh=Active power (QII+QIII) - Minimum for interval 1

*001.000.002.052.000.255
:Активная мощность (QII+QIII), экспорт – минимум за интервал 2
en=Active power (QII+QIII) - Minimum for interval 2
zh=Active power (QII+QIII) - Minimum for interval 2

*001.000.002.053.000.255
:Активная мощность (QII+QIII), экспорт – максимум за интервал 1
en=Active power (QII+QIII) - Maximum for interval 1
zh=Active power (QII+QIII) - Maximum for interval 1

*001.000.002.054.000.255
:Активная мощность (QII+QIII), экспорт – максимум за интервал 2
en=Active power (QII+QIII) - Maximum for interval 2
zh=Active power (QII+QIII) - Maximum for interval 2

*001.000.003.027.000.255
:Реактивная + мощность (QI+QII) – среднее за интервал 1
en=Reactive power + (QI+QII) - current average for interval 1
zh=Reactive power + (QI+QII) - current average for interval 1

*001.000.003.028.000.255
:Реактивная + мощность (QI+QII) – среднее за интервал 2
en=Reactive power + (QI+QII) - current average for interval 2
zh=Reactive power + (QI+QII) - current average for interval 2

*001.000.003.029.000.255
:Реактивная + мощность (QI+QII) – произвольное время 5 за интервал 1
en=Reactive power + (QI+QII) - Time integral 5 for interval 1
zh=Reactive power + (QI+QII) - Time integral 5 for interval 1

*001.000.003.030.000.255
:Реактивная + мощность (QI+QII) – произвольное время 5 за интервал 2
en=Reactive power + (QI+QII) - Time integral 5 for interval 2
zh=Reactive power + (QI+QII) - Time integral 5 for interval 2

*001.000.003.051.000.255
:Реактивная + мощность (QI+QII) – минимум за интервал 1
en=Reactive power + (QI+QII) - Minimum for interval 1
zh=Reactive power + (QI+QII) - Minimum for interval 1

*001.000.003.052.000.255
:Реактивная + мощность (QI+QII) – минимум за интервал 2
en=Reactive power + (QI+QII) - Minimum for interval 2
zh=Reactive power + (QI+QII) - Minimum for interval 2

*001.000.003.053.000.255
:Реактивная + мощность (QI+QII) – максимум за интервал 1
en=Reactive power + (QI+QII) - Maximum for interval 1
zh=Reactive power + (QI+QII) - Maximum for interval 1

*001.000.003.054.000.255
:Реактивная + мощность (QI+QII) – максимум за интервал 2
en=Reactive power + (QI+QII) - Maximum for interval 2
zh=Reactive power + (QI+QII) - Maximum for interval 2

*001.000.004.027.000.255
:Реактивная - мощность (QIII+QIV) – среднее за интервал 1
en=Reactive power + (QI+QII) - current average for interval 1
zh=Reactive power + (QI+QII) - current average for interval 1

*001.000.004.028.000.255
:Реактивная - мощность (QIII+QIV) – среднее за интервал 2
en=Reactive power + (QI+QII) - current average for interval 2
zh=Reactive power + (QI+QII) - current average for interval 2

*001.000.004.029.000.255
:Реактивная - мощность (QIII+QIV) – произвольное время 5 за интервал 1
en=Reactive power + (QI+QII) - Time integral 5 for interval 1
zh=Reactive power + (QI+QII) - Time integral 5 for interval 1

*001.000.004.030.000.255
:Реактивная - мощность (QIII+QIV) – произвольное время 5 за интервал 2
en=Reactive power + (QI+QII) - Time integral 5 for interval 2
zh=Reactive power + (QI+QII) - Time integral 5 for interval 2

*001.000.004.051.000.255
:Реактивная - мощность (QIII+QIV) – минимум за интервал 1
en=Reactive power + (QI+QII) - Minimum for interval 1
zh=Reactive power + (QI+QII) - Minimum for interval 1

*001.000.004.052.000.255
:Реактивная - мощность (QIII+QIV) – минимум за интервал 2
en=Reactive power + (QI+QII) - Minimum for interval 2
zh=Reactive power + (QI+QII) - Minimum for interval 2

*001.000.004.053.000.255
:Реактивная - мощность (QIII+QIV) – максимум за интервал 1
en=Reactive power + (QI+QII) - Maximum for interval 1
zh=Reactive power + (QI+QII) - Maximum for interval 1

*001.000.004.054.000.255
:Реактивная - мощность (QIII+QIV) – максимум за интервал 2
en=Reactive power + (QI+QII) - Maximum for interval 2
zh=Reactive power + (QI+QII) - Maximum for interval 2

*000.000.131.027.000.255
:Тангенс нагрузки – среднее за интервал 1
en=tan? - current average for interval 1
zh=tan? - current average for interval 1

*000.000.131.028.000.255
:Тангенс нагрузки – среднее за интервал 2
en=tan? - current average for interval 2
zh=tan? - current average for interval 2

*000.000.131.029.000.255
:Тангенс нагрузки – произвольное время 5 за интервал 1
en=tan? - Time integral 5 for interval 1
zh=tan? - Time integral 5 for interval 1

*000.000.131.030.000.255
:Тангенс нагрузки – произвольное время 5 за интервал 2
en=tan? - Time integral 5 for interval 2
zh=tan? - Time integral 5 for interval 2

*000.000.131.051.000.255
:Тангенс нагрузки – минимум за интервал 1
en=tan? - Minimum for interval 1
zh=tan? - Minimum for interval 1

*000.000.131.052.000.255
:Тангенс нагрузки – минимум за интервал 2
en=tan? - Minimum for interval 2
zh=tan? - Minimum for interval 2

*000.000.131.053.000.255
:Тангенс нагрузки – максимум за интервал 1
en=tan? - Maximum for interval 1
zh=tan? - Maximum for interval 1

*000.000.131.054.000.255
:Тангенс нагрузки – максимум за интервал 2
en=tan? - Maximum for interval 2
zh=tan? - Maximum for interval 2

*000.000.096.011.000.255
:Напряжение (U) код журнала событий
en=Voltage (U) event log code
zh=Voltage (U) event log code

*000.000.096.011.001.255
:Ток (I) код журнала событий
en=Current (I) event log code
zh=Current (I) event log code

*000.000.096.011.002.255
:Сбой питания и состояние код журнала событий
en=Power failure and relay status event log Code
zh=Power failure and relay status event log Code

*000.000.096.011.003.255
:Сбой питания и состояние код журнала событий
en=Parameters write in the meter event log code
zh=Parameters write in the meter event log code

*000.000.096.011.004.255
:Внешние воздействия код журнала событий
en=External influences event log code
zh=External influences event log code

*000.000.096.011.005.255
:Журнал подключений
en=Connection event log Code
zh=Connection event log Code

*000.000.096.011.006.255
:Журнала несанкционированного доступа
en=Unauthorized access event log Code
zh=Unauthorized access event log Code

*000.000.096.011.007.255
:Диагностика код журнала событий
en=Diagnostic event log Code
zh=Diagnostic event log Code

*000.000.096.011.008.255
:tan код журнала событий
en=Over tan event log Code
zh=Over tan event log Code

*000.000.096.008.010.255
:Длительность провала/перенапряжения
en=Duration of undervoltage/overvoltage
zh=Duration of undervoltage/overvoltage

*001.000.012.007.004.255
:Глубина провала/перенапряжения
en=Depth of undervoltage/overvoltage
zh=Depth of undervoltage/overvoltage

*000.000.096.012.004.255
:Номер канала
en=Number of canal
zh=Number of canal

*000.000.096.005.001.255
:Cтатус качества электроэнергии
en=Power quality status
zh=Power quality status

*001.000.131.005.000.255
:tan? - Атрибут 2 значения для объектов
en=tan? - Attribute 2 values for objects
zh=tan? - Attribute 2 values for objects

*000.000.001.000.001.255
:Прошлый таймштамп
en=OldTimeStamp  - TS
zh=OldTimeStamp  - TS

*001.000.131.027.000.255
:tan φ текущий средний. Значение рассчитывается с использованием интервала записи 1
en=tan φ сurrent average. The value is calculated using recording interval 1
zh=tan φ сurrent average. The value is calculated using recording interval 1

*001.000.131.028.000.255
:tan φ текущий средний. Значение рассчитывается с использованием интервала записи 2
en=tan φ сurrent average. The value is calculated using recording interval 2
zh=tan φ сurrent average. The value is calculated using recording interval 2

*001.000.131.029.000.255
:tan φ Интеграл времени от величины, рассчитанной от начала текущего интервала записи до мгновенного момента времени для периода записи 1
en=tan φ time integral of the quantity calculated from the beginning of the current recording interval to the instantaneous time point for recording period 1
zh=tan φ time integral of the quantity calculated from the beginning of the current recording interval to the instantaneous time point for recording period 1

*001.000.131.030.000.255
:tan φ Интеграл времени от величины, рассчитанной от начала текущего интервала записи до мгновенного момента времени для периода записи 2
en=tan φ time integral of the quantity calculated from the beginning of the current recording interval to the instantaneous time point for recording period 2
zh=tan φ time integral of the quantity calculated from the beginning of the current recording interval to the instantaneous time point for recording period 2

*001.000.131.051.000.255
:tan φ минимальное мгновенное значение для интервала записи 1
en=tan φ Minimum instantaneous value for recording interval 1
zh=tan φ Minimum instantaneous value for recording interval 1

*001.000.131.052.000.255
:tan φ минимальное мгновенное значение для интервала записи 2
en=tan φ Minimum instantaneous value for recording interval 2
zh=tan φ Minimum instantaneous value for recording interval 2

*001.000.131.053.000.255
:tan φ максимальное мгновенное значение для интервала записи 1
en=tan φ Maximum instantaneous value for recording interval 1
zh=tan φ Maximum instantaneous value for recording interval 1

*001.000.131.054.000.255
:tan φ максимальное мгновенное значение для интервала записи 2
en=tan φ Maximum instantaneous value for recording interval 2
zh=tan φ Maximum instantaneous value for recording interval 2

*001.000.131.038.000.255
:максимум tan φ
en=Maximum tan φ
zh=Maximum tan φ

*001.000.131.005.000.255
:среднее значение tan φ
en=Average of tan φ
zh=Average of tan φ

*001.000.009.003.128.255
:Минимальное значение полной мощности на интервале интегрирования
en=The minimum value of the apparent power on the time interval [1.0.0.8.6.255]
zh=The minimum value of the apparent power on the time interval [1.0.0.8.6.255]

*001.000.009.006.128.255
:Максимальное значение полной мощности на интервале интегрирования
en=The maximum value of the apparent power on the time interval [1.0.0.8.6.255]
zh=The maximum value of the apparent power on the time interval [1.0.0.8.6.255]

*001.000.015.003.128.255
:Минимальное значение активной мощности на интервале интегрирования за расчетный период
en=The minimum value of the active power abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII) on the time interval [1.0.0.8.6.255]
zh=The minimum value of the active power abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII) on the time interval [1.0.0.8.6.255]

*001.000.015.006.128.255
:Максимальное значение активной мощности на интервале интегрирования за расчетный период
en=The maximum value of the active power abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII) on the time interval [1.0.0.8.6.255]
zh=The maximum value of the active power abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII) on the time interval [1.0.0.8.6.255]

*001.000.137.003.128.255
:Минимальное значение реактивной мощности на интервале интегрирования за расчётный период
en=The minimum value of the reactive power abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII) on the time interval [1.0.0.8.6.255]
zh=The minimum value of the reactive power abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII) on the time interval [1.0.0.8.6.255]

*001.000.137.006.128.255
:Максимальное значение реактивной мощности на интервале интегрирования за расчетный период
en=The maximum value of the reactive power abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII) on the time interval [1.0.0.8.6.255]
zh=The maximum value of the reactive power abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII) on the time interval [1.0.0.8.6.255]

*001.000.015.006.129.255
:Усредненное за месяц значение максимальной активной мощности на интервале интегрирования
en=Maximum active power per month (average value per time interval [1.0.0.8.6.255])
zh=Maximum active power per month (average value per time interval [1.0.0.8.6.255])

*001.000.015.006.130.255
:Усредненное за месяц значение максимальной активной мощности на интервале интегрирования в период пиковых нагрузок
en=Maximum active power during peak periods (average value per time interval [1.0.0.8.6.255])
zh=Maximum active power during peak periods (average value per time interval [1.0.0.8.6.255])

*000.000.014.000.000.255
:Таблица объектов используемых тарифным расписанием
en=Tariffs Activation Object
zh=Tariffs Activation Object

*000.000.096.005.128.255
:Статус журналов событий
en=Status event log
zh=Status event log

*000.000.096.011.128.255
:Код Превышение лимита активной мощности
en=Over limit Active Power event log Code
zh=Over limit Active Power event log Code

*000.000.099.098.128.255
:Журнал превышения лимита активной мощности
en=Over limit Active Power event log
zh=Over limit Active Power event log

*000.000.099.098.129.255
:Журнал превышения лимита активной энергии
en=Over limit Active Energy event log
zh=Over limit Active Energy event log

*000.000.020.000.000.255
:Настройки порта
en=IEC Local Port Setup
zh=IEC Local Port Setup

*000.000.010.128.0.255
:Таблица сценариев отключения нагрузки
en=Script table 1
zh=Script table 1

*001.000.016.008.000.255
:Активная энергия abs(QI+QIV)-abs(QI+QIV)
en=Active energy abs(QI+QIV)-abs(QII+QIII) cumulative total
zh=Active energy abs(QI+QIV)-abs(QII+QIII) cumulative total

*001.000.015.007.004.255
:Активная мощность усредненная на интервале
en=Depth of overPower
zh=Depth of overPower

*000.000.096.012.006.255
:Адрес клиента
en=Adress (client)
zh=Adress (client)

*001.000.131.035.000.255
:tan φ средний по всем фазам (tg φ). Пороговое значение.
en=tan φ. Threshold value.
zh=tan φ. Threshold value.

*001.000.131.043.000.255
:tan φ средний по всем фазам (tg φ). Суммарное время превышения порогового значения.
en=tan φ. The total time the threshold is exceeded.
zh=tan φ. The total time the threshold is exceeded.

*000.000.025.009.000.255
:Настройки инициативного выхода
en=Push setup
zh=Push setup

*000.000.015.000.004.255
:Регламент одного действия
en=Single Action Shedule
zh=Single Action Shedule

*000.000.010.000.108.255
:Таблица сценариев инициативного выхода
en=Push Script table
zh=Push Script table

*000.000.096.005.003.255
:Внутренний операционный статус
en=Internal operational status
zh=Internal operational status

*000.000.097.098.000.255
:Текущее состояние инициативного выхода  
en=Current state of Push
zh=Current state of Push

*000.000.097.098.010.255
:Фильтр инициативного выхода 
en=Push filters
zh=Push filters

*000.000.097.098.020.255
:Флаги инициативного выхода
en=Push flags
zh=Push flags

*000.000.200.001.000.255
:Часы больших нагрузок
en=High load start and end time
zh=High load start and end time

*000.000.200.002.000.255
:Часы утреннего и вечернего максимума
en=Time of morning and evening high of load
zh=Time of morning and evening high of load

*000.000.096.004.003.255
:Положение переключателя
en=Switch mode
zh=Switch mode

*001.000.013.031.000.255
:Средний коэффициент мощности по всем фазам. Пороговое значение
en=Average power factor. Threshold value
zh=Average power factor. Threshold value

*001.000.015.016.000.255
:Максимальная активная мощность за сутки 
en=Maximum active power per day
zh=Maximum active power per day

*001.000.015.016.001.255
:Максимальная активная мощность в период пиковых нагрузок 
en=Maximum active power during peak periods
zh=Maximum active power during peak periods

*000.000.096.005.004.255
:Статус качества сети
en=Power quality status
zh=Power quality status

*000.000.096.020.019.255
:Последний сброс (время)
en=Last reset (time) (faults)
zh=Last reset (time) (faults)

*000.000.096.020.020.255
:Количество сбросов
en=Number of faults (resets)
zh=Number of faults (resets)

*000.000.096.020.021.255
:Коэффициент мощности, средний. Суммарное время превышения порогового значения
en=Power factor, average. Total time exceeded threshold
zh=Power factor, average. Total time exceeded threshold

*001.000.083.008.031.255
:Привиденная активная+ энергия потерь в ЛЭП, приведенная к сопротивлению линии Rcu (QI+QIV) по фазе А
en=Active+ line losses with normalised RCU (QI+QIV) L1
zh=Active+ line losses with normalised RCU (QI+QIV) L1

*001.000.083.008.051.255
:Привиденная активная+ энергия потерь в ЛЭП, приведенная к сопротивлению линии Rcu (QI+QIV) по фазе B
en=Active+ line losses with normalised RCU (QI+QIV) L2
zh=Active+ line losses with normalised RCU (QI+QIV) L2

*001.000.083.008.071.255
:Привиденная активная+ энергия потерь в ЛЭП, приведенная к сопротивлению линии Rcu (QI+QIV) по фазе C
en=Active+ line losses with normalised RCU (QI+QIV) L3
zh=Active+ line losses with normalised RCU (QI+QIV) L3

*001.000.083.008.032.255
:Привиденная активная+ энергия потерь в ЛЭП, приведенная к сопротивлению линии Rcu (QI+QIV) по фазе А
en=Active+ line losses with normalised RCU (QII+QIII) L1
zh=Active+ line losses with normalised RCU (QII+QIII) L1

*001.000.083.008.052.255
:Привиденная активная+ энергия потерь в ЛЭП, приведенная к сопротивлению линии Rcu (QI+QIV) по фазе B
en=Active+ line losses with normalised RCU (QII+QIII) L2
zh=Active+ line losses with normalised RCU (QII+QIII) L2

*001.000.083.008.072.255
:Привиденная активная+ энергия потерь в ЛЭП, приведенная к сопротивлению линии Rcu (QI+QIV) по фазе C
en=Active+ line losses with normalised RCU (QII+QIII) L3
zh=Active+ line losses with normalised RCU (QII+QIII) L3

*001.000.083.008.033.255
:Привиденная активная энергия потерь в ЛЭП, приведенная к сопротивлению линии Rcu (QI+QII+QIII+QIV) по фазе А
en=Active line losses with normalised RCU (QI+QII+QIII+QIV) L1
zh=Active line losses with normalised RCU (QI+QII+QIII+QIV) L1

*001.000.083.008.053.255
:Привиденная активная энергия потерь в ЛЭП, приведенная к сопротивлению линии Rcu (QI+QII+QIII+QIV) по фазе B
en=Active line losses with normalised RCU (QI+QII+QIII+QIV) L2
zh=Active line losses with normalised RCU (QI+QII+QIII+QIV) L2

*001.000.083.008.073.255
:Привиденная активная энергия потерь в ЛЭП, приведенная к сопротивлению линии Rcu (QI+QII+QIII+QIV) по фазе C
en=Active line losses with normalised RCU (QI+QII+QIII+QIV) L3
zh=Active line losses with normalised RCU (QI+QII+QIII+QIV) L3

*001.000.083.008.034.255
:Привиденная активная+ энергия потерь в трансформаторах, приведенная к сопротивлению линии RFe (QI+QIV) по фазе А
en=Active+ transformer losses with normalised RFe (QI+QIV) L1
zh=Active+ transformer losses with normalised RFe (QI+QIV) L1

*001.000.083.008.054.255
:Привиденная активная+ энергия потерь в трансформаторах, приведенная к сопротивлению линии RFe (QI+QIV) по фазе B
en=Active+ transformer losses with normalised RFe (QI+QIV) L2
zh=Active+ transformer losses with normalised RFe (QI+QIV) L2

*001.000.083.008.074.255
:Привиденная активная+ энергия потерь в трансформаторах, приведенная к сопротивлению линии RFe (QI+QIV) по фазе C
en=Active+ transformer losses with normalised RFe (QI+QIV) L3
zh=Active+ transformer losses with normalised RFe (QI+QIV) L3

*001.000.083.008.035.255
:Привиденная активная- энергия потерь в трансформаторах, приведенная к сопротивлению линии RFe (QII+QIII) по фазе A
en=Active- transformer losses with normalised RFe (QII+QIII) L1
zh=Active- transformer losses with normalised RFe (QII+QIII) L1

*001.000.083.008.055.255
:Привиденная активная- энергия потерь в трансформаторах, приведенная к сопротивлению линии RFe (QII+QIII) по фазе B
en=Active- transformer losses with normalised RFe (QII+QIII) L2
zh=Active- transformer losses with normalised RFe (QII+QIII) L2

*001.000.083.008.075.255
:Привиденная активная- энергия потерь в трансформаторах, приведенная к сопротивлению линии RFe (QII+QIII) по фазе C
en=Active- transformer losses with normalised RFe (QII+QIII) L3
zh=Active- transformer losses with normalised RFe (QII+QIII) L3

*001.000.083.008.036.255
:Привиденная активная энергия потерь в трансформаторах, приведенная к сопротивлению линии RFe (QI+QII+QIII+QIV) по фазе A
en=Active transformer losses with normalised RFe (QI+QII+QIII+QIV) L1
zh=Active transformer losses with normalised RFe (QI+QII+QIII+QIV) L1

*001.000.083.008.056.255
:Привиденная активная энергия потерь в трансформаторах, приведенная к сопротивлению линии RFe (QI+QII+QIII+QIV) по фазе B
en=Active transformer losses with normalised RFe (QI+QII+QIII+QIV) L2
zh=Active transformer losses with normalised RFe (QI+QII+QIII+QIV) L2

*001.000.083.008.076.255
:Привиденная активная энергия потерь в трансформаторах, приведенная к сопротивлению линии RFe (QI+QII+QIII+QIV) по фазе C
en=Active transformer losses with normalised RFe (QI+QII+QIII+QIV) L3
zh=Active transformer losses with normalised RFe (QI+QII+QIII+QIV) L3

*001.000.083.008.040.255
:Привиденная реактивная+ энергия потерь, приведенная к сопротивлению линии Xs (QI+QII) по фазе A
en=Reactive+ line losses with normalised Xs (QI+QII) L1
zh=Reactive+ line losses with normalised Xs (QI+QII) L1

*001.000.083.008.060.255
:Привиденная реактивная+ энергия потерь, приведенная к сопротивлению линии Xs (QI+QII) по фазе B
en=Reactive+ line losses with normalised Xs (QI+QII) L2
zh=Reactive+ line losses with normalised Xs (QI+QII) L2

*001.000.083.008.080.255
:Привиденная реактивная+ энергия потерь, приведенная к сопротивлению линии Xs (QI+QII) по фазе C
en=Reactive+ line losses with normalised Xs (QI+QII) L3
zh=Reactive+ line losses with normalised Xs (QI+QII) L3

*001.000.083.008.041.255
:Привиденная реактивная- энергия потерь, приведенная к сопротивлению линии Xs (QIII+QIV) по фазе A
en=Reactive- line losses with normalised Xs (QIII+QIV) L1
zh=Reactive- line losses with normalised Xs (QIII+QIV) L1

*001.000.083.008.061.255
:Привиденная реактивная- энергия потерь, приведенная к сопротивлению линии Xs (QIII+QIV) по фазе B
en=Reactive- line losses with normalised Xs (QIII+QIV) L2
zh=Reactive- line losses with normalised Xs (QIII+QIV) L2

*001.000.083.008.081.255
:Привиденная реактивная- энергия потерь, приведенная к сопротивлению линии Xs (QIII+QIV) по фазе C
en=Reactive- line losses with normalised Xs (QIII+QIV) L3
zh=Reactive- line losses with normalised Xs (QIII+QIV) L3

*001.000.083.008.042.255
:Привиденная реактивная энергия потерь, приведенная к сопротивлению линии Xs (QI+QII+QIII+QIV) по фазе A
en=Reactive line losses with normalised Xs (QI+QII+QIII+QIV) L1
zh=Reactive line losses with normalised Xs (QI+QII+QIII+QIV) L1

*001.000.083.008.062.255
:Привиденная реактивная энергия потерь, приведенная к сопротивлению линии Xs (QI+QII+QIII+QIV) по фазе B
en=Reactive line losses with normalised Xs (QI+QII+QIII+QIV) L2
zh=Reactive line losses with normalised Xs (QI+QII+QIII+QIV) L2

*001.000.083.008.082.255
:Привиденная реактивная энергия потерь, приведенная к сопротивлению линии Xs (QI+QII+QIII+QIV) по фазе C
en=Reactive line losses with normalised Xs (QI+QII+QIII+QIV) L3
zh=Reactive line losses with normalised Xs (QI+QII+QIII+QIV) L3

*001.000.083.008.013.255
:Привиденная реактивная+ энергия потерь в трансформаторах, приведенная к сопротивлению линии Xm (QI+QII)
en=Reactive+ transformer losses with normalised Xm (QI+QII)
zh=Reactive+ transformer losses with normalised Xm (QI+QII)

*001.000.083.008.043.255
:Привиденная реактивная+ энергия потерь в трансформаторах, приведенная к сопротивлению линии Xm (QI+QII) по фазе А
en=Reactive+ transformer losses with normalised Xm (QI+QII) L1
zh=Reactive+ transformer losses with normalised Xm (QI+QII) L1

*001.000.083.008.063.255
:Привиденная реактивная+ энергия потерь в трансформаторах, приведенная к сопротивлению линии Xm (QI+QII) по фазе B
en=Reactive+ transformer losses with normalised Xm (QI+QII) L2
zh=Reactive+ transformer losses with normalised Xm (QI+QII) L2

*001.000.083.008.083.255
:Привиденная реактивная+ энергия потерь в трансформаторах, приведенная к сопротивлению линии Xm (QI+QII) по фазе C
en=Reactive+ transformer losses with normalised Xm (QI+QII) L3
zh=Reactive+ transformer losses with normalised Xm (QI+QII) L3

*001.000.083.008.014.255
:Привиденная реактивная- энергия потерь в трансформаторах, приведенная к сопротивлению линии Xm (QIII+QIV)
en=Reactive- transformer losses with normalised Xm (QIII+QIV)
zh=Reactive- transformer losses with normalised Xm (QIII+QIV)

*001.000.083.008.044.255
:Привиденная реактивная- энергия потерь в трансформаторах, приведенная к сопротивлению линии Xm (QIII+QIV) по фазе А
en=Reactive- transformer losses with normalised Xm (QIII+QIV) L1
zh=Reactive- transformer losses with normalised Xm (QIII+QIV) L1

*001.000.083.008.064.255
:Привиденная реактивная- энергия потерь в трансформаторах, приведенная к сопротивлению линии Xm (QIII+QIV) по фазе B
en=Reactive- transformer losses with normalised Xm (QIII+QIV) L2
zh=Reactive- transformer losses with normalised Xm (QIII+QIV) L2

*001.000.083.008.084.255
:Привиденная реактивная- энергия потерь в трансформаторах, приведенная к сопротивлению линии Xm (QIII+QIV) по фазе C
en=Reactive- transformer losses with normalised Xm (QIII+QIV) L3
zh=Reactive- transformer losses with normalised Xm (QIII+QIV) L3

*001.000.083.008.015.255
:Привиденная реактивная энергия потерь в трансформаторах, приведенная к сопротивлению линии Xm (QI+QII+QIII+QIV)
en=Reactive transformer losses with normalised Xm (QI+QII+QIII+QIV)
zh=Reactive transformer losses with normalised Xm (QI+QII+QIII+QIV)


*001.000.083.008.045.255
:Привиденная реактивная энергия потерь в трансформаторах, приведенная к сопротивлению линии Xm (QI+QII+QIII+QIV) по фазе А
en=Reactive transformer losses with normalised Xm (QI+QII+QIII+QIV) L1
zh=Reactive transformer losses with normalised Xm (QI+QII+QIII+QIV) L1

*001.000.083.008.065.255
:Привиденная реактивная энергия потерь в трансформаторах, приведенная к сопротивлению линии Xm (QI+QII+QIII+QIV) по фазе B
en=Reactive transformer losses with normalised Xm (QI+QII+QIII+QIV) L2
zh=Reactive transformer losses with normalised Xm (QI+QII+QIII+QIV) L2

*001.000.083.008.085.255
:Привиденная реактивная энергия потерь в трансформаторах, приведенная к сопротивлению линии Xm (QI+QII+QIII+QIV) по фазе C
en=Reactive transformer losses with normalised Xm (QI+QII+QIII+QIV) L3
zh=Reactive transformer losses with normalised Xm (QI+QII+QIII+QIV) L3

*001.000.098.001.001.255
:Профиль нагрузки (за месяц) по фазе A
en=Load profile (per month) L1
zh=Load profile (per month) L1

*001.000.098.001.002.255
:Профиль нагрузки (за месяц) по фазе B
en=Load profile (per month) L2
zh=Load profile (per month) L2

*001.000.098.001.003.255
:Профиль нагрузки (за месяц) по фазе C
en=Load profile (per month) L3
zh=Load profile (per month) L3

*001.000.098.002.001.255
:Профиль нагрузки (за день) по фазе A
en=Load profile (per day) L1
zh=Load profile (per day) L1

*001.000.098.002.002.255
:Профиль нагрузки (за день) по фазе B
en=Load profile (per day) L2
zh=Load profile (per day) L2

*001.000.098.002.003.255
:Профиль нагрузки (за день) по фазе C
en=Load profile (per day) L3
zh=Load profile (per day) L3

*000.000.000.010.152.255
:Коэффициент коррекции ТХЧ
en=Coefficient for calibration RTC
zh=Coefficient for calibration RTC

*001.000.012.031.000.255
:Нижний порог для фиксации отклонения напряжения
en=Under limit voltage threshold
zh=Under limit voltage threshold

*001.000.012.035.000.255
:Верхний порог для фиксации отклонения напряжения
en=Over limit voltage threshold
zh=Over limit voltage threshold

*001.000.083.008.010.255
:Привиденная реактивная+ энергия потерь, приведенная к сопротивлению линии Xs (QI+QII)
en=Reactive+ line losses with normalised Xs (QI+QII)
zh=Reactive+ line losses with normalised Xs (QI+QII)

*001.000.083.008.011.255
:Привиденная реактивная- энергия потерь, приведенная к сопротивлению линии Xs (QIII+QIV)
en=Reactive- line losses with normalised Xs (QIII+QIV)
zh=Reactive- line losses with normalised Xs (QIII+QIV)

*001.000.035.029.000.255
:Активная мощность L1 (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) – произвольное время 5 за интервал 1
en=Active power L1 (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) - Time integral 5 for interval 1
zh=Active power L1 (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) - Time integral 5 for interval 1

*001.000.035.030.000.255
:Активная мощность L1 (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) – произвольное время 5 за интервал 2
en=Active power L1 (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) - Time integral 5 for interval 2
zh=Active power L1 (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) - Time integral 5 for interval 2

*001.000.035.051.000.255
:Активная мощность L1 (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) – минимум за интервал 1
en=Active power L1 (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) - Minimum for interval 1
zh=Active power L1 (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) - Minimum for interval 1

*001.000.035.052.000.255
:Активная мощность L1 (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) – минимум за интервал 2
en=Active power L1 (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) - Minimum for interval 2
zh=Active power L1 (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) - Minimum for interval 2

*001.000.035.053.000.255
:Активная мощность L1 (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) – максимум за интервал 1
en=Active power L1 (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) - Maximum for interval 1
zh=Active power L1 (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) - Maximum for interval 1

*001.000.035.054.000.255
:Активная мощность L1 (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) – максимум за интервал 2
en=Active power L1 (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) - Maximum for interval 2
zh=Active power L1 (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) - Maximum for interval 2

*001.000.055.029.000.255
:Активная мощность L2 (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) – произвольное время 5 за интервал 1
en=Active power L2 (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) - Time integral 5 for interval 1
zh=Active power L2 (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) - Time integral 5 for interval 1

*001.000.055.030.000.255
:Активная мощность L2 (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) – произвольное время 5 за интервал 2
en=Active power L2 (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) - Time integral 5 for interval 2
zh=Active power L2 (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) - Time integral 5 for interval 2

*001.000.055.051.000.255
:Активная мощность L2 (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) – минимум за интервал 1
en=Active power L2 (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) - Minimum for interval 1
zh=Active power L2 (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) - Minimum for interval 1

*001.000.055.052.000.255
:Активная мощность L2 (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) – минимум за интервал 2
en=Active power L2 (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) - Minimum for interval 2
zh=Active power L2 (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) - Minimum for interval 2

*001.000.055.053.000.255
:Активная мощность L2 (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) – максимум за интервал 1
en=Active power L2 (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) - Maximum for interval 1
zh=Active power L2 (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) - Maximum for interval 1

*001.000.055.054.000.255
:Активная мощность L2 (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) – максимум за интервал 2
en=Active power L2 (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) - Maximum for interval 2
zh=Active power L2 (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) - Maximum for interval 2

*001.000.075.029.000.255
:Активная мощность L3 (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) – произвольное время 5 за интервал 1
en=Active power L3 (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) - Time integral 5 for interval 1
zh=Active power L3 (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) - Time integral 5 for interval 1

*001.000.075.030.000.255
:Активная мощность L3 (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) – произвольное время 5 за интервал 2
en=Active power L3 (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) - Time integral 5 for interval 2
zh=Active power L3 (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) - Time integral 5 for interval 2

*001.000.075.051.000.255
:Активная мощность L3 (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) – минимум за интервал 1
en=Active power L3 (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) - Minimum for interval 1
zh=Active power L3 (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) - Minimum for interval 1

*001.000.075.052.000.255
:Активная мощность L3 (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) – минимум за интервал 2
en=Active power L3 (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) - Minimum for interval 2
zh=Active power L3 (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) - Minimum for interval 2

*001.000.075.053.000.255
:Активная мощность L3 (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) – максимум за интервал 1
en=Active power L3 (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) - Maximum for interval 1
zh=Active power L3 (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) - Maximum for interval 1

*001.000.075.054.000.255
:Активная мощность L3 (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) – максимум за интервал 2
en=Active power L3 (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) - Maximum for interval 2
zh=Active power L3 (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII)) - Maximum for interval 2

*001.000.029.008.000.255
:Полная энергия L1 QI+QIV, импорт 
en=Cumulative Apparent power QI+QIV
zh=Cumulative Apparent power QI+QIV

*001.000.029.008.001.255
:Полная энергия L1 QI+QIV по Т1, импорт 
en=Cumulative Apparent power QI+QIV T1
zh=Cumulative Apparent power QI+QIV T1

*001.000.029.008.002.255
:Полная энергия L1 QI+QIV по Т2, импорт 
en=Cumulative Apparent power QI+QIV T2
zh=Cumulative Apparent power QI+QIV T2

*001.000.029.008.003.255
:Полная энергия L1 QI+QIV по Т3, импорт 
en=Cumulative Apparent power QI+QIV T3
zh=Cumulative Apparent power QI+QIV T3

*001.000.029.008.004.255
:Полная энергия L1 QI+QIV по Т4, импорт 
en=Cumulative Apparent power QI+QIV T4
zh=Cumulative Apparent power QI+QIV T4

*001.000.030.008.000.255
:Полная энергия L1 QII+QIII, экспорт
en=Cumulative Apparent power QII+QIII
zh=Cumulative Apparent power QII+QIII

*001.000.030.008.001.255
:Полная энергия L1 QII+QIII по Т1, экспорт
en=Cumulative Apparent power QII+QIII T1
zh=Cumulative Apparent power QII+QIII T1

*001.000.030.008.002.255
:Полная энергия L1 QII+QIII по Т2, экспорт
en=Cumulative Apparent power QII+QIII T2
zh=Cumulative Apparent power QII+QIII T2

*001.000.030.008.003.255
:Полная энергия L1 QII+QIII по Т3, экспорт
en=Cumulative Apparent power QII+QIII T3
zh=Cumulative Apparent power QII+QIII T3

*001.000.030.008.004.255
:Полная энергия L1 QII+QIII по Т4, экспорт
en=Cumulative Apparent power QII+QIII T4
zh=Cumulative Apparent power QII+QIII T4

*001.000.049.008.000.255
:Полная энергия L2 QI+QIV, импорт 
en=Cumulative Apparent power QI+QIV
zh=Cumulative Apparent power QI+QIV

*001.000.049.008.001.255
:Полная энергия L2 QI+QIV по Т1, импорт 
en=Cumulative Apparent power QI+QIV T1
zh=Cumulative Apparent power QI+QIV T1

*001.000.049.008.002.255
:Полная энергия L2 QI+QIV по Т2, импорт 
en=Cumulative Apparent power QI+QIV T2
zh=Cumulative Apparent power QI+QIV T2

*001.000.049.008.003.255
:Полная энергия L2 QI+QIV по Т3, импорт 
en=Cumulative Apparent power QI+QIV T3
zh=Cumulative Apparent power QI+QIV T3

*001.000.049.008.004.255
:Полная энергия L2 QI+QIV по Т4, импорт 
en=Cumulative Apparent power QI+QIV T4
zh=Cumulative Apparent power QI+QIV T4

*001.000.050.008.000.255
:Полная энергия L2 QII+QIII, экспорт
en=Cumulative Apparent power QII+QIII
zh=Cumulative Apparent power QII+QIII

*001.000.050.008.001.255
:Полная энергия L2 QII+QIII по Т1, экспорт
en=Cumulative Apparent power QII+QIII T1
zh=Cumulative Apparent power QII+QIII T1

*001.000.050.008.002.255
:Полная энергия L2 QII+QIII по Т2, экспорт
en=Cumulative Apparent power QII+QIII T2
zh=Cumulative Apparent power QII+QIII T2

*001.000.050.008.003.255
:Полная энергия L2 QII+QIII по Т3, экспорт
en=Cumulative Apparent power QII+QIII T3
zh=Cumulative Apparent power QII+QIII T3

*001.000.050.008.004.255
:Полная энергия L2 QII+QIII по Т4, экспорт
en=Cumulative Apparent power QII+QIII T4
zh=Cumulative Apparent power QII+QIII T4

*001.000.069.008.000.255
:Полная энергия L3 QI+QIV, импорт 
en=Cumulative Apparent power QI+QIV
zh=Cumulative Apparent power QI+QIV

*001.000.069.008.001.255
:Полная энергия L3 QI+QIV по Т1, импорт 
en=Cumulative Apparent power QI+QIV T1
zh=Cumulative Apparent power QI+QIV T1

*001.000.069.008.002.255
:Полная энергия L3 QI+QIV по Т2, импорт 
en=Cumulative Apparent power QI+QIV T2
zh=Cumulative Apparent power QI+QIV T2

*001.000.069.008.003.255
:Полная энергия L3 QI+QIV по Т3, импорт 
en=Cumulative Apparent power QI+QIV T3
zh=Cumulative Apparent power QI+QIV T3

*001.000.069.008.004.255
:Полная энергия L3 QI+QIV по Т4, импорт 
en=Cumulative Apparent power QI+QIV T4
zh=Cumulative Apparent power QI+QIV T4

*001.000.070.008.000.255
:Полная энергия L3 QII+QIII, экспорт
en=Cumulative Apparent power QII+QIII
zh=Cumulative Apparent power QII+QIII

*001.000.070.008.001.255
:Полная энергия L3 QII+QIII по Т1, экспорт
en=Cumulative Apparent power QII+QIII T1
zh=Cumulative Apparent power QII+QIII T1

*001.000.070.008.002.255
:Полная энергия L3 QII+QIII по Т2, экспорт
en=Cumulative Apparent power QII+QIII T2
zh=Cumulative Apparent power QII+QIII T2

*001.000.070.008.003.255
:Полная энергия L3 QII+QIII по Т3, экспорт
en=Cumulative Apparent power QII+QIII T3
zh=Cumulative Apparent power QII+QIII T3

*001.000.070.008.004.255
:Полная энергия L3 QII+QIII по Т4, экспорт
en=Cumulative Apparent power QII+QIII T4
zh=Cumulative Apparent power QII+QIII T4

*000.000.096.001.008.255
:Идентификатор части ВПО, не относящейся к метрологии
en=The identifier of the part of the HPE (not related to metrology)
zh=The identifier of the part of the HPE (not related to metrology)

*001.000.131.044.000.255
:tan φ средний по всем фазам (tg φ). Суммарное время превышения порогового значения.
en=tan φ (average for all phases). The total time the threshold is exceeded.
zh=tan φ (average for all phases). The total time the threshold is exceeded.

*001.000.133.044.000.255
:Коэффициент несимметрии по обратной последовательности. Пороговое значение по времени
en=Time threshold for unbalance voltage coefficient threshold for negative sequence
zh=Time threshold for unbalance voltage coefficient threshold for negative sequence

*000.001.022.000.000.255
:Настройки порта RS-485
en=IEC Local Electrical Port Setup
zh=IEC Local Electrical Port Setup

*001.000.051.007.000.255
:Ток фазы В
en=Current - L2
zh=Current - L2

*001.000.071.007.000.255
:Ток фазы С
en=Current - L3
zh=Current - L3

*001.000.032.007.000.255
:Напряжение фазы А
en=Voltage - L1
zh=Voltage - L1

*001.000.052.007.000.255
:Напряжение фазы В
en=Voltage - L2
zh=Voltage - L2

*001.000.072.007.000.255
:Напряжение фазы С
en=Voltage - L3
zh=Voltage - L3

*001.000.033.007.000.255
:Коэффициент мощности фазы А
en=Power Factor - L1
zh=Power Factor - L1

*001.000.053.007.000.255
:Коэффициент мощности фазы В
en=Power Factor - L2
zh=Power Factor - L2


*001.000.073.007.000.255
:Коэффициент мощности фазы С
en=Power Factor - L3
zh=Power Factor - L3

*001.000.029.007.000.255
:Полная мощность+ фазы А
en=Apparent Power (+; - ) L1
zh=Apparent Power (+; - ) L1

*001.000.049.007.000.255
:Полная мощность+ фазы В
en=Apparent Power (+; - ) L2
zh=Apparent Power (+; - ) L2

*001.000.069.007.000.255
:Полная мощность+ фазы С
en=Apparent Power (+; - ) L3
zh=Apparent Power (+; - ) L3

*001.000.023.007.000.255
:Реактивная мощность фазы А
en=Signed Reactive Power (+; - ) L1
zh=Signed Reactive Power (+; - ) L1

*001.000.043.007.000.255
:Реактивная мощность фазы В
en=Signed Reactive Power (+; - ) L2
zh=Signed Reactive Power (+; - ) L2

*001.000.063.007.000.255
:Реактивная мощность фазы С
en=Signed Reactive Power (+; - ) L3
zh=Signed Reactive Power (+; - ) L3

*001.000.124.007.000.255
:Линейное напряжение АВ
en=Voltage between phases L1L2
zh=Voltage between phases L1L2

*001.000.125.007.000.255
:Линейное напряжение ВC
en=Voltage between phases L2L3
zh=Voltage between phases L2L3

*001.000.126.007.000.255
:Линейное напряжение AC
en=Voltage between phases L1L3
zh=Voltage between phases L1L3

*001.000.132.007.200.255
:Напряжение прямой последовательности U1 с учетом коэф. трансформации
en=Direct sequence voltage U1 with the transformation ratio
zh=Direct sequence voltage U1 with the transformation ratio

*001.000.133.007.000.255
:Напряжение обратной последовательности U2
en=Negative sequence voltage U2
zh=Negative sequence voltage U2

*001.000.133.007.200.255
:Напряжение обратной последовательности U2 с учетом коэф. трансформации
en=Negative sequence voltage U2 with the transformation ratio
zh=Negative sequence voltage U2 with the transformation ratio

*001.000.134.007.200.255
:Напряжение нулевой последовательности U0 с учетом коэф. трансформации
en=Neutral sequence voltage U0 with the transformation ratio
zh=Neutral sequence voltage U0 with the transformation ratio

*001.000.134.007.000.255
:Напряжение нулевой последовательности U0
en=Neutral sequence voltage U0
zh=Neutral sequence voltage U0

*001.000.135.007.000.255
:Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности
en=Unbalance voltage coefficient for negative sequence
zh=Unbalance voltage coefficient for negative sequence

*001.000.136.007.000.255
:Коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности
en=Unbalance voltage coefficient for neutral sequence 
zh=Unbalance voltage coefficient for neutral sequence 

*000.000.096.005.132.255
:Контроль чередования фаз
en=Phase sequence control
zh=Phase sequence control

*001.000.081.007.010.255
:Угол между U(L1) - U(L2)
en=Angle of U(L1) - U(L2)
zh=Angle of U(L1) - U(L2)

*001.000.081.007.021.255
:Угол между U(L2) - U(L3)
en=Angle of U(L2) - U(L3)
zh=Angle of U(L2) - U(L3)

*001.000.081.007.002.255
:Угол между U(L1) - U(L3)
en=Angle of U(L1) - U(L3)
zh=Angle of U(L1) - U(L3)

*001.000.081.007.004.255_______В ELMETER ВНЕСЕНО УЖЕ ДРУГОЕ НАЗВАНИЕ.
:Угол между U(L1) - I(L1)
en=Angle of U(L1) - I(L1)
zh=Angle of U(L1) - I(L1)

*001.000.081.007.015.255
:Угол между U(L2) - I(L2)
en=Angle of U(L2) - I(L2)
zh=Angle of U(L2) - I(L2)

*001.000.081.007.026.255
:Угол между U(L3) - I(L3)
en=Angle of U(L3) - I(L3)
zh=Angle of U(L3) - I(L3)

*001.000.081.007.020.255
:Угол между U(L1) - U(L3)
en=Angle of U(L1) - U(L3)
zh=Angle of U(L1) - U(L3)

*001.000.081.007.040.255
:Угол между U(L1) - I(L1)
en=Angle of U(L1) - I(L1)
zh=Angle of U(L1) - I(L1)

*001.000.081.007.051.255
:Угол между U(L2) - I(L2)
en=Angle of U(L2) - I(L2)
zh=Angle of U(L2) - I(L2)

*001.000.081.007.062.255
:Угол между U(L3) - I(L3)
en=Angle of U(L3) - I(L3)
zh=Angle of U(L3) - I(L3)

*001.000.125.054.000.255
:Линейное напряжение ВC
en=Voltage between phases L2L3
zh=Voltage between phases L2L3

*001.000.125.053.000.255
:Линейное напряжение ВC
en=Voltage between phases L2L3
zh=Voltage between phases L2L3

*001.000.125.052.000.255
:Линейное напряжение ВC
en=Voltage between phases L2L3
zh=Voltage between phases L2L3

*001.000.125.051.000.255
:Линейное напряжение ВC
en=Voltage between phases L2L3
zh=Voltage between phases L2L3

*001.000.125.028.000.255
:Линейное напряжение ВC
en=Voltage between phases L2L3
zh=Voltage between phases L2L3

*001.000.125.027.000.255
:Линейное напряжение ВC
en=Voltage between phases L2L3
zh=Voltage between phases L2L3

*001.000.124.054.000.255
:Линейное напряжение АВ
en=Voltage between phases L1L2
zn=Voltage between phases L1L2

*001.000.124.053.000.255
:Линейное напряжение АВ
en=Voltage between phases L1L2
zn=Voltage between phases L1L2

*001.000.124.052.000.255
:Линейное напряжение АВ
en=Voltage between phases L1L2
zn=Voltage between phases L1L2

*001.000.124.051.000.255
:Линейное напряжение АВ
en=Voltage between phases L1L2
zn=Voltage between phases L1L2

*001.000.124.028.000.255
:Линейное напряжение АВ
en=Voltage between phases L1L2
zn=Voltage between phases L1L2

*001.000.124.027.000.255
:Линейное напряжение АВ
en=Voltage between phases L1L2
zn=Voltage between phases L1L2

*001.000.126.054.000.255
:Линейное напряжение CA
en=Voltage between phases L3L1
zh=Voltage between phases L3L1

*001.000.126.053.000.255
:Линейное напряжение CA
en=Voltage between phases L3L1
zh=Voltage between phases L3L1

*001.000.126.052.000.255
:Линейное напряжение CA
en=Voltage between phases L3L1
zh=Voltage between phases L3L1

*001.000.126.051.000.255
:Линейное напряжение CA
en=Voltage between phases L3L1
zh=Voltage between phases L3L1

*001.000.126.028.000.255
:Линейное напряжение CA
en=Voltage between phases L3L1
zh=Voltage between phases L3L1

*001.000.126.027.000.255
:Линейное напряжение CA
en=Voltage between phases L3L1
zh=Voltage between phases L3L1

*001.000.081.054.026.255
:Угол между U(L3) - I(L3)
en=Angle of U(L3) - I(L3)
zh=Angle of U(L3) - I(L3)

*001.000.081.053.026.255
:Угол между U(L3) - I(L3)
en=Angle of U(L3) - I(L3)
zh=Angle of U(L3) - I(L3)

*001.000.081.052.026.255
:Угол между U(L3) - I(L3)
en=Angle of U(L3) - I(L3)
zh=Angle of U(L3) - I(L3)

*001.000.081.051.026.255
:Угол между U(L3) - I(L3)
en=Angle of U(L3) - I(L3)
zh=Angle of U(L3) - I(L3)

*001.000.081.051.026.255
:Угол между U(L3) - I(L3)
en=Angle of U(L3) - I(L3)
zh=Angle of U(L3) - I(L3)

*001.000.081.028.026.255
:Угол между U(L3) - I(L3)
en=Angle of U(L3) - I(L3)
zh=Angle of U(L3) - I(L3)

*001.000.081.027.026.255
:Угол между U(L3) - I(L3)
en=Angle of U(L3) - I(L3)
zh=Angle of U(L3) - I(L3)

*001.000.081.054.015.255
:Угол между U(L2) - I(L2)
en=Angle of U(L2) - I(L2)
zh=Angle of U(L2) - I(L2)

*001.000.081.053.015.255
:Угол между U(L2) - I(L2)
en=Angle of U(L2) - I(L2)
zh=Angle of U(L2) - I(L2)

*001.000.081.052.015.255
:Угол между U(L2) - I(L2)
en=Angle of U(L2) - I(L2)
zh=Angle of U(L2) - I(L2)

*001.000.081.051.015.255
:Угол между U(L2) - I(L2)
en=Angle of U(L2) - I(L2)
zh=Angle of U(L2) - I(L2)

*001.000.081.028.015.255
:Угол между U(L2) - I(L2)
en=Angle of U(L2) - I(L2)
zh=Angle of U(L2) - I(L2)

*001.000.081.027.015.255
:Угол между U(L2) - I(L2)
en=Angle of U(L2) - I(L2)
zh=Angle of U(L2) - I(L2)

*001.000.081.054.004.255
:Угол между U(L1) - I(L1)
en=Angle of U(L1) - I(L1)
zh=Angle of U(L1) - I(L1)

*001.000.081.053.004.255
:Угол между U(L1) - I(L1)
en=Angle of U(L1) - I(L1)
zh=Angle of U(L1) - I(L1)

*001.000.081.052.004.255
:Угол между U(L1) - I(L1)
en=Angle of U(L1) - I(L1)
zh=Angle of U(L1) - I(L1)

*001.000.081.051.004.255
:Угол между U(L1) - I(L1)
en=Angle of U(L1) - I(L1)
zh=Angle of U(L1) - I(L1)

*001.000.081.028.004.255
:Угол между U(L1) - I(L1)
en=Angle of U(L1) - I(L1)
zh=Angle of U(L1) - I(L1)

*001.000.081.027.004.255
:Угол между U(L1) - I(L1)
en=Angle of U(L1) - I(L1)
zh=Angle of U(L1) - I(L1)

*001.000.081.054.002.255
:Угол между U(L3) - U(L1)
en=Angle of U(L3) - U(L1)
zh=Angle of U(L3) - U(L1)

*001.000.081.053.002.255
:Угол между U(L3) - U(L1)
en=Angle of U(L3) - U(L1)
zh=Angle of U(L3) - U(L1)

*001.000.081.052.002.255
:Угол между U(L3) - U(L1)
en=Angle of U(L3) - U(L1)
zh=Angle of U(L3) - U(L1)

*001.000.081.051.002.255
:Угол между U(L3) - U(L1)
en=Angle of U(L3) - U(L1)
zh=Angle of U(L3) - U(L1)

*001.000.081.028.002.255
:Угол между U(L3) - U(L1)
en=Angle of U(L3) - U(L1)
zh=Angle of U(L3) - U(L1)

*001.000.081.027.002.255
:Угол между U(L3) - U(L1)
en=Angle of U(L3) - U(L1)
zh=Angle of U(L3) - U(L1)

*001.000.144.008.000.255
:Данные с входа 5 (в режиме счетчика импульсов)
en=Data object Input 5 (impulse counter)
zh=Data object Input 5 (impulse counter)

*001.000.143.008.000.255
:Данные с входа 4 (в режиме счетчика импульсов)
en=Data object Input 4 (impulse counter)
zh=Data object Input 4 (impulse counter)

*001.000.142.008.000.255
:Данные с входа 3 (в режиме счетчика импульсов)
en=Data object Input 3 (impulse counter)
zh=Data object Input 3 (impulse counter)

*001.000.141.008.000.255
:Данные с входа 2 (в режиме счетчика импульсов)
en=Data object Input 2 (impulse counter)
zh=Data object Input 2 (impulse counter)

*001.000.032.128.000.255
:Положительное отклонение напряжение фазы A
en=Positive voltage deviation L1
zh=Positive voltage deviation L1

*001.000.032.129.000.255
:Отрицательное отклонение напряжение фазы A
en=Отрицательное отклонение напряжение фазы A
zh=Отрицательное отклонение напряжение фазы A

*001.000.032.130.000.255
:Отклонение напряжения фазы А
en=Steady voltage deviation L1
zh=Steady voltage deviation L1

*001.000.052.128.000.255
:Положительное отклонение напряжение фазы B
en=Positive voltage deviation L2
zh=Positive voltage deviation L2

*001.000.052.129.000.255
:Отрицательное отклонение напряжение фазы B
en=Negative voltage deviation L2
zh=Negative voltage deviation L2

*001.000.052.130.000.255
:Отклонение напряжения фазы B
en=Steady voltage deviation L2
zh=Steady voltage deviation L2

*001.000.072.128.000.255
:Положительное отклонение напряжение фазы C
en=Positive voltage deviation L3
zh=Positive voltage deviation L3

*001.000.072.129.000.255
:Отрицательное отклонение напряжение фазы C
en=Negative voltage deviation L3
zh=Negative voltage deviation L3

*001.000.072.130.000.255
:Отклонение напряжения фазы C
en=Steady voltage deviation L3
zh=Steady voltage deviation L3

*000.000.096.003.000.255
:Статус выходов
en=Status inputs/outputs
zh=Status inputs/outputs

*000.000.096.003.001.255
:Статус выходов
en=Status inputs
zh=Status inputs

*000.000.096.003.002.255
:Статус выходов
en=Status/Control outputs
zh=Status/Control outputs

*001.000.000.007.128.255
:Вес импульса для входов
en=Pulse value for Inputs
zh=Pulse value for Inputs

*000.000.096.003.129.255
:Входы
en=Modes for inputs/outputs
zh=Modes for inputs/outputs

*000.000.096.003.128.255
:Состояние входов/выходов
en=State of input/output control signals
zh=State of input/output control signals

*000.003.025.001.000.255
:Ethernet.Настройка IPv4
en=Ethernet.IPv4 setup
zh=Ethernet.IPv4 setup

*000.000.002.001.129.255
:Ethernet.Настройка серверов 2
en=Ethernet.Servers setup 2
zh=Ethernet.Servers setup 2

*000.000.002.001.255.255
:Ethernet.Настройка серверов (основная)
en=Ethernet.Servers setup (base)
zh=Ethernet.Servers setup (base)

*000.000.002.001.254.255
:Ethernet.Настройка серверов 3 (технологическая станция)
en=Ethernet.Servers setup 3 (technological station)
zh=Ethernet.Servers setup 3 (technological station)

*000.000.002.001.128.255
:Ethernet.Настройка серверов 1
en=Ethernet.Servers setup 1
zh=Ethernet.Servers setup 1

*000.003.025.000.000.255
:Ethernet.Настройка TCP/UDP
en=Ethernet.TCP/UDP setup
zh=Ethernet.TCP/UDP setup

*000.000.002.128.000.255
:Ethernet.Режим работы
en=Ethernet.Operating mode
zh=Ethernet.Operating mode

*000.000.099.098.010.255
:Состояния дискретных входов и выходов
en=States of inputs and outputs (discrete) event log
zh=States of inputs and outputs (discrete) event log

*000.000.025.009.000.255
:Настройки инициативного выхода для оптопорта
en=Push setup for P1 (optoport)
zh=Push setup for P1 (optoport)

*000.001.025.009.000.255
:Настройки инициативного выхода для RS-485
en=Push setup for P2 (RS485)
zh=Push setup for P2 (RS485)

*000.002.025.009.000.255
:Настройки инициативного выхода для порта модема
en=Push setup for P3 (Modem port)
zh=Push setup for P3 (Modem port)

*000.001.096.005.134.255
:Причина передачи Push №1
en=Reason 1 for Push (for 0.0.25.9.0.255)
zh=Reason 1 for Push (for 0.0.25.9.0.255)

*000.002.096.005.134.255
:Причина передачи Push №2
en=Reason 2 for Push (for 0.1.25.9.0.255)
zh=Reason 2 for Push (for 0.1.25.9.0.255)

*000.003.096.005.134.255
:Причина передачи Push №3
en=Reason 3 for Push (for 0.2.25.9.0.255)
zh=Reason 3 for Push (for 0.2.25.9.0.255)

*000.000.025.000.000.255
:Настройка TCP/UDP (P1) Оптопорт
en=TCP/UDP settings P1
zh=TCP/UDP settings P1

*000.001.025.000.000.255
:Настройка TCP/UDP (P2) RS-485
en=TCP/UDP settings P2
zh=TCP/UDP settings P2

*000.002.025.000.000.255
:Настройка TCP/UDP (P3) Modem port
en=TCP/UDP settings P3
zh=TCP/UDP settings P3

*000.000.096.005.135.255
:Данные о последней записи в журнал
en=Data about the last log entry
zh=Data about the last log entry

*000.000.096.005.133.255
:Настройка индикации, время неактивности кнопок
en=Display settings, button inactivity time
zh=Display settings, button inactivity time

*000.001.025.006.000.255
:Диагностика GSM
en=GSM diagnostic
zh=GSM diagnostic

*000.000.096.052.241.255
:Расширенная диагностика GSM
en=Extended GSM diagnostics
zh=Extended GSM diagnostics

*000.000.096.050.026.255
:Дата начала последнего прерывания напряжения длительностью более 10 часов
en=Start date of the last power interruption lasting more than 10 hours
zh=Start date of the last power interruption lasting more than 10 hours

*000.000.096.050.027.255
:Длительность последнего прерывания напряжения длительностью более 10 часов
en=Duration of the last power interruption lasting more than 10 hours
zh=Duration of the last power interruption lasting more than 10 hours

*000.000.096.050.031.255
:Дата окончания последнего прерывания напряжения длительностью более 10 часов
en=End date of the last power interruption lasting more than 10 hours
zh=End date of the last power interruption lasting more than 10 hours

*000.000.096.050.036.255
:Дата начала последнего прерывания напряжения
en=Start date of the last power interruption
zh=Start date of the last power interruption

*000.000.096.051.008.255
:Время первого вскрытия электронной пломбы корпуса
en=Time of first opening of the case seal
zh=Time of first opening of the case seal

*000.000.096.051.009.255
:Время первого вскрытия электронной пломбы крышки клеммников
en=Time of first opening of the terminal cover seal
zh=Time of first opening of the terminal cover seal

**000.000.099.098.030.255 
:Профиль текущего статуса счётчика
en=Meter current status profile
zh=Meter current status profile

*000.000.096.013.001.129
:Программируемые кадры для пользователей
en=Display bitmap
zh=Display bitmap

*001.000.133.035.000.255
:Порог для фиксации коэффициента
en=Over Limit unbalance voltage coefficient threshold for negative sequence
zh=Over Limit unbalance voltage coefficient threshold for negative sequence

*001.000.031.007.000.255
:Ток фазы А
en=Current - L1
zh=Current - L1

*001.000.132.007.000.255
:Напряжение прямой последовательности U1
en=Direct sequence voltage U1
zh=Direct sequence voltage U1

**001.000.145.035.000.255
:Порог отклонения частоты
en=Frequency deviation threshold
zh=Frequency deviation threshold

**000.000.135.190.0.255
:Верхний предел температуры
en=Upper temperature limit
zh=Upper temperature limit

**000.000.135.190.1.255
:Нижний предел температуры
en=Lower temperature limit
zh=Lower temperature limit

**000.000.135.190.2.255
:Время усреднения температуры
en=Temperature averaging time
zh=Temperature averaging time

**001.000.091.035.132.255
:Дифференциальный ток, % (проценты от фазного тока). Пороговое значение.
en=Differential current, % (percens of phase current). Threshold value.
zh=Differential current, % (percens of phase current). Threshold value.

**001.000.091.044.132.255
:Дифференциальный ток, % (проценты от фазного тока). Временной интервал.
en=Differential current, % (percens of phase current). Time interval
zh=Differential current, % (percens of phase current). Time interval

**001.000.012.128.000.255
:Положительное отклонение напряжения
en=Positive voltage deviation
zh=Positive voltage deviation

**001.000.012.129.000.255
:Отрицательное отклонение напряжения
en=Negative voltage deviation
zh=Negative voltage deviation

**001.000.012.130.000.255
:Устойчивое отклонение напряжения
en=Steady voltage deviation
zh=Steady voltage deviation

**001.000.014.130.000.255
:Устойчивое отклонение частоты
en=Steady frequency deviation
zh=Steady frequency deviation

**000.000.015.000.001.255
:Отложенное отключение нагрузки
en=Delayed load shedding
zh=Delayed load shedding

**000.000.096.005.131.255
:Изменение номера экстренного тарифа
en=Change Emergency tariff number
zh=Change Emergency tariff number

**001.000.011.134.000.255
:Изменение порога максимального тока
en=Change Over limit maximum current threshold
zh=Change Over limit maximum current threshold


**001.000.012.134.000.255
:Изменение порога максимального напряжения
en=Change Over limit maximum voltage threshold
zh=Change Over limit maximum voltage threshold

**001.000.081.007.004.255
:Угол между током и напряжением фазы
en=Angle of I(L1) - U(L1)
zh=Angle of I(L1) - U(L1)

**001.000.001.008.000.101
:Активная энергия (QI+QIV) на начало текущего месяца все тарифы
en=Active energy (QI+QIV) at the beginning of the current month all tariffs
zh=Active energy (QI+QIV) at the beginning of the current month all tariffs

**001.000.001.008.001.101
:Активная энергия (QI+QIV) на начало текущего месяца тариф 1
en=Active energy (QI+QIV) at the beginning of the current month T1
zh=Active energy (QI+QIV) at the beginning of the current month T1

**001.000.001.008.002.101
:Активная энергия (QI+QIV) на начало текущего месяца тариф 2
en=Active energy (QI+QIV) at the beginning of the current month T2
zh=Active energy (QI+QIV) at the beginning of the current month T2

**001.000.001.008.003.101
:Активная энергия (QI+QIV) на начало текущего месяца тариф 3
en=Active energy (QI+QIV) at the beginning of the current month T3
zh=Active energy (QI+QIV) at the beginning of the current month T3

**001.000.001.008.004.101
:Активная энергия (QI+QIV) на начало текущего месяца тариф 4
en=Active energy (QI+QIV) at the beginning of the current month T4
zh=Active energy (QI+QIV) at the beginning of the current month T4

**001.000.002.008.000.101
:Активная энергия (QII+QIII) на начало текущего месяца все тарифы
en=Active energy (QII+QIII) at the beginning of the current month all tariffs
zh=Active energy (QII+QIII) at the beginning of the current month all tariffs

**001.000.002.008.001.101
:Активная энергия (QII+QIII) на начало текущего месяца тариф 1
en=Active energy (QII+QIII) at the beginning of the current month T1
zh=Active energy (QII+QIII) at the beginning of the current month T1

**001.000.002.008.002.101
:Активная энергия (QII+QIII) на начало текущего месяца тариф 2
en=Active energy (QII+QIII) at the beginning of the current month T2
zh=Active energy (QII+QIII) at the beginning of the current month T2

**001.000.002.008.003.101
:Активная энергия (QII+QIII) на начало текущего месяца тариф 3
en=Active energy (QII+QIII) at the beginning of the current month T3
zh=Active energy (QII+QIII) at the beginning of the current month T3

**001.000.002.008.004.101
:Активная энергия (QII+QIII) на начало текущего месяца тариф 4
en=Active energy (QII+QIII) at the beginning of the current month T4
zh=Active energy (QII+QIII) at the beginning of the current month T4

**001.000.003.008.000.101
:Реактивная энергия + (QI+QII) на начало текущего месяца все тарифы
en=Reactive energy + (QI+QII) at the beginning of the current month all tariffs
zh=Reactive energy + (QI+QII) at the beginning of the current month all tariffs

**001.000.003.008.001.101
:Реактивная энергия + (QI+QII) на начало текущего месяца тариф 1
en=Reactive energy + (QI+QII) at the beginning of the current month T1
zh=Reactive energy + (QI+QII) at the beginning of the current month T1

**001.000.003.008.002.101
:Реактивная энергия + (QI+QII) на начало текущего месяца тариф 2
en=Reactive energy + (QI+QII) at the beginning of the current month T2
zh=Reactive energy + (QI+QII) at the beginning of the current month T2

**001.000.003.008.003.101
:Реактивная энергия + (QI+QII) на начало текущего месяца тариф 3
en=Reactive energy + (QI+QII) at the beginning of the current month T3
zh=Reactive energy + (QI+QII) at the beginning of the current month T3

**001.000.003.008.004.101
:Реактивная энергия + (QI+QII) на начало текущего месяца тариф 4
en=Reactive energy + (QI+QII) at the beginning of the current month T4
zh=Reactive energy + (QI+QII) at the beginning of the current month T4

**001.000.004.008.000.101
:Реактивная энергия - (QIII+QIV) на начало текущего месяца все тарифы
en=Reactive energy - (QIII+QIV) at the beginning of the current month all tariffs
zh=Reactive energy - (QIII+QIV) at the beginning of the current month all tariffs

**001.000.004.008.001.101
:Реактивная энергия - (QIII+QIV) на начало текущего месяца тариф 1
en=Reactive energy - (QIII+QIV) at the beginning of the current month T1
zh=Reactive energy - (QIII+QIV) at the beginning of the current month T1

**001.000.004.008.002.101
:Реактивная энергия - (QIII+QIV) на начало текущего месяца тариф 2
en=Reactive energy - (QIII+QIV) at the beginning of the current month T2
zh=Reactive energy - (QIII+QIV) at the beginning of the current month T2

**001.000.004.008.003.101
:Реактивная энергия - (QIII+QIV) на начало текущего месяца тариф 3
en=Reactive energy - (QIII+QIV) at the beginning of the current month T3
zh=Reactive energy - (QIII+QIV) at the beginning of the current month T3

**001.000.004.008.004.101
:Реактивная энергия - (QIII+QIV) на начало текущего месяца тариф 4
en=Reactive energy - (QIII+QIV) at the beginning of the current month T4
zh=Reactive energy - (QIII+QIV) at the beginning of the current month T4

**001.000.001.009.128.255
:Активная энергия с начала месяца до текущей точки (QI+QIV)
en=Active energy from the beginning of the month to the current point (QI+QIV)
zh=Active energy from the beginning of the month to the current point (QI+QIV)

**000.000.096.005.002.255
:Состояние контроля мощности
en=Status of Power control
zh=Status of Power control

**001.000.000.008.128.255
:Интервал № 2 записи профиля
en=Recording interval 2 for profiles
zh=Recording interval 2 for profiles

**000.000.099.098.016.255
:Лог очистки журнала контроля мощности
en=Clear Power control event log
zh=Clear Power control event log

**000.000.099.098.018.255
:Журнал контроля ПКА
en=Load relay mover control event log
zh=Load relay mover control event log

**000.000.099.098.019.255
:Журнал контроля температуры
en=Temperature event log
zh=Temperature event log

**000.000.099.098.029.255
:Профиль текущего статуса счётчика
en=Meter current status profile
zh=Meter current status profile

**000.000.096.020.129.255
:Дата последнего вскрытия крышки
en=Date of last cover opening
zh=Date of last cover opening

**000.000.096.020.130.255
:Продолжительность последнего вскрытия крышки
en=Duration of the last cover opening
zh=Duration of the last cover opening

**000.000.096.020.131.255
:Общее время, когда крышка была открыта
en=Total duration of cover opening
zh=Total duration of cover opening

**001.000.124.027.000.255
:Напряжение между L1 и L2 (среднее)
en=Voltage between L1 and L2 (average)
zh=Voltage between L1 and L2 (average)

**001.000.124.028.000.255
:Напряжение между L1 и L2 (среднее)
en=Voltage between L1 and L2 (average)
zh=Voltage between L1 and L2 (average)

**001.000.124.051.000.255
:Напряжение между L1 и L2 (минимум)
en=Voltage between L1 and L2 (minimum)
zh=Voltage between L1 and L2 (minimum)

**001.000.124.052.000.255
:Напряжение между L1 и L2 (минимум)
en=Voltage between L1 and L2 (minimum)
zh=Voltage between L1 and L2 (minimum)

**001.000.124.053.000.255
:Напряжение между L1 и L2 (максимум)
en=Voltage between L1 and L2 (maximum)
zh=Voltage between L1 and L2 (maximum)

**001.000.124.054.000.255
:Напряжение между L1 и L2 (максимум)
en=Voltage between L1 and L2 (maximum)
zh=Voltage between L1 and L2 (maximum)

**001.000.125.027.000.255
:Напряжение между L2 и L3 (среднее)
en=Voltage between L2 and L3 (average)
zh=Voltage between L2 and L3 (average)

**001.000.125.028.000.255
:Напряжение между L2 и L3 (среднее)
en=Voltage between L2 and L3 (average)
zh=Voltage between L2 and L3 (average)

**001.000.125.051.000.255
:Напряжение между L2 и L3 (минимум)
en=Voltage between L2 and L3 (minimum)
zh=Voltage between L2 and L3 (minimum)

**001.000.125.052.000.255
:Напряжение между L2 и L3 (минимум)
en=Voltage between L2 and L3 (minimum)
zh=Voltage between L2 and L3 (minimum)

**001.000.125.053.000.255
:Напряжение между L2 и L3 (максимум)
en=Voltage between L2 and L3 (maximum)
zh=Voltage between L2 and L3 (maximum)

**001.000.125.054.000.255
:Напряжение между L2 и L3 (максимум)
en=Voltage between L2 and L3 (maximum)
zh=Voltage between L2 and L3 (maximum)

**001.000.126.027.000.255
:Напряжение между L1 и L3 (среднее)
en=Voltage between L1 and L3 (average)
zh=Voltage between L1 and L3 (average)

**001.000.126.028.000.255
:Напряжение между L1 и L3 (среднее)
en=Voltage between L1 and L3 (average)
zh=Voltage between L1 and L3 (average)

**001.000.126.051.000.255
:Напряжение между L1 и L3 (минимум)
en=Voltage between L1 and L3 (minimum)
zh=Voltage between L1 and L3 (minimum)

**001.000.126.052.000.255
:Напряжение между L1 и L3 (минимум)
en=Voltage between L1 and L3 (minimum)
zh=Voltage between L1 and L3 (minimum)

**001.000.126.053.000.255
:Напряжение между L1 и L3 (максимум)
en=Voltage between L1 and L3 (maximum)
zh=Voltage between L1 and L3 (maximum)

**001.000.126.054.000.255
:Напряжение между L1 и L3 (максимум)
en=Voltage between L1 and L3 (maximum)
zh=Voltage between L1 and L3 (maximum)

**000.000.025.000.000.255
:Оптопорт (P1)
	en="IR-Port (P1)"
	zh="IR-Port (P1)"

**000.001.025.000.000.255
:Интерфейс P2
	en="Interface P2"
	zh="Interface P2"

**000.002.025.000.000.255
:Интерфейс P3
	en="Interface P3"
	zh="Interface P3"

**000.003.025.000.000.255
:Интерфейс P4
	en="Interface P4"
	zh="Interface P4"

# ОБИС-коды СПОДУC (*@)

*@000.000.096.003.128.255
:Объект производителя
	en=Manufacture specific
	zh=Manufacture specific

*@000.000.096.003.129.255
:Объект производителя
	en=Manufacture specific
	zh=Manufacture specific

*@000.000.096.003.130.255
:Объект производителя
	en=Manufacture specific
	zh=Manufacture specific

*@000.000.096.003.131.255
:Объект производителя
	en=Manufacture specific
	zh=Manufacture specific
	
*@000.000.094.007.131.255
:Список обнаруженных ПУ
	en=List of detected meters
	zh=List of detected meters

*@000.000.094.007.131.000
:ID прибора учёта
	en=Meter ID
	zh=Meter ID

*@000.000.094.007.131.001
:Модель прибора учёта
	en=Meter model
	zh=Meter model
	
*@000.000.094.007.131.002
:Канал связи
	en=Communication channel
	zh=Communication channel

*@000.000.094.007.131.003
:Адрес в канале связи
	en=Address in the channel
	zh=Address in the channel

*@000.000.094.007.131.004
:Время первого выхода на связь
	en=Time of first contact
	zh=Time of first contact

*@000.000.094.007.131.005
:Время последнего выхода на связь
	en=Time of last contact
	zh=Time of last contact

*@000.000.094.007.130.255
:Список каналов
	en=List of the channels
	zh=List of the channels
	
*@000.000.099.098.065.255
:Журнал событий АУСПД
	en=ADCTD events log
	zh=ADCTD events log

*@000.000.099.098.066.255
:Журнал параметризации АУСПД
	en=ADCTD parameterization log
	zh=ADCTD parameterization log

*@000.000.094.007.138.255
:Список поддерживаемых протоколов
	en=List of supported protocols
	zh=List of supported protocols

*@000.000.094.007.136.255
:Статусы приборов учёта
	en=Statuses of meters
	zh=Statuses of meters

*@000.000.094.007.129.255
:Список обнаруженных приборов учёта
	en=Detected meters list
	zh=Detected meters list

*@000.000.094.007.134.255
:Статусы приборов учёта	
	en=Statuses of meters
	zh=Statuses of meters
	
*@000.000.094.007.135.255
:Статусы обмена с приборами учёта	
	en=Exchange statuses with meters
	zh=Exchange statuses with meters

*@000.000.094.007.136.255
:Журнал корректировки объектов
	en=Object adjustment log
	zh=Object adjustment log
	
*@000.000.094.007.137.255
:Журнал числовых ПУ
	en=Journal of numerical devices (What the fuck is this?)
	zh=Journal of numerical devices (What the fuck is this?)
	
*@000.000.094.007.151.255
:Профиль Петрова Андрея
	en=Профиль Петрова Андрея
	zh=Профиль Петрова Андрея

**000.000.096.3.128.255
:Состояние сигналов входов/выходов
	en=State of input/output control signals
	zh=State of input/output control signals

*@000.000.094.007.128.010
:Логическое имя счётчика
	en=Meter LDN
	zh=Meter LDN
	
*@000.000.094.007.137.001
:ОБИС-код профиля счётчика
	en=Profile OBIS
	zh=Profile OBIS
	
*@000.000.094.007.137.002
:ОБИС-код показания счётчика
	en=Measured value code
	zh=Measured value code
	
*@000.000.094.007.137.003
:Номер атрибута
	en=Attrbutte number
	zh=Attrbutte number
	
*@000.000.094.007.137.004
:Время фиксации показания в ПУ
	en=Value meter timestamp
	zh=Value meter timestamp
	
*@000.000.094.007.137.005
:Значение параметра
	en=Measured value
	zh=Measured value
	
*@000.000.094.007.137.005
:Время сбора показания
	en=Value ADCTD timestamp
	zh=Value ADCTD timestamp

*@000.000.094.007.201.255
:Расширенный фильтр профилей
	en=Advanced profile filter
	zh=Advanced profile filter
	
*@000.000.094.007.128.255
:Конфигурируемый список ПУ
	en=Configurable meters list
	zh=Configurable meters list

#===========================================================================================================
#===========================================================================================================
#===========================================================================================================

:Ошибка № 
	en=Error #
	zh=Error #

:Коды OBIS
	en=OBIS codes
	zh=OBIS codes

:Ошибка загрузки файла с описанием OBIS
	en=Error loading file with OBIS description
	zh=Error loading file with OBIS description

:Глобальный справочник OBIS-кодов не инициализирован
	en=Global Reference OBIS-codes not initialized
	zh=Global Reference OBIS-codes not initialized

:Ошибка распознавания кода OBIS '
	en=OBIS code recognition error '
	zh=OBIS code recognition error '

:Описание не найдено
	en=Description not found
	zh=Description not found

:"Ошибка загрузки файла "
	en="File load error "
	zh="File load error "

:"' не является допустимым числом для OBIS-кода"
	en="' is not a valid number for OBIS code"
	zh="' is not a valid number for OBIS code"

:"' содержит недопустимое для OBIS-кода значение"
	en="' contains an OBIS invalid value"
	zh="' contains an OBIS invalid value"

:"Ошибка № "
	en="Error # "
	zh="Error # "

:"Ошибка №"
	en="Error # "
	zh="Error # "

:Параметры публичного клиента СПОДЭС: Публичный клиент
	en=SPODES Public Client Parameters: Public Client
	zh=SPODES Public Client Parameters: Public Client

:Логическое имя устройства DLMS: Логическое имя устройства COSEM СПОДЭС: Логическое устройство COSEM
	en=Logical device name DLMS
	zh=Logical device name DLMS

:<Пусто>
	en=<Empty>
	zh=<Empty>

:"ASN.1: Исключение при кодировании в BER "
	en="ASN.1: "
	zh="ASN.1: "

:"TP3_AsnType_Base::Parse - неизвестный режим "
	en="TP3_AsnType_Base::Parse - unknown mode "
	zh="TP3_AsnType_Base::Parse - unknown mode "

:"ASN.1.: получен BER-объект с тэгом "
	en="ASN.1: BER object tag "
	zh="ASN.1: BER object tag "

:" raw-данные для парсинга из BER объекта"
	en=" BER-object raw data"
	zh=" BER-object raw data"

:": Исключение при парсинге буфера"
	en=": Exception onparseng buffer"
	zh=": Exception onparseng buffer"

:"TP3_AsnType_BitString: Недопустимое количество неиспользуемых бит: "
	en="TP3_AsnType_BitString: Invalid number of unused bits: "
	zh="TP3_AsnType_BitString: Invalid number of unused bits: "

:" должно быть значение от 0 до 7."
	en=" The value should be in the range of 0 to 7"
	zh=" The value should be in the range of 0 to 7"
	
:"TP3_AsnType_BitString::Set: выход номера бита за пределы ("
	en="TP3_AsnType_BitString::Set: bit number out of range ("
	zh="TP3_AsnType_BitString::Set: bit number out of range ("

:") - текущий размер "
	en=") - current size "
	zh=") - current size "

:"TP3_AsnType_BitString::Get: выход номера бита за пределы ("
	en="TP3_AsnType_BitString::Get: bit number out of range ("
	zh="TP3_AsnType_BitString::Get: bit number out of range ("

:"ASN.1 тип: Нет значения"
	en="ASN.1 type: No value"
	zh="ASN.1 type: No value"

:"ASN.1 тип: Bool"
	en="ASN.1 type: Bool"
	zh="ASN.1 type: Bool"

:"ASN.1 тип: Integer"
	en="ASN.1 type: Integer"
	zh="ASN.1 type: Integer"

:"ASN.1 тип: Битовая строка"
	en="ASN.1 type: Bit string"
	zh="ASN.1 type: Bit string"

:"ASN.1 тип: Строка байт"
	en="ASN.1 type: Octet string"
	zh="ASN.1 type: Octet string"

:"ASN.1 тип: Пустое значение"
	en="ASN.1 type: Empty value"
	zh="ASN.1 type: Empty value"

:"ASN.1 тип: Идентификатор объекта"
	en="ASN.1 type: Object identefier"
	zh="ASN.1 type: Object identefier"

:"ASN.1 тип: Дескрпитор объекта"
	en="ASN.1 type: Object descriptor"
	zh="ASN.1 type: Object descriptor"

:"ASN.1 тип: External"
	en="ASN.1 type: External"
	zh="ASN.1 type: External"

:"ASN.1 тип: Вещественное число"
	en="ASN.1 type: Real"
	zh="ASN.1 type: Real"

:"ASN.1 тип: Нумератор"
	en="ASN.1 type: Enum"
	zh="ASN.1 type: Enum"

:"ASN.1 тип: Embeded PDV"
	en="ASN.1 type: Embeded PDV"
	zh="ASN.1 type: Embeded PDV"

:"ASN.1 тип: Строка UTF-8"
	en="ASN.1 type: UTF8 string"
	zh="ASN.1 type: UTF8 string"

:"ASN.1 тип: Relative OID"
	en="ASN.1 type: Relative OID"
	zh="ASN.1 type: Relative OID"

:"ASN.1 тип: зарезервировано"
	en="ASN.1 type: Reserved"
	zh="ASN.1 type: Reserved"

:"ASN.1 тип: зарезервировано"
	en="ASN.1 type: Reserved"
	zh="ASN.1 type: Reserved"

:"ASN.1 тип: Последовательность"
	en="ASN.1 type: Sequence"
	zh="ASN.1 type: Sequence"

:"ASN.1 тип: Набор"
	en="ASN.1 type: Set"
	zh="ASN.1 type: Set"

:"ASN.1 тип: Numberic string"
	en="ASN.1 type: Numberic string"
	zh="ASN.1 type: Numberic string"

:"ASN.1 тип: Printable string"
	en="ASN.1 type: Printable string"
	zh="ASN.1 type: Printable string"

:"ASN.1 тип: String T61"
	en="ASN.1 type: T61 string"
	zh="ASN.1 type: T61 string"

:"ASN.1 тип: String videotex"
	en="ASN.1 type: Videotex string"
	zh="ASN.1 type: Videotex string"

:"ASN.1 тип: String IA5"
	en="ASN.1 type: IA5 string"
	zh="ASN.1 type: IA5 string"

:"ASN.1 тип: Время UTC"
	en="ASN.1 type: UTC time"
	zh="ASN.1 type: UTC time"

:"ASN.1 тип: Time generalized"
	en="ASN.1 type: Time generalized"
	zh="ASN.1 type: Time generalized"

:"ASN.1 тип: String graphic"
	en="ASN.1 type: Graphic string"
	zh="ASN.1 type: Graphic string"

:"ASN.1 тип: String visible"
	en="ASN.1 type: Visible string"
	zh="ASN.1 type: Visible string"

:"ASN.1 тип: String general"
	en="ASN.1 type: String general"
	zh="ASN.1 type: String general"

:"ASN.1 тип: String universal"
	en="ASN.1 type: String universal"
	zh="ASN.1 type: String universal"

:"ASN.1 тип: Строка символов"
	en="ASN.1 type: String of char"
	zh="ASN.1 type: String of char"

:"ASN.1 тип: String BMP"
	en="ASN.1 type: BMP string"
	zh="ASN.1 type: BMP string"

:"ASN.1 тип: Long Tag Mode"
	en="ASN.1 type: Long Tag Mode"
	zh="ASN.1 type: Long Tag Mode"

:"ASN.1(int) Требуется минимум 1 байт для значения"
	en="ASN.1 (int) minimum one byte needed for bvalue"
	zh="ASN.1 (int) minimum one byte needed for bvalue"

:"ASN.1(int): Максимальный поддерживаемый размер целого числа 8 байт"
	en="ASN.1 (int) maximum supported integer size is 8 bytes"
	zh="ASN.1 (int) maximum supported integer size is 8 bytes"

:"Asn.1 Object Idintifier: Недостаточно данных для парсинга"
	en="Asn.1 Object Idintifier: Not enough data to parse"
	zh="Asn.1 Object Idintifier: Not enough data to parse"

:"Asn.1 Object Idintifier: слишком длинное значение"
	en="Asn.1 Object Idintifier: value too long"
	zh="Asn.1 Object Idintifier: value too long"

:" - не смог распарсить значение"
	en=" - parsing error"
	zh=" - parsing error"

:" не является целым числом"
	en=" is not an integer"
	zh=" is not an integer"

:" - не смог распарсить значение"
	en=" - parsing error"
	zh=" - parsing error"

:"Заголовок BER объекта"
	en="BER header"
	zh="BER header"

:"BER: Слишком длинное значение тэга"
	en="BER: tag too long"
	zh="BER: tag too long"

:"BER.HEADER: Ошибка парсинга "
	en="BER.HEADER: Parsing error "
	zh="BER.HEADER: Parsing error "

:"BER Encoding: переполнение по полю Tag"
	en="BER Encoding: Tag overflow"
	zh="BER Encoding: Tag overflow"

:"TP3_BER_Header::SetFromStr: тип класса должен содержать 2 символа"
	en="TP3_BER_Header::SetFromStr: class type must contain 2 characters"
	zh="TP3_BER_Header::SetFromStr: class type must contain 2 characters"

:"TP3_BER_Header::SetFromStr: тип класса должен быть одним из символов U A K P"
	en="TP3_BER_Header::SetFromStr: class type must be one of these characters U A K P"
	zh="TP3_BER_Header::SetFromStr: class type must be one of these characters U A K P"

:"TP3_BER_Header::SetFromStr: тип объекта должен быть одним из символов K S"
	en="TP3_BER_Header::SetFromStr: object type must be one of these characters U A K P"
	zh="TP3_BER_Header::SetFromStr: object type must be one of these characters U A K P"

:"Длина BER объекта"
	en="BER object length"
	zh="BER object length"

:" - BER: длина до сигнатуры. "
	en=" - BER: length to signature. "
	zh=" - BER: length to signature. "

:"Сигнатура найдена, длина = "
	en="Signature found, length = "
	zh="Signature found, length = "

:"Сигнатура не найдена"
	en="Signature not found"
	zh="Signature not found"

:" - BER: длина "
	en=" - BER: length "
	zh=" - BER: length "

:"BER: Слишком длинное поле длины"
	en="BER: Length field too long"
	zh="BER: Length field too long"

:"BER.LENGTH: Ошибка парсинга "
	en="BER.LENGTH: Parsing error "
	zh="BER.LENGTH: Parsing error "

:"Заголовок BER объекта"
	en="BER header"
	zh="BER header"

:"BER. Исключение при парсинге заголовка"
	en="BER. Exception on parsing"
	zh="BER. Exception on parsing"

:"размер: "
	en="size: "
	zh="size: "

:"Ошибка: "
	en="Error: "
	zh="Error: "

:Присвоение SAP адреса DLMS: Адреса
	en="Assign SAP-address DLMS: Addresses"
	zh="Assign SAP-address DLMS: Addresses"

:"Исключение при открытии соединения"
	en="Open connect exception"
	zh="Open connect exception"

:"Исключение при закрытии соединения"
	en="Close connect exception"
	zh="Close connect exception"

:"Исключение при отправке данных"
	en="Send to connect exception"
	zh="Send to connect exception"

:"Исключение при приеме данных"
	en="Read from connect exception"
	zh="Read from connect exception"
	
:"Исключение при инициализации коннектора"
	en="Connection Manager initialization threw an exception"
	zh="Connection Manager initialization threw an exception"

:": Инициализация прошла успешна"
	en=": Initializtion success"
	zh=": Initializtion success"

:": Ошибка инициализации "
	en=": Initialization error "
	zh=": Initialization error "

:": Ошибка. "
	en=": Error. "
	zh=": Error. "

:"Синхронный"
	en="Blocking"
	zh="Blocking"

:"Асинхронное чтение"
	en="No blocking read"
	zh="No blocking read"

:"Режим "
	en="Mode "
	zh="Mode "

:размер: 
	en=size:
	zh=size:
:Присвоение SAP адреса DLMS: Адреса
	en=Assigning SAP DLMS Addresses: Addresses
	zh=Assigning SAP DLMS Addresses: Addresses
:HDLC
	en=HDLC
	zh=HDLC

:Вставьте в это поле HEX содержимое HDLC пакета и нажмите кнопку "Парсить"
	en=Paste the HEX-string of the HDLC packet into this field and click the Parsing button
	zh=Paste the HEX-string of the HDLC packet into this field and click the Parsing button

:Разбор HEX
	en="Parse HEX"
	zh="Parse HEX"

:Шифрование
	en=Crypt
	zh=Crypt

:AES-128:
	en=AES-128:
	zh=AES-128:

:ASCII
	en=ASCII
	zh=ASCII
:HEX
	en=HEX
	zh=HEX

:В каком формате воспринимать ключ
	en=Key format
	zh=Key format

:UTF-16 (LE)
	en=UTF-16 (LE)
	zh=UTF-16 (LE)

:UTF-16 (BE)
	en=UTF-16 (BE)
	zh=UTF-16 (BE)

:В каком формате воспринимать исходный текст
	en=Source text format
	zh=Source text format

:PqLib
	en=PqLib
	zh=PqLib

:TestConnect
	en=TestConnect
	zh=TestConnect

:Парсить
	en=Parse
	zh=Parse

:начать разбор данных HDLC пакета
	en=Start parsing HDLC-packet
	zh=?

:Очистить
	en=Clear
	zh=Clear

:Очистить окно ввода
	en=Clear input window
	zh=Clear input window

:Очистить окно вывода
	en=Clear output
	zh=Clear output

:Разобрать
	en=Parse
	zh=Parse

:Вставить
	en=Paste
	zh=Paste

:Вставить результат разбора после выделенного фрагмента
	en=Paste after selcted text
	zh=Paste after selcted text

:Буфер обмена
	en=Clipboard
	zh=Clipboard

:Очистить исходный текст
	en=Clear source text
	zh=Clear source text
:Шифрование AES-128
	en=Encrypting AES-128
	zh=Encrypting AES-128

:Кодирование/декодирование по алгоритму AES-128
	en=Encrypting/decrypting AES-128
	zh=Encrypting/decrypting AES-128

:Дешифрование AES-128
	en=Decrypting AES-128
	zh=Decrypting AES-128

:Расшифровать по алгоритму AES-128
	en=Decrypting AES-128
	zh=Decrypting AES-128

:BER: Переполнение при декодировании
	en=BER: Parsing overflow
	zh=BER: Parsing overflow

:"Параметры соединения IP"
	en="IP connection options"
	zh="IP connection options"

:"Коннектор TCP/IP"
	en="TCP/IP Handler"
	zh="TCP/IP Handler"

:"TCP соединение"
	en="TCP connection"
	zh="TCP connection"

:"Не выбран IP адрес для подключения"
	en=No IP address is selected for connection
	zh=No IP address is selected for connection

:"Ошибка установки соединения: сокет еще открыт"
	en="Connect error: socket already open"
	zh="Connect error: socket already open"

:"Ошибка установки соединения. Удаленный хост не отвечает."
	en="Connect error: remote host not responding"
	zh="Connect error: remote host not responding"

:"Отключение сокета вызвало исключение"
	en="Socket close exception"
	zh="Socket close exception"

:"Исключение при передачи данных в сокет"
	en="Socket send exception"
	zh="Socket send exception"

:"Исключение при приеме данных из сокета"
	en="Socket read exception"
	zh="Socket read exception"

:"Коннектор UDP"
	en="UDP Handler"
	zh="UDP Handler"

:"UDP соединение"
	en="UDP connection"
	zh="UDP connection"

:"Не выбран IP адрес для подключения"
	en=No IP address is selected for connection
	zh=No IP address is selected for connection
	
:"Ошибка установки соединения: сокет еще открыт"
	en="Connect error: socket already open"
	zh="Connect error: socket already open"
	
:"Ошибка установки соединения. Удаленный хост не отвечает."
	en="Connect error: remote host not responding"
	zh="Connect error: remote host not responding"

:"Отключение сокета вызвало исключение"
	en="Socket close exception"
	zh="Socket close exception"

:"Исключение при передачи данных в сокет"
	en="Socket send exception"
	zh="Socket send exception"

:"Исключение при приеме данных из сокета"
	en="Socket read exception"
	zh="Socket read exception"

:"Враппер физических подключений"
	en="Connection Manager"
	zh="Connection Manager"

:"Исключение при инициализации диспетчера подключений"
	en="Exception when initializing Connection Manager"
	zh="Exception when initializing Connection Manager"

:"Диспетчер подключений инициализирован"
	en="Connection Manager initialized"
	zh="Connection Manager initialized"

:"Ошибка инициализации диспетчера подключений: "
	en="Connection Manager Initialization Error: "
	zh="Connection Manager Initialization Error: "

:"Не установлен тип интерфейса связи с устройством"
	en="The type of communication interface with the device is not specified"
	zh="The type of communication interface with the device is not specified"

:"Коннектор серийного порта"
	en="Serial port connector"
	zh="Serial port connector"

:"COM порт"
	en="Serial port"
	zh="Serial port"

:"TP3_Connect_Serial::VM_Open - неизвестный режим работы"
	en="TP3_Connect_Serial::VM_Open - unknown mode of operation"
	zh="TP3_Connect_Serial::VM_Open - unknown mode of operation"

:"Не указан порт"
	en="No port specified"
	zh="No port specified"

:"Не удалось открыть порт '"
	en="Error opening port"
	zh="Error opening port"

:"TP3_Connect_Serial::VM_Close - неизвестный режим работы"
	en="TP3_Connect_Serial::VM_Close - unknown mode of operation"
	zh="TP3_Connect_Serial::VM_Close - unknown mode of operation"

:"Исключение при закрытии дескриптора порта"
	en="Error closing port"
	zh="Error closing port"

:"Попытка записи в неоткрытый порт"
	en="Error write: serial port is closed"
	zh="Error write: serial port is closed"

:"Ошибка передачи данных в порт"
	en="Sending data error"
	zh="Sending data error"

:"Исключение при передаче данных в COM порт"
	en="Exception when sending data to serial port"
	zh="Exception when sending data to serial port"

:"Неопознанное исключение при передаче данных в COM порт"
	en="Unrecognized data send exception"
	zh="Unrecognized data send exception"

:"Ошибка чтения из порта "
	en="Error reading serial port"
	zh="Error reading serial port"

:"Попытка чтения из неоткрытого порта"
	en="Error read: serial port is closed"
	zh="Error read: serial port is closed"

:"Превышено время ожидания"
	en="Timeout error"
	zh="Timeout error"

:"Исключение при приеме из COM порта "
	en="Exception when reading data from serial port"
	zh="Exception when reading data from serial port"

:"Неопознанное исключение при приеме из порта"
	en="Unrecognized data recieve exception"
	zh="Unrecognized data recieve exception"

:"Установлены таймауты порта (режим "
	en="Timeout values are set (mode "
	zh="Timeout values are set (mode "
	
:"TP3_Connect_Serial::SetRate - неизвестный режим работы"
	en="TP3_Connect_Serial::SetRate - unknown mode of operation"
	zh="TP3_Connect_Serial::SetRate - unknown mode of operation"

:"Ошибка получения DCB последовательно порта"
	en="Error getting DCB serial port"
	zh="Error getting DCB serial port"
	
:"Не смог отправить параметры в порт"
	en="Error setting DCB serial port"
	zh="Error setting DCB serial port"

:"Исключение при работе с COM портом"
	en="Exception when working with serial port"
	zh="Exception when working with serial port"

:"Неопознанное исключение при приеме из порта"
	en="Exception when reading data from serial port"
	zh="Exception when reading data from serial port"

:"Не смог изменить скорость работы порта"
	en="Error change speed rate of serial port"
	zh="Error change speed rate of serial port"

:"Настройки последовательного порта"
	en="Serial port settings"
	zh="Serial port settings"

:"Автоматически"
	en="Auto"
	zh="Auto"
:" бит"
	en=" bits"
	zh=" bits"

:"Нет"
	en="No"
	zh="No"

:"O (Нечетный)"
	en="O (Odd)"
	zh="O (Odd)"

:"E (Четный)"
	en="E (Even)"
	zh="E (Even)"

:"M (Всегда 1))"
	en="M (always 1))"
	zh="M (always 1))"

:"S (Всегда 0)"
	en="S (always 0)"
	zh="S (always 0)"

:"1 бит"
	en="1 bit"
	zh="1 bit"

:"1.5 бита"
	en="1.5 bits"
	zh="1.5 bits"

:"2 бита"
	en="2 bits"
	zh="2 bits"

:"Выключено"
	en="Disabled"
	zh="Disabled"

:"Аппаратное (RTS/CTS)"
	en="Hardware (RTS/CTS)"
	zh="Hardware (RTS/CTS)"

:"Программное (Xon/Xoff)"));
	en="Software (Xon/Xoff)"
	zh="Software (Xon/Xoff)"

:"Интерфейс не указан";
	en="Interface not specified"
	zh="Interface not specified"

:"Оптическая головка"
	en="Infrared converter"
	zh="Infrared converter"

:"Кабель RS232/RS485"
	en="Cable RS232/RS485"
	zh="Cable RS232/RS485"

:"Неизвестный интерфейс № "
	en="Unknown Interface № "
	zh="Unknown Interface № "

:"Объект ассоциации с логическим именем"
	en="Association LN"
	zh="Association LN"

:"Парсинг "
	en="Parsing "
	zh="Parsing "
	
:": нет данных для парсинга"
	en="Not enough data to parse"
	zh="Not enough data to parse"

:": исключение"
	en=": exception"
	zh=": exception"

:"Парсинг атрибута "
	en="Attribute parsing "
	zh="Attribute parsing "

:": нет данных для парсинга"
	en="Not enough data to parse"
	zh="Not enough data to parse"

:": исключение"
	en=": exception"
	zh=": exception"

:" - Успешно, значение: "
	en=" - Successful, value: "
	zh=" - Successful, value: "

:" - Ошибка: "
	en=" - Error: "
	zh=" - Error: "

:"TP3_COSEM_ClassBase::VM_GetFrStr_Fields. Исключение "
	en="TP3_COSEM_ClassBase::VM_GetFrStr_Fields. Exception "
	zh="TP3_COSEM_ClassBase::VM_GetFrStr_Fields. Exception "

:": не умею извлекать из нескольких PDU GetResponse"
	en=": Parsing multiple PDU-s is not implemented"
	zh=": Parsing multiple PDU-s is not implemented"
	
:"%s: Атрибут %d не найден"
	en="%s: Attribute %d not found"
	zh="%s: Attribute %d not found"

:"Атрибут # "
	en="Attribute # "
	zh="Attribute # "

:" не найден"
	en=" not found"

:"Список полей класса COSEM"
	en="List of fields class COSEM"
	zh="List of fields class COSEM"

:"Попытка добавить атрибут другого типа с тем же номером "
	en="Attempt to add an attribute of another type with the same number "
	zh="Attempt to add an attribute of another type with the same number "

:"TP3_COSEM_ClassFieldList::ParseAttribute. Атрибут с номером "
	en="TP3_COSEM_ClassFieldList::ParseAttribute. Attribute # "
	zh="TP3_COSEM_ClassFieldList::ParseAttribute. Attribute # "

:" отсутствует в списке полей класса"
	en=" missing from class field list"
	zh=" missing from class field list"

:"Неизвестный атрибут "
	en="Unknown attribute "
	zh="Unknown attribute "

:"Метод № "
	en="Method # "
	zh="Method # "

:"Универсальный объект времени"
	en="Universal time object"
	zh="Universal time object"

:"Неизвестный источник"
	en="Unknown source"
	zh="Unknown source"

:"Внутренний кристалл"
	en="internal crystal"
	zh="internal crystal"

:"Частота сети 50 Гц"
	en="Mains frequency 50 Hz"
	zh="Mains frequency 50 Hz"

:"Частота сети 60 Гц"
	en="Mains frequency 60 Hz"
	zh="Mains frequency 60 Hz"

:"GPS/ГЛОНАС"
	en="GPS (global positioning system)"
	zh="GPS (global positioning system)"

:"Радио-канал"
	en="radio controlled"
	zh="radio controlled"

:"Данные"
	en="Data"
	zh="Data"

:"Регистр усреднения"
	en="Demand register"
	zh="Demand register"

:"Установки HDLC"
	en="HDLC settings"
	zh="HDLC settings"

:"Ничего нельзя, всегда включено"
	en="Always enabled"
	zh="Always enabled"

:"Двоичный образ (прошивка)"
	en="Binary image"
	zh="Binary image"

:"Установки лимитов"
	en="Limits settings"
	zh="Limits settings"

:"Универсальный класс некого профиля"
	en="Profile generic"
	zh="Profile generic"

:"Регистр"
	en="Register"
	zh="Register"

:"Список логических устройств"
	en="List of logical devices"
	zh="List of logical devices"
	
:" [Не реализован]"
	en=" [No release]"
	zh=" [No release]"

:" [Не поддерживается устройством]"
	en=" [Not supported by device]"
	zh=" [Not supported by device]"

:"Дескриптор #"
	en="Descriptor #"
	zh="Descriptor #"

:"Нет информации по классу COSEM: справочник классов не инициализирован"
	en="No information on COSEM class: class reference not initialized"
	zh="No information on COSEM class: class reference not initialized"


:"Нет информации по атрибуту класса COSEM: справочник классов не инициализирован"
	en="No information on the class attribute COSEM: class reference is not initialized"
	zh="No information on the class attribute COSEM: class reference is not initialized"

:"Не COSEM/DLMS класс"
	en="No COSEM/DLMS class"
	zh="No COSEM/DLMS class"

:"Нет информации по методу класса COSEM: справочник классов не инициализирован"
	en="No information on the COSEM class method: the class reference is not initialized"
	zh="No information on the COSEM class method: the class reference is not initialized"

:"Специальные параметры DLMS/HDLC"
	en="Special settings"
	zh="Special settings"

:"Маленькие пакеты HDLC"
	en="Small packets HDLC"
	zh="Small packets HDLC"

:"Использовать для обмена специально уменьшенные пакеты для тестирования сегментации"
	en="Use for exchange specially reduced packages for testing segmentation"
	zh="Use for exchange specially reduced packages for testing segmentation"


:"Объекты ASN/A-XDR"
	en="A-XDR"
	zh="A-XDR"

:"Объекты BER"
	en="BER"
	zh="BER"

:"От полей структур PDU"
	en="PDU fields"
	zh="PDU fields"

:"От структур PDU"
	en="PDU"
	zh="PDU"

:"Протокол HDLC"
	en="Protocol HDLC"
	zh="Protocol HDLC"

:"Протокол DLMS"
	en="Protocol DLMS"
	zh="Protocol DLMS"

:"Классы COSEM"
	en="COSEM classes"
	zh="COSEM classes"

:"Установить по пресету:"
	en="Presets"
	zh="Presets"

:"OK"
	en="OK"
	zh="OK"

:"Применить настройки"
	en="Apply settings"
	zh="Apply settings"

:"Закрыть"
	en="Close"
	zh="Close"

:"Закрыть окно"
	en="Close window"
	zh="Close window"

:"Установить"
	en="Setup"
	zh="Setup"

:"Установить флаги Conformance согласно выбранному пресету"
	en="Set the flags Conformance according to the selected preset"
	zh="Set the flags Conformance according to the selected preset"
	
:"ОК"
	en="OK"
	zh="OK"

:"Параметры HDLC СПОДЭС: Параметры HDLC"
	en="HDLC/SPODE parameters"
	zh="HDLC/SPODE parameters"

:"Нет информации"
	en="No information"
	zh="No information"

:"Исключение при парсинге поля "
	en="Exception while parsing a field"
	zh="Exception while parsing a field"

:"Не смог создать экземпляр для поля структуры COSEM т.к. не знаю класса с ID="
	en="Error creating COSEM class field: unknown class tag"
	zh="Error creating COSEM class field: unknown class tag"

:": Ошибка формирования строки со значением"
	en="Error creating value string"
	zh="Error creating value string"

:"<Нет в устройстве>"
	en="<Not supported by device>"
	zh="<Not supported by device>"

:"<Не реализован>"
	en="<No release by soft>"
	zh="<No release by soft>"

:"<Недоступен>"
	en="<Not available>"
	zh="<Not available>"

:"<Не прочитан>"
	en="<Not read>"
	zh="<Not read>"

:"<Ошибка чтения: "
	en="<Read error: "
	zh="<Read error: "

:"<Прочитан>"
	en="<Read successfully>"
	zh="<Read successfully>"

:"<Статус чтения "
	en=<Read status "
	zh=<Read status "

:": ошибка формирования списка значений"
	en=": value list generation error"
	zh=": value list generation error"

:": нет данных для парсинга"
	en=": no data to parse"
	zh=": no data to parse"

:": ошибка парсинга"
	en=": parsing error"
	zh=": parsing error"

:"%02X - Тэг типа данных A-XDR: %s"
	en="%02X - Tag A-XDR-type: %s"
	zh="%02X - Tag A-XDR-type: %s"

:"Неправильный тэг типа данных A-XDR: пришел %02X, ожидался %02X"
	en="Incorrect A-XDR data type tag:%02X arrived, %02X expected"
	zh="Incorrect A-XDR data type tag:%02X arrived, %02X expected"

:"Неправильный размер объекта A-XDR: пришел %d, ожидался %d"
	en="Incorrect A-XDR object size:%02X arrived, %02X expected"
	zh="Incorrect A-XDR object size:%02X arrived, %02X expected"

:"Селективный доступ"
	en="Selective access"
	zh="Selective access"

:"Отсутствует"
	en="Missing"
	zh="Missing"

:"Вариантов: "
	en="Number of options:"
	zh="Number of options:"
	
:"Нет данных"
	en="No data"
	zh="No data"

:"TP3_COSEM_F_AAI_AccessSelectors::AddItem Нельзя добавить элемент в массив пока Choice != 1"
	en="TP3_COSEM_F_AAI_AccessSelectors::AddItem. Error adding item: Choice != 1"
	zh="TP3_COSEM_F_AAI_AccessSelectors::AddItem. Error adding item: Choice != 1"

:"TP3_COSEM_F_AAI_AccessSelectors::Set_Choice Недопустимое значение Choice ("
	en="TP3_COSEM_F_AAI_AccessSelectors::Set_Choice Incorrect Choice ("
	zh="TP3_COSEM_F_AAI_AccessSelectors::Set_Choice Incorrect Choice ("

:"Доступ к атрибутам"
	en="Access to attributes"
	zh="Access to attributes"
	
:"Доступ к методам"
	en="Access to methods"
	zh="Access to methods"

:"Атрибуты и методы (%d/%d)"
	en="Attributes and methods (%d/%d)"
	zh="Attributes and methods (%d/%d)"

:"Нет списка логических устройств"
	en="No list of logical devices"
	zh="No list of logical devices"

:"Логических устройств: "
	en="Number of logical devices: "
	zh="Number of logical devices: "

:"Неподдерживаемый тип элемента "
	en="Item type not supported "
	zh="Item type not supported "

:"Недостаточно полей для интерпретации"
	en="There are not enough fields to interpret"
	zh="There are not enough fields to interpret"

:"Нeподдерживаемые поля"
	en="Unsupported fileds"
	zh="Unsupported fileds"

:"Для поля AssociatedPartnersType требуется два элемента: "
	en="The AssociatedPartnersType field requires two items: "
	zh="The AssociatedPartnersType field requires two items: "

:"int8 и uint16. В структуре пришло "
	en="int8 и uint16. Received  "
	zh="int8 и uint16. Received  "

:"Поле AssociatedPartnersType. Тип первого элемента должен быть int8"
	en="Поле AssociatedPartnersType. The type of the first element must be int8"
	zh="Поле AssociatedPartnersType. The type of the first element must be int8"

:"Поле AssociatedPartnersType. Тип второго элемента должен быть uint16"
	en="Поле AssociatedPartnersType. The type of the second element must be uint16"
	zh="Поле AssociatedPartnersType. The type of the second element must be uint16"

:"AssociatedPartnersType: структура для парсинга содержит больше элементов, "
	en="AssociatedPartnersType: structure contains more elements, "
	zh="AssociatedPartnersType: structure contains more elements, "

:"чем поддерживает текущая версия класса. Лишние элементы проигнорированы"
	en="than the current version of the class supports. Extra items ignored"
	zh="than the current version of the class supports. Extra items ignored"

:"Нет описателей доступа к атрибутам"
	en="No attribute access descriptors"
	zh="No attribute access descriptors"

:"Описатели доступа к атрибутам (%d шт.)"
	en="attribute access descriptors (%d pcs)"
	zh="attribute access descriptors (%d pcs)"

:"Режимы доступа к атрибуту"
	en="Attribute Access Modes"
	zh="Attribute Access Modes"

:"Доступные селекторы"
	en="Available selectors"
	zh="Available selectors"

:"Режимы доступа"
	en="Access modes"
	zh="Access modes"

:"Селекторы"
	en="Selectors"
	zh="Selectors"

:"Да"
	en="Yes"
	zh="Yes"

:"Нет"
	en="No"
	zh="No"

:"Ошибка: "
	en="Error: "
	zh="Error: "

:"Элемент должен быть структурой"
	en="The element must be a structure"
	zh="The element must be a structure"

:"Структура должна содержать 4 элемента"
	en="The structure should contain 4 elements"
	zh="The structure should contain 4 elements"

:"Элемент [0] должен быть типа UINT16"
	en="Element [0] must be of type UINT16"
	zh="Element [0] must be of type UINT16"

:"Элемент [1] должен быть типа OctetString"
	en="Element [1] must be of type OctetString"
	zh="Element [1] must be of type OctetString"

:"Элемент [2] должен быть типа SINT8"
	en="Element [2] must be of type SINT8"
	zh="Element [2] must be of type SINT8"

:"Элемент [3] должен быть типа UINT16"
	en="Element [3] must be of type UINT16"
	zh="Element [3] must be of type UINT16"

:"Не удалось распознать логическое имя"
	en="Could not recognize logical name"
	zh="Could not recognize logical name"

:"Захватываемые объекты"
	en="Captured Objects"
	zh="Captured Objects"

:" шт."
	en=" pcs "
	zh=" pcs "

:"TP3_COSEM_ContextNameType: Недопустимое значение Choice "
	en="TP3_COSEM_ContextNameType: Invalid Choice value "
	zh="TP3_COSEM_ContextNameType: Invalid Choice value "

:"TP3_COSEM_ContextNameType: Тип "
	en="TP3_COSEM_ContextNameType: Type "
	zh="TP3_COSEM_ContextNameType: Type "

:" не поддерживается"
	en=" not supported"
	zh=" not supported"

:"Тип данных"
	en="Data type"
	zh="Data type"

:"Тэг xdr "
	en="XDR tag "
	zh="XDR tag "

:" не поддерживается"
	en=" not supported"
	zh=" not supported"

:"Ошибка распознавания даты/времени, неправильный тэг A-XDR: "
	en="Date/time recognition error, incorrect A-XDR tag: "
	zh="Date/time recognition error, incorrect A-XDR tag: "

:"Ошибка конвертирования даты/времени"
	en="Error converting date / time"
	zh="Error converting date / time"

:"Поле Choice имеет недопустимое значение: "
	en="The Choice field has an invalid value: "
	zh="The Choice field has an invalid value: "

:"Время: %u:%u:%u.%u"
	en="Time: %u:%u:%u.%u"
	zh="Time: %u:%u:%u.%u"

:"Дата: %04u.%u.%u (%u)"
	en="Date: %04u.%u.%u (%u)"
	zh="Date: %04u.%u.%u (%u)"

:"Дата и время: %04u.%u.%u (%u) %u:%u:%u.%u"
	en="Date and time: %04u.%u.%u (%u) %u:%u:%u.%u"
	zh="Date and time: %04u.%u.%u (%u) %u:%u:%u.%u"

:"Дата, время, доп.: %04u.%u.%u (%u) %u:%u:%u.%u dev=%d stat=%u"
	en="Date, time, ext: %04u.%u.%u (%u) %u:%u:%u.%u"
	zh="Date, time, ext: %04u.%u.%u (%u) %u:%u:%u.%u"

:"Поле Choice имеет недопустимое значение: "
	en="The Choice field has an invalid value: "
	zh="The Choice field has an invalid value: "

:"Исходные данные: "
	en="Source data: "
	zh="Source data: "

:"Значение: "
	en="Value: "
	zh="Value: "

:"Дата"
	en="Date"
	zh="Date"

:"Время"
	en="Time"
	zh="Time"

:"Статус:"
	en="Status:"
	zh="Status:"

:"понедельник"
	en=Monday
	zh=Monday

:"вторник"
	en="Tuesday"
	zh="Tuesday"

:"среда"
	en="Wednesday"
	zh="Wednesday"

:"четверг"
	en="Thursday"
	zh="Thursday"

:"пятница"
	en="Friday"
	zh="Friday"

:"суббота"
	en="Saturday"
	zh="Saturday"

:"воскресенье"
	en="Sunday"
	zh="Sunday"

:"Любой день"
	en="Any day"
	zh="Any day"

:"Каждый"
	en="Each"
	zh="Each"

:"-й"
	en=" st"
	zh=" st"

:"Последний"
	en="Last"
	zh="Last"

:"Каждая"
	en="Each"
	zh="Each"
:"-я"
	en=" st"
	zh=" st"

:"Последняя"
	en="Last"
	zh="Last"

:"Каждое"
	en="Each"
	zh="Each"

:"-е"
	en=" st"
	zh=" st"

:"Последнее"
	en="Last"
	zh="Last"

:"ежемесячно"
	en="monthly"
	zh="monthly"

:"c начала летнего времени"
	en="daylight savings begin"
	zh="daylight savings begin"

:"c начала зимнего времени"
	en="daylight savings end"
	zh="daylight savings end"
	
:"в январе"
	en="in January"
	zh="in January"

:"в феврале"
	en="in February"
	zh="in February"

:"в марте"
	en="in March"
	zh="in March"

:"в апреле"
	en="in April"
	zh="in April"

:"в мае"
	en="in May"
	zh="in May"

:"в июне"
	en="in June"
	zh="in June"

:"в июле"
	en="in July"
	zh="in July"

:"в августе"
	en="in August"
	zh="in August"

:"в сентябре"
	en="in September"
	zh="in September"

:"в октябре"
	en="in October"
	zh="in October"

:"в ноябре"
	en="In November"
	zh="In November"

:"в декабре"
	en="In december"
	zh="In december"

:", ежемесячно"
	en=", monthly"
	zh=", monthly"

:"месяца c начала летнего времени"
	en="a month from the beginning of daylight savings"
	zh="a month from the beginning of daylight savings"

:"месяца c начала зимнего времени"
	en="a month from the end of daylight savings"
	zh="a month from the end of daylight savings"

:"января"
	en="of January"
	zh="of January"
:"февраля"
	en="of February"
	zh="of February"

:"марта"
	en="of March"
	zh="of March"

:"апреля"
	en="of April"
	zh="of April"

:"мая"
	en="of May"
	zh="of May"

:"июня"
	en="of June"
	zh="of June"

:"июля"
	en="of July"
	zh="of July"

:"августа"
	en="of August"
	zh="of August"

:"сентября"
	en="of September"
	zh="of September"

:"октября"
	en="of October"
	zh="of October"

:"ноября"
	en="of November"
	zh="of November"

:"декабря"
	en="of december"
	zh="of december"

:"Каждый день %s"
	en="Everyday %s"
	zh="Everyday %s"

:"Последний день %s"
	en="Last day %s"
	zh="Last day %s"

:"Предпоследний день %s"
	en="The last but one day of %s"
	zh="The last but one day of %s"
	
:"%d-го %s"
	en="%d-th %s"
	zh="%d-th %s"
	
:", Ежегодно"
	en=", Annually"
	zh=", Annually"

:" г. "
	en=" "
	zh=" "

:"[Ошибка статуса часов]"
	en="[Clock status error]"
	zh="[Clock status error]"

:"[Дата(время) некорректны]"
	en="[Date (time) is incorrect]"
	zh="[Date (time) is incorrect]"

:"[Возможно некорректное значение]"
	en="[Incorrect value is possible]"
	zh="[Incorrect value is possible]"

:"[Синхронизация с резервным источником]"
	en="[Synchronize with backup source]"
	zh="[Synchronize with backup source]"

:"[Зимнее время]"
	en="[Winter time]"
	zh="[Winter time]"

:"[Летнее время]"
	en="[daylight savings]"
	zh="[daylight savings]"

:"Неподдерживаемый атрибут № "
	en="Unsupported attribute number"
	zh="Unsupported attribute number"

:"Неподдерживаемый атрибут № "
	en="Unsupported attribute number"
	zh="Unsupported attribute number"

:"Действия при нарушении порога"
	en="Actions in violation of the threshold"
	zh="Actions in violation of the threshold"

:"Пусто"
	en="Empty"
	zh="Empty"

:"Ошибка: неправильное количество элементов (должно быть 2)"
	en="Error: Incorrect number of elements (must be 2)"
	zh="Error: Incorrect number of elements (must be 2)"

:"Ошибка: типы элементов должны быть две структуры"
	en="Error: element types must have two structures"
	zh="Error: element types must have two structures"

:"Ошибка: не распознан тип одной из акции"
	en="Error: type of one of the action is not recognized"
	zh="Error: type of one of the action is not recognized"

:"Акция OVER"
	en="Action Over"
	zh="Action Over"

:"Акция Under"
	en="Action Under"
	zh="Action Under"

:"Аварийный профиль"
	en="Emergency Profile"
	zh="Emergency Profile"

:"Пусто"
	en="Empty"
	zh="Empty"

:"Ошибка: неправильное количество элементов (должно быть 3)"
	en="Error: Incorrect number of elements (must be 3)"
	zh="Error: Incorrect number of elements (must be 3)"

:"Ошибка: типы элементов должны быть UINT16, OctetString, UINT32"
	en="Error: Element types must be UINT16, OctetString, UINT32"
	zh="Error: Element types must be UINT16, OctetString, UINT32"

:"Ошибка разбора времени активации"
	en="Error parsing activation time"
	zh="Error parsing activation time"

:" сек.]"
:"Отслеживаемый параметр"
:"Пусто"
	en="Empty"
	zh="Empty"

:"Ошибка: неправильное количество элементов"
	en="Error: wrong number of items"
	zh="Error: wrong number of items"

:"Ошибка: типы элементов должны быть UINT16, OctetString, SINT8"
	en="Error: Element types must be UINT16, OctetString, SINT8"
	zh="Error: Element types must be UINT16, OctetString, SINT8"

:"Для описания MethodAccessMode тэг не подходит. Нужен или bool или enum"
	en="Error: Tag for MethodAccessMode must be bool or enum"
	zh="Error: Tag for MethodAccessMode must be bool or enum"

:"Доступ к методам ("
	en="Access to methods ("
	zh="Access to methods ("

:" шт.)"
	en=" pcs)"
	zh=" pcs)"

:"Считываю %d элементов MethodAccessDescriptionItem"
	en="Read %d items MethodAccessDescriptionItem"
	zh="Read %d items MethodAccessDescriptionItem"

:"Режимы доступа к методам"
	en="Modes of access to methods"
	zh="Modes of access to methods"

:"Логическое имя (ОБИС)"
	en="Loghical name (OBIS)"
	zh="Loghical name (OBIS)"

:"Доступность атрибутов и методов"
	en="Access rights to attribbutes and methods"
	zh="Access rights to attribbutes and methods"

:"%s (Класс %d %s Ver %d)"
	en="%s (Class %d %s Ver %d)"
	zh="%s (Class %d %s Ver %d)"

:" (Кол-во поддерживаемых объектов)"
	en=" (Number of supported objects)"
	zh=" (Number of supported objects)"

:" шт."
	en=" pcs "
	zh=" pcs "

:"нет"
	en="no"
	zh="no"

:" шт."
	en=" pcs "
	zh=" pcs "

:"Поддержка атрибутов"
	en="Attributes support"
	zh="Attributes support"

:"нет"
	en="no"
	zh="no"

:"Поддержка методов"
	en="Methods support"
	zh="Methods support"

:"Общие сырые данные списка ответов:"
	en="Raw response data"
	zh="Raw response data"

:"Количество элементов в массиве: "
	en="The number of elements in the array: "
	zh="The number of elements in the array: "

:"Ед. изм."
	en="Unit"
	zh="Unit"
	
:"Неподдерживаемый формат единицы измерения: нужны 2 значения"
	en="Error: The format of the unit measure requires two values."
	zh="Error: The format of the unit measure requires two values."

:"Единицы измерения: Scaler должен быть типа int8"
	en="Units error: Scaler must be of type int8"
	zh="Units error: Scaler must be of type int8"

:"Единицы измерения: Unit должен быть типа enum"
	en="Units error: Unit must be of type enum"
	zh="Units error: Unit must be of type enum"

:"%s: Поле %s  отсутствует"
	en="%s: field %s is missing"
	zh="%s: field %s is missing"

:"%s: Неправильный тип поля %s. Имеется: %d (%s), нужно: %d (%s)"
	en="%s: Incorrect field %s type. Available: %d (%s), needed: %d (%s)"
	zh="%s: Incorrect field %s type. Available: %d (%s), needed: %d (%s)"

:"Макс. размер принимаемого PDU"
	en="Max. Received PDU Size"
	zh="Max. Received PDU Size"

:"Макс. размер отправляемого PDU"
	en="Max. PDU size sent"
	zh="Max. PDU size sent"

:"Версия DLMS"
	en="DLMS version"
	zh="DLMS version"

:"Информация о шифровании:"
	en="Encryption Information:"
	zh="Encryption Information:"

:"Структура xDLMSContextType должна содержать не менее 6 полей"
	en="The xDLMSContextType structure must contain at least 6 fields"
	zh="The xDLMSContextType structure must contain at least 6 fields"

:", Ежегодно, "
	en=", Annually, "
	zh=", Annually, "

:"Маски"
	en="Masks"
	zh="Masks"

:"Активная маска"
	en="Active mask"
	zh="Active mask"

:"Назначенные регистры"
	en="Assigned registers"
	zh="Assigned registers"

:"Список маскируемых регистров"
	en="Masked registers
	zh="Masked registers

:"Стандартный профиль"
	en="Profile generic"
	zh="Profile generic"

:"Обобщенное описание профиля каких-либо данных (возможен ВД)"
	en="A generalized description of the profile of any data (possible selective access)"
	zh="A generalized description of the profile of any data (possible selective access)"

:"Буфер"
	en="Buffer"
	zh="Buffer"

:"Объекты захвата"
	en="Captured objects"
	zh="Captured objects"

:"Какие объекты поместить в буфер"
	en="Which Objects to Buffer"
	zh="Which Objects to Buffer"

:"Тип захвата"
	en="Capture type"
	zh="Capture type"

:"Тип сортировки"
	en="Sort type"
	zh="Sort type"

:"Объект сортировки"
	en="Sort object"
	zh="Sort object"

:"Объект, по которому отсортирован профиль"
	en="The object (column) by which the profile is sorted"
	zh="The object (column) by which the profile is sorted"

:"Количество значений"
	en="Number of values"
	zh="Number of values"

:"Сколько значений содержит буфер"
	en="Current number of values
	zh="Current number of values

:"Максимальное кол-во значений"
	en="Maximum number of values"
	zh="Maximum number of values"
	
:"Добавить регистр"
	en="Add register"
	zh="Add register"

:"Добавить маску"
	en="Add mask"
	zh="Add mask"
	
:"Удалить маску"
	en="Delete mask"
	zh="Delete mask"
	
:"По умолчанию FIFO"
	en="Default fifo"
	zh="Default fifo"

:"Период захвата в секундах (0 - принудительно)"
	en="Capture period in seconds (0 is mandatory)"
	zh="Capture period in seconds (0 is mandatory)"

:"? Справочник классов COSEM не установлен ?"
	en="<The COSEM class referenceis not installed>"
	zh="<The COSEM class referenceis not installed>"

:"Данные"
	en="Data"
	zh="Data"

:"Логическое имя (OBIS)"
	en="Logical Name (OBIS)"
	zh="Logical Name (OBIS)"

:"Регистр устройства"
	en="Device register"
	zh="Device register"

:"Значение"
	en="Value"
	zh="Value"

:"Единица измерения"
	en="Unit"
	zh="Unit"

:"Сброс"
	en="Reset"
	zh="Reset"

:"Таймштамп"
	en="Timestamp"
	zh="Timestamp"

:"Время захвата значения"
	en="Capture time"
	zh="Capture time"

:"Регистр опроса"
	en="Demand"
	zh="Demand"

:"Текущее среднее значение"
	en="Current Average"
	zh="Current Average"

:"Значение, усредненное в текущем незакрытом периоде"
	en="Value averaged in the current (unclosed) period"
	zh="Value averaged in the current (unclosed) period"

:"Последнее среднее значение"
	en="Last Average"
	zh="Last Average"

:"Значение, усредненное в последнем закрытом периоде"
	en="Value averaged in the last period"
	zh="Value averaged in the last period"

:"Последнее время закрытия"
	en="Last closing time"
	zh="Last closing time"

:"Начало расчета"
	en="Begin of calculation"
	zh="Begin of calculation"

:"Время, c которого идет расчет current_average_value"
	en="The time from which current_average_value is calculated"
	zh="The time from which current_average_value is calculated"

:"Длительность периода накопления"
	en="Duration of the accumulation period"
	zh="Duration of the accumulation period"

:"Время в секундах между расчетами очередного значения"
	en="Time in seconds between calculations of the next value"
	zh="Time in seconds between calculations of the next value"

:"Количество точек для расчета"
	en="Number of points to calculate"
	zh="Number of points to calculate"

:"Значение > 1 указывает на скользящее окно, 1 - расчет блоками"
	en="Value> 1 indicates a sliding window, 1 - calculation in blocks"
	zh="Value> 1 indicates a sliding window, 1 - calculation in blocks"

:"Следующий период"
	en="Next period"
	zh="Next period"

:"Принудительное начало следующего периода расчета"
	en="Forced start of the next payroll period"
	zh="Forced start of the next payroll period"

:"Регистр активности"
	en="Register activate"
	zh="Register activate"

:"Позволяет включать/выключать заданные регистры"
	en="Allows you to enable / disable specified registers"
	zh="Allows you to enable / disable specified registers"

:"Последовательность значений профиля"
	en="Profile values"
	zh="Profile values"

:"Установка значения по умолчанию"
	en="Set default"
	zh="Set default"

:"Расширенный регистр"
	en="Extended register"
	zh="Extended register"

:"Сброс"
	en="Reset"
	zh="Reset"

:Установка значения по умолчанию"
	en="Set default"
	zh="Set default"
		
:"Статус"
	en="Status"
	zh="Status"

:"Очищает буфер"
	en="Clear buffer"
	zh="Clear buffer"

:"Захват"
	en="Capture"
	zh="Capture"

:"Зарезервировано для совместимости"
	en="Reserved"
	zh="Reserved"

:"Часы"
	en="Clock"
	zh="Clock"

:"Формирование буфера"
	en="Buffer fill"
	zh="Buffer fill"

:"Локальные дата и время"
	en="Local date and time"
	zh="Local date and time"

:"Текущие дата, время счетчика, а также сдвиг от UTC"
	en="Local datetime and UTC"
	zh="Local datetime and UTC"

:"Разница с UTC в минутах"
	en="UTC shift (minutes)"
	zh="UTC shift (minutes)"

:"Если поддерживается устройством"
	en="If supported"
	zh="If supported"

:"Дата и время перехода на сезонное время"
	en="Date and time of the transition to seasonal time"
	zh="Date and time of the transition to seasonal time"

:"Дата и время перехода с сезонного на стандартное время"
	en="Date and time of transition from seasonal to standard time"
	zh="Date and time of transition from seasonal to standard time"

:"Отклонение сезонного времени от стандартного в минутах"
	en="Deviation of seasonal time from standard time in minutes"
	zh="Deviation of seasonal time from standard time in minutes"

:"Не более 120 минут"
	en="Max 120 minutes"
	zh="Max 120 minutes"

:"Вкл/выкл перехода на сезонное время"
	en="On / Off Daylight Saving"
	zh="On / Off Daylight Saving"

:"Источник времени"
	en="Time base"
	zh="Time base"

:"кварц, частота сети, GPS и т.п."
	en="quartz, network frequency, GPS, etc."
	zh="quartz, network frequency, GPS, etc."
	
:"Установка времени на ближайшую границу периода измерения"
	en="Setting the time to the nearest boundary of the measurement period"
	zh="Setting the time to the nearest boundary of the measurement period"

:"Округление времени с точностью 15 минут"	
	en="Rounding time with an accuracy of 15 minutes"
	zh="Rounding time with an accuracy of 15 minutes"

:"Щито?"
	en="."
	zh="."

:"Обнуление секунд с прижимом к ближайшей границе 30 секунд"
	en="Reset seconds with the clamp to the nearest border 30 seconds"
	zh="Reset seconds with the clamp to the nearest border 30 seconds"

:"Новое время"
	en="Setting a new value"
	zh="Setting a new value"

:"Коррекция времени на кол-во секунд"
	en="Correction of time by number of seconds"
	zh="Correction of time by number of seconds"

:"Не более 900"
	en="Max 900 sec"
	zh="Max 900 sec"

:"Таблица скриптов"
	en="Scripts table"
	zh="Scripts table"

:"Скрипты"
	en="Scripts"
	zh="Scripts"

:"Выполнить указанный скрипт"
	en="Execute script"
	zh="Execute script"

:"Расписание"
	en="schedule"
	zh="schedule"

:"Содержимое"
	en="Content"
	zh="Content"

:"Добавить/изменить строку"
	en="Add/change item"
	zh="Add/change item"

:"Удалить строку/диапазон"
	en="Delete item/items range"
	zh="Delete item/items range"

:"Список специальных дней"
	en="List of special days"
	zh="List of special days"

:"Ассоциация с короткими именами"
	en="Association with short names"
	zh="Association with short names"

:"Список поддерживаемых объектов"
	en="List of supported objects"
	zh="List of supported objects"

:"Объекты, к которым можно доступиться в текущем подключении"
	en="Available objects"
	zh="Available objects"

:"Режимы доступа к объектам"
	en="Modes of access to objects"
	zh="Modes of access to objects"

:"Объект настройки безопасности"
	en="Security Setting Object"
	zh="Security Setting Object"

:"Список пользователей, имеющих доступ"
	en="List of users with access"
	zh="List of users with access"

:"Идентификатор текущего пользователя"
	en="Current User ID"
	zh="Current User ID"

:"Чтение атрибутов объектов по логическому имени"
	en="Reading object attributes by logical name"
	zh="Reading object attributes by logical name"

:"Смена пароля"
	en="Change secret"
	zh="Change secret"

:"Ответ на секретный ключ"
	en="The answer to the secret key"
	zh="The answer to the secret key"

:"Добавить пользователя"
	en="Add user"
	zh="Add user"

:"Удалить пользователя"
	en="Delete user"
	zh="Delete user"

:"Список поддерживаемых объектов COSEM"
	en="List of supported COSEM objects"
	zh="List of supported COSEM objects"

:"Объекты, к которым можно доступиться в текущем подключении"
	en="Objects that can be accessed in the current connection"
	zh="Objects that can be accessed in the current connection"

:"Идентификаторы COSEM клиента и сервера"
	en="COSEM client and server IDs"
	zh="COSEM client and server IDs"

:"Информация о контексте"
	en="Context info"
	zh="Context info"

:"Название механизма аутентификации"
	en="Name of the authentication mechanism"
	zh="Name of the authentication mechanism"

:"Пароль LLS или HLS"
	en="Password (LLS or HHS)"
	zh="Password (LLS or HHS)"

:"Для GMAC используется security_setup_reference"
	en="For GMAC use security_setup_reference"
	zh="For GMAC use security_setup_reference"

:"Текущее состояние"
	en="Current state"
	zh="Current state"

:"0 - нет ассоциации, 1 - ожидание 2 - соединен"
	en="0 - no association, 1 - waiting, 2- connected"
	zh="0 - no association, 1 - waiting, 2- connected"

:"Ссылка на объект настройки безопасности"
	en="Link to the security setting object"
	zh="Link to the security setting object"

:"Список пользователей, имеющих доступ"
	en="Users list"
	zh="Users list"

:"Идентификатор текущего пользователя"
	en="Current user id"
	zh="Current user id"

:"Ответ на секретный ключ"
	en="The answer to the secret key"
	zh="The answer to the secret key"

:"Смена пароля"
	en="Change password"
	zh="Change password"

:"Добавить пользователя"
	en="Add user"
	zh="Add user"

:"Удалить пользователя"
	en="Delete user"
	zh="Delete user"

:"Список всех логических устройств"
	en="List of all logical devices"
	zh="List of all logical devices"

:"Подключение к логическому устройству"
	en="Connecting to a Logic Device"
	zh="Connecting to a Logic Device"

:"Передача двоичных данных (образа)"
	en="Binary Data Transfer (Image)"
	zh="Binary Data Transfer (Image)"

:"Размер блока, поддерживаемый устройством"
	en="Unit Size Supported by Device"
	zh="Unit Size Supported by Device"

:"Не должен превышать заявленный максимальный размер PDU"
	en="Must not exceed the stated maximum PDU size"
	zh="Must not exceed the stated maximum PDU size"

:"Статусы передачи каждого блока"
	en="Transmission statuses of each unit"
	zh="Transmission statuses of each unit"

:"Битовая строка, по биту на каждый блок. 0 - не передан, 1 - передан"
	en="Bit string, bit per block. 0 - not transmitted, 1 - transferred"
	zh="Bit string, bit per block. 0 - not transmitted, 1 - transferred"

:"Номер первого не переданного блока"
	en="Number of the first not transmitted block"
	zh="Number of the first not transmitted block"

:"Если равно или больше общего количества - передача закончена"
	en="If it is equal to or greater than the total number - the transfer is completed"
	zh="If it is equal to or greater than the total number - the transfer is completed"

:"Доступность методов передачи"
	en="Availability of transfer methods"
	zh="Availability of transfer methods"

:"Если false - прием/передача отключены"
	en="If false - send / receive disabled"
	zh="If false - send / receive disabled"

:"Текущий статус"
	en="Current state"
	zh="Current state"

:"Настройки локального порта"
	en="Serial port settings"
	zh="Serial port settings"

:"Информация об активности образов"
	en="Information about the activity of images"
	zh="Information about the activity of images"

:"Инициализация передачи образа"
	en="Initializing image transfer"
	zh="Initializing image transfer"

:"Передача блока"
	en="Send block"
	zh="Send block"

:"Проверка образа перед активацией"
	en="Image verification before activation"
	zh="Image verification before activation"

:"Активация образа"
	en="Image activation"
	zh="Image activation"

:"Протокол"
	en="Protocol"
	zh="Protocol"

:"Скорость"
	en="Speed"
	zh="Speed"

:"Скорость счетчика"
	en="Device speed"
	zh="Device speed"

:"Время ответа"
	en="Response time"
	zh="Response time"

:"Адрес устройства"
	en="Device address"
	zh="Device address"

:"Пароль 1"
	en="Password1"
	zh="Password1"

:"Пароль 2"
	en="Password2"
	zh="Password2"

:"Зарезервировано"
	en="Reserved"
	zh="Reserved"

:"Календарь"
	en="Calendar"
	zh="Calendar"

:"Название"
	en="Name"
	zh="Name"

:"Сезонные профили"
	en="Seasonal Profiles"
	zh="Seasonal Profiles"

:"Сезон ссылается на недельный профиль"
	en="Season refers to weekly profile"
	zh="Season refers to weekly profile"

:"Недельные профили"
	en="Weekly profiles"
	zh="Weekly profiles"

:"Ссылаются на дневные профили"
	en="Refer to daily profiles"
	zh="Refer to daily profiles"

:"Дневные профили"
	en="Day profiles"
	zh="Day profiles"

:"Содержат суточные расписания"
	en="Contain daily schedules "
	zh="Contain daily schedules "

"Время вызова activate_passive_calendar"
	en="Call time activate_passive_calendar"
	zh="Call time activate_passive_calendar"

"Мониторинг регистров"
	en="Register Monitoring"
	zh="Register Monitoring"

:"Описание периодического действия"
	en="Description of periodic action"
	zh="Description of periodic action"

:"Ссылка на таблицу скриптов"
	en="Link to the script table"
	zh="Link to the script table"

:"Настройки HDLC"
	en="HDLC setup"
	zh="HDLC setup"

:"Адрес"
	en="Address"
	zh="Address"

:"Для 1 байта 0x10-0x7D, для 2 0x0010-0x3FFD"
	en="One-byte addressing: 0x10-0x7D, Two-byte addressing: 0x0010-0x3FFD"
	zh="One-byte addressing: 0x10-0x7D, Two-byte addressing: 0x0010-0x3FFD"

:"Настройки витой пары"
	en="Twisted Pair Settings"
	zh="Twisted Pair Settings"

:"Режим"
	en="Mode"
	zh="Mode"

:"0 - неактивен, 1-всегда активен, 2-127 резерв, 128-255 на усмотрение разработчика"
	en="0 - inactive, 1-always active, 2-127 reserve, 128-255 at the discretion of the developer"

:"Скорость"
	en="Speed"
	zh="Speed"

:"Таблица регистров"
	en="Utility Tables"
	zh="Utility Tables"

:"Список объектов IC, идентифицированных логическим именем"
	en="List of IC objects identified by a logical name"
	zh="List of IC objects identified by a logical name"

:"Номер таблицы"
	en="Table number"
	zh="Table number"

:"Размер таблицы"
	en="Size table"
	zh="Size table"

:"Содержимое"
	en="Content"
	zh="Content"

:"Утвержден стандартом ANSI"
	en="Approved ANSI standard"
	zh="Approved ANSI standard"

:"Содержимое таблицы, возможен выборочный доступ"
	en="The contents of the table, possible selectively access"
	zh="The contents of the table, possible selectively access"

:"Защищенные данные"
	en="Protected data"
	zh="Protected data"

:"Буфер, содержащий защищенные данные"
	en="Buffer containing protected data"
	zh="Buffer containing protected data"

:"Параметры, необходимые для чтения буфера"
	en="Parameters required to read the buffer"
	zh="Parameters required to read the buffer"

:"Параметры, необходимые для изменения буфера"
	en="Parameters required to change the buffer"
	zh="Parameters required to change the buffer"

:"Требуемая степень защиты"
	en="Required degree of protection"
	zh="Required degree of protection"

:"Получение значений атрибутов"
	en="Getting attribute values"
	zh="Getting attribute values"

:"Установка значений атрибутов"
	en="Setting attribute values"
	zh="Setting attribute values"

:"Вызов защищенного метода"
	en="Calling a protected method"
	zh="Calling a protected method"

:"Список PUSH-уведомлений"
	en="Push-messages settings"
	zh="Push-messages settings"

:"Список атрибутов, выдаваемых в уведомлении"
	en="A list of attributes issued in the notification"
	zh="A list of attributes issued in the notification"

:"Адрес назначения и метод передачи"
	en="Destination Address and Transmission Method"
	zh="Destination Address and Transmission Method"

:"Время активности окна передачи"
	en="Transmission window activity time"
	zh="Transmission window activity time"

:"Интервал рандомизации"
	en="Start time randomization interval"
	zh="Start time randomization interval"

:"Случайная задержка уведомления для разгрузки канал связи"
	en="Random delay notification for unloading communication channel"
	zh="Random delay notification for unloading communication channel"

:"Количество повторов при неудачной передаче"
	en="The number of retries in a failed transfer"
	zh="The number of retries in a failed transfer"

:"Для транспорта, поддерживающего уведомление о приеме"
	en="For transport that supports notification of admission"
	zh="For transport that supports notification of admission"

:"Пауза между повторами"
	en="Repetition delay"
	zh="Repetition delay"

:"Выдача уведомления"
	en="Push notify"
	zh="Push notify"

:"Активирует процесс выдачи PUSH-уведомлений"
	en="Activates the process of issuing push-notifications"
	zh="Activates the process of issuing push-notifications"

:"Список регистров"
	en="Register table"
	zh="Register table"

:"Позволяет сгруппировать по группе 'Е' OBIS"
	en="Allows you to group OBIS codes"
	zh="Allows you to group OBIS codes"

:"Значения ячеек"
	en="Cell Values"
	zh="Cell Values"

:"Список захваченных объектов"
	en="List of captured objects"
	zh="List of captured objects"

:"Единица измерения"
	en="Scaler unit"
	zh="Scaler unit"

:"Сброс"
	en="Reset"
	zh="Reset"

:"Очищает таблицу"
	en="Clear table"
	zh="Clear table"

:"Захват"
	en="Capture"
	zh="Capture"

:"Формирует таблицу"
	en="Create table of values"
	zh="Create table of values"

:"Список значений"
	en="List of values"
	zh="List of values"

:"Список захваченных объектов"
	en="List of captured objects"
	zh="List of captured objects"

:"Идентификатор шаблона"
	en="Template id"
	zh="Template id"

:"Описание шаблона"
	en="Template description"
	zh="Template description"

:"Тип данных для каждого захваченного атрибута"
	en="Data type for each captured attribute"
	zh="Data type for each captured attribute"

:"Карта слов состояния"
	en="Status mapping"
	zh="Status mapping"

:"Значение слова состояния"
	en="The value of the word state"
	zh="The value of the word state"

:"Таблица слов состояния"
	en="State word table"
	zh="State word table"

:"Настройки безопасности"
	en="Secury setup"
	zh="Secury setup"

:"Профиль безопасности"
	en="Security profile"
	zh="Security profile"

:"Алгоритм шифрования"
	en="Encryption Algorithm"
	zh="Encryption Algorithm"

:"Активация уровня секретности"
	en="Security activate"
	zh="Security activate"

:"Передача ключа"
	en="Pass the key"
	zh="Pass the key"

:"Для обмена симметричными ключами"
	en="To exchange symmetric keys"
	zh="To exchange symmetric keys"

:"Прием ключа"
	en="Receive key"
	zh="Receive key"

:"Для обмена симметричными ключами"
	en="To exchange symmetric keys"
	zh="To exchange symmetric keys"

:"Генерация пары ключей"
	en="Generating a key pair"
	zh="Generating a key pair"

:"Генерация сертификата"
	en="Certificate Generation"
	zh="Certificate Generation"

:"Управление размыкателем"
	en="Disconnect control"
	zh="Disconnect control"

:"Текущее актуальное состояние"
	en=Current actual state"
	zh=Current actual state"

:"Текущее внутреннее состояние"
	en="Current internal state"
	zh="Current internal state"

:"Конфигурация"
	en="Configuration"
	zh="Configuration"

:"Управление поведением размыкателя"
	en="Control of the behavior of the breaker"
	zh="Control of the behavior of the breaker"

:"Определяет действия при нарушении лимитов"
	en="Defines actions in case of violation of limits"
	zh="Defines actions in case of violation of limits"

:"Отслеживаемое значение"
	en="Monitored value"
	zh="Monitored value"

:"Порог активности"
	en="Threshold activity"
	zh="Threshold activity"

:"Порог нормальной работы"
	en="The threshold of normal operation"
	zh="The threshold of normal operation"

:"Порог аварийной работы"
	en="The threshold of emergency work"
	zh="The threshold of emergency work"

:"Время срабатывания (в секундах) при превышении порога"
	en="Response time (in seconds) when the threshold is exceeded"
	zh="Response time (in seconds) when the threshold is exceeded"

:"Время срабатывания (в секундах) при принижении порога"
	en="Response time (in seconds) when the threshold is lowered"
	zh="Response time (in seconds) when the threshold is lowered"


:"Мониторинг изменения параметров"
	en="Monitoring parameter changes"
	zh="Monitoring parameter changes"

:"Измененный параметр"
	en="Changed parameter"
	zh="Changed parameter"

:"Время фиксации изменений"
	en="Time commit changes"
	zh="Time commit changes"

:"Список контролируемых параметров"
	en="List of monitored parameters"
	zh="List of monitored parameters"

:"Добавить параметр"
	en="Add parameter"
	zh="Add parameter"

:"Удалить параметр"
	en="Delete parameter"
	zh="Delete parameter"

:"Управление датчиками"
	en="Sensor Management"
	zh="Sensor Management"

:"Серийный номер датчика"
	en="Sensor serial number"
	zh="Sensor serial number"

:"Данные метрологии"
	en="Metrology data"
	zh="Metrology data"

:"Идентификатор, дата поверки"
	en="ID, verification date"
	zh="ID, verification date"

:"Тип выходного значения"
	en="Type of output value"
	zh="Type of output value"

:"миллиамперы, вольты  и т.п. на усмотрение производителя"
	en="milliamperes, volts, etc., at the discretion of the manufacturer"
	zh="milliamperes, volts, etc., at the discretion of the manufacturer"

:"Метод регулировки"
	en="Adjustment method"
	zh="Adjustment method"

:"Как описывает - непонятно"
	en="How to describe - it is not clear"
	zh="How to describe - it is not clear"

:"Тип пломбы"
	en="Type of seal"
	zh="Type of seal"

:"наклейка, электронная и т.п."
	en="sticker, electronic, etc."
	zh="sticker, electronic, etc."

:"Физическое значение величины измерения"
	en="The physical value (raw-data) of the measurement value"
	zh="The physical value (raw-data) of the measurement value"

:"в единицах датчика"
	en="in sensor units"
	zh="in sensor units"

:"Единица измерения"
	en="Unit of measurement"
	zh="Unit of measurement"

:"Статус датчика"
	en="Sensor Status"
	zh="Sensor Status"

:"Рабочий, сломан и т.п."
	en="Work, broken, etc."
	zh="Work, broken, etc."

:"Таймштамп измеренного значения"
	en="Time stamp of measured value"
	zh="Time stamp of measured value"

:"Порог"
	en="Threshold"
	zh="Threshold"

:"Скрипт, срабатываемый при превышении порога"
	en="Script triggered when threshold is exceeded"
	zh="Script triggered when threshold is exceeded"

:"Обработанное значение"
	en="Processed value"
	zh="Processed value"

:"Массив пороговых значений"
	en="Array of thresholds"
	zh="Array of thresholds"

:"Скрипты для массива пороговых значений"
	en="Scripts for the array of threshold values"
	zh="Scripts for the array of threshold values"

:"Сброс raw_value в значение по умолчанию"
	en="Reset raw_value to default value"
	zh="Reset raw_value to default value"

:"Арбитр конфиликтов"
	en="Arbitrator of Conflicts"
	zh="Arbitrator of Conflicts"

:"Лицевой счет"
	en="Personal Account"
	zh="Personal Account"

:"Кредит оплаты"
	en="Creadit"
	zh="Creadit"

:"Расходы"
	en="Charge"
	zh="Charge"

:"Что-то связанное с оплатой/квитанциями"
	en="Token gateway"
	zh="Token gateway"

:"Конфигурация модема"
	en="Modem configuration"
	zh="Modem configuration"

:"Автоответчик"
	en="Auto answering"
	zh="Auto answering"

:"Автосоединение"
	en="Auto Connection"
	zh="Auto Connection"

:"Ссылка на объект настройки IP"
	en="Reference to the IP configuration object"
	zh="Reference to the IP configuration object"

:"Максимальный размер сегмента"
	en="The maximum size of the segment"
	zh="The maximum size of the segment"

:"По умолчанию 576"
	en="Default 576"
	zh="Default 576"

:"Максимальное количество соединений"
	en="The maximum number of connections"
	zh="The maximum number of connections"

:"Таймаут неактивности"
	en="Inactive timeout"
	zh="Inactive timeout"

:"Ссылка на объект настройки DL"
	en="Reference to the DL configuration object"
	zh="Reference to the DL configuration object"

:"Например, PPP"
	en="For example, PPP"
	zh="For example, PPP"

:"Адрес устройства"
	en="Device Address"
	zh="Device Address"

:"В т.ч. назначенный по DHCP"
	en="Including assigned by DHCP"
	zh="Including assigned by DHCP"

:"Список адресов для мультиадресной рассылки"
	en="Address List for Multicast"
	zh="Address List for Multicast"

:"Отвечает на любой из них"
	en="Answers any of them"
	zh="Answers any of them"

:"Дополнительные опции согласно RFC 791"
	en="Advanced options as per RFC 791"
	zh="Advanced options as per RFC 791"

:"Например, настройка IPSec"
	en="For example, setting up IPSec"
	zh="For example, setting up IPSec"

:"Маска подсети"
	en="Subnet mask"
	zh="Subnet mask"

:"Адрес основного шлюза"
	en="Primary gateway address"
	zh="Primary gateway address"

:"Признак, что адрес выдан DHCP"
	en="Sign that the address is issued by DHCP"
	zh="Sign that the address is issued by DHCP"

:"Основной сервер DNS"
	en="Primary DNS Server"
	zh="Primary DNS Server"

:"Резервный сервер DNS"
	en="Backup DNS Server"
	zh="Backup DNS Server"

:"Добавить адрес в мультикаст"
	en="Add address to multicast"
	zh="Add address to multicast"

:"Убрать адрес из мультикаста"
	en="Remove address from multicast"
	zh="Remove address from multicast"

:"Количество адресов в массиве мультикаста"
	en="Number of addresses in multicast array"
	zh="Number of addresses in multicast array"

:"Ссылка на дополнительные настройки DL"
	en="Reference to advanced DL settings"
	zh="Reference to advanced DL settings"

:"Тип конфигурации"
	en="Configuration Type"
	zh="Configuration Type"

:"Список мультикаст-адресов"
	en="List of multicast addresses"
	zh="List of multicast addresses"

:"Список адресов шлюзов"
	en="Gateway Address List"
	zh="Gateway Address List"

:"Основной DNS"	
	en="Primary DNS"
	zh="Primary DNS"

:"Таблица соответствия адресов согласно RFC 3513"
	en="Address matching table according to RFC 3513"
	zh="Address matching table according to RFC 3513"

:"Резервный DNS"
	en="Backup DNS"
	zh="Backup DNS"

:"Класс трафика согласно RFC 2474 cl 3"
	en="Traffic class according to RFC 2474 cl 3"
	zh="Traffic class according to RFC 2474 cl 3"

:"Конфигурация протокола ND - RFC 4861"
	en="ND Protocol Configuration - RFC 4861"
	zh="ND Protocol Configuration - RFC 4861"
	
:"Добавить IPV6 адрес"
	en="Add IPV6 address"
	zh="Add IPV6 address"

:"Удалить IPV6 адрес"
	en="Remove IPV6 address"
	zh="Remove IPV6 address"

:"Настройки исходящей почты"
	en="Outgoing email settings"
	zh="Outgoing email settings"

:"Справочник классов COSEM не знает класса с ID="
	en="Error: unknown cosem class with id = "
	zh="Error: unknown cosem class with id = "

:"Ошибка: Класс COSEM  %s Неизвестный атрибут %d"
	en="Error: COSEM class %s Unknown attribute %d"
	zh="Error: COSEM class %s Unknown attribute %d"

:"Ошибка: Класс COSEM  %s Неизвестный метод %d"
	en="Error: COSEM class %s Unknown method %d"
	zh="Error: COSEM class %s Unknown method %d"

:"] - нет описания атрибута"
	en="] - no attribute description"
	zh="] - no attribute description"

:"] - нет описания метода"
	en="] - no description of the method"
	zh="] - no description of the method"

:"? Ед. изм "
	en="? Unit "
	zh="? Unit "

:"Дата и время"
	en="Date and time"
	zh="Date and time"

:"Год"
	en="Year"
	zh="Year"

:"г."
	en=" "
	zh=" "

:"Месяц"
	en="Month"
	zh="Month"

:"мес."
	en="mon."
	zh="mon."

:"Неделя"
	en="A week"
	zh="A week"

:"нед."
	en="weeks"
	zh="weeks"

:"День"
	en="Day"
	zh="Day"

:"д."
	en=" "
	zh=" "

:"Час"
	en="Hour"
	zh="Hour"

:"ч."
	en="h."
	zh="h."

:"Минута"
	en="Minute"
	zh="Minute"

:"мин."
	en=" "
	zh=" "

:"Секунда"
	en="Second"
	zh="Second"

:"сек."
	en="sec."
	zh="sec."

:"Угол"
	en="Angle"
	zh="Angle"

:"Градус"
	en="Degree"
	zh="Degree"

:"Температура"
	en="Temperature"
	zh="Temperature"

:"Градус цельсия"
	en="Celsius"
	zh="Celsius"

:"Локаль (страна)"
	en="Locale (country)"
	zh="Locale (country)"

:"Длина"
	en="Length"
	zh="Length"

:"м"
	en="m"
	zh="m"

:"Километр"
	en="Kilometer"
	zh="Kilometer"

:"км"
	en="km"
	zh="km"

:"Скорость"
	en="Speed"
	zh="Speed"

:"Метры в секунду"
	en="Meters per second"
	zh="Meters per second"

:"m/c"
	en="m / c"
	zh="m / c"

:"Объем"
	en="Volume"
	zh="Volume"

:"Куб. метр"
	en="Cubic meter"
	zh="Cubic meter"

:"м3"
	en="m3"
	zh="m3"

:"Исправленный объем"
	en="Corrected volume"
	zh="Corrected volume"

:"Кубометр"
	en="Cubic meter"
	zh="Cubic meter"
:"м3"
	en="m3"
	zh="m3"

:"Часовой поток"
	en="Hourly Stream"
	zh="Hourly Stream"

:"м3/ч"
	en="m3 / h"
	zh="m3 / h"

:"Исправленный часовой поток"
	en="Corrected hour flow"
	zh="Corrected hour flow"

:"кубометр в час"
	en="cubic meter per hour"
	zh="cubic meter per hour"

:"Суточный поток"
	en="Daily flow"
	zh="Daily flow"

:"кубометр в сутки"
	en="cubic meter per day"
	zh="cubic meter per day"

:"м3/сут"
	en="m3 / day"
	zh="m3 / day"

:"Исправленный суточный поток"
	en="Corrected daily flow"
	zh="Corrected daily flow"

:"кубометр в сутки"
	en="cubic meter per day"
	zh="cubic meter per day"

:"м3/сут"
	en="m3 / day"
	zh="m3 / day"

:"Объем"
	en="Volume"
	zh="Volume"

:"Литр"
	en="Liter"
	zh="Liter"

:"л"
	en="L"
	zh="L"

:"Вес"
	en="Weight"
	zh="Weight"

:"Килограмм"
	en="Kilogram"
	zh="Kilogram"

:"кг"
	en="kg"
	zh="kg"

:"Сила"
	en="Strength"
	zh="Strength"

:"Ньютон"
	en="Newton"
	zh="Newton"
:"Н"
	en="N"
	zh="N"

:"Момент силы"
	en="Moment of power"
	zh="Moment of power"

:"Ньютон-метр"
	en="Newton meter"
	zh="Newton meter"

:"Н*м"
	en="N * m"
	zh="N * m"

:"Давление"
	en="Pressure"
	zh="Pressure"

:"Паскаль"
	en="Pascal"
	zh="Pascal"

:"Па"
	en="Pa"
	zh="Pa"

:"Бар"
	en="Bar"
	zh="Bar"

:"бар"
	en="Bar"
	zh="Bar"

:"Энергия"
	en="Energy"
	zh="Energy"

:"Джоуль"
	en="Joule"
	zh="Joule"

:"Дж"
	en="J"
	zh="J"

:"Тепловая мощность"
	en="Thermal power"
	zh="Thermal power"

:"Джоуль в час"
	en="Joule per hour"
	zh="Joule per hour"

:"Дж/ч"
	en="J / h"
	zh="J / h"

:"Активная мощность"
	en="Active power"
	zh="Active power"

:"Ватт"
	en="Watt"
	zh="Watt"

:"Киловатт"
	en="Kilowatt"
	zh="Kilowatt"

:"кВт"
	en="kW"
	zh="kW"

:"Время вызова activate_passive_calendar"
	en="Timestamp of calling activate_passive_calendar"
	zh="Timestamp of calling activate_passive_calendar"

:"Мониторинг регистров"
	en="Register monitoring"
	zh="Register monitoring"

:"Публичный клиент"
	en="Public client"
	zh="Public client"

:"Считыватель показаний"
	en="Reader"
	zh="Reader"

:"Конфигуратор"
	en="Configurator"
	zh="Configurator"

:"2 байта (2х1)"
	en="2 bytes"
	zh="2 bytes"

:"4 байта (2х2)"
	en="4 bytes"
	zh="4 bytes"

:"TPF_OutToTreeNode: Ошибка в программе. Элемент № "
	en="TPF_OutToTreeNode: Error in the program. Element No."
	zh="TPF_OutToTreeNode: Error in the program. Element No."

:" отсутствует"
	en=" missing"
	zh=" missing"

:"Описание: "
	en="Description:"
	zh="Description:"

:"Атрибуты (%d шт)"
	en="Attributes (%d pcs)"
	zh="Attributes (%d pcs)"

:"%d. Ошибка: Атрибут не найден"
	en="%d. Error: Attribute not found"
	zh="%d. Error: Attribute not found"

:"Селекторы: "
	en="Selectors:"
	zh="Selectors:"

:"Методы (%d шт)"
	en="Methods (%d pcs)"
	zh="Methods (%d pcs)"

:"Полная мощность"
	en="Full power"
	zh="Full power"

:"Вольт-ампер"
	en="Volt-amp"
	zh="Volt-amp"

:"ВА"
	en="VA"
	zh="VA"

:"киловольт-ампер"
	en="kilovolt amp"
	zh="kilovolt amp"

:"кВА"
	en="kVA"
	zh="kVA"

:"Реактивная мощность"
	en="Reactive power"
	zh="Reactive power"

:"Вар"
	en="Var"
	zh="Var"

:"киловар"
	en="kilovar"
	zh="kilovar"

:"квар"
	en="kvar"
	zh="kvar"

:"Активная энергия"
	en="Active Energy"
	zh="Active Energy"

:"Ватт-час"
	en="Watt-hour"
	zh="Watt-hour"

:"Вт*ч"
	en="Wh"
	zh="Wh"

:"Киловатт-час"
	en=Kilowatt-hour
	zh=Kilowatt-hour

:"кВт*ч"
	en="kWh"
	zh="kWh"

:"Полная энергия"
	en="Full energy"
	zh="Full energy"

:"Вольт-ампер-час"
	en="Volt-ampere-hour"
	zh="Volt-ampere-hour"

:"ВА*ч"
	en="VA * h"
	zh="VA * h"

:"Киловольт-ампер-час"
	en="Kilovolt-ampere-hour"
	zh="Kilovolt-ampere-hour"

:"кВА*ч"
	en="kVA * h"
	zh="kVA * h"

:"Реактивная энергия"
	en="Reactive energy"
	zh="Reactive energy"

:"Вар-час"
	en="Var-Hour"
	zh="Var-Hour"

:"вар*ч"
	en="var * h"
	zh="var * h"

:"Киловар-час"
	en="Kilovar hour"
	zh="Kilovar hour"

:"квар*ч"
	en="kvar * h"
	zh="kvar * h"

:"Сила тока"
	en="Current"
	zh="Current"

:"Ампер"
	en="Ampere"
	zh="Ampere"

:"Килоампер"
	en="Kiloamper"
	zh="Kiloamper"

:"Электрический заряд"
	en="Electric charge"
	zh="Electric charge"

:"Кулон"
	en="Coulomb"
	zh="Coulomb"

:"Кл"
	en="C"
	zh="C"

:"Напряжение"
	en="Voltage"
	zh="Voltage"

:"Вольт"
	en="Volt"
	zh="Volt"

:"В"
	en="V"
	zh="V"

:"Киловольт"
	en="Kilovolt"
	zh="Kilovolt"

:"кВ"
	en="kV"
	zh="kV"

:"Напряженность поля"
	en="The field strength"
	zh="The field strength"

:"Вольт на метр"
	en="Volt per meter"
	zh="Volt per meter"

:"Емкость"
	en="Capacity"
	zh="Capacity"

:"Фарад"
	en="Farad"
	zh"Farad"

:"Микрофарад"
	en="Mikrofarad"
	zh="Mikrofarad"

:"Нанофарад"
	en="Nanofarad"
	zh="Nanofarad"

:"Пикофарад"
	en="Picofarad"
	zh="Picofarad"

:"Сопротивление"
	en="Resistance"
	zh="Resistance"

:"Ом"
	en="Ohm"
	zh="Ohm"

:"Килоом"
	en="kOhm"
	zh="kOhm"

:"кОм"
	en="kOhm"
	zh="kOhm"

:"Мегаом"
	en="MOhm"
	zh="MOhm"

:"МОм"
	en="MOhm"
	zh="MOhm"

:"Удельное сопротивление"
	en="Resistivity"
	zh="Resistivity"

:"Ом на метр"
	en="Ohm per meter"
	zh="Ohm per meter"

:"Магнитный поток"
	en="Magnetic flux"
	zh="Magnetic flux"

:"Вебер"
	en="Weber"
	zh="Weber"

:"Вб"
	en="Wb"
	zh="Wb"

:"Индукция"
	en="Induction"
	zh="Induction"

:"Тесла"
	en="Tesla"
	zh="Tesla"

:"Тл"
	en="T"
	zh="T"

:"Напряженность магнитного поля"
	en="Magnetic field strength"
	zh="Magnetic field strength"

:"Ампер на метр"
	en="Ampere per meter"
	zh="Ampere per meter"

:"Индуктивность"
	en="Inductance"
	zh="Inductance"

:"Генри"
	en="Henry"
	zh="Henry"

:"Гн"
	en="H"
	zh="H"

:"Частота"
	en="Frequency"
	zh="Frequency"

:"Герц"
	en="Hertz"
	zh="Hertz"

:"Гц"
	en="Hz"
	zh="Hz"

:"Константа для активной энергии"
	en="Constant for active energy"
	zh="Constant for active energy"

:"Константа для реактивной энергии"
	en="Constant for reactive energy"
	zh="Constant for reactive energy"

:"Константа для полной энергии"
	en="Constant for full energy"
	zh="Constant for full energy"

:"Вольт-квадрат час"
	en="Volt-square hour"
	zh="Volt-square hour"

:"В2ч"
	en="V2h"
	zh="V2h"

:"Ампер-квадрат час"
	en="Ampere-square hour"
	zh="Ampere-square hour"

:"A2ч"
	en="A2h"
	zh="A2h"

:"Масссовая скорость потока"
	en="Mass flow rate"
	zh="Mass flow rate"

:"кг в сек"
	en="kg per second"
	zh="kg per second"

:"кг/с"
	en="kg/s"
	zh="kg/s"

:"Электрическая проводимость"
	en="Electrical Conductivity"
	zh="Electrical Conductivity"

:"Сименс"
	en="Siemens"
	zh="Siemens"

:"См"
	en="S"
	zh="S"

:"Температура"
	en="Temperature"
	zh="Temperature"

:"Келвин"
	en="Kelvin"
	zh="Kelvin"

:"1/(Вольт-квадрат час)"
	en="1 / (Volt-squared hour)"
	zh="1 / (Volt-squared hour)"

:"1/(Ампер-квадрат час)"
	en="1 / (Amp-squared hour)"
	zh="1 / (Amp-squared hour)"

:"Константа для объема"
	en="Constant for volume"
	zh="Constant for volume"

:"Процент"
	en="Percent"
	zh="Percent"

:"Емкость"
	en="Capacity"
	zh="Capacity"

:"Ампер-час"
	en=Amp Hour
	zh=Amp Hour

:"А*ч"
	en="A*h"
	zh="A*h"

:"Энергия на объем"
	en="Energy to volume"
	zh="Energy to volume"

:"Ватт час на кубометр"
	en="Watt hour per cubic meter"
	zh="Watt hour per cubic meter"

:"Вт*ч/м3"
	en="W*h/m3"
	zh="W*h/m3"

:"Теплотворная способность"
	en="Calorific value"
	zh="Calorific value"

:"Число Воббе"
	en="Wobbe Number"
	zh="Wobbe Number"

:"Воббе"
	en="wobbe"
	zh="wobbe"

:"Молярная фракция"
	en="Molar fraction"
	zh="Molar fraction"

:"Моль%"
	en="Mole%"
	zh="Mole%"

:"Моль %"
	en="Mole%"
	zh="Mole%"

:"Плотность"
	en="Density"
	zh="Density"

:"Грамм на кубометр"
	en="Grams per cubic meter"
	zh="Grams per cubic meter"

:"г/м3"
	en="g/m3"
	zh="g/m3"

:"Динамическая вязкость"
	en="Dynamic viscosity"
	zh="Dynamic viscosity"

:"Паскаль-секунда"
	en="Pascal second"
	zh="Pascal second"

:"Па*с"
	en="Pa s"
	zh="Pa s"

:"Удельная энергия"
	en="Specific energy"
	zh="Specific energy"

:"Джоуль/кг"
	en="Joule / kg"
	zh="Joule / kg"

:"м3/ч"
	en="m3/h"
	zh="m3/h"

:"Уровень сигнала"
	en="Signal power"
	zh="Signal power"

:"Децибел на милливат"
	en="Decibel per milliwat"
	zh="Decibel per milliwat"

:"дБм"
	en="dBm"
	zh="dBm"

:"Децибел на микровольт"
	en="Decibel to microvolt"
	zh="Decibel to microvolt"

:"дБмВ"
	en="dBmV"
	zh="dBmV"

:"Децибел"
	en="Decibel"
	zh="Decibel"

:"Дб"
	en="dB"
	zh="dB"

:"Произвольная измеряемая величина"
	en="Arbitrary measured value"
	zh="Arbitrary measured value"
	
:"Числовое значение"
	en="Numeric value"
	zh="Numeric value"

:"Инфо-модель COSEM"
	en="COSEM info model"
	zh="COSEM info model"

:"TP3_COSEM_InfoModel: отсутствует AssociationLN"
	en="TP3_COSEM_InfoModel: AssociationLN not found"
	zh="TP3_COSEM_InfoModel: AssociationLN not found"

:"Построение информационной модели устройства"
	en="Building an information model of the device"
	zh="Building an information model of the device"

:"Список объектов == NULL"
	en="Object List == NULL"
	zh="Object List == NULL"

:"Ошибка: Элемент поддерживаемых объектов с индексом "
	en="Error: Element of supported objects with index "
	zh="Error: Element of supported objects with index "

:" - элемент текущей ассоциации, инициализирую только режим доступа"
	en="- an element of the current association, initializing only the access mode"
	zh="- an element of the current association, initializing only the access mode"

:"Внутренняя ошибка программы: сбой в определение объекта текущей ассоциации"
	en="Internal program error: failure in the definition of the current association object"
	zh="Internal program error: failure in the definition of the current association object"

:"Элемент с № "
	en="Element number "
	zh="Element number "

:") инициализирован как класс "
	en=") initialized as a class "
	zh=") initialized as a class "

:": не инициализирован класс COSEM (ID = "
	en=": not initialized class COSEM (ID = "
	zh=": not initialized class COSEM (ID = "

:"TP3_COSEM_InfoModel_Item::Init. COSEM класс с ID="
	en="TP3_COSEM_InfoModel_Item::Init. COSEM class ID="
	zh="TP3_COSEM_InfoModel_Item::Init. COSEM class ID="

:") не реализован"
	en=") no release"
	zh=") no release"

:"Поддержка атрибутов: "
	en="Attribute support: "
	zh="Attribute support: "

:" (Не реализован)"
	en=" (Not implemented)"
	zh=" (Not implemented)"

:"[!!! Не реализован] "
	en="[!!! Not implemented] "
	zh="[!!! Not implemented] "

:"Да"
	en="Yes"
	zh="Yes"

:"Нет"
	en="No"
	zh="No"

:"%02XH - Размер структуры"
	en="%02XH - Structure Size"
	zh="%02XH - Structure Size"

:": [OK]. Значение: "
	en=": [OK]. Value: "
	zh=": [OK]. Value: "

:"Поле UserInformation содержит структуру InitiateResponde:"
	en="The UserInformation field contains the InitiateResponde structure:"
	zh="The UserInformation field contains the InitiateResponde structure:"

:"Странно. Поле UserInformation что-то содержит, но это не InitiateResponde."
	en="Strange. The UserInformation field contains something, but this is not InitiateResponde."
	zh="Strange. The UserInformation field contains something, but this is not InitiateResponde."

:"Странно. Поле UserInformation не содержит InitiateResponde."
	en="Strange. The UserInformation field does not contain InitiateResponde."
	zh="Strange. The UserInformation field does not contain InitiateResponde."

:"%02XH - Длина"
	en="%02XH - Length"
	zh="%02XH - Length"

:"Ошибка парсинга BER-объекта :"
	en="Error parsing BER-object: "
	zh="Error parsing BER-object: "

:"Поле с тэгом %d не поддерживается"
	en="Field with tag%d is not supported"
	zh="Field with tag%d is not supported"

:"Парсинг поля %s"
	en="Parsing the field %s"
	zh="Parsing the field %s"

:"Не найдено поле InitiateRequest"
	en="InitiateRequest field not found"
	zh="InitiateRequest field not found"

:"%02XH - Не является тэгом структуры InitiateRequest"
	en="%02XH - Not a tag of the InitiateRequest structure"
	zh="%02XH - Not a tag of the InitiateRequest structure"

:"%02XH - тэг структуры InitiateRequest"
	en="%02XH - InitiateRequest structure tag"
	zh="%02XH - InitiateRequest structure tag"

:"Неподдерживаемый режим секретности "
	en="Unsupported privacy mode "
	zh="Unsupported privacy mode "

:"TP3_DLMS_APDU_ActionResponse::Get_CurPDU недопустимое значение Choice"
	en="TP3_DLMS_APDU_ActionResponse :: Get_CurPDU Invalid Choice Value"
	zh="TP3_DLMS_APDU_ActionResponse :: Get_CurPDU Invalid Choice Value"

:"Содержимое "
	en="Content "
	zh="Content "

:"Еще не поддерживается"
	en="Not yet supported"
	zh="Not yet supported"

:"Недостаточно данных для парсинга"
	en="Not enough data to parse"
	zh="Not enough data to parse"

:": ожидался тэг "
	en=": expected tag "
	zh=": expected tag "

:"Поле с тэгом %d не поддерживается"
	en="Field with tag %d is not supported"
	zh="Field with tag %d is not supported"

:"DLMS: Недостаточно данных для парсинга структуры "
	en="DLMS: Not enough data to parse the structure "
	zh="DLMS: Not enough data to parse the structure "

:"Исключение при кодировании PDU "
	en="Exception when coding PDU "
	zh="Exception when coding PDU "

:"Ошибка кодирования "
	en="Error coding "
	zh="Error coding"

:"ConfirmedServiceError: недопустимое значение Choice ("
	en="ConfirmedServiceError: Invalid Choice value ("
	zh="ConfirmedServiceError: Invalid Choice value ("

:"Диспетчер APDU"
	en="APDU Dispatcher"
	zh="APDU Dispatcher"

:"Список полей APDU"
	en="List of fields APDU"
	zh="List of fields APDU"

:"Список полей PDU: исключение при кодировании"
	en="PDU field list: coding exception"
	zh="PDU field list: coding exception"

:"Список полей PDU: исключение при парсинге"
	en="PDU field list: exception during parsing"
	zh="PDU field list: exception during parsing"

:"Поле [%s] ок. Длина = %d"
	en="Field [%s] approx. Length = %d"
	zh="Field [%s] approx. Length = %d"

:"Поле [%s] Ошибка %s"
	en="Field [%s] Error %s"
	zh="Field [%s] Error %s"

:"GetRequest: неправильное значение Choice ("
	en="GetRequest: Incorrect Choice ("
	zh="GetRequest: Incorrect Choice ("

:"Тип структуры ("
	en="Structure type ("
	zh="Structure type ("

:"GetRequest: Ошибка - неизвестное значение Choice = "
	en="GetRequest: Error - Unknown Choice = "
	zh="GetRequest: Error - Unknown Choice = "

:"TP3_DLMS_APDU_GetRequest::GetFrStr_RequestParam - неподдерживаемое значение Choice"
	en="TP3_DLMS_APDU_GetRequest :: GetFrStr_RequestParam - Unsupported Choice Value"
	zh="TP3_DLMS_APDU_GetRequest :: GetFrStr_RequestParam - Unsupported Choice Value"

:"Кодирую штатными средствами Fields. Начальный размер буфера "
	en="Coding by regular means Fields. The initial size of the buffer "
	zh="Coding by regular means Fields. The initial size of the buffer "

:"Успешно. Размер буфера после кодирования: "
	en="Successful. Buffer size after encoding: "
	zh="Successful. Buffer size after encoding: "

:"Ошибка. "
	en="Error. "
	zh="Error. "

:"%02X DedicatedKey: размер"
	en="%02X DedicatedKey: size"
	zh="%02X DedicatedKey: size"

:"00 ResponseAllowed: отсутствует, значение по умолчанию true "
	en="00 ResponseAllowed: none, default value true "
	zh="00 ResponseAllowed: none, default value true "

:"00 ProposedQualityOfService: отсутствует"
	en="00 ProposedQualityOfService: missing"
	zh="00 ProposedQualityOfService: missing"

:"Настройки отладочного вывода"
	en="Debug Output Settings"
	zh="Debug Output Settings"

:"Параметры кодирования PDU"
	en="PDU coding parameters"
	zh="PDU coding parameters"

:"LCC заголовок"
	en="LCC header"
	zh="LCC header"

:"LLC Заголовок: запрос"
	en="LLC Title: Request"
	zh="LLC Title: Request"

:"LLC Заголовок: ответ"
	en="LLC Title: Answer"
	zh="LLC Title: Answer"

:"LLC Заголовок: тип "
	en="LLC Title: Type"
	zh="LLC Title: Type"

:"Ошибка LLC.Header: "
	en="LLC.Header Error:"
	zh="LLC.Header Error:"

:"Байт 1 ожидался 0xE6. Принят %02X"
	en="Byte 1 expected 0xE6. Accepted% 02X"
	zh="Byte 1 expected 0xE6. Accepted% 02X"

:"Байт 2 ожидался E6 или E7. Принят %02X"
	en="Byte 2 was expected by E6 or E7. Accepted %02X"
	zh="Byte 2 was expected by E6 or E7. Accepted %02X"

:"Байт 3 ожидался 00. Принят %02X"
	en="Byte 3 expected 00. Accepted %02X"
	zh="Byte 3 expected 00. Accepted %02X"

:" - Нераспознанные данные, должен быть LLC Header"
	en="- Unrecognized data, must be LLC Header"
	zh="- Unrecognized data, must be LLC Header"

:"Поле ACSE Requirements"
	en="ACSE Requirements Field"
	zh="ACSE Requirements Field"

:"Не хватает данных для "
	en="Not enough data for "
	zh="Not enough data for "

:": Неопознанное значение ASCE ServiceUser: "
	en=": Unrecognized ASCE ServiceUser value: "
	zh=": Unrecognized ASCE ServiceUser value: "

:": Неопознанное значение ASCE ServiceProvider: "
	en=": Unrecognized ASCE ServiceProvider: "
	zh=": Unrecognized ASCE ServiceProvider: "

:": Не смог распарсить данные"
	en=": Could not parse data"
	zh=": Could not parse data"

:": Недостаточно данных для парсинга"
	en=": Not enough data to parse"
	zh=": Not enough data to parse"

:": Ожидались байты 0x02 0x01, получены "
	en=": Expected bytes 0x02 0x01, received "
	zh=": Expected bytes 0x02 0x01, received "

:": Неизвестное значение "
	en=": Unknown value "
	zh=": Unknown value "

:"(Неизвестный тэг)"
	en="(Unknown tag)"
	zh="(Unknown tag)"

:"Исключение при кодировании поля APDU "
	en="Exception while encoding APDU field "
	zh="Exception while encoding APDU field "

:"Признак наличия поля [XDR_WF] ("
	en="Sign of the presence of the field [XDR_WF] ("
	zh="Sign of the presence of the field [XDR_WF] ("

:"Присутствует"
	en="Present"
	zh="Present"

:"Отсутствует"
	en="Missing"
	zh="Missing"

:"Исключение при парсинге поля APDU "
	en="Exception while parsing the APDU field "
	zh="Exception while parsing the APDU field "

:"TP3_DLMS_PDUFIELD_Base: Нет данных EXPLICIT BER-объекта"
	en="TP3_DLMS_PDUFIELD_Base: No data EXPLICIT BER-object"
	zh="TP3_DLMS_PDUFIELD_Base: No data EXPLICIT BER-object"

:"TP3_DLMS_PDUFIELD_Base: Не указан тип BER-объекта по умолчанию"
	en="TP3_DLMS_PDUFIELD_Base: The default BER object type is not specified"
	zh="TP3_DLMS_PDUFIELD_Base: The default BER object type is not specified"

:"PDU поле "
	en="PDU field "
	zh="PDU field "

:": исключение при парсинге. "
	en=": exception while parsing. "
	zh=": exception while parsing. "

:": Нехватает данных для парсинга"
	en=": Not enough data to parse "
	zh=": Not enough data to parse "

:": Этот режим парсинга не поддерживается ("
	en=": This parsing mode is not supported ("
	zh=": This parsing mode is not supported ("

:"A-XDR с флагом присутствия"
	en="A-XDR with presence flag"
	zh="A-XDR with presence flag"

:"Парсинг завершен "
	en="Parsing Completed "
	zh="Parsing Completed "

:"успешно"
	en="successfully"
	zh="successfully"

:" с ощибкой "
	en=" with fault "
	zh=" with fault "

:"Значение ("
	en="Value ("
	zh="Value ("

:"TP3_DLMS_PDUFIELD_Byte::VM_Parse - неправильный режим кодирования"
	en="TP3_DLMS_PDUFIELD_Byte::VM_Parse - wrong code mode"
	zh="TP3_DLMS_PDUFIELD_Byte::VM_Parse - wrong code mode"

:"%s Буфер для парсинга"
	en="%s RAW buffer"
	zh="%s RAW buffer"

:"Поле Conformance поддерживается 24 бита (задано "
	en="Conformance field is supported only 24 bits (set "
	zh="Conformance field is supported only 24 bits (set "

:"Поле Confomance успешно распарсено"
	en="Confomance field successfully parsed"
	zh="Confomance field successfully parsed"

:"Ошибка парсинга. "
	en="Parsing error. "
	zh="Parsing error. "

:", текущий объект XDR = NULL"
	en=", current XDR object = NULL"
	zh=", current XDR object = NULL"

:"Ошибка формирования RawData для типа данных "
	en="Error creating RawData for data type "
	zh="Error creating RawData for data type "

:", ошибка: "
	en=", error: "
	zh=", error: "

:"Результат запроса ("
	en="Query result ("
	zh="Query result ("

:"Аппаратная ошибка"
	en="Hardware error"
	zh="Hardware error"

:"Временная ошибка"
	en="Temporary Error"
	zh="Temporary Error"

:"Чтение/запись запрещены"
	en="Read / Write denided"
	zh="Read / Write denided"

:"Объект неопределен"
	en="Object undefined"
	zh="Object undefined"

:"COSEM класс неопределен"
	en="COSEM class is undefined"
	zh="COSEM class is undefined"

:"Объект недоступен"
	en="Object unavailable"
	zh="Object unavailable"

:"Исключение при доступе к памяти"
	en="Exception when accessing memory"
	zh="Exception when accessing memory"

:"Блок данных недоступен"
	en="The data block is unavailable"
	zh="The data block is unavailable"
	
:"Длительная операция отменена"
	en="Long-running operation canceled"
	zh="Long-running operation canceled"

:"Нет ответа при длительной операции"
	en="No response during long-running operation"
	zh="No response during long-running operation"

:"Непавильный номер блока"
	en="The block number is not correct"
	zh="The block number is not correct"

:"Прочая ошибка"
	en="Other error"
	zh="Other error"

:"TP3_DLMS_PDUFIELD_DataAccessResult: Ошибка № "
	en="TP3_DLMS_PDUFIELD_DataAccessResult: Error No. "
	zh="TP3_DLMS_PDUFIELD_DataAccessResult: Error No. "

:"Последний блок"
	en="Last block"
	zh="Last block"

:"Непоследний блок"
	en="To be continued"
	zh="To be continued"

:"Поле Choice. Ошибка. Недопустимое значение"
	en="Field Choice. Error. Invalid value"
	zh="Field Choice. Error. Invalid value"

:": недопустимое значение CHOICE"
	en=": invalid CHOICE value"
	zh=": invalid CHOICE value"

:"Последний блок"
	en="Last block"
	zh="Last block"

:"Блок данных"
	en="The data block"
	zh="The data block"

:" (последний)"
	en=" (last)"
	zh=" (last)"

:" (не последний)"
	en=" (not last)"
	zh=" (not last)"

:", данные отсутствуют"
	en="data not available"
	zh="data not available"

:", блок данных "
	en=", data block"
	zh=", data block"

:" б."
	en=" byte(s)"
	zh=" byte(s)"

:"Да"
	en="Yes"
	zh="Yes"

:"Нет"
	en="Not"
	zh="Not"

:"Неподдерживаемое значение Choice ("
	en="Unsupported Choice (";
	zh="Unsupported Choice ("

:"TP3_DLMS_PDUFIELD_GetDataResult: Неправильное значение Choice ("
	en="TP3_DLMS_PDUFIELD_GetDataResult: Incorrect Choice (";
	zh="TP3_DLMS_PDUFIELD_GetDataResult: Incorrect Choice ("

:"Тип GetDataResult не DataAccessResult (Choice = "
	en="Type GetDataResult is not DataAccessResult (Choice ="
	zh="Type GetDataResult is not DataAccessResult (Choice ="

:") - не могу определить успешность запроса"
	en=") - I can not determine the success of the request"
	zh=") - I can not determine the success of the request"

:"Ошибка ассоциации: "
	en="Association error:"
	zh="Association error:"

:"Длина данных расположена в следующем(-их) "
	en="The data length is located in the following (s) "
	zh="The data length is located in the following (s) "

:" байте(-ах)"
	en=" byte (s)"
	zh=" byte (s)"

:"Длина OctetString больше int32 не поддерживается"
	en="OctetString is no longer supported by int32 length"
	zh="OctetString is no longer supported by int32 length"

:"Размер данных"
	en="Size data"
	zh="Size data"

:"Длина данных"
	en="Data Length"
	zh="Data Length"

:"Данные:"
	en="Data:"
	zh="Data:"

:"Без селектора"
	en="Without selector"
	zh="Without selector"

:"Начинаю парсинг в режиме XDR"
	en="Starting parsing in XDR mode"
	zh="Starting parsing in XDR mode"

:"Начинаю парсинг в режиме XDR_WF"
	en="Starting parsing in XDR_WF mode"
	zh="Starting parsing in XDR_WF mode"

:"xDLMS Service: Недопустимое значение Choice ("
	en="xDLMS Service: Invalid Choice ("
	zh="xDLMS Service: Invalid Choice ("

:") - такое значение не поддерживается"
	en=") - this value is not supported"
	zh=") - this value is not supported"

:"TP3_DLMS_PDUFIELD_Service: неправильно установлено свойство Choice ("
	en="TP3_DLMS_PDUFIELD_Service: property Choice is not set correctly ("
	zh="TP3_DLMS_PDUFIELD_Service: property Choice is not set correctly ("

:"xDLMS Service: Недопустимое значение нумератора ("
	en="xDLMS Service: Invalid enumerator value ("
	zh="xDLMS Service: Invalid enumerator value ("

:") - допустимые значяения для Choice = "
	en=") - valid values ​​for Choice = "
	zh=") - valid values ​​for Choice = "

:" - от 0 до "
	en="- from 0 to "
	zh="- from 0 to "

:" [Ошибка парсинга: "
	en="[Parsing error: "
	zh="[Parsing error: "

:"Парсинг в режиме XDR с флагом пристутвия (OPTIONAL)"
	en="Parsing in the XDR mode with the pristutviya flag (OPTIONAL)"
	zh="Parsing in the XDR mode with the pristutviya flag (OPTIONAL)"

:"Присутствует"
	en="Present"
	zh="Present"

:"Отсутствует"
	en="Missing"
	zh="Missing"

:"%02XH (%d) - Значение (BIG ENDIAN)"
	en="%02XH (%d) - Value (BIG ENDIAN)"
	zh="%02XH (%d) - Value (BIG ENDIAN)"

:"Парсинг в режиме XDR (обязательное присутствие)"
	en="Parsing in XDR mode (mandatory presence)"
	zh="Parsing in XDR mode (mandatory presence)"

:"%02XH (%d) - Значение (BIG ENDIAN)"
	en="%02XH (%d) - Value (BIG ENDIAN)"
	zh="%02XH (%d) - Value (BIG ENDIAN)"

:"Значение "
	en="Value"
	zh="Value"

:"Список структур GetResponse"
	en="List of structures GetResponse"
	zh="List of structures GetResponse"

:"Список ответов пуст"
	en="The answer list is empty"
	zh="The answer list is empty"

:"TP3_DLMS_ResponseList::GetRawData. Объект "
	en="TP3_DLMS_ResponseList::GetRawData. Object "
	zh="TP3_DLMS_ResponseList::GetRawData. Object "

:" не вернул RAW Data "
	en="did not return RAW Data"
	zh="did not return RAW Data"

:"Исключение при формировании общего блока данных ответа"
	en="An exception when forming a common block of response data"
	zh="An exception when forming a common block of response data"

:"Запрос параметров соединеия"
	en="Query connection parameters"
	zh="Query connection parameters"

:"Подтверждение параметров соединения"
	en="Confirmation of connection parameters"
	zh="Confirmation of connection parameters"

:"Сообщение об ошибке DLMS"
	en="DLMS error message"
	zh="DLMS error message"

:"Запрос на установку ассоциации"
	en="Request to set up an association"
	zh="Request to set up an association"

:"Подтверждение установки ассоциации"
	en="Confirmation of the installation of the association"
	zh="Confirmation of the installation of the association"

:"Запрос данных"
	en="Request Data"
	zh="Request Data"

:"Запрос данных. Нормальный режим."
	en="Data Request. Normal Mode."
	zh="Data Request. Normal Mode."

:"Запрос данных. Следующий."
	en="Data Request. Next."
	zh="Data Request. Next."

:"Запрос данных. Список."
	en="Request Data. List."
	zh="Request Data. List."

:"Запрос действия"
	en="Action Request"
	zh="Action Request"

:"Запрос действия. Нормальный."
	en="Request action. Normal."
	zh="Request action. Normal."

:"Запрос действия. След. блок."
	en="Request action. Next block."
	zh="Request action. Next block."

:"Запрос действия. Со списком."
	en="Request action. With a list."
	zh="Request action. With a list."

:"Запрос действия. Первый блок."
	en="Request for action. First block."
	zh="Request for action. First block."

:"Запрос действия. Список, первый блок."
	en="Request for action. List, first block."
	zh="Request for action. List, first block."

:"Запрос действия. С блоками."
	en="Request for action. With blocks."
	zh="Request for action. With blocks."

:"Ответ на запрос данных"
	en="Response to data request"
	zh="Response to data request"

:"Ответ на запрос нормальный"
	en="Query response: Normal"
	zh="Query response: Normal"

:"Ответ на запрос блоком данных"
	en="Query response: Data block"
	zh="Query response: Data block"

:"Ответ на звпрос списком"
	en="Query response: List"
	zh="Query response: List"

:"Ответ на запрос действия."
	en="Response to action request."
	zh="Response to action request."

:"Ответ на запрос действия. Нормальный."
	en="Response to action request: Normal"
	zh="Response to action request: Normal"

:"Ответ на запрос действия. С блоками."
	en="Response to action request: Data block"
	zh="Response to action request: Data block"

:"Ответ на запрос действия. Со списком"
	en="Response to action request: List"
	zh="Response to action request: List"

:"Ответ на запрос действия. Следующий блок."
	en="Response to an action request. The next block."
	zh="Response to an action request. The next block."

:"Объект ошибки"
	en="Error Object"
	zh="Error Object"

:"Ошибка чтения файла "
	en="Error reading file "
	zh="Error reading file "

:"Ошибка записи файла "
	en="Error writing file "
	zh="Error writing file "

:"Ошибка загрузки объекта"
	en="Error loading object"
	zh="Error loading object"

:"Ошибка записи объекта"
	en="Object Write Error"
	zh="Object Write Error"

:"Недоработка программиста. Обнаружен баг."
	en="Programmer flaw. A bug was detected."
	zh="Programmer flaw. A bug was detected."

:"Структура описания ошибки"
	en="Error description structure"
	zh="Error description structure"

:"Объект GUI"
	en="GUI object"
	zh="GUI object"

:"Предупреждение"
	en="Warning"
	zh="Warning"

:"Ошибка"
	en="Error"
	zh="Error"

:"Исключение при инициализации пользовательского интерфейса"
	en="Exception when initializing user interface"
	zh="Exception when initializing user interface"

:"Вопрос"
	en="Question"
	zh="Question"

:"Сообщение"
	en="Message"
	zh="Message"

:"Локальная конфигурация"
	en="Local configuration"
	zh="Local configuration"

:"Ошибка формата файла конфигурации - файл сброшен"
	en="Configuration file format error - file reset"
	zh="Configuration file format error - file reset"

:"Ошика чтения конфигурации из файла "
	en="Error reading configuration from file "
	zh="Error reading configuration from file "

:"Отстутствует файл конфигурации "
	en="Missing configuration file "
	zh="Missing configuration file "

:"Ошика записи конфигурации в файл "
	en="Error writing configuration to file "
	zh="Error writing configuration to file "

:"Ассоциация (подключение)"
	en="Association (connection)"
	zh="Association (connection)"

:"Без имени"
	en="No name"
	zh="No name"

:"Исключение при инициализации объекта асcоциации"
	en="Exception during initialization of the association object"
	zh="Exception during initialization of the association object"

:"Ассоциация инициализирована"
	en="Association initialized"
	zh="Association initialized"

:"Ошибка инициализации ассоциации: "
	en="Association initialization failed: "
	zh="Association initialization failed: "

:"Исключение при опросе"
	en="Exception when polling"
	zh="Exception when polling"

:"Первичный опрос не проведен."
	en="The initial survey is not conducted."
	zh="The initial survey is not conducted."

:"Не подключено"
	en="Not connected"
	zh="Not connected"

:" (Сер. № "
	en=" (Serial No "
	zh=" (Serial No "

:"Устройство"
	en="Device"
	zh="Device"

:"(Серийный номер)"
	en="(Serial number)"
	zh="(Serial number)"

:"При чтении конфигурации ассоциации возникли ошибки:"
	en="An error occurred while reading the association configuration:"
	zh="An error occurred while reading the association configuration:"

:"При записи конфигурации ассоциации возникли ошибки:"
	en="An error occurred while writing the association configuration:"
	zh="An error occurred while writing the association configuration:"

:"Подключение: "
	en="Connection: "
	zh="Connection: "

:"Протокол: "
	en="Protocol: "
	zh="Protocol: "

:", Устройство: "
	en=", Device: "
	zh=", Device: "

:"Не установлена информационная модель"
	en="Information model is not installed"
	zh="Information model is not installed"

:"TP3_Association::GetCOSEMClassValue. Не задан объект AssociationLN"
	en="TP3_Association::GetCOSEMClassValue. An AssociationLN object is not specified."
	zh="TP3_Association::GetCOSEMClassValue. An AssociationLN object is not specified."

:"Не задан объект AssociationLN"
	en="AssociationLN Object Not Set"
	zh="AssociationLN Object Not Set"

:"Список поддерживаемых объектов AssociationLN пуст."
	en="The list of supported AssociationLN objects is empty."
	zh="The list of supported AssociationLN objects is empty."

:"COSEM класс со значением объекта "
	en="COSEM class with object value "
	zh="COSEM class with object value "

:" не найден"
	en=" not found"
	zh=" not found"

:"Текущий обработчик не DLMS"
	en="The current handler is not DLMS"
	zh="The current handler is not DLMS"

:"Настройки DLMS"
	en="DLMS Settings"
	zh="DLMS Settings"

:"[Защ.: нет]"
	en="[Security: no]"
	zh="[Security: no]"

:"[Защ.: Пароль]"
	en="[Security: Password]"
	zh="[Security: Password]"

:"[Защ.: Шифр]"
	en="[Security: Crypt]"
	zh="[Security: Crypt]"

:"[Защ.: ???]"
	en="[Security: ???]"
	zh="[Security: ???]"

:"Параметры логического соединения с устройством"
	en="The parameters of the logical connection with the device"
	zh="The parameters of the logical connection with the device"

:" [Резать пакеты HDLC]"
	en="[Cut HDLC packets]"
	zh="[Cut HDLC packets]"

:"Объект информационной модели"
	en="The object of the information model"
	zh="The object of the information model"

:"Информационная модель устройства"
	en="Information model of the device"
	zh="Information model of the device"

:"Ошибка построения списка поддерживаемых объектов"
	en="Error building list of supported objects"
	zh="Error building list of supported objects"

:"HDLC адрес"
	en="HDLC address"
	zh="HDLC address"

:"HDLC: Слишком длинный адрес"
	en="HDLC: Address too long"
	zh="HDLC: Address too long"

:"Поле Control HDLC пакета"
	en="Field Control HDLC package"
	zh="Field Control HDLC package"

:"TP3_HDLC_ControlField - модуль не поддерживается"
	en="TP3_HDLC_ControlField - module is not supported"
	zh="TP3_HDLC_ControlField - module is not supported"

:"HDLC: Нельзя установить в U-кадре команду "
	en="HDLC: You can't set a command in the U-frame "
	zh="HDLC: You can't set a command in the U-frame "

:"Тип кадра: "
	en="Frame type: "
	zh="Frame type: "

:", Команда="
	en=", Command="
	zh=", Command="

:"-кадр)"
	en="-frame)"
	zh="-frame)"

:"Поле FormatFrame пакета HDLC"
	en="Format Format Frame HDLC"
	zh="Format Format Frame HDLC"

:"HDLC Пакет: недостаточно данных для определения типа кадра"
	en="HDLC Package: not enough data to determine frame type"
	zh="HDLC Package: not enough data to determine frame type"

:"HDLC: не смог определить тип кадра HDLC"
	en="HDLC: unable to determine HDLC frame type"
	zh="HDLC: unable to determine HDLC frame type"

:"HDLC: нехватает данных для определения типа кадра № "
	en="HDLC: lack of data to determine the type of frame No. "
	zh="HDLC: lack of data to determine the type of frame No. "

:"Тип фрейма: "
	en="Frame type:"
	zh="Frame type:"

:", Бит S = "
	en=", Bit S = "
	zh=", Bit S = "

:"Пакет HDLC"
	en="HDLC packet"
	zh="HDLC packet"

:"HDLC: неправильная длина пакета"
	en="HDLC: wrong packet length"
	zh="HDLC: wrong packet length"


:"HDLC: Ошибка разбора адреса назначения"
	en="HDLC: Error parsing destination address"
	zh="HDLC: Error parsing destination address"

:"HDLC: Ошибка разбора адреса источника"
	en="HDLC: Error parsing source address"
	zh="HDLC: Error parsing source address"

:"HDLC: Ошибка разбора поля Control"
	en="HDLC: Error parsing the Control field"
	zh="HDLC: Error parsing the Control field"

:"HDLC: Ошибка CRC заголовка: принята "
	en="HDLC: CRC header error: accepted "
	zh="HDLC: CRC header error: accepted "

:", ожидалась "
	en=", expected "
	zh=", expected "

:"HDLC: Ошибка CRC полного кадра"
	en="HDLC: CRC error full frame"
	zh="HDLC: CRC error full frame"

:", ожидалась "
	en=", expected "
	xh=", expected "

:" [Формат: "
	en=" [Format: "
	zh=" [Format: "

:"Параметры HDLC"
	en="HDLC options"
	zh="HDLC options"

:"HDLC: ошибка формата пакета"
	en="HDLC: packet format error"
	zh="HDLC: packet format error"

:"Враппер протокола HDLC"
	en="HDLC Wrapper"
	zh="HDLC Wrapper"

:"HDLC: Применены параметры по умолчанию"
	en="HDLC: Default settings applied"
	zh="HDLC: Default settings applied"

:"Группа HDLC Parameters пустая - устанавливаю рекомендованные СПОДЭС параметры HDLC"
	en="The HDLC Parameters group is empty - I set the parameters recommended by SPODES"
	zh="The HDLC Parameters group is empty - I set the parameters recommended by SPODES"

:"Параметры HDLC согласованы:"
	en="HDLC parameters are consistent:"
	zh="HDLC parameters are consistent:"

:"Максимальный размер инфо-поля, принимаемого счетчиком: "
	en="The maximum size of the info-field taken by the meter: "
	zh="The maximum size of the info-field taken by the meter: "

:"Максимальный размер инфо-поля, передаваемого счетчиком: "
	en="The maximum size of the info-field transmitted by the meter: "
	zh="The maximum size of the info-field transmitted by the meter: "

:"Максимальный размер окна в кадрах, принимаемого счетчиком: "
	en="The maximum window size in frames taken by the meter: "
	zh="The maximum window size in frames taken by the meter: "

:"Максимальный размер окна в кадрах, передаваемого счетчиком: "
	en="The maximum window size in frames transmitted by the meter: "
	zh="The maximum window size in frames transmitted by the meter: "

:"HDLC: Слишком большой размер целого числа ("
	en="HDLC: Integer Too Large ("
	zh="HDLC: Integer Too Large ("

:" байт)"
	en=" byte(s))"
	zh=" byte(s))"

:"Слишком длинное поле длины"
	en="Length field too long"
	zh="Length field too long"

:"Инициализация обмена: SA:"
	en="Initialization of the exchange: SA:"
	zh="Initialization of the exchange: SA:"

:"На команду DISC ожидался ответ или UA или DM"
	en="A response to the DISC command was either UA or DM"
	zh="A response to the DISC command was either UA or DM"

:"Не назначен диспетчер подключений"
	en="Unassigned Connection Manager"
	zh="Unassigned Connection Manager"

:"Ошибка инициализации станции: "
	en="Station initialization error: "
	zh="Station initialization error: "

:"Ошибка сброса подключаемого хоста: "
	en="Failed to reset the connecting host: "
	zh="Failed to reset the connecting host: "

:"HDLC: Ошибка обмена. Ожидалась команда UA"
	en="HDLC: Exchange Error. Expected UA Command"
	zh="HDLC: Exchange Error. Expected UA Command"

:"Ошибка определения параметров HDLC: "
	en="Error defining HDLC parameters: "
	zh="Error defining HDLC parameters: "

:"Исключение при установке HDLC соединения"
	en="Exception when installing HDLC connection"
	zh="Exception when installing HDLC connection"

:"HDLC соединение не установлено"
	en="HDLC connection not established"
	zh="HDLC connection not established"

:"Отправка массива байт: "
	en="Sending a byte array: "
	zh="Sending a byte array: "

:"Повторно отправляем порцию № "
	en="Re-send portion No "
	zh="Re-send portion No "

:", Размер = "
	en=", Size = "
	zh=", Size = "

:", осталось "
	en=", left "
	zh=", left "

:", попытка № "
	en=", attempt No "
	zh=", attempt No "

:"HDLC: Превышено количество повтора кадра."
	en="HDLC: Frame retry count exceeded."
	zh="HDLC: Frame retry count exceeded."

:"Отправляем порцию of № "
	en="We send a portion of No "
	zh="We send a portion of No "

:", Размер = "
	en=", Size = "
	zh=", Size = "

:", осталось "
	en=", left "
	zh=", left "

:"HDLC: Устройство передало неверный номер кадра приема ("
	en="HDLC: The device transmitted an invalid receive frame number ("
	zh="HDLC: The device transmitted an invalid receive frame number ("

:"HDLC: Нарушение логики обмена"
	en="HDLC: Disruption of sharing logic"
	zh="HDLC: Disruption of sharing logic"

:"Пакет сегментирован, принимаю часть "
	en="Package is segmented, accept part"
	zh="Package is segmented, accept part"

:"HDLC: Устройство передало неверный номер кадра передачи ("
	en="HDLC: The device transmitted an invalid transmission frame number ("
	zh="HDLC: The device transmitted an invalid transmission frame number ("

:"Ошибка отправки подтверждения сегмента: "
	en="Error sending confirmation segment: "
	zh="Error sending confirmation segment: "

:"HDLC: Исключение при обмене"
	en="HDLC: Exchange Exception"
	zh="HDLC: Exchange Exception"

:"Отправка команды "
	en="Sending a command "
	zh="Sending a command "

:"Ошибка приема пакета"
	en="Error receiving packet"
	zh="Error receiving packet"

:"Отсутствует завершающий флаг пакета HDLC"
	en="Missing final HDLC packet flag"
	zh="Missing final HDLC packet flag"

:"Пакет HDLC принят ("
	en="HDLC package accepted ("
	zh="HDLC package accepted ("

:"), но возможно имеет проблему: "
	en="), but probably has a problem: "
	zh="), but probably has a problem: "

:"Принят пакет HDLC: "
	en="HDLC package accepted: "
	zh="HDLC package accepted: "

:"Исключение при инициализации объекта "
	en="Exception during object initialization "
	zh="Exception during object initialization "

:"Исключение при проверке соединения с устройством"
	en="Exception while checking connection with device"
	zh="Exception while checking connection with device"

:"CheckConnect - Успешно"
	en="CheckConnect - Successful"
	zh="CheckConnect - Successful"

:"CheckConnect - Ошибка "
	en="CheckConnect - Error "
	zh="CheckConnect - Error "

:"Исключение при установке соединения с устройством"
	en="Exception when connecting to device"
	zh="Exception when connecting to device"

:"OpenConnect - Успешно"
	en="OpenConnect - Successfully"
	zh="OpenConnect - Successfully"

:"OpenConnect - Ошибка "
	en="OpenConnect - Error "
	zh="OpenConnect - Error "

:"Исключение при установке соединения с устройством"
	en="Exception when connecting to device"
	zh="Exception when connecting to device"

:"Соединение закрыто нормально"
	en="Connection is closed normally"
	zh="Connection is closed normally"

:"Ошибка закрытия соединения: "
	en="Error closing connection: "
	zh="Error closing connection: "

:": Текущий врапер протокола не поддерживает DLMS"
	en=": The current protocol wrapper does not support DLMS"
	zh=": The current protocol wrapper does not support DLMS"

:"Ошибка чтения атрибута класса COSEM"
	en="Error reading attribute class COSEM"
	zh="Error reading attribute class COSEM"

:"Враппер протокола "
	en="Wrapper Protocol "
	zh="Wrapper Protocol "

:" инициализирован успешно"
	en=" initialized successfully"
	zh=" initialized successfully"

:"Исключение при инициализации враппера протоколов"
	en="Exception while initializing wrapper protocols"
	zh="Exception while initializing wrapper protocols"

:"Функция автоматического определения протокола еще не реализована. Гуру думает."
	en="The autodetect function is not yet implemented. The programmer is thinking."
	zh="The autodetect function is not yet implemented. The programmer is thinking."

:"Не установлен диспетчер подключений транспортного уровня"
	en="Transport Connection Manager is not installed"
	zh="Transport Connection Manager is not installed"

:"Не указан протокол"
	en="No protocol specified"
	zh="No protocol specified"

:"Текущий врапер протокола не установлен"
	en="The current protocol wrapper is not installed"
	zh="The current protocol wrapper is not installed"

:"Соединение не установлено"
	en="Connection not established"
	zh="Connection not established"

:"Текущий врапер протокола не поддерживает DLMS"
	en="The current protocol wrapper does not support DLMS"
	zh="The current protocol wrapper does not support DLMS"

:"Обработчик протокола DLMS"
	en="DLMS protocol handler"
	zh="DLMS protocol handler"

:"TP3_IOWr_DLMS::VM_OpenConnect. Поддержка режима соединения № "
	en="TP3_IOWr_DLMS :: VM_OpenConnect. Supports Connection Mode No. "
	zh="TP3_IOWr_DLMS :: VM_OpenConnect. Supports Connection Mode No. "

:" не поддерживается"
	en=" not supported"
	zh=" not supported"

:"Режим E протокола 1107 пока не реализован"
	en="Protocol 1107 mode E is not yet implemented"
	zh="Protocol 1107 mode E is not yet implemented"

:"Поддержка такого режима соединения не поддерживается"
	en="Support for this connection mode is not supported"
	zh="Support for this connection mode is not supported"

:"Отправляю AARQ"
	en="Sending AARQ"
	zh="Sending AARQ"

:"В ответ на AARQ ожидался PDU AARE"
	en="AARE PDU was expected in response to AARQ"
	zh="AARE PDU was expected in response to AARQ"

:"Ответная AARE: "
	en="Response AARE: "
	zh="Response AARE: "

:"Ошибка установки ассоциации (AARE): "
	en="Association setting failed (AARE): "
	zh="Association setting failed (AARE): "

:"Устройство запросило высокий уровень секретности. Ключ для шифрования паролем: "
	en="The device has requested a high level of privacy. Key for password encryption: "
	zh="The device has requested a high level of privacy. Key for password encryption: "

:"результат шифрования: "
	en="encryption result: "
	zh="encryption result: "

:"TP3_IOWr_DLMS::Start_HDLC - Не задан объект pvDevConnectParams"
	en="TP3_IOWr_DLMS :: Start_HDLC - pvDevConnectParams object is not specified"
	zh="TP3_IOWr_DLMS :: Start_HDLC - pvDevConnectParams object is not specified"

:"Установка соединения через HDLC: успешно"
	en="Connection via HDLC: successful"
	zh="Connection via HDLC: successful"

:"Установка логического соединения COSEM/DLMS: успешно"
	en="Establishing a logical connection COSEM / DLMS: successful"
	zh="Establishing a logical connection COSEM / DLMS: successful"

:"Установка логического соединения COSEM/DLMS: неудача. "
	en="Establishing a logical COSEM/DLMS connection: failure. "
	zh="Establishing a logical COSEM/DLMS connection: failure. "

:"Установка соединения HDLC: неудача. "
	en="Setting up HDLC connection: failure. "
	zh="Setting up HDLC connection: failure. "

:"DLMS: LLC заголовок неверного типа, должен быть ответ"
	en="DLMS: LLC header is not of the correct type; there must be an answer"
	zh="DLMS: LLC header is not of the correct type; there must be an answer"

:"обмен по TCP пока не реализован"
	en="TCP exchange is not yet implemented"
	zh="TCP exchange is not yet implemented"

:"Обмен по UDP пока не реализован"
	en="UDP exchange is not yet implemented"
	zh="UDP exchange is not yet implemented"

:"Обмен по USB пока не реализован"
	en="USB sharing is not yet implemented"
	zh="USB sharing is not yet implemented"

:"Отправка APDU: "
	en="Sending an APDU: "
	zh="Sending an APDU: "

:"RAW-данные запроса: "
	en="request RAW-data: "
	zh="request RAW-data: "

:"RAW данные ответа ("
	en="response  RAW-data ("
	zh="response  RAW-data ("

:"DLMS IO Wrapper: Не могу отправить PDU. Неопознаный режим связи."
	en="DLMS IO Wrapper: I can not send a PDU. Unidentified communication mode."
	zh="DLMS IO Wrapper: I can not send a PDU. Unidentified communication mode."

:"Ошибка авторизации: "
	en="Authorisation Error: "
	zh="Authorisation Error: "

:"Ожидался PDU GetResponse"
	en="Expected GetResponse PDU"
	zh="Expected GetResponse PDU"

:"Получена очередная GetResponse, ее поля:"
	en="Received another GetResponse, its fields:"
	zh="Received another GetResponse, its fields:"

:"Ответ требует дочитывания, запрашиваю остальные блоки"
	en="The answer requires reading up, requesting the remaining blocks"
	zh="The answer requires reading up, requesting the remaining blocks"

:"Принят ответ, количество PDU: "
	en="Response accepted, number of PDU: "
	zh="Response accepted, number of PDU: "

:"Ошибка приема списка GetResponseWithBlock:"
	en="Error receiving list GetResponseWithBlock:"
	zh="Error receiving list GetResponseWithBlock:"

:"Новый блок"
	en="New block"
	zh="New block"

:"Запрос очередного блока № "
	en="Request the next block No "
	zh="Request the next block No "

:"Проверка PDU"
	en="Check PDU"
	zh="Check PDU"

:"Ожидался PDU GetResponse"
	en="Expected GetResponse PDU"
	zh="Expected GetResponse PDU"

:"Парсинг PDU"
	en="Parsing PDUs"
	zh="Parsing PDUs"

:"Проверка GetResponse"
	en="GetResponse Check"
	zh="GetResponse Check"

:"PDU GetResponse должен быть блочного типа."
	en="GetResponse PDU must be of block type."
	zh="GetResponse PDU must be of block type."

:"Блок успешно принят"
	en="Block successfully accepted"
	zh="Block successfully accepted"

:"Подготовка запроса"
	en="Preparing the request"
	zh="Preparing the request"

:"Исключение при загрузке атрибутов ассоциации"
	en="Exception while loading association attributes"
	zh="Exception while loading association attributes"

:"Чтение "
	en="Reading "
	zh="Reading "

:"Исключение при чтении атрибута"
	en="Exception while reading attribute"
	zh="Exception while reading attribute"

:" - успешно. Считано значение: "
	en=" - successful. Read value: "
	zh=" - successful. Read value: "

:" - ошибка: "
	en=" - error: "
	zh=" - error: "

:"Класс назначения не поддерживается"
	en="Target class is not supported"
	zh="Target class is not supported"

:"Нет атрибутов для чтения"
	en="There are no attributes to read"
	zh="There are no attributes to read"

:"Атрибут пропущен т.к. не поддерживает чтение: "
	en="Attribute is missing because it does not support reading: "
	zh="Attribute is missing because it does not support reading: "

:"OBIS-код"
	en="OBIS-code"
	zh="OBIS-code"

:"Не смог присвоить строку "
	en="Could not assign string "
	zh="Could not assign string "

:" объекту OBIS"
	en=" OBIS object"
	zh=" OBIS object"

:"TP3_OBIS_Code: нехватает данных для декодирования кода OBIS"
	en="TP3_OBIS_Code: not enough data to decode the OBIS code"
	zh="TP3_OBIS_Code: not enough data to decode the OBIS code"

:"Дублирование кода ОБИС в справочнике: "
	en="Duplication of the OBIS code in the directory: "
	zh="Duplication of the OBIS code in the directory: "

:"Ошибка добавления в справочник нового OBIS-кода"
	en="Error adding new OBIS code to the directory"
	zh="Error adding new OBIS code to the directory"

:"Группа OBIS-кодов не найдена"
	en="OBIS-code group not found"
	zh="OBIS-code group not found"

:"Нет информации"
	en="No information"
	zh="No information"

:"Слишком длинная строка для OBIS-кода: "
	en="Too long string for OBIS code: "
	zh="Too long string for OBIS code: "

:"Не смог преобразовать строку "
	en="Could not convert string "
	zh="Could not convert string "

:" в OBIS-код"
	en=" in OBIS code"
	zh=" in OBIS code"

:" СПОДЭС: "
	en=" SPODES: "
	zh=" SPODES: "

:"Исключение при загрузке состояния объекта "
	en="Exception while loading object state "
	zh="Exception while loading object state "

:"Исключение при записи состояния объекта "
	en="Exception while recording object state "
	zh="Exception while recording object state "

:"TP3_ArrayByte: Выход индекса за пределы массива"
	en="TP3_ArrayByte: Index out of array"
	zh="TP3_ArrayByte: Index out of array"

:"Динамический буфер"
	en="Dynamic Buffer"
	zh="Dynamic Buffer"

:"TP3_SmartBuffer: Выход индекса за пределы массива"
	en="TP3_SmartBuffer: Index out of array"
	zh="TP3_SmartBuffer: Index out of array"

:"TP3_SmartBuffer.BER: Не указаны класс и тип объекта"
	en="TP3_SmartBuffer.BER: Not specified class and object type"
	zh="TP3_SmartBuffer.BER: Not specified class and object type"

:"TP3_SmartBuffer.BER ENC: Неправильный класс объекта "
	en="TP3_SmartBuffer.BER ENC: Invalid object class "
	zh="TP3_SmartBuffer.BER ENC: Invalid object class "

:"TP3_SmartBuffer.BER ENC: Неправильный тип объекта "
	en="TP3_SmartBuffer.BER ENC: Wrong object type "
	zh="TP3_SmartBuffer.BER ENC: Wrong object type "

:"Ошибка преобразования строки: Позиция "
	en="Error converting string: Position "
	zh="Error converting string: Position "

:", символ: "
	en=" , symbol: "
	zh=" , symbol: "

:"TP3_SmartBuffer::GetUInt32Size - недопустимый размер числа ("
	en="TP3_SmartBuffer :: GetUInt32Size is an invalid number size ("
	zh="TP3_SmartBuffer :: GetUInt32Size is an invalid number size ("

:") - допускается 0, 1, 2 и 4"
	en=") - 0, 1, 2 and 4 are allowed"
	zh=") - 0, 1, 2 and 4 are allowed"

:"TP3_SmartBuffer::GetUInt64Size - недопустимый размер числа ("
	en="TP3_SmartBuffer :: GetUInt64Size is an invalid number size ("
	zh="TP3_SmartBuffer :: GetUInt64Size is an invalid number size ("

:") - допускается от 0 до 8"
	en=") - allowed from 0 to 8"
	zh=") - allowed from 0 to 8"

:"Асинхронный буфер"
	en="Asynchronous buffer"
	zh="Asynchronous buffer"

:"Превышено вредя ожидания"
	en="Exceeded by harming expectations"
	zh="Exceeded by harming expectations"

:"TP3_ThreadBuffer: Потерян объект синхронизации приемного буфера"
	en="TP3_ThreadBuffer: Lost Receive Buffer Sync Object"
	zh="TP3_ThreadBuffer: Lost Receive Buffer Sync Object"

:"Системная ошибка синхронизации"
	en="System Sync Error"
	zh="System Sync Error"

:"Неопознанный результат синхронизации"
	en="Unidentified sync result"
	zh="Unidentified sync result"

:"Исключение при работе с асинхронным буфером"
	en="Exception when working with asynchronous buffer"
	zh="Exception when working with asynchronous buffer"

:"Уни-объект"
	en="Uni-object"
	zh="Uni-object"

:"Файл не найден"
	en="File not found"
	zh="File not found"

:"Версия файла не поддерживается"
	en="File version is not supported"
	zh="File version is not supported"

:"Файл не найден"
	en="File not found"
	zh="File not found"

:"Ошибка чтения потока"
	en="Error reading stream"
	zh="Error reading stream"

:"Ошибка записи потока"
	en="Error writing stream"
	zh="Error writing stream"

:"Список подключенных COM-портов"
	en="COM ports list"
	zh="COM ports list"

:"Описание последовательного порта"
	en="Description of the serial port"
	zh="Description of the serial port"

:" [ИКГ № "
	en=" [IR-Header No "
	zh=" [IR-Header No "

:"Список преднастроек последовательного порта"
	en="List of serial port presets"
	zh="List of serial port presets"

:"Преднастройка последовательного порта"
	en="Serial Port Pre-Setup"
	zh="Serial Port Pre-Setup"

:"Консоль вывода"
	en="Output Console"
	zh="Output Console"

:"Передача "
	en="Sending "
	zh="Sending "

:"Прием "
	en="Reception "
	zh="Reception "

:"Двоичные данные "
	en="Binary data "
	zh="Binary data "

:" байт"
	en=" byte"
	zh=" byte"

:"Отправка "
	en="Send "
	zh="Send "

:"Прием "
	en="Recieve "
	zh="Recieve "

:"Байты "
	en="Bytes "
	zh="Bytes "

:" б.)"
	en=" Byte(s))"
	zh=" Byte(s))"

:"Нет алиасов"
	en="No aliases"
	zh="No aliases"

:"Список алиасов логгера"
	en="List of logger aliases"
	zh="List of logger aliases"

:"Объект шифрования по AES-128"
	en="Encryption object for AES-128"
	zh="Encryption object for AES-128"

:"AES-128: ошибка открытия крипто-провайдера"
	en="AES-128: Error opening a crypto provider"
	zh="AES-128: Error opening a crypto provider"

:"AES-128: ошибка создания хэша"
	en="AES-128: hash creation error"
	zh="AES-128: hash creation error"

:"AES-128: ошибка хэширования ключа"
	en="AES-128: key hashing error"
	zh="AES-128: key hashing error"

:"AES-128: ошибка шифрования ключа"
	en="AES-128: key encryption error"
	zh="AES-128: key encryption error"

:"AES-128: ошибка дешифрования"
	en="AES-128: decryption error"
	zh="AES-128: decryption error"

:"Ошибка шифрования AES-128. "
	en="AES-128 Encryption Error."
	zh="AES-128 Encryption Error."

:"Неправильный хандлер"
	en="Wrong Handler"
	zh="Wrong Handler"

:"Неправильные параметры шифрования"
	en="Incorrect encryption settings"
	zh="Incorrect encryption settings"

:"Неправильный алгоритм ключа"
	en="Incorrect key algorithm"
	zh="Incorrect key algorithm"

:"Неправильные данные (размер блока)"
	en="Incorrect data (block size)"
	zh="Incorrect data (block size)"

:"Неправильные флаги"
	en="Wrong flags"
	zh="Wrong flags"

:"Неправильный хэш"
	en="Wrong hash"
	zh="Wrong hash"

:"Хэш-объект имеет неправильный статус"
	en="The hash object has the wrong status"
	zh="The hash object has the wrong status"

:"Неправильный ключ или его хандлер"
	en="Wrong key or its handler"
	zh="Wrong key or its handler"

:"Маленький размер выходного буфера"
	en="The small size of the output buffer"
	zh="The small size of the output buffer"

:"Неправильный CSP контекст"
	en="Wrong CSP Context"
	zh="Wrong CSP Context"

:"Двойное шифрование тех же данных"
	en="Double encrypt the same data"
	zh="Double encrypt the same data"

:"Внутренняя ошибка системы шифрования"
	en="Internal encryption system error"
	zh="Internal encryption system error"

:"Недостаточно памяти"
	en="Not enough memory"
	zh="Not enough memory"

:"Фрейм настроек подключения"
	en="Connection settings frame"
	zh="Connection settings frame"

:"Не найден обработчик протокола DLMS"
	en="DLMS Protocol Handler Not Found"
	zh="DLMS Protocol Handler Not Found"

:"Ошибка инициализации фрейма TFrame_DLMS_Main: не найден обработчик протокола DLMS"
	en="TFrame_DLMS_Main frame initialization error: protocol DLMS-handler not found"
	zh="TFrame_DLMS_Main frame initialization error: protocol DLMS-handler not found"

:"Стартовый опрос (получение эха)"
	en="Start polling (getting echo)"
	zh="Start polling (getting echo)"

:"Проверка отклика..."
	en="Verifying the response..."
	zh="Verifying the response..."

:"Успешно. Устройство: "
	en="Successful. Device:"
	zh="Successful. Device:"

:"Ошибка:"
	en="Error:"
	zh="Error:"

:"Начинаю парсинг HDLC пакета: "
	en="Start to parse the HDLC package:"
	zh="Start to parse the HDLC package:"

:"Ошибка разбора HEX строки:"
	en="Error parsing the HEX line:"
	zh="Error parsing the HEX line:"

:"Количество байт: "
	en="Number of bytes: "
	zh="Number of bytes: "

:"7E - Стартовый флаг"
	en="7E - Starting Flag"
	zh="7E - Starting Flag"

:"Стартовый флаг (7E) не обнаружен"
	en="Start flag (7E) not found"
	zh="Start flag (7E) not found"

:" - Поле Format: "
	en=" - Format field: "
	zh=" - Format field: "

:"Поле Format не опознано"
	en="Format field not recognized"
	zh="Format field not recognized"

:" - Адрес DA (назначение): "
	en=" - Address DA (destination): "
	zh=" - Address DA (destination): "

:" - Адрес SA (источник): "
	en=" - SA address (source): "
	zh=" - SA address (source): "

:"Поле Info, размер "
	en="Info field, size "
	zh="Info field, size "

:"Ошибка парсинга пакета:"
	en="Error parsing package:"
	zh="Error parsing package:"

:"7E - Замыкающий флаг"
	en="7E - Closing Flag"
	zh="7E - Closing Flag"

:"Замыкающий флаг (7E) не обнаружен"
	en="Closing flag (7E) not found"
	zh="Closing flag (7E) not found"

:"Парсинг завершен"
	en="Parsing Completed"
	zh="Parsing Completed"

:"Нет выделенного фрагмента"
	en="There is no selection"
	zh="There is no selection"

:"Исходная строка не содержит шестнадцатеричных цифр"
	en="Source string does not contain hexadecimal numbers"
	zh="Source string does not contain hexadecimal numbers"

:"Нечетное количество цифр - последняя отброшена"
	en="Odd number of digits - last dropped"
	zh="Odd number of digits - last dropped"

:"Исходная строка ("
	en="Source string ("
	zh="Source string ("

:" симв.):"
	en=" characters):"
	zh=" characters):"

:"Размер двоичных данных: "
	en="Binary size: "
	zh="Binary size: "

:"ошибка преобразования в двоичный буфер: "
	en="binary buffer conversion error: "
	zh="binary buffer conversion error: "

:"Байт 8 бит"
	en="Byte 8 bit"
	zh="Byte 8 bit"

:" Десятичное = "
	en=" Decimal = "
	zh=" Decimal = "

:" Двоичное = "
	en=" Binary = "
	zh=" Binary = "

:"Слово 16 бит"
	en="Word 16 bit"
	zh="Word 16 bit"

:"Двойное слово  или целое 32 бит"
	en="Double word or whole 32 bits"
	zh="Double word or whole 32 bits"

:"Четверное слово  или целое 64 бит"
	en="Fourth word or 64 bit integer"
	zh="Fourth word or 64 bit integer"

:"HDLC: Ошибка разбора буфера из строки: "
	en="HDLC: Error parsing buffer from line: "
	zh="HDLC: Error parsing buffer from line: "

:"HDLC попытка разбора:"
	en="HDLC parsing attempt:"
	zh="HDLC parsing attempt:"

:"Стартовый флаг (7E) не обнаружен"
	en="Start flag (7E) not found"
	zh="Start flag (7E) not found"

:"E6 E6 00 - LLC Header (запрос)"
	en="E6 E6 00 - LLC Header (request)"
	zh="E6 E6 00 - LLC Header (request)"

:"E6 E7 00 - LLC Header (ответ)"
	en="E6 E7 00 - LLC Header (Answer)"
	zh="E6 E7 00 - LLC Header (Answer)"

:"APDU: Ошибка разбора буфера из строки: "
	en="APDU: Error parsing buffer from line: "
	zh="APDU: Error parsing buffer from line: "

:"%02X (%u) - Тэг PDU %s"
	en="%02X (%u) - Tag PDU %s"
	zh="%02X (%u) - Tag PDU %s"

:"PDU с таким тэгом не реализована"
	en="PDU with this tag is not implemented"
	zh="PDU with this tag is not implemented"

:"Определена APDU: "
	en="APDU defined: "
	zh="APDU defined: "

:": ошибка парсинга "
	en=": parsing error "
	zh=": parsing error "

:"*** парсинг PDU успешен ***"
	en="*** PDU parsing succeeds ***"
	zh="*** PDU parsing succeeds ***"

:"Обратное кодирование для проверки encodera:"
	en="Reverse coding for encodera verification:"
	zh="Reverse coding for encodera verification:"

:"Кодирование успешно. Проверяю совпадение буферов"
	en="Encoding successful. Checking the buffers match"
	zh="Encoding successful. Checking the buffers match"

:"Ошибка. Несовпадение размеров буферов"
	en="Error. Buffer size mismatch"
	zh="Error. Buffer size mismatch"

:"Ошибка. Позиция %d Образец: %02X (%u), Результат: %02X (%u)"
	en="Error. Position %d Sample: %02X (%u), Result: %02X (%u)"
	zh="Error. Position %d Sample: %02X (%u), Result: %02X (%u)"

:"Буферы совпадают. Кодирование успешно"
	en="Buffers match. Coding succeeds"
	zh="Buffers match. Coding succeeds"

:"Ошибка кодирования: "
	en="Encoding error: "
	zh="Encoding error: "

:"Обратное кодирование не получилось"
	en="Reverse coding failed"
	zh="Reverse coding failed"

:"Исключение при парсинге: "
	en="Exception while parsing: "
	zh="Exception while parsing: "

:"Запрос на шифрование данных ("
	en="Request to encrypt data ("
	zh="Request to encrypt data ("

:" б.): "
	en="Byte(s)): "
	zh="Byte(s)): "

:"Шифрование AES-128 успешно:"
	en="AES-128 Encryption Success: "
	zh="AES-128 Encryption Success: "

:"Шифрование AES-128 завершилось с ошибкой: "
	en="AES-128 encryption failed: "
	zh="AES-128 encryption failed: "

:"Запрос на дешифрование данных ("
	en="Request to decrypt data ("
	zh="Request to decrypt data ("

:"Дешифрование AES-128 успешно:"
	en="AES-128 Decryption Success:"
	zh="AES-128 Decryption Success:"

:"Дешифрование AES-128 завершилось с ошибкой: "
	en="AES-128 decryption failed with error: "
	zh="AES-128 decryption failed with error: "

:"Ошибка инициализации системы обновлений:"
	en="Autoupdate Initialization error:"
	zh="Autoupdate Initialization error:"

:"Подсистема обновлений инициализирована, проверяю обновления:"
	en="Update subsystem initialized, Checking for updates:"
	zh="Update subsystem initialized, Checking for updates:"

:"ЛОГ системы обновлений: "
	en="LOG update system:"
	zh="LOG update system:"

:"Обновление не требуется"
	en="Update is not required"
	zh="Update is not required"

:"Обновления недоступны (возможно сервер еще не поддерживает этот софт)"
	en="Updates are unavailable (maybe the server does not support this software yet)"
	zh="Updates are unavailable (maybe the server does not support this software yet)"

:"Успешный запуск после обновления"
	en="Successful launch after the update"
	zh="Successful launch after the update"

:"Система успешно обновлена до версии "
	en="The system has been successfully updated to version"
	zh="The system has been successfully updated to version"

:"Результат проверки наличия новой версии: "
	en="Result of checking for new version:"
	zh="Result of checking for new version:"

:"Обновления обнаружены"
	en="New version detected"
	zh="New version detected"

:"Новая версия отклонена - т.к. запуск из-под отладчика"
	en="New version rejected - because running from under the debugger"
	zh="New version rejected - because running from under the debugger"

:"Обновления загружены, система перезапускается"
	en="Updates have been loaded, the application is restarted"
	zh="Updates have been loaded, the application is restarted"

:"Обновления не загружены"
	en="New version not loaded"
	zh="New version not loaded"

:"Обнаружена новая версия системы: "
	en="A new version of the system has been detected:"
	zh="A new version of the system has been detected:"

:"Подробная информация о версии отсутствует"
	en="Detailed version information is missing"
	zh="Detailed version information is missing"

:"Детали:"
	en="Details:"
	zh="Details:"

:"Начинаю обновление...."
	en="Starting update ...."
	zh="Starting update ...."

:"Обновление не получилось."
	en="The update failed."
	zh="The update failed."

:"Отменено пользователем."
	en="Canceled by user."
	zh="Canceled by user."

:"Отмена...."
	en="Canceling ...."
	zh="Canceling ...."

:"Идет процесс обновления: "
	en="Update process in progress:"
	zh="Update process in progress:"

:"Настройки подключения ассоциации"
	en="Association connection settings"
	zh="Association connection settings"

:"Консоль Elmeter3"
	en="Elmeter3 console"
	zh="Elmeter3 console"

:"Исключение при инициализации "
	en="Exception during initialization"
	zh="Exception during initialization"

:"Ассоциация "
	en="Association"
	zh="Association"

:"Ошибка"
	en="Error"
	zh="Error"

:"Ассоциация (соединение) № "
	en="Association (connect) № "
	zh="Association (connect) № "

:"Ассоциация DLMS "
	en="DLMS Association"
	zh="DLMS Association"

:"Исключение в TP_Elm3_Sheet_List::Clear. "
	en="Exception in TP_Elm3_Sheet_List::Clear."
	zh="Exception in TP_Elm3_Sheet_List::Clear."

:"Неопознанный код режима работы"
	en="Unidentified code operation mode"
	zh="Unidentified code operation mode"

:"Ошибка инициализации вкладки: "
	en="Tab initialization failed:"
	zh="Tab initialization failed:"

:"Инструменты "
	en="Tools"
	zh="Tools"

:"Объект ошибки"
	en="Error-object"
	zh="Error-object"

:"Уни-объект"
	en="Uni-object"
	zh="Uni-object"

:"Список поддерживаемых обработчиков ввода-вывода"
	en="List of Supported I / O Handlers"
	zh="List of Supported I / O Handlers"
	
:"Инфомодель устройства загружена:"
	en="Device InfoMode loaded:"
	zh="Device InfoMode loaded:"

:": Начало парсинга"
	en=": Start parsing"
	zh=": Start parsing"

:"Исключение при разборе APDU"
	en="Exception on parsing APDU"
	zh="Exception on parsing APDU"

:": Ошибка парсинга "
	en=": Parsing error "
	zh=": Parsing error "

:" - OK"
	en=" - OK"
	zh=" - OK"

:" - Ошибка"
	en=" - Error"
	zh=" - Error"

:"Выключено"
	en="Disabled"
	zh="Disabled"

:"... (еще "
	en="... (more "
	zh="... (more "

:" байт(ов))"
	en=" bytes)"
	zh=" bytes)"

:"*** Поля "
	en="*** Fields "
	zh="*** Fields "

:"*** Конец списка полей "
	en="*** End fields list "
	zh="*** End fields list "

:"::VM_GetRawData - неопределен виртуальный метод"
	en="::VM_GetRawData - undefined virtual method"
	zh="::VM_GetRawData - undefined virtual method"

:"Отправляем порцию № "
	en="Send part # "
	zh="Send part # "

:"GetRequestNormal: Объект запроса:"
	en="GetRequestNormal: Requested object:"
	zh="GetRequestNormal: Requested object:"

:", Селектор: "
	en=", Selector: "
	zh=", Selector: "

:": Парсинг успешен"
	en=": Parsing successful"
	zh=": Parsing successful"

:" недоступен для чтения"
	en=" Unavailable for reading"
	zh=" Unavailable for reading"

:"Атрибут не найден"
	en="Attribute not found"
	zh="Attribute not found"

:"%s::IsAttributeSelectorEnabled - Атрибут с номером %d не найден"
	en="%s::IsAttributeSelectorEnabled - Attribute number %d not found"
	zh="%s::IsAttributeSelectorEnabled - Attribute number %d not found"

:"Выбор параметров селективного доступа"
	en="Access selector parameters"
	zh="Access selector parameters"

:"Тип селектора"
	en="Selector type"
	zh="Selector type"
:"0. Нет"
	en="0. None"
	zh="0. None"

:"1. По значению столбца"
	en="1. Range descriptor (column value)"
	zh="1. Range descriptor (column value)"

:"2. По записям"
	en="2. Entry descriptor (records)"
	zh="2. Entry descriptor (records)"

:"Закрыть"
	en="Close"
	zh="Close"

:"Без селектора"
	en="No selective access"
	zh="No selective access"

:"COSEM класс ID:"
	en="COSEM class ID:"
	zh="COSEM class ID:"

:"Выбрать из списка инфо-модели:"
	en="Select from info-model list"
	zh="Select from info-model list"

:"Выбрать из списка классов библиотеки:"
	en="Select from full list:"
	zh="Select from full list:"

:"Список объектов, поддерживаемых профилем, взятый из инфо-модели"
	en="The list of objects supported by the profile, taken from the info model"
	zh="The list of objects supported by the profile, taken from the info model"

:"Список классов COSEM, известных в настоящий момент системе"
	en="List of COSEM classes currently known to the system"
	zh="List of COSEM classes currently known to the system"

:"Логическое имя (ОБИС):"
	en="Logical name:"
	zh="Logical name:"

:"Номер атрибута класса:"
	en="Attribute number"
	zh="Attribute number"

:"Индекс значения:"
	en="Value index:"
	zh="Value index:"

:"Минимальное значение:"
	en="Minimum value:"
	zh="Minimum value:"

:"Максимальное значение:"
	en="Maximum value:"
	zh="Maximum value:"

:"Значение в виде HEX - строки"
	en="HEX value - strings"
	zh="HEX value - strings"

:"Не установлен справочник COSEM-классов"
	en="COSEM Classes Reference Not Installed"
	zh="COSEM Classes Reference Not Installed"

:"Выбрать из списка классов библиотеки:"
	en="Choose from the list of library classes:"
	zh="Choose from the list of library classes:"

:"Используется для атрибутов, имеющих несколько значений."
	en="Used for attributes that have multiple values."
	zh="Used for attributes that have multiple values."

:"Редактирование значения атрибута класса COSEM"
	en="Editing COSEM Class Attribute Value"
	zh="Editing COSEM Class Attribute Value"

:"Класс COSEM:"
	en="COSEM class:"
	zh="COSEM class:"

:"Атрибут:"
	en="Attribute:"
	zh="Attribute:"

:"Запрашиваемые столбцы"
	en="Requested columns"
	zh="Requested columns"

:"Все"
	en="All"
	zh="All"

:"Параметры селективного доступа"
	en="Selector parameters"
	zh="Selector parameters"

:"Интерактивное редактирование согласно типу объекта"
	en="Interactive editing"
	zh="Interactive editing"

:"Столбец фильтра:"
	en="Filter column:"
	zh="Filter column:"

:"Календарь активности"
	en="Activity calendar"
	zh="Activity calendar"

:"Чтобы использовать селективный доступ загрузите атрибут № 3"
	en="To use selective access, download attribute number 3"
	zh="To use selective access, download attribute number 3"

:"Селективное чтение"
	en="Selective access"
	zh="Selective access"

:"Не указано логическое имя"
	en="No logical name specified"
	zh="No logical name specified"

:"Если не выбрано ни одного столбца - будут затребованы все"
	en="If no columns are selected, all will be requested."
	zh="If no columns are selected, all will be requested."

:"Data.Parse: Неизвестный тэг типа данных XDR: "
	en="Data.Parse: Unknown XDR data type tag: "
	zh="Data.Parse: Unknown XDR data type tag: "

:"TP3_XDR_Variant: Отсутствуют данные для парсинга XDR-объекта"
	en="TP3_XDR_Variant: There is no data to parse an XDR object"
	zh="TP3_XDR_Variant: There is no data to parse an XDR object"

:"Неизвестный тип данных XDR: "
	en="Unknown XDR data type: "
	zh="Unknown XDR data type: "

:"TP3_XDR_Variant: Ошибка создания XDR объекта типа "
	en="TP3_XDR_Variant: Error Creating XDR Object of Type "
	zh="TP3_XDR_Variant: Error Creating XDR Object of Type "

:"TP3_XDR_Variant: текущий объект XDR не указан"
	en="TP3_XDR_Variant: current XDR object is not specified"
	zh="TP3_XDR_Variant: current XDR object is not specified"

:": ошибка Encode"
	en=": Encoding error"
	zh=": Encoding error"

:"TP3_DLMS_APDU_SetRequest: недопустимое значение CHOICE (%d)"
	en="TP3_DLMS_APDU_SetRequest: Invalid CHOICE value (%d)"
	zh="TP3_DLMS_APDU_SetRequest: Invalid CHOICE value (%d)"

:"Запись "
	en="Write "
	zh="Write "

:"Запись"
	en="Write"
	zh="Write"

:"Запись одного значения одним блоком"
	en="Writing one value in one block"
	zh="Writing one value in one block"

:"Запись одного значения несколькими блоками. Первый блок"
	en="Writing one value. First block"
	zh="Writing one value. First block"

:"Запись. Очередной блок."
	en="Writing. Next block"
	zh="Writing. Next block"

:"Запись нескольких значений одним блоком."
	en="Writing. Multiple entries in one block."
	zh="Writing. Multiple entries in one block."

:"Запись нескольких значений несколькими блоками. Первый блок."
	en="Writing. Multiple entries. First block."
	zh="Writing. Multiple entries. First block."

:"Запись %s.%s значение: %s"
	en="Write %s.%s value: %s"
	zh="Write %s.%s value: %s"

:"Ошибка записи значения в уcтройство"
	en="Error writing value to device"
	zh="Error writing value to device"

:"%s: количество устанавливаемых атрибутов: %d количество блоков: %d"
	en="%s Number of attributes to set: %d Number of blocks: %d"
	zh="%s Number of attributes to set: %d Number of blocks: %d"

:"TP3_DLMS_APDU_SetRequest::AddObject. Не поддерживается установка более 127 атрибутов в одном PDU"
	en="TP3_DLMS_APDU_SetRequest::AddObject. Set of more than 127 attributes in one PDU is not supported."
	zh="TP3_DLMS_APDU_SetRequest::AddObject. Set of more than 127 attributes in one PDU is not supported."

:"Не указано ни одного атрибута для записи"
	en="No attribute specified for write"
	zh="No attribute specified for write"

:"SetRequest: описание изменяемых параметров превысило допустимый размер PDU"
	en="SetRequest: description of changeable parameters exceeded the allowed PDU size"
	zh="SetRequest: description of changeable parameters exceeded the allowed PDU size"

:"Отправка RAW-данных: "
	en="Send raw-data: "
	zh="Send raw-data: "

:"На SetRequest.Normal ожидался ответ SetResponse.Normal"
	en="SetResponse.Normal was expected on SetRequest.Normal."
	zh="SetResponse.Normal was expected on SetRequest.Normal."

:"Сложные сеттеры еще не сделаны"
	en="No release"
	zh="No release"

:"Целое число"
	en="Integer"
	zh="Integer"

:"Записать в счетчик"
	en="Write to meter"
	zh="Write to meter"

:"Сырые данные:"
	en="RAW data:"
	zh="RAW data:"

:"Тип целого числа"
	en="Integer type"
	zh="Integer type"

:"Показать сырые данные"
	en="Show raw-data"
	zh="Show raw-data"

:"Закрыть"
	en="Close"
	zh="Close"

:"Выберите тип  значения"
	en="Select value type"
	zh="Select value type"

:"Тип значения:"
	en="Type of value"
	zh="Type of value"

:"PDU SetRequest, количество блоков: "
	en="PDU SetRequest, blocks count: "
	zh="PDU SetRequest, blocks count: "

:"Не указан тип данных"
	en="No value type selected"
	zh="No value type selected"

:"Запись %s %s.%s, размер значения: %d"
	en="Write %s %s.%s, size of value: %d"
	zh="Write %s %s.%s, size of value: %d"

:" - не тэг структуры SetResponse"
	en=" - no SetResponse tag"
	zh=" - no SetResponse tag"

:"Запись любого атрибута"
	en="Write attribute"
	zh="Write attribute"

:"Логическое имя (OBIS):"
	en="Logical name (OBIS):"
	zh="Logical name (OBIS):"

:"OBIS-код в формате A.B.C.D.E.F (десятичные цифры)"
	en="OBIS code in format A.B.C.D.E.F (decimal digits)"
	zh="OBIS code in format A.B.C.D.E.F (decimal digits)"

:"Идентификатор класса COSEM:"
	en="COSEM class ID:"
	zh="COSEM class ID:"

:"Десятичное число"
	en="Decimal number"
	zh="Decimal number"

:"Номер атрибута:"
	en="Attribute number"
	zh="Attribute number"

:"Что будет отправлено в устройство"
	en="What will be sent to the device"
	zh="What will be sent to the device"

:"Выбрать из справочника"
	en="Select from the reference"
	zh="Select from the reference"

:"Выбрать OBIS код из справочника или списка поддерживаемых объектов"
	en="Select OBIS code from the reference or list of supported objects"
	zh="Select OBIS code from the reference or list of supported objects"

:"Справочник OBIS-кодов"
	en="Reference OBIS-codes"
	zh="Reference OBIS-codes"

:"Отображать все коды"
	en="Display all codes"
	zh="Display all codes"

:"Отображать только из информационной модели"
	en="Display only from information model"
	zh="Display only from information model"

:"Выбрать"
	en="Select"
	zh="Select"

:"Закрыть"
	en="Close"
	zh="Close"

:"Неопределен тип фильтра"
	en="Filter type undefined"
	zh="Filter type undefined"

:"Информационная модель не указана"
	en="Information model not specified"
	zh="Information model not specified"

:"Список кодов пуст"
	en="Code list is empty"
	zh="Code list is empty"

:"Справочник OBIS кодов не установлен"
	en="Reference OBIS codes not installed"
	zh="Reference OBIS codes not installed"

:"Название"
	en="Title"
	zh="Title"

:"ОБИС-код"
	en="OBIS code"
	zh="OBIS code"

:"Объект COSEM"
	en="COSEM object"
	zh="COSEM object"

:"Специальные дни (общая группа OBIS)"
	en="Special days (common OBIS group)"
	zh="Special days (common OBIS group)"

:"Расписание (общая группа OBIS)"
	en="Schedule"
	zh="Schedule"

:"Регистры активации"
	en="Activation register"
	zh="Activation register"

:"Расписание акций"
	en="Action schedule"
	zh="Action schedule"

:"Мониторинг"
	en="Monitoring"
	zh="Monitoring"

:"COSEM. Финансы."
	en="COSEM. Finance"
	zh="COSEM. Finance"

:"Циклическая индикация"
	en="Cyclic indication"
	zh="Cyclic indication"

:"Время некачественной частоты"
	en="Time of poor frequency"
	zh="Time of poor frequency"

:"Специфично для производителя"
	en="Manufacture specific"
	zh="Manufacture specific"

:"Очистка профиля № 1"
	en="Clear profile 1"
	zh="Clear profile 1"

:"Очистка профиля № 2"
	en="Clear profile 2"
	zh="Clear profile 2"
	
:"Очистка профиля № 3"
	en="Clear profile 3"
	zh="Clear profile 3"

:"Очистка журналов состояния входов/выходов"
	en="Clear I/O Status Logs"
	zh="Clear I/O Status Logs"

:"Магнитные потери в трансформаторах"
	en="Transformer magnetic losses"
	zh="Transformer magnetic losses"

:"Потери железа в трансформаторах"
	en="Transformer coil losses"
	zh="Transformer coil losses"

:"Активная мощность (+)"
	en="Active power(+)"
	zh="Active power(+)"

:"Импорт активной энергиии по тарифу 5"
	en="Active Energy Import at Tariff 5"
	zh="Active Energy Import at Tariff 5"

:"Импорт активной энергиии по тарифу 6"
	en="Active Energy Import at Tariff 6"
	zh="Active Energy Import at Tariff 6"

:"Импорт активной энергиии по тарифу 7"
	en="Active Energy Import at Tariff 7"
	zh="Active Energy Import at Tariff 7"

:"Импорт активной энергиии по тарифу 8"
	en="Active Energy Import at Tariff 8"
	zh="Active Energy Import at Tariff 8"


:"Импорт  активной энергии за период записи"
	en="Import of active energy at period"
	zh="Import of active energy at period"

:"Активная мощность (-)"
	en="Active power(-)"
	zh="Active power(-)"

:"Реактивная мощность (+)"
	en="Reactive power(+)"
	zh="Reactive power(+)"

:"Импорт реактивной энергии за период записи"
	en="Import of reactive energy at period"
	zh="Import of reactive energy at period"

:"Реактивная мощность (-)"
	en="Reactive power(-)"
	zh="Reactive power(-)"

:"Реактивная мощность (экспорт)"
	en="Reactive power (export)"
	zh="Reactive power (export)"

:"Реактивная мощность QI"
	en="Reactive power (QI)"
	zh="Reactive power (QI)"

:"Реактивная мощность QII"
	en="Reactive power (QII)"
	zh="Reactive power (QII)"

:"Реактивная мощность QIII"
	en="Reactive power (QIII)"
	zh="Reactive power (QIII)"

:"Реактивная мощность QIV"
	en="Reactive power (QIV)"
	zh="Reactive power (QIV)"

:"Полная мощность (+)"
	en="Full power (+)"
	zh="Full power (+)"

:"Полная мощность (-)"
	en="Full power (-)"
	zh="Full power (-)"

:"Ток"
	en="Current"
	zh="Current"

:"Межфазное напряжение АВ"
	en="AB phase voltage"
	zh="AB phase voltage"

:"Межфазное напряжение ВС"
	en="BC phase voltage"
	zh="BC phase voltage"

:"Межфазное напряжение АС"
	en="AC phase voltage"
	zh="AC phase voltage"

:"Нижние пороги U для счетчиков провалов"
	en="The lower voltage thresholds for the counters"
	zh="The lower voltage thresholds for the counters"

:"Верхний порог U для счетчика перенапряжений"
	en="The upper voltage thresholds for the counters"
	zh="The upper voltage thresholds for the counters"

:"Временные пороги для счетчиков провалов и перенапряжений"
	en="The duration threshold for the counters voltage failure"
	zh="The duration threshold for the counters voltage failure"

:"Общий коэффициент мощности"
	en="Power factor"
	zh="Power factor"

:"Частота (общая группа OBIS)"
	en="Frequency"
	zh="Frequency"

:"Активная мощность (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII))"
	en="Active power (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII))"
	zh="Active power (abs(QI+QIV)+(abs(QII+QIII))"

:"Лимит активной мощности"
	en="Active power limit"
	zh="Active power limit"

:"Время снижение напряжения ниже порога"
	en="Duration of power reduction below the threshold"
	zh="Duration of power reduction below the threshold"
	
:"Время превышения лимита активной мощности"
	en="Duration of excess of power above the threshold"
	zh="Duration of excess of power above the threshold"

:"Активная мощность (abs(QI+QIV)-abs(QII+QIII))"
	en="Active power (abs(QI+QIV)-abs(QII+QIII))"
	zh="Active power (abs(QI+QIV)-abs(QII+QIII))"

:"Активная мощность QI"
	en="Active power (QI)"
	zh="Active power (QI)"

:"Активная мощность QII"
	en="Active power (QII)"
	zh="Active power (QII)"

:"Активная мощность QIII"
	en="Active power (QIII)"
	zh="Active power (QIII)"

:"Активная мощность QIV"
	en="Active power (QIV)"
	zh="Active power (QIV)"

:"Активная мощность фазы А"
	en="Active power (Phase A)"
	zh="Active power (Phase A)"

:"Реактивная мощность фазы А"
	en="Reactive power (Phase A)"
	zh="Reactive power (Phase A)"

:"Полная мощность фазы А"
	en="Full power (Phase A)"
	zh="Full power (Phase A)"

:"Ток фазы А"
	en="Current (Phase A)"
	zh="Current (Phase A)"

:"Напряжение фазы А"
	en="Voltage (Phase A)"
	zh="Voltage (Phase A)"

:"Коэффициент мощности фазы А"
	en="Power factor (Phase A)
	zh="Power factor (Phase A)

:"Активная мощность фазы В"
	en="Active power (Phase B)"
	zh="Active power (Phase B)"

:"Реактивная мощность фазы В"
	en="Reactive power (Phase B)"
	zh="Reactive power (Phase B)"

:"Полная мощность фазы В"
	en="Full power (Phase B)"
	zh="Full power (Phase B)"

:"Ток фазы В"
	en="Current (Phase B)"
	zh="Current (Phase B)"

:"Напряжение фазы В"
	en="Voltage (Phase B)"
	zh="Voltage (Phase B)"

:"Коэффициент мощности фазы В"
	en="Power factor (Phase B)
	zh="Power factor (Phase B)

:"Активная мощность фазы С"
	en="Active power (Phase C)"
	zh="Active power (Phase C)"

:"Реактивная мощность фазы С"
	en="Reactive power (Phase C)"
	zh="Reactive power (Phase C)"

:"Полная мощность фазы С"
	en="Full power (Phase C)"
	zh="Full power (Phase C)"

:"Ток фазы С"
	en="Current (Phase C)"
	zh="Current (Phase C)"

:"Напряжение фазы С"
	en="Voltage (Phase C)"
	zh="Voltage (Phase C)"

:"Коэффициент мощности фазы С"
	en="Power factor (Phase C)
	zh="Power factor (Phase C)

:"Углы"
	en="Angles"
	zh="Angles"

:"Угол между U(L1) - U(L2)"
	en="Angle between U(L1) - U(L2)"
	zh="Angle between U(L1) - U(L2)"

:"Угол между U(L2) - U(L3)"
	en="Angle between U(L2) - U(L3)"
	zh="Angle between U(L2) - U(L3)"

:"Угол между U(L1) - U(L3)"
	en="Angle between U(L1) - U(L3)"
	zh="Angle between U(L1) - U(L3)"

:"Угол между U(L1) - I(L1)"
	en="Angle between U(L1) - I(L1)"
	zh="Angle between U(L1) - I(L1)"

:"Угол между U(L2) - I(L2)"
	en="Angle between U(L2) - I(L2)"
	zh="Angle between U(L2) - I(L2)"

:"Угол между U(L3) - I(L3)"
	en="Angle between U(L3) - I(L3)"
	zh="Angle between U(L3) - I(L3)"

:"Пульсация"
	en="Pulsation"
	zh="Pulsation"

:"Потери в линии и трансформаторах"
	en="Losses in lines and transformers"
	zh="Losses in lines and transformers"

:"Удельная энергия потерь в цепях тока"
	en="Specific loss energy in current circuits"
	zh="Specific loss energy in current circuits"

:"Удельная энергия потерь в силовых трансформаторах"
	en="The specific energy loss in power transformers"
	zh="The specific energy loss in power transformers"

:"Даже А. Дубровин не знает что это"
	en="it's incomprehensible"
	zh="it's incomprehensible"

:"Профиль параметра 1"
	en="Profile parameters 1"
	zh="Profile parameters 1"

:"Профиль параметра 2"
	en="Profile parameters 2"
	zh="Profile parameters 2"

:"Профиль параметра 3"
	en="Profile parameters 3"
	zh="Profile parameters 3"

:"Профиль параметра 4"
	en="Profile parameters 4"
	zh="Profile parameters 4"

:"Профиль параметра 5"
	en="Profile parameters 5"
	zh="Profile parameters 5"

:"Профиль параметра 6"
	en="Profile parameters 6"
	zh="Profile parameters 6"

:"Профиль параметра 7"
	en="Profile parameters 7"
	zh="Profile parameters 7"

:"Профиль параметра 8"
	en="Profile parameters 8"
	zh="Profile parameters 8"

:"Напряжение прямой последовательности U1"
	en="Direct voltage U1"
	zh="Direct voltage U1"

:"Напряжение обратной последовательности U2"
	en="Reverse voltage U1"
	zh="Reverse voltage U1"

:"Порог для фиксации коэффициента несимметрии напряжений обратной последовательности"
	en="The threshold for fixing the coefficient of voltage asymmetry (reverse)"
	zh="The threshold for fixing the coefficient of voltage asymmetry (reverse)"

:"Время превышения порога по напряжению обратной последовательности U2"
	en="Duration of exceeding the voltage threshold U2 (reverse)"
	zh="Duration of exceeding the voltage threshold U2 (reverse)"

:"Напряжение нулевой последовательности U0"
	en="Voltage U0"
	zh="Voltage U0"

:"Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности"
	en="Coefficient of voltage asymmetry (reverse)"
	zh="Coefficient of voltage asymmetry (reverse)"

:"Коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности"
	en="Coefficient of voltage asymmetry (zero)"
	zh="Coefficient of voltage asymmetry (zero)"

:"Прочитать все"
	en="Read all"
	zh="Read all"

:"Прочитать все объекты инофрмационной модели и сформировать отчет"
	en="Read all objects of the information model and generate a report"
	zh="Read all objects of the information model and generate a report"

:"Отчет по чтению данных"
	en="Data reading report"
	zh="Data reading report"

:"Загружаю информационную модель"
	en="Loading information model"
	zh="Loading information model"

:"Не смог загрузить информационную модель"
	en="Could not load information model"
	zh="Could not load information model"

:"Ошибка загрузки инфо-модели. См. консоль вывода для детализации."
	en="Error loading info model. See output console for details."
	zh="Error loading info model. See output console for details."

:"Будет считаны все объекты информационной модели. Количество: %d"
	en="All objects of the information model will be read. Number: %d"
	zh="All objects of the information model will be read. Number: %d"

:"Объект № %d: %s (%s)"
	en="Object # %d: %s (%s)"
	zh="Object # %d: %s (&s)"

:"  Количество Атрибутов: всего %d, поддерживается устройством: %d"
	en="  Number of Attributes: total %d, supported by device: %d"
	zh="  Number of Attributes: total %d, supported by device: %d"

:"Атрибут %d. %s. Результат чтения: "
	en="Attribute # %d. %s. Reading result: "
	zh="Attribute # %d. %s. Reading result: "

:"Программа не поддерживает этот атрибут"
	en="Program does not support this attribute"
	zh="Program does not support this attribute"

:"Устройство не поддерживает этот атрибут"
	en="The device does not support this attribute"
	zh="The device does not support this attribute"

:"чтение пропущено. "
	en="reading skipped. "
	zh="reading skipped. "

:"Атрибут недоступен для чтения"
	en="Attribute not readable"
	zh="Attribute not readable"

:"Чтение успешно, считано значение:"
	en="Read successfully, value:"
	zh="Read successfully, value:"

:"Ошибка чтения: "
	en="Error reading: "
	zh="Error reading: "

:"Чтение закончено"
	en="Reading is complete"
	zh="Reading is complete"

:"Тип не поддерживается"
	en="Type not supported"
	zh="Type not supported"

:"Начал "
	en="Start "
	zh="Start "

:"Секунд: "
	en="Seconds: "
	zh="Seconds: "

:"Полный отчет"
	en="Full report"
	zh="Full report"

:"Только ошибочные объекты"
	en="Only errors"
	zh="Only errors"

:"Соединение "
	en="Connection: "
	zh="Connection: "

:" Длина пакета = "
	en=" Packet length = "
	zh=" Packet length = "

:"Статус:"
	en="Status:"
	zh="Status:"

:"Нет информации об ошибке"
	en="No error infomation"
	zh="No error infomation"

:"Внутренняя ошибка программы"
	en="Internal program error"
	zh="Internal program error"

:"Нет информации об ошибке"
	en="No error infomation"
	zh="No error infomation"

:"Ошибка № "
	en="Error # "
	zh="Error # "

:"], Данные: "
	en="], Data: "
	zh="], Data: "

:", Данные "
	en=", Data "
	zh=", Data "

:" байт"
	en=" byte(s)"
	zh=" byte(s)"

:"Количество Атрибутов: всего %d, поддерживается устройством: %d, Класс: %s"
	en="Number of Attributes: total %d, supported by device: %d, Class: %s"
	zh="Number of Attributes: total %d, supported by device: %d, Class: %s"

:"Итого ошибок обнаружено: %d"
	en="Total errors detected: %d"
	zh="Total errors detected: %d"

:"Справочник COSEM классов"
	en="Reference COSEM classes"
	zh="Reference COSEM classes"

:"Справчник COSEM-классов не инициализирован"
	en="Reference COSEM classes not initialized"
	zh="Reference COSEM classes not initialized"

:"Неизвестный PDU"
	en="Unknown PDU"
	zh="Unknown PDU"

:"Не могу создать PDU с тэгом %d (%02XH) - Тип неподдерживается"
	en="Could not create PDU with tag %d (%02XH) - Type not supported"
	zh="Could not create PDU with tag %d (%02XH) - Type not supported"

:"Ошибка установки логического соединения:"
	en="Error establishing logical connection:"
	zh="Error establishing logical connection:"

:"Нет тэга PDU"
	en="No PDU Tag"
	zh="No PDU Tag"

:"Ошибка отправки PDU"
	en="PDU send  error"
	zh="PDU send  error"

:"Ошибка отправки запроса "
	en="Send error "
	zh="Send error "

:"Ошибка приема ответа "
	en="Recieve error"
	zh="Recieve error"

:"Исключение при парсинге PDU: "
	en="Exception on parse: "
	zh="Exception on parse: "

:"Разбираю ответ"
	en="Parse response"
	zh="Parse response"

:"%s - YY YY MM DD WW - Дата (%s)"
	en="%s - YY YY MM DD WW - Date (%s)"
	zh="%s - YY YY MM DD WW - Date (%s)"

:"%s - YY YY MM DD WW - Время (%s)"
	en="%s - YY YY MM DD WW - Time (%s)"
	zh="%s - YY YY MM DD WW - Time (%s)"

:"%s - Девиация и статус (%s, %s)"
	en="%s - Deviation and status (%s, %s)"
	zh="%s - Deviation and status (%s, %s)"

:": Не хватает данных для парсинга"
	en=": Not enough parsing data"
	zh=": Not enough parsing data"

:"Атрибут "Логическое имя" не предназначен для записи"
	en="Logical Name Attribute Not Writable"
	zh="Logical Name Attribute Not Writable"

:"Не найдена форма редактирования данного атрибута"
	en="Editing form for this attribute was not found"
	zh="Editing form for this attribute was not found"

:"Добавить объект"
	en="Add object"
	zh="Add object"

:"Невозможно подготовить данные для этой вкладки"
	en="Unable to prepare data for this tab"
	zh="Unable to prepare data for this tab"

:"Ассоциация не установлена"
	en="No Association object"
	zh="No Association object"

:"Инфо-модель не загружена"
	en="Info model not loaded"
	zh="Info model not loaded"

:Такой объект есть в инфо-модели и его можно записать
	en="Such an object is in the info model and can be written"
	zh="Such an object is in the info model and can be written"

:"Объект в инфо-модели имеет другой тип класса (%d - %s)"
	en="The object in the info model has a different class type (%d -%s)"
	zh="The object in the info model has a different class type (%d -%s)"

:"Информация об объекте из инфо-модели"
	en="Information about the object from the info model"
	zh="Information about the object from the info model"

:"Такой объект есть в инфо-модели, но он только для чтения"
	en="There is such an object in the info model, but it is read-only"
	zh="There is such an object in the info model, but it is read-only"

:"Попытаться записать текущий атрибут"
	en="Try to write the current attribute"
	zh="Try to write the current attribute"

:"Записать атрибут"
	en="Write attribute"
	zh="Write attribute"

:"Список объектов"
	en="Objects list"
	zh="Objects list"

:"Такой объект есть в инфо-модели, но он только для чтения"
	en="There is such an object in the info model, but it is read-only"
	zh="There is such an object in the info model, but it is read-only"

:"Выполнить предопределенную команду или сценарий"
	en="Run a predefined command or script"
	zh="Run a predefined command or script"

:"Введите дату и время"
	en="Input Date and time"
	zh="Input Date and time"

:"Работа со скриптами"
	en="Working with scripts"
	zh="Working with scripts"

:"GetResponse - неправильное значение поля Choice"
	en="GetResponse: wrong choice value"
	zh="GetResponse: wrong choice value"

:"Ответ - исключение"
	en="Response: exception"
	zh="Response: exception"

:"Устройство вернуло ошибку: "
	en="The device returned an error:"
	zh="The device returned an error:"

:"Таблица сценариев"
	en="Sript table"
	zh="Sript table"

:"Таблица специальных дней"
	en="Special days table"
	zh="Special days table"

:"Расширенный регистр"
	en="Extended register"
	zh="Extended register"

:"Регистр активации"
	en="Register activation"
	zh="Register activation"

:"Планировщик"
	en="Shedule"
	zh="Shedule"

:"Настройки локального порта"
	en="Local port setup"
	zh="Local port setup"

:"Регистр мониторинга"
	en="Register monitor"
	zh="Register monitor"

:"Одиночная акция"
	en="Single action shedule"
	zh="Single action shedule"

:"Настройки безопасности"
	en="Security setup"
	zh="Security setup"

:"Чтение атрибута "
	en="Reading attribute "
	zh="Reading attribute "

:"Чтение объекта "
	en="Reading object "
	zh="Reading object "

:"Исходный тип неизвестен: нет объекта информационной модели"
	en="Source type unknown (no info-model object)"
	zh="Source type unknown (no info-model object)"

:"Редактируемый объект инфо-модели не указан"
	en="Editable info model object not specified"
	zh="Editable info model object not specified"

:"Это текущий объект."
	en="This is the current item."
	zh="This is the current item."

:"Не применяется для этого класса"
	en="Not applicable for this class"
	zh="Not applicable for this class"

:"Не применимо для этого типа данных"
	en="Not applicable for this data type"
	zh="Not applicable for this data type"

:"Нет текущего объекта для определения масштаба"
	en="There is no current object to determine the scale"
	zh="There is no current object to determine the scale"

:"Текущий объект инфо-модели не поддерживает масштаб"
	en="The current info model object does not support scale."
	zh="The current info model object does not support scale."

:"Информация о масштабе не загружена в текущий объект инфо-модели"
	en="Scale information is not loaded in the current info model object"
	zh="Scale information is not loaded in the current info model object"

:"Тип совпадает с текущим объектом инфо-модели"
	en="Type is the same as the current info model object"
	zh="Type is the same as the current info model object"

:"Текущий объект инфо-модели имеет другой тип"
	en="The current info model object is of a different type"
	zh="The current info model object is of a different type"

:"Масштаб:"
	en="Scale:"
	zh="Scale:"

:"Записать значение:"
	en="Write value"
	zh="Write value"

:"Будет записано с учетом масштаба:"
	en="Will be written down to scale:"
	zh="Will be written down to scale:"

:"Единица измерения/масштаб:"
	en="Unit/scale"
	zh="Unit/scale"

:"Информация о масштабе текущего объекта недоступна"
	en="Information about the scale of the current object is not available"
	zh="Information about the scale of the current object is not available"

:"Нет информации"
	en="No information"
	zh="No information"

:"Тип:"
	en="Type:"
	zh="Type:"

:"Нет информации о масштабе (объект не найден)"
	en="No scale information (object not found)"
	zh="No scale information (object not found)"

:"Класс не найден"
	en="COSEM Class not found"
	zh="COSEM Class not found"

:"Информация о масштабе не загружена"
	en="Scale information is not loaded"
	zh="Scale information is not loaded"

:"Будет записано значение:"
	en="The value will be written:"
	zh="The value will be written:"

:"Реальное значение с учетом масштаба:"
	en="Real scale value:"
	zh="Real scale value:"

:"Ошибка. Объект COSEM-класса отсутствует"
	en="Error. The COSEM class object is missing."
	zh="Error. The COSEM class object is missing."

:""Ошибка. Объект COSEM-класса отсутствует""
	en="Error. The COSEM class object is missing."
	zh="Error. The COSEM class object is missing."

:"Запрос чтения атрибута. OBIS = "
	en="Request to read attribute. OBIS ="
	zh="Request to read attribute. OBIS ="

:"Класс:"
	en="Class:"
	zh="Class:"

:"Пытаюсь прочесть значение атрибута"
	en="Trying to read attribute value"
	zh="Trying to read attribute value"

:"Общий результат - успешно, считано значение: "
	en="The overall result is successful, the value is read:"
	zh="The overall result is successful, the value is read:"

:"Предупреждение:"
	en="Warning:"
	zh="Warning:"

:"Вт"
	en="W"
	zh="W"

:"ВНИМАНИЕ! Значение не поместится в этот тип!"
	en="ATTENTION! Value will not fit into this type!"
	zh="ATTENTION! Value will not fit into this type!"

:""ВНИМАНИЕ! Значение не поместится в этот тип!""
	en="ATTENTION! Value will not fit into this type!"
	zh="ATTENTION! Value will not fit into this type!"

:"Запись успешна. Будет произведено повторное чтение объекта"
	en="Writing successful. The object will be read again."
	zh="Writing successful. The object will be read again."

:"Запись атрибута "
	en="Write attribute "
	zh="Write attribute "

:"Ошибка распознавания кода ОБИС"
	en="OBIS code recognition error"
	zh="OBIS code recognition error"

:"Ошибка распознавания кода ОБИС: "
	en="OBIS code recognition error: "
	zh="OBIS code recognition error: "

:"Содержимое массива байт в виде HEX строки:"
	en="The contents of the byte array as a HEX string:"
	zh="The contents of the byte array as a HEX string:"

:"Поместить значение Даты/времени"
	en="Put Date / Time value"
	zh="Put Date / Time value"

:"Только Дату"
	en="Only date"
	zh="Only date"

:"Только время"
	en="Only time"
	zh="Only time"

:"Дата + время 9 байт"
	en="Date + time, 9 bytes"
	zh="Date + time, 9 bytes"

:"Дата + время 12 байт"
	en="Date + time, 12 bytes"
	zh="Date + time, 12 bytes"

:"Не смог определить текущий атрибут"
	en="Could not find current attribute"
	zh="Could not find current attribute"

:"Информация об объекте"
	en="Object info"
	zh="Object info"

:"Атрибуты"
	en="Attributes"
	zh="Attributes"

:"Информация о списке атрибутов"
	en="Attribute list information"
	zh="Attribute list information"

:"Количество атрибутов: %d"
	en="Number of attributes: %d"
	zh="Number of attributes: %d"
	
:"Информация об атрибуте"
	en="Attribute information"
	zh="Attribute information"

:"Название: %s"
	en="Name: %s"
	zh="Name: %s"

:"Тип значения: одиночное"
	en="Data type: simple"
	zh="Data type: simple"

:"Тип данных атрибута: %s"
	en="Data type: %s"
	zh="Data type: %s"

:"Режим доступа: %s"
	en="Access mode: %s"
	zh="Access mode: %s"

:"Статус значения: %s"
	en="Value status: %s"
	zh="Value status: %s"

:"Селективный доступ: отсутствует"
	en="Selective access: none"
	zh="Selective access: none"

:"Тип значения: составное, кол-во элементов %d"
	en="Value type: complex, number of elements %d"
	zh="Value type: complex, number of elements %d"

:"Методы"
	en="Methods"
	zh="Methods"

:"Информация о списке методов"
	en="Method list information"
	zh="Method list information"

:"Количество методов: %d"
	en="Number of methods: %d"
	zh="Number of methods: %d"

:"Информация о методе"
	en="Method information"
	zh="Method information"

:"Тип параметра: %s"
	en="Parameter type: %s"
	zh="Parameter type: %s"

:"Селективный доступ: %d вариант(ов)"
	en="Selective access: %d option(s)"
	zh ="Selective access: %d option(s)"

:"%s -  HH MM SS mS - Время (%s)"
	en="%s -  HH MM SS mS - Time (%s)"
	zh="%s -  HH MM SS mS - Time (%s)"

:"Presets"
	en="Presets"
	zh="Presets"

:"Write current datetime"
	en="Write current datetime"
	zh="Write current datetime"

:"Write custom datetime"
	en="Write custom datetime"
	zh="Write custom datetime"

:"TS_SimpleDataXDR"
	en="TS_SimpleDataXDR"
	zh="TS_SimpleDataXDR"

:"Simple XDR types"
	en="Simple XDR types"
	zh="Simple XDR types"

:"TS_None"
	en="TS_None"
	zh="TS_None"

:"Int"
	en="Int"
	zh="Int"

:"StaticText1"
	en="StaticText1"
	zh="StaticText1"

:"TS_OctetString"
	en="TS_OctetString"
	zh="TS_OctetString"

:"UTC:"
	en="UTC:"
	zh="UTC:"

:"Установить значение"
	en="Set value"
	zh="Set value"

:"TS_ProfileGeneric_CaptObj"
	en="TS_ProfileGeneric_CaptObj"
	zh="TS_ProfileGeneric_CaptObj"

:"Pofile generic -> capture objects"
	en="Pofile generic -> capture objects"
	zh="Pofile generic -> capture objects"

:"TS_LogicalName"
	en="TS_LogicalName"
	zh="TS_LogicalName"

:"TS_NoRelese"
	en="TS_NoRelease"
	zh="TS_NoRelease"

:"Такой объект отсутствует в инфо-модели"
	en="There is no such object in the info model"
	zh="There is no such object in the info model"

:"Value"
	en="Value"
	zh="Value"

:"COM1 [1] (Nuvoton Communications Port)"
	en="COM1 [1] (Nuvoton Communications Port)"
	zh="COM1 [1] (Nuvoton Communications Port)"

:"COM4 [0000] (USB Serial Port)"
	en="COM4 [0000] (USB Serial Port)"
	zh="COM4 [0000] (USB Serial Port)"

:"COM3 [0001] (Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge)"
	en="COM3 [0001] (Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge)"
	zh="COM3 [0001] (Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge)"

:"COM17 [meter15] (Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge)"
	en="COM17 [meter15] (Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge)"
	zh="COM17 [meter15] (Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge)"

:"110"
	en="110"
	zh="110"

:"300"
	en="300"
	zh="300"

:"600"
	en="600"
	zh="600"

:"1200"
	en="1200"
	zh="1200"

:"2400"
	en="2400"
	zh="2400"

:"4800"
	en="4800"
	zh="4800"

:"9600"
	en="9600"
	zh="9600"

:"14400"
	en="14400"
	zh="14400"

:"19200"
	en="19200"
	zh="19200"

:"38400,"
	en="38400"
	zh="38400"

:"57600"
	en="57600"
	zh="57600"

:"115200"
	en="115200"
	zh="115200"

:"128000"
	en="128000"
	zh="128000"

:"256000"
	en="256000"
	zh="256000"

:"12345678"
	en="12345678"
	zh="12345678"

:"Reader"
	en="Reader"
	zh="Reader"

:"SettingRiM489.2X"
	en="SettingRiM489.2X"
	zh="SettingRiM489.2X"

:"00000000"
	en="00000000"
	zh="00000000"

:"0000000000000000"
	en="0000000000000000"
	zh="0000000000000000"

:"Требует наличия объекта %s"
	en="Requires object %s"
	zh="Requires object %s"

:"Требует прочитать атрибут %d"
	en="Requires reading attribute %d"
	zh="Requires reading attribute %d"

:"Требует прочитать атрибут %d объекта %s"
	en="Requires reading attribute %d of object %s"
	zh="Requires reading attribute %d of object %s"

:"Результат проверки: "
	en="Result of checking: "
	zh="Result of checking: "

:"Не проводилась"
	en="Not checked"
	zh="Not checked"

:"Объект не найден"
	en="Object not found"
	zh="Object not found"

:"Ошибка чтения"
	en="Read error"
	zh="Read error"

:"Объект назначения другого класса"
	en="Destination object of another class"
	zh="Destination object of another class"

:"Требует совпадение типа с атрибутом %d"
	en="Requires type match with attribute %d"
	zh="Requires type match with attribute %d"

:"Зависимости"
	en="Dependencies"
	zh="Dependencies"

:"Не указаны параметры"
	en="Parameters not specified"
	zh="Parameters not specified"

:"Не указан объект инфо-модели"
	en="Info model object not specified"
	zh="Info model object not specified"

:"Не указан класс COSEM"
	en="COSEM class not specified"
	zh="COSEM class not specified"

:"Не указан атрибут класса"
	en="Class attribute not specified"
	zh="Class attribute not specified"

:"Не указан объект ассоциации"
	en="Association object not specified"
	zh="Association object not specified"

:"Тип данных атрибута:"
	en="Attribute data type:"
	zh="Attribute data type:"

:"TS_NoEditable"
	en="TS_NoEditable"
	zh="TS_NoEditable"

:"Атрибут не предназначен для записи"
	en="Read-Only Attribute"
	zh="Read-Only Attribute"

:"TS_NoRelease"
	en="TS_NoRelease"
	zh="TS_NoRelease"

:"TS_Editable"
	en="TS_Editable"
	zh="TS_Editable"

:"TS_Integer"
	en="TS_Integer"
	zh="TS_Integer"

:"Текущее значение атрибута: "
	en="Current attribute value: "
	zh="Current attribute value: "

:"Целое число"
	en="Integer value"
	zh="Integer value"

:"Тип целого числа"
	en="Type integer value"
	zh="Type integer value"

:"Со знаком"
	en="Signed"
	zh="Signed"

:"Предупреждение"
	en="Warning"
	zh="Warning"

:"Тип текущего атрибута не определен"
	en="Current attribute type not defined"
	zh="Current attribute type not defined"

:"Дата и время"
	en="Date and time"
	zh="Date and time"

:"Новое значение атрибута:"
	en="New value"
	zh="New value"

:"1 byte (xInt8)"
	en="1 byte (xInt8)"
	zh="1 byte (xInt8)"

:"2 bytes (xInt16)"
	en="2 bytes (xInt16)"
	zh="2 bytes (xInt16)"

:"4 bytes (xInt32)"
	en="4 bytes (xInt32)"
	zh="4 bytes (xInt32)"

:"8 bytes (xInt64)"
	en="8 bytes (xInt64)"
	zh="8 bytes (xInt64)"

:"TS_Enum"
	en="TS_Enum"
	zh="TS_Enum"

:"TS_DateTime"
	en="TS_DateTime"
	zh="TS_DateTime"

:"Тип данных XDR"
	en="XDR-data type"
	zh="XDR-data type"

:"Только дата"
	en="Only date"
	zh="Only date"

:"Полный формат"
	en="Full format"
	zh="Full format"

:"Как массив байт"
	en="As octet string"
	zh="As octet string"

:"День месяца"
	en="Day of month"
	zh="Day of month"

:"День недели"
	en="Day of week"
	zh="Day of week"

:"Выбрать из календаря"
	en="Select from calendar"
	zh="Select from calendar"

:"Установить поэлементно"
	en="Set item by item"
	zh="Set item by item"

:"Указанный"
	en="Specified"
	zh="Specified"

:"Любой (0xFFFF)"
	en="Any (0xFFFF)"
	zh="Any (0xFFFF)"

:"01 Январь"
	en="01 January"
	zh="01 January"

:"02 Февраль"
	en="02 February"
	zh="02 February"

:"03 Март"
	en="03 March"
	zh="03 March"
	
:"04 Апрель"
	en="04 April"
	zh="04 April"

:"05 Май"
	en="05 May"
	zh="05 May"

:"06 Июнь"
	en="06 June"
	zh="06 June"

:"07 Июль"
	en="07 July"
	zh="07 July"

:"08 Август"
	en="08 August"
	zh="08 August"

:"09 Сентябрь"
	en="09 September"
	zh="09 September"

:"10 Октябрь "
	en="10 October"
	zh="10 October"

:"11 Ноябрь"
	en="11 November"
	zh="11 November"

:"12 Декабрь"
	en="12 December"
	zh="12 December"

:"0xFD Конец летнего времени"
	en="0xFD End of Daylight Saving Time"
	zh="0xFD End of Daylight Saving Time"

:"0xFE Начало летнего времени"
	en="0xFE Daylight Saving Time"
	zh="0xFE Daylight Saving Time"

:"0xFF Не менять"
	en="0xFF Do not change"
	zh="0xFF Do not change"

:"Последний день месяца"
	en="Last day of the month"
	zh="Last day of the month"

:"Любой (0xFF)"
	en="Any (0xFF)"
	zh="Any (0xFF)"

:"Понедельник"
	en="Monday"
	zh="Monday"

:"Вторник "
	en="Tuesday "
	zh="Tuesday "

:"Среда "
	en="Wednesday"
	zh="Wednesday"

:"Четверг"
	en="Thursday"
	zh="Thursday"

:"Пятница"
	en="Friday"
	zh="Friday"

:"Суббота"
	en="Saturday"
	zh="Saturday"

:"Воскресенье"
	en="Sunday"
	zh="Sunday"

:"Использовать значение (если нет - 0xFF)"
	en="Use value (if not - 0xFF)"
	zh="Use value (if not - 0xFF)"

:"Минуты"
	en="Minutes"
	zh="Minutes"

:"Секунды"
	en="Seconds"
	zh="Seconds"

:"Сотые"
	en="Hundredths"
	zh="Hundredths"

:"Дополнительно"
	en="Additionally"
	zh="Additionally"

:"Отклонение от UTC"
	en="Deviation from UTC"
	zh="Deviation from UTC"

:"Минуты в диапазоне -720 ... +720"
	en="Minutes in the range -720 ... +720"
	zh="Minutes in the range -720 ... +720"

:"Этот тип данных еще не реализован"
	en="This data type has not yet been implemented"
	zh="This data type has not yet been implemented"

:"Не установлен тип интерфейса связи с устройством"
	en="The type of communication interface with the device is not specified"
	zh="The type of communication interface with the device is not specified"

:"Информация о единице измерения не загружена"
	en="Unit information not loaded"
	zh="Unit information not loaded"

:"Выберите метод"
	en="First select method"
	zh="First select method"

:"Не указан объект ассоциации"
	en="No Association object"
	zh="No Association object"

:"Не указан объект инфо-модели"
	en="No info-model object"
	zh="No info-model object"

:"Не указан объект COSEM-класса"
	en="No COSEM-class object"
	zh="No COSEM-class object"

:"Не найден объект метода"
	en="Object of methods not found"
	zh="Object of methods not found"

:"COM47 (\Device\usbcomm_serial1)"
	en="COM47 (\Device\usbcomm_serial1)"
	zh="COM47 (\Device\usbcomm_serial1)"

:"COM48 (\Device\usbcomm_serial2)"
	en="COM48 (\Device\usbcomm_serial2)"
	zh="COM48 (\Device\usbcomm_serial2)"

:"COM49 (\Device\usbcomm_serial3)"
	en="COM49 (\Device\usbcomm_serial3)"
	zh="COM49 (\Device\usbcomm_serial3)"

:"COM50 (\Device\usbcomm_serial4)"
	en="COM50 (\Device\usbcomm_serial4)"
	zh="COM50 (\Device\usbcomm_serial4)"

:"Выполнить текущий метод"
	en="Execute current method"
	zh="Execute current method"

:"Выполнить метод"
	en="Execute method"
	zh="Execute method"

:"Запрошено выполнение метода "
	en="Execute method request "
	zh="Execute method request "

:"Текущее значение:"
	en="Current value:"
	zh="Current value:"

:"Ошибка преобразования HEX строки"
	en="HEX string conversion error"
	zh="HEX string conversion error"

:"Остановить"
	en="Stop"
	zh="Stop"

:"Прекратить текущее чтение всех объектов"
	en="Cancel read all objects"
	zh="Cancel read all objects"

:"Масштаб"
	en="Scale"
	zh="Scale"

:"Указать вручную"
	en="Specify manually"
	zh="Specify manually"

:"Выбрать из вараинтов"
	en="Select from list"
	zh="Select from list"

:"Новое значение (HEX строка)"
	en="New value (hex string)"
	zh="New value (hex string)"

:"TS_Bool"
	en="TS_Bool"
	zh="TS_Bool"

:"Новое значение:"
	en="New value"
	zh="New value"

:"TS_BitString"
	en="TS_BitString"
	zh="TS_BitString"

:"Длина строки в битах:"
	en="Length string (bits)"
	zh="Length string (bits)"

:"Значение строки:"
	en="String value"
	zh="String value"

:"Enum"
	en="Enum"
	zh="Enum"

:"OctetString"
	en="OctetString"
	zh="OctetString"

:"Bit string"
	en="Bit string"
	zh="Bit string"

:"Bool"
	en="Bool"
	zh="Bool"

:"No information"
	en="No information"
	zh="No information"

:"Объект с логическим именем %s не найден в инфо-модели"
	en="Object with logical name %s not found in info model"
	zh="Object with logical name %s not found in info model"

:"Нет установленного соединения"
	en="No connection established"
	zh="No connection established"

:"Объект с логическим именем %s не найден"
	en="Object with logical name %s not found"
	zh="Object with logical name %s not found"

:"У объекта %s не установлен объект класса COSEM"
	en="Object %s does not have an object of class COSEM installed"
	zh="Object %s does not have an object of class COSEM installed"

:"Объект %s, класс COSEM %s: не найден атрибут %d"
	en="Object %s, class COSEM %s: attribute %d not found"
	zh="Object %s, class COSEM %s: attribute %d not found"

:"Количество скриптов: "
	en="Number of scripts: "
	zh="Number of scripts: "

:"Script[%d]: несоответствие типа элемента: ожидался тип 2 (структура), получен тип %d (%s)"
	en="Script [%d]: item type mismatch: expected type 2 (structure), received type %d (% s)"
	zh="Script [%d]: item type mismatch: expected type 2 (structure), received type %d (% s)"

:"<список действий пуст>"
	en="<action list is empty>"
	zh="<action list is empty>"

:"Действия (%d шт): "
	en="Actions (%d pcs): "
	zh="Actions (%d pcs): "

:", еще %d действий"
	en=", %d more actions"
	zh=", %d more actions"

:"Записать атрибут"
	en="Write attribute"
	zh="Write attribute"

:"Действие не назначено"
	en="No action assigned"
	zh="No action assigned"

:"%s %d Объект: %s Класс: [%d] %s"
	en="%s %d Object: %s Class: [%d] %s"
	zh="%s %d Object: %s Class: [%d] %s"

:"ScriptTable.Script: Ошибка преобразования структуры"
	en="ScriptTable.Script: Structure Conversion Error"
	zh="ScriptTable.Script: Structure Conversion Error"


:"Несоответствие типа элемента: ожидался тип 2 (структура), получен тип %d (%s)"
	en="Item type mismatch: expected type 2 (structure), received type %d (%s)"
	zh="Item type mismatch: expected type 2 (structure), received type %d (%s)"

:"Script[%d].ActionSpecification[%d]: Количество полей должно быть 5, по факту %d"
	en="Script [%d].ActionSpecification [%d]: The number of fields should be 5, in fact %d"
	zh="Script [%d].ActionSpecification [%d]: The number of fields should be 5, in fact %d"

:"Несоответствие типа поля "
	en="Field type mismatch "
	zh="Field type mismatch "

"Service id. Ожидался %2 (%s), получен %d (%s)"
	en="Service id. Expected %2 (%s), received %d (%s)"
	zh="Service id. Expected %2 (%s), received %d (%s)"

:"ClassID. Ожидался %2 (%s), получен %d (%s)"
	en="ClassID. Expected %2 (%s), received %d (%s)"
	zh="ClassID. Expected %2 (%s), received %d (%s)"

:"LogicalName. Ожидался %2 (%s), получен %d (%s)"
	en="LogicalName. Expected %2 (%s), received %d (%s)"
	zh="LogicalName. Expected %2 (%s), received %d (%s)"

:"Index. Ожидался %2 (%s), получен %d (%s)"
	en="Index. Expected %2 (%s), received %d (%s)"
	zh="Index. Expected %2 (%s), received %d (%s)"

:"Копировать текущее значение"
	en="Copy current value"
	zh="Copy current value"

:"Исходное значение недоступно"
	en="Original value not available"
	zh="Original value not available"

:"Слишком большой размер для редактирования (%d) - максимально %d"
	en=Too large to edit (%d) - maximum %d"
	zh=Too large to edit (%d) - maximum %d"

:"Парсинг"
	en="Parse"
	zh="Parse"

:"Конвертировать из ASCII-строки"
	en="Convert from ASII-string"
	zh="Convert from ASII-string"

:"Ввведите строку ASCII для конвертации"
	en="Enter ASCII string to convert"
	zh="Enter ASCII string to convert"

:"Ошибка парсинга"
	en="Parse error"
	zh="Parse error"

:"Парсинг успешен. Длина массива байт %d"
	en="Parsing successful. Byte array length %d"
	zh="Parsing successful. Byte array length %d"

:"COM33 [meter12] (Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge)"
	en="COM33 [meter12] (Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge)"
	zh="COM33 [meter12] (Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge)"

:"Выполнение метода"
	en="Execute method"
	zh="Execute method"

:"Выполнить"
	en="Execute"
	zh="Execute"

:"Объект:"
	en="Object:"
	zh="Object:"

:"Метод:"
	en="Method:"
	zh="Method:"

:"Параметры"
	en="Parameters"
	zh="Parameters"

:"Не найдено описание метода"
	en="Method description not found"
	zh="Method description not found"

:"Для метода не указан тип параметра"
	en="Parameter type not specified for method"
	zh="Parameter type not specified for method"

:"Объект метода не установлен"
	en="Method object not set"
	zh="Method object not set"

:"Метод не доступен"
	en="Method not available"
	zh="Method not available"

:"Параметр как HEX строка"
	en="Value as HEX string"
	zh="Value as HEX string"

:"Тип параметра:"
	en="Parameter type"
	zh="Parameter type"

:"Метод класса COSEM %d.%d не найден"
	en="Method of COSEM-Class %d.%d not found"
	zh="Method of COSEM-Class %d.%d not found"

:"Список захватываемых объектов"
	en="List of Captured Objects"
	zh="List of Captured Objects"

:"Не смог определить тип данных атрибута"
	en="Could not determine attribute data type"
	zh="Could not determine attribute data type"

:"Удалить"
	en="Delete"
	zh="Delete"

:"Не смог удалить элемент"
	en="Error deleting item"
	zh="Error deleting item"

:"Добавить"
	en="Add"
	zh="Add"

:"Выбор объекта COSEM"
	en="Select COSEM-object"
	zh="Select COSEM-object"

:"Укажите способ выбора"
	en="Specify a selection method"
	zh="Specify a selection method"

:"Выбор из списка объектов устройства"
	en="Select from a list of device objects"
	zh="Select from a list of device objects"

:"Извините, еще не успел реализовать"
	en="Sorry, not yet implemented"
	zh="Sorry, not yet implemented"

:"Логическое имя:"
	en="Logical name:"
	zh="Logical name:"

:"COSEM класс ID:"
	en="COSEM class ID:"
	zh="COSEM class ID:"

:"Номер атрибута:"
	en="Attribute index:"
	zh="Attribute index:"

:"Закрыть"
	en="Close"
	zh="Close"

:"Номер метода:"
	en="Method index:"
	zh="Method index:"

:"Индекс значения:"
	en="Data index:"
	zh="Data index:"

:"Указание параметров объекта вручную"
	en="Specifying object parameters manually"
	zh="Specifying object parameters manually"

:"Этот метод не требует параметров"
	en="This method does not require parameters"
	zh="This method does not require parameters"

:"Значение:"
	en="Value:"
	zh="Value:"

:"Сдвинуть время на N секунд от -900 до +900"
	en="Shift the time by N seconds from -900 to +900"
	zh="Shift the time by N seconds from -900 to +900"

:"Способ подключения"
	en="Connect variant"
	zh="Connect variant"

:"COM56 [0000] (USB Serial Port)"
	en="COM56 [0000] (USB Serial Port)"
	zh="COM56 [0000] (USB Serial Port)"

:"Последовательный порт"
	en="Serial port"
	zh="Serial port"

:"IOCP Server Тайпит"
	en="IOCP Server TaiPit"
	zh="IOCP Server TaiPit"

:"Отладочный (Руслан 9005)"
	en="Debug (Ruslan 9005)"
	zh="Debug (Ruslan 9005)"

:"TP4_SmartBuffer: Выход за пределы массива"
	en="TP4_SmartBuffer: Array out of range"
	zh="TP4_SmartBuffer: Array out of range"

:"TS_CT_IOCP"
	en="TS_CT_IOCP"
	zh="TS_CT_IOCP"

:"Модем:"
	en="Modem:"
	zh="Modem:"

:"..."
	en="..."
	zh="..."

:"TS_CT_SerialPort"
	en="TS_CT_SerialPort"
	zh="TS_CT_SerialPort"

:"Параметры счетчика"
	en="Params of meter"
	zh="Params of meter"

:"Порт открыт"
	en="Port is open"
	zh="Port is open"

:"Парсинг HDLC пакета:"
	en="Parse HDLC packet:"
	zh="Parse HDLC packet:"

:"Рабочее окно. Выделите  фрагмент HEX"
	en="Work window. Select part of hex"
	zh="Work window. Select part of hex"

:"Разбор:"
	en="Parse:"
	zh="Parse:"

:"Ключи"
	en="Keys"
	zh="Keys"

:"Исходный текст"
	en="Source text"
	zh="Source text"

:"Button10"
	en="Button10"
	zh="Button10"

:"Button11"
	en="Button11"
	zh="Button11"


:"Окно вывода вкладки "Интрументы""
	en="Out window"
	zh="Out window"

:"Ошибка открытия порта: "
	en="Open port error: "
	zh="Open port error: "

:"Превышено время ожидания ответа счетчика"
	en="Timeout response from meter"
	zh="Timeout response from meter"

:"Транспорт"
	en="Transport"
	zh="Transport"

:"COM58 [f63b6bf14842e911b7fb6944f9ce226a] (Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge)"
	en="COM58 [f63b6bf14842e911b7fb6944f9ce226a] (Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge)"
	zh="COM58 [f63b6bf14842e911b7fb6944f9ce226a] (Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge)"

:"COM100 [meter11] (Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge)"
	en="COM100 [meter11] (Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge)"
	zh="COM100 [meter11] (Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge)"

:"IPw"
	en="IPw"
	zh="IPw"

:"Читаю отдельный атрибут без селектора"
	en="Reading attribute"
	zh="Reading attribute"

:"TPF_EditCosemObjectModal: Не заданы параметры"
	en="TPF_EditCosemObjectModal: No parameters"
	zh="TPF_EditCosemObjectModal: No parameters"

:"Загружаю Инфо-модель"
	en="Loading info-model"
	zh="Loading info-model"

:"Загрузка поддерживаемых объектов (HDLC)"
	en="Loading supported objects"
	zh="Loading supported objects"

:"Построение дерева"
	en="Build object tree"
	zh="Build object tree"

:"Читаю все атрибуты объекта"
	en="Reading all attributes of object"
	zh="Reading all attributes of object"

:"TS_GP_CO"
	en="TS_GP_CO"
	zh="TS_GP_CO"

:"TS_Unknown"
	en="TS_Unknown"
	zh="TS_Unknown"

:"GenericProfile.CaptureObjects"
	en="GenericProfile.CaptureObjects"
	zh="GenericProfile.CaptureObjects"

:"F_WaitModal"
	en="F_WaitModal"
	zh="F_WaitModal"

:"111"
	en="111"
	zh="111"

:"Принято байт"
	en="Receive byte(s)"
	zh="Receive byte(s)"

:"Текущий обмен"
	en="Current cmd(s)"
	zh="Current cmd(s)"

:"R_Total"
	en="R_Total"
	zh="R_Total"

:"R_Cur"
	en="R_Cur"
	zh="R_Cur"

:"Отправлено байт"
	en="Send byte(s)"
	zh="Send byte(s)"

:"Всего за сеанс"
	en="Total byte(s)"
	zh="Total byte(s)"

:"S_Cur"
	en="S_Cur"
	zh="S_Cur"

:"S_Total"
	en="S_Total"
	zh="S_Total"

:"Cur"
	en="Cur"
	zh="Cur"

:"T_Cur"
	en="T_Cur"
	zh="T_Cur"

:"Общий трафик"
	en="Summary"
	zh="Summary"

:"T_Total"
	en="T_Total"
	zh="T_Total"
	
:"Прервать"
	en="Cancel"
	zh="Cancel"

:"Прочитанные атрибуты будут очищены. Продолжать?"
	en="Read attributes will be cleared. Continue?"
	zh="Read attributes will be cleared. Continue?"

:"Загрузка инфо-модели через транспорт HDLC"
	en="Loading info models via HDLC transport"
	zh="Loading info models via HDLC transport"

:"Загрузка инфо-модели через транспорт IPw"
	en="Loading info models via IPw transport"
	zh="Loading info models via IPw transport"

:"Повторная инициализация объекта ассоциации"
	en="Reinitialization of the association object"
	zh="Reinitialization of the association object"

:"Объекты ассоциации успешно созданы"
	en="Association objects created successfully"
	zh="Association objects created successfully"

:"Все объекты ассоциации инициализированы"
	en="All association objects are initialized"
	zh="All association objects are initialized"

:"Повторная инициализация TP3_InfoModel"
	en="Reinitialization of TP3_InfoModel"
	zh="Reinitialization of TP3_InfoModel"

:"Протокол еще не поддерживается"
	en="Protocol not yet supported"
	zh="Protocol not yet supported"

:"Не установлены параметры подключенния"
	en="Connection parameters not set"
	zh="Connection parameters not set"

:" Закрыт"
	en=" Closed"
	zh=" Closed"

:"Закрытие HDLC соединения"
	en="Close HDLC connection"
	zh="Close HDLC connection"

:"Ответ соедржит неправильный тип PDU. Ожидался AARE, получен %s"
	en="The response contains the wrong type of PDU. AARE expected, received %s"
	zh="The response contains the wrong type of PDU. AARE expected, received %s"

:"%s: ожидался тэг %X"
	en="%s: expected tag %X"
	zh="%s: expected tag %X"

:"%s: ожидался тэг %X %X"
	en="%s: expected tag %X %X"
	zh="%s: expected tag %X %X"

:"Загрузка информационной модели из устройства"
	en="Loading an information model from a device"
	zh="Loading an information model from a device"

:"Тип длины BER-объекта не поддерживается"
	en="BER object length type 0x80 not supported"
	zh="BER object length type 0x80 not supported"

:"Неправильный ответ. Ожидался PDU AARE."
	en="Wrong answer. AARE PDU expected."
	zh="Wrong answer. AARE PDU expected."

:"Попытка повторного добавления объекта "
	en="Attempting to re-add an object "
	zh="Attempting to re-add an object "

:"Неожиданный ответ устройства. Ожидался PDU "
	en="Unexpected device response. PDU expected "
	zh="Unexpected device response. PDU expected "

:"Ошибка ассоциации: запрошенные данные невозможно получить"
	en="Association error: requested data could not be received"
	zh="Association error: requested data could not be received"

:"Ошибка ассоциации при получении данных из устройства"
	en="Association error while receiving data from the device"
	zh="Association error while receiving data from the device"

:"Блок подтверждения сервисов"
	en="Conformance block"
	zh="Conformance block"

:"Тестирование HDLC"
	en="Test HDLC"
	zh="Test HDLC"

:"Детализация отладочной информации"
	en="Debug details"
	zh="Debug details"

:"Установить все"
	en="Set all"
	zh="Set all"

:"Сбросить все"
	en="Reset all"
	zh="Reset all"

:"По умолчанию 115"
	en="Default 115"
	zh="Default 115"

:"По умолчанию ТУ"
	en="Default TU"
	zh="Default TU"

:"Атрибут не найден"
	en="Attribute not found"
	zh="Attribute not found"

:"Атрибут %d не найден в классе %s"
	en="Attribute %d not found in class %s"
	zh="Attribute %d not found in class %s"

:"Протокол DLMS не поддерживается"
	en="DLMS not supported"
	zh="DLMS not supported"

:"Запрос закрытия соединения"
	en="Connection сlose request"
	zh="Connection сlose request"

:"Подтверждение закрытияя соединения"
	en="Connection сlose response"
	zh="Connection сlose response"

:"На запрос RLRQ ожидался RLRE"
	en="RLRE expected on RLRQ request"
	zh="RLRE expected on RLRQ request"

:"Читаю отдельный атрибут с селектором"
	en="Reading a attribute with a selector"
	zh="Reading a attribute with a selector"

:"Попытаться прочитать?"
	en="Try to read?"
	zh="Try to read?"

:"Прочитать записи профиля?"
	en="Read profile entries?"
	zh="Read profile entries?"

:"212 Локальный"
	en="212 Local"
	zh="212 Local"

:"Содержимое текущего объекта"
	en="Content of current object"
	zh="Content of current object"

:"TS_PW_NoRelease"
	en="TS_PW_NoRelease"
	zh="TS_PW_NoRelease"

:"Отобразить ПС"
	en="Show PP"
	zh="Show PP"

:"Отобразить панель свойств текущего объекта"
	en="Display the properties panel of the current object"
	zh="Display the properties panel of the current object"

:"Скрыть ПС"
	en="Hide PP"
	zh="Hide PP"

:"Убрать панель свойств текущего объекта"
	en="Hide the properties panel of the current object"
	zh="Hide the properties panel of the current object"

:"Не передан объект класса для обработки"
	en="Class object not passed for processing"
	zh="Class object not passed for processing"

:"Загрузка зависимостей"
	en="Dependency Download"
	zh="Dependency Download"

:"Загрузка списка объектов"
	en="Loading a list of objects"
	zh="Loading a list of objects"

:"Фильтр дерева объектов активен"
	en="Object tree filter is active"
	zh="Object tree filter is active"

:"Фильтр дерева"
	en="Tree filter"
	zh="Tree filter"

:"Установка фильтра для объектов дерева"
	en="Setting a filter for tree objects"
	zh="Setting a filter for tree objects"

:"Не изменять параметры фильтрации"
	en="Do not change filtering options"
	zh="Do not change filtering options"

:"Применить"
	en="Apply"
	zh="Apply"

:"Применить фильтр к дереву объектов"
	en="Apply filter to the object tree"
	zh="Apply filter to the object tree"

:"Отображать только объекты, ОБИС которых содержит строку:"
	en="Display only objects whose OBIS contains the string:"
	zh="Display only objects whose OBIS contains the string:"

:"Отображаемые классы дерева"
	en="Displayed tree classes"
	zh="Displayed tree classes"

:"Data"
	en="Data"
	zh="Data"

:"Register (Включая расширенные, усреднения, мониторинга)"
	en="Register (Including advanced, averaging, monitoring)"
	zh="Register (Including advanced, averaging, monitoring)"

:"Профили"
	en="Profiles"
	zh="Profiles"

:"Таблицы сценариев, планировщики, акции"
	en="Scripts tables, schedulers, actions"
	zh="Scripts tables, schedulers, actions"

:"Классы для настроек параметров"
	en="Classes for parameter settings"
	zh="Classes for parameter settings"

:"Лимитеры, управление нагрузкой, датчики"
	en="Limiters, load control, sensors"
	zh="Limiters, load control, sensors"

:"Часы, тарифное расписание, регистры активации"
	en="Clock, tariff planes, activation registers"
	zh="Clock, tariff planes, activation registers"

:"Прочие классы"
	en="Other classes"
	zh="Other classes"

:"Отображать все"
	en="Show all"
	zh="Show all"

:"Сбросить фильтрацию объектов"
	en="Reset filter"
	zh="Reset filter"

:"TS_ProfileGeneric"
	en="TS_ProfileGeneric"
	zh="TS_ProfileGeneric"

:"TS_EntryDescriptor"
	en="TS_EntryDescriptor"
	zh="TS_EntryDescriptor"

:"TS_RangeDescriptor"
	en="TS_RangeDescriptor"
	zh="TS_RangeDescriptor"

:"Выбирать по диапазону значений столбца"
	en="Select by range of column values"
	zh="Select by range of column values"

:"Ручная корректировка селектора"
	en="Manual adjustment of the selector"
	zh="Manual adjustment of the selector"

:"Параметры можно изменить для оценки реакции счетчика"
	en="Parameters can be changed to debug the firmware of the counter"
	zh="Parameters can be changed to debug the firmware of the counter"

:"Параметры выбора"
	en="Selection Options"
	zh="Selection Options"

:"Тип данных:"
	en="Data type:"
	zh="Data type:"

:"Захватываемый объект профиля недоступен для отдельного чтения "
	en="Captured profile object is not readable "
	zh="Captured profile object is not readable "

:"Целое число со знаком от -128 до 127"
	en="Signed integer from -128 to 127"
	zh="Signed integer from -128 to 127"

:"Целое число без знака от 0 до 255"
	en="Unsigned integer from 0 to 255"
	zh="Unsigned integer from 0 to 255"

:"Целое число со знаком от -32768 до 32767"
	en="Signed integer from -32768 to 32767"
	zh="Signed integer from -32768 to 32767"

:"Целое число без знака от 0 до 65535"
	en="Unsigned integer from 0 to 65535"
	zh="Unsigned integer from 0 to 65535"

:"Целое число со знаком 32 бита"
	en="Signed integer 32 bits"
	zh="Signed integer 32 bits"

:"Целое число без знака 32 бита"
	en="Unsigned integer 32 bits"
	zh="Unsigned integer 32 bits"

:"Целое число со знаком 64 бита"
	en="Signed integer 64 bits"
	zh="Signed integer 64 bits"

:"Целое число без знака 64 бита"
	en="Unsigned integer 64 bits"
	zh="Unsigned integer 64 bits"

:"Этот тип XDR не поддерживается"
	en="This XDR-type not supported"
	zh="This XDR-type not supported"

:"Класс %s: атрибут %d не найден"
	en="Class %s: Attribute N %d not found"
	zh="Class %s: Attribute N %d not found"

:"Трафик операции: "
	en="Operation traffic: "
	zh="Operation traffic: "

:"Set meter time to 23:59"
	en="Set meter time to 23:59"
	zh="Set meter time to 23:59"

:"Текущие дата и время успешно записаны"
	en="Current date and time set successfully"
	zh="Current date and time set successfully"

:"Дата и время успешно записаны"
	en="Date and time set successfully"
	zh="Date and time set successfully"

:"Тип данных для редактирования неизвестен"
	en="Editing data type unknown"
	zh="Editing data type unknown"

:"Загрузка взаимосвязанных объектов"
	en="Loading related objects"
	zh="Loading related objects"

:"Не смог определить обработчик текущей вкладки"
	en="Could not determine the handler of the current tab"
	zh="Could not determine the handler of the current tab"

:"Тайпит публичный"
	en="Taipit public"
	zh="Taipit public"

:"Секунд прошло:"
	en="Seconds passed:"
	zh="Seconds passed:"

:"T_Dur"
	en="T_Dur"
	zh="T_Dur"

:"Объект XDR BitString не обнаружен"
	en="XDR object BitString not found"
	zh="XDR object BitString not found"

:"Программирование без снятия крышки"
	en="Programming without removing the cover"
	zh="Programming without removing the cover"

:"Постоянная подсветка дсплея"
	en="Permanent LCD backlight"
	zh="Permanent LCD backlight"

:"Режим 'мастер' включен"
	en="Master mode enabled"
	zh="Master mode enabled"

:"Не используется"
	en="Not used"
	zh="Not used"

:"Биты 4-7: Режим протокола порта модема: 0000 - HDLC"
	en="Bits 4-7: Modem port protocol mode: 0000 - HDLC"
	zh="Bits 4-7: Modem port protocol mode: 0000 - HDLC"

:"--- 0001 - TCP (Пакеты с IP-wrapper)"
	en="--- 0001 - TCP (IP-wrapper packets)"
	zh="--- 0001 - TCP (IP-wrapper packets)"

:"--- 0010 - UDP (Зарезервировано на будущее)"
	en="--- 0010 - UDP (Reserved for the future)"
	zh="--- 0010 - UDP (Reserved for the future)"

:"--- 0011 - Prime (Зарезервировано на будущее)"
	en="--- 0011 - PLC Prime (Reserved for the future)"
	zh="--- 0011 - PLC Prime (Reserved for the future)"

:"Не хватает места в PDU для размещения данных запроса"
	en="Not enough space in the PDU to accommodate request data"
	zh="Not enough space in the PDU to accommodate request data"

:"Нет свободных элементов"
	en="No empty items"
	zh="No empty items"

:"Длина (байт): %d"
	en="Length (bytes): %d"
	zh="Length (bytes): %d"

:"Возможно ошибка преобразования строки"
	en="Possible string conversion error"
	zh="Possible string conversion error"

:"TS_DT_Simple"
	en="TS_DT_Simple"
	zh="TS_DT_Simple"

:"ASCII:"
	en="ASCII:"
	zh="ASCII:"

:"HEX:"
	en="HEX:"
	zh="HEX:"

:"Unicode:"
	en="Unicode:"
	zh="Unicode:"

:"TS_NoObject"
	en="TS_NoObject"
	zh="TS_NoObject"

:"TS_CaptObjArray"
	en="TS_CaptObjArray"
	zh="TS_CaptObjArray"

:" "
	en=" "
	zh=" "

:"Редактирование значения атрибута"
	en="Editing attribute value"
	zh="Editing attribute value"

:"Время:"
	en="Time:"
	zh="Time:"

:"Логическое значение"
	en="Logical value"
	zh="Logical value"

:"Доступные значение из атрибута класса: "
	en="Available value from class attribute: "
	zh="Available value from class attribute: "

:"Битовая строка"
	en=Bit string
	zh=Bit string

:"Количество бит:"
	en="Number of bits:"
	zh="Number of bits:"

:"Интерпретация:"
	en="Interpretation:"
	zh="Interpretation:"

:"Без интерпретации"
	en="No interpretation"
	zh="No interpretation"

:"Тайпит"
	en="TaiPit"
	zh="TaiPit"

:"Список захватываемых объектов профиля"
	en=List of Captured Profile Objects
	zh=List of Captured Profile Objects

:"Добавить к захватываемым"
	en="Add to Captured"
	zh="Add to Captured"

:"Убрать из захватываемых"
	en="Remove from Captured"
	zh="Remove from Captured"

:"Режимы"
	en="Modes"
	zh="Modes"

:"Слева:"
	en="Left:"
	zh="Left:"

:"Справа:"
	en="Right:"
	zh="Right:"

:"Вся инфо-модель"
	en="All info model"
	zh="All info model"

:"Объекты профиля"
	en="Profile Objects"
	zh="Profile Objects"

:"Какие объекты помещать в левый список"
	en="What objects to put in the left list"
	zh="What objects to put in the left list"

:"Добавлять/удалять"
	en="Add / Remove"
	zh="Add / Remove"

:"Замещать/очищать"
	en="Replace / clean"
	zh="Replace / clean"

:"Доступные объекты"
	en="Available Objects"
	zh="Available Objects"

:"Не применимо"
	en="Not applicable"
	zh="Not applicable"

:"Элементов в списке: %d"
	en="Items in list: %d"
	zh="Items in list: %d"

:"Всего объектов: %d, (A/О: %d/%d)"
	en="Total objects: %d, (A: %d, E: %d)"
	zh="Total objects: %d, (A: %d, E: %d)"

:"Результат:"
	en="Result:"
	zh="Result:"

:"Ошибка выполнения метода"
	en="Method execute error"
	zh="Method execute error"

:"Выполнение метода"
	en="Method execute"
	zh="Method execute"

:"Таймаут счетчика (сек)"
	en="Meter timeout (sec)"
	zh="Meter timeout (sec)"

:"Как заполнять левый список"
	en="How to fill in the left list"
	zh="How to fill in the left list"

:"Как изменять правый список"
	en="How to change right list"
	zh="How to change right list"

:"Выбрать строки с "
	en="Select lines from "
	zh="Select lines from "

:"По (0 - последняя)"
	en="to (0 - last)"
	zh="to (0 - last)"

:"Предустановка по дате:"
	en="Preset on date:"
	zh="Preset on date:"

:"За 1 день"
	en="For 1 day"
	zh="For 1 day"

:"За неделю"
	en="For 1 week"
	zh="For 1 week"

:"За месяц"
	en="For 1 month"
	zh="For 1 month"

:"TP3_XDR_BaseElement::CreateInstance XDR тэг типа данных не поддерживается ("
	en="TP3_XDR_BaseElement::CreateInstance XDR-Tag not supported ("
	zh=="TP3_XDR_BaseElement::CreateInstance XDR-Tag not supported ("

:"Сохранить инфо-модель в файл"
	en="Save info-model to file"
	zh="Save info-model to file"

:"Сохранить"
	en="Save"
	zh="Save"

:"Загрузить"
	en="Load"
	zh="Load"

:"Загрузка модели из файла"
	en="Load info-model from file"
	zh="Load info-model from file"

:"Загружаю файл "
	en="Loading file"
	zh="Loading file"

:"Загружаю объект AssociationLN"
	en="Loading Association object"
	zh="Loading Association object"

:"Строю дерево модели"
	en="Building tree..."
	zh="Building tree..."

:"[]"
	en="[]"
	zh="[]"

:"TS_9_2"
	en="TS_9_2"
	zh="TS_9_2"

:"Ошибка. Объект класса не установлен."
	en="Error. Object not initialized"
	zh="Error. Object not initialized"

:"Список скриптов"
	en="Script list"
	zh="Script list"

:"Добавить новый скрипт"
	en="Add script"
	zh="Add script"

:"Изменить ID скрипта"
	en="Change script ID"
	zh="Change script ID"

:"Удалить скрипт"
	en="Delete script"
	zh="Delete script"

:"Переместить скрипт на позицию вверх"
	en="Move script UP"
	zh="Move script UP"

:"Переместить скрипт на позицию вниз"
	en="Move script DOWN"
	zh="Move script DOWN"
	
:"Акции скрипта"
	en="Script actions"
	zh="Script actions"

:"Добавить акцию"
	en="Add action"
	zh="Add action"

:"Изменить параметры акции"
	en="Change action"
	zh="Change action"

:"Удалить акцию"
	en="Delete action"
	zh="Delete action"

:"Изменить"
	en="Change"
	zh="Change"

:"Выше"
	en="Up"
	en="Up"

:"Ниже"
	en="Down"
	zh="Down"

:"Нет объекта ассоциации"
	en="No association object"
	zh="No association object"

:"Нет объекта инфо-модели"
	en="No info-model object"
	zh="No info-model object"

:"Нет объекта инфо-модели COSEM"
	en="No COSEM info-model object"
	zh="No COSEM info-model object"

:"Список объектов инфо-модели пуст"
	en="The list of info model objects is empty"
	zh="The list of info model objects is empty"

:"Не указано логическое имя"
	en="No logical name specified"
	zh="No logical name specified"

:"Не выбран атрибут"
	en="Attribute not selected"
	zh="Attribute not selected"

:"Не выбран метод"
	en="Method not selected"
	zh="Method not selected"

:"Тип действия не выбран"
	en="Action type not selected"
	zh="Action type not selected"

:"Записать атрибут"
	en="Write attribute"
	zh="Write attribute"

:"Выполнить метод"
	en="Execute method"
	zh="Execute method"

:"Не выбран"
	en="Not selected"
	zh="Not selected"

:"Акции скрипта %d"
	en="Actions of script %d"
	zh="Actions of script %d"

:"Класс не назначен"
	en="Class not assigned"
	zh="Class not assigned"

:"Методы класса COSEM"
	en="Methods of class COSEM"
	zh="Methods of class COSEM"

:"Атрибуты класса COSEM"
	en="Attributes of the COSEM class"
	zh="Attributes of the COSEM class"

:"Индекс данных:"
	en="Data Index:"
	zh="Data Index:"

:"Описание"
	en="Description"
	zh="Description"

:"Логическое имя"
	en="Logical name"
	zh="Logical name"

:"Класс"
	en="Class"
	zh="Class"

:"Действие"
	en="Action"
	zh="Action"

:"Параметр"
	en="Parameter"
	zh="Parameter"

:"Свойства акции для скрипта"
	en="Properties for script action"
	zh="Properties for script action"

:"Объект инфо-модели"
	en="The object of the info model"
	zh="The object of the info model"

:"Атрибут/Метод:"
	en="Attribute/Method:"
	zh="Attribute/Method:"

:"Тип и параметры выполняемого действия"
	en="Type and parameters of the performed action"
	zh="Type and parameters of the performed action"

:"Тип действия:"
	en="Type of action:"
	zh="Type of action:"

:"Параметр:"
	en="Parameter:"
	zh="Parameter:"

:"Записать атрибут..."
	en="Write attribute ..."
	zh="Write attribute ..."

:"Выбрать объект и атрибут для записи"
	en="Select object and attribute to write"
	zh="Select object and attribute to write"

:"Редактировать параметр"
	en="Edit parameter"
	zh="Edit parameter"

:"Редактировать значение параметра, записываемого в атрибут или передаваемого в метод"
	en="Edit the value of a parameter written to an attribute or passed to a method"
	zh="Edit the value of a parameter written to an attribute or passed to a method"

:"Убрать параметр"
	en="Remove parameter"
	zh="Remove parameter"

:"Убрать значение параметра"
	en="Remove parameter value"
	zh="Remove parameter value"

:"Сохранить акцию"
	en="Save changes"
	zh="Save changes"

:"Отмена"
	en="Cancel"
	zh="Cancel"

:"Отказатья от результатов редактирования"
	en="Close without saving changes"
	zh="Close without saving changes"

:"Выполнить метод..."
	en="Execute the method ..."
	zh="Execute the method ..."

:"Эта функция в процессе конструирования"
	en="This function is under construction"
	zh="This function is under construction"

:"Объект %s, Атрибут № %d не найден"
	en="Object %s, attribute %d not found"
	zh="Object %s, attribute %d not found"

:"Данный тип объекта не реализован"
	en="This type of object is not implemented"
	zh="This type of object is not implemented"

:"Не найден объект класса Register Activation"
	en="Register activation object not found"
	zh="Register activation object not found"

:"Ошибка: неправильный формат маски"
	en="Error: invalid mask format"
	zh="Error: invalid mask format"

:"Класс COSEM для текущего объекта не установлен или не реализован"
	en="The COSEM class for the current object is not set or not implemented"
	zh="The COSEM class for the current object is not set or not implemented"

:"Быстрый фильтр:"
	en="Quick filter"
	zh="Quick filter"

:"Без фильтра"
	en="Without a filter"
	zh="Without a filter"

:"Только регистры активации"
	en="Only register activation"
	zh="Only register activation"

:"Отфильтровать список объектов"
	en="Filter the list of objects"
	zh="Filter the list of objects"

:"Чтение зависимых объектов"
	en="Read Dependent Objects"
	zh="Read Dependent Objects"

:"Список регистров (%d шт)"
	en="Register list (%d items)"
	zh="Register list (%d items)"

:"Список масок (%d шт)"
	en="Mask list (%d items)"
	zh="Mask list (%d items)"

:"%s. Количество регистров: %d"
	en="%s. Registers count: %d"
	zh="%s. Registers count: %d"

:"Маска не выбрана"
	en="No mask selected"
	zh="No mask selected"

:"Ошибка кодирования значения"
	en="Value encoding error"
	zh="Value encoding error"

:"Фрейм редактирования таблицы скриптов не найден"
	en="Script table editing frame not found"
	zh="Script table editing frame not found"

:"Класс ScriptTable не обнаружен"
	en="ScriptTable class not found"
	zh="ScriptTable class not found"

:"Введите значение записываемого атрибута"
	en="Enter the value of the recorded attribute"
	zh="Enter the value of the recorded attribute"

:"COSEM класс:"
	en="COSEM class:"
	zh="COSEM class:"

:"Закрыть форму без сохранения изменений"
	en="Close the form without saving changes"
	zh="Close the form without saving changes"

:"Принять изменения и закрыть форму"
	en="Accept changes and close the form"
	zh="Accept changes and close the form"

:"Количество регистров всего:"
	en="Total number of registers:"
	zh="Total number of registers:"

:"Количество регистров в текущей маске:"
	en="The number of registers in the current mask:"
	zh="The number of registers in the current mask:"

:"Выбор маски регистра активации"
	en="Select activation register mask"
	zh="Select activation register mask"

:"Выбор маски"
	en="Mask select"
	zh="Mask select"

:"Просмотр списка регистров"
	en="View the list of registers"
	zh="View the list of registers"

:"Режим работы"
	en="Operating mode"
	zh="Operating mode"

:"TS_SelectMask"
	en="TS_SelectMask"
	zh="TS_SelectMask"

:"Содержимое маски"
	en="Mask content"
	zh="Mask content"

:"Доступные маски"
	en="Available masks"
	zh="Available masks"

:"TS_ShowAllRegisters"
	en="TS_ShowAllRegisters"
	zh="TS_ShowAllRegisters"

:"Атрибут # 2 не прочитан"
	en="Attribute # 2 not read"
	zh="Attribute # 2 not read"

:"Скрипт содержит список акций. Удалить?"
	en="The script contains a list of stocks. Delete?"
	zh="The script contains a list of stocks. Delete?"

:"Не найден объект 0.0.13.0.0.255"
	en="Object not found 0.0.13.0.0.255"
	zh="Object not found 0.0.13.0.0.255"

:"Количество дневных профилей: "
	en="Number of daily profiles:"
	zh="Number of daily profiles:"

:"День ID:%u (Переключений: %d)"
	en="Day ID:%u (Switchings: %d)"
	zh="Day ID:%u (Switchings: %d)"

:"day_profile_table: ожидалась структура day_profile"
	en="day_profile_table: expected structure day_profile"
	zh="day_profile_table: expected structure day_profile"

:"Ожидалась структура day_profile"
	en="Expected day_profile structure"
	zh="Expected day_profile structure"

:"Day_schedule: Ожидалась структура day_profile_action"
	en="Day_schedule: expected structure day_profile_action"
	zh="Day_schedule: expected structure day_profile_action"

:"Неправильный формат структуры day_profile_action"
	en="Invalid day_profile_action structure format"
	zh="Invalid day_profile_action structure format"

:"Day_profile_action: Неправильный формат времени"
	en="Day_profile_action: Invalid time format"
	zh="Day_profile_action: Invalid time format"

:"Day_profile_action: Неправильный формат логического имени"
	en="Day_profile_action: Invalid logical name format"
	zh="Day_profile_action: Invalid logical name format"

:"Недельные профили: %d шт."
	en="Weekly profiles: %d units."
	zh="Weekly profiles:% d units."

:"week_profile_table: ожидалась структура week_profile"
	en="week_profile_table: expected week_profile structure"
	zh="week_profile_table: expected week_profile structure"

:"%s (Пн:%d, Вт:%d, Ср:%d, Чт:%d, Пт:%d, Сб:%d, Вс:%d)"
	en="%s (Mon:%d, Tue:%d, Wed:%d, Th:%d, Fri:%d, Sat:%d, Sun:%d)"
	zh="%s (Mon:%d, Tue:%d, Wed:%d, Th:%d, Fri:%d, Sat:%d, Sun:%d)"

:"Запись тарифного расписания"
	en="Recording the tariff schedule"
	zh="Recording the tariff schedule"

:"%s Тариф %u"
	en="%s Tariff %u"
	zh="%s Tariff %u"

:"Редактирование тарифного расписания"
	en="Editing the tariff schedule"
	zh="Editing the tariff schedule"

:"Суточные профили"
	en="Daily profiles"
	zh="Daily profiles"

:"Добавить суточный профиль"
	en="Add daily profile"
	zh="Add daily profile"

:"Изменить суточный профиль"
	en="Change daily profile"
	zh="Change daily profile"

:"Удалить суточный профиль"
	en="Delete daily profile"
	zh="Delete daily profile"

:"Список переключений пуст"
	en="Switch list is empty"
	zh="Switch list is empty"

:"Переключения"
	en="Switching"
	zh="Switching"

:"Добавить к дневному профилю переключатель тарифа"
	en="Add tariff switch to the daily profile"
	zh="Add tariff switch to the daily profile"

:"Изменить переключатель тарифа"
	en="Change tariff switch"
	zh="Change tariff switch"

:"Удалить переключатель тарифа"
	en="Delete tariff switch"
	zh="Delete tariff switch"

:"Записать календари"
	en="Write calendars"
	zh="Write calendars"

:"Активный"
	en="Active"
	zh="Active"

:"Пассивный"
	en="Passive"
	zh="Passive"

:"Сейчас редактируется календарь"
	en="The calendar is being edited"
	zh="The calendar is being edited"

:"Неправильный формат структуры season"
	en="Invalid format structure season"
	zh="Invalid format structure season"

:"season_profile: ожидалась структура season"
	en="season_profile: season structure expected"
	zh="season_profile: season structure expected"

:"Сезонные профили: %d шт."
	en="Seasonal profiles: %d units."
	zh="Seasonal profiles: %d units."

:"Limiter action: ожидалась структура"
	en="Limiter action: structure expected"
	zh="Limiter action: structure expected"

:"Limiter action: неправильное количество элементов структуры"
	en="Limiter action: incorrect number of structure elements"
	zh="Limiter action: incorrect number of structure elements"

:"Limiter action: неправильный формат структуры"
	en="Limiter action: invalid structure format"
	zh="Limiter action: invalid structure format"

:"Фрейм вкладки не найден"
	en="Frame not found"
	zh="Frame not found"

:"Ничего не выбрано"
	en="Nothing selected"
	zh="Nothing selected"

:"Не выбран дневной профиль"
	en="No daily profile selected"
	zh="No daily profile selected"

:"Выберите тип (типы) записываемого календаря"
	en="Select the type(s) of the calendar to be writing"
	zh="Select the type(s) of the calendar to be writing"

:"Записывается календарь"
	en="Calendar is being writing"
	zh="Calendar is being writing"

:"Превышено максимальное количество дневных профилей"
	en="Exceeded maximum number of daily profiles"
	zh="Exceeded maximum number of daily profiles"

:"ID: %d (Переключений: %d)"
	en="ID: %d (Switchings: %d)"
	zh="ID: %d (Switchings: %d)"

:"Введите идентификатор суточного профиля"
	en="Enter daily profile id"
	zh="Enter daily profile id"

:"TS_AnyFrame"
	en="TS_AnyFrame"
	zh="TS_AnyFrame"

:"Выбор скрипта"
	en="Script selection"
	zh="Script selection"

:"Таблицы скриптов устройства"
	en="Device script tables"
	zh="Device script tables"

:"Скрипты таблицы"
	en="Table scripts"
	zh="Table scripts"

:"Выбрать скрипт"
	en="Select a script"
	zh="Select a script"

:"Закрыть формы"
	en="Close forms"
	zh="Close forms"

:"Скрипт не выбран"
	en="Script not selected"
	zh="Script not selected"

:"Имя: %s, Начало: %s, Недельный профиль: %s"
	en="Name: %s, Start: %s, Week profile name: %s"
	zh="Name: %s, Start: %s, Week profile name: %s"

:"Никогда"
	en="Never"
	zh="Never"

:"[Любое время]"
	en="[Any time]"
	zh="[Any time]"

:"любого месяца"
	en="any month"
	zh="any month"

:"перехода на летнее время"
	en="daylight saving time start"
	zh="daylight saving time start"

:"перехода на зимнее время"
	en="daylight saving time end"
	zh="daylight saving time end"

:"Label_Info_TreeItemsCount"
	en="Label_Info_TreeItemsCount"
	zh="Label_Info_TreeItemsCount"

:"Свернуть"
	en="Collapse"
	zh="Collapse"

:"Свернуть все дочерние узлы"
	en="Collapse all child nodes"
	zh="Collapse all child nodes"

:"Настройки Push-уведомлений"
	en="Push notification settings"
	zh="Push notification settings"

:"Класс или атрибут не инициализирован"
	en="Class or attribute not initialized"
	zh="Class or attribute not initialized"

:"Добавить сезонное расписание"
	en="Add seasonal schedule"
	zh="Add seasonal schedule"

:"Изменить сезонное расписание"
	en="Change seasonal schedule"
	zh="Change seasonal schedule"

:"Удалить сезонное расписание"
	en="Delete seasonal schedule"
	zh="Delete seasonal schedule"

:"Редактирование сезонного профиля"
	en="Editing a seasonal profile"
	zh="Editing a seasonal profile"

:"Название профиля"
	en="Profile Name"
	zh="Profile Name"

:"Дата начала"
	en="Date begin"
	zh="Date begin"

:"День (0- любой)"
	en="Day (0 - any)"
	zh="Day (0 - any)"

:"Месяц (0 - любой)"
	en="Month (0 - any)"
	zh="Month (0 - any)"

:"Год (0 - любой)"
	en="Year (0 - any)"
	zh="Year (0 - any)"

:"Время начала"
	en="Start time"
	zh="Start time"

:"Задать время"
	en="Set the time"
	zh="Set the time"

:"Недельный профиль"
	en="Weekly profile"
	zh="Weekly profile"

:"Закрыть без сохранения изменений"
	en="Close without saving changes"
	zh="Close without saving changes"

:"Выберите недельный профиль"
	en="Select weekly profile"
	zh="Select weekly profile"

:"Днвные профили"
	en="Daily profiles"
	zh="Daily profiles"

:"Суточные переключения"
	en="Daily switchings"
	zh="Daily switchings"

:"Добавить в суточный профиль переключение тарифа"
	en="Add tariff switching to the daily profile"
	zh="Add tariff switching to the daily profile"

:"Изменить переключение тарифа"
	en="Change tariff switching"
	zh="Change tariff switching"

:"Удалить переключение тарифа"
	en="Delete tariff switching"
	zh="Delete tariff switching"

:"Enter daily profile id"
	en="Enter daily profile id"
	zh="Enter daily profile id"

:"Подтвердить ввод"
	en="Confirm entry"
	zh="Confirm entry"

:"Отказаться от ввода"
	en="Cancel"
	zh="Cancel"

:"Аппаратный сбой"
	en="Hardware fault"
	zh="Hardware fault"

:"Случайный сбой"
	en="Temporary failure"
	zh="Temporary failure"

:"Чтение(запись) запрещено"
	en="Read/write denied"
	zh="Read/write denied"

:"Объект неопределен"
	en="Object undefined"
	zh="Object undefined"

:"Несогласованный класс объекта"
	en="Object class inconsistent"
	zh="Object class inconsistent"

:"Объект недоступен"
	en="Object unavailable"
	zh="Object unavailable"

:"Несоответствие типа"
	en="Type unmatched"
	zh="Type unmatched"

:"Нарушение доступа к диапазону"
	en="Scope of access violated"
	zh="Scope of access violated"

:"Недоступный блок данных"
	en="Data-block unavailable"
	zh="Data-block unavailable"

:"Длительное чтение отменено"
	en="Long-get aborted"
	zh="Long-get aborted"

:"Нет активной операции чтения"
	en="No Long-get in progress"
	zh="No Long-get in progress"

:"Длительная запись отменена"
	en="Long-set aborted"
	zh="Long-set aborted"

:"Нет активной длительной записи"
	en=No Long-set in progress
	zh=No Long-set in progress

:"Неправильный номер блока"
	en="Data-block number invalid"
	zh="Data-block number invalid"

:"Прочая ошибка"
	en="Other reason"
	zh="Other reason"

:"Не удалось загрузить информацию об устройстве"
	en="Failed to load device information"
	zh="Failed to load device information"

:"Исключение при открытии соединения"
	en="Exception while opening a connection"
	zh="Exception while opening a connection"

:"Исключение при закрытии соединения"
	en="Exception while closing the connection"
	zh="Exception while closing the connection"

:"Объект универсальной инфо-модели не установлен"
	en="The object of the universal info-model is not installed"
	zh="The object of the universal info-model is not installed"

:"Запрошенные сервисы:"
	en="Requested Services:"
	zh="Requested Services:"

:"Подтвержденные сервисы:"
	en="Verified Services:"
	zh="Verified Services:"

:"Количество запрошенных и возвращенных атрибутов не совпадает"
	en="The number of requested and returned attributes does not match"
	zh="The number of requested and returned attributes does not match"

:"TS_PW_Root"
	en="TS_PW_Root"
	zh="TS_PW_Root"

:"Добавить недельный профиль"
	en="Add weekly profile"
	zh="Add weekly profile"

:"Изменить недельный профиль"
	en="Change weekly profile"
	zh="Change weekly profile"

:"Удалить недельный профиль"
	en="Delete weekly profile"
	zh="Delete weekly profile"

:"Редактирование недельного профиля"
	en="Edit weekly profile"
	zh="Edit weekly profile"

:"Использовать дневные профили по дням недели:"
	en="Use daily profiles by day of the week:"
	zh="Use daily profiles by day of the week:"

:"Понедельник:"
	en="Monday:"
	zh="Monday:"

:"Вторник:"
	en="Tuesday:"
	zh="Tuesday:"

:"Среда:"
	en="Wednesday:"
	zh="Wednesday:"

:"Четверг:"
	en="Thursday:"
	zh="Thursday:"

:"Пятница:"
	en="Friday:"
	zh="Friday:"

:"Суббота:"
	en="Saturday:"
	zh="Saturday:"

:"Воскресенье:"
	en="Sunday:"
	zh="Sunday:"

:"Название профиля:"
	en="Profile name:"
	zh="Profile name:"

:"Редактирование переключения тарифа"
	en="Editing tariff switching"
	zh="Editing tariff switching"

:"Время переключения (ЧЧ ММ):"
	en="Switching time (HH MM):"
	zh="Switching time (HH MM):"

:"Скрипт:"
	en="Script:"
	zh="Script:"

:"Сохранить изменения в наборе %s?"
	en="Save changes to set %s?"
	zh="Save changes to set %s?"

:"Ошибка инициализации фрейма "
	en="Frame initialization error"
	zh="Frame initialization error"

:"Нет текущего объекта"
	en="No current object"
	zh="No current object"

:"Объект мониторинга. Лимитер: %s"
	en="Monitoring object. Limiter: %s"
	zh="Monitoring object. Limiter: %s"

:"Количество элементов структуры должно быть 3"
	en="The number of structural elements must be 3"
	zh="The number of structural elements must be 3"

:"Структура должна быть UINT16, OctetString, SINT8"
	en="The structure must be UINT16, OctetString, SINT8"
	zh="The structure must be UINT16, OctetString, SINT8"

:"Внимание! Атрибут не имеет признака 'Записываемый'"
	en="Warning! The attribute does not have the property 'writable'”
	zh="Warning! The attribute does not have the property 'writable'”

:"Отслеживаемый лимитером параметр"
	en="Parameter monitored by the limiter"
	zh="Parameter monitored by the limiter"

:"ID класса:"
	en="Class ID:"
	zh="Class ID:"

:"Выбрать объект из инфо-модели"
	en="Select an object from the info model"
	zh="Select an object from the info model"

:"Логическое имя скрипта"
	en="The logical name of the script"
	zh="The logical name of the script"

:"Селектор скрипта"
	en="Script selector"
	zh="Script selector"

:"Ошибка инициализации объекта редактирования"
	en="Error initializing the editing object"
	zh="Error initializing the editing object"

:"Установка акций на срабатывание лимитера"
	en="Setting limiter actions"
	zh="Setting limiter actions"

:"Акция при превышении лимита:"
	en="Action when the limit is exceeded:"
	zh="Action when the limit is exceeded:"

:"Акция при занижении лимита:"
	en="Action when underestimating the limit:"
	zh="Action when underestimating the limit:"

:"Таблица скриптов:"
	en="Table of scripts:"
	zh="Table of scripts:"

:"ID скрипта:"
	en="Script ID:"
	zh="Script ID:"

:"X"
	en="X"
	zh="X"

:"Присвоить ID скрипта значение 0"
	en="Set script ID to 0"
	zh="Set script ID to 0"

:"Присвоить логическому имени значение 0.0.0.0.0.0"
	en="Set the logical name to 0.0.0.0.0.0"
	zh="Set the logical name to 0.0.0.0.0.0"

:"пд"
	en="ld"
	zh="ld"

:"прпд"
	en="pud"
	zh="pud"

:"КЛВ"
	en="EoST"
	zh="EoST"

:"НЛВ"
	en="SoST"
	zh="SoST"

:"Количество специальных дней"
	en="Special days number"
	zh="Special days number"

:"День ID"
	en="Day ID"
	zh="Day ID"

:"Таблица специальных дней"
	en="Special days table"
	zh="Special days table"

:"Ожидался XDR-массив"
	en="XDR array expected"
	zh="XDR array expected"

:"Элемент описания специального дня: ожидалась структура"
	en="Element for the description of the special day: expected structure"
	zh="Element for the description of the special day: expected structure"

:"Структура должна быть формата {word, byte[5], byte}"
	en="The structure should be of the format {word, byte [5], byte}"
	zh="The structure should be of the format {word, byte [5], byte}"

:"Размер объекта должен быть 5 байт"
	en="The size of the object must be 5 bytes"
	zh="The size of the object must be 5 bytes"

:"Извините, еще не сделал"
	en="Sorry, not done yet"
	zh="Sorry, not done yet"

:"Добавить специальный день"
	en="Add special day"
	zh="Add special day"

:"Изменить параметры специального дня"
	en="Change special day settings"
	zh="Change special day settings"

:"Удалить специальный день"
	en="Delete special day"
	zh="Delete special day"

:"Параметры специального дня"
	en="Special day properties"
	zh="Special day properties"

:"Индекс:"
	en="Index:"
	zh="Index:"

:"Идентификатор дня:"
	en="Day id:"
	zh="Day id:"

:"Выбрать день из календаря инфо-модели"
	en="Select a day from the info model calendar"
	zh="Select a day from the info model calendar"

:"Индекс"
	en="Index"
	zh="Index"

:"Период максимальной нагрузки"
	en="Maximum load period"
	zh="Maximum load period"

:"Начало (час):"
	en="Start (hour):"
	zh="Start (hour):"

:"Окончание  (час):"
	en="End (hour):"
	zh="End (hour):"

:"Утренний и вечерний максимумы"
	en="Morning and evening highs"
	zh="Morning and evening highs"

:"Утро"
	en="Morning"
	zh="Morning"

:"Вечер"
	en="Evening"
	zh="Evening"

:"Инфо-модель успешно сохранена"
	en="Info model successfully saved"
	zh="Info model successfully saved"

:"Нет суточных профилей"
	en="No daily profiles"
	zh="No daily profiles"

:"Состав недельного профиля"
	en="Weekly profile content"
	zh="Weekly profile content"

:"Параметры предустановки"
	en="Preset options"
	zh="Preset options"

:"Т1:"
	en="T1:"
	zh="T1:"

:"Тариф"
	en="Tarif"
	zh="Tarif"

:"Скрипт ID"
	en="Script ID"
	zh="Script ID"

:"Т2:"
	en="T2:"
	zh="T2:"

:"Т3:"
	en="T3:"
	zh="T3:"

:"Т4:"
	en="T4:"
	zh="T4:"

:"Записать"
	en="Save"
	zh="Save"

:"Записать календарь в счетчик"
	en="Write calendar to meter"
	zh="Write calendar to meter"

:"TS_NoMethodItem"
	en="TS_NoMethodItem"
	zh="TS_NoMethodItem"

:"Параметр как ASCII строка"
	en="Parameter as ASCII string"
	zh="Parameter as ASCII string"

:"TS_NoParamNeeded"
	en="TS_NoParamNeeded"
	zh="TS_NoParamNeeded"

:"Биты 8-11: Режим протокола порта модема: 0000 - HDLC"
	en="Bits 8-11: Modem port protocol mode: 0000 - HDLC"
	zh="Bits 8-11: Modem port protocol mode: 0000 - HDLC"

:"COSEM: Ошибка ассоциации"
	en="COSEM: Association Error"
	zh="COSEM: Association Error"

:"Год: "
	en="Year: "
	zh="Year: "

:"Месяц:"
	en="Month:"
	zh="Month:"

:"День:"
	en="Day:"
	zh="Day:"

:"День недели:"
	en="Day of the week:"
	zh="Day of the week:"

:"Любой"
	en="Any"
	zh="Any"

:"Начало летнего времени"
	en="The beginning of summer time"
	zh="The beginning of summer time"

:"Окончание летнего времени"
	en="End of summer time"
	zh="End of summer time"

:"Конкретная дата:"
	en="Specific date"
	zh="Specific date"

:"Предпоследний день месяца"
	en="The penultimate day of the month"
	zh="The penultimate day of the month"

:"Пн"
	en="Mon"
	zh="Mon"

:"Ср"
	en="Wed"
	zh="Wed"

:"Чт"
	en="Th"
	zh="Th"

:"Пт"
	en="Fri"
	zh="Fri"

:"Сб"
	en="Sat"
	zh="Sat"

:"Вс"
	en="Sun"
	zh="Sun"

:"Строк в профиле (макисмум/в буфере):"
	en="Strings in profile (max/use)"
	zh="Strings in profile (max/use)"

:"TS_NoSelectedColumn"
	en="TS_NoSelectedColumn"
	zh="TS_NoSelectedColumn"
	
:"Не выбран столбец для селектора"
	en="No selected column for selector"
	zh="No selected column for selector"

:"TS_NoSupportedColumn"
	en="TS_NoSupportedColumn"
	zh="TS_NoSupportedColumn"

:"Редактирование селектора для данного класса/атрибута не поддерживается"
	en="Selector editing for this class / attribute is not supported."
	zh="Selector editing for this class / attribute is not supported."

:"TS_ClockColumn"
	en="TS_ClockColumn"
	zh="TS_ClockColumn"

:"Начальная дата:"
	en="From date"
	zh="From date"

:"Конечная дата:"
	en="To date"
	zh="To date"

:"Начальное время:"
	en="From time"
	zh="From time"

:"Если выключено - то 00:00:00"
	en="00:00:00 if disabled"
	zh="00:00:00 if disabled"

:"Конечное время:"
	en="To time"
	zh="To time"

:"Если выключено - то 23:59:59.99"
	en="23:59:59.99 id disabled"
	zh="23:59:59.99 id disabled"

:"Запись прошивки"
	en="Write Firmware"
	zh="Write Firmware"
	
:"Не найден объект 0.0.44.0.0.255"
	en="Object 0.0.44.0.0.255 not found"
	zh="Object 0.0.44.0.0.255 not found"
	
:"Файл с прошивкой не загружен"
	en="Firmware file not loaded"
	zh="Firmware file not loaded"
	
:"Не определен размер блока"
	en="Block size not defined"
	zh="Block size not defined"
	
:"К запуску не готов (%s)"
	en="Not ready to launch (%s)"
	zh="Not ready to launch (%s)"
	
:" Размер блока: "
	en=" Block size: "
	zh=" Block size: "
	
:" Потребуется блоков: "
	en=" Blocks required: "
	zh=" Blocks required: "
	
:"К запуску готов"
	en="Ready for launch"
	zh="Ready for launch"
	
:"Отображать только объекты указанных классов (через  запятую):"
	en="Display only objects of specified classes (separated by commas):"
	zh="Display only objects of specified classes (separated by commas):"
	
:"ID классов, например 12, 15, 34"
	en="Class IDs, for example 12, 15, 34"
	zh="Class IDs, for example 12, 15, 34"
	
:"Список образов к активации"
	en="List of images for activation"
	zh="List of images for activation"
	
:"Загруженные образы"
	en="Loaded images"
	zh="Loaded images"

:"Таймаут чтения (мс):"
	en="Read timeout (ms)"
	zh="Read timeout (ms)"
	
:"2000"
	en="2000"
	zh="2000"
	
:"3000"
	en="3000"
	zh="3000"
	
:"4000"
	en="4000"
	zh="4000"
	
:"5000"
	en="5000"
	zh="5000"
	
:"6000"
	en="6000"
	zh="6000"
	
:"7000"
	en="7000"
	zh="7000"
	
:"8000"
	en="8000"
	zh="8000"
	
:"9000"
	en="9000"
	zh="9000"
	
:"10000"
	en="10000"
	zh="10000"
	
:"Размер"
	en="Size"
	zh="Size"
	
:"ID"
	en="ID"
	zh="ID"
	
:"Sign"
	en="Sign"
	zh="Sign"
	
:"Обновление прошивки"
	en="Firmware update"
	zh="Firmware update"
	
:"Загрузить прошивку в счетчик"
	en="Download firmware to meter"
	zh="Download firmware to meter"
	
:"Файл прошивки:"
	en="Firmware file:"
	zh="Firmware file:"
	
:"Image identfier (HEX string):"
	en="Image identfier (HEX string):"
	zh="Image identfier (HEX string):"

:"HDLC: Ошибка обмена. На пустой UI ожидалась UA/UI"
	en="HDLC: Communication error. UA / UI expected on empty UI"
	zh="HDLC: Communication error. UA / UI expected on empty UI"
	
:"Автоматически ставить идентификатор в виде CRC-16  в  ASCII"
	en="Automatically set the identifier as CRC-16 in ASCII"
	zh="Automatically set the identifier as CRC-16 in ASCII"
	
:"Режим продолжения загрузки"
	en="Continue download mode"
	zh="Continue download mode"
	
:"Продолжить"
	en="Proceed"
	zh="Proceed"
	
:"Загрузка продолжиться с первого непринятого блока"
	en="Download will continue from the first unaccepted block"
	zh="Download will continue from the first unaccepted block"
	
:"Начать с начала"
	en="Start over"
	zh="Start over"
	
:"Процесс загрузки будет заново проинициализирован"
	en="Upload process will be reinitialized"
	zh="Upload process will be reinitialized"
	
:"Активировать прошивку после проверки"
	en="Activate firmware after verification"
	zh="Activate firmware after verification"

:"Block transfer: "
	en="Block transfer: "
	zh="Block transfer: "
	
:"Access:"
	en="Access:"
	zh="Access:"
	
:"General protection"
	en="General protection"
	zh="General protection"
	
:"General"
	en="General"
	zh="General"
	
:"Read"
	en="Read"
	zh="Read"
	
:"Write"
	en="Write"
	zh="Write"
	
:"Unconfirmed write"
	en="Unconfirmed write"
	zh="Unconfirmed write"
	
:"Attribute0 supported with set"
	en="Attribute0 supported with set"
	zh="Attribute0 supported with set"
	
:"Priority menegment supported"
	en="Priority menegment supported"
	zh="Priority menegment supported"
	
:"Attribute0 supported with get"
	en="Attribute0 supported with get"
	zh="Attribute0 supported with get"
	
:"With get or read"
	en="With get or read"
	zh="With get or read"
	
:"With set or write"
	en="With set or write"
	zh="With set or write"
	
:"With action"
	en="With action"
	zh="With action"
	
:"Multiple references"
	en="Multiple references"
	zh="Multiple references"
	
:"Information report"
	en="Information report"
	zh="Information report"
	
:"Data notification"
	en="Data notification"
	zh="Data notification"
	
:"Access"
	en="Access"
	zh="Access"
	
:"Parameterized access"
	en="Parameterized access"
	zh="Parameterized access"
	
:"Get"
	en="Get"
	zh="Get"
	
:"Set"
	en="Set"
	zh="Set"
	
:"Selective access"
	en="Selective access"
	zh="Selective access"
	
:"Event notification"
	en="Event notification"
	zh="Event notification"
	
:"Action"
	en="Action"
	zh="Action"
	
:"Отправка пустого UI после SNRM"
	en="Send empty UI after SNRM"
	zh="Send empty UI after SNRM"
	
:"Изменены специальные настройки:"
	en="Special parameters changed"
	zh="Special parameters changed"

:"Блок Conformance:"
	en="Conformance block"
	zh="Conformance block"

:"TCP/IP"
	en="TCP/IP"
	zh="TCP/IP"
	
:"IMEI:"
	en="IMEI:"
	zh="IMEI:"
	
:"Таймаут чтения:"
	en="Read timeout"
	zh="Read timeout"

:"Таймаут чтения сокета (мс)"
	en="Read from socket timeout (ms)"
	zh="Read from socket timeout (ms)"
	
:"IP:"
	en="IP:"
	zh="IP:"
	
:"Протокол:"
	en="Protocol"
	zh="Protocol"
	
:"Кол-во попыток:"
	en="Attempts:"
	zh="Attempts:"
	
:"Размер пакета (HDLC):"
	en="HDLC info size:"
	zh="HDLC info size:"
	
:"Прозрачный"
	en="Transparent"
	zh="Transparent"
	
:"TPS"
	en="TPS"
	zh="TPS"
	
:"ZigBee"
	en="ZigBee"
	zh="ZigBee"
	
:"Выбрать настройки из сохраненного списка"
	en="Select settings from the saved list"
	zh="Select settings from the saved list"
	
:"Таймаут чтения (миллисекунды)"
	en="Read timeout (milliseconds)"
	zh="Read timeout (milliseconds)"
	
:"IMEI модема (TPS) или ZigBee шлюза"
	en="IMEI modem (TPS) or ZigBee gateway"
	zh="IMEI modem (TPS) or ZigBee gateway"
	
:"Сохранить параметры в списке настроек"
	en="Save parameters in the list of settings"
	zh="Save parameters in the list of settings"
	
:"Кол-во попыток отправки пакета при отсутствии ответа (ZigBee)"
	en="Number of attempts to send a packet without a response (ZigBee)"
	zh="Number of attempts to send a packet without a response (ZigBee)"
	
:"Максимальный размер пакета HDLC"
	en="Maximum HDLC packet size"
	zh="Maximum HDLC packet size"
	
:"Размер пакета:"
	en="Packet size:"
	zh="Packet size:"
	
:"ZigBee концентратор"
	en="ZigBee Hub"
	zh="ZigBee Hub"
	
:"Особая обработка повторов/размера пакета"
	en="Special handling of retry / packet size"
	zh="Special handling of retry / packet size"
	
:"Кол-во повторов пакета при отсутствии ответа (ZigBee)"
	en="Number of retries for no response (ZigBee)"
	zh="Number of retries for no response (ZigBee)"
	
:"Ошибка соединения с модемом"
	en="Error connecting to modem"
	zh="Error connecting to modem"
	
:"Закрываю сессию"
	en="Closing session"
	zh="Closing session"

:"Телефонный номер модема"
	en="Modem phone number"
	zh="Modem phone number"
	
:"Номер:"
	en="Number:"
	zh="Number:"
	
:"Таймаут команды"
	en="Timeout for command"
	zh="Timeout for command"
	
:"CSD"
	en="CSD"
	zh="CSD"
	
:"Таймаут ожидания ответа от счетчика"
	en="Meter response timeout"
	zh="Meter response timeout"
	
:"Check Push"
	en="Check Push"
	zh="Check Push"
	
:"Добавить текущий атрибут как команду скрипта"
	en="Add current attribute as script command"
	zh="Add current attribute as script command"
	
:"Атрибут к скрипту"
	en="Attr. to script"
	zh="Attr. to script"
	
:"Посмотреть Push"
	en="View push"
	zh="View push"
	
:"Задания стенда"
	en="Jobs for stends"
	zh="Jobs for stends"
	
:"Подготовка задания для параметризации на стенде"
	en="Prepare job for stend"
	zh="Prepare job for stend"
	
:"TPMeter"
	en="TPMeter"
	zh="TPMeter"
	
:"Подготовка набора поддержки для TPMeter"
	en="Prepare support set"
	zh="Prepare support set"
	
:"Передаваемые объекты"
	en="Sending objects"
	zh="Sending objects"
	
:"NULL"
	en="NULL"
	zh="NULL"
	
:"Integer(0)"
	en="Integer(0)"
	zh="Integer(0)"

:"Отправить в качестве параметра"
	en="Set action param as"
	zh="Set action param as"
	
:"SN->PSW"
	en="SN->PSW"
	zh="SN->PSW"
	
:"TS_1_0_0_10_X"
	en="TS_1_0_0_10_X"
	zh="TS_1_0_0_10_X"
	
:"Фаза 1:"
	en="Phase 1:"
	zh="Phase 1:"
	
:"Фаза 2:"
	en="Phase 2:"
	zh="Phase 2:"

:"Фаза 3:"
	en="Phase 3:"
	zh="Phase 3:"
	
:"TS_22_04"
	en="TS_22_04"
	zh="TS_22_04"
	
:"Время выполнения одиночной акции"
	en="Single action lead time"
	zh="Single action lead time"
	
:"Добавить новый элемент к списку"
	en="Add a new item to the list"
	zh="Add a new item to the list"
	
:"Изменить элемент"
	en="Change item"
	zh="Change item"
	
:"Удалить элемент из списка"
	en="Remove item from list"
	zh="Remove item from list"
	
:"TS_IO_States"
	en="TS_IO_States"
	zh="TS_IO_States"
	
:"Назначение портов ввода-вывода"
	en="Assignment of I/O ports"
	zh="Assignment of I/O ports"
	
:"Panel_IOStateGrid"
	en="Panel_IOStateGrid"
	zh="Panel_IOStateGrid"
	
:"Будут записаны установки:"
	en="Will be recorded:"
	zh="Will be recorded:"
	
:"Назначение:"
	en="Purpose:"
	zh="Purpose:"
	
:"Уровень:"
	en="Level:"
	zh="Level:"
	
:"Disabled"
	en="Disabled"
	zh="Disabled"
	
:"IN"
	en="IN"
	zh="IN"
	
:"OUT"
	en="OUT"
	zh="OUT"
	
:"0"
	en="0"
	zh="0"
	
:"1"
	en="1"
	zh="1"
	
:"TS_IO_Modes"
	en="TS_IO_Modes"
	zh="TS_IO_Modes"
	
:"Режимы входов/выходов"
	en="I/O Modes"
	zh="I/O Modes"
	
:"Нет выбранного пина"
	en="No pin selected"
	zh="No pin selected"
	
:"Новое значение"
	en="New value"
	zh="New value"
	
:"0 - Изменение логического уровня"
	en="0 - Change logical level"
	zh="0 - Change logical level"
	
:"1 - Реле"
	en="1 - Relay"
	zh="1 - Relay"
	
:"2 - Счётчик импульсов"
	en="2 - Pulse counter"
	zh="2 - Pulse counter"
	
:"Panel7"
	en="Panel7"
	zh="Panel7"
	
:"TS_IO_Values"
	en="TS_IO_Values"
	zh="TS_IO_Values"
	
:"Веса импульсов для входов в режиме счётчика"
	en="Pulse weights for inputs in counter mode"
	zh="Pulse weights for inputs in counter mode"
	
:"Строка не выбрана"
	en="Row not selected"
	zh="Row not selected"
	
:"Номер порта"
	en="Port number"
	zh="Port number"
	
:"Вес импульса"
	en="Pulse weight"
	zh="Pulse weight"
	
:"Panel_IOValues_Grid"
	en="Panel_IOValues_Grid"
	zh="Panel_IOValues_Grid"
	
:"Тек. пин"
	en="Current pin"
	zh="Current pin"
	
:"Тек. вес"
	en="Current weight"
	zh="Current weight"
	
:"Тек. масштаб"
	en="Current scale"
	zh="Current scale"
	
:"Нов. пин"
	en="New pin"
	zh="New pin"
	
:"Нов. вес"
	en="New weight"
	zh="New weight"
	
:"Нов. масштаб"
	en="New scale"
	zh="New scale"

:"Скрыть панель категорий"
	en="Hide category panel"
	zh="Hide category panel"
	
:"Отобразить панель категорий"
	en="Show category panel"
	zh="Show category panel"

:"Попыток:"
	en="Attempts"
	zh="Attempts"
	
:"В SNRM"
	en="In SNRM"
	zh="In SNRM"

:"Send with SNRM command"
	en="Send with SNRM command"
	zh="Send with SNRM command"

:"TS_64_2"
	en="TS_64_2"
	zh="TS_64_2"
	
:"Параметры передачи ключа"
	en="Parameters of the keys"
	zh="Parameters of the keys"
	
:"Тип ключа"
	en="Key type"
	zh="Key type"

:"Значение ключа"
	en="Key value"
	zh="Key value"
	
:"Тип значения"
	en="Value type"
	zh="Value type"

:"(0) global unicast encryption key"
	en="(0) global unicast encryption key"
	zh="(0) global unicast encryption key"
	
:"(1) global broadcast encryption key"
	en="(1) global broadcast encryption key"
	zh="(1) global broadcast encryption key"
	
:"(2) authentication key"
	en="(2) authentication key"
	zh="(2) authentication key"
	
:"(3) master key (KEK)"
	en="(3) master key (KEK)"
	zh="(3) master key (KEK)"
	
:"Необходимо выбрать хоть один ключ"
	en="You must select at least one key"
	zh="You must select at least one key"
	
:"Отмеченные ключи не могут быть пустыми"
	en="Marked keys cannot be empty"
	zh="Marked keys cannot be empty"
	
:"Ошибка конвертирования HEX-строки"
	en="Error converting HEX string"
	zh="Error converting HEX string"
	
:"Метка времени"
	en="Time stamp"
	zh="Time stamp"

:"Округление времени с точностью 15 минут"
	en="Round time to 15 minutes"
	zh="Round time to 15 minutes"
	
:"Метка времени измеренного значения"
	en="Measured value timestamp"
	zh="Measured value timestamp"
	
:"Основной DNS"
	en="Primary DNS"
	zh="Primary DNS"
	
:"Идентификатор исполнения счетчика (модель)"
	en="Identifier of the meter assembly (model)"
	zh="Identifier of the meter assembly (model)"
	
:"Постоянная счетчика для активной энергии"
	en="Meter constant for active energy"
	zh="Meter constant for active energy"
	
:"Номинальный (базовый) ток"
	en="Rated (base) current"
	zh="Rated (base) current"
	
:"Коэффициент трансформации по току"
	en="Current transformation ratio"
	zh="Current transformation ratio"
	
:"Текущее состояние инициативного выхода"
	en="Current state of the initiative output"
	zh="Current state of the initiative output"
	
:"Фильтр инициативного выхода"
	en="Initial output Filter"
	zh="Initial output Filter"
	
:"События, связанные с напряжением"
	en="Voltage related events"
	zh="Voltage related events"
	
:"События, связанные с вкл\выкл счетчика, коммутации реле нагрузки"
	en="Events related to the on/off of the meter and switching of the load relay"
	zh="Events related to the on/off of the meter and switching of the load relay"
	
:"События программирования параметров счетчика"
	en="Meter parameter programming events"
	zh="Meter parameter programming events"
	
:"События внешних воздействий"
	en="Events of external influences"
	zh="Events of external influences"
	
:"Коммуникационные события"
	en="Communication Events"
	zh="Communication Events"
	
:"События контроля доступа"
	en="Access control events"
	zh="Access control events"
	
:"Журнал самодиагностики"
	en="Self-diagnosis log"
	zh="Self-diagnosis log"
	
:"Превышение реактивной мощности (тангенса нагрузки)"
	en="Excess reactive power (load tangent)"
	zh="Excess reactive power (load tangent)"
	
:"Полная энергия QI+QIV, импорт"
	en="Total energy QI+QIV, import"
	zh="Total energy QI+QIV, import"
	
:"Полная энергия QI+QIV по Т1, импорт"
	en="Total energy QI+QIV on T1, import"
	zh="Total energy QI+QIV on T1, import"
	
:"Полная энергия QI+QIV по Т2, импорт"
	en="Total energy QI+QIV on T2, import"
	zh="Total energy QI+QIV on T2, import"
	
:"Полная энергия QI+QIV по Т3, импорт"
	en="Total energy QI+QIV on T3, import"
	zh="Total energy QI+QIV on T3, import"
	
:"Полная энергия QI+QIV по Т4, импорт"
	en="Total energy QI+QIV on T4, import"
	zh="Total energy QI+QIV on T4, import"

:"Скрыть панель категорий"
	en="Hide category bar"
	zh="Hide category bar"
	
:"Отобразить панель категорий"
	en="Display category panel"
	zh="Display category panel"
	
:"Метка времени измеренного значения"
	en="Measured value timestamp"
	zh="Measured value timestamp"
	
:"Попыток:"
	en="Tries:"
	zh="Tries:"
	
:"В SNRM"
	en="In SNRM"
	zh="In SNRM"
	
:"Send with SNRM command"
	en="Send with SNRM command"
	zh="Send with SNRM command"
	
:"Ошибка открытия порта "
	en="Error opening port "
	zh="Error opening port "
	
:"Пин %d"
	en="Pin %d"
	zh="Pin %d"

:"№ пина"
	en="Pin #"
	zh="Pin #"
	
:"Тек. назн."
	en="Cur. dest"
	zh="Cur. dest"
	
:"Тек. №"
	en="Cur. #"
	zh="Cur. #"
	
:"Тек. ур."
	en="Cur. level"
	zh="Cur. level"
	
:"Нов. назн."
	en="New dest"
	zh="New dest"
	
:"Нов. №"
	en="New #"
	zh="New #"

:"Нов. ур."
	en="New level"
	zh="New level"
	
:"БД производства "
	en="Factory DB "
	zh="Factory DB "
	
:"БД производства"
	en="Factory DB"
	zh="Factory DB"
	
:"MAC адрес"
	en="MAC address"
	zh="MAC address"
	
:"Настройки TCP/UDP"
	en="TCP/UDP Settings"
	zh="TCP/UDP Settings"
	
:"Полная энергия L1 QI+QIV, импорт"
	en="Aparent energy L1 QI+QIV, import"
	zh="Aparent energy L1 QI+QIV, import"
	
:"Полная энергия L1 QI+QIV по Т1, импорт"
	en="Aparent energy L1 QI+QIV on T1, import"
	zh="Aparent energy L1 QI+QIV on T1, import"
	
:"Полная энергия L1 QI+QIV по Т2, импорт"
	en="Aparent energy L1 QI+QIV on T2, import"
	zh="Aparent energy L1 QI+QIV on T2, import"

:"Полная энергия L1 QI+QIV по Т3, импорт"
	en="Aparent energy L1 QI+QIV on T3, import"
	zh="Aparent energy L1 QI+QIV on T3, import"
	
:"Полная энергия L1 QI+QIV по Т4, импорт"
	en="Aparent energy L1 QI+QIV on T4, import"
	zh="Aparent energy L1 QI+QIV on T4, import"
	
:"Полная энергия L2 QI+QIV, импорт"
	en="Aparent energy L2 QI+QIV, import"
	zh="Aparent energy L2 QI+QIV, import"
	
:"Полная энергия L2 QI+QIV по Т1, импорт"
	en="Aparent energy L2 QI+QIV on T1, import"
	zh="Aparent energy L2 QI+QIV on T1, import"
	
:"Полная энергия L2 QI+QIV по Т2, импорт"
	en="Aparent energy L2 QI+QIV on T2, import"
	zh="Aparent energy L2 QI+QIV on T2, import"
	
:"Полная энергия L2 QI+QIV по Т3, импорт"
	en="Aparent energy L2 QI+QIV on T3, import"
	zh="Aparent energy L2 QI+QIV on T3, import"
	
:"Полная энергия L2 QI+QIV по Т4, импорт"
	en="Aparent energy L2 QI+QIV on T4, import"
	zh="Aparent energy L2 QI+QIV on T4, import"
	
:"Полная энергия L3 QI+QIV, импорт"
	en="Aparent energy L3 QI+QIV, import"
	zh="Aparent energy L3 QI+QIV, import"
	
:"Полная энергия L3 QI+QIV по Т1, импорт"
	en="Aparent energy L3 QI+QIV on T1, import"
	zh="Aparent energy L3 QI+QIV on T1, import"
	
:"Полная энергия L3 QI+QIV по Т2, импорт"
	en="Aparent energy L3 QI+QIV on T2, import"
	zh="Aparent energy L3 QI+QIV on T2, import"
	
:"Полная энергия L3 QI+QIV по Т3, импорт"
	en="Aparent energy L3 QI+QIV on T3, import"
	zh="Aparent energy L3 QI+QIV on T3, import"
	
:"Полная энергия L3 QI+QIV по Т4, импорт"
	en="Aparent energy L3 QI+QIV on T4, import"
	zh="Aparent energy L3 QI+QIV on T4, import"
	
:"RS-485 A"
	en="RS-485 A"
	zh="RS-485 A"
	
:"RS-485 B"
	en="RS-485 B"
	zh="RS-485 B"
	
:"Ethernet A"
	en="Ethernet A"
	zh="Ethernet A"
	
:"Ethernet B"
	en="Ethernet B"
	zh="Ethernet B"
	
:"TS_Float"
	en="TS_Float"
	zh="TS_Float"
	
:"Введите значение с десятичной точкой"
	en="Enter value with decimal point"
	zh="Enter value with decimal point"
	
:"TS_22_02"
	en="TS_22_02"
	zh="TS_22_02"
	
:"Выполняемый скрипт"
	en="Executing script"
	zh="Executing script"
	
:"ID скрипта"
	en="Script ID"
	zh="Script ID"
	
:"Взять предустановленное значение:"
	en="Get preset value:"
	zh="Get preset value:"
	
:"Ввести вручную"
	en="Enter manually"
	zh="Enter manually"
	
:"TS_Error"
	en="TS_Error"
	zh="TS_Error"
	
:"TS_0_0_2_1_X_255"
	en="TS_0_0_2_1_X_255"
	zh="TS_0_0_2_1_X_255"
	
:"Список серверов"
	en="List of servers"
	zh="List of servers"
	
:"Изменить сервер"
	en="Change server"
	zh="Change server"
	
:"На будущее (если понадобится)"
	en="For the future (if needed)"
	zh="For the future (if needed)"
	
:"Добавить сервер (счётчиком ожет не поддерживать более 2 серверов)"
	en="Add server (counter may not support more than 2 servers)"
	zh="Add server (counter may not support more than 2 servers)"
	
:"Тип сервера"
	en="Server type"
	zh="Server type"
	
:"Порт"
	en="Port"
	zh="Port"
	
:"Разбежка"
	en=Time shift"
	zh=Time shift"
	
:"Приветствие"
	en="Hello message"
	zh="Hello message"
	
:"Основной"
	en="Regular"
	zh="Regular"
	
:"Normal"
	en="Normal"
	zh="Normal"
	
:"Резервный"
	en="Reserve"
	zh="Reserve"
	
:"Параметры сервера"
	en="Server Settings"
	zh="Server Settings"
	
:"Название:"
	en="Name:"
	zh="Name:"
	
:"Протокол выхода на связь:"
	en="Communication Protocol:"
	zh="Communication Protocol:"
	
:"Адрес:"
	en="Address:"
	zh="Address:"
	
:"Транспортный протокол: "
	en="Transport protocol: "
	zh="Transport protocol: "
	
:"Разбежка:"
	en="Time shift"
	zh="Time shift"
	
:"Строка приветствия:"
	en="Hello string"
	zh="Hello string"
	
:"Допустимые символы подстановки:"
	en="Valid wildcard characters:"
	zh="Valid wildcard characters:"
	
:"Произвольное название сервера"
	en="Custom server name"
	zh="Custom server name"
	
:"Нормальный"
	en="Normal"
	zh="Normal"
	
:"MOST"
	en="MOST"
	zh="MOST"
	
:"Протокол обмена с сервером"
	en="Server protocol"
	zh="Server protocol"
	
:"IP адрес или DNS-имя сервера"
	en="IP address or DNS name of the server"
	zh="IP address or DNS name of the server"
	
:"Порт сервера"
	en="Server Port"
	zh="Server Port"
	
:"TCP"
	en="TCP"
	zh="TCP"
	
:"UDP"
	en="UDP"
	zh="UDP"
	
:"Случайное время задержки перед соединением (секунды)"
	en="Random connection delay time (seconds)"
	zh="Random connection delay time (seconds)"
	
:"Расписание выхода"
	en="Connect schedule"
	zh="Connect schedule"
	
:"Строка в формате crone M H D W:"
	en="A string in the format cron M H D W:"
	zh="A string in the format cron M H D W:"
	
:"День месяца:"
	en="Day of month:"
	zh="Day of month:"
	
:"Час:"
	en="Hour:"
	zh="Hour:"
	
:"Время выхода:"
	en=Time of connect"
	zh=Time of connect"
	
:"Минуты:"
	en="Minutes:"
	zh="Minutes:"
	
:"Расписание в формате crone"
	en="Schedule in cron format"
	zh="Schedule in crone format"
	
:"Не учитывать"
	an="Any"
	zh="Any"
	
:"Вторник"
	en="Tuesday"
	zh="Tuesday"
	
:"Среда"
	en="Wednesday"
	zh="Wednesday"
	
:"Ежедневно"
	en="Daily"
	zh="Daily"
	
:"2"
	en="2"
	zh="2"
	
:"3"
	en="3"
	zh="3"
	
:"4"
	en="4"
	zh="4"
	
:"5"
	en="5"
	zh="5"
	
:"6"
	en="6"
	zh="6"

:"7"
	en="7"
	zh="7"

:"8"
	en="8"
	zh="8"
	
:"9"
	en="9"
	zh="9"
	
:"10"
	en="10"
	zh="10"
	
:"11"
	en="11"
	zh="11"
	
:"12"
	en="12"
	zh="12"
	
:"13"
	en="13"
	zh="13"
	
:"14"
	en="14"
	zh="14"
	
:"15"
	en="15"
	zh="15"
	
:"16"
	en="16"
	zh="16"
	
:"17"
	en="17"
	zh="17"

:"18"
	en="18"
	zh="18"
	
:"19"
	en="19"
	zh="19"
	
:"20"
	en="20"
	zh="20"

:"21"
	en="21"
	zh="21"
	
:"22"
	en="22"
	zh="22"
	
:"23"
	en="23"
	zh="23"
	
:"24"
	en="24"
	zh="24"
	
:"25"
	en="25"
	zh="25"
	
:"26"
	en="26"
	zh="26"
	
:"27"
	en="27"
	zh="27"

:"28"
	en="28"
	zh="28"
	
:"29"
	en="29"
	zh="29"

:"30"
	en="30"
	zh="30"
	
:"31"
	en="31"
	zh="31"
	
:"Установить по выбраным параметрам"
	en="Set settings below"
	zh="Set settings below"
	
:"В указанное время"
	en="At the specified time"
	zh="At the specified time"
	
:"Каждые 15 минут"
	en"Every 15 minutes"
	zh="Every 15 minutes"
	
:"Каждые 30 минут"
	en="Every 30 minutes"
	zh="Every 30 minutes"
	
:"Каждый час"
	en="Each hour"
	zh="Each hour"
	
:"Каждые 2 часа"
	en="Every 2 hours"
	zh="Every 2 hours"
	
:"Каждые 3 часа"
	en="Every 3 hours"
	zh="Every 3 hours"
	
:"Каждые 4 часа"
	en="Every 4 hours"
	zh="Every 4 hours"
	
:"Каждые 6 часов"
	en="Every 6 hours"
	zh="Every 6 hours"
	
:"Каждые 8 часов"
	en="Every 8 hours"
	zh="Every 8 hours"
	
:"Каждые 12 часов"
	en="Every 12 hours"
	zh="Every 12 hours"
	
:"KUZN_KEM"
	en="KUZN_KEM"
	zh="KUZN_KEM"
	
:"KUZN_IV"
	en="KUZN_IV"
	zh="KUZN_IV"
	
:"Режим кузнечика:"
	en="KUZNECHIK Mode"
	zh="KUZNECHIK Mode"
	
:"NewKey:"
	en="NewKey:"
	zh="NewKey:"
	
:"Только имитовставка"
	en="Authenticated only"
	zh="Authenticated only"
	
:"Только шифрование"
	en="Encryption only"
	zh="Encryption only"
	
:"Шифрование + имитовставка"
	en="Encryption + authenticated"
	zh="Encryption + authenticated"

:"Код производителя:"
	en="Manufacturer code:"
	zh="Manufacturer code:"
	
:"Серийный номер счётчика:"
	en="Serial number of the meter:"
	zh="Serial number of the meter:"
	
:"Название системы клиента:"
	en="Client system name:"
	zh="Client system name:"
	
:"Счётчик вызовов (ICS)"
	en="Call counter (ICS)"
	zh="Call counter (ICS)"
	
:"Счётчик вызовов (ICC)"
	en="Call counter (ICC)"
	zh="Call counter (ICC)"
	
:"CRC test"
	en="CRC test"
	zh="CRC test"
	
:"Сравнение алгоритмов CRC"
	en="Comparison of CRC algorithms"
	zh="Comparison of CRC algorithms"
	
:"Количество тестов:"
	en="Number of tests:"
	zh="Number of tests:"
	
:"Макс. размер тестового буфера"
	en="Max. test buffer size"
	zh="Max. test buffer size"
	
:"Пуск"
	en="Start"
	zh="Start"
	
:"SNtoP test"
	en="SNtoP test"
	zh="SNtoP test"
	
:"S:"
	en="S:"
	zh="S:"
	
:"Go"
	en="Go"
	zh="Go"
	
:"Go 1M"
	en="Go 1M"
	zh="Go 1M"
	
:"Encode KUZN"
	en="Encode KUZN"
	zh="Encode KUZN"
	
:"A_Crypto_DecodeKUZN"
	en="A_Crypto_DecodeKUZN"
	zh="A_Crypto_DecodeKUZN"
	
:"KUZN_CMAC"
	en="KUZN_CMAC"
	zh="KUZN_CMAC"
	
:"Расчёт имито-вставки. используется PlainText, KUZN_KEM и KUZN_IV"
	en="Signature calculation. PlainText, KUZN_KEM and KUZN_IV are used"
	zh="Signature calculation. PlainText, KUZN_KEM and KUZN_IV are used"
	
:"Сформировать IV счётчика"
	en="Generate IV meter"
	zh="Generate IV meter"
	
:"Сформировать IV клиента"
	en="Generate IV client"
	zh="Generate IV client"
	
:"KUZN_KEXP"
	en="KUZN_KEXP"
	zh="KUZN_KEXP"
	
:"Copy To Src"
	en="Copy To Src"
	zh="Copy To Src"
	
:"KUZN_KIMP"
	en="KUZN_KIMP"
	zh="KUZN_KIMP"
	
:"Настройка IPv4"
	en="Setting IPv4"
	zh="Setting IPv4"
	
:"IPv6 адрес"
	en="IPv6 address"
	zh="IPv6 address"
	
:"Список IP адресов. Кол-во элементов:"
	en="List of IP addresses. Number of elements:"
	zh="List of IP addresses. Number of elements:"
	
:"TS_PushObjectList"
	en="TS_PushObjectList"
	zh="TS_PushObjectList"
	
:"Список multicast IPv4-адресов"
	en="List of multicast IPv4 addresses"
	zh="List of multicast IPv4 addresses"
	
:"Добавить IP адрес"
	en="Add IP address"
	zh="Add IP address"
	
:"Изменить IP адрес"
	en="Change IP address"
	zh="Change IP address"
	
:"Удалить адрес из списка"
	en="Remove address from list"
	zh="Remove address from list"
	
:"Редактирование IP адреса"
	en="Edit IP address"
	zh="Edit IP address"

:"АУСПД"
	en="ADCTD"
	zh="ADCTD"
	
:"Tafel"
	en="Tafel"
	zh="Tafel"
	
:"Работа с API Tafel"
	en="Working with the Tafel API"
	zh="Working with the Tafel API"
	
:"Проверка ВПО"
	en="Checking FW"
	zh="Checking FW"
	
:"Модуль проверки встроенного ПО счётчика"
	en="Meter firmware verification module"
	zh="Meter firmware verification module"
	
:"Модуль проверки ВПО"
	en="Module for checking firmware"
	zh="Module for checking firmware"
	
:"Лог инициализирован"
	en="Log has been initialized"
	zh="Log has been initialized"
	
:"Ошибка при инициализации объекта:"
	en="Error initializing object:"
	zh="Error initializing object:"
	
:"Основной объект TP4_CheckWareMain уничтожен"
	en="The main object TP4_CheckWareMain has been destroyed"
	zh="The main object TP4_CheckWareMain has been destroyed"

:"Углы UI"
	en="UI Angles"
	zh="UI Angles"
	
:"База данных:"
	en="Database:"
	zh="Database:"
	
:"Установка:"
	en="Test bench:"
	zh="Test bench:"
	
:"Сценарий:"
	en="Script:"
	zh="Script:"

:"Монитор"
	en="Main page"
	zh="Main page"
	
:"TS_ScriptSetup"
	en="TS_ScriptSetup"
	zh="TS_ScriptSetup"
	
:"Параметры запускаемого сценария и счётчика"
	en="Script and meter prameters"
	zh="Script and meter prameters"
	
:"Параметры счётчика"
	en="Meter parameters"
	zh="Meter parameters"
	
:"Последовательный порт:"
	en="Serial port:"
	zh="Serial port:"
	
:"Режим соединения:"
	en="Connect mode:"
	zh="Connect mode:"
	
:"Пароль (LLS/HLS):"
	en="Passord (LLS/HLS):"
	zh="Passord (LLS/HLS):"
	
:"Инициативный"
	en="Initiative"
	zh="Initiative"
	
:"GMAC ключ:"
	en="GMAC key:"
	zh="GMAC key:"
	
:"Для соединения использовать механизм 5 (GMAC)"
	en="Use mechanizm id 5 (GMAC)"
	zh="Use mechanizm id 5 (GMAC)"
	
:"Параметры сценария"
	en="Script parameters"
	zh="Script parameters"
	
:"TS_ScriptExecute"
	en="TS_ScriptExecute"
	zh="TS_ScriptExecute"
	
:"Консоль сценария"
	en="Script console"
	zh="Script console"
	
:"Установка"
	en="Test bench"
	zh="Test bench"
	
:"TS_TestDevNoConnect"
	en="TS_TestDevNoConnect"
	zh="TS_TestDevNoConnect"
	
:"Установка не подключена к компьютеру"
	en="Meter test bench not connected"
	zh="Meter test bench not connected"
	
:"TS_TestDevDisplay"
	en="TS_TestDevDisplay"
	zh="TS_TestDevDisplay"
	
:"Текущие значения эталонного счётчика"
	en="Reference meter values"
	zh="Reference meter values"
	
:"Параметры соединения"
	en="Connect parameters"
	zh="Connect parameters"
	
:"Тип эталонного счётчика:"
	en="Reference meter type:"
	zh="Reference meter type:"

:"Параметры сети"
	en="Electrical parameters"
	zh="Electrical parameters"

:"Частота:"
	en="Frequency:"
	zh="Frequency:"
	
:"Фазы:"
	en="Phases:"
	zh="Phases:"
	
:"Косинус:"
	en="Cosine:"
	zh="Cosine:"
	
:"Однофазный"
	en="Single-phase"
	zh="Single-phase"
	
:"3Ф 4 провода"
	en="3Ph 4 wires"
	zh="3Ph 4 wires"
	
:"3Ф 3 провода"
	en="3Ph 3 wires"
	zh="3Ph 3 wires"
	
:"3Ф 3П реактив 90"
	en="3Ph 3W reactive 90"
	zh="3Ph 3W reactive 90"
	
:"3Ф 3П реактив 60"
	en="3Ph 3W reactive 60"
	zh="3Ph 3W reactive 60"
	
:"3Ф 3П реактив"
	en="3Ph 3W reactive"
	zh="3Ph 3W reactive"
	
:"1Ф реактив"
	en="1Ph reactive"
	zh="1Ph reactive"
	
:"Прямое"
	en="Direct"
	zh="Direct"
	
:"Обратное"
	en="Reverse"
	zh="Reverse"
	
:"Чередование фаз"
	en="Phase alternation"
	zh="Phase alternation"
	
:"Направление тока"
	en="Current direction"
	zh="Current direction"
	
:"Идёт процесс выполнения скрипта"
	en="Script execution in progress"
	zh="Script execution in progress"
	
:"Консоль"
	en="Console"
	zh="Console"
	
:"Основная консоль"
	en="Main Console"
	zh="Main Console"
	
:"Основаня панель управления"
	en="Main control panel"
	zh="Main control panel"
	
:"Отобразить основную консоль"
	en="Display main console"
	zh="Display main console"
	
:"Отобразить справку"
	en="Display help"
	zh="Display help"
	
:"Тест связи"
	en="Connect test"
	zh="Connect test"
	
:"Опросить установку для прооверки корректности параметров"
	en="Poll the test bench device to check the correctness of the parameters"
	zh="Poll the test bench device to check the correctness of the parameters"

:"Выбрать..."
	en="Select..."
	zh="Select..."
	
:"Выбрать скрипт для выполнения"
	en="Select script for execute"
	zh="Select script for execute"
	
:"Пуск..."
	en="Run..."
	zh="Run..."
	
:"Настроить и запустить сценарий"
	en="Set up and run the script"
	zh="Set up and run the script"
	
:"Главная страница"
	en="Home page"
	zh="Home page"
	
:"Проверить, что со счётчиком устанавливается связь"
	en="Check that communication is established with the meter"
	zh="Check that communication is established with the meter"
	
:"Включить"
	en="Switch on"
	zh="Switch on"
	
:"Включить установку с указанными параметрами сети"
	en="Enable test bench with the specified electrical parameters"
	zh="Enable test bench with the specified electrical parameters"
	
:"Выключить"
	en="Switch off"
	zh="Switch off"
	
:"Выключить установку"
	en="Turn off test bench"
	zh="Turn off test bench"
	
:"Сценарий не выбран"
	en="No selected script"
	zh="No selected script"
	
:"Нет подключения"
	en="No connect"
	zh="No connect"

:"Инициализация объектов..."
	en="Initializing objects..."
	zh="Initializing objects..."
	
:"Ключ GMAC, если задействован GMAC"
	en="GMAC key if GMAC is enabled"
	zh-"GMAC key if GMAC is enabled"
	
:"Текущие значения испытуемого счётчика"
	en="Current values of the meter under test"
	zh="Current values of the meter under test"
	
:"Часы:"
	en="Clock:"
	zh="Clock:"
	
:"Напряжение:"
	en="Voltage:"
	zh="Voltage:"
	
:"Прямая установка параметров"
	en="Direct parameter setting"
	zh="Direct parameter setting"
	
:"Тип"
	en="Type"
	zh="Type"
	
:"Репозиторий скриптов"
	en="Script repository"
	zh="Script repository"
	
:"Изменить описание группы"
	en="Change group description"
	zh="Change group description"
	
:"Удалить группу"
	en="Delete group"
	zh="Delete group"
	
:"Работа с библиотекой скриптов проверки"
	en="Working with the library of verification scripts"
	zh="Working with the library of verification scripts"
	
:"Подключиться"
	en="Connect"
	zh="Connect"
	
:"Подключиться к установке"
	en="Connect to test bench"
	zh="Connect to test bench"
	
:"Подключиться к счётчику"
	en="Connect to the meter"
	zh="Connect to the meter"
	
:"Переместить"
	en="Move"
	zh="Move"
	
:"Переместить группу в другую группу"
	en="Move group to another group"
	zh="Move group to another group"
	
:"СПОДЭС 2"
	en="SPODE 2"
	zh="SPODE 2"
	
:"Базовый набор"
	en="Basic set"
	zh="Basic set"
	
:"СПОДЭС 3"
	en="SPODE 3"
	zh="SPODE 3"
	
:"Набор кодов для СПОДЭС-3"
	en="Set of codes for SPODES-3"
	zh="Set of codes for SPODES-3"
	
:"Вход в систему"
	en="Login"
	zh="Login"
	
:"Логин:"
	en="Login:"
	zh="Login:"
	
:"Пароль:"
	en="Password:"
	zh="Password:"
	
:"Войти"
	en="Login"
	zh="Login"
	
:"Группы скриптов"
	en="Script groups"
	zh="Script groups"
	
:"Вы уверены, что хотите удалить группу"
	en="Are you sure you want to delete the group"
	zh="Are you sure you want to delete the group"
	
:"Ошибка удаления группы"
	en="Error deleting group"
	zh="Error deleting group"
	
:"Вы уверены, что хотите перенести группу"
	en="Are you sure you want to move the group"
	zh="Are you sure you want to move the group"
	
:"в группу"
	en="to the group"
	zh="to the group"

:"Фазность счётчика"
	en="Phase of the meter"
	zh="Phase of the meter"
	
:"1 ф"
	en="1 Ph"
	zh="1 Ph"
	
:"3 ф"
	en="3 Ph"
	zh="3 Ph"
	
:"Трансформаторный"
	en="Transformer"
	zh="Transformer"
	
:"СПОДЭС-2"
	en="SPODE-2"
	zh="SPODE-2"
	
:"СПОДЭС-3"
	en="SPODE-3"
	zh="SPODE-3"
	
:"Версия протокола"
	en="Protocol version"
	zh="Protocol version"
	
:"Всего команд в сценарии:"
	en="Total commands in the script:"
	zh="Total commands in the script:"
	
:"Создать группу в текущей группе"
	en="Create a group in the current group"
	zh="Create a group in the current group"
	
:"Обновить список групп"
	en="Refresh group list"
	zh="Refresh group list"
	
:"Создать новый скрипт"
	en="Create a new script"
	zh="Create a new script"
	
:"Отключиться"
	en="Disconnect"
	zh="Disconnect"
	
:"Прекратить опрос и вернуться к настройкам параметров счётчика"
	en="Stop polling and return to the counter settings"
	zh="Stop polling and return to the counter settings"
	
:"Создать"
	en="Create"
	zh="Create"
	
:"Отключиться от проверочной установки"
	en="Disconnect from test bench"
	zh="Disconnect from test bench"
	
:"Нет операции (пустая команда)"
	en="No operation (empty command)"
	zh="No operation (empty command)"
	
:"Ничего не делает. Предназначена для начальной инициализации."
	en="Does nothing. Designed for initial initialization."
	zh="Does nothing. Designed for initial initialization."
	
:"Установить дату и время счётчика"
	en="Set meter date and time"
	zh="Set meter date and time"
	
:"Устанавливает в счётчике дату и время согласно заданным параметрам. Копирует установленную дату в переменную скрипта 'LastSetDateTime'"
	en="Sets the date and time in the meter according to the specified parameters. Copies the set date to the 'LastSetDateTime' script variable"
	zh="Sets the date and time in the meter according to the specified parameters. Copies the set date to the 'LastSetDateTime' script variable"
	
:"Сдвинуть время счётчика к границе диапазона"
	en="Shift the meter time to the range boundary"
	zh="Shift the meter time to the range boundary"
	
:"Сдвигает текущее время счётчика к границе указанного диапазона, чтобы иницировать переход времени через границу интервала."
	en="Shifts the current meter time to the edge of the specified range to initiate a time transition over the interval boundary."
	zh="Shifts the current meter time to the edge of the specified range to initiate a time transition over the interval boundary."
	
:"Включить установку"
	en="Enable test bench"
	zh="Enable test bench"
	
:"Подаёт на счётчик напряжение и (или) ток"
	en="Supplies voltage and (or) current to the meter"
	zh="Supplies voltage and (or) current to the meter"
	
:"Сделать паузу"
	en="To have a pause"
	zh="To have a pause"
	
:"Выдерживает заданную паузу (мс)"
	en="Maintains the specified pause (ms)"
	zh="Maintains the specified pause (ms)"
	
:"Снимает со счётчика напряжение и ток"
	en="Removes voltage and current from the meter"
	zh="Removes voltage and current from the meter"
	
:"Время получения:"
	en="Receipt time:"
	zh="Receipt time:"
	
:"Фактор мощности"
	en="Power factor"
	zh="Power factor"
	
:"Сокращение"
	en="Short name"
	zh="Short name"
	
:"Создан"
	en="Created"
	zh="Created"
	
:"Изменён"
	en="Changed"
	zh="Changed"
	
:"Отключится от установки"
	en="Disconnect from test bench"
	zh="Disconnect from test bench"

:"Подтвердить введенную строку"
	en="Confirm the entered string"
	zh="Confirm the entered string"
	
:"Отказаться от ввода и закрыть диалог"
	en="Refuse input and close dialog"
	zh="Refuse input and close dialog"

:"Работа с АУСПД Нева "
	en="Working with ADCTD Neva"
	zh="Working with ADCTD Neva"

:"Параметры подключения"
	en="Connection settings"
	zh="Connection settings"
	
:"Физическое подключение и транспорт"
	en="Physical connection and transport"
	zh="Physical connection and transport"
	
:"Чётность:"
	en="Parity:"
	zh="Parity:"
	
:"IP адрес:"
	en="IP address:"
	zh="IP address:"
	
:"Таймаут ожидания подключения (мс):"
	en="Connection timeout (ms):"
	zh="Connection timeout (ms):"
	
:" Транспорт:"
	en=" Transport:"
	zh=" Transport:"
	
:"По умолчанию 1 - Логическое устройство управления"
	en="Default 1 - Control Logic device"
	zh="Default 1 - Control Logic device"
	
:"Логическое подключение (параметры DLMS/СПОДУС)"
	en="Logical connection (DLMS/SPODUS parameters)"
	zh="Logical connection (DLMS/SPODUS parameters)"
	
:"Физический адрес:"
	en="Physical adress:"
	zh="Physical adress:"
	
:"Логическое устройство:"
	en="Logical device:"
	zh="Logical device:"
	
:"Запрашиваемые сервисы:"
	en="Requested services:"
	zh="Requested services:"
	
:"Непсоредственно адрес устройства"
	en="Directly device address"
	zh="Directly device address"
	
:"Публичный"
	en="Public"
	zh="Public"
	
:"Считыватель"
	en="Reader"
	zh="Reader"
	
:"Использовать GMAC для HLS"
	en="Use GMAC for HLS"
	zh="Use GMAC for HLS"
	
:"Запрашиваемые сервисы"
	en="Requested services"
	zh="Requested services"
	
:"Загрузить информацию об АУСПД"
	en="Read ADCTD info"
	zh="Read ADCTD info"
	
:"Список счётчиков. Выберите счётчик для просмотра его данных."
	en="List of meters. Select a meter to view its data."
	zh="List of meters. Select a meter to view its data."

:"Количество счётчиков:"
	en="Number of meters:"
	zh="Number of meters:"
	
:"Счётчик"
	en="Meter"
	zh="Meter"
	
:"Журналы"
	en="Journals"
	zh="Journals"
	
:"Профиль счётчика"
	en="Meter profile"
	zh="Meter profile"
	
:"Загрузить записи в диапазоне дат:"
	en="Load records in the date range:"
	zh="Load records in the date range:"
	
:"Обновить список"
	en="Update list"
	zh="Update list"
	
:"Попробовать подключиться к устройству"
	en="Try to connect to the device"
	zh="Try to connect to the device"
	
:"Загрузить список счётчиков"
	en="Load list of meters"
	zh="Load list of meters"
	
:"Загрузить записи профиля согласно настройкам фильтра"
	en="Load profile entries according to filter settings"
	zh="Load profile entries according to filter settings"
	
:"Загрузить информацию"
	en="Load information"
	zh="Load information"
	
:"Загрузить информацию о профилях (состав, количество)"
	en="Download information about profiles (composition, quantity)"
	zh="Download information about profiles (composition, quantity)"
	
:"Загрузить информацию (профиль паспортных данных)"
	en="Download information (passport data profile)"
	zh="Download information (passport data profile)"
	
:"Профиль"
	en="Profile"
	zh="Profile"
	
:"ОБИС"
	en="OBIS"
	zh="OBIS"
	
:"Строк сейчас"
	en="Lines used"
	zh="Lines used"
	
:"Макс. строк"
	en="Lines max"
	zh="Lines max"
	
:"Столбцов"
	en="Columns"
	zh="Columns"
	
:"Устройство не подключено"
	en="Device not connected"
	zh="Device not connected"
	
:"Профиль паспортных данных"
	en="Passport data profile"
	zh="Passport data profile"
	
:"Программируемые параметры АУСПД"
	en="Programmable parameters of ADCTD"
	zh="Programmable parameters of ADCTD"
	
:"Список обнаруженных ПУ"
	en="List of detected meters"
	zh="List of detected meters"
	
:"Таблица статусов ПУ"
	en="Meters status table"
	zh="Meters status table"
	
:"Статусы ПУ"
	en="Meter statuses"
	zh="Meter statuses"
	
:"Стоп-кадр"
	en=Freeze
	zh=Freeze
	
:"Профиль нагрузки № 1"
	en="Load profile no. 1"
	zh="Load profile no. 1"
	
:"Суточный архив"
	en="Daily archive"
	zh="Daily archive"
	
:"Месячный архив"
	en="Monthly archive"
	zh="Monthly archive"
	
:"Профиль телеизмерений"
	en="Telemetry profile"
	zh="Telemetry profile"
	
:"Ключ GMAC (EK)"
	en="GMAC Key (EK)"
	zh="GMAC Key (EK)"
	
:"КМ канал 0"
	en="CM channel 0"
	zh="CM channel 0"
	
:"КМ канал 1"
	en="CM channel 1"
	zh="CM channel 1"
	
:"КМ канал 2"
	en="CM channel 2"
	zh="CM channel 2"
	
:"КМ канал 3"
	en="CM channel 3"
	zh="CM channel 3"
	
:"Использовать GMAC"
	en="Use GMAC"
	zh="Use GMAC"
	
:"Операция прерывается..."
	en="The operation is being aborted..."
	zh="The operation is being aborted..."
	
:"Кол-во объектов: "
	en="Number of objects: "
	zh="Number of objects: "
	
:"Набор справочника ОБИС: "
	en="OBIS reference book set: "
	zh="OBIS reference book set: "

:"Справочник ОБИС-кодов"
	en="Directory of OBIS codes"
	zh="Directory of OBIS codes"
	
:"СПОДУС-1"
	en="SPODUS-1"
	zh="SPODUS-1"
	
:"СПОДУС 1"
	en="SPODUS 1"
	zh="SPODUS 1"
	
:"Набор кодов для СПОДУС-1"
	en="Set of codes for SPODUS-1"
	zh="Set of codes for SPODUS-1"

:"Подключение к АУСПД"
	en="Connect to ADCTD"
	zh="Connect to ADCTD"
	
:"АУСПД %s"
	en="ADCTD %s"
	zh="ADCTD %s"
	
:"Профили АУСПД"
	en="ADCTD profiles"
	zh="ADCTD profiles"
	
:"Список счётчиков"
	en="List of meters"
	zh="List of meters"
	
:"Подождите, пожалуйста"
	en="Please wait"
	zh="Please wait"
	
:"Отменить"
	en="Cancel"
	zh="Cancel"
	
:"Записывает в объект фильтра пустой массив (кол-во элементов 0)"
	en="Writes an empty array (number of elements 0) to the filter object"
	zh="Writes an empty array (number of elements 0) to the filter object"
	
:"Загружает общую информацию по АУСПД"
	en="Loads general information on ADCTD"
	zh="Loads general information on ADCTD"
	
:"Сбросить объект фильтра профилей"
	en="Reset profile filter object"
	zh="Reset profile filter object"
	
:"Просмотр текущего содержимого объекта фильтра"
	en="View the current contents of the filter object"
	zh="View the current contents of the filter object"
	
:"Загрузить информацию (не строки) по выделенным профилям"
	en="Load information (not rows) for selected profiles"
	zh="Load information (not rows) for selected profiles"
	
:"Загрузить строки профиля..."
	en="Load profile rows..."
	zh="Load profile rows..."
	
:"Перейти к настройкам селектора для загрузки строк профиля"
	en="Go to selector settings for loading profile rows"
	zh="Go to selector settings for loading profile rows"
	
:"Объект фильтра профилей"
	en="Profile filter object"
	zh="Profile filter object"
	
:"Прочитать текущий фильтр"
	en="Read current filter"
	zh="Read current filter"
	
:"Загрузить список"
	en="Load list"
	zh="Load list"
	
:"Загрузить модели и пароли"
	en="Download models and passwords"
	zh="Download models and passwords"
	
:"Прочитать"
	en="Read"
	zh="Read"
	
:"Сер. №"
	en="Ser. No."
	zh="Ser. No."
	
:"Модель"
	en="Model"
	zh="Model"
	
:"Пароль"
	en="Password"
	zh="Password"
	
:"Подключиться к АУСПД"
	en="Connect to ADCTD"
	zh="Connect to ADCTD"
	
:"Статусы обмена с приборами учёта"
	en="Exchange statuses with metering devices"
	zh="Exchange statuses with metering devices"
	
:"Пуст"
	en="Empty"
	zh="Empty"
	
:"Количество счётчиков: %d, отмечено: %d"
	en="Number of counters: %d, marked: %d"
	zh="Number of counters: %d, marked: %d"
	
:"Объект фильтра"
	en="Filter object"
	zh="Filter object"
	
:"Нет элементов"
	en="No elements"
	zh="No elements"
	
:"Чтение объекта фильтрации профиля"
	en="Reading profile filtering object"
	zh="Reading profile filtering object"
	
:"Неправильный формат элемента фильтра"
	en="Invalid filter element format"
	zh="Invalid filter element format"
	
:"Протокол MOST"
	en="MOST protocol"
	zh="MOST protocol"
	
:"Проверка работоспособности протокола MOST"
	en="Checking the functionality of the MOST protocol"
	zh="Checking the functionality of the MOST protocol"
	
:"Экспорт COSEM sprav"
	en="Export COSEM ref"
	zh="Export COSEM ref"
	
:"DLL Кэша"
	en="Cache DLL"
	zh="Cache DLL"
	
:"Название DLL:"
	en="DLL name:"
	zh="DLL name:"
	
:"Загрузить DLL"
	en="Load DLL"
	zh="Load DLL"
	
:"Разработчик"
	en="Developer"
	zh="Developer"
	
:"Работа с сохранёнными результатами тестов"
	en="Working with saved test results"
	zh="Working with saved test results"
	
:"Отобразить панель счётчика в отдельном окне"
	en="Display the meter panel in a separate window"
	zh="Display the meter panel in a separate window"
	
:"Отобразить панель установки в отдельном окне"
	en="Display the test bench panel in a separate window"
	zh="Display the test bench panel in a separate window"
	
:"Показать ход выполнения скрипта"
	en="Show script progress"
	zh="Show script progress"
	
:"Прервать выполнение скрипта"
	en="Cancel script execution"
	zh="Cancel script execution"
	
:"Выполнение скрипта"
	en="Executing script"
	zh="Executing script"
	
:"Ход выполнения скрипта"
	en="Script progress"
	zh="Script progress"
	
:"Состояние выполнения"
	en="Running Status"
	zh="Running Status"
	
:"Текущая команда:"
	en="Current command:"
	zh="Current command:"
	
:"Команды, которые выполняются быстро, могут не успеть здесь появиться"
	en="Commands that execute quickly may not have time to appear here"
	zh="Commands that execute quickly may not have time to appear here"
	
:"Лог выполнения скрипта"
	en="Script execution log"
	zh="Script execution log"
	
:"Переменные"
	en="Variables"
	zh="Variables"
	
:"Репозиторий отчётов по тестам"
	en="Repository of test reports"
	zh="Repository of test reports"
	
:"Добавить новую папку"
	en="Add new folder"
	zh="Add new folder"
	
:"Изменить название или описание группы"
	en="Change group name or description"
	zh="Change group name or description"
	
:"Удалить пустую группу"
	en="Delete empty group"
	zh="Delete empty group"
	
:"Настройки счётчика, установки и сценария"
	en="Meter, test bench and script settings"
	zh="Meter, test bench and script settings"
	
:"Таймаут (мс):"
	en="Timeout (ms):"
	zh="Timeout (ms):"
	
:"Идентификация"
	en="Identification"
	zh="Identification"
	
:"Пароль LLS:"
	en="LLS password:"
	zh="LLS password:"
	
:"Пароль HLS:"
	en="HLS password:"
	zh="HLS password:"
	
:"Тип счётчика"
	en="Meter type"
	zh="Meter type"
	
:"Номинальное напряжение:"
	en="Rated voltage:"
	zh="Rated voltage:"
	
:"Номинальный ток:"
	en="Rated current:"
	zh="Rated current:"
	
:"Эти параметры важны!"
	en="These parameters are important!"
	zh="These parameters are important!"
	
:"Зачем они?"
	en="Why are they?"
	zh="Why are they?"
	
:"3 ф, прямого подключения"
	en="3 ph, direct connection"
	zh="3 ph, direct connection"
	
:"3 ф, трансформаторный"
	en="3 ph, transformer"
	zh="3 ph, transformer"
	
:"Фазность"
	en="Phasicity"
	zh="Phasicity"
	
:"Ручное управление установкой"
	en="Manual control of the installation"
	zh="Manual control of the installation"
	
:"Тип подключения:"
	en="Connection type:"
	zh="Connection type:"
	
:"Скрипт"
	en="Script"
	zh="Script"
	
:"Выбор сценария"
	en="Select script"
	zh="Select script"
	
:"Изменить значение параметра скрипта"
	en="Change script parameter value"
	zh="Change script parameter value"
	
:"Сбросить значение параметра в значение по умолчанию"
	en="Reset parameter value to default"
	zh="Reset parameter value to default"
	
:"Команд:"
	en="Command:"
	zh="Command:"
	
:"Параметров/переменных:"
	en="Parameters/variables:"
	zh="Parameters/variables:"
	
:"Что это такое?"
	en="What it is?"
	zh="What it is?"
	
:"Параметры запуска"
	en="Launch parameters"
	zh="Launch parameters"
	
:"Обмен с установкой только по команде скрипта"
	en="Exchange with installation only by script command"
	zh="Exchange with installation only by script command"
	
:"По умолчанию, обмен с установкой запускается до запуска команд скрипта"
	en="By default, the exchange with the installation starts before the script commands are run"
	zh="By default, the exchange with the installation starts before the script commands are run"
	
:"Обмен со счётчиком только по команде скрипта"
	en="Connect the meter by script command"
	zh="Connect the meter by script command"
	
:"По умолчанию, обмен со счётчиком запускается сразу"
	en="By default, exchange with the counter starts immediately"
	zh="By default, exchange with the counter starts immediately"
	
:"Посмотреть результат"
	en="View result"
	zh="View result"
	
:"Просмотр результата, завершение работы со скриптом"
	en="View the result, finish working with the script"
	zh="View the result, finish working with the script"
	
:"Панель разработчика"
	en="Developer panel"
	zh="Developer panel"
	
:"Открыть служебный экран"
	en="Open tools screen"
	zh="Open tools screen"
	
:"Репозиторий результатов"
	en="Results repository"
	zh="Results repository"
	
:"Отобразить панель счётчика"
	en="Show meter panel"
	zh="Show meter panel"
	
:"Скрыть отдельное окно панели счётчика"
	en="Hide a separate counter panel window"
	zh="Hide a separate counter panel window"
	
:"Скрыть окно панели установки"
	en="Hide the test bench panel window"
	zh="Hide the test bench panel window"
	
:"Установить параметры..."
	en="Set parameters..."
	zh="Set parameters..."
	
:"Изменить параметры напряжения и тока"
	en="Change voltage and current parameters"
	zh="Change voltage and current parameters"
	
:"По умолчанию"
	en="Default"
	zh="Default"
	
:"Ход выполнения"
	en="Progress"
	zh="Progress"
	
:"Подключиться к испытуемому счётчику"
	en="Connect to the meter under test"
	zh="Connect to the meter under test"
	
:"Соединяется со счётчиком используя параметры подключения, заданные в настройках сценария. Команда игнорируется, если соединение со счётчиком установлено."
	en="Connects to the meter using the connection parameters specified in the script settings. The command is ignored if a connection to the meter is established."
	zh="Connects to the meter using the connection parameters specified in the script settings. The command is ignored if a connection to the meter is established."
	
:"Вывод строки в отчёт"
	en="Output a line in the report"
	zh="Output a line in the report"
	
:"Добавляет к отчёту о работе строку"
	en="Adds a line to the job report"
	zh="Adds a line to the job report"
	
:"Запись в счётчик"
	en="Write to meter"
	zh="Write to meter"
	
:"Записывает объект в счётчик или выполняет метод"
	en="Writes an object to a counter or executes a method"
	zh="Writes an object to a counter or executes a method"
	
:"Чтение из счётчика"
	en="Reading from meter"
	zh="Reading from meter"
	
:"Считывает из счётчика указанный объект"
	en="Reads the specified object from the meter"
	zh="Reads the specified object from the meter"
	
:"Вызвать скрипт"
	en="Call script"
	zh="Call script"
	
:"Вызывает указанный скрипт"
	en="Calls the specified script"
	zh="Calls the specified script"
	
:"Выполнить цикл"
	en="Run loop"
	zh="Run loop"
	
:"Выполняет последовательность команд"
	en="Executes a sequence of commands"
	zh="Executes a sequence of commands"
	
:"Конец цикла"
	en="End of loop"
	zh="End of loop"
	
:"Метка окончания цикла"
	en="End loop mark"
	zh="End loop mark"
	
:"Ветвление по условию"
	en="Branching by condition"
	zh="Branching by condition"
	
:"Переходит на метку или выходит из цикла в зависимости от условия"
	en="Goes to the label or exits the loop depending on the condition"
	zh="Goes to the label or exits the loop depending on the condition"
	
:"Безусловный переход"
	en="Unconditional jump"
	zh="Unconditional jump"
	
:"Метка"
	en="Label"
	zh="Label"
	
:"Отмечает место в скрипте, на которое можно перейти командами If или Goto"
	en="Marks a place in the script where you can jump to with an If or Goto command"
	zh="Marks a place in the script where you can jump to with an If or Goto command"
	
:"Математическое выражение"
	en="Mathematical expression"
	zh="Mathematical expression"
	
:"Команда выполняет математические операции над переменными"
	en="The command performs mathematical operations on variables"
	zh="The command performs mathematical operations on variables"
	
:"БД: вход не выполнен"
	en="DB: no login"
	zh="DB: no login"
	
:"Счётчик: %s %s"
	en="Meter: %s %s"
	zh="Meter: %s %s"
	
:"Отключен"
	en="Disabled"
	zh="Disabled"
	
:"Имя"
	en="Name"
	zh="Name"
	
:"Изменена"
	en="Changed"	
	zh="Changed"	

:"О программе"
	en="About"
	zh="About"
	
:"Информация о версии программы"
	en="Program version information"
	zh="Program version information"
	
:"Строки в эту консоль выводят команды скрипта"
	en="The lines in this console output script commands"
	zh="The lines in this console output script commands"
	
:"Консоль скрипта"
	en="Script console"
	zh="Script console"
	
:"Системный ЛОГ"
	en="System LOG"
	zh="System LOG"
	
:"Вывод строки в отчёт, консоль"
	en="Output a line to the report, console"
	zh="Output a line to the report, console"
	
:"Повзоляет вывести проивольную строку в консоль выполнения и отчёт скрипта"
	en="Allows you to display a string in the execution console and script report"
	zh="Allows you to display a string in the execution console and script report"
	
:"3 фазы 4 провода"
	en="3 phase 4 wires"
	zh="3 phase 4 wires"
	
:"Карточка скрипта проверки"
	en="Script form"
	zh="Script form"
	
:"Общие данные скрипта"
	en="General script data"
	zh="General script data"
	
:"Название скрипта:"
	en="Script name:"
	zh="Script name:"
	
:"Сокращённое название:"
	en="Short name:"
	zh="Short name:"
	
:"Описание:"
	en="Description:"
	zh="Description:"
	
:"Нормальное название скрипта"
	en="Normal script name"
	zh="Normal script name"
	
:"Сокращение. Используется в тех случаях, когда полное название может не поместиться."
	en="Short name. Used in cases where the full name may not fit."
	zh="Short name. Used in cases where the full name may not fit."
	
:"Произвольное описание скрипта"
	en="Custom script description"
	zh="Custom script description"
	
:"Параметры скрипта"
	en="Script parameters"
	zh="Script parameters"
	
:"Команды скрипта"
	en="Script commands"
	zh="Script commands"
	
:"Добавить строку после текущей"
	en="Add a line after the current"
	zh="Add a line after the current"
	
:"Создать новую строку перед текущей"
	en="Create a new line before the current one"
	zh="Create a new line before the current one"
	
:"Изменить строку скрипта"
	en="Change script line"
	zh="Change script line"
	
:"Переместить строку на позицию выше"
	en="Move line to up"
	zh="Move line to up"
	
:"Опустить строку на одну позицию"
	en="Move a line down"
	zh="Move a line down"
	
:"Делает копию текущей команды"
	en="Make a copy of the current command"
	zh="Make a copy of the current command"
	
:"Удалить строку из скрипта"
	en="Remove line from script"
	zh="Remove line from script"
	
:"Информация о текущей команде"
	en="Information about the current command"
	zh="Information about the current command"
	
:"Легенда"
	en="Legend"
	zh="Legend"
	
:"Добавить к скрипту новую строку"
	en="Add a new line to the script"
	zh="Add a new line to the script"
	
:"Вверх"
	en="Up"
	zh="Up"
	
:"Вниз"
	en="Down"
	zh="Down"
	
:"Редактировать список"
	en="Edit list"
	zh="Edit list"
	
:"Редактировать список переменных скрипта"
	en="Edit list of script variables"
	zh="Edit list of script variables"
	
:"Добавить переменную"
	en="Add variable"
	zh="Add variable"
	
:"Добавить после"
	en="Add after"
	zh="Add after"
	
:"Добавить перед"
	en="Add before"
	zh="Add before"
	
:"Копировать"
	en="Copy"
	zh="Copy"
	
:"Добавить параметр / переменную"
	en="Add parameter/variable"
	zh="Add parameter/variable"
	
:"Изменить свойства параметра / переменной"
	en="Change properties of a parameter/variable"
	zh="Change properties of a parameter/variable"
	
:"Удалить параметр/переменную"
	en="Delete parameter/variable"
	zh="Delete parameter/variable"
	
:"Показать подсказку"
	en="Show help"
	zh="Show help"
		
:"Ник"
	en="Nickname"
	zh="Nickname"
	
:"Примечание"
	en="Note"
	zh="Note"
	
:"Видимость"
	en="Visibility"
	zh="Visibility"
	
:"Карточка команды"
	en="Command form"
	zh="Command form"
	
:"Команда:"
	en="Command"
	zh="Command"
	
:"Как работает эта команда?"
	en="How does this command work?"
	zh="How does this command work?"
	
:"Команда включена"
	en="Command enabled"
	zh="Command enabled"
	
:"Примечание по команде"
	en="Command note"
	zh="Command note"
	
:"Любое примечание, описывающее действие команды скрипта"
	en="Any note describing the action of a script command"
	zh="Any note describing the action of a script command"
	
:"Параметры команды"
	en="Command options"
	zh="Command options"
	
:"Выберите команду"
	en="Select a command"
	zh="Select a command"
	
:"Команда не поддерживается. Возможно удалена (устарела)."
	en="The command is not supported. Possibly removed (obsolete)."
	zh="The command is not supported. Possibly removed (obsolete)."
	
:"Сдвиг времени (минуты):"
	en="Time shift (minutes):"
	zh="Time shift (minutes):"
	
:"Установить указанную дату/время:"
	en="Set the specified date/time:"
	zh="Set the specified date/time:"
	
:"Установить системную дату и время:"
	en="Set system date and time:"
	zh="Set system date and time:"
	
:"Взять из переменной: "
	en="Take from variable: "
	zh="Take from variable: "
	
:"Интервал (минуты):"
	en="Interval (minutes):"
	zh="Interval (minutes):"
	
:"Сколько времени оставить в резерве (секунды):"
	en="How much time to reserve (seconds):"
	zh="How much time to reserve (seconds):"
	
:"Для данной команды не требуются параметры"
	en="This command requires no parameters"
	zh="This command requires no parameters"
	
:"Пауза (мс):"
	en="Pause (ms):"
	zh="Pause (ms):"
	
:"Режим реконнекта:"
	en="Reconnection mode:"
	zh="Reconnection mode:"
	
:"Умный (авто)"
	en="Smart (auto)"
	zh="Smart (auto)"
	
:"Текст:"
	en="Text:"
	zh="Text:"
	
:"Вывести значения переменных:"
	en="Print values of variables:"
	zh="Print values of variables:"
	
:"Параметры COSEM-объекта счётчика:"
	en="Parameters of the COSEM meters object:"
	zh="Parameters of the COSEM meters object:"
	
:"Логическое имя (ОБИС-код):"
	en="Logical name (OBIS code):"
	zh="Logical name (OBIS code):"
	
:"ИД класса:"
	en="Class ID:"
	zh="Class ID:"
	
:"Обработка ошибок"
	en="Error processing"
	zh="Error processing"
	
:"Действие при успешном завершении:"
	en="Action on success:"
	zh="Action on success:"
	
:"Действие при ошибочном завершении:"
	en="Action on error termination:"
	zh="Action on error termination:"
	
:"Метка:"
	en="Label:"
	zh="Label:"
	
:"Продолжить скрипт"
	en="Continue script"
	яр="Continue script"
	
:"Завершить скрипт успешно"
	en="Exit script successfully"
	zh="Exit script successfully"
	
:"Завершить скрипт ошибочно"
	en="End script failed"
	zh="End script failed"
	
:"Перейти на метку"
	en="Go to label"
	zh="Go to label"
	
:"Выйти из цикла"
	en="Break loop"
	zh="Break loop"
	
:"Вывод сообщений команды"
	en="Output command messages"
	zh="Output command messages"
	
:"Настройка вывода сообщений командой"
	en="Configuring message output by command"
	zh="Configuring message output by command"
	
:"Вставить в текущую позицию:"
	en="Insert at current position:"
	zh="Insert at current position:"
	
:"системную переменную"
	en="system variable"
	zh="system variable"
	
:"переменную скрипта"
	en="script variable"
	zh="script variable"
	
:"параметр скрипта"
	en="script parameter"
	zh="script parameter"
	
:"Что это и как этим пользоваться?"
	en="What is this and how to use it?"
	zh="What is this and how to use it?"
	
:"Вывести текст в консоль скрипта"
	en="Output text to script console"
	zh="Output text to script console"
	
:"Вывести текст в отчёт скрипта"
	en="Output text in script report"
	zh="Output text in script report"
	
:"Вид не выбран"
	en="Type not selected"
	zh="Type not selected"
	
:"Объект не выбран"
	en="Object not selected"
	zh="Object not selected"
	
:"Завершить с успехом"
	en="Complete with success"
	zh="Complete with success"
	
:"Завершить с ошибкой"
	en="Exit with error"
	zh="Exit with error"
	
:"Завершение потока"
	en="End thread"
	zh="End thread"

:"Оператор"
	en="Operator"
	zh="Operator"
	
:"Состояние CSD подключения"
	en="CSD connection status"
	zh="CSD connection status"
	
:"Состояние пакетной передачи данных"
	en="Packet data status"
	zh="Packet data status"
	
:"Информация о базовой станции"
	en="Base station information"
	zh="Base station information"
	
:"Информация о соседних базовых станциях"
	en="Information about neighboring base stations"
	zh="Information about neighboring base stations"
	
:"Время обновления информации"
	en="Information update time"
	zh="Information update time"
	
:"Тип активной сети"
	en="Active network type"
	zh="Active network type"
	
:"Номер активной SIM-карты"
	en="Active SIM card number"
	zh="Active SIM card number"
	
:"Номер телефона MSISDN"
	en="MSISDN phone number"
	zh="MSISDN phone number"
	
:"Номер SIM-карты ICCID"
	en="SIM card number ICCID"
	zh="SIM card number ICCID"
	
:"Идентификатор абонента IMSI"
	en="IMSI Subscriber Identifier"
	zh="IMSI Subscriber Identifier"
	
:"Идентификатор модема IMEI"
	en="Modem IMEI"
	zh="Modem IMEI"
	
:"Версия ВПО модема"
	en="Modem malware version"
	zh="Modem malware version"
	
:"Опрос устройства проведен успешно"
	en="Device polling completed successfully"
	zh="Device polling completed successfully"
	
:"GSM-диагностика"
	en="GSM diagnostics"
	zh="GSM diagnostics"
	
:"Оператор сотовой сети"
	en="Mobile network operator"
	zh="Mobile network operator"
	
:"Статус регистрации в сети"
	en="Online registration status"
	zh="Online registration status"
	
:"Статус CSD-соединения"
	en="CSD connection status"
	zh="CSD connection status"
	
:"Статус передачи данных"
	en="Data transfer status"
	zh="Data transfer status"
	
:"Текущая сота"
	en="Current cell"
	zh="Current cell"
	
:"Соседние соты"
	en="Neighboring cells"
	zh="Neighboring cells"
	
:"Время последнего обновления"
	en="Last update time"
	zh="Last update time"
	
:"Нет регистрации в сети"
	en="No registration online"
	zh="No registration online"
	
:"Зарегистрирован, домашняя сеть"
	en="Registered, home network"
	zh="Registered, home network"
	
:"Поиск нового оператора для регистрации"
	en="Searching for a new operator to register"
	zh="Searching for a new operator to register"
	
:"Требуется регистрация"
	en="Registration required"
	zh="Registration required"
	
:"Неизвестно"
	en="Unknown"
	zh="Unknown"
	
:"Зарегистрирован, роуминг"
	en="Registered, roaming"
	zh="Registered, roaming"
	
:"Неактивно"
	en="Not active"
	zh="Not active"
	
:"Входящий звонок"
	en="Incoming call"
	zh="Incoming call"
	
:"Активно"
	en="Actively"
	zh="Actively"
	
:"Расширенная GSM-диагностика"
	en="Advanced GSM diagnostics"
	zh="Advanced GSM diagnostics"
	
:"Тип сети"
	en="Network type"
	zh="Network type"
	
:"Нет подключенния к сети"
	en="No network connection"
	zh="No network connection"
	
:"Максимальный размер PDU: "
	en="Maximum PDU size: "
	zh="Maximum PDU size: "

:"PLC/RF Шлюз"
	en="PLC/RF Gate"
	zh="PLC/RF Gate"
	
:"Угол между U(L3) - U(L1). Среднее значение"
	en="Angle between U(L3) - U(L1). Average value"
	zh="Angle between U(L3) - U(L1). Average value"
	
:"Редактирование списка PUSH-объектов"
	en="Editing the list of PUSH objects"
	zh="Editing the list of PUSH objects"
	
:"Добавить новый PUSH-объект"
	en="Add a new PUSH object"
	zh="Add a new PUSH object"
	
:"Изменить PUSH-объект"
	en="Edit a PUSH object"
	zh="Edit a PUSH object"
	
:"Удалить PUSH-объект"
	en="Delete a PUSH object"
	zh="Delete a PUSH object"
	
:"Аттр."
	en="Attr"
	zh="Attr"
	
:"Селектор"
	en="Selector"
	zh="Selector"
	
:"Не указан"
	en="Not specified"
	zh="Not specified"
	
:"Список объектов PUSH. Кол-во: "
	en="List of PUSH objects. Quantity: "
	zh="List of PUSH objects. Quantity: "

:"Количество: "
	en="Quantity: "
	zh="Quantity: "
	
:", Версия класса: "
	en=", Class version: "
	zh=", Class version: "
	
:"Редактирование объекта PUSH"
	en="Editing a PUSH object"
	zh="Editing a PUSH object"
	
:"Обис-код:"
	en="Obis-code:"
	zh="Obis-code:"
	
:"Текущая версия класса:"
	en="Current class version:"
	zh="Current class version:"
	
:"Индекс элемента, если запрашиваемый атрибут является структурой или массивом"
	en="Element index, if the requested attribute is a structure or array"
	zh="Element index, if the requested attribute is a structure or array"
	
:"Нумерация элементов с 1. 0 - весь атрибут"
	en="Element numbering from 1. 0 - the entire attribute"
	zh="Element numbering from 1. 0 - the entire attribute"
	
:"Настройка ограничителя выбора строк профиля"
	en="Setting up the profile row selection restriction"
	zh="Setting up the profile row selection restriction"
	
:"Выбирать все строки"
	en="Select all rows"
	zh="Select all rows"
	
:"Относительный на основании текущей даты"
	en="Relative based on the current date"
	zh="Relative based on the current date"
	
:"Абсолютный (с версии 1)"
	en="Absolute (since version 1)"
	zh="Absolute (since version 1)"
	
:"Количество:"
	en="Quantity:"
	zh="Quantity:"
	
:"Вид:"
	en="Type:"
	zh="Type:"
	
:"Строки или временные интервалы"
	en="Rows or time intervals"
	zh="Rows or time intervals"
	
:"Тип относительного доступа к строкам"
	en="Relative row access type"
	zh="Relative row access type"
	
:"По диапазону дат и времени"
	en="By date and time range"
	zh="By date and time range"
	
:"По диапазону записей"
	en="By record range"
	zh="By record range"
	
:"Настройка ограничителя выбора столбцов"
	en="Setting up the column selection limiter"
	zh="Setting up the column selection limiter"
	
:"Количество стобцов (0 - все):"
	en="Number of columns (0 - all):"
	zh="Number of columns (0 - all):"
	
:"Внимание! Указанные столбцы должны присутствовать в запрошенном профиле"
	en="Attention! The specified columns must be present in the requested profile"
	zh="Attention! The specified columns must be present in the requested profile"
	
:"Выбирать все столбцы"
	en="Select all columns"
	zh="Select all columns"
	
:"Выбрать указанное кол-во столбцов"
	en="Select specified number of columns"
	zh="Select specified number of columns"

:"Задать произвольный список (с версии 2)"
	en="Set a custom list (since version 2)"
	zh="Set a custom list (since version 2)"
	
:"Закрыть окно не сохраняя изменения"
	en="Close the window without saving changes"
	zh="Close the window without saving changes"

:"0. Все строки"
	en="0. All lines"
	zh="0. All lines"
	
:"1. Последние строки"
	en="1. Last rows"
	zh="1. Last rows"
	
:"2. Новые строки (после последнего подтверждения)"
	en="2. New rows (after last confirmation)"
	zh="2. New rows (after last confirmation)"
	
:"3. Полные минуты после подтверждения"
	en="3. Full minutes after confirmation"
	zh="3. Full minutes after confirmation"
	
:"4. Полные часы после подтверждения"
	en="4. Full hours after confirmation"
	zh="4. Full hours after confirmation"
	
:"5. Полные сутки после подтверждения"
	en="5. Full days after confirmation"
	zh="5. Full days after confirmation"
	
:"6. Полные месяцы после подтверждения"
	en="6. Full months after confirmation"
	zh="6. Full months after confirmation"
	
:"7. Последние минуты включая текущую"
	en="7. Last minutes including current"
	zh="7. Last minutes including current"
	
:"8. Последние часы включая текущий"
	en="8. Last hours including current"
	zh="8. Last hours including current"
	
:"9. Последние сутки включая текущие"
	en="9. Last days including current"
	zh="9. Last days including current"
	
:"10. Последние месяцы включая текущий"
	en="10. Last months including current"
	zh="10. Last months including current"
	
:"11. Последние секунды "
	en="11. Last seconds"
	zh="11. Last seconds"
	
:"12. Последние полные минуты"
	en="12. Last full minutes"
	zh="12. Last full minutes"
	
:"13. Последние полные часы"
	en="13. Last full hours"
	zh="13. Last full hours"
	
:"14. Последние полные сутки"
	en="14. Last full days"
	zh="14. Last full days"
	
:"15. Последние полные месяцы"
	en="15. Last full months"
	zh="15. Last full months"
	
:"Текущая версия класса: "
	en="Current version of class: "
	zh="Current version of class: "

:"Ограничение"
	en="Restriction"
	zh="Restriction"
	
:"Удалить объект '%s'?"
	en="Delete '%s'?"
	zh="Delete '%s'?"
	
:"Добавить столбец"
	en="Add column"
	zh="Add column"
	
:"Изменить параметры столбца"
	en="Edit column"
	zh="Edit column"
	
:"Удалить столбец"
	en="Delete column"
	zh="Delete column"
	
:"Колонка профиля для отправки PUSH"
	en="Profile column for sending PUSH"
	zh="Profile column for sending PUSH"
	
:"ОБИС код:"
	en="OBIS code:"
	zh="OBIS code:"
	
:"Без подтверждения. Повторить если ошибка в DataNotification.confirm"
	en="Without confirmation. Retry if error in DataNotification.confirm"
	zh="Without confirmation. Retry if error in DataNotification.confirm"
	
:"Без подтверждения. Повторить если ошибка в DataNotification.request"
	en="Without confirmation. Retry if error in DataNotification.request"
	zh="Without confirmation. Retry if error in DataNotification.request"
	
:"С подтверждением. Повторить если нет подтверждения"
	en="With confirmation. Retry if no confirmation"
	zh="With confirmation. Retry if no confirmation"
	
:"Тип выборки строк профиля:"
	en="Profile row selection type:"
	zh="Profile row selection type:"
	
:"Относительный"
	en="Relative"
	zh="Relative"
	
:"Абсолютный (селективный доступ)"
	en="Absolute (selective access)"
	zh="Absolute (selective access)"
	
:"Выбрать (установить) начальную дату"
	en="Select (set) start date"
	zh="Select (set) start date"
	
:"Окна передачи: %d шт."
	en="Transfer windows: %d pcs."	
	zh="Transfer windows: %d pcs."	

:"Пункт назначения и метод отправки PUSH"
	en="PUSH Destination and Sending Method"
	zh="PUSH Destination and Sending Method"
	
:"Канал передачи (транспорт):"
	en="Send channel (Transport):"
	xh="Send channel (Transport):"
	
:"Адресат:"
	en="Address:"
	zh="Address:"
	
:"Тип (формат) сообщения:"
	en="Message type (format):"
	zh="Message type (format):"
	
:"2. FTP (резерв)"
	en="2. FTP (Reserve)"
	zh="2. FTP (Reserve)"
	
:"3. SMTP (резерв)"
	en="3. SMTP (Reserve)"
	zh="3. SMTP (Reserve)"
	
:"7. ZigBee (резерв)"
	en="7. ZigBee (Reserve)"
	zh="7. ZigBee (Reserve)"
	
:"8. DLMS шлюз"
	en="8. DLMS Gateway"
	zh="8. DLMS Gateway"

:"Параметры защиты PUSH-данных. Кол-во: "
	en="PUSH data protection parameters. Quantity: "
	zh="PUSH data protection parameters. Quantity: "
	
:"[3] Цифровая подпись"
	en="[3] Digital signature"
	zh="[3] Digital signature"

:"Введите логическое имя (код ОБИС)"
	en="Enter logical name (OBIS code)"
	zh="Enter logical name (OBIS code)"
	
:"Задержка перед повторной попыткой отправки PUSH"
	en="Delay before retrying to send PUSH"
	zh="Delay before retrying to send PUSH"
	
:"Задержка перед повторной отправкой PUSH (секунды)"
	en="Delay before retrying to send PUSH (seconds)"
	zh="Delay before retrying to send PUSH (seconds)"
	
:"Минимальная задержка (секунды): "
	en="Minimum delay (seconds): "
	zh="Minimum delay (seconds): "
	
:"Максимальная задержка (секунды): "
	en="Maximum delay (seconds): "
	zh="Maximum delay (seconds): "
	
:"Экспоненциальное изменение задержки"
	en="Exponential delay change"
	zh="Exponential delay change"
	
:"Окна выхода на связь для передачи PUSH"
	en="Connection windows for PUSH transmission"
	zh="Connection windows for PUSH transmission"
	
:"Начало"
	en="Start"
	zh="Start"
	
:"Окончание"
	en="End"
	zh="End"
	
:"Подготовка к отображению формы..."
	en="Preparing to display form..."
	zh="Preparing to display form..."
	
:"Подготовка вкладки к отображению..."
	en="Preparing tab to display..."
	zh="Preparing tab to display..."
	
:"Инфоррмация о GSM-соте, версия "
	en="GSM cell information, version "
	zh="GSM cell information, version "

:"Версия"
	en="Version"
	zh="Version"

:"Информация о ячейке соты"
	en="Cell info"
	zh="Cell info"
	
:"Поле confirmation_parameters.confirmation_start_date Ошибка парсинга. Ожидался OctetString[12]"
	en="Field confirmation_parameters.confirmation_start_date Parse error. Expected OctetString[12]"
	zh="Field confirmation_parameters.confirmation_start_date Parse error. Expected OctetString[12]"
	
:"Список настроек безопасности для PUSH"
	en="List of security settings for PUSH"
	zh="List of security settings for PUSH"
	
:"Добавить к списку новый элемент безопасности"
	en="Add a new security element to the list"
	zh="Add a new security element to the list"
	
:"Изменить параметры элемента безопасности"
	en="Edit security element settings"
	zh="Edit security element settings"
	
:"Удалить элемент безопасности"
	en="Remove security element"
	zh="Remove security element"
	
:"Тип защиты"
	en="Protection type"
	zh="Protection type"
	
:"Отправитель"
	en="Sender"
	zh="Sender"
	
:"Получатель"
	en="Recipient"
	zh="Recipient"
	
:"Параметры окна выхода на связь"
	en="Connection window settings"
	zh="Connection window settings"
	
:"Время окончания"
	en="End time"
	zh="End time"
	
:"Отказаться от изменений"
	en="Discard changes"
	zh="Discard changes"
	
:"Минута:"
	en="Minute:"
	zh="Minute:"
	
:"Секунда:"
	en="Second:"
	zh="Second:"
	
:"мСек (*10)"
	en="mSec (*10)"
	zh="mSec (*10)"
	
:"Точно заданное время (миллисекунды устанавливаются в 0)"
	en="Exactly specified time (milliseconds are set to 0)"
	zh="Exactly specified time (milliseconds are set to 0)"
	
:"Любая"
	en="Any"
	zh="Any"
	
:"Установить конкретное время"
	en="Set specific time"
	zh="Set specific time"

:"Программа не поддерживает запуск с сетевого диска или ROM-диска"
	en="The program does not support launching from a network drive or ROM disk"
	zh="Программа не поддерживает запуск с сетевого диска или ROM-диска"
	
:"Порты"
	en="Ports"
	zh="Ports"
	
:"Клиентский SAP"
	en="Client SAP"
	zh="Client SAP"
	
:"Параметры защиты PUSH"
	en="PUSH security parameters"
	zh="PUSH security parameters"
	
:"Метод выдачи PUSH"
	en="PUSH send method"
	zh="PUSH send method"
	
:"Параметры подтверждения PUSH"
	en="PUSH acknowledgement parameters"
	zh="PUSH acknowledgement parameters"
	
:"Дата последнего подтверждения"
	en="Last acknowledgement date"
	zh="Last acknowledgement date"
	
:"Сброс текущего процесса PUSH в начальное состояние"
	en="Reset current PUSH process to initial state"
	zh="Reset current PUSH process to initial state"
	
:"Модуль PUSH-сервера инициализирован"
	en="PUSH server module initialized"
	zh="PUSH server module initialized"
	
:"Время подключения"
	en="Connection time"
	zh="Connection time"
	
:"Check Push (для HDLC)"
	en="Check Push (HDLC only)"
	zh="Check Push (HDLC only)"
	
:"Проверка PUSH в режиме HDLC"
	en="PUSH check in HDLC mode"
	zh="PUSH check in HDLC mode"
	
:"UI после SNRM"
	en="UI after SNRM"
	zh="UI after SNRM"
	
:"UI после AARE"
	en="UI after AARE"
	zh="UI after AARE"
	
:"Когда отослать фрейм UI"
	en="Send UI frame moment"
	zh="Send UI frame moment"
	
:"PUSH сервер"
	en="PUSH server"
	zh="PUSH server"
	
:"TCP/IP сервер"
	en="TCP/IP server"
	zh="TCP/IP server"
	
:"Стоп"
	en="Stop"
	zh="Stop"
	
:"Тестовый пакет TCP"
	en="TCP test packet"
	zh="TCP test packet"
	
:"Кол-во PUSH сообщений"
	en="Number of PUSH messages"
	zh="Number of PUSH messages"
	
:"Отправить"
	en="Send"
	zh="Send"
	
:"Имитация медленного канала"
	en="Slow channel simulation"
	zh="Slow channel simulation"
	
:"С подтверждением"
	en="With acknowledgement"
	zh="With acknowledgement"
	
:"Консоль сервера"
	en="Server console"
	zh="Server console"
	
:"Данные сервера"
	en="Server data"
	zh="Server data"
	
:"Активные подключения"
	en="Active connections"
	zh="Active connections"
	
:"Принятые PUSH сообщения"
	en="Accepted PUSH messages"	
	zh="Accepted PUSH messages"	

:"Протокол/обёртка: "
	en="Protocol/wrapper: "
	zh="Protocol/wrapper: "
	
:" эл."
	en=" item(s)"
	zh=" item(s)"

:"Тестовый пакет"
	en="Test packet"
	zh="Test packet"

:"Источник данных:"
	en="Data source:"
	zh="Data source:"
	
:"Отправить по TCP"
	en="Send via TCP"
	zh="Send via TCP"
	
:"Автоматически (сгенерированный)"
	en="Automatically (generated)"
	zh="Automatically (generated)"
	
:"Фиксированный (из примера СПОДЭС)"
	en="Fixed (from SPODES example)"
	zh="Fixed (from SPODES example)"
	
:"Картчока коннекта найдена"
	en="Connection card found"
	zh="Connection card found"
	
:"Тип содержимого в карточке: "
	en="Content type in card: "
	zh="Content type in card: "
	
:"Приём не завершён. ожидаю данных"
	en="Reception not completed. Waiting for data"
	zh="Reception not completed. Waiting for data"
	
:"Push-оповещение успешно создано"
	en="Push notification successfully created"
	zh="Push notification successfully created"

:"Порт TCP:"
	en="TCP port:"
	zh="TCP port:"
	
:"Порт UDP:"
	en="UDP port:"
	zh="UDP port:"
	
:"Отправить по UDP"
	en="Send via UDP"
	zh="Send via UDP"
	
:"UDP сервер"
	en="UDP server"
	zh="UDP server"
	
:"Принята UDP-датаграмма. Размер: "
	en="UDP datagram received. Size: "
	zh="UDP datagram received. Size: "
	
:"UDP. Приём push подтверждён"
	en="UDP. Push acknowledged"
	zh="UDP. Push acknowledged"

:"При отключении в карточке коннекта остались необработанные данные: "
	en="When disconnecting, unprocessed data remained in the connection card: "
	zh="When disconnecting, unprocessed data remained in the connection card: "
	
:"Исключение при парсинге XDR"
	en="Exception while parsing XDR"
	zh="Exception while parsing XDR"
	
:"XDR. Ошибка парсинга: "
	en="XDR. Parsing error: "
	zh="XDR. Parsing error: "
	
:"PDU. Ошибка парсинга: "
	en="PDU. Parsing error: "
	zh="PDU. Parsing error: "
	
:"Приём push подтверждён"
	en="Push reception confirmed"
	zh="Push reception confirmed"
	
