#SupportSetDat - Сигнатура файла. Не трогать.
# Файл поддержки моделей
# Формат полей данных:
# Число int: - только цифры, допускается знак -         0,12,-32
# Число float: - только цифры, разделитель дробной части - точка 0, 12.0, -32.6
# Строка: - Значение в кавычках / апострофайх:
#       "Правильная строка", 'Правильная строка'
#       "Внутри строки 'апостроф'",'Внутри строки "кавычки"'
# Значение Да/Нет: true/false, yes/no
# Alias: алтернативное имя. Только латинские символы и знак подчеркивания. Регистр важен.
#       Все разные, даже для разных секций. Цифры допускаются, но не в начале
# Строка, начинающаяся с # - пропускается, это комментарий
#
# Обозначения
#       ID      Идентификатор   Целое число
#       Name    Название        Строка
#       Type    Тип значения    int/float/bool/str
#       Alias   Псевдоним       Alias
# Состоит из секций
# Список всех используемых свойств. В программе идентификация осуществляется по ID, но в файле это неудобно,
# поэтому идентификация свойства проиводится по его алиасу.
#
# [Properties]
#       ID, Name, Type, Alias
#       ...
#       ID, Name, Type, Alias
# [End]
#
# [Models]
#       :Model ID, Alias, Name
#           PropertyID/PropertyAlias, Value
#       .....
#           PropertyID/PropertyAlias, Value
#       :End
#       :Model ID, Alias, Name
#           PropertyID/PropertyAlias, Value
#       .....
#           PropertyID/PropertyAlias, Value
#       :End
# [End]
#
# [Sets]
# :Set ID, Name, Alias
#       PropertyID/PropertyAlias, Value
#       ...
#       PropertyID/PropertyAlias, Value
#       :Array ID
#               :Line
#                      PropertyID/PropertyAlias = Value
#                       ...
#                      PropertyID/PropertyAlias = Value
#               :EndLine
#               :Line
#                      PropertyID/PropertyAlias = Value
#                       ...
#                      PropertyID/PropertyAlias = Value
#               :EndLine
#       :EndArray
# [End]
# [Signatures] - Описание сигнатур
# Signature = ModelID/ModelAlias
#
# текущие режимы поддержки
#	TP2_SupMode_NoSupport	= -1,	// Не поддерживается
#	TP2_SupMode_Unknown		= 0,	// Неизвестно
#	TP2_SupMode_ABB			= 1,	// Режим ABB
#	TP2_SupMode_ASO1		= 2,	// Режим ASO
#	TP2_SupMode_MT115		= 3,	// Режим MT115
#	TP2_SupMode_MT1AR2S		= 4,	// Режим МТ1хх AR2S
#	TP2_SupMode_MT113		= 5,	// Режим MT 113
#	TP2_SupMode_ASO2		= 6,	// Режим ASO ver2
#       TP2_SupMode_StdOBIS             = 7,    // OBIS стандарт
#       TP2_SupMode_MT313             	= 8,    // MT 313
#	TP2_SupMode_MT315		= 9,	// МТ 315
#	TP2_SupMode_MT324AS		= 10,	// МТ 324 AS
#	TP2_SupMode_MT324MF		= 11,	// MT 324 MF
#	TP2_SupMode_MT314		= 12,	// MT 314
#	TP2_SupMode_MT323		= 13,	// MT 323
#	TP2_SupMode_MT324		= 14,	// MT 324
#	TP2_SupMode_MT411		= 15,	// MT 411
#	TP2_SupMode_MT412		= 16,	// MT 411
#	TP2_SupMode_MT114       	= 17,   // МТ 114


[Properties]
# Свойства, применяемые для модели

1,      "Номинальное напряжение",                       int,    PropMod_VoltageNom
2,      "Максимальное напряжение",                      int,    PropMod_VoltageMax
3,	"Количество фаз",                               int,    PropMod_PhaseCount
4,      "Разрядность дисплея",                          int,	PropMod_LCDDigits
5,	"Наличие модема",				int,	PropMod_ModemType
6,	"Точность ПТ для тока",				int,	PropMod_PrecCurr
7,	"Точность ПТ для напряжения",			int,	PropMod_PrecVolt
8,	"Точность ПТ для чатсоты",			int,	PropMod_PrecFreq
9,	"Поддержка битов включения нагрузки",		bool,	PropMod_SupRelayBit
10,	"Внешнее реле-расцепитель",			bool, 	PropMod_ExtRelay
11,	"Единицы измерения. Профиль мощности. Активная.",	str, PropMod_ProfLoadUnit_ActE
12,	"Единицы измерения. Профиль мощности. Реактивная.",	str, PropMod_ProfLoadUnit_ReaE
13,	"Единицы измерения. Профиль мощности. Полная.",	 	str, PropMod_ProfLoadUnit_AppE
14, "Поддержка Ethernet", 								int, PropMod_EthernetSupported
15, "Модификация модели",								int,  PropMod_ModelModification

# Свойства, применяемые для набора, но нужные очень быстро
151,	"Режим ошибок",                                 int,    PropMod_ErrorMode
#	1 Режим MODBUS ABB
#	2 Режим OBIS (стандартный набор)
#	3 Режим OBIS (AS O)

152,    "Заменять пустой пароль нолями",                int,    PropMod_BlankPswToZero
#       Задается кол-во нолей или 0, если не заменять

200,    "Режим поддержки календаря",                    int,    PropSup_Calendar
201,    "Режим поддержки даты/времени",                 int,    PropSup_DateTime
202,    "Режим поддержки накопленной энергии",          int,    PropSup_CurEnergy
203,    "Режим поддержки параметров сети",              int,    PropSup_ElnetParams
204,    "Режим поддержки текущей мощности",             int,    PropSup_CurPower
205,    "Режим поддержки сенсоров",                     int,    PropSup_Sensors

# Идентификация. Включает в себя адрес, место установки
# Доступные режимы  1(TP2_SupMode_ABB), 7(TP2_SupMode_StdOBIS)
206,    "Режим поддержки идентификации",                int,    PropSup_Ident

207,    "Режим поддержки биллинга",                     int,    PropSup_Billing
# Допускаются значения:
#	TP2_SupMode_ABB			= 1,	// Режим ABB
#	TP2_SupMode_MT113		= 5,	// Режим MT 113 (не поддерживается дата поверки)
#       TP2_SupMode_StdOBIS             = 7,    // OBIS стандарт
#	TP2_SupMode_MT411		= 15,	// 411 - игнорирование ошибки даты верификации


208,    "Режим поддержки конфигурации",                 int,    PropSup_Config
209,    "Режим поддержки версии ПО",                    int,    PropSup_Ware
210,    "Режим поддержки истории энергии",              int,    PropSup_HistEnergy
211,    "Режим поддержки истории максимумов",           int,    PropSup_HistMaxPwrAc
212,    "Режим поддержки конфигурации дисплея",         int,    PropSup_LCDConfig
213,    "Режим поддержки журнала событий",              int,    PropSup_EventJrn
214,    "Режим поддержки профилей",                     int,    PropSup_Profiles

# Модель. Имеется в виду информация о модели, которую можно получить из счетчика
# Доступные режимы:
# 1 - TP2_SupMode_ABB
# 7 - TP2_SupMode_StdOBIS 96.1.4.255 (возвращается строка)
215,    "Режим поддержки модели",                       int,    PropSup_Model

# Серийный номер.
# Доступные режимы  1(TP2_SupMode_ABB), 7(TP2_SupMode_StdOBIS)
216,    "Режим поддержки серийного номера",             int,    PropSup_Serial

217,    "Режим поддержки команд",                       int,    PropSup_Command
218,	"Режим поддержки текущих максимумов АМ",	int, 	PropSup_CurMaxPU
219,	"Режим поддержки статуса устройства",		int,	PropSup_Status
220,	"Режим поддержки настройки интерфейсов",	int,	PropSup_Interface
221,	"Исторические данные",				int,	PropSup_HistoryAll
222,	"Лимиты",					int,	PropSup_Limits
223,	"Сервис",					int,	PropSup_Service
224,	"Реле нагрузки",				int,	PropSup_Relay
225,	"Коррекция времени без нажатия кнопки",		int,	PropSup_CorrTime
226,	"Качество энергии",				int,	PropSup_Quality

# параметры для календаря
1001,   "Макс. кол-во суточных расписаний",	        int,    PropCLD_MaxSutras
1002,   "Макс. кол-во переключений в сутках",           int,    PropCLD_MaxSwitshes
1003,   "Макс. кол-во тарифных зон в году",             int,    PropCLD_MaxTarzones
1004,   "Макс. кол-во спецдней в календаре",            int,    PropCLD_MaxSpecdays
1005,   "Возможность разных расписаний по раб. дням",   bool,   PropCLD_IsSupDiffSRWD
1006,   "Возможность разных раcписаний сб/вс",          bool,   PropCLD_IsSupDiffSRHD

# параметры для журналов
1051,   "Строк в журнале накопленной активной энергии", int,    PropJRN_MaxLines_EA
1052,   "Строк в журнале макс. активной мощности",      int,    PropJRN_MaxLines_MPA
1053,   "Строк в журнале макс. реакт.(+) мощности",     int,    PropJRN_MaxLines_MPRP
1054,   "Строк в журнале макс. реакт.(+) мощности",     int,    PropJRN_MaxLines_MPRN

# параметры для профилей
1100,   "Кол-во поддерживаемых профилей",               int,	PropPRF_Count
1101,   "Идентификатор массива профилей",               int,    PropPRF_Array
1102,   "Название профиля",                             str,    PropPRF_Name
1103,   "Кол-во записей профиля",                       int,    PropPRF_MaxRecs
1104,   "Кол-во значений в одной записи",               int,    PropPRF_ValPerRec
1105,   "Цифр до запятой",                              int,    PropPRF_LDigits
1106,   "Цифр после запятой",                           int,    PropPRF_RDigits
1107,   "Единицы измерения",                            str,    PropPRF_UnitName
1108,	"Возможность ручной настройки",                 bool,   PropPRF_Customize

# Параметры для места установки
1150,	"Максимум символов",				int,	PropPlace_MaxLen
1151,	"Минимум символов",				int,	PropPlace_MinLen
1152,	"Возможно пустое",				bool,	PropPlace_PosEmpty

# Параметры для сетевого адреса
1160,	"Тип адреса: 0 - строка; 1 - число",		int, 	PropAddr_Type
1161,	"Минимальный размер адреса",			int,	PropAddr_MinLen
1162,	"Максимальный размер адреса",			int,	PropAddr_MaxLen
1163,	"Адрес может быть пустым",			bool,	PropAddr_PosEmpty

# Параметры для паролей
1170,	"Поддерживается пароль для чтения", 		bool,   PropPswReadSup
1171,	"Поддерживается пароль для записи",		bool,	PropPswWriteSup
1172,	"Поддерживается пароль для модема",		bool,	PropPswModemSup
1173,	"Длина пароля для записи или чтения",		int,	PropPswRWLen
1174,	"Длина пароля модема",				int,	PropPswModemLen
1175,	"Пароль чтения записи может быть пустым",	bool, 	PropPswRWEmpty
1176,	"Пароль для модема может быть пустым",		bool,   PropPswModemEmpty
1177,	"Пароль чтения записи - строгая длина",		bool,	PropPswRWStrongLen
1178,	"Пароль модема - строгая длина",		bool,	PropPswModemStrongLen

# параметры для серийного номера
# PropSerialFormat - HEX/ASCII(DEC)
# PropSerialMaxLen - максимальная длина номера в символах
# PropSerialWriteMode - Режим записи: 0 - нет, 1 - один раз, 2 - многократно
1180, 	"Формат записи (0 - HEX 1 - ASCII (DEC)",	int,	PropSerialFormat
1181,	"Максимальная длина в символах",		int,	PropSerialMaxLen
1182,	"Режим записи",					int,	PropSerialWriteMode
# параметры для битов конфигурации
1190,	"Master/Slave поддерживается",			bool,	PropCfgMasterSlave

# параметры для интерфейса
# PropVisualMode_Config - Номер экрана для записи конфигурации
# Параметры относятся не к набору, а к модели
2000,	"Экран конфигурации",				int,	PropVisualMode_Config
2001,	"Экран текущих показаний",			int,	PropVisualMode_CurIndScreen
2002,	"Дополнительный экран портов",			int,	PropVisualMode_ExtPorts

[End]

:Model 1, "ABB E31", Mod_ABBE1
        PropMod_VoltageNom = 220
        PropMod_VoltageMax = 250
        PropMod_PhaseCount = 1
        PropMod_LCDDigits = 8

# Поддержка пароля для модема
	PropPswModemSup = no
	PropMod_ModemType = 0

# Вариант экрана конфигурации
# Доступные варианты:
# 0 - ASO
# 1 - ABB (MT113)
# 2 - Расширенный
	PropVisualMode_Config = 1
:End

:Model 2, "Нева МТ 124 AS O", Mod_124_ASO
        PropMod_VoltageNom = 220
        PropMod_VoltageMax = 250
        PropMod_PhaseCount = 1
        PropMod_LCDDigits = 8
# Поддержка пароля для модема
	PropPswModemSup = no
	PropMod_ModemType = 0
:End

:Model 3, "Нева МТ 115", Mod_115
        PropMod_VoltageNom = 220
        PropMod_VoltageMax = 250
        PropMod_PhaseCount = 1
        PropMod_LCDDigits = 8
# Поддержка пароля для модема
	PropPswModemSup = no
	PropMod_ModemType = 0
:End

:Model 4, "Нева МТ 114 AR 2S", Mod_114_AR2S
        PropMod_VoltageNom = 220
        PropMod_VoltageMax = 250
        PropMod_PhaseCount = 1
        PropMod_LCDDigits = 8
# Поддержка пароля для модема
	PropPswModemSup = no
	PropMod_ModemType = 0
:End

:Model 5, "Нева МТ 113 AS", Mod_113_AS
        PropMod_VoltageNom = 220
        PropMod_VoltageMax = 250
        PropMod_PhaseCount = 1
        PropMod_LCDDigits = 8
# Поддержка пароля для модема
	PropPswModemSup = no
	PropMod_ModemType = 0
:End

:Model 6, "Нева МТ 112 ASO", Mod_112_ASO
        PropMod_VoltageNom = 220
        PropMod_VoltageMax = 250
        PropMod_PhaseCount = 1
        PropMod_LCDDigits = 8
# Поддержка пароля для модема
	PropPswModemSup = no
	PropMod_ModemType = 0
:End

:Model 7, "Нева МТ 124 AR2S", Mod_124_AR2S
        PropMod_VoltageNom = 220
        PropMod_VoltageMax = 250
        PropMod_PhaseCount = 1
        PropMod_LCDDigits = 8
# Поддержка пароля для модема
	PropPswModemSup = no
	PropMod_ModemType = 0
:End

:Model 8, "Нева МТ 313", Mod_313
        PropMod_VoltageNom = 220
        PropMod_VoltageMax = 250
        PropMod_PhaseCount = 3
        PropMod_LCDDigits = 8
# Поддержка пароля для модема
	PropPswModemSup = no
	PropMod_ModemType = 0
# Номер экрана конфигурации
	PropVisualMode_Config = 4
:End

:Model 9, "Нева МТ 314", Mod_314
        PropMod_VoltageNom = 220
        PropMod_VoltageMax = 250
        PropMod_PhaseCount = 3
        PropMod_LCDDigits = 8
# Поддержка пароля для модема
	PropPswModemSup = no
	PropMod_ModemType = 0
:End

:Model 10, "Нева МТ 323", Mod_323
        PropMod_VoltageNom = 220
        PropMod_VoltageMax = 250
        PropMod_PhaseCount = 3
        PropMod_LCDDigits = 8
# Поддержка пароля для модема
	PropPswModemSup = no
	PropMod_ModemType = 0
:End

:Model 11, "Нева МТ 324", Mod_324
        PropMod_VoltageNom = 220
        PropMod_VoltageMax = 250
        PropMod_PhaseCount = 3
        PropMod_LCDDigits = 8
# Поддержка пароля для модема
	PropPswModemSup = no
	PropMod_ModemType = 0
:End

:Model 12, "Нева МТ 315", Mod_315
        PropMod_VoltageNom = 220
        PropMod_VoltageMax = 250
        PropMod_PhaseCount = 3
        PropMod_LCDDigits = 8
# Поддержка пароля для модема
	PropPswModemSup = no
	PropMod_ModemType = 0
# Экран конфигурации
# Поддерживаемые значения:
# 5 - MT324
	PropVisualMode_Config = 5
:End

:Model 13, "Нева МТ 324 AOS", Mod_324AOS
        PropMod_VoltageNom = 220
        PropMod_VoltageMax = 250
        PropMod_PhaseCount = 3
        PropMod_LCDDigits = 8
# Поддержка пароля для модема
	PropPswModemSup = NO
	PropMod_ModemType = 0

# PropVisualMode_Config - Экран конфигурации
# Поддерживаемые значения:
# 4 - MT315
# 5 - MT324 AOS
# 6 - MT324 AR (MF)
	PropVisualMode_Config = 5
:End

:Model 14, "Нева МТ 324 AR", Mod_324MF
        PropMod_VoltageNom = 220
        PropMod_VoltageMax = 250
        PropMod_PhaseCount = 3
        PropMod_LCDDigits = 8

# Поддержка пароля для модема
	PropPswModemSup = no
	PropMod_ModemType = 0

# PropVisualMode_Config - Экран конфигурации
# Поддерживаемые значения:
# 4 - MT315
# 5 - MT324 AOS	 Без реактива
# 6 - MT324 AR   С реактивом
# 7 - MT324 AR_R С реактивом и реле
# 8 - MT324 AR_RM С реактивом, реле и модемом
	PropVisualMode_Config = 6
:End

:Model 15, "Нева МТ 315 (с модемом)", Mod_315Modem
        PropMod_VoltageNom = 220
        PropMod_VoltageMax = 250
        PropMod_PhaseCount = 3
        PropMod_LCDDigits = 8

# Поддержка пароля для модема
	PropPswModemSup = yes
	PropMod_ModemType = 1

# Экран конфигурации - не используется
# Экран конфигурации
# Поддерживаемые значения:
# 5 - MT324
	PropVisualMode_Config = 5
:End

:Model 16, "Нева МТ 324 AR (с реле)", Mod_324MF_R
        PropMod_VoltageNom = 220
        PropMod_VoltageMax = 250
        PropMod_PhaseCount = 3
        PropMod_LCDDigits = 8
# Поддержка битов конфигурации Б1 для управления нагрузкой
	PropMod_SupRelayBit = yes

# PropVisualMode_Config - Экран конфигурации
# Поддерживаемые значения:
# 4 - MT315
# 5 - MT324 AOS	 Без реактива
# 6 - MT324 AR   С реактивом
# 7 - MT324 AR_R С реактивом и реле
# 8 - MT324 AR_RM С реактивом, реле и модемом
	PropVisualMode_Config = 7
:End

:Model 17, "Нева МТ 324 AR (с реле и модемом)", Mod_324MF_RM
        PropMod_VoltageNom = 220
        PropMod_VoltageMax = 250
        PropMod_PhaseCount = 3
        PropMod_LCDDigits = 8

# Поддержка битов конфигурации Б1 для управления нагрузкой
	PropMod_SupRelayBit = yes

# Поддержка пароля для модема
	PropPswModemSup = yes
	PropMod_ModemType = 1

# PropVisualMode_Config - Экран конфигурации
# Поддерживаемые значения:
# 4 - MT315
# 5 - MT324 AOS	 Без реактива
# 6 - MT324 AR   С реактивом
# 7 - MT324 AR_R С реактивом и реле
# 8 - MT324 AR_RM С реактивом, реле и модемом
	PropVisualMode_Config = 8
:End

:Model 20, "Нева CT 411", Mod_411
        PropMod_VoltageNom = 220
        PropMod_VoltageMax = 250
        PropMod_PhaseCount = 3
        PropMod_LCDDigits = 8
	PropVisualMode_CurIndScreen = 1
# Поддержка пароля для модема
#	PropPswModemSup = yes
#	PropMod_ModemType = 1
:End

################################ [21] Neva 114 AS_1 ####
# Счётчик 114 AS идёт в трёх модификациях, поэтому добавлены модели 34 и 35
# Отличаются они поведением размыкателя (и его отсутствием), для этого используется
# свойство "модификация"
:Model 21, "Нева МТ 114 AS ver 04", Mod_114_AS_1
        PropMod_VoltageNom = 220
        PropMod_VoltageMax = 250
        PropMod_PhaseCount = 1
        PropMod_LCDDigits = 8

# Поддержка пароля для модема
	PropPswModemSup = no
	PropMod_ModemType = 0
	PropMod_ModelModification = 1
:End
#
# End [21] NEVA104 AS_1 ####

:Model 22, "Нева CT 412", Mod_412
        PropMod_VoltageNom = 220
        PropMod_VoltageMax = 250
        PropMod_PhaseCount = 3
        PropMod_LCDDigits = 8
	PropVisualMode_CurIndScreen = 1
# Поддержка пароля для модема
	PropPswModemSup = no
	PropMod_ModemType = 0
:End

################################ [23] Neva 106 ####
:Model 23, "Нева 106", Mod_106
        PropMod_VoltageNom = 220
        PropMod_VoltageMax = 250
        PropMod_PhaseCount = 3
        PropMod_LCDDigits = 8
# Поддержка пароля для модема
	PropPswModemSup = no
	PropMod_ModemType = 0
:End
#
# End [23] NEVA106 ####

################################ [24] MT124AS ####
#
:Model 24, "Нева МТ 124 AS", Mod_124_AS
        PropMod_VoltageNom = 220
        PropMod_VoltageMax = 250
        PropMod_PhaseCount = 1
        PropMod_LCDDigits = 8
# Поддержка пароля для модема
	PropPswModemSup = no
	PropMod_ModemType = 0
:End
#
# End [24] MT124AS ####

################################ [25] MT315_M_ER ####
#
:Model 25, "Нева МТ 315 (с модемом и внешним реле)", Mod_315Modem_ER
        PropMod_VoltageNom = 220
        PropMod_VoltageMax = 250
        PropMod_PhaseCount = 3
        PropMod_LCDDigits = 8

# Поддержка пароля для модема
	PropPswModemSup = yes
	PropMod_ModemType = 1

# Экран конфигурации - не используется
# Экран конфигурации
# Поддерживаемые значения:
# 5 - MT324
	PropVisualMode_Config = 5

# Признак поддержки внешнего реле
	PropMod_ExtRelay = yes
:End
#
# [25] MT315_M_ER ####

################################ [26] MT315_M_R ####
#
:Model 26, "Нева МТ 315 (с модемом и реле)", Mod_315Modem_R
        PropMod_VoltageNom = 220
        PropMod_VoltageMax = 250
        PropMod_PhaseCount = 3
        PropMod_LCDDigits = 8

# Поддержка пароля для модема
	PropPswModemSup = yes
	PropMod_ModemType = 1

# Экран конфигурации - не используется
# Экран конфигурации
# Поддерживаемые значения:
# 5 - MT324
	PropVisualMode_Config = 5

# Признак поддержки внешнего реле
	PropMod_ExtRelay = no
:End
#
# [26] MT315_M_R ####

################################ [27] MT315_R ####
#
:Model 27, "Нева МТ 315 (со внешним реле)", Mod_315_R
        PropMod_VoltageNom = 220
        PropMod_VoltageMax = 250
        PropMod_PhaseCount = 3
        PropMod_LCDDigits = 8
# Поддержка пароля для модема
	PropPswModemSup = no
	PropMod_ModemType = 0
# Экран конфигурации
# Поддерживаемые значения:
# 5 - MT324
	PropVisualMode_Config = 5

# Признак поддержки внешнего реле
	PropMod_ExtRelay = no
:End

################################ [28] Mod_CE_303_11 ####
#
:Model 28, "Энергомера CE303v11", Mod_CE_303_11 
        PropMod_VoltageNom = 220
        PropMod_VoltageMax = 250
        PropMod_PhaseCount = 3
        PropMod_LCDDigits = 8
# Поддержка пароля для модема
	PropPswModemSup = no
	PropMod_ModemType = 0
# Экран конфигурации
# Поддерживаемые значения:
# 5 - MT324
# PropVisualMode_Config = 5

# Признак поддержки внешнего реле
	PropMod_ExtRelay = no
:End
#
# End [28] Mod_CE_303_11

################################ [29] Mod_411_Ethernet ####
#
:Model 29, "Нева CT 411 Ethernet", Mod_411_Ethernet
        PropMod_VoltageNom = 220
        PropMod_VoltageMax = 250
        PropMod_PhaseCount = 3
        PropMod_LCDDigits = 8
		PropMod_ProfLoadUnit_ActE = "Вт"
		PropMod_ProfLoadUnit_ReaE = "Вар"
		PropMod_ProfLoadUnit_AppE = "ВА"
		PropMod_EthernetSupported = 1
	PropVisualMode_CurIndScreen = 1
# Поддержка пароля для модема
#	PropPswModemSup = yes
#	PropMod_ModemType = 1
:End
#
# End [29]

################################ [30] Mod_412_Ethernet ####
#
:Model 30, "Нева CT 412 Ethernet", Mod_412_Ethernet
        PropMod_VoltageNom = 220
        PropMod_VoltageMax = 250
        PropMod_PhaseCount = 3
        PropMod_LCDDigits = 8
		PropMod_ProfLoadUnit_ActE = "Вт"
		PropMod_ProfLoadUnit_ReaE = "Вар"
		PropMod_ProfLoadUnit_AppE = "ВА"
		PropMod_EthernetSupported = 1
	PropVisualMode_CurIndScreen = 1
# Поддержка пароля для модема
#	PropPswModemSup = yes
#	PropMod_ModemType = 1
:End
#
# End [30]

################################ [31] Mod_CE_303_10 ####
#
:Model 31, "Энергомера CE303v10", Mod_CE_303_10
        PropMod_VoltageNom = 220
        PropMod_VoltageMax = 250
        PropMod_PhaseCount = 3
        PropMod_LCDDigits = 8
# Поддержка пароля для модема
	PropPswModemSup = no
	PropMod_ModemType = 0
# Экран конфигурации
# Поддерживаемые значения:
# 5 - MT324
# PropVisualMode_Config = 5

# Признак поддержки внешнего реле
	PropMod_ExtRelay = no
:End
#
# End [31] Mod_CE_303_10

################################ [32] Mod_CE_303_12 ####
#
:Model 32, "Энергомера CE303v12", Mod_CE_303_12
        PropMod_VoltageNom = 220
        PropMod_VoltageMax = 250
        PropMod_PhaseCount = 3
        PropMod_LCDDigits = 8
# Поддержка пароля для модема
	PropPswModemSup = no
	PropMod_ModemType = 0
# Экран конфигурации
# Поддерживаемые значения:
# 5 - MT324
# PropVisualMode_Config = 5

# Признак поддержки внешнего реле
	PropMod_ExtRelay = no
:End
#
# End [32] Mod_CE_303_12

################################ [33] Mod_CE_201_23 ####
#
:Model 33, "Энергомера CE201v23", Mod_CE_201_23
        PropMod_VoltageNom = 220
        PropMod_VoltageMax = 250
        PropMod_PhaseCount = 1
        PropMod_LCDDigits = 8
# Поддержка пароля для модема
	PropPswModemSup = no
	PropMod_ModemType = 0
# Экран конфигурации
# Поддерживаемые значения:
# 5 - MT324
# PropVisualMode_Config = 5

# Признак поддержки внешнего реле
	PropMod_ExtRelay = no
:End
#
# End [33] Mod_CE_303_12

################################ [34] Neva 114 AS_2 ####
# Счётчик 114 AS идёт в трёх модификациях, поэтому добавлены модели 34 и 35
# Отличаются они поведением размыкателя (и его отсутствием), для этого используется
# свойство "модификация"
:Model 34, "Нева МТ 114 AS с реле", Mod_114_AS_2
        PropMod_VoltageNom = 220
        PropMod_VoltageMax = 250
        PropMod_PhaseCount = 1
        PropMod_LCDDigits = 8

# Поддержка пароля для модема
	PropPswModemSup = no
	PropMod_ModemType = 0

# модификация модели
	PropMod_ModelModification = 2
:End
#
# End [34] NEVA104 AS_2 ####

################################ [35] Neva 114 AS_3 ####
# Счётчик 114 AS идёт в трёх модификациях, поэтому добавлены модели 34 и 35
# Отличаются они поведением размыкателя (и его отсутствием), для этого используется
# свойство "модификация"
:Model 35, "Нева МТ 114 AS без реле", Mod_114_AS_3
        PropMod_VoltageNom = 220
        PropMod_VoltageMax = 250
        PropMod_PhaseCount = 1
        PropMod_LCDDigits = 8

# Поддержка пароля для модема
	PropPswModemSup = no
	PropMod_ModemType = 0

# модификация модели
	PropMod_ModelModification = 3
:End
#
# End [35] NEVA104 AS_3 ####

################################ [36] Энергомера 2хх ####
#Mod_CE_2xx
#
:Model 36, "Энергомера CE2хх", Mod_CE_2xx
        PropMod_VoltageNom = 220
        PropMod_VoltageMax = 250
        PropMod_PhaseCount = 1
        PropMod_LCDDigits = 8
# Поддержка пароля для модема
	PropPswModemSup = no
	PropMod_ModemType = 0
# Экран конфигурации
# Поддерживаемые значения:
# 5 - MT324
# PropVisualMode_Config = 5

# Признак поддержки внешнего реле
	PropMod_ExtRelay = no
:End
#
# End [36] Mod_CE_2xx

################################ [37] Энергомера 201v22 ####
#Mod_CE_201_22
#
:Model 37, "Энергомера CE201v22", Mod_CE_201_22
        PropMod_VoltageNom = 220
        PropMod_VoltageMax = 250
        PropMod_PhaseCount = 1
        PropMod_LCDDigits = 8
# Поддержка пароля для модема
	PropPswModemSup = no
	PropMod_ModemType = 0
# Экран конфигурации
# Поддерживаемые значения:
# 5 - MT324
# PropVisualMode_Config = 5

# Признак поддержки внешнего реле
	PropMod_ExtRelay = no
:End
#
# End [37] Mod_CE_201_22

################################ [38] Mod_CE_301_10 ####
#
:Model 38, "Энергомера CE301v10", Mod_CE_301_10
        PropMod_VoltageNom = 220
        PropMod_VoltageMax = 250
        PropMod_PhaseCount = 3
        PropMod_LCDDigits = 8
# Поддержка пароля для модема
	PropPswModemSup = no
	PropMod_ModemType = 0
# Экран конфигурации
# Поддерживаемые значения:
# 5 - MT324
# PropVisualMode_Config = 5

# Признак поддержки внешнего реле
	PropMod_ExtRelay = no
:End
#
# End [38] Mod_CE_301_10

################################ [39] Mod_CE_30xxxx ####
#
:Model 39, "Энергомера CE30xxxx", Mod_CE_30xxxx
        PropMod_VoltageNom = 220
        PropMod_VoltageMax = 250
        PropMod_PhaseCount = 3
        PropMod_LCDDigits = 8
# Поддержка пароля для модема
	PropPswModemSup = no
	PropMod_ModemType = 0
# Экран конфигурации
# Поддерживаемые значения:
# 5 - MT324
# PropVisualMode_Config = 5

# Признак поддержки внешнего реле
	PropMod_ExtRelay = no
:End
#
# End [39] Mod_CE_30xxxx

################################ [40] Mod_412_Ethernet_2 ####
#
# Видоизменена команда настройки Ethernet
:Model 40, "Нева CT 412 Ethernet", Mod_412_Ethernet_2
        PropMod_VoltageNom = 220
        PropMod_VoltageMax = 250
        PropMod_PhaseCount = 3
        PropMod_LCDDigits = 8
		PropMod_ProfLoadUnit_ActE = "Вт"
		PropMod_ProfLoadUnit_ReaE = "Вар"
		PropMod_ProfLoadUnit_AppE = "ВА"
		PropMod_EthernetSupported = 2
	PropVisualMode_CurIndScreen = 1
# Поддержка пароля для модема
#	PropPswModemSup = yes
#	PropMod_ModemType = 1
:End
#
# End [40]

################################ [41] Mod_411_Ethernet_2 ####
#
:Model 41, "Нева CT 411 Ethernet v2", Mod_411_Ethernet_2
        PropMod_VoltageNom = 220
        PropMod_VoltageMax = 250
        PropMod_PhaseCount = 3
        PropMod_LCDDigits = 8
		PropMod_ProfLoadUnit_ActE = "Вт"
		PropMod_ProfLoadUnit_ReaE = "Вар"
		PropMod_ProfLoadUnit_AppE = "ВА"
		PropMod_EthernetSupported = 2
	PropVisualMode_CurIndScreen = 1
# Поддержка пароля для модема
#	PropPswModemSup = yes
#	PropMod_ModemType = 1
:End
#
# End [41] 

################################ [42] Mod_324MF_R_NoDMP ####
:Model 42, "Нева МТ 324 AR (с реле без ДМП)", Mod_324MF_R_NoDMP
        PropMod_VoltageNom = 220
        PropMod_VoltageMax = 250
        PropMod_PhaseCount = 3
        PropMod_LCDDigits = 8
# Поддержка битов конфигурации Б1 для управления нагрузкой
	PropMod_SupRelayBit = no

# PropVisualMode_Config - Экран конфигурации
# Поддерживаемые значения:
# 4 - MT315
# 5 - MT324 AOS	 Без реактива
# 6 - MT324 AR   С реактивом
# 7 - MT324 AR_R С реактивом и реле
# 8 - MT324 AR_RM С реактивом, реле и модемом
	PropVisualMode_Config = 7
:End
# End [42]

# 
################################ [43] Энергомера 201v22 ####
#
:Model 43, "Энергомера CE102M", Mod_CE_1Mx
        PropMod_VoltageNom = 220
        PropMod_VoltageMax = 250
        PropMod_PhaseCount = 1
        PropMod_LCDDigits = 8
# Поддержка пароля для модема
	PropPswModemSup = no
	PropMod_ModemType = 0
# Экран конфигурации
# Поддерживаемые значения:
# 5 - MT324
# PropVisualMode_Config = 5

# Признак поддержки внешнего реле
	PropMod_ExtRelay = no
:End
#
# End [43] Mod_CE_1Mx

################################ [44] MT124AS_WF1 ####
#
:Model 44, "Нева МТ 124 AS WF (с реле)", Mod_124_AS_WF1
        PropMod_VoltageNom = 220
        PropMod_VoltageMax = 250
        PropMod_PhaseCount = 1
        PropMod_LCDDigits = 8
# Поддержка пароля для модема
	PropPswModemSup = no
	PropMod_ModemType = 0
:End
#
# End [44] MT124AS_WF1 ####

################################ [45] MT124AS_WF2 ####
#
:Model 45, "Нева МТ 124 AS WF (без реле)", Mod_124_AS_WF2
        PropMod_VoltageNom = 220
        PropMod_VoltageMax = 250
        PropMod_PhaseCount = 1
        PropMod_LCDDigits = 8
# Поддержка пароля для модема
	PropPswModemSup = no
	PropMod_ModemType = 0
:End
#
# End [45] MT124AS_WF2 ####

#----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ABB
# Набор для ABB
:Set 1, "ABB", SupSet_ABB
        PropMod_ErrorMode = 1
# Режимы работы по EMD
        PropSup_Calendar = 1
        PropSup_DateTime = 1
        PropSup_CurEnergy = 1
        PropSup_ElnetParams = 1
        PropSup_CurPower = 1
        PropSup_Sensors = 1
        PropSup_Ident = 1
        PropSup_Billing = 1
        PropSup_Config = 1
        PropSup_Ware = 1
        PropSup_HistEnergy = 1
        PropSup_HistMaxPwrAc = 1
        PropSup_LCDConfig = 1

# PropSup_EventJrn Настройка журналов событий 
# Доступные значения:
#	1 - ABB
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113
#	6 - ASO2
#	8 - MT313
#	9 - MT315
#	10 - MT324AS
#	11 - MT324MF
#	12 - MT314
#	13 - MT323
#	14 - MT324
#	15 - MT411
#	16 - MT412
        PropSup_EventJrn = 1

# PropSup_Profiles - Режим настройки прлофилей. Варианты:
#	1 - ABB
#	5 - MT113
#	4 - MT1 AR2S
#	12 - MT314
#	9 - MT315
#	3 - MT115
#	15 - MT411
#	10 - MT324AS
#	11 - MT324MF
        PropSup_Profiles = 1

# Модель. Имеется в виду информация о модели, которую можно получить из счетчика
# Доступные режимы:
# 1 - TP2_SupMode_ABB
# 7 - TP2_SupMode_StdOBIS 96.1.4.255 (возвращается строка)
        PropSup_Model = 1

# параметры для серийного номера
# PropSerialFormat - HEX/ASCII(DEC)
# PropSerialMaxLen - максимальная длина номера в символах
# PropSerialWriteMode - Режим записи: 0 - нет, 1 - один раз, 2 - многократно
        PropSup_Serial = 1
	PropSerialFormat = 0
	PropSerialMaxLen = 8
	PropSerialWriteMode = 2

        PropSup_Command = 1
	PropSup_CurMaxPU = 1

# PropSup_Status. Статус. Допустимые значения:
#	1 - ABB (нет статуса)
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113 (нет статуса)
#	6 - ASO2
#	9 - MT315
#	11 - MT324MF
#	15 - MT411
# 	
# 	PropSup_Status = ... Определение статуса устройства - не поддерживается 

#	PropSup_Interface = ... Настройка интерйесов - не поддерживается

#	PropSup_HistoryAll Режим поддержки истории:
#	1 - ABB
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113
#	6 - ASO2
#	9 - MT315
#	12 - MT314
#	15 - MT411
#	16 - MT412
#	PropSup_HistoryAll = ... Общий объект истории - не поддерживается

########################## PropSup_Limits ######################################
# 	Настройка лимитов. Возможные значения:
#	3 - Как в MT1.115
#	4 - Как в MT1.AR2S
#	9 - MT315
#	15 - Как в МТ411
#	PropSup_Limits =... Настройка лимитов - не поддерживается

#	PropSup_Service=... Сервисные функции не поддерживаются

        PropCLD_MaxSutras = 36
        PropCLD_MaxSwitshes = 8
        PropCLD_MaxTarzones = 12
        PropCLD_MaxSpecdays = 32
        PropCLD_IsSupDiffSRWD = no
        PropCLD_IsSupDiffSRHD = yes

        PropJRN_MaxLines_EA = 12
        PropJRN_MaxLines_MPA = 12
        PropJRN_MaxLines_MPRP = -1
        PropJRN_MaxLines_MPRN = -1

        PropPRF_Count = 1

# настройка параметра "Место установки"
	PropPlace_MaxLen = 16
	PropPlace_MinLen = 1
	PropPlace_PosEmpty = yes

# Параметры для сетевого адреса
	PropAddr_Type = 1
	PropAddr_MinLen = 0
	PropAddr_MaxLen = 252
	PropAddr_PosEmpty = yes

# Настройка параметров паролей
	PropPswReadSup = yes
	PropPswWriteSup = yes
	PropPswModemSup = no
	PropPswRWLen = 8
	PropPswModemLen = 0
	PropPswRWEmpty = yes
	PropPswModemEmpty = yes
	PropPswRWStrongLen = yes
	PropPswModemStrongLen = yes

# Поддержка реле нагрузки	PropSup_Relay = ... - не поддерживается
# Поодержка коррекции времени   PropSup_CorrTime = ... - не поддерживается

        :Array PropPRF_Array
                :Line
                        PropPRF_Name = "Активная мощность"
                        PropPRF_MaxRecs = 128
                        PropPRF_ValPerRec = 24
                        PropPRF_LDigits = 5
                        PropPRF_RDigits = 2
                        PropPRF_UnitName = "кВт"
                        PropPRF_Customize = no
                :End Line
        :End Array
        :LCD
                :Groups
                	1, "Энергетические параметры"
                	2, "Параметры сети и максимумы"
                	3, "Параметры времени и тарификации"
                	4, "Прочие параметры"
                :End Groups
                :Frames
                # Кадры дисплея:
                # Группа, Меню, Подменю, Название
                	1,1,1,"Активная энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
                        1,1,2,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
                        1,1,3,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                1,1,4,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                1,1,5,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
	                1,1,6,"Активная энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
	                1,1,7,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
	                1,1,8,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                1,1,9,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                1,1,10,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"

	                2,2,1,"Текущая активная мощность"
	                2,2,2,"Напряжение"
	                2,2,3,"Ток фазного провода"
	                2,2,4,"Частота сети"
	                2,2,5,"Фактор мощности"
	                2,2,6,"Максимальная усредненная мощность тек. месяца по тарифу 1"
	                2,2,7,"Максимальная усредненная мощность тек. месяца по тарифу 2"
	                2,2,8,"Максимальная усредненная мощность тек. месяца по тарифу 3"
	                2,2,9,"Максимальная усредненная мощность тек. месяца по тарифу 4"
	                2,2,10,"Максимальная усредненная мощность прошлого месяца по тарифу 1"
	                2,2,11,"Максимальная усредненная мощность прошлого месяца по тарифу 2"
                        2,2,12,"Максимальная усредненная мощность прошлого месяца по тарифу 3"
	                2,2,13,"Максимальная усредненная мощность прошлого месяца по тарифу 4"

                        3,3,1,"Дата"
	                3,3,2,"Время"
	                3,3,3,"Ручная коррекция"
	                3,3,4,"Автокоррекция и сезонное время"
	                3,3,5,"Параметры тарифной зоны 1"
	                3,3,6,"Параметры тарифной зоны 2"
	                3,3,7,"Параметры тарифной зоны 3"
	                3,3,8,"Параметры тарифной зоны 4"
	                3,3,9,"Параметры тарифной зоны 5"
	                3,3,10,"Параметры тарифной зоны 6"
	                3,3,11,"Параметры тарифной зоны 7"
	                3,3,12,"Параметры тарифной зоны 8"

	                4,1,11,"Коды ошибок"
	                4,1,12,"Напряжение батареи"
	                4,2,14,"Температура внутри корпуса счетчика"
                :End Frames
        :End LCD
:End Set

#----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ASO1
# Набор для ASO (версия 1)
:Set 2,	"AS O v1",                   SupSet_ASO_1
# Свойство необходимо на этапе установки сигнатуры
# 1 - ABB
# 2 - STD
# 3 - ASO
# Таблица ошибок ASO
        PropMod_ErrorMode = 3

# Не заменять пустой пароль нолями
        PropMod_BlankPswToZero = 0

# Модель. Имеется в виду информация о модели, которую можно получить из счетчика
# Доступные режимы:
# 1 - TP2_SupMode_ABB
# 7 - TP2_SupMode_StdOBIS 96.1.4.255 (возвращается строка)
        PropSup_Model = 7

# Серийный номер поддерживается в режиме 7 (OBIS Standrt)
# PropSerialFormat - 0 - HEX, 1 - ASCII(DEC)
# PropSerialMaxLen - максимальная длина номера в символах
# PropSerialWriteMode - Режим записи: 0 - нет, 1 - один раз, 2 - многократно
        PropSup_Serial = 7
	PropSerialFormat = 1
	PropSerialMaxLen = 8
	PropSerialWriteMode = 1

# Версия ПО поддерживается в режиме 6 (AS O 2)
        PropSup_Ware = 6 

# Идентификация. И адрес и месту установки поддерживается в режиме 7 (OBIS Standrt)
        PropSup_Ident = 7
# настройка параметра "Место установки"
	PropPlace_MaxLen = 16
	PropPlace_MinLen = 1
	PropPlace_PosEmpty = yes
# Параметры для сетевого адреса
	PropAddr_Type = 0
	PropAddr_MinLen = 8
	PropAddr_MaxLen = 8
	PropAddr_PosEmpty = yes
# Настройка параметров паролей
	PropPswReadSup = no
	PropPswWriteSup = yes
	PropPswModemSup = no
	PropPswRWLen = 8
	PropPswModemLen = 0
	PropPswRWEmpty = yes
	PropPswModemEmpty = yes
	PropPswRWStrongLen = no
	PropPswModemStrongLen = yes

# Дата и время - режим 2
        PropSup_DateTime = 2

# Календарь - Режим работы ASO1
        PropSup_Calendar = 2
        PropCLD_MaxSutras = 36
        PropCLD_MaxSwitshes = 48
        PropCLD_MaxTarzones = 36
        PropCLD_MaxSpecdays = 36
        PropCLD_IsSupDiffSRWD = yes
        PropCLD_IsSupDiffSRHD = yes
# Billing
# Не поддерживается

# Режим поддержки сенсоров - ASO1
# Доступные варианты поддержки:
#  1. TP2_SupMode_ABB - Режим ABB
#  2. TP2_SupMode_ASO1 - ASO
#  5. TP2_SupMode_MT113 - MT113
#  7. TP2_SupMode_StdOBIS - Стандартный режим
	PropSup_Sensors = 2

# Режим поддержки характеристик сети 
# Не поддерживается

# Режим поддержки текущих мощностей - класс TP2_EMD_CurPower
# Доступные режимы
#	1 - ABB 
#	2 - ASO1
#	6 - ASO2
#	3 - MT115
#	5 - MT113 (нет статуса)
#	12 - MT314
#	11 - MT324MF
#	9 - MT315
#	14 - MT324
#	10 - MT324_AS
#	15 - MT411
# ASO1: Свой режим
        PropSup_CurPower = 2

# Режим поддержки текущих максимумов мощности по ПУ 
# Не поддерживается PropSup_CurMaxPU

# Режима поддержки текущей энергии = 2 (ASO1)
        PropSup_CurEnergy = 2

# PropSup_Status. Статус. Допустимые значения:
#	1 - ABB (нет статуса)
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113 (нет статуса)
#	6 - ASO2
#	9 - MT315
#	11 - MT324MF
#	15 - MT411
# 	
	PropSup_Status = 2

# Конфигурация (ASO1)
        PropSup_Config = 2

# Настройка интерфейсов - ASO2
	PropSup_Interface = 6


#	PropSup_HistoryAll Режим поддержки истории:
#	1 - ABB
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113
#	6 - ASO2
#	9 - MT315
#	12 - MT314
#	15 - MT411
#	16 - MT412
# Настройка исторических данных - режим ASO1
	PropSup_HistoryAll = 2

########################## PropSup_Limits ######################################
# 	Настройка лимитов. Возможные значения:
#	3 - Как в MT1.115
#	4 - Как в MT1.AR2S
#	9 - MT315
#	15 - Как в МТ411
#	PropSup_Limits =... Настройка лимитов - не поддерживается

# Командный режим - ASO1
        PropSup_Command = 2

# Сервисные функци - ASO1
	PropSup_Service = 2

# Режим поддержки конфигурации LCD - ASO1
        PropSup_LCDConfig = 2

        :LCD
                :Groups
                	1, "Энергия нарастающим итогом"
                	2, "Прочее"
                :End Groups
                :Frames
                # Кадры дисплея:
                # Группа, Меню, Подменю, Название
                	1,0,1,"Активная энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
                        1,0,2,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
                        1,0,3,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                1,0,4,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                1,0,5,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
	                1,0,6,"Активная энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
	                1,0,7,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
	                1,0,8,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                1,0,9,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                1,0,10,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"

	                2,0,11,"Время"
	                2,0,12,"Дата"
	                2,0,13,"Текущая активная мощность"
	                2,0,14,"Напряжение внутренней батареи"
	                2,0,15,"Темепература внутри корпуса"
	                2,0,16,"Ошибки"
	                2,0,17,"Версия ПО"
                :End Frames
        :End LCD

# Поддержка реле нагрузки	PropSup_Relay = ... - не поддерживается

# PropSup_EventJrn Настройка журналов событий 
# Доступные значения:
#	1 - ABB
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113
#	6 - ASO2
#	8 - MT313
#	9 - MT315
#	10 - MT314AS
#	11 - MT324MF
#	12 - MT314
#	13 - MT323
#	14 - MT324
#	15 - MT411
#	16 - MT412
        PropSup_EventJrn = 2

# Поодержка коррекции времени ASO1  
	PropSup_CorrTime = 2

:End Set

#----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ASO2
# Набор для ASO (версия 2)
:Set 3,	"AS O v2",                   SupSet_ASO_2
# Свойство необходимо на этапе установки сигнатуры
# 1 - ABB
# 2 - STD
# 3 - ASO
# Таблица ошибок ASO
        PropMod_ErrorMode = 3
# Не заменять пустой пароль нолями
        PropMod_BlankPswToZero = 0

# Модель. Имеется в виду информация о модели, которую можно получить из счетчика
# Доступные режимы:
# 1 - TP2_SupMode_ABB
# 7 - TP2_SupMode_StdOBIS 96.1.4.255 (возвращается строка)
        PropSup_Model = 7

# Серийный номер поддерживается в режиме 7 (OBIS Standrt)
# PropSerialFormat - 0 - HEX, 1 - ASCII(DEC)
# PropSerialMaxLen - максимальная длина номера в символах
# PropSerialWriteMode - Режим записи: 0 - нет, 1 - один раз, 2 - многократно
        PropSup_Serial = 7
	PropSerialFormat = 1
	PropSerialMaxLen = 8
	PropSerialWriteMode = 1

# Версия ПО поддерживается в режиме 6 (AS O 2)
        PropSup_Ware = 6 

# Идентификация. И адрес и месту установки поддерживается в режиме 7 (OBIS Standrt)
        PropSup_Ident = 7
# настройка параметра "Место установки"
	PropPlace_MaxLen = 16
	PropPlace_MinLen = 1
	PropPlace_PosEmpty = yes
# Параметры для сетевого адреса
	PropAddr_Type = 0
	PropAddr_MinLen = 8
	PropAddr_MaxLen = 8
	PropAddr_PosEmpty = yes
# Настройка параметров паролей
	PropPswReadSup = no
	PropPswWriteSup = yes
	PropPswModemSup = no
	PropPswRWLen = 8
	PropPswModemLen = 0
	PropPswRWEmpty = yes
	PropPswModemEmpty = yes
	PropPswRWStrongLen = no
	PropPswModemStrongLen = yes

# Дата и время - режим 2
        PropSup_DateTime = 2
# Календарь - Режим работы ASO1
        PropSup_Calendar = 2
        PropCLD_MaxSutras = 36
        PropCLD_MaxSwitshes = 48
        PropCLD_MaxTarzones = 36
        PropCLD_MaxSpecdays = 36
        PropCLD_IsSupDiffSRWD = yes
        PropCLD_IsSupDiffSRHD = yes
# Billing
# Не поддерживается

# Режим поддержки сенсоров - ASO1
# Доступные варианты поддержки:
#  1. TP2_SupMode_ABB - Режим ABB
#  2. TP2_SupMode_ASO1 - ASO
#  5. TP2_SupMode_MT113 - MT113
#  7. TP2_SupMode_StdOBIS - Стандартный режим
	PropSup_Sensors = 2

# Режим поддержки характеристик сети 
# Не поддерживается

# Режим поддержки текущих мощностей - класс TP2_EMD_CurPower
# Доступные режимы
#	1 - ABB 
#	2 - ASO1
#	6 - ASO2
#	3 - MT115
#	5 - MT113 (нет статуса)
#	12 - MT314
#	11 - MT324MF
#	9 - MT315
#	14 - MT324
#	10 - MT324_AS
#	15 - MT411
# ASO2: Аналогично ASO1
        PropSup_CurPower = 2

# Режим поддержки текущих максимумов мощности по ПУ 
# Не поддерживается PropSup_CurMaxPU

# Режима поддержки текущей энергии = 2 (ASO1)
        PropSup_CurEnergy = 2

# PropSup_Status. Статус. Допустимые значения:
#	1 - ABB (нет статуса)
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113 (нет статуса)
#	6 - ASO2
#	9 - MT315
#	11 - MT324MF
#	15 - MT411
# 	
	PropSup_Status = 6

# Конфигурация (ASO2)
        PropSup_Config = 6

# Настройка интерфейсов - ASO2
	PropSup_Interface = 6

#	PropSup_HistoryAll Режим поддержки истории:
#	1 - ABB
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113
#	6 - ASO2
#	9 - MT315
#	12 - MT314
#	15 - MT411
#	16 - MT412
# Настройка исторических данных - режим ASO1
	PropSup_HistoryAll = 2

########################## PropSup_Limits ######################################
# 	Настройка лимитов. Возможные значения:
#	3 - Как в MT1.115
#	4 - Как в MT1.AR2S
#	9 - MT315
#	15 - Как в МТ411
#	PropSup_Limits =... Настройка лимитов - не поддерживается

# Командный режим - ASO2
        PropSup_Command = 6

# Сервисные функци - ASO2
	PropSup_Service = 6

# Режим поддержки конфигурации LCD - ASO2
        PropSup_LCDConfig = 6
        :LCD
                :Groups
                	1, "Энергия нарастающим итогом"
                	2, "Прочее"
                :End Groups
                :Frames
                # Кадры дисплея:
                # Группа, Меню, Подменю, Название
                	1,0,1,"Активная энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
                        1,0,2,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
                        1,0,3,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                1,0,4,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                1,0,5,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
	                1,0,6,"Активная энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
	                1,0,7,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
	                1,0,8,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                1,0,9,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                1,0,10,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"

	                2,0,11,"Время"
	                2,0,12,"Дата"
	                2,0,13,"Текущая активная мощность"
	                2,0,14,"Напряжение внутренней батареи"
	                2,0,15,"Темепература внутри корпуса"
	                2,0,16,"Ошибки"
	                2,0,17,"Версия ПО"
                :End Frames
        :End LCD

# Поддержка реле нагрузки	PropSup_Relay = ... - не поддерживается

# PropSup_EventJrn Настройка журналов событий 
# Доступные значения:
#	1 - ABB
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113
#	6 - ASO2
#	8 - MT313
#	9 - MT315
#	10 - MT314AS
#	11 - MT324MF
#	12 - MT314
#	13 - MT323
#	14 - MT324
#	15 - MT411
#	16 - MT412
        PropSup_EventJrn = 6

# Поодержка коррекции времени ASO2
	PropSup_CorrTime = 6

:End Set

#----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 113 AS
# Набор для 113 AS
:Set 4,	"113 AS",                     SupSet_113_AS
# Свойство необходимо на этапе установки сигнатуры
# 1 - ABB
# 2 - STD
# 3 - ASO
# Таблица ошибок STD
        PropMod_ErrorMode = 2
# Заменять пустой пароль 8 нолями
        PropMod_BlankPswToZero = 8

# Модель. Имеется в виду информация о модели, которую можно получить из счетчика
# Доступные режимы:
# 1 - TP2_SupMode_ABB
# 7 - TP2_SupMode_StdOBIS 96.1.4.255 (возвращается строка)
        PropSup_Model = 7

# Серийный номер поддерживается в режиме 7 (OBIS Standrt)
# PropSerialFormat - 0 - HEX, 1 - ASCII(DEC)
# PropSerialMaxLen - максимальная длина номера в символах
# PropSerialWriteMode - Режим записи: 0 - нет, 1 - один раз, 2 - многократно
        PropSup_Serial = 7
	PropSerialFormat = 1
	PropSerialMaxLen = 8
	PropSerialWriteMode = 0

# Версия ПО не поддерживается

# Идентификация. И адрес и месту установки поддерживается в режиме 7 (OBIS Standrt)
        PropSup_Ident = 7
# настройка параметра "Место установки"
	PropPlace_MaxLen = 16
	PropPlace_MinLen = 16
	PropPlace_PosEmpty = yes
# Параметры для сетевого адреса
	PropAddr_Type = 0
	PropAddr_MinLen = 8
	PropAddr_MaxLen = 8
	PropAddr_PosEmpty = yes
# Настройка параметров паролей
	PropPswReadSup = yes
	PropPswWriteSup = yes
	PropPswModemSup = no
	PropPswRWLen = 8
	PropPswModemLen = 0
	PropPswRWEmpty = no
	PropPswModemEmpty = yes
	PropPswRWStrongLen = yes
	PropPswModemStrongLen = yes

# Дата и время - режим 5
        PropSup_DateTime = 5
# Календарь
        PropSup_Calendar = 5
        PropCLD_MaxSutras = 36
        PropCLD_MaxSwitshes = 8
        PropCLD_MaxTarzones = 12
        PropCLD_MaxSpecdays = 32
        PropCLD_IsSupDiffSRWD = no
        PropCLD_IsSupDiffSRHD = yes
# Billing - Режим 5
     	PropSup_Billing = 5

# Режим поддержки сенсоров - 113
# Доступные варианты поддержки:
#  1. TP2_SupMode_ABB - Режим ABB
#  2. TP2_SupMode_ASO1 - ASO
#  5. TP2_SupMode_MT113 - MT113
#  7. TP2_SupMode_StdOBIS - Стандартный режим
	PropSup_Sensors = 5

# Режим поддержки характеристик сети
        PropSup_ElnetParams = 5

# Режим поддержки текущих мощностей - класс TP2_EMD_CurPower
# Доступные режимы
#	1 - ABB 
#	2 - ASO1
#	6 - ASO2
#	3 - MT115
#	5 - MT113 (нет статуса)
#	12 - MT314
#	11 - MT324MF
#	9 - MT315
#	14 - MT324
#	10 - MT324_AS
#	15 - MT411
# 113AS: Аналогично 113
        PropSup_CurPower = 5

# Режим поддержки текущих максимумов мощности по ПУ (113)
	PropSup_CurMaxPU = 5

# Режима поддержки текущей энергии = 5 (113)
        PropSup_CurEnergy = 5

# PropSup_Status. Статус. Допустимые значения:
#	1 - ABB (нет статуса)
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113 (нет статуса)
#	6 - ASO2
#	9 - MT315
#	11 - MT324MF
#	15 - MT411
# 	
# Определение статуса устройства - не поддерживается (PropSup_Status)

# Конфигурация (113 AS)
        PropSup_Config = 5

#	PropSup_Interface = ... Настройка интерфейсов - не поддерживается

#	PropSup_HistoryAll Режим поддержки истории:
#	1 - ABB
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113
#	6 - ASO2
#	9 - MT315
#	12 - MT314
#	15 - MT411
#	16 - MT412
# Настройка исторических данных - режим 113
	PropSup_HistoryAll = 5

# PropSup_Profiles - Режим настройки профилей. Варианты:
#	1 - ABB
#	5 - MT113
#	4 - MT1 AR2S
#	12 - MT314
#	9 - MT315
#	3 - MT115
#	15 - MT411
#	10 - MT324AS
#	11 - MT324MF
# Поддержка профилей - режим 113
	PropSup_Profiles = 5

########################## PropSup_Limits ######################################
# 	Настройка лимитов. Возможные значения:
#	3 - Как в MT1.115
#	4 - Как в MT1.AR2S
#	9 - MT315
#	15 - Как в МТ411
#	PropSup_Limits =... Настройка лимитов - не поддерживается

# Командный режим - 113
        PropSup_Command = 5

# Сервисные функци - 113
	PropSup_Service = 5

# Режим поддержки конфигурации LCD - 113
        PropSup_LCDConfig = 5
        :LCD
                :Groups
                	1, "Энергетические параметры"
                	2, "Параметры сети и максимумы"
                	3, "Параметры времени и тарификации"
                	4, "Прочие параметры"
                :End Groups
                :Frames
                # Кадры дисплея:
                # Группа, Меню, Подменю, Название
                	1,1,1,"Активная энергия нарастающим итогом без учета тарифа", "АЭ.ТТ"
                        1,1,2,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 1", "АЭ.Т1"
                        1,1,3,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 2", "АЭ.Т2"
	                1,1,4,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 3", "АЭ.Т3"
	                1,1,5,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 4", "АЭ.Т4"
	                1,1,6,"Активная энергия за предыдущий месяц без учета тарифа", "АЭПМ.ТТ"
	                1,1,7,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 1", "АЭПМ.Т1"
	                1,1,8,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 2", "АЭПМ.Т2"
	                1,1,9,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 3", "АЭПМ.Т3"
	                1,1,10,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 4", "АЭПМ.Т4"

	                2,2,1,"Текущая активная мощность", "Акт.Мощн"
	                2,2,2,"Напряжение", "Напряжение"
	                2,2,3,"Ток фазного провода", "Ток"
	                2,2,4,"Частота сети", "Частота"
	                2,2,5,"Фактор мощности", "Cos Phi"
	                2,2,6,"Максимальная усредненная мощность тек. месяца по тарифу 1", "Pmax Т1"
	                2,2,7,"Максимальная усредненная мощность тек. месяца по тарифу 2", "Pmax Т2"
	                2,2,8,"Максимальная усредненная мощность тек. месяца по тарифу 3", "Pmax Т3"
	                2,2,9,"Максимальная усредненная мощность тек. месяца по тарифу 4", "Pmax Т4"
	                2,2,10,"Максимальная усредненная мощность прошлого месяца по тарифу 1", "PmaxПМ Т1"
	                2,2,11,"Максимальная усредненная мощность прошлого месяца по тарифу 2", "PmaxПМ Т2"
                        2,2,12,"Максимальная усредненная мощность прошлого месяца по тарифу 3", "PmaxПМ Т3"
	                2,2,13,"Максимальная усредненная мощность прошлого месяца по тарифу 4", "PmaxПМ Т4"

                        3,3,1,"Дата", "Дата"
	                3,3,2,"Время", "Время"
	                3,3,3,"Ручная коррекция", "РК"
	                3,3,4,"Автокоррекция и сезонное время", "АК/сез. время"
	                3,3,5,"Параметры тарифной зоны 1", "ПТЗ1"
	                3,3,6,"Параметры тарифной зоны 2", "ПТЗ2"
	                3,3,7,"Параметры тарифной зоны 3", "ПТЗ3"
	                3,3,8,"Параметры тарифной зоны 4", "ПТЗ4"
	                3,3,9,"Параметры тарифной зоны 5", "ПТЗ5"
	                3,3,10,"Параметры тарифной зоны 6", "ПТЗ6"
	                3,3,11,"Параметры тарифной зоны 7", "ПТЗ7"
	                3,3,12,"Параметры тарифной зоны 8", "ПТЗ8"

	                4,1,11,"Коды ошибок", "Ошибки"
	                4,1,12,"Напряжение батареи", "U батареи"
	                4,2,14,"Температура внутри корпуса счетчика", "ТЕМП"
                :End Frames
        :End LCD

# Поддержка реле нагрузки	PropSup_Relay = ... - не поддерживается

# PropSup_EventJrn Настройка журналов событий 
# Доступные значения:
#	1 - ABB
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113
#	6 - ASO2
#	8 - MT313
#	9 - MT315
#	10 - MT314AS
#	11 - MT324MF
#	12 - MT314
#	13 - MT323
#	14 - MT324
#	15 - MT411
#	16 - MT412
# Поддержка журналов - режим 113
        PropSup_EventJrn = 5

# Поддержка коррекции времени 
#	PropSup_CorrTime = 2

:End Set

#------------------------------------------------------------------------------------------------------- 114 AR2S
# Набор для 114 AR2S
:Set 5,	"114 AR2S",                   SupSet_114_AR2S
# Свойство необходимо на этапе установки сигнатуры
# 1 - ABB
# 2 - STD
# 3 - ASO
        PropMod_ErrorMode = 2
# Заменять пустой пароль 8 нолями
        PropMod_BlankPswToZero = 8

# Модель. Имеется в виду информация о модели, которую можно получить из счетчика
# Доступные режимы:
# 1 - TP2_SupMode_ABB
# 7 - TP2_SupMode_StdOBIS 96.1.4.255 (возвращается строка)
        PropSup_Model = 7

# Серийный номер поддерживается в режиме 7 (OBIS Standrt)
# PropSerialFormat - 0 - HEX, 1 - ASCII(DEC)
# PropSerialMaxLen - максимальная длина номера в символах
# PropSerialWriteMode - Режим записи: 0 - нет, 1 - один раз, 2 - многократно
        PropSup_Serial = 7
	PropSerialFormat = 1
	PropSerialMaxLen = 8
	PropSerialWriteMode = 1

# Версия ПО не поддерживается

# Идентификация. И адрес и месту установки поддерживается в режиме 7 (OBIS Standrt)
        PropSup_Ident = 7
# настройка параметра "Место установки"
	PropPlace_MaxLen = 16
	PropPlace_MinLen = 16
	PropPlace_PosEmpty = yes
# Параметры для сетевого адреса
	PropAddr_Type = 0
	PropAddr_MinLen = 8
	PropAddr_MaxLen = 8
	PropAddr_PosEmpty = yes
# Настройка параметров паролей
	PropPswReadSup = yes
	PropPswWriteSup = yes
	PropPswModemSup = yes
	PropPswRWLen = 8
	PropPswModemLen = 8
	PropPswRWEmpty = yes
	PropPswModemEmpty = yes
	PropPswRWStrongLen = yes
	PropPswModemStrongLen = yes

# Дата и время - режим 5 (113 - раздельно)
        PropSup_DateTime = 5

# Календарь - аналог 113
        PropSup_Calendar = 5
        PropCLD_MaxSutras = 36
        PropCLD_MaxSwitshes = 8
        PropCLD_MaxTarzones = 12
        PropCLD_MaxSpecdays = 32
        PropCLD_IsSupDiffSRWD = no
        PropCLD_IsSupDiffSRHD = yes

# Billing - Режим 7
     	PropSup_Billing = 7

# Режим поддержки сенсоров - STD
# Доступные варианты поддержки:
#  1. TP2_SupMode_ABB - Режим ABB
#  2. TP2_SupMode_ASO1 - ASO
#  5. TP2_SupMode_MT113 - MT113
#  7. TP2_SupMode_StdOBIS - Стандартный режим
	PropSup_Sensors = 7

# Режим поддержки характеристик сети 
# 17 - 114AR2S
        PropSup_ElnetParams = 17

# Режим поддержки текущих мощностей - класс TP2_EMD_CurPower
# Доступные режимы
#	1 - ABB 
#	2 - ASO1
#	6 - ASO2
#	3 - MT115
#	4 - MT1AR2S
#	5 - MT113 (нет статуса)
#	12 - MT314
#	11 - MT324MF
#	9 - MT315
#	14 - MT324
#	10 - MT324_AS
#	15 - MT411
# AR2S: Свой режим
        PropSup_CurPower = 4

# Режим поддержки текущих максимумов мощности по ПУ (AR2S)
	PropSup_CurMaxPU = 4

# Режима поддержки текущей энергии AR2S
        PropSup_CurEnergy = 4

# PropSup_Status. Статус. Допустимые значения:
#	1 - ABB (нет статуса)
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113 (нет статуса)
#	6 - ASO2
#	9 - MT315
#	11 - MT324MF
#	15 - MT411
# 	
	PropSup_Status = 4

# Конфигурация (AR2S)
        PropSup_Config = 4

# Настройка интерфейсов - AR2S
	PropSup_Interface = 4

#	PropSup_HistoryAll Режим поддержки истории:
#	1 - ABB
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113
#	6 - ASO2
#	9 - MT315
#	12 - MT314
#	15 - MT411
#	16 - MT412
# Настройка исторических данных - режим AR2S
	PropSup_HistoryAll = 4

# PropSup_Profiles - Режим настройки профилей. Варианты:
#	1 - ABB
#	5 - MT113
#	4 - MT1 AR2S
#	12 - MT314
#	9 - MT315
#	3 - MT115
#	15 - MT411
#	10 - MT324AS
#	11 - MT324MF
# Поддержка профилей - режим AR2S
	PropSup_Profiles = 4

########################## PropSup_Limits ######################################
# 	Настройка лимитов. Возможные значения:
#	3 - Как в MT1.115
#	4 - Как в MT1.AR2S
#	9 - MT315
#	15 - Как в МТ411
#
	PropSup_Limits = 4

# Настройка качества
	PropSup_Quality = 4

# Командный режим - AR2S
        PropSup_Command = 4

# Сервисные функци - AR2S
	PropSup_Service = 4

# Режим поддержки конфигурации LCD - 113
        PropSup_LCDConfig = 4

        :LCD
                :Groups
                	1, "Энергетические параметры текущие"
                	2, "Энергетические параметры предыдущий месяц"
                	3, "Параметры сети и максимумы"
                	4, "Параметры времени и тарификации"
                	5, "Тарификация и лимиты"
                	6, "Прочие параметры/настройки"
                :End Groups
                :Frames
                # Кадры дисплея:
                # Группа, Меню, Подменю, Название
                	1,1,1,"Активная энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
                        1,1,2,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
                        1,1,3,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                1,1,4,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                1,1,5,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
	                1,1,6,"Реактивная(+) энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
	                1,1,7,"Реактивная(+) энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
	                1,1,8,"Реактивная(+) энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                1,1,9,"Реактивная(+) энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                1,1,10,"Реактивная(+) энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
	                1,1,11,"Реактивная(-) энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
	                1,1,12,"Реактивная(-) энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
	                1,1,13,"Реактивная(-) энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                1,1,14,"Реактивная(-) энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                1,1,15,"Реактивная(-) энергия нарастающим итогом по тарифу 4"

                	2,2,1,"Активная энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
                        2,2,2,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
                        2,2,3,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                2,2,4,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                2,2,5,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"
	                2,2,6,"Реактивная(+) энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
	                2,2,7,"Реактивная(+) энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
	                2,2,8,"Реактивная(+) энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                2,2,9,"Реактивная(+) энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                2,2,10,"Реактивная(+) энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"
	                2,2,11,"Реактивная(-) энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
	                2,2,12,"Реактивная(-) энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
	                2,2,13,"Реактивная(-) энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                2,2,14,"Реактивная(-) энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                2,2,15,"Реактивная(-) энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"

	                3,3,1,"Активная мощность"
			3,3,2,"Реактивная мощность"
			3,3,3,"Полная мощность"
	                3,3,4,"Напряжение"
	                3,3,5,"Ток фазного провода"
	                3,3,6,"Ток нулевого провода"
	                3,3,7,"Частота сети"
	                3,3,8,"Коэффициент активной мощности"
	                3,3,9,"Максимальная усредненная мощность тек. месяца по тарифу 1"
	                3,3,10,"Максимальная усредненная мощность тек. месяца по тарифу 2"
	                3,3,11,"Максимальная усредненная мощность тек. месяца по тарифу 3"
	                3,3,12,"Максимальная усредненная мощность тек. месяца по тарифу 4"
	                3,3,13,"Максимальная усредненная мощность прошлого месяца по тарифу 1"
	                3,3,14,"Максимальная усредненная мощность прошлого месяца по тарифу 2"
                        3,3,15,"Максимальная усредненная мощность прошлого месяца по тарифу 3"
	                3,3,16,"Максимальная усредненная мощность прошлого месяца по тарифу 4"

			4,4,1,"Дата"
	                4,4,2,"Время"
	                4,4,3,"Ручная коррекция"
			4,5,1,"Автоматическая коррекция/сезонное время"
	                4,4,4,"Дата последнего отключения питания"
	                4,4,5,"Дата последнего программирования параметров"
	                4,4,6,"Дата последнего изменения даты/времени"
	                4,4,7,"Дата последнего снятия крышки клеммной колодки"
	                4,4,8,"Дата последнего воздействия магнитного поля"
	                4,4,9,"Дата последнего вскрытия корпуса"

	                5,5,2,"Время начала тарифной зоны 1"
	                5,5,3,"Время начала тарифной зоны 2"
	                5,5,4,"Время начала тарифной зоны 3"
	                5,5,5,"Время начала тарифной зоны 4"
	                5,5,6,"Время начала тарифной зоны 5"
	                5,5,7,"Время начала тарифной зоны 6"
	                5,5,8,"Время начала тарифной зоны 7"
	                5,5,9,"Время начала тарифной зоны 8"
	                5,5,10,"Максимальное допустимое напряжение"
	                5,5,12,"Минимальное допустимое напряжение"
	                5,5,14,"Лимит мощности"
	                5,5,15,"Время усреднения мощности"
	                5,5,11,"Время на октлючение реле при превышении напряжения сети"
	                5,5,13,"Время на отключение реле при понижении напряжения сети"

	                6,1,16,"Коды ошибок"
	                6,3,17,"Температура внутри корпуса счетчика"
	                6,3,18,"Напряжение батареи"
	                6,5,16,"Сетевой адрес"
	                6,5,17,"Параметры информационной сети 1"
	                6,5,18,"Параметры информационной сети 2"
	                6,5,19,"Параметры информационной сети 3"
                :End Frames
        :End LCD

# Поддержка реле нагрузки AR2S	
	PropSup_Relay = 4

# Поодержка коррекции времени AR2S  
#	PropSup_CorrTime = 4

# PropSup_EventJrn Настройка журналов событий 
# Доступные значения:
#	1 - ABB
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113
#	6 - ASO2
#	8 - MT313
#	9 - MT315
#	10 - MT314AS
#	11 - MT324MF
#	12 - MT314
#	13 - MT323
#	14 - MT324
#	15 - MT411
#	16 - MT412
# Поддержка журналов - режим AR2S
        PropSup_EventJrn = 4

:End Set

#----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 115
# Набор для 115
:Set 6,	"MT115",                      SupSet_115
# Свойство необходимо на этапе установки сигнатуры
# 1 - ABB
# 2 - STD
# 3 - ASO / 115
        PropMod_ErrorMode = 2

# Заменять пустой пароль 8 нолями
        PropMod_BlankPswToZero = 8

# Модель. Имеется в виду информация о модели, которую можно получить из счетчика
# Доступные режимы:
# 1 - TP2_SupMode_ABB
# 7 - TP2_SupMode_StdOBIS 96.1.4.255 (возвращается строка)
        PropSup_Model = 7

# Серийный номер поддерживается в режиме 7 (OBIS Standrt)
# PropSerialFormat - 0 - HEX, 1 - ASCII(DEC)
# PropSerialMaxLen - максимальная длина номера в символах
# PropSerialWriteMode - Режим записи: 0 - нет, 1 - один раз, 2 - многократно
        PropSup_Serial = 7
	PropSerialFormat = 1
	PropSerialMaxLen = 8
	PropSerialWriteMode = 0

# конфигурация: доступность бита master/slave
	PropCfgMasterSlave = yes

# Версия ПО не поддерживается

# Идентификация. И адрес и месту установки поддерживается в режиме 7 (OBIS Standrt)
        PropSup_Ident = 7
# настройка параметра "Место установки"
	PropPlace_MaxLen = 16
	PropPlace_MinLen = 16
	PropPlace_PosEmpty = yes
# Параметры для сетевого адреса
	PropAddr_Type = 0
	PropAddr_MinLen = 8
	PropAddr_MaxLen = 8
	PropAddr_PosEmpty = yes
# Настройка параметров паролей
	PropPswReadSup = yes
	PropPswWriteSup = yes
	PropPswModemSup = yes
	PropPswRWLen = 8
	PropPswModemLen = 8
	PropPswRWEmpty = yes
	PropPswModemEmpty = yes
	PropPswRWStrongLen = yes
	PropPswModemStrongLen = yes

# Дата и время - режим 3
        PropSup_DateTime = 3
# Календарь - Режим поддержки 3 (TP2_SupMode_MT115)
        PropSup_Calendar = 3
        PropCLD_MaxSutras = 36
        PropCLD_MaxSwitshes = 48
        PropCLD_MaxTarzones = 12
        PropCLD_MaxSpecdays = 32
        PropCLD_IsSupDiffSRWD = yes
        PropCLD_IsSupDiffSRHD = yes

# Billing - Режим 7
     	PropSup_Billing = 7

# Режим поддержки сенсоров - STD
# Доступные варианты поддержки:
#  1. TP2_SupMode_ABB - Режим ABB
#  2. TP2_SupMode_ASO1 - ASO
#  5. TP2_SupMode_MT113 - MT113
#  7. TP2_SupMode_StdOBIS - Стандартный режим
	PropSup_Sensors = 7

# Режим поддержки характеристик сети 115
        PropSup_ElnetParams = 3

# Режим поддержки текущих мощностей - класс TP2_EMD_CurPower
# Доступные режимы
#	1 - ABB 
#	2 - ASO1
#	6 - ASO2
#	3 - MT115
#	5 - MT113 (нет статуса)
#	12 - MT314
#	11 - MT324MF
#	9 - MT315
#	14 - MT324
#	10 - MT324_AS
#	15 - MT411
# 115: Свой режим
        PropSup_CurPower = 3

# Режим поддержки текущих максимумов мощности по ПУ (115)
	PropSup_CurMaxPU = 3

# Режима поддержки текущей энергии 115
        PropSup_CurEnergy = 3

# PropSup_Status. Статус. Допустимые значения:
#	1 - ABB (нет статуса)
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113 (нет статуса)
#	6 - ASO2
#	9 - MT315
#	11 - MT324MF
#	15 - MT411
# 	
	PropSup_Status = 3

# Конфигурация (115)
        PropSup_Config = 3

# Настройка интерфейсов - 115
	PropSup_Interface = 3

#	PropSup_HistoryAll Режим поддержки истории:
#	1 - ABB
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113
#	6 - ASO2
#	9 - MT315
#	12 - MT314
#	15 - MT411
#	16 - MT412
# Настройка исторических данных - режим 115
	PropSup_HistoryAll = 3

# PropSup_Profiles - Режим настройки профилей. Варианты:
#	1 - ABB
#	5 - MT113
#	4 - MT1 AR2S
#	12 - MT314
#	9 - MT315
#	3 - MT115
#	15 - MT411
#	10 - MT324AS
#	11 - MT324MF
# Поддержка профилей - режим 115
	PropSup_Profiles = 3

########################## PropSup_Limits ######################################
# 	Настройка лимитов. Возможные значения:
#	3 - Как в MT1.115
#	4 - Как в MT1.AR2S
#	9 - MT315
#	15 - Как в МТ411
#
	PropSup_Limits = 3

# Настройка качества
	PropSup_Quality = 3

# Командный режим - 115
        PropSup_Command = 3

# Сервисные функци - 115
	PropSup_Service = 3

# Режим поддержки конфигурации LCD - 115
        PropSup_LCDConfig = 3

# Режим поддержки конфигурации LCD - 115
        PropSup_LCDConfig = 3

        :LCD
                :Groups
                	1, "Активная энергия"
                	2, "Реактивная(+) энергия"
					3, "Реактивная(-) энергия"
                	4, "Максимумы активной мощности"
                	5, "Максимумы реактивной(+) мощности"
                	6, "Максимумы реактивной(-) мощности"
                	7, "Мощность и характеристики сети"
                	8, "Дата/время/события/тарификация"
					9, "Настройки/прочие данные"
                :End Groups
                :Frames
                # Кадры дисплея:
                # Группа, Меню, Подменю, Название
                	1,1,1,"Активная энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
                    1,1,2,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
                    1,1,3,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                1,1,4,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                1,1,5,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
                	1,1,6,"Активная энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
                    1,1,7,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
                    1,1,8,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                1,1,9,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                1,1,10,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"
                	
                	2,2,1,"Реактивная(+) энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
                    2,2,2,"Реактивная(+) энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
                    2,2,3,"Реактивная(+) энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                2,2,4,"Реактивная(+) энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                2,2,5,"Реактивная(+) энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
                	2,2,6,"Реактивная(+) энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
                    2,2,7,"Реактивная(+) энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
                    2,2,8,"Реактивная(+) энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                2,2,9,"Реактивная(+) энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                2,2,10,"Реактивная(+) энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"
   
                	3,3,1,"Реактивная(-) энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
                    3,3,2,"Реактивная(-) энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
                    3,3,3,"Реактивная(-) энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                3,3,4,"Реактивная(-) энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                3,3,5,"Реактивная(-) энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
                	3,3,6,"Реактивная(-) энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
                    3,3,7,"Реактивная(-) энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
                    3,3,8,"Реактивная(-) энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                3,3,9,"Реактивная(-) энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                3,3,10,"Реактивная(-) энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"

	                4,4,1,"Максимум активной мощности в текущем месяце по всем тарифам"
	                4,4,2,"Максимум активной мощности в текущем месяце по тарифу 1"
	                4,4,3,"Максимум активной мощности в текущем месяце по тарифу 2"
	                4,4,4,"Максимум активной мощности в текущем месяце по тарифу 3"
	                4,4,5,"Максимум активной мощности в текущем месяце по тарифу 4"
	                4,4,6,"Максимум активной мощности в прошлом месяце по всем тарифам"
	                4,4,7,"Максимум активной мощности в прошлом месяце по тарифу 1"
	                4,4,8,"Максимум активной мощности в прошлом месяце по тарифу 2"
	                4,4,9,"Максимум активной мощности в прошлом месяце по тарифу 3"
	                4,4,10,"Максимум активной мощности в прошлом месяце по тарифу 4"
	               
	                5,5,1,"Максимум реактивной(+) мощности в текущем месяце по всем тарифам"
	                5,5,2,"Максимум реактивной(+) мощности в текущем месяце по тарифу 1"
	                5,5,3,"Максимум реактивной(+) мощности в текущем месяце по тарифу 2"
	                5,5,4,"Максимум реактивной(+) мощности в текущем месяце по тарифу 3"
	                5,5,5,"Максимум реактивной(+) мощности в текущем месяце по тарифу 4"
	                5,5,6,"Максимум реактивной(+) мощности в прошлом месяце по всем тарифам"
	                5,5,7,"Максимум реактивной(+) мощности в прошлом месяце по тарифу 1"
	                5,5,8,"Максимум реактивной(+) мощности в прошлом месяце по тарифу 2"
	                5,5,9,"Максимум реактивной(+) мощности в прошлом месяце по тарифу 3"
	                5,5,10,"Максимум реактивной(+) мощности в прошлом месяце по тарифу 4"
	              
	                6,6,1,"Максимум реактивной(-) мощности в текущем месяце по всем тарифам"
	                6,6,2,"Максимум реактивной(-) мощности в текущем месяце по тарифу 1"
	                6,6,3,"Максимум реактивной(-) мощности в текущем месяце по тарифу 2"
	                6,6,4,"Максимум реактивной(-) мощности в текущем месяце по тарифу 3"
	                6,6,5,"Максимум реактивной(-) мощности в текущем месяце по тарифу 4"
	                6,6,6,"Максимум реактивной(-) мощности в прошлом месяце по всем тарифам"
	                6,6,7,"Максимум реактивной(-) мощности в прошлом месяце по тарифу 1"
	                6,6,8,"Максимум реактивной(-) мощности в прошлом месяце по тарифу 2"
	                6,6,9,"Максимум реактивной(-) мощности в прошлом месяце по тарифу 3"
	                6,6,10,"Максимум реактивной(-) мощности в прошлом месяце по тарифу 4"
	                
					7,7,1,"Активная мощность"
					7,7,2,"Реактивная мощность"
					7,7,3,"Полная мощность"
	                7,7,4,"Напряжение"
	                7,7,5,"Ток фазного провода"
	                7,7,6,"Ток нулевого провода"
	                7,7,7,"Частота сети"
	                7,7,8,"Коэффициент активной мощности"

					8,8,1,"Дата"
	                8,8,2,"Время"
	                8,8,3,"Ручная коррекция"
	                8,9,3,"Автоматическая коррекция/сезонное время"
	                8,8,4,"Дата последнего отключения питания"
	                8,8,5,"Дата последнего программирования параметров"
	                8,8,6,"Дата последнего изменения даты/времени"
	                8,8,7,"Дата последнего снятия крышки клеммной колодки"
	                8,8,8,"Дата последнего воздействия магнитного поля"
	                8,8,9,"Дата последнего вскрытия корпуса"
	                8,8,10,"Время начала тарифной зоны 1"
	                8,8,11,"Время начала тарифной зоны 2"
	                8,8,12,"Время начала тарифной зоны 3"
	                8,8,13,"Время начала тарифной зоны 4"
	                8,8,14,"Время начала тарифной зоны 5"
	                8,8,15,"Время начала тарифной зоны 6"
	                8,8,16,"Время начала тарифной зоны 7"
	                8,8,17,"Время начала тарифной зоны 8"

	                9,9,1,"Сетевой адрес 1 часть"
	                9,9,2,"Сетевой адрес 1 часть"
	                9,9,4,"Верхний порог напряжения"
					9,9,5,"Время усреднения для верхнего порога напряжения"
	                9,9,6,"Нижний порог напряжения"
					9,9,7,"Время усреднения для нижнего порога напряжения"
	                9,9,8,"Лимит мощности"
	                9,9,9,"Время усреднения мощности"
	                9,9,10,"Лимит энергии"
	                9,9,11,"Баланс энергии до превышения лимита"
	                9,9,12,"Скорость обмена по RS-485"
	                9,9,13,"Скорость обмена по порту модема"
					9,7,9,"Температура внутри корпуса счетчика"
	                9,7,10,"Напряжение батареи"
	                9,9,14,"Дополнительная информация 1"
	                9,9,15,"Дополнительная информация 2"
	                9,9,16,"Дополнительная информация 3"
                							
				:End Frames
        :End LCD

# Поддержка реле нагрузки AR2S	
	PropSup_Relay = 3

# Поодержка коррекции времени ASO1  
#	PropSup_CorrTime = 2

# PropSup_EventJrn Настройка журналов событий 
# Доступные значения:
#	1 - ABB
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113
#	6 - ASO2
#	8 - MT313
#	9 - MT315
#	10 - MT314AS
#	11 - MT324MF
#	12 - MT314
#	13 - MT323
#	14 - MT324
#	15 - MT411
#	16 - MT412
# Поддержка журналов - режим 115
        PropSup_EventJrn = 3

:End Set

#----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 323
# Набор для 323
:Set 7,	"MT323",                      SupSet_323

# Таблица ошибок
# Свойство необходимо на этапе установки сигнатуры, возможные значения:
# 1 - ABB
# 2 - STD
# 3 - ASO / 115
        PropMod_ErrorMode = 2

# Режим замены пустого пароля нолями
# Возможные значения:
# 0 - не заменять
# n - колчиество нолей
        PropMod_BlankPswToZero = 8

# Модель. Имеется в виду информация о модели, которую можно получить из счетчика
# Доступные режимы:
# 1 - TP2_SupMode_ABB
# 7 - TP2_SupMode_StdOBIS 96.1.4.255 (возвращается строка)
        PropSup_Model = 7

# Серийный номер поддерживается в режиме 7 (OBIS Standrt)
# PropSerialFormat - 0 - HEX, 1 - ASCII(DEC)
# PropSerialMaxLen - максимальная длина номера в символах
# PropSerialWriteMode - Режим записи: 0 - нет, 1 - один раз, 2 - многократно
        PropSup_Serial = 7
	PropSerialFormat = 1
	PropSerialMaxLen = 8
	PropSerialWriteMode = 0

# Версия ПО не поддерживается

# Идентификация. И адрес и месту установки поддерживается в режиме 9 (MT 315)
# Возможные значения - номер режима поддержки ABB/STD/MT315
        PropSup_Ident = 9

# настройка параметра "Место установки"
#	PropPlace_MaxLen  максимальная длина
#	PropPlace_MinLen  минимальная длина
#	PropPlace_PosEmpty возможно пустое
	PropPlace_MaxLen = 16
	PropPlace_MinLen = 16
	PropPlace_PosEmpty = yes

# Параметры для сетевого адреса
	PropAddr_Type = 0
	PropAddr_MinLen = 8
	PropAddr_MaxLen = 8
	PropAddr_PosEmpty = yes

# Настройка параметров паролей
	PropPswReadSup = yes
	PropPswWriteSup = yes
	PropPswModemSup = yes
	PropPswRWLen = 8
	PropPswModemLen = 8
	PropPswRWEmpty = yes
	PropPswModemEmpty = yes
	PropPswRWStrongLen = yes
	PropPswModemStrongLen = yes

# Дата и время - режим 5 (113)
# Дата и время получаются двумя раздельными командами
        PropSup_DateTime = 5

# Календарь - Режим поддержки 5 (113)
        PropSup_Calendar = 5
        PropCLD_MaxSutras = 36
        PropCLD_MaxSwitshes = 8
        PropCLD_MaxTarzones = 12
        PropCLD_MaxSpecdays = 32
        PropCLD_IsSupDiffSRWD = no
        PropCLD_IsSupDiffSRHD = yes

# Billing - Режим 7 (STD)
     	PropSup_Billing = 7

# Режим поддержки сенсоров
# Доступные варианты поддержки:
#  1. TP2_SupMode_ABB - Режим ABB
#  2. TP2_SupMode_ASO1 - ASO
#  5. TP2_SupMode_MT113 - MT113
#  7. TP2_SupMode_StdOBIS - Стандартный режим

	PropSup_Sensors = 7

# Режим поддержки характеристик сети - трехфазные параметры, режим 315
# Количество знаков после запятой берется автоматом при считывании параметра
	PropSup_ElnetParams = 9

# Режим поддержки текущих мощностей - класс TP2_EMD_CurPower
# Доступные режимы
#	1 - ABB 
#	2 - ASO1
#	6 - ASO2
#	3 - MT115
#	5 - MT113 (нет статуса)
#	12 - MT314
#	11 - MT324MF
#	9 - MT315
#	14 - MT324
#	10 - MT324_AS
#	15 - MT411
# 323: Аналогично 314
        PropSup_CurPower = 12

# Режим поддержки текущих максимумов мощности по ПУ (MT315)
	PropSup_CurMaxPU = 9

# Режима поддержки текущей энергии MT315
        PropSup_CurEnergy = 9

# PropSup_Status. Статус. Допустимые значения:
#	1 - ABB (нет статуса)
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113 (нет статуса)
#	6 - ASO2
#	8 - MT313
#	9 - MT315
#	11 - MT324MF
#	15 - MT411
# 	
# MT323 поддерживает статус аналогично МТ313
	PropSup_Status = 8

# Конфигурация (AR2S)
        PropSup_Config = 4

# Настройка интерфейсов - gjrf jnrk.xtyf
#	PropSup_Interface = 

#	PropSup_HistoryAll Режим поддержки истории:
#	1 - ABB
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113
#	6 - ASO2
#	9 - MT315
#	12 - MT314
#	15 - MT411
#	16 - MT412
# Настройка исторических данных - режим 315
	PropSup_HistoryAll = 12

# PropSup_Profiles - Режим настройки профилей. Варианты:
#	1 - ABB
#	5 - MT113
#	4 - MT1 AR2S
#	12 - MT314
#	9 - MT315
#	3 - MT115
#	15 - MT411
#	10 - MT324AS
#	11 - MT324MF
# Поддержка профилей - режим 314
	PropSup_Profiles = 12

########################## PropSup_Limits ######################################
# 	Настройка лимитов. Возможные значения:
#	3 - Как в MT1.115
#	4 - Как в MT1.AR2S
#	9 - MT315
#	15 - Как в МТ411
#
# MT323 не поддерживает установку лимитов
#	PropSup_Limits = -1

# Настройка качества
# MT323 не поддерживает качество энергии
#	PropSup_Quality = -1

# Командный режим - 115
        PropSup_Command = 3

# Сервисные функци - 115
	PropSup_Service = 3

# Режим поддержки конфигурации LCD - 115
        PropSup_LCDConfig = 3

        :LCD
                :Groups
                	1, "Энергия"
                	2, "Максимальные мощности"
                	3, "Параметры сети"
			4, "Установки и временные параметры"
                :End Groups
                :Frames
                # Кадры дисплея:
                # Группа, Меню, Подменю, Название
                	1,1,1,"Активная энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
                        1,1,2,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
                        1,1,3,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                1,1,4,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                1,1,5,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
			1,1,6,"Реактивная(+) энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
                        1,1,7,"Реактивная(+) энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
                        1,1,8,"Реактивная(+) энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                1,1,9,"Реактивная(+) энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                1,1,10,"Реактивная(+) энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
                	1,1,11,"Реактивная(-) энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
                        1,1,12,"Реактивная(-) энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
                        1,1,13,"Реактивная(-) энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                1,1,14,"Реактивная(-) энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                1,1,15,"Реактивная(-) энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
                	1,1,16,"Активная энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
                        1,1,17,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
                        1,1,18,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                1,1,19,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                1,1,20,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"
                	1,1,21,"Реактивная(+) энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
                        1,1,22,"Реактивная(+) энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
                        1,1,23,"Реактивная(+) энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                1,1,24,"Реактивная(+) энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                1,1,25,"Реактивная(+) энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"
                	1,1,26,"Реактивная(-) энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
                        1,1,27,"Реактивная(-) энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
                        1,1,28,"Реактивная(-) энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                1,1,29,"Реактивная(-) энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                1,1,30,"Реактивная(-) энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"
			1,1,31,"Энергия потерь в линиях нарастающим итогом всего, проведенная к R=10 Ом"
			1,1,32,"Энергия потерь по фазе 1 нарастающим итогом, проведенная к R=10 Ом"
			1,1,33,"Энергия потерь по фазе 2 нарастающим итогом, проведенная к R=10 Ом"
			1,1,34,"Энергия потерь по фазе 3 нарастающим итогом, проведенная к R=10 Ом"

	                2,2,1,"Максимум активной мощности в текущем месяце по всем тарифам"
	                2,2,2,"Максимум активной мощности в текущем месяце по тарифу 1"
	                2,2,3,"Максимум активной мощности в текущем месяце по тарифу 2"
	                2,2,4,"Максимум активной мощности в текущем месяце по тарифу 3"
	                2,2,5,"Максимум активной мощности в текущем месяце по тарифу 4"
	                2,2,6,"Максимум активной мощности в прошлом месяце по всем тарифам"
	                2,2,7,"Максимум активной мощности в прошлом месяце по тарифу 1"
	                2,2,8,"Максимум активной мощности в прошлом месяце по тарифу 2"
	                2,2,9,"Максимум активной мощности в прошлом месяце по тарифу 3"
	                2,2,10,"Максимум активной мощности в прошлом месяце по тарифу 4"
			2,2,11,"Усредненные активные мощности в текущем интервале"
			2,2,12,"Усредненные активные мощности в предыдущем интервале"

			3,3,1,"Активная мощность суммарно"
			3,3,2,"Активная мощность по фазе 1"
			3,3,3,"Активная мощность по фазе 2"
			3,3,4,"Активная мощность по фазе 3"
			3,3,5,"Реактивная мощность L суммарно"
			3,3,6,"Реактивная мощность С суммарно"
			3,3,7,"Реактивная мощность по фазе 1"
			3,3,8,"Реактивная мощность по фазе 2"
			3,3,9,"Реактивная мощность по фазе 3"
	                3,3,10,"Напряжение фазы 1"
	                3,3,11,"Напряжение фазы 2"
	                3,3,12,"Напряжение фазы 3"
	                3,3,13,"Ток по фазе 1"
	                3,3,14,"Ток по фазе 2"
	                3,3,15,"Ток по фазе 3"
	                3,3,16,"Коэффициент активной мощности суммарно"
	                3,3,17,"Коэффициент активной мощности по фазе 1"
	                3,3,18,"Коэффициент активной мощности по фазе 2"
	                3,3,19,"Коэффициент активной мощности по фазе 3"
	                3,3,20,"Угол между векторами U1U2"
	                3,3,21,"Угол между векторами U2U3"
	                3,3,22,"Угол между векторами U3U1"
	                3,3,23,"Частота сети"

			4,4,1,"Дата"
	                4,4,2,"Время"
	                4,4,3,"Ручная коррекция"
	                4,4,4,"Автоматическая коррекция/сезонное время"
	                4,4,5,"Время начала тарифной зоны 1"
	                4,4,6,"Время начала тарифной зоны 2"
	                4,4,7,"Время начала тарифной зоны 3"
	                4,4,8,"Время начала тарифной зоны 4"
	                4,4,9,"Время начала тарифной зоны 5"
	                4,4,10,"Время начала тарифной зоны 6"
	                4,4,11,"Время начала тарифной зоны 7"
	                4,4,12,"Время начала тарифной зоны 8"
	                4,4,13,"Скорость оптического порта"
	                4,4,14,"Скорость интерфейса удаленного доступа"
	                4,4,15,"Код исполнения, версия"
                :End Frames
        :End LCD

# Поддержка реле нагрузки AR2S	
	PropSup_Relay = 3

# Поодержка коррекции времени ASO1  
#	PropSup_CorrTime = 2

# PropSup_EventJrn Настройка журналов событий 
# Доступные значения:
#	1 - ABB
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113
#	6 - ASO2
#	8 - MT313
#	9 - MT315
#	10 - MT314AS
#	11 - MT324MF
#	12 - MT314
#	13 - MT323
#	14 - MT324
#	15 - MT411
#	16 - MT412
# Поддержка журналов - режим 314
        PropSup_EventJrn = 12

:End Set
# Конец набора 323

#----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 315_4
# Набор для 315 4xxx
:Set 8,	"MT315_4",                      SupSet_315_4

# Таблица ошибок
# Свойство необходимо на этапе установки сигнатуры, возможные значения:
# 1 - ABB
# 2 - STD
# 3 - ASO / 115
        PropMod_ErrorMode = 2
# Режим замены пустого пароля нолями
# Возможные значения:
# 0 - не заменять
# n - колчиество нолей
        PropMod_BlankPswToZero = 8

# Модель. Имеется в виду информация о модели, которую можно получить из счетчика
# Доступные режимы:
# 1 - TP2_SupMode_ABB
# 7 - TP2_SupMode_StdOBIS 96.1.4.255 (возвращается строка)
        PropSup_Model = 7

# Серийный номер поддерживается в режиме 7 (OBIS Standrt)
# PropSerialFormat - 0 - HEX, 1 - ASCII(DEC)
# PropSerialMaxLen - максимальная длина номера в символах
# PropSerialWriteMode - Режим записи: 0 - нет, 1 - один раз, 2 - многократно
        PropSup_Serial = 7
	PropSerialFormat = 1
	PropSerialMaxLen = 8
	PropSerialWriteMode = 0

# Версия ПО не поддерживается

# Идентификация. И адрес и месту установки поддерживается в режиме 9 (MT 315)
# Возможные значения - номер режима поддержки ABB/STD/MT315
        PropSup_Ident = 9

# настройка параметра "Место установки"
#	PropPlace_MaxLen  максимальная длина
#	PropPlace_MinLen  минимальная длина
#	PropPlace_PosEmpty возможно пустое
	PropPlace_MaxLen = 16
	PropPlace_MinLen = 16
	PropPlace_PosEmpty = yes

# Параметры для сетевого адреса
	PropAddr_Type = 0
	PropAddr_MinLen = 8
	PropAddr_MaxLen = 8
	PropAddr_PosEmpty = yes

# Настройка параметров паролей
	PropPswReadSup = yes
	PropPswWriteSup = yes
	PropPswModemSup = yes
	PropPswRWLen = 8
	PropPswModemLen = 8
	PropPswRWEmpty = yes
	PropPswModemEmpty = yes
	PropPswRWStrongLen = yes
	PropPswModemStrongLen = yes

# Дата и время - режим 9 (МТ 315)
        PropSup_DateTime = 9

# Календарь - Режим поддержки 5 (113)
        PropSup_Calendar = 5
        PropCLD_MaxSutras = 36
        PropCLD_MaxSwitshes = 8
        PropCLD_MaxTarzones = 12
        PropCLD_MaxSpecdays = 32
        PropCLD_IsSupDiffSRWD = no
        PropCLD_IsSupDiffSRHD = yes

# Billing - Режим 7 (STD)
     	PropSup_Billing = 7

# Режим поддержки сенсоров - STD
# Доступные варианты поддержки:
#  1. TP2_SupMode_ABB - Режим ABB
#  2. TP2_SupMode_ASO1 - ASO
#  5. TP2_SupMode_MT113 - MT113
#  7. TP2_SupMode_StdOBIS - Стандартный режим
	PropSup_Sensors = 7

# Режим поддержки характеристик сети - трехфазные параметры, режим 315
# Количество знаков после запятой берется автоматом при считывании параметра
	PropSup_ElnetParams = 9

# Режим поддержки текущих мощностей - класс TP2_EMD_CurPower
# Доступные режимы
#	1 - ABB 
#	2 - ASO1
#	6 - ASO2
#	3 - MT115
#	5 - MT113 (нет статуса)
#	12 - MT314
#	11 - MT324MF
#	9 - MT315
#	14 - MT324
#	10 - MT324_AS
#	15 - MT411
# 315: Свой режим
        PropSup_CurPower = 9

# Режим поддержки текущих максимумов мощности по ПУ (MT315)
	PropSup_CurMaxPU = 9

# Режима поддержки текущей энергии MT315
        PropSup_CurEnergy = 9

# PropSup_Status. Статус. Допустимые значения:
#	1 - ABB (нет статуса)
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113 (нет статуса)
#	6 - ASO2
#	9 - MT315
#	11 - MT324MF
#	15 - MT411
# 	
	PropSup_Status = 9

# Конфигурация 
        PropSup_Config = 9

# Настройка интерфейсов
#	9 - MT315
	PropSup_Interface = 9

#	PropSup_HistoryAll Режим поддержки истории:
#	1 - ABB
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113
#	6 - ASO2
#	9 - MT315
#	12 - MT314
#	15 - MT411
#	16 - MT412
# Настройка исторических данных - режим 315
	PropSup_HistoryAll = 9

# PropSup_Profiles - Режим настройки профилей. Варианты:
#	1 - ABB
#	5 - MT113
#	4 - MT1 AR2S
#	12 - MT314
#	9 - MT315
#	3 - MT115
#	15 - MT411
#	10 - MT324AS
#	11 - MT324MF
# Поддержка профилей - режим 315
	PropSup_Profiles = 9

########################## PropSup_Limits ######################################
# 	Настройка лимитов. Возможные значения:
#	3 - Как в MT1.115
#	4 - Как в MT1.AR2S
#	9 - MT315
#	15 - Как в МТ411
#
	PropSup_Limits = 9

# Настройка качества
	PropSup_Quality = 4

# Командный режим
# 315 поддерживает свой набор команд
        PropSup_Command = 9

# Сервисные функци - 115
	PropSup_Service = 3

# Режим поддержки конфигурации LCD
# 315 использует свой режим 
        PropSup_LCDConfig = 9

        :LCD
                :Groups
                	1, "Энергия"
                	2, "Максимальные мощности"
                	3, "Параметры сети"
			4, "Временные параметры"
			5, "Установки и параметры сети"
                :End Groups
                :Frames
                # Кадры дисплея:
                # Группа, Меню, Подменю, Название
                	1,1,1,"Активная энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
                        1,1,2,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
                        1,1,3,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                1,1,4,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                1,1,5,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
			1,1,6,"Реактивная(+) энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
                        1,1,7,"Реактивная(+) энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
                        1,1,8,"Реактивная(+) энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                1,1,9,"Реактивная(+) энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                1,1,10,"Реактивная(+) энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
                	1,1,11,"Реактивная(-) энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
                        1,1,12,"Реактивная(-) энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
                        1,1,13,"Реактивная(-) энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                1,1,14,"Реактивная(-) энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                1,1,15,"Реактивная(-) энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
                	1,1,16,"Активная энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
                        1,1,17,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
                        1,1,18,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                1,1,19,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                1,1,20,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"
                	1,1,21,"Реактивная(+) энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
                        1,1,22,"Реактивная(+) энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
                        1,1,23,"Реактивная(+) энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                1,1,24,"Реактивная(+) энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                1,1,25,"Реактивная(+) энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"
                	1,1,26,"Реактивная(-) энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
                        1,1,27,"Реактивная(-) энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
                        1,1,28,"Реактивная(-) энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                1,1,29,"Реактивная(-) энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                1,1,30,"Реактивная(-) энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"
			1,1,31,"Энергия потерь в линиях нарастающим итогом всего, проведенная к R=10 Ом"
			1,1,32,"Энергия потерь по фазе 1 нарастающим итогом, проведенная к R=10 Ом"
			1,1,33,"Энергия потерь по фазе 2 нарастающим итогом, проведенная к R=10 Ом"
			1,1,34,"Энергия потерь по фазе 3 нарастающим итогом, проведенная к R=10 Ом"

	                2,2,1,"Максимум активной мощности в текущем месяце по всем тарифам"
	                2,2,2,"Максимум активной мощности в текущем месяце по тарифу 1"
	                2,2,3,"Максимум активной мощности в текущем месяце по тарифу 2"
	                2,2,4,"Максимум активной мощности в текущем месяце по тарифу 3"
	                2,2,5,"Максимум активной мощности в текущем месяце по тарифу 4"
	                2,2,6,"Максимум активной мощности в прошлом месяце по всем тарифам"
	                2,2,7,"Максимум активной мощности в прошлом месяце по тарифу 1"
	                2,2,8,"Максимум активной мощности в прошлом месяце по тарифу 2"
	                2,2,9,"Максимум активной мощности в прошлом месяце по тарифу 3"
	                2,2,10,"Максимум активной мощности в прошлом месяце по тарифу 4"
			2,2,11,"Усредненные активные мощности в текущем интервале"
			2,2,12,"Усредненные активные мощности в предыдущем интервале"

			3,3,1,"Активная мощность суммарно"
			3,3,2,"Активная мощность по фазе 1"
			3,3,3,"Активная мощность по фазе 2"
			3,3,4,"Активная мощность по фазе 3"
			3,3,5,"Реактивная мощность L суммарно"
			3,3,6,"Реактивная мощность С суммарно"
			3,3,7,"Реактивная мощность по фазе 1"
			3,3,8,"Реактивная мощность по фазе 2"
			3,3,9,"Реактивная мощность по фазе 3"
			3,3,10,"Полная мощность суммарно"
			3,3,11,"Полная мощность по фазе 1"
			3,3,12,"Полная мощность по фазе 2"
			3,3,13,"Полная мощность по фазе 3"
	                3,3,14,"Напряжение фазы 1"
	                3,3,15,"Напряжение фазы 2"
	                3,3,16,"Напряжение фазы 3"
	                3,3,17,"Ток по фазе 1"
	                3,3,18,"Ток по фазе 2"
	                3,3,19,"Ток по фазе 3"
	                3,3,20,"Коэффициент активной мощности суммарно"
	                3,3,21,"Коэффициент активной мощности по фазе 1"
	                3,3,22,"Коэффициент активной мощности по фазе 2"
	                3,3,23,"Коэффициент активной мощности по фазе 3"
	                3,3,24,"Угол между векторами U1U2"
	                3,3,25,"Угол между векторами U2U3"
	                3,3,26,"Угол между векторами U3U1"
	                3,3,27,"Частота сети"

			4,4,1,"Дата"
	                4,4,2,"Время"
	                4,4,3,"Ручная коррекция"
	                4,4,4,"Дата последнего отключения питания"
	                4,4,5,"Дата последнего отключения напряжения при наличии тока"
	                4,4,6,"Дата последнего программирования параметров"
	                4,4,7,"Дата последнего изменения даты и времени"
	                4,4,8,"Дата последнего снятия крышки клеммной колодки"
	                4,4,9,"Дата последнего воздействия магнитного поля"
	                4,4,10,"Дата последнего вскрытия корпуса"


	                5,5,1,"Автоматическая коррекция/сезонное время"
	                5,5,2,"Время начала тарифной зоны 1"
	                5,5,3,"Время начала тарифной зоны 2"
	                5,5,4,"Время начала тарифной зоны 3"
	                5,5,5,"Время начала тарифной зоны 4"
	                5,5,6,"Время начала тарифной зоны 5"
	                5,5,7,"Время начала тарифной зоны 6"
	                5,5,8,"Время начала тарифной зоны 7"
	                5,5,9,"Время начала тарифной зоны 8"
	                5,5,10,"Версия ПО"
	                5,5,11,"Максимальное допустимое напряжение сети"
	                5,5,12,"Время на отключение реле при превышении напряжения"
	                5,5,13,"Минимальное допустимое напряжение сети"
	                5,5,14,"Время на отключение реле при понижении напряжения"
	                5,5,15,"Лимит мощности"
	                5,5,16,"Время усреднения мощности"
	                5,5,17,"Коэффициент трансормации по току"
	                5,5,18,"Коэффициент трансормации по напряжению"
	                5,5,19,"Сетевой адрес"
	                5,5,20,"Параметры информационной среды 1"
	                5,5,21,"Параметры информационной среды 1"
	                5,5,22,"Параметры информационной среды 1"
			5,2,13,"Коды ошибок"
                :End Frames
        :End LCD

# Поддержка реле нагрузки AR2S	
	PropSup_Relay = 3

# Поодержка коррекции времени ASO1  
#	PropSup_CorrTime = 2

# PropSup_EventJrn Настройка журналов событий 
# Доступные значения:
#	1 - ABB
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113
#	6 - ASO2
#	8 - MT313
#	9 - MT315
#	10 - MT314AS
#	11 - MT324MF
#	12 - MT314
#	13 - MT323
#	14 - MT324
#	15 - MT411
#	16 - MT412
# Поддержка журналов - режим 315
        PropSup_EventJrn = 9

:End Set
# Конец набора 315_4

#----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 315_5
# Набор для 315
:Set 9,	"MT315_5",                      SupSet_315_5

# Таблица ошибок
# Свойство необходимо на этапе установки сигнатуры, возможные значения:
# 1 - ABB
# 2 - STD
# 3 - ASO / 115
        PropMod_ErrorMode = 2
# Режим замены пустого пароля нолями
# Возможные значения:
# 0 - не заменять
# n - колчиество нолей
        PropMod_BlankPswToZero = 8

# Модель. Имеется в виду информация о модели, которую можно получить из счетчика
# Доступные режимы:
# 1 - TP2_SupMode_ABB
# 7 - TP2_SupMode_StdOBIS 96.1.4.255 (возвращается строка)
        PropSup_Model = 7

# Серийный номер поддерживается в режиме 7 (OBIS Standrt)
# PropSerialFormat - 0 - HEX, 1 - ASCII(DEC)
# PropSerialMaxLen - максимальная длина номера в символах
# PropSerialWriteMode - Режим записи: 0 - нет, 1 - один раз, 2 - многократно
        PropSup_Serial = 7
	PropSerialFormat = 1
	PropSerialMaxLen = 8
	PropSerialWriteMode = 0

# Версия ПО не поддерживается

# Идентификация. И адрес и месту установки поддерживается в режиме 9 (MT 315)
# Возможные значения - номер режима поддержки ABB/STD/MT315
        PropSup_Ident = 9

# настройка параметра "Место установки"
#	PropPlace_MaxLen  максимальная длина
#	PropPlace_MinLen  минимальная длина
#	PropPlace_PosEmpty возможно пустое
	PropPlace_MaxLen = 16
	PropPlace_MinLen = 16
	PropPlace_PosEmpty = yes

# Параметры для сетевого адреса
	PropAddr_Type = 0
	PropAddr_MinLen = 8
	PropAddr_MaxLen = 8
	PropAddr_PosEmpty = yes

# Настройка параметров паролей
	PropPswReadSup = yes
	PropPswWriteSup = yes
	PropPswModemSup = yes
	PropPswRWLen = 8
	PropPswModemLen = 8
	PropPswRWEmpty = yes
	PropPswModemEmpty = yes
	PropPswRWStrongLen = yes
	PropPswModemStrongLen = yes

# Дата и время - режим 9 (МТ 315)
        PropSup_DateTime = 9

# Календарь - Режим поддержки 5 (113)
        PropSup_Calendar = 5
        PropCLD_MaxSutras = 36
        PropCLD_MaxSwitshes = 8
        PropCLD_MaxTarzones = 12
        PropCLD_MaxSpecdays = 32
        PropCLD_IsSupDiffSRWD = no
        PropCLD_IsSupDiffSRHD = yes

# Billing - Режим 7 (115)
     	PropSup_Billing = 15

# Режим поддержки сенсоров - STD
# Доступные варианты поддержки:
#  1. TP2_SupMode_ABB - Режим ABB
#  2. TP2_SupMode_ASO1 - ASO
#  5. TP2_SupMode_MT113 - MT113
#  7. TP2_SupMode_StdOBIS - Стандартный режим
	PropSup_Sensors = 7

# Режим поддержки характеристик сети - трехфазные параметры, режим 315
# Количество знаков после запятой берется автоматом при считывании параметра
	PropSup_ElnetParams = 9

# Режим поддержки текущих мощностей - класс TP2_EMD_CurPower
# Доступные режимы
#	1 - ABB 
#	2 - ASO1
#	6 - ASO2
#	3 - MT115
#	5 - MT113 (нет статуса)
#	12 - MT314
#	11 - MT324MF
#	9 - MT315
#	14 - MT324
#	10 - MT324_AS
#	15 - MT411
# 315_5: Режим 315
        PropSup_CurPower = 9

# Режим поддержки текущих максимумов мощности по ПУ (MT315)
	PropSup_CurMaxPU = 9

# Режима поддержки текущей энергии MT315
        PropSup_CurEnergy = 9

# PropSup_Status. Статус. Допустимые значения:
#	1 - ABB (нет статуса)
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113 (нет статуса)
#	6 - ASO2
#	9 - MT315
#	11 - MT324MF
#	15 - MT411
# 	
	PropSup_Status = 9

# Конфигурация 
        PropSup_Config = 9

# Настройка интерфейсов - MT315
	PropSup_Interface = 9

#	PropSup_HistoryAll Режим поддержки истории:
#	1 - ABB
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113
#	6 - ASO2
#	9 - MT315
#	12 - MT314
#	15 - MT411
#	16 - MT412
# Настройка исторических данных - режим 315
	PropSup_HistoryAll = 9

# PropSup_Profiles - Режим настройки профилей. Варианты:
#	1 - ABB
#	5 - MT113
#	4 - MT1 AR2S
#	12 - MT314
#	9 - MT315
#	3 - MT115
#	15 - MT411
#	10 - MT324AS
#	11 - MT324MF
# Поддержка профилей - режим 315
	PropSup_Profiles = 9

########################## PropSup_Limits ######################################
# 	Настройка лимитов. Возможные значения:
#	3 - Как в MT1.115
#	4 - Как в MT1.AR2S
#	9 - MT315
#	15 - Как в МТ411
#
	PropSup_Limits = 9

# Настройка качества
	PropSup_Quality = 4

# Командный режим
# 315 поддерживает свой набор команд
        PropSup_Command = 9

# Сервисные функци - 115
	PropSup_Service = 3

# Режим поддержки конфигурации LCD - 115
        PropSup_LCDConfig = 9

        :LCD
                :Groups
                	1, "Энергия"
                	2, "Максимальные мощности"
                	3, "Параметры сети"
			4, "Временные параметры"
			5, "Установки и параметры сети"
                :End Groups
                :Frames
                # Кадры дисплея:
                # Группа, Меню, Подменю, Название
                	1,1,1,"Активная энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
                        1,1,2,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
                        1,1,3,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                1,1,4,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                1,1,5,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
			1,1,6,"Реактивная(+) энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
                        1,1,7,"Реактивная(+) энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
                        1,1,8,"Реактивная(+) энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                1,1,9,"Реактивная(+) энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                1,1,10,"Реактивная(+) энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
                	1,1,11,"Реактивная(-) энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
                        1,1,12,"Реактивная(-) энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
                        1,1,13,"Реактивная(-) энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                1,1,14,"Реактивная(-) энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                1,1,15,"Реактивная(-) энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
                	1,1,16,"Активная энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
                        1,1,17,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
                        1,1,18,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                1,1,19,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                1,1,20,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"
                	1,1,21,"Реактивная(+) энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
                        1,1,22,"Реактивная(+) энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
                        1,1,23,"Реактивная(+) энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                1,1,24,"Реактивная(+) энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                1,1,25,"Реактивная(+) энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"
                	1,1,26,"Реактивная(-) энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
                        1,1,27,"Реактивная(-) энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
                        1,1,28,"Реактивная(-) энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                1,1,29,"Реактивная(-) энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                1,1,30,"Реактивная(-) энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"
			1,1,31,"Энергия потерь в линиях нарастающим итогом всего, проведенная к R=10 Ом"
			1,1,32,"Энергия потерь по фазе 1 нарастающим итогом, проведенная к R=10 Ом"
			1,1,33,"Энергия потерь по фазе 2 нарастающим итогом, проведенная к R=10 Ом"
			1,1,34,"Энергия потерь по фазе 3 нарастающим итогом, проведенная к R=10 Ом"

	                2,2,1,"Максимум активной мощности в текущем месяце по всем тарифам"
	                2,2,2,"Максимум активной мощности в текущем месяце по тарифу 1"
	                2,2,3,"Максимум активной мощности в текущем месяце по тарифу 2"
	                2,2,4,"Максимум активной мощности в текущем месяце по тарифу 3"
	                2,2,5,"Максимум активной мощности в текущем месяце по тарифу 4"
	                2,2,6,"Максимум активной мощности в прошлом месяце по всем тарифам"
	                2,2,7,"Максимум активной мощности в прошлом месяце по тарифу 1"
	                2,2,8,"Максимум активной мощности в прошлом месяце по тарифу 2"
	                2,2,9,"Максимум активной мощности в прошлом месяце по тарифу 3"
	                2,2,10,"Максимум активной мощности в прошлом месяце по тарифу 4"
			2,2,11,"Усредненные активные мощности в текущем интервале"
			2,2,12,"Усредненные активные мощности в предыдущем интервале"

			3,3,1,"Активная мощность суммарно"
			3,3,2,"Активная мощность по фазе 1"
			3,3,3,"Активная мощность по фазе 2"
			3,3,4,"Активная мощность по фазе 3"
			3,3,5,"Реактивная мощность L суммарно"
			3,3,6,"Реактивная мощность С суммарно"
			3,3,7,"Реактивная мощность по фазе 1"
			3,3,8,"Реактивная мощность по фазе 2"
			3,3,9,"Реактивная мощность по фазе 3"
			3,3,10,"Полная мощность суммарно"
			3,3,11,"Полная мощность по фазе 1"
			3,3,12,"Полная мощность по фазе 2"
			3,3,13,"Полная мощность по фазе 3"
	                3,3,14,"Напряжение фазы 1"
	                3,3,15,"Напряжение фазы 2"
	                3,3,16,"Напряжение фазы 3"
	                3,3,17,"Ток по фазе 1"
	                3,3,18,"Ток по фазе 2"
	                3,3,19,"Ток по фазе 3"
	                3,3,20,"Коэффициент активной мощности суммарно"
	                3,3,21,"Коэффициент активной мощности по фазе 1"
	                3,3,22,"Коэффициент активной мощности по фазе 2"
	                3,3,23,"Коэффициент активной мощности по фазе 3"
	                3,3,24,"Угол между векторами U1U2"
	                3,3,25,"Угол между векторами U2U3"
	                3,3,26,"Угол между векторами U3U1"
	                3,3,27,"Частота сети"

			4,4,1,"Дата"
	                4,4,2,"Время"
	                4,4,3,"Ручная коррекция"
	                4,4,4,"Дата последнего отключения питания"
	                4,4,5,"Дата последнего отключения напряжения при наличии тока"
	                4,4,6,"Дата последнего программирования параметров"
	                4,4,7,"Дата последнего изменения даты и времени"
	                4,4,8,"Дата последнего снятия крышки клеммной колодки"
	                4,4,9,"Дата последнего воздействия магнитного поля"
	                4,4,10,"Дата последнего вскрытия корпуса"


	                5,5,1,"Автоматическая коррекция/сезонное время"
	                5,5,2,"Время начала тарифной зоны 1"
	                5,5,3,"Время начала тарифной зоны 2"
	                5,5,4,"Время начала тарифной зоны 3"
	                5,5,5,"Время начала тарифной зоны 4"
	                5,5,6,"Время начала тарифной зоны 5"
	                5,5,7,"Время начала тарифной зоны 6"
	                5,5,8,"Время начала тарифной зоны 7"
	                5,5,9,"Время начала тарифной зоны 8"
	                5,5,10,"Версия ПО"
	                5,5,11,"Максимальное допустимое напряжение сети"
	                5,5,12,"Время на отключение реле при превышении напряжения"
	                5,5,13,"Минимальное допустимое напряжение сети"
	                5,5,14,"Время на отключение реле при понижении напряжения"
	                5,5,15,"Лимит мощности"
	                5,5,16,"Время усреднения мощности"
	                5,5,17,"Коэффициент трансормации по току"
	                5,5,18,"Коэффициент трансормации по напряжению"
	                5,5,19,"Сетевой адрес"
	                5,5,20,"Параметры информационной среды 1"
	                5,5,21,"Параметры информационной среды 1"
	                5,5,22,"Параметры информационной среды 1"
			5,2,13,"Коды ошибок"
                :End Frames
        :End LCD

# Поддержка реле нагрузки AR2S	
	PropSup_Relay = 3

# Поодержка коррекции времени ASO1  
#	PropSup_CorrTime = 2

# PropSup_EventJrn Настройка журналов событий 
# Доступные значения:
#	1 - ABB
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113
#	6 - ASO2
#	8 - MT313
#	9 - MT315
#	10 - MT314AS
#	11 - MT324MF
#	12 - MT314
#	13 - MT323
#	14 - MT324
#	15 - MT411
#	16 - MT412
# Поддержка журналов - режим 315
        PropSup_EventJrn = 9

:End Set
# Конец набора 315_5

#----------------------------------------------------------------------------------------------------------- SupSet_411
# Набор для 411
:Set 10,"MT411",                      SupSet_411

# ----------------  PropMod_ErrorMode 
# Таблица ошибок
# Свойство необходимо на этапе установки сигнатуры, возможные значения:
# 1 - ABB
# 2 - STD
# 3 - ASO / 115
        PropMod_ErrorMode = 2

# Режим замены пустого пароля нолями
# Возможные значения:
# 0 - не заменять
# n - колчиество нолей
        PropMod_BlankPswToZero = 8

# Модель. Имеется в виду информация о модели, которую можно получить из счетчика
# Доступные режимы:
# 1 - TP2_SupMode_ABB
# 7 - TP2_SupMode_StdOBIS 96.1.4.255 (возвращается строка)
        PropSup_Model = 7

# Серийный номер поддерживается в режиме 7 (OBIS Standrt)
# PropSerialFormat - 0 - HEX, 1 - ASCII(DEC)
# PropSerialMaxLen - максимальная длина номера в символах
# PropSerialWriteMode - Режим записи: 0 - нет, 1 - один раз, 2 - многократно
        PropSup_Serial = 7
	PropSerialFormat = 1
	PropSerialMaxLen = 8
	PropSerialWriteMode = 0

# Версия ПО не поддерживается

# конфигурация: доступность бита master/slave
	PropCfgMasterSlave = yes

# Идентификация. И адрес и месту установки поддерживается в режиме 9 (MT 315)
# Возможные значения - номер режима поддержки ABB/STD/MT315
        PropSup_Ident = 9

# настройка параметра "Место установки"
#	PropPlace_MaxLen  максимальная длина
#	PropPlace_MinLen  минимальная длина
#	PropPlace_PosEmpty возможно пустое
	PropPlace_MaxLen = 16
	PropPlace_MinLen = 16
	PropPlace_PosEmpty = yes

# Параметры для сетевого адреса
	PropAddr_Type = 0
	PropAddr_MinLen = 8
	PropAddr_MaxLen = 8
	PropAddr_PosEmpty = yes

# Настройка параметров паролей
	PropPswReadSup = yes
	PropPswWriteSup = yes
	PropPswModemSup = yes
	PropPswRWLen = 8
	PropPswModemLen = 8
	PropPswRWEmpty = yes
	PropPswModemEmpty = yes
	PropPswRWStrongLen = yes
	PropPswModemStrongLen = yes

# Дата и время - режим 3 (МТ 315)
        PropSup_DateTime = 3

# Календарь - Режим поддержки 3 (115)
        PropSup_Calendar = 3
        PropCLD_MaxSutras = 36
        PropCLD_MaxSwitshes = 8
        PropCLD_MaxTarzones = 12
        PropCLD_MaxSpecdays = 32
        PropCLD_IsSupDiffSRWD = yes
        PropCLD_IsSupDiffSRHD = yes

# Billing - Режим 15 (MT-411)
     	PropSup_Billing = 15

# Режим поддержки сенсоров - STD
# Доступные варианты поддержки:
#  1. TP2_SupMode_ABB - Режим ABB
#  2. TP2_SupMode_ASO1 - ASO
#  5. TP2_SupMode_MT113 - MT113
#  7. TP2_SupMode_StdOBIS - Стандартный режим
	PropSup_Sensors = 7

# Режим поддержки характеристик сети - трехфазные параметры, режим (MT411)
	PropSup_ElnetParams = 15

# Режим поддержки текущих мощностей - класс TP2_EMD_CurPower
# Доступные режимы
#	1 - ABB 
#	2 - ASO1
#	6 - ASO2
#	3 - MT115
#	5 - MT113 (нет статуса)
#	12 - MT314
#	11 - MT324MF
#	9 - MT315
#	14 - MT324
#	10 - MT324_AS
#	15 - MT411
# 411: Свой режим
        PropSup_CurPower = 15

# Режим поддержки текущих максимумов мощности по ПУ (MT411)
	PropSup_CurMaxPU = 15

# Режима поддержки текущей энергии (MT411)
        PropSup_CurEnergy = 15

# PropSup_Status. Статус. Допустимые значения:
#	1 - ABB (нет статуса)
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113 (нет статуса)
#	6 - ASO2
#	9 - MT315
#	11 - MT324MF
#	15 - MT411
# 	
	PropSup_Status = 15

# Конфигурация (115)
        PropSup_Config = 3

# Настройка интерфейсов - MT411
	PropSup_Interface = 15

#	PropSup_HistoryAll Режим поддержки истории:
#	1 - ABB
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113
#	6 - ASO2
#	9 - MT315
#	12 - MT314
#	15 - MT411
#	16 - MT412
# Настройка исторических данных - режим MT411
	PropSup_HistoryAll = 15

# PropSup_Profiles - Режим настройки профилей. Варианты:
#	1 - ABB
#	5 - MT113
#	4 - MT1 AR2S
#	12 - MT314
#	9 - MT315
#	3 - MT115
#	15 - MT411
#	10 - MT324AS
#	11 - MT324MF
	PropSup_Profiles = 15

########################## PropSup_Limits ######################################
# 	Настройка лимитов. Возможные значения:
#	3 - Как в MT1.115
#	4 - Как в MT1.AR2S
#	9 - MT315
#	15 - Как в МТ411
#
	PropSup_Limits = 15

# Настройка качества
	PropSup_Quality = 15

# Командный режим - 411
        PropSup_Command = 15

# Сервисные функци - 115
	PropSup_Service = 3

# Режим поддержки конфигурации LCD - MT411
        PropSup_LCDConfig = 15

        :LCD
                :Groups
                	1, "Активная энергия"
					2, "Активная энергия, импорт"
					3, "Активная энергия, экспорт"
                	4, "Реактивная энергия, импорт"
					5, "Реактивная энергия, экспорт"
					6, "Реактивная энергия, QI"
					7, "Реактивная энергия, QII"
					8, "Реактивная энергия, QIII"
					9, "Реактивная энергия, QIV"
				    10, "Параметры сети"
                    11, "Временные параметры/Последние события"
					12, "Настройки/прочие данные"
                :End Groups
                :Frames
                # Кадры дисплея:
                # Группа, Меню, Подменю, Название
                	1,1,1,"Активная энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
                    1,1,2,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
                    1,1,3,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                1,1,4,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                1,1,5,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
                	1,1,6,"Активная энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
                    1,1,7,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
                    1,1,8,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                1,1,9,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                1,1,10,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"
					
					2,2,1,"Активная (импорт) энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
                    2,2,2,"Активная (импорт) энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
                    2,2,3,"Активная (импорт) энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                2,2,4,"Активная (импорт) энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                2,2,5,"Активная (импорт) энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
                	2,2,6,"Активная (импорт) энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
                    2,2,7,"Активная (импорт) энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
                    2,2,8,"Активная (импорт) энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                2,2,9,"Активная (импорт) энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                2,2,10,"Активная (импорт) энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"
                	
					3,3,1,"Активная (экспорт) энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
                    3,3,2,"Активная (экспорт) энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
                    3,3,3,"Активная (экспорт) энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                3,3,4,"Активная (экспорт) энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                3,3,5,"Активная (экспорт) энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
                	3,3,6,"Активная (экспорт) энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
                    3,3,7,"Активная (экспорт) энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
                    3,3,8,"Активная (экспорт) энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                3,3,9,"Активная (экспорт) энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                3,3,10,"Активная (экспорт) энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"
					
                	4,4,1,"Реактивная (импорт) энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
                    4,4,2,"Реактивная (импорт) энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
                    4,4,3,"Реактивная (импорт) энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                4,4,4,"Реактивная (импорт) энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                4,4,5,"Реактивная (импорт) энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
                	4,4,6,"Реактивная (импорт) энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
                    4,4,7,"Реактивная (импорт) энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
                    4,4,8,"Реактивная (импорт) энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                4,4,9,"Реактивная (импорт) энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                4,4,10,"Реактивная (импорт) энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"
   
                	5,5,1,"Реактивная (экспорт) энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
                    5,5,2,"Реактивная (экспорт) энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
                    5,5,3,"Реактивная (экспорт) энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                5,5,4,"Реактивная (экспорт) энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                5,5,5,"Реактивная (экспорт) энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
                	5,5,6,"Реактивная (экспорт) энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
                    5,5,7,"Реактивная (экспорт) энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
                    5,5,8,"Реактивная (экспорт) энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                5,5,9,"Реактивная (экспорт) энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                5,5,10,"Реактивная (экспорт) энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"
					
					6,6,1,"Реактивная QI энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
                    6,6,2,"Реактивная QI энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
                    6,6,3,"Реактивная QI энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                6,6,4,"Реактивная QI энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                6,6,5,"Реактивная QI энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
                	6,6,6,"Реактивная QI энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
                    6,6,7,"Реактивная QI энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
                    6,6,8,"Реактивная QI энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                6,6,9,"Реактивная QI энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                6,6,10,"Реактивная QI энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"
					
					7,7,1,"Реактивная QII энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
                    7,7,2,"Реактивная QII энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
                    7,7,3,"Реактивная QII энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                7,7,4,"Реактивная QII энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                7,7,5,"Реактивная QII энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
                	7,7,6,"Реактивная QII энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
                    7,7,7,"Реактивная QII энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
                    7,7,8,"Реактивная QII энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                7,7,9,"Реактивная QII энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                7,7,10,"Реактивная QII энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"
					
					8,8,1,"Реактивная QIII энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
                    8,8,2,"Реактивная QIII энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
                    8,8,3,"Реактивная QIII энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                8,8,4,"Реактивная QIII энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                8,8,5,"Реактивная QIII энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
                	8,8,6,"Реактивная QIII энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
                    8,8,7,"Реактивная QIII энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
                    8,8,8,"Реактивная QIII энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                8,8,9,"Реактивная QIII энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                8,8,10,"Реактивная QIII энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"
					
					9,9,1,"Реактивная QIV энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
                    9,9,2,"Реактивная QIV энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
                    9,9,3,"Реактивная QIV энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                9,9,4,"Реактивная QIV энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                9,9,5,"Реактивная QIV энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
                	9,9,6,"Реактивная QIV энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
                    9,9,7,"Реактивная QIV энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
                    9,9,8,"Реактивная QIV энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                9,9,9,"Реактивная QIV энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                9,9,10,"Реактивная QIV энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"
					
					10,10,1,"Активная мощность"
					10,10,2,"Активная мощность по фазе 1"
					10,10,3,"Активная мощность по фазе 2"
					10,10,4,"Активная мощность по фазе 3"
					10,10,5,"Реактивная (+) мощность"
					10,10,6,"Реактивная (+) мощность по фазе 1"
					10,10,7,"Реактивная (+) мощность по фазе 2"
					10,10,8,"Реактивная (+) мощность по фазе 3"
					10,10,9,"Реактивная (-) мощность"
					10,10,10,"Реактивная (-) мощность по фазе 1"
					10,10,11,"Реактивная (-) мощность по фазе 2"
					10,10,12,"Реактивная (-) мощность по фазе 3"
					10,10,13,"Полная (+) мощность"
					10,10,14,"Полная (+) мощность по фазе 1"
					10,10,15,"Полная (+) мощность по фазе 2"
					10,10,16,"Полная (+) мощность по фазе 3"
					10,10,17,"Полная (-) мощность"
					10,10,18,"Полная (-) мощность по фазе 1"
					10,10,19,"Полная (-) мощность по фазе 2"
					10,10,20,"Полная (-) мощность по фазе 3"
					10,10,21,"Напряжение фазы 1"
					10,10,22,"Напряжение фазы 2"
					10,10,23,"Напряжение фазы 3"
	                10,10,24,"Ток по фазе 1"
					10,10,25,"Ток по фазе 2"
					10,10,26,"Ток по фазе 3"
					10,10,27,"Коэффициент активной мощности"
					10,10,28,"Коэффициент активной мощности по фазе 1"
					10,10,29,"Коэффициент активной мощности по фазе 2"
					10,10,30,"Коэффициент активной мощности по фазе 3"
					10,10,31,"Угол между векторами напряжений фаз 1 и 2, в градусах"
					10,10,32,"Угол между векторами напряжений фаз 2 и 3, в градусах"
					10,10,33,"Угол между векторами напряжений фаз 1 и 3, в градусах"
					10,10,34,"Угол между векторами тока и напряжения по фазе 1, в градусах"
					10,10,35,"Угол между векторами тока и напряжения по фазе 2, в градусах"
					10,10,36,"Угол между векторами тока и напряжения по фазе 3, в градусах"
					10,10,37,"Частота сети"
					
					
					11,11,1,"Дата"
	                11,11,2,"Время"
	                11,11,3,"Ручная коррекция"
	                11,12,2,"Автоматическая коррекция/сезонное время"
	                11,11,4,"Дата последнего отключения питания"
					11,11,5,"Дата последнего пропадания питания по фазе при наличии тока"
	                11,11,6,"Дата последнего программирования параметров"
	                11,11,7,"Дата последнего изменения даты/времени"
	                11,11,8,"Дата последнего снятия крышки клеммной колодки"
	                11,11,9,"Дата последнего воздействия магнитного поля"
	                11,11,10,"Дата последнего вскрытия корпуса"
	                11,11,11,"Время начала тарифной зоны 1"
	                11,11,12,"Время начала тарифной зоны 2"
	                11,11,13,"Время начала тарифной зоны 3"
	                11,11,14,"Время начала тарифной зоны 4"
	                11,11,15,"Время начала тарифной зоны 5"
	                11,11,16,"Время начала тарифной зоны 6"
	                11,11,17,"Время начала тарифной зоны 7"
	                11,11,18,"Время начала тарифной зоны 8"

	                12,12,1,"Сетевой адрес"
	                12,12,3,"Верхний порог напряжения"
					12,12,4,"Время усреднения для верхнего порога напряжения"
					12,12,5,"Нижний порог напряжения"
					12,12,6,"Время усреднения для нижнего порога напряжения"
	                12,12,7,"Лимит мощности"
	                12,12,8,"Время усреднения мощности"
					12,12,9,"Лимит энергии"
	                12,12,10,"Баланс энергии до превышения лимита"
					12,12,11,"Коэффициент трансформации по току"               
	                12,12,12,"Коэффициент трансформации по напряжению"
					12,12,13,"Скорость обмена по RS-485"
	                12,12,14,"Скорость обмена по порту модема"
					12,12,15,"Статус ошибок"
	                12,10,38,"Температура в корпусе счетчика, в градусах Цельсия"
					12,10,39,"напряжение батареи, в В"
	                12,12,16,"Дополнительная информация 1"
	                12,12,17,"Дополнительная информация 2"
	                12,12,18,"Дополнительная информация 3"

				:End Frames
        :End LCD

# Поддержка реле нагрузки 115
	PropSup_Relay = 3

# Поодержка коррекции времени 115
	PropSup_CorrTime = 3

# PropSup_EventJrn Настройка журналов событий 
# Доступные значения:
#	1 - ABB
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113
#	6 - ASO2
#	8 - MT313
#	9 - MT315
#	10 - MT314AS
#	11 - MT324MF
#	12 - MT314
#	13 - MT323
#	14 - MT324
#	15 - MT411
#	16 - MT412
# Поддержка журналов - режим 411
        PropSup_EventJrn = 15

# Дополнительный экран настройки портов
# 0 - нет
# 1 - 5 портов (СТ4ххх)
	PropVisualMode_ExtPorts = 1

:End Set
# Конец набора SupSet_411

#----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 314
# Набор для 314
:Set 11, "MT314",                      SupSet_314

# Таблица ошибок
# Свойство необходимо на этапе установки сигнатуры, возможные значения:
# 1 - ABB
# 2 - STD
# 3 - ASO / 115
        PropMod_ErrorMode = 2

# Режим замены пустого пароля нолями
# Возможные значения:
# 0 - не заменять
# n - колчиество нолей
        PropMod_BlankPswToZero = 8

# Модель. Имеется в виду информация о модели, которую можно получить из счетчика
# Доступные режимы:
# 1 - TP2_SupMode_ABB
# 7 - TP2_SupMode_StdOBIS 96.1.4.255 (возвращается строка)
        PropSup_Model = 7

# Серийный номер поддерживается в режиме 7 (OBIS Standrt)
# PropSerialFormat - 0 - HEX, 1 - ASCII(DEC)
# PropSerialMaxLen - максимальная длина номера в символах
# PropSerialWriteMode - Режим записи: 0 - нет, 1 - один раз, 2 - многократно
        PropSup_Serial = 7
	PropSerialFormat = 1
	PropSerialMaxLen = 8
	PropSerialWriteMode = 0

# Версия ПО не поддерживается

# Идентификация. Режим 12 (MT 314)
        PropSup_Ident = 12

# настройка параметра "Место установки"
#	PropPlace_MaxLen  максимальная длина
#	PropPlace_MinLen  минимальная длина
#	PropPlace_PosEmpty возможно пустое
	PropPlace_MaxLen = 16
	PropPlace_MinLen = 16
	PropPlace_PosEmpty = yes

# Параметры для сетевого адреса
	PropAddr_Type = 0
	PropAddr_MinLen = 8
	PropAddr_MaxLen = 8
	PropAddr_PosEmpty = yes

# Настройка параметров паролей
	PropPswReadSup = yes
	PropPswWriteSup = yes
	PropPswModemSup = no
	PropPswRWLen = 8
	PropPswModemLen = 8
	PropPswRWEmpty = yes
	PropPswModemEmpty = yes
	PropPswRWStrongLen = yes
	PropPswModemStrongLen = yes

# Дата и время - режим 5 (113)
# Дата и время получаются двумя раздельными командами
        PropSup_DateTime = 5

# Календарь - Режим поддержки 5 (113)
        PropSup_Calendar = 5
        PropCLD_MaxSutras = 36
        PropCLD_MaxSwitshes = 8
        PropCLD_MaxTarzones = 12
        PropCLD_MaxSpecdays = 32
        PropCLD_IsSupDiffSRWD = no
        PropCLD_IsSupDiffSRHD = yes

# Billing - Режим 7 (STD)
     	PropSup_Billing = 7

# Режим поддержки сенсоров - STD
# Доступные варианты поддержки:
#  1. TP2_SupMode_ABB - Режим ABB
#  2. TP2_SupMode_ASO1 - ASO
#  5. TP2_SupMode_MT113 - MT113
#  7. TP2_SupMode_StdOBIS - Стандартный режим
	PropSup_Sensors = 7

# Режим поддержки характеристик сети - трехфазные параметры, режим 314
	PropSup_ElnetParams = 12

# Режим поддержки текущих мощностей - класс TP2_EMD_CurPower
# Доступные режимы
#	1 - ABB 
#	2 - ASO1
#	6 - ASO2
#	3 - MT115
#	5 - MT113 
#	12 - MT314
#	11 - MT324MF
#	9 - MT315
#	14 - MT324
#	10 - MT324_AS
#	15 - MT411
# 314: Свой режим
        PropSup_CurPower = 12

# Режим поддержки текущих максимумов мощности по ПУ (MT315)
	PropSup_CurMaxPU = 9

# Режима поддержки текущей энергии MT315
        PropSup_CurEnergy = 9

# PropSup_Status. Статус. Допустимые значения:
#	1 - ABB (нет статуса)
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113 (нет статуса)
#	6 - ASO2
#	9 - MT315
#	11 - MT324MF
#	15 - MT411
# 	
	PropSup_Status = 9

# Конфигурация (314)
        PropSup_Config = 12

# Настройка интерфейсов - пока отключена
#	PropSup_Interface = 

#	PropSup_HistoryAll Режим поддержки истории:
#	1 - ABB
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113
#	6 - ASO2
#	9 - MT315
#	12 - MT314
#	15 - MT411
#	16 - MT412
# Настройка исторических данных - режим 314
	PropSup_HistoryAll = 12

# PropSup_Profiles - Режим настройки профилей. Варианты:
#	1 - ABB
#	5 - MT113
#	4 - MT1 AR2S
#	12 - MT314
#	9 - MT315
#	3 - MT115
#	15 - MT411
#	10 - MT324AS
#	11 - MT324MF
# Поддержка профилей - режим 314
	PropSup_Profiles = 12

########################## PropSup_Limits ######################################
# 	Настройка лимитов. Возможные значения:
#	3 - Как в MT1.115
#	4 - Как в MT1.AR2S
#	9 - MT315
#	12 - MT314
#	15 - Как в МТ411
# MT314 поддерживает свой режим лимитов
	PropSup_Limits = 12

# Настройка качества
# MT314 не поддерживает качество энергии
#	PropSup_Quality = -1

# Командный режим - 115
        PropSup_Command = 3

# Сервисные функци - 314
	PropSup_Service = 12

# Режим поддержки конфигурации LCD - 314
        PropSup_LCDConfig = 12

        :LCD
                :Groups
                	1, "Энергия"
                	2, "Максимальные мощности"
                	3, "Параметры сети"
			4, "Установки и временные параметры"
                :End Groups
                :Frames
                # Кадры дисплея:
                # Группа, Меню, Подменю, Название
                	1,1,1,"Активная энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
                        1,1,2,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
                        1,1,3,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                1,1,4,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                1,1,5,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
			1,1,6,"Реактивная(+) энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
                        1,1,7,"Реактивная(+) энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
                        1,1,8,"Реактивная(+) энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                1,1,9,"Реактивная(+) энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                1,1,10,"Реактивная(+) энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
                	1,1,11,"Реактивная(-) энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
                        1,1,12,"Реактивная(-) энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
                        1,1,13,"Реактивная(-) энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                1,1,14,"Реактивная(-) энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                1,1,15,"Реактивная(-) энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
                	1,1,16,"Активная энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
                        1,1,17,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
                        1,1,18,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                1,1,19,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                1,1,20,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"
                	1,1,21,"Реактивная(+) энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
                        1,1,22,"Реактивная(+) энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
                        1,1,23,"Реактивная(+) энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                1,1,24,"Реактивная(+) энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                1,1,25,"Реактивная(+) энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"
                	1,1,26,"Реактивная(-) энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
                        1,1,27,"Реактивная(-) энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
                        1,1,28,"Реактивная(-) энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                1,1,29,"Реактивная(-) энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                1,1,30,"Реактивная(-) энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"
			1,1,31,"Энергия потерь в линиях нарастающим итогом всего, проведенная к R=10 Ом"
			1,1,32,"Энергия потерь по фазе 1 нарастающим итогом, проведенная к R=10 Ом"
			1,1,33,"Энергия потерь по фазе 2 нарастающим итогом, проведенная к R=10 Ом"
			1,1,34,"Энергия потерь по фазе 3 нарастающим итогом, проведенная к R=10 Ом"

	                2,2,1,"Максимум активной мощности в текущем месяце по всем тарифам"
	                2,2,2,"Максимум активной мощности в текущем месяце по тарифу 1"
	                2,2,3,"Максимум активной мощности в текущем месяце по тарифу 2"
	                2,2,4,"Максимум активной мощности в текущем месяце по тарифу 3"
	                2,2,5,"Максимум активной мощности в текущем месяце по тарифу 4"
	                2,2,6,"Максимум активной мощности в прошлом месяце по всем тарифам"
	                2,2,7,"Максимум активной мощности в прошлом месяце по тарифу 1"
	                2,2,8,"Максимум активной мощности в прошлом месяце по тарифу 2"
	                2,2,9,"Максимум активной мощности в прошлом месяце по тарифу 3"
	                2,2,10,"Максимум активной мощности в прошлом месяце по тарифу 4"
			2,2,11,"Усредненные активные мощности в текущем интервале"
			2,2,12,"Усредненные активные мощности в предыдущем интервале"

			3,3,1,"Активная мощность суммарно"
			3,3,2,"Активная мощность по фазе 1"
			3,3,3,"Активная мощность по фазе 2"
			3,3,4,"Активная мощность по фазе 3"
			3,3,5,"Реактивная мощность L суммарно"
			3,3,6,"Реактивная мощность С суммарно"
			3,3,7,"Реактивная мощность по фазе 1"
			3,3,8,"Реактивная мощность по фазе 2"
			3,3,9,"Реактивная мощность по фазе 3"
	                3,3,10,"Напряжение фазы 1"
	                3,3,11,"Напряжение фазы 2"
	                3,3,12,"Напряжение фазы 3"
	                3,3,13,"Ток по фазе 1"
	                3,3,14,"Ток по фазе 2"
	                3,3,15,"Ток по фазе 3"
	                3,3,16,"Коэффициент активной мощности суммарно"
	                3,3,17,"Коэффициент активной мощности по фазе 1"
	                3,3,18,"Коэффициент активной мощности по фазе 2"
	                3,3,19,"Коэффициент активной мощности по фазе 3"
	                3,3,20,"Угол между векторами U1U2"
	                3,3,21,"Угол между векторами U2U3"
	                3,3,22,"Угол между векторами U3U1"
	                3,3,23,"Частота сети"

			4,4,1,"Дата"
	                4,4,2,"Время"
	                4,4,3,"Ручная коррекция"
	                4,4,4,"Автоматическая коррекция/сезонное время"
	                4,4,5,"Время начала тарифной зоны 1"
	                4,4,6,"Время начала тарифной зоны 2"
	                4,4,7,"Время начала тарифной зоны 3"
	                4,4,8,"Время начала тарифной зоны 4"
	                4,4,9,"Время начала тарифной зоны 5"
	                4,4,10,"Время начала тарифной зоны 6"
	                4,4,11,"Время начала тарифной зоны 7"
	                4,4,12,"Время начала тарифной зоны 8"
	                4,4,13,"Скорость оптического порта"
	                4,4,14,"Скорость интерфейса удаленного доступа"
	                4,4,15,"Код исполнения, версия"
                :End Frames
        :End LCD

# Поддержка реле нагрузки AR2S	
	PropSup_Relay = 3

# Поодержка коррекции времени ASO1  
#	PropSup_CorrTime = 2

# PropSup_EventJrn Настройка журналов событий 
# Доступные значения:
#	1 - ABB
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113
#	6 - ASO2
#	8 - MT313
#	9 - MT315
#	10 - MT314AS
#	11 - MT324MF
#	12 - MT314
#	13 - MT323
#	14 - MT324
#	15 - MT411
#	16 - MT412
# Поддержка журналов - режим 314
        PropSup_EventJrn = 12

:End Set
# Конец набора 314

#----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 324
# Набор для 324 AS
:Set 12,	"MT324",                      SupSet_324

# Таблица ошибок
# Свойство необходимо на этапе установки сигнатуры, возможные значения:
# 1 - ABB
# 2 - STD
# 3 - ASO / 115
        PropMod_ErrorMode = 2

# Режим замены пустого пароля нолями
# Возможные значения:
# 0 - не заменять
# n - колчиество нолей
        PropMod_BlankPswToZero = 8

# Модель. Имеется в виду информация о модели, которую можно получить из счетчика
# Доступные режимы:
# 1 - TP2_SupMode_ABB
# 7 - TP2_SupMode_StdOBIS 96.1.4.255 (возвращается строка)
        PropSup_Model = 7

# Серийный номер поддерживается в режиме 7 (OBIS Standrt)
# PropSerialFormat - 0 - HEX, 1 - ASCII(DEC)
# PropSerialMaxLen - максимальная длина номера в символах
# PropSerialWriteMode - Режим записи: 0 - нет, 1 - один раз, 2 - многократно
        PropSup_Serial = 7
	PropSerialFormat = 1
	PropSerialMaxLen = 8
	PropSerialWriteMode = 0

# Версия ПО не поддерживается

# Идентификация. И адрес и месту установки поддерживается в режиме 9 (MT 315)
# Возможные значения - номер режима поддержки ABB/STD/MT315
        PropSup_Ident = 9

# настройка параметра "Место установки"
#	PropPlace_MaxLen  максимальная длина
#	PropPlace_MinLen  минимальная длина
#	PropPlace_PosEmpty возможно пустое
	PropPlace_MaxLen = 16
	PropPlace_MinLen = 16
	PropPlace_PosEmpty = yes

# Параметры для сетевого адреса
	PropAddr_Type = 0
	PropAddr_MinLen = 8
	PropAddr_MaxLen = 8
	PropAddr_PosEmpty = yes

# Настройка параметров паролей
	PropPswReadSup = yes
	PropPswWriteSup = yes
	PropPswModemSup = yes
	PropPswRWLen = 8
	PropPswModemLen = 8
	PropPswRWEmpty = yes
	PropPswModemEmpty = yes
	PropPswRWStrongLen = yes
	PropPswModemStrongLen = yes

# Дата и время - режим 5 (113)
# Дата и время получаются двумя раздельными командами
        PropSup_DateTime = 5

# Календарь - Режим поддержки 5 (113)
        PropSup_Calendar = 5
        PropCLD_MaxSutras = 36
        PropCLD_MaxSwitshes = 8
        PropCLD_MaxTarzones = 12
        PropCLD_MaxSpecdays = 32
        PropCLD_IsSupDiffSRWD = no
        PropCLD_IsSupDiffSRHD = yes

# Billing - Режим 7 (STD)
     	PropSup_Billing = 7

# Режим поддержки сенсоров - STD
# Доступные варианты поддержки:
#  1. TP2_SupMode_ABB - Режим ABB
#  2. TP2_SupMode_ASO1 - ASO
#  5. TP2_SupMode_MT113 - MT113
#  7. TP2_SupMode_StdOBIS - Стандартный режим
	PropSup_Sensors = 7

# Режим поддержки характеристик сети - трехфазные параметры, режим 315
# Количество знаков после запятой берется автоматом при считывании параметра
	PropSup_ElnetParams = 9

# Режим поддержки текущих мощностей
# возможные варианты:
#	TP2_SupMode_NoSupport	= -1,	// Не поддерживается
#	TP2_SupMode_ABB			= 1,	// Режим ABB
#	TP2_SupMode_ASO1		= 2,	// Режим ASO
#	TP2_SupMode_MT115		= 3,	// Режим MT115 Туда же AR2S
#	TP2_SupMode_MT113		= 5,	// Режим MT 113
#
# Одним обработчиком
#	TP2_SupMode_MT313		= 8,	// MT 313
#	TP2_SupMode_MT315		= 9,	// MT 315
#	TP2_SupMode_MT324MF		= 11,	// MT 324 MF
# ------------------
#	TP2_SupMode_MT324AS		= 10,	// MT 324 AS
#	TP2_SupMode_MT314		= 12,	// MT 314
#	TP2_SupMode_MT324		= 14,	// MT 324
#	TP2_SupMode_MT411		= 15,	// MT 411
# 324: Свой режим
        PropSup_CurPower = 14

# Режим поддержки текущих максимумов мощности по ПУ (MT315)
	PropSup_CurMaxPU = 9

# Режима поддержки текущей энергии MT315
        PropSup_CurEnergy = 9

# PropSup_Status. Статус. Допустимые значения:
#	1 - ABB (нет статуса)
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113 (нет статуса)
#	6 - ASO2
#	9 - MT315
#	11 - MT324MF
#	15 - MT411
# 	
	PropSup_Status = 9

# Конфигурация (AR2S)
        PropSup_Config = 4

# Настройка интерфейсов - gjrf jnrk.xtyf
#	PropSup_Interface = 

#	PropSup_HistoryAll Режим поддержки истории:
#	1 - ABB
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113
#	6 - ASO2
#	9 - MT315
#	12 - MT314
#	15 - MT411
#	16 - MT412
# Настройка исторических данных - режим 315
	PropSup_HistoryAll = 9

# PropSup_Profiles - Режим настройки профилей. Варианты:
#	1 - ABB
#	5 - MT113
#	4 - MT1 AR2S
#	12 - MT314
#	9 - MT315
#	3 - MT115
#	15 - MT411
#	10 - MT324AS
#	11 - MT324MF
# Поддержка профилей - режим AR2S
	PropSup_Profiles = 4

########################## PropSup_Limits ######################################
# 	Настройка лимитов. Возможные значения:
#	3 - Как в MT1.115
#	4 - Как в MT1.AR2S
#	9 - MT315
#	15 - Как в МТ411
#
	PropSup_Limits = 3

# Настройка качества
	PropSup_Quality = 4

# Командный режим - 115
        PropSup_Command = 3

# Сервисные функци - 115
	PropSup_Service = 3

# Режим поддержки конфигурации LCD - 115
        PropSup_LCDConfig = 3

        :LCD
                :Groups
                	1, "Энергия"
                	2, "Максимальные мощности"
                	3, "Параметры сети"
			4, "Установки и временные параметры"
                :End Groups
                :Frames
                # Кадры дисплея:
                # Группа, Меню, Подменю, Название
                	1,1,1,"Активная энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
                        1,1,2,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
                        1,1,3,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                1,1,4,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                1,1,5,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
			1,1,6,"Реактивная(+) энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
                        1,1,7,"Реактивная(+) энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
                        1,1,8,"Реактивная(+) энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                1,1,9,"Реактивная(+) энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                1,1,10,"Реактивная(+) энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
                	1,1,11,"Реактивная(-) энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
                        1,1,12,"Реактивная(-) энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
                        1,1,13,"Реактивная(-) энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                1,1,14,"Реактивная(-) энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                1,1,15,"Реактивная(-) энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
                	1,1,16,"Активная энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
                        1,1,17,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
                        1,1,18,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                1,1,19,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                1,1,20,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"
                	1,1,21,"Реактивная(+) энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
                        1,1,22,"Реактивная(+) энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
                        1,1,23,"Реактивная(+) энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                1,1,24,"Реактивная(+) энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                1,1,25,"Реактивная(+) энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"
                	1,1,26,"Реактивная(-) энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
                        1,1,27,"Реактивная(-) энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
                        1,1,28,"Реактивная(-) энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                1,1,29,"Реактивная(-) энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                1,1,30,"Реактивная(-) энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"
			1,1,31,"Энергия потерь в линиях нарастающим итогом всего, проведенная к R=10 Ом"
			1,1,32,"Энергия потерь по фазе 1 нарастающим итогом, проведенная к R=10 Ом"
			1,1,33,"Энергия потерь по фазе 2 нарастающим итогом, проведенная к R=10 Ом"
			1,1,34,"Энергия потерь по фазе 3 нарастающим итогом, проведенная к R=10 Ом"

	                2,2,1,"Максимум активной мощности в текущем месяце по всем тарифам"
	                2,2,2,"Максимум активной мощности в текущем месяце по тарифу 1"
	                2,2,3,"Максимум активной мощности в текущем месяце по тарифу 2"
	                2,2,4,"Максимум активной мощности в текущем месяце по тарифу 3"
	                2,2,5,"Максимум активной мощности в текущем месяце по тарифу 4"
	                2,2,6,"Максимум активной мощности в прошлом месяце по всем тарифам"
	                2,2,7,"Максимум активной мощности в прошлом месяце по тарифу 1"
	                2,2,8,"Максимум активной мощности в прошлом месяце по тарифу 2"
	                2,2,9,"Максимум активной мощности в прошлом месяце по тарифу 3"
	                2,2,10,"Максимум активной мощности в прошлом месяце по тарифу 4"
			2,2,11,"Усредненные активные мощности в текущем интервале"
			2,2,12,"Усредненные активные мощности в предыдущем интервале"

			3,3,1,"Активная мощность суммарно"
			3,3,2,"Активная мощность по фазе 1"
			3,3,3,"Активная мощность по фазе 2"
			3,3,4,"Активная мощность по фазе 3"
			3,3,5,"Реактивная мощность L суммарно"
			3,3,6,"Реактивная мощность С суммарно"
			3,3,7,"Реактивная мощность по фазе 1"
			3,3,8,"Реактивная мощность по фазе 2"
			3,3,9,"Реактивная мощность по фазе 3"
	                3,3,10,"Напряжение фазы 1"
	                3,3,11,"Напряжение фазы 2"
	                3,3,12,"Напряжение фазы 3"
	                3,3,13,"Ток по фазе 1"
	                3,3,14,"Ток по фазе 2"
	                3,3,15,"Ток по фазе 3"
	                3,3,16,"Коэффициент активной мощности суммарно"
	                3,3,17,"Коэффициент активной мощности по фазе 1"
	                3,3,18,"Коэффициент активной мощности по фазе 2"
	                3,3,19,"Коэффициент активной мощности по фазе 3"
	                3,3,20,"Угол между векторами U1U2"
	                3,3,21,"Угол между векторами U2U3"
	                3,3,22,"Угол между векторами U3U1"
	                3,3,23,"Частота сети"

			4,4,1,"Дата"
	                4,4,2,"Время"
	                4,4,3,"Ручная коррекция"
	                4,4,4,"Автоматическая коррекция/сезонное время"
	                4,4,5,"Время начала тарифной зоны 1"
	                4,4,6,"Время начала тарифной зоны 2"
	                4,4,7,"Время начала тарифной зоны 3"
	                4,4,8,"Время начала тарифной зоны 4"
	                4,4,9,"Время начала тарифной зоны 5"
	                4,4,10,"Время начала тарифной зоны 6"
	                4,4,11,"Время начала тарифной зоны 7"
	                4,4,12,"Время начала тарифной зоны 8"
	                4,4,13,"Скорость оптического порта"
	                4,4,14,"Скорость интерфейса удаленного доступа"
	                4,4,15,"Код исполнения, версия"
                :End Frames
        :End LCD

# Поддержка реле нагрузки AR2S	
	PropSup_Relay = 3

# Поодержка коррекции времени ASO1  
#	PropSup_CorrTime = 2

# PropSup_EventJrn Настройка журналов событий 
# Доступные значения:
#	1 - ABB
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113
#	6 - ASO2
#	8 - MT313
#	9 - MT315
#	10 - MT314AS
#	11 - MT324MF
#	12 - MT314
#	13 - MT323
#	14 - MT324
#	15 - MT411
#	16 - MT412
# Поддержка журналов - режим 315
        PropSup_EventJrn = 9

:End Set
# Конец набора 324

#----------------------------------------------------------------------------------------------------------- SupSet_412
# Набор для 412
:Set 13,"MT412",                      SupSet_412

# ----------------  PropMod_ErrorMode 
# Таблица ошибок
# Свойство необходимо на этапе установки сигнатуры, возможные значения:
# 1 - ABB
# 2 - STD
# 3 - ASO / 115
        PropMod_ErrorMode = 2

# Режим замены пустого пароля нолями
# Возможные значения:
# 0 - не заменять
# n - колчиество нолей
        PropMod_BlankPswToZero = 8

# Модель. Имеется в виду информация о модели, которую можно получить из счетчика
# Доступные режимы:
# 1 - TP2_SupMode_ABB
# 7 - TP2_SupMode_StdOBIS 96.1.4.255 (возвращается строка)
        PropSup_Model = 7

# Серийный номер поддерживается в режиме 7 (OBIS Standrt)
# PropSerialFormat - 0 - HEX, 1 - ASCII(DEC)
# PropSerialMaxLen - максимальная длина номера в символах
# PropSerialWriteMode - Режим записи: 0 - нет, 1 - один раз, 2 - многократно
        PropSup_Serial = 7
	PropSerialFormat = 1
	PropSerialMaxLen = 8
	PropSerialWriteMode = 0

# Версия ПО не поддерживается

# конфигурация: доступность бита master/slave
	PropCfgMasterSlave = yes

# Идентификация. И адрес и месту установки поддерживается в режиме 9 (MT 315)
# Возможные значения - номер режима поддержки ABB/STD/MT315
        PropSup_Ident = 9

# настройка параметра "Место установки"
#	PropPlace_MaxLen  максимальная длина
#	PropPlace_MinLen  минимальная длина
#	PropPlace_PosEmpty возможно пустое
	PropPlace_MaxLen = 16
	PropPlace_MinLen = 16
	PropPlace_PosEmpty = yes

# Параметры для сетевого адреса
	PropAddr_Type = 0
	PropAddr_MinLen = 8
	PropAddr_MaxLen = 8
	PropAddr_PosEmpty = yes

# Настройка параметров паролей
	PropPswReadSup = yes
	PropPswWriteSup = yes
	PropPswModemSup = yes
	PropPswRWLen = 8
	PropPswModemLen = 8
	PropPswRWEmpty = yes
	PropPswModemEmpty = yes
	PropPswRWStrongLen = yes
	PropPswModemStrongLen = yes

# Дата и время - режим 3 (МТ 315)
        PropSup_DateTime = 3

# Календарь - Режим поддержки 3 (115)
        PropSup_Calendar = 3
        PropCLD_MaxSutras = 36
        PropCLD_MaxSwitshes = 8
        PropCLD_MaxTarzones = 12
        PropCLD_MaxSpecdays = 32
        PropCLD_IsSupDiffSRWD = yes
        PropCLD_IsSupDiffSRHD = yes

# Billing - Режим 15 (MT-411)
     	PropSup_Billing = 15

# Режим поддержки сенсоров - STD
# Доступные варианты поддержки:
#  1. TP2_SupMode_ABB - Режим ABB
#  2. TP2_SupMode_ASO1 - ASO
#  5. TP2_SupMode_MT113 - MT113
#  7. TP2_SupMode_StdOBIS - Стандартный режим
	PropSup_Sensors = 7

# Режим поддержки характеристик сети - трехфазные параметры, режим (MT411)
	PropSup_ElnetParams = 15

# Режим поддержки текущих мощностей - класс TP2_EMD_CurPower
# Доступные режимы
#	1 - ABB 
#	2 - ASO1
#	6 - ASO2
#	3 - MT115
#	5 - MT113 (нет статуса)
#	12 - MT314
#	11 - MT324MF
#	9 - MT315
#	14 - MT324
#	10 - MT324_AS
#	15 - MT411
# 412: Аналогично 411
        PropSup_CurPower = 15

# Режим поддержки текущих максимумов мощности по ПУ (MT411)
	PropSup_CurMaxPU = 15

# Режима поддержки текущей энергии (MT411)
        PropSup_CurEnergy = 15

# PropSup_Status. Статус. Допустимые значения:
#	1 - ABB (нет статуса)
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113 (нет статуса)
#	6 - ASO2
#	9 - MT315
#	11 - MT324MF
#	15 - MT411
# 	
	PropSup_Status = 15

# Конфигурация (115)
        PropSup_Config = 3

# Настройка интерфейсов - MT411
	PropSup_Interface = 15

# MT412. Настройка списка журналов истории
#	PropSup_HistoryAll Режим поддержки истории:
#	1 - ABB
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113
#	6 - ASO2
#	9 - MT315
#	12 - MT314
#	15 - MT411
#	16 - MT412
# Настройка исторических данных - режим MT412
	PropSup_HistoryAll = 16

# PropSup_Profiles - Режим настройки профилей. Варианты:
#	1 - ABB
#	5 - MT113
#	4 - MT1 AR2S
#	12 - MT314
#	9 - MT315
#	3 - MT115
#	15 - MT411
#	10 - MT324AS
#	11 - MT324MF
# Поддержка профилей - режим MT411
	PropSup_Profiles = 15

########################## PropSup_Limits ######################################
# 	Настройка лимитов. Возможные значения:
#	3 - Как в MT1.115
#	4 - Как в MT1.AR2S
#	9 - MT315
#	15 - Как в МТ411
#
	PropSup_Limits = 15

# Настройка качества
	PropSup_Quality = 15

# Командный режим - 411
        PropSup_Command = 15

# Сервисные функци - 115
	PropSup_Service = 3

# Режим поддержки конфигурации LCD - MT411
        PropSup_LCDConfig = 15

        :LCD
                :Groups
                	1, "Активная энергия"
					2, "Активная энергия, импорт"
					3, "Активная энергия, экспорт"
                	4, "Реактивная энергия, импорт"
					5, "Реактивная энергия, экспорт"
					6, "Реактивная энергия, QI"
					7, "Реактивная энергия, QII"
					8, "Реактивная энергия, QIII"
					9, "Реактивная энергия, QIV"
				    10, "Параметры сети"
                    11, "Временные параметры/Последние события"
					12, "Настройки/прочие данные"
                :End Groups
                :Frames
                # Кадры дисплея:
                # Группа, Меню, Подменю, Название
                	1,1,1,"Активная энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
                    1,1,2,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
                    1,1,3,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                1,1,4,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                1,1,5,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
                	1,1,6,"Активная энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
                    1,1,7,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
                    1,1,8,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                1,1,9,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                1,1,10,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"
					
					2,2,1,"Активная (импорт) энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
                    2,2,2,"Активная (импорт) энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
                    2,2,3,"Активная (импорт) энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                2,2,4,"Активная (импорт) энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                2,2,5,"Активная (импорт) энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
                	2,2,6,"Активная (импорт) энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
                    2,2,7,"Активная (импорт) энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
                    2,2,8,"Активная (импорт) энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                2,2,9,"Активная (импорт) энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                2,2,10,"Активная (импорт) энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"
                	
					3,3,1,"Активная (экспорт) энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
                    3,3,2,"Активная (экспорт) энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
                    3,3,3,"Активная (экспорт) энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                3,3,4,"Активная (экспорт) энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                3,3,5,"Активная (экспорт) энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
                	3,3,6,"Активная (экспорт) энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
                    3,3,7,"Активная (экспорт) энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
                    3,3,8,"Активная (экспорт) энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                3,3,9,"Активная (экспорт) энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                3,3,10,"Активная (экспорт) энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"
					
                	4,4,1,"Реактивная (импорт) энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
                    4,4,2,"Реактивная (импорт) энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
                    4,4,3,"Реактивная (импорт) энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                4,4,4,"Реактивная (импорт) энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                4,4,5,"Реактивная (импорт) энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
                	4,4,6,"Реактивная (импорт) энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
                    4,4,7,"Реактивная (импорт) энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
                    4,4,8,"Реактивная (импорт) энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                4,4,9,"Реактивная (импорт) энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                4,4,10,"Реактивная (импорт) энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"
   
                	5,5,1,"Реактивная (экспорт) энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
                    5,5,2,"Реактивная (экспорт) энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
                    5,5,3,"Реактивная (экспорт) энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                5,5,4,"Реактивная (экспорт) энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                5,5,5,"Реактивная (экспорт) энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
                	5,5,6,"Реактивная (экспорт) энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
                    5,5,7,"Реактивная (экспорт) энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
                    5,5,8,"Реактивная (экспорт) энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                5,5,9,"Реактивная (экспорт) энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                5,5,10,"Реактивная (экспорт) энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"
					
					6,6,1,"Реактивная QI энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
                    6,6,2,"Реактивная QI энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
                    6,6,3,"Реактивная QI энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                6,6,4,"Реактивная QI энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                6,6,5,"Реактивная QI энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
                	6,6,6,"Реактивная QI энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
                    6,6,7,"Реактивная QI энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
                    6,6,8,"Реактивная QI энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                6,6,9,"Реактивная QI энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                6,6,10,"Реактивная QI энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"
					
					7,7,1,"Реактивная QII энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
                    7,7,2,"Реактивная QII энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
                    7,7,3,"Реактивная QII энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                7,7,4,"Реактивная QII энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                7,7,5,"Реактивная QII энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
                	7,7,6,"Реактивная QII энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
                    7,7,7,"Реактивная QII энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
                    7,7,8,"Реактивная QII энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                7,7,9,"Реактивная QII энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                7,7,10,"Реактивная QII энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"
					
					8,8,1,"Реактивная QIII энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
                    8,8,2,"Реактивная QIII энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
                    8,8,3,"Реактивная QIII энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                8,8,4,"Реактивная QIII энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                8,8,5,"Реактивная QIII энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
                	8,8,6,"Реактивная QIII энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
                    8,8,7,"Реактивная QIII энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
                    8,8,8,"Реактивная QIII энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                8,8,9,"Реактивная QIII энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                8,8,10,"Реактивная QIII энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"
					
					9,9,1,"Реактивная QIV энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
                    9,9,2,"Реактивная QIV энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
                    9,9,3,"Реактивная QIV энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                9,9,4,"Реактивная QIV энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                9,9,5,"Реактивная QIV энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
                	9,9,6,"Реактивная QIV энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
                    9,9,7,"Реактивная QIV энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
                    9,9,8,"Реактивная QIV энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                9,9,9,"Реактивная QIV энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                9,9,10,"Реактивная QIV энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"
					
					10,10,1,"Активная мощность"
					10,10,2,"Активная мощность по фазе 1"
					10,10,3,"Активная мощность по фазе 2"
					10,10,4,"Активная мощность по фазе 3"
					10,10,5,"Реактивная (+) мощность"
					10,10,6,"Реактивная (+) мощность по фазе 1"
					10,10,7,"Реактивная (+) мощность по фазе 2"
					10,10,8,"Реактивная (+) мощность по фазе 3"
					10,10,9,"Реактивная (-) мощность"
					10,10,10,"Реактивная (-) мощность по фазе 1"
					10,10,11,"Реактивная (-) мощность по фазе 2"
					10,10,12,"Реактивная (-) мощность по фазе 3"
					10,10,13,"Полная (+) мощность"
					10,10,14,"Полная (+) мощность по фазе 1"
					10,10,15,"Полная (+) мощность по фазе 2"
					10,10,16,"Полная (+) мощность по фазе 3"
					10,10,17,"Полная (-) мощность"
					10,10,18,"Полная (-) мощность по фазе 1"
					10,10,19,"Полная (-) мощность по фазе 2"
					10,10,20,"Полная (-) мощность по фазе 3"
					10,10,21,"Напряжение фазы 1"
					10,10,22,"Напряжение фазы 2"
					10,10,23,"Напряжение фазы 3"
	                10,10,24,"Ток по фазе 1"
					10,10,25,"Ток по фазе 2"
					10,10,26,"Ток по фазе 3"
					10,10,27,"Коэффициент активной мощности"
					10,10,28,"Коэффициент активной мощности по фазе 1"
					10,10,29,"Коэффициент активной мощности по фазе 2"
					10,10,30,"Коэффициент активной мощности по фазе 3"
					10,10,31,"Угол между векторами напряжений фаз 1 и 2, в градусах"
					10,10,32,"Угол между векторами напряжений фаз 2 и 3, в градусах"
					10,10,33,"Угол между векторами напряжений фаз 1 и 3, в градусах"
					10,10,34,"Угол между векторами тока и напряжения по фазе 1, в градусах"
					10,10,35,"Угол между векторами тока и напряжения по фазе 2, в градусах"
					10,10,36,"Угол между векторами тока и напряжения по фазе 3, в градусах"
					10,10,37,"Частота сети"
					
					
					11,11,1,"Дата"
	                11,11,2,"Время"
	                11,11,3,"Ручная коррекция"
	                11,12,2,"Автоматическая коррекция/сезонное время"
	                11,11,4,"Дата последнего отключения питания"
					11,11,5,"Дата последнего пропадания питания по фазе при наличии тока"
	                11,11,6,"Дата последнего программирования параметров"
	                11,11,7,"Дата последнего изменения даты/времени"
	                11,11,8,"Дата последнего снятия крышки клеммной колодки"
	                11,11,9,"Дата последнего воздействия магнитного поля"
	                11,11,10,"Дата последнего вскрытия корпуса"
	                11,11,11,"Время начала тарифной зоны 1"
	                11,11,12,"Время начала тарифной зоны 2"
	                11,11,13,"Время начала тарифной зоны 3"
	                11,11,14,"Время начала тарифной зоны 4"
	                11,11,15,"Время начала тарифной зоны 5"
	                11,11,16,"Время начала тарифной зоны 6"
	                11,11,17,"Время начала тарифной зоны 7"
	                11,11,18,"Время начала тарифной зоны 8"

	                12,12,1,"Сетевой адрес"
	                12,12,3,"Верхний порог напряжения"
					12,12,4,"Время усреднения для верхнего порога напряжения"
					12,12,5,"Нижний порог напряжения"
					12,12,6,"Время усреднения для нижнего порога напряжения"
	                12,12,7,"Лимит мощности"
	                12,12,8,"Время усреднения мощности"
					12,12,9,"Лимит энергии"
	                12,12,10,"Баланс энергии до превышения лимита"
#			12,12,11,"Коэффициент трансформации по току"               
#	                12,12,12,"Коэффициент трансформации по напряжению"
			12,12,13,"Скорость обмена по RS-485"
	                12,12,14,"Скорость обмена по порту модема"
			12,12,15,"Статус ошибок"
	                12,10,38,"Температура в корпусе счетчика, в градусах Цельсия"
			12,10,39,"напряжение батареи, в В"
	                12,12,16,"Дополнительная информация 1"
	                12,12,17,"Дополнительная информация 2"
	                12,12,18,"Дополнительная информация 3"

				:End Frames
        :End LCD

# Поддержка реле нагрузки 115
	PropSup_Relay = 3

# Поодержка коррекции времени 115
	PropSup_CorrTime = 3

# PropSup_EventJrn Настройка журналов событий 
# Доступные значения:
#	1 - ABB
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113
#	6 - ASO2
#	8 - MT313
#	9 - MT315
#	10 - MT314AS
#	11 - MT324MF
#	12 - MT314
#	13 - MT323
#	14 - MT324
#	15 - MT411
#	16 - MT412
# Поддержка журналов - режим 412
        PropSup_EventJrn = 16

# Дополнительный экран настройки портов
# 0 - нет
# 1 - 5 портов (СТ4ххх)
	PropVisualMode_ExtPorts = 1

:End Set
# Конец набора 13 SupSet_412

#----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 324_MF
# Набор для 324MF
:Set 14,	"MT324MF",                      SupSet_324MF

# Таблица ошибок
# Свойство необходимо на этапе установки сигнатуры, возможные значения:
# 1 - ABB
# 2 - STD
# 3 - ASO / 115
        PropMod_ErrorMode = 2
# Режим замены пустого пароля нолями
# Возможные значения:
# 0 - не заменять
# n - колчиество нолей
        PropMod_BlankPswToZero = 8

# Модель. Имеется в виду информация о модели, которую можно получить из счетчика
# Доступные режимы:
# 1 - TP2_SupMode_ABB
# 7 - TP2_SupMode_StdOBIS 96.1.4.255 (возвращается строка)
        PropSup_Model = 7

# Серийный номер поддерживается в режиме 7 (OBIS Standrt)
# PropSerialFormat - 0 - HEX, 1 - ASCII(DEC)
# PropSerialMaxLen - максимальная длина номера в символах
# PropSerialWriteMode - Режим записи: 0 - нет, 1 - один раз, 2 - многократно
        PropSup_Serial = 7
	PropSerialFormat = 1
	PropSerialMaxLen = 8
	PropSerialWriteMode = 0

# Версия ПО не поддерживается

# Идентификация. 
        PropSup_Ident = 11

# настройка параметра "Место установки"
#	PropPlace_MaxLen  максимальная длина
#	PropPlace_MinLen  минимальная длина
#	PropPlace_PosEmpty возможно пустое
	PropPlace_MaxLen = 16
	PropPlace_MinLen = 16
	PropPlace_PosEmpty = yes

# Параметры для сетевого адреса
	PropAddr_Type = 0
	PropAddr_MinLen = 8
	PropAddr_MaxLen = 8
	PropAddr_PosEmpty = yes

# Настройка параметров паролей
	PropPswReadSup = yes
	PropPswWriteSup = yes
	PropPswModemSup = yes
	PropPswRWLen = 8
	PropPswModemLen = 8
	PropPswRWEmpty = yes
	PropPswModemEmpty = yes
	PropPswRWStrongLen = yes
	PropPswModemStrongLen = yes

# Дата и время - режим 5 (113)
# Дата и время получаются двумя раздельными командами
        PropSup_DateTime = 5

# Календарь - Режим поддержки 5 (113)
        PropSup_Calendar = 5
        PropCLD_MaxSutras = 36
        PropCLD_MaxSwitshes = 8
        PropCLD_MaxTarzones = 12
        PropCLD_MaxSpecdays = 32
        PropCLD_IsSupDiffSRWD = no
        PropCLD_IsSupDiffSRHD = yes

# Billing - Режим 7 (STD)
     	PropSup_Billing = 7

# Режим поддержки сенсоров - STD
# Доступные варианты поддержки:
#  1. TP2_SupMode_ABB - Режим ABB
#  2. TP2_SupMode_ASO1 - ASO
#  5. TP2_SupMode_MT113 - MT113
#  7. TP2_SupMode_StdOBIS - Стандартный режим
	PropSup_Sensors = 7

# Режим поддержки характеристик сети - 324MF
# Количество знаков после запятой берется автоматом при считывании параметра
	PropSup_ElnetParams = 11

# Режим поддержки текущих мощностей - класс TP2_EMD_CurPower
# Доступные режимы
#	1 - ABB 
#	2 - ASO1
#	6 - ASO2
#	3 - MT115
#	5 - MT113 (нет статуса)
#	12 - MT314
#	11 - MT324MF
#	9 - MT315
#	14 - MT324
#	10 - MT324_AS
#	15 - MT411
# 324MF: Аналогично 315
        PropSup_CurPower = 9

# Режим поддержки текущих максимумов мощности по ПУ (MT315)
	PropSup_CurMaxPU = 9

# Режима поддержки текущей энергии MT315
        PropSup_CurEnergy = 9

# 324_MF
# PropSup_Status. Статус. Допустимые значения:
#	1 - ABB (нет статуса)
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113 (нет статуса)
#	6 - ASO2
#	9 - MT315
#	11 - MT324MF
#	15 - MT411
# 	
	PropSup_Status = 11

# Конфигурация (324 MF)
        PropSup_Config = 11

# Настройка интерфейсов
#	PropSup_Interface = 

#	PropSup_HistoryAll Режим поддержки истории:
#	1 - ABB
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113
#	6 - ASO2
#	9 - MT315
#	11 - MT324MF
#	12 - MT314
#	15 - MT411
#	16 - MT412
	PropSup_HistoryAll = 11

# PropSup_Profiles - Режим настройки профилей. Варианты:
#	1 - ABB
#	5 - MT113
#	4 - MT1 AR2S
#	12 - MT314
#	9 - MT315
#	3 - MT115
#	15 - MT411
#	10 - MT324AS
#	11 - MT324MF
# 324MF(AR) Имеет 3 ненастраиваемых профиля
	PropSup_Profiles = 11

########################## PropSup_Limits ######################################
# 	Настройка лимитов. Возможные значения:
#	3 - Как в MT1.115
#	4 - Как в MT1.AR2S
#	9 - MT315
#	11 - MT324MF
#	15 - Как в МТ411
#
# 324 MF Лимиты в зависимости от наличия реле
	PropSup_Limits = 11

# Настройка качества
# 324 MF не поддерживает качество
#	PropSup_Quality = 

# Командный режим - 324MF
        PropSup_Command = 11

# Сервисные функци 
#	PropSup_Service = ???

# Режим поддержки конфигурации LCD
        PropSup_LCDConfig = 11

        :LCD
                :Groups
                	1, "Энергия"
                	2, "Максимальные мощности"
                	3, "Параметры сети"
			4, "Установки и временные параметры"
                :End Groups
                :Frames
                # Кадры дисплея:
                # Группа, Меню, Подменю, Название
                	1,1,1,"Активная энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
                        1,1,2,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
                        1,1,3,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                1,1,4,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                1,1,5,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
			1,1,6,"Реактивная(+) энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
                        1,1,7,"Реактивная(+) энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
                        1,1,8,"Реактивная(+) энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                1,1,9,"Реактивная(+) энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                1,1,10,"Реактивная(+) энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
                	1,1,11,"Реактивная(-) энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
                        1,1,12,"Реактивная(-) энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
                        1,1,13,"Реактивная(-) энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                1,1,14,"Реактивная(-) энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                1,1,15,"Реактивная(-) энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
                	1,1,16,"Активная энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
                        1,1,17,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
                        1,1,18,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                1,1,19,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                1,1,20,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"
                	1,1,21,"Реактивная(+) энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
                        1,1,22,"Реактивная(+) энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
                        1,1,23,"Реактивная(+) энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                1,1,24,"Реактивная(+) энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                1,1,25,"Реактивная(+) энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"
                	1,1,26,"Реактивная(-) энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
                        1,1,27,"Реактивная(-) энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
                        1,1,28,"Реактивная(-) энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                1,1,29,"Реактивная(-) энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                1,1,30,"Реактивная(-) энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"
			1,1,31,"Энергия потерь в линиях нарастающим итогом всего, проведенная к R=10 Ом"
			1,1,32,"Энергия потерь по фазе 1 нарастающим итогом, проведенная к R=10 Ом"
			1,1,33,"Энергия потерь по фазе 2 нарастающим итогом, проведенная к R=10 Ом"
			1,1,34,"Энергия потерь по фазе 3 нарастающим итогом, проведенная к R=10 Ом"

	                2,2,1,"Максимум активной мощности в текущем месяце по всем тарифам"
	                2,2,2,"Максимум активной мощности в текущем месяце по тарифу 1"
	                2,2,3,"Максимум активной мощности в текущем месяце по тарифу 2"
	                2,2,4,"Максимум активной мощности в текущем месяце по тарифу 3"
	                2,2,5,"Максимум активной мощности в текущем месяце по тарифу 4"
	                2,2,6,"Максимум активной мощности в прошлом месяце по всем тарифам"
	                2,2,7,"Максимум активной мощности в прошлом месяце по тарифу 1"
	                2,2,8,"Максимум активной мощности в прошлом месяце по тарифу 2"
	                2,2,9,"Максимум активной мощности в прошлом месяце по тарифу 3"
	                2,2,10,"Максимум активной мощности в прошлом месяце по тарифу 4"
			2,2,11,"Усредненные активные мощности в текущем интервале"
			2,2,12,"Усредненные активные мощности в предыдущем интервале"

			3,3,1,"Активная мощность суммарно"
			3,3,2,"Активная мощность по фазе 1"
			3,3,3,"Активная мощность по фазе 2"
			3,3,4,"Активная мощность по фазе 3"
			3,3,5,"Реактивная мощность L суммарно"
			3,3,6,"Реактивная мощность С суммарно"
			3,3,7,"Реактивная мощность по фазе 1"
			3,3,8,"Реактивная мощность по фазе 2"
			3,3,9,"Реактивная мощность по фазе 3"
	                3,3,10,"Напряжение фазы 1"
	                3,3,11,"Напряжение фазы 2"
	                3,3,12,"Напряжение фазы 3"
	                3,3,13,"Ток по фазе 1"
	                3,3,14,"Ток по фазе 2"
	                3,3,15,"Ток по фазе 3"
	                3,3,16,"Коэффициент активной мощности суммарно"
	                3,3,17,"Коэффициент активной мощности по фазе 1"
	                3,3,18,"Коэффициент активной мощности по фазе 2"
	                3,3,19,"Коэффициент активной мощности по фазе 3"
	                3,3,20,"Угол между векторами U1U2"
	                3,3,21,"Угол между векторами U2U3"
	                3,3,22,"Угол между векторами U3U1"
	                3,3,23,"Частота сети"

			4,4,1,"Дата"
	                4,4,2,"Время"
	                4,4,3,"Ручная коррекция"
	                4,4,4,"Автоматическая коррекция/сезонное время"
	                4,4,5,"Время начала тарифной зоны 1"
	                4,4,6,"Время начала тарифной зоны 2"
	                4,4,7,"Время начала тарифной зоны 3"
	                4,4,8,"Время начала тарифной зоны 4"
	                4,4,9,"Время начала тарифной зоны 5"
	                4,4,10,"Время начала тарифной зоны 6"
	                4,4,11,"Время начала тарифной зоны 7"
	                4,4,12,"Время начала тарифной зоны 8"
	                4,4,13,"Скорость оптического порта"
	                4,4,14,"Скорость интерфейса удаленного доступа"
	                4,4,15,"Код исполнения, версия"
                :End Frames
        :End LCD

# Поддержка реле нагрузки 324MF
	PropSup_Relay = 11

# Поодержка коррекции времени ASO1  
#	PropSup_CorrTime = 2

# PropSup_EventJrn Настройка журналов событий 
# Доступные значения:
#	1 - ABB
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113
#	6 - ASO2
#	8 - MT313
#	9 - MT315
#	10 - MT314AS
#	11 - MT324MF
#	12 - MT314
#	13 - MT323
#	14 - MT324
#	15 - MT411
#	16 - MT412
# Поддержка журналов - режим 314
        PropSup_EventJrn = 11

:End Set
# Конец набора 14 324_MF

#----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 324_AS
# Набор для 324MF
:Set 15,	"MT324AS",                      SupSet_324AS

# Таблица ошибок
# Свойство необходимо на этапе установки сигнатуры, возможные значения:
# 1 - ABB
# 2 - STD
# 3 - ASO / 115
        PropMod_ErrorMode = 2
# Режим замены пустого пароля нолями
# Возможные значения:
# 0 - не заменять
# n - колчиество нолей
        PropMod_BlankPswToZero = 8

# Модель. Имеется в виду информация о модели, которую можно получить из счетчика
# Доступные режимы:
# 1 - TP2_SupMode_ABB
# 7 - TP2_SupMode_StdOBIS 96.1.4.255 (возвращается строка)
        PropSup_Model = 7

# Серийный номер поддерживается в режиме 7 (OBIS Standrt)
# PropSerialFormat - 0 - HEX, 1 - ASCII(DEC)
# PropSerialMaxLen - максимальная длина номера в символах
# PropSerialWriteMode - Режим записи: 0 - нет, 1 - один раз, 2 - многократно
        PropSup_Serial = 7
	PropSerialFormat = 1
	PropSerialMaxLen = 8
	PropSerialWriteMode = 0

# Версия ПО не поддерживается

# Идентификация. 
        PropSup_Ident = 10

# настройка параметра "Место установки"
#	PropPlace_MaxLen  максимальная длина
#	PropPlace_MinLen  минимальная длина
#	PropPlace_PosEmpty возможно пустое
	PropPlace_MaxLen = 16
	PropPlace_MinLen = 16
	PropPlace_PosEmpty = yes

# Параметры для сетевого адреса
	PropAddr_Type = 0
	PropAddr_MinLen = 8
	PropAddr_MaxLen = 8
	PropAddr_PosEmpty = yes

# Настройка параметров паролей
	PropPswReadSup = yes
	PropPswWriteSup = yes
	PropPswModemSup = yes
	PropPswRWLen = 8
	PropPswModemLen = 8
	PropPswRWEmpty = yes
	PropPswModemEmpty = yes
	PropPswRWStrongLen = yes
	PropPswModemStrongLen = yes

# Дата и время - режим 5 (113)
# Дата и время получаются двумя раздельными командами
        PropSup_DateTime = 5

# Календарь - Режим поддержки 5 (113)
        PropSup_Calendar = 5
        PropCLD_MaxSutras = 36
        PropCLD_MaxSwitshes = 8
        PropCLD_MaxTarzones = 12
        PropCLD_MaxSpecdays = 32
        PropCLD_IsSupDiffSRWD = no
        PropCLD_IsSupDiffSRHD = yes

# Billing - Режим 7 (STD)
     	PropSup_Billing = 7

# Режим поддержки сенсоров - STD
# Доступные варианты поддержки:
#  1. TP2_SupMode_ABB - Режим ABB
#  2. TP2_SupMode_ASO1 - ASO
#  5. TP2_SupMode_MT113 - MT113
#  7. TP2_SupMode_StdOBIS - Стандартный режим
	PropSup_Sensors = 7

# Режим поддержки характеристик сети - 324AS
# Количество знаков после запятой берется автоматом при считывании параметра
	PropSup_ElnetParams = 10

# Режим поддержки текущих мощностей - класс TP2_EMD_CurPower
# Доступные режимы
#	1 - ABB 
#	2 - ASO1
#	6 - ASO2
#	3 - MT115
#	5 - MT113 (нет статуса)
#	12 - MT314
#	11 - MT324MF
#	9 - MT315
#	14 - MT324
#	10 - MT324_AS
#	15 - MT411
# 324AS: Свой режим
        PropSup_CurPower = 10

# Режим поддержки текущих максимумов мощности по ПУ
	PropSup_CurMaxPU = 10

# Режима поддержки текущей энергии 
        PropSup_CurEnergy = 10

# PropSup_Status. Статус. Допустимые значения:
#	1 - ABB (нет статуса)
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113 (нет статуса)
#	6 - ASO2
#	9 - MT315
#	10 - MT324AS
#	11 - MT324MF
#	15 - MT411
# 	
	PropSup_Status = 10

# Конфигурация (324 AS)
        PropSup_Config = 10

# Настройка интерфейсов - 324AS
	PropSup_Interface = 10

#	PropSup_HistoryAll Режим поддержки истории:
#	1 - ABB
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113
#	6 - ASO2
#	9 - MT315
#	10 - MT324AS
#	12 - MT314
#	15 - MT411
#	16 - MT412
	PropSup_HistoryAll = 10

# PropSup_Profiles - Режим настройки профилей. Варианты:
#	1 - ABB
#	5 - MT113
#	4 - MT1 AR2S
#	12 - MT314
#	9 - MT315
#	3 - MT115
#	15 - MT411
#	10 - MT324AS
#	11 - MT324MF
# 324AS Имеет 1 профиль и настраиваемый диапазон
	PropSup_Profiles = 10

########################## PropSup_Limits ######################################
# 	Настройка лимитов. Возможные значения:
#	3 - Как в MT1.115
#	4 - Как в MT1.AR2S
#	9 - MT315
#	15 - Как в МТ411
#
# 324 AS не поддерживает лимиты
#	PropSup_Limits = 

# Настройка качества
# 324 AS не поддерживает качество
#	PropSup_Quality = 

# Командный режим - 324AS
        PropSup_Command = 10

# Сервисные функци
#	PropSup_Service = ???

# Режим поддержки конфигурации LCD
        PropSup_LCDConfig = 10

        :LCD
                :Groups
                	1, "Энергия"
                	2, "Максимальные мощности"
                	3, "Параметры сети"
			4, "Установки и временные параметры"
                :End Groups
                :Frames
                # Кадры дисплея:
                # Группа, Меню, Подменю, Название
                	1,1,1,"Активная энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
                        1,1,2,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
                        1,1,3,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                1,1,4,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                1,1,5,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
			1,1,6,"Реактивная(+) энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
                        1,1,7,"Реактивная(+) энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
                        1,1,8,"Реактивная(+) энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                1,1,9,"Реактивная(+) энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                1,1,10,"Реактивная(+) энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
                	1,1,11,"Реактивная(-) энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
                        1,1,12,"Реактивная(-) энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
                        1,1,13,"Реактивная(-) энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                1,1,14,"Реактивная(-) энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                1,1,15,"Реактивная(-) энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
                	1,1,16,"Активная энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
                        1,1,17,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
                        1,1,18,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                1,1,19,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                1,1,20,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"
                	1,1,21,"Реактивная(+) энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
                        1,1,22,"Реактивная(+) энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
                        1,1,23,"Реактивная(+) энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                1,1,24,"Реактивная(+) энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                1,1,25,"Реактивная(+) энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"
                	1,1,26,"Реактивная(-) энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
                        1,1,27,"Реактивная(-) энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
                        1,1,28,"Реактивная(-) энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                1,1,29,"Реактивная(-) энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                1,1,30,"Реактивная(-) энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"
			1,1,31,"Энергия потерь в линиях нарастающим итогом всего, проведенная к R=10 Ом"
			1,1,32,"Энергия потерь по фазе 1 нарастающим итогом, проведенная к R=10 Ом"
			1,1,33,"Энергия потерь по фазе 2 нарастающим итогом, проведенная к R=10 Ом"
			1,1,34,"Энергия потерь по фазе 3 нарастающим итогом, проведенная к R=10 Ом"

	                2,2,1,"Максимум активной мощности в текущем месяце по всем тарифам"
	                2,2,2,"Максимум активной мощности в текущем месяце по тарифу 1"
	                2,2,3,"Максимум активной мощности в текущем месяце по тарифу 2"
	                2,2,4,"Максимум активной мощности в текущем месяце по тарифу 3"
	                2,2,5,"Максимум активной мощности в текущем месяце по тарифу 4"
	                2,2,6,"Максимум активной мощности в прошлом месяце по всем тарифам"
	                2,2,7,"Максимум активной мощности в прошлом месяце по тарифу 1"
	                2,2,8,"Максимум активной мощности в прошлом месяце по тарифу 2"
	                2,2,9,"Максимум активной мощности в прошлом месяце по тарифу 3"
	                2,2,10,"Максимум активной мощности в прошлом месяце по тарифу 4"
			2,2,11,"Усредненные активные мощности в текущем интервале"
			2,2,12,"Усредненные активные мощности в предыдущем интервале"

			3,3,1,"Активная мощность суммарно"
			3,3,2,"Активная мощность по фазе 1"
			3,3,3,"Активная мощность по фазе 2"
			3,3,4,"Активная мощность по фазе 3"
			3,3,5,"Реактивная мощность L суммарно"
			3,3,6,"Реактивная мощность С суммарно"
			3,3,7,"Реактивная мощность по фазе 1"
			3,3,8,"Реактивная мощность по фазе 2"
			3,3,9,"Реактивная мощность по фазе 3"
	                3,3,10,"Напряжение фазы 1"
	                3,3,11,"Напряжение фазы 2"
	                3,3,12,"Напряжение фазы 3"
	                3,3,13,"Ток по фазе 1"
	                3,3,14,"Ток по фазе 2"
	                3,3,15,"Ток по фазе 3"
	                3,3,16,"Коэффициент активной мощности суммарно"
	                3,3,17,"Коэффициент активной мощности по фазе 1"
	                3,3,18,"Коэффициент активной мощности по фазе 2"
	                3,3,19,"Коэффициент активной мощности по фазе 3"
	                3,3,20,"Угол между векторами U1U2"
	                3,3,21,"Угол между векторами U2U3"
	                3,3,22,"Угол между векторами U3U1"
	                3,3,23,"Частота сети"

			4,4,1,"Дата"
	                4,4,2,"Время"
	                4,4,3,"Ручная коррекция"
	                4,4,4,"Автоматическая коррекция/сезонное время"
	                4,4,5,"Время начала тарифной зоны 1"
	                4,4,6,"Время начала тарифной зоны 2"
	                4,4,7,"Время начала тарифной зоны 3"
	                4,4,8,"Время начала тарифной зоны 4"
	                4,4,9,"Время начала тарифной зоны 5"
	                4,4,10,"Время начала тарифной зоны 6"
	                4,4,11,"Время начала тарифной зоны 7"
	                4,4,12,"Время начала тарифной зоны 8"
	                4,4,13,"Скорость оптического порта"
	                4,4,14,"Скорость интерфейса удаленного доступа"
	                4,4,15,"Код исполнения, версия"
                :End Frames
        :End LCD

# Поддержка реле нагрузки - нет
#	PropSup_Relay = ???

# Поодержка коррекции времени ASO1  
#	PropSup_CorrTime = 2

# PropSup_EventJrn Настройка журналов событий 
# Доступные значения:
#	1 - ABB
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113
#	6 - ASO2
#	8 - MT313
#	9 - MT315
#	10 - MT314AS
#	11 - MT324MF
#	12 - MT314
#	13 - MT323
#	14 - MT324
#	15 - MT411
#	16 - MT412
# Поддержка журналов - режим 314
        PropSup_EventJrn = 10

:End Set
# Конец набора 15 324_AS

#----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 324_AS
# Набор для 324MF
:Set 16,	"Neva106",                      SupSet_106

# Таблица ошибок
# Свойство необходимо на этапе установки сигнатуры, возможные значения:
# 1 - ABB
# 2 - STD
# 3 - ASO / 115
        PropMod_ErrorMode = 2
# Режим замены пустого пароля нолями
# Возможные значения:
# 0 - не заменять
# n - колчиество нолей
        PropMod_BlankPswToZero = 8

# Серийный номер поддерживается в режиме 7 (OBIS Standrt)
# PropSerialFormat - 0 - HEX, 1 - ASCII(DEC)
# PropSerialMaxLen - максимальная длина номера в символах
# PropSerialWriteMode - Режим записи: 0 - нет, 1 - один раз, 2 - многократно
        PropSup_Serial = 7
	PropSerialFormat = 1
	PropSerialMaxLen = 8
	PropSerialWriteMode = 0

# Версия ПО не поддерживается
# Идентификация. 

# Настройка параметров паролей
	PropPswReadSup = yes
	PropPswWriteSup = yes
	PropPswModemSup = yes
	PropPswRWLen = 8
	PropPswModemLen = 8
	PropPswRWEmpty = yes
	PropPswModemEmpty = yes
	PropPswRWStrongLen = yes
	PropPswModemStrongLen = yes

# Режима поддержки текущей энергии 
        PropSup_CurEnergy = 8


:End Set
# Конец набора 16 Neva-106

#----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 313
# Набор для 313
:Set 17,"MT313",                      SupSet_313

# Таблица ошибок
# Свойство необходимо на этапе установки сигнатуры, возможные значения:
# 1 - ABB
# 2 - STD
# 3 - ASO / 115 - Измененная таблица
        PropMod_ErrorMode = 2

# Режим замены пустого пароля нолями
# Возможные значения:
# 0 - не заменять
# n - колчиество нолей
# 313: - заменять на 8 нолей
        PropMod_BlankPswToZero = 8

# Модель. Имеется в виду информация о модели, которую можно получить из счетчика
# Доступные режимы:
# 1 - TP2_SupMode_ABB
# 7 - TP2_SupMode_StdOBIS 96.1.4.255 (возвращается строка)
# 313: стандартная команда ОБИС
        PropSup_Model = 7

# Серийный номер 
# PropSup_Serial - общий режим поддержки:
# Доступные варианты:
# 7 - Стандарт
# PropSerialFormat - 0 - HEX, 1 - ASCII(DEC)
# PropSerialMaxLen - максимальная длина номера в символах
# PropSerialWriteMode - Режим записи: 0 - нет, 1 - один раз, 2 - многократно
        PropSup_Serial = 7
	PropSerialFormat = 1
	PropSerialMaxLen = 8
	PropSerialWriteMode = 0

# Версия ПО не поддерживается

# Идентификация. И адрес и месту установки поддерживается в режиме 9 (MT 315)
# Возможные значения - номер режима поддержки ABB/STD/MT315
        PropSup_Ident = 9

# настройка параметра "Место установки"
#	PropPlace_MaxLen  максимальная длина
#	PropPlace_MinLen  минимальная длина
#	PropPlace_PosEmpty возможно пустое
	PropPlace_MaxLen = 16
	PropPlace_MinLen = 16
	PropPlace_PosEmpty = yes

# Параметры для сетевого адреса
	PropAddr_Type = 0
	PropAddr_MinLen = 8
	PropAddr_MaxLen = 8
	PropAddr_PosEmpty = yes

# Настройка параметров паролей
	PropPswReadSup = yes
	PropPswWriteSup = yes
	PropPswModemSup = no
	PropPswRWLen = 8
	PropPswModemLen = 8
	PropPswRWEmpty = yes
	PropPswModemEmpty = yes
	PropPswRWStrongLen = yes
	PropPswModemStrongLen = yes

# Дата и время - режим 5 (113)
# Дата и время получаются двумя раздельными командами
        PropSup_DateTime = 5

# Календарь - Режим поддержки 5 (113)
        PropSup_Calendar = 5
        PropCLD_MaxSutras = 36
        PropCLD_MaxSwitshes = 8
        PropCLD_MaxTarzones = 12
        PropCLD_MaxSpecdays = 32
        PropCLD_IsSupDiffSRWD = no
        PropCLD_IsSupDiffSRHD = yes

# Billing - Режим 7 (STD)
     	PropSup_Billing = 7

# Режим поддержки сенсоров
# Доступные варианты поддержки:
#  1. TP2_SupMode_ABB - Режим ABB
#  2. TP2_SupMode_ASO1 - ASO
#  5. TP2_SupMode_MT113 - MT113
#  7. TP2_SupMode_StdOBIS - Стандартный режим
# 313:	Нет датчика температуры
#	PropSup_Sensors = 7

# Режим поддержки характеристик сети - трехфазные параметры, режим 313
# Количество знаков после запятой берется автоматом при считывании параметра
# допустимые значения
#	1 - ABB 
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113 (нет статуса)
#	8 - MT313
#	9 - MT315
#	10 - MT324_AS
#	11 - MT324MF
#	12 - MT314
#	15 - MT411
#	17 - MT114
#
	PropSup_ElnetParams = 8

# Режим поддержки текущих мощностей - класс TP2_EMD_CurPower
# Доступные режимы
#	1 - ABB 
#	2 - ASO1
#	6 - ASO2
#	3 - MT115
#	5 - MT113 (нет статуса)
#	12 - MT314
#	11 - MT324MF
#	9 - MT315
#	14 - MT324
#	10 - MT324_AS
#	15 - MT411
# 313: Аналогично 314
        PropSup_CurPower = 12

# Режим поддержки текущих максимумов мощности по ПУ (MT315)
	PropSup_CurMaxPU = 9

# Режима поддержки текущей энергии MT315
        PropSup_CurEnergy = 9

# PropSup_Status. Статус. Допустимые значения:
#	1 - ABB (нет статуса)
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113 (нет статуса)
#	6 - ASO2
#	8 - MT313
#	9 - MT315
#	11 - MT324MF
#	15 - MT411
# 	
# Для МТ313 свой режим (он поддерживает 2 бита первого байта)
	PropSup_Status = 8

# Конфигурация 
# MT313 поддерживает свой режим
        PropSup_Config = 8

# Настройка интерфейсов - пока отключена
#	PropSup_Interface = 

#	PropSup_HistoryAll Режим поддержки истории:
#	1 - ABB
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113
#	6 - ASO2
#	9 - MT315
#	12 - MT314
#	15 - MT411
#	16 - MT412
# Настройка исторических данных - режим 315
	PropSup_HistoryAll = 12

########################## PropSup_Profiles ######################################
#
# PropSup_Profiles - Режим настройки профилей. Варианты:
#	1 - ABB
#	5 - MT113
#	4 - MT1 AR2S
#	12 - MT314
#	9 - MT315
#	3 - MT115
#	15 - MT411
#	10 - MT324AS
#	11 - MT324MF
# 313-й поддерживает профили как 314 но в киловаттах, поэтому свой индекс
	PropSup_Profiles = 8

########################## PropSup_Limits ######################################
#
# 	Настройка лимитов. Возможные значения:
#	3 - Как в MT1.115
#	4 - Как в MT1.AR2S
#	9 - MT315
#	15 - Как в МТ411
#
# MT313 не поддерживает установку лимитов
#	PropSup_Limits = -1

# Настройка качества
# MT313 не поддерживает качество энергии
#	PropSup_Quality = -1

# Командный режим - 115
        PropSup_Command = 3

# Сервисные функци - 115
	PropSup_Service = 3

# Режим поддержки конфигурации LCD - 313
        PropSup_LCDConfig = 8

        :LCD
                :Groups
                	1, "Энергия"
                	2, "Максимальные мощности"
                	3, "Параметры сети"
			4, "Установки и временные параметры"
                :End Groups
                :Frames
                # Кадры дисплея:
                # Группа, Меню, Подменю, Название
                	1,1,1,"Активная энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
                        1,1,2,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
                        1,1,3,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                1,1,4,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                1,1,5,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
			1,1,6,"Реактивная(+) энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
                        1,1,7,"Реактивная(+) энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
                        1,1,8,"Реактивная(+) энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                1,1,9,"Реактивная(+) энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                1,1,10,"Реактивная(+) энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
                	1,1,11,"Реактивная(-) энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
                        1,1,12,"Реактивная(-) энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
                        1,1,13,"Реактивная(-) энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                1,1,14,"Реактивная(-) энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                1,1,15,"Реактивная(-) энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
                	1,1,16,"Активная энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
                        1,1,17,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
                        1,1,18,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                1,1,19,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                1,1,20,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"
                	1,1,21,"Реактивная(+) энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
                        1,1,22,"Реактивная(+) энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
                        1,1,23,"Реактивная(+) энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                1,1,24,"Реактивная(+) энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                1,1,25,"Реактивная(+) энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"
                	1,1,26,"Реактивная(-) энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
                        1,1,27,"Реактивная(-) энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
                        1,1,28,"Реактивная(-) энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                1,1,29,"Реактивная(-) энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                1,1,30,"Реактивная(-) энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"
			1,1,31,"Энергия потерь в линиях нарастающим итогом всего, проведенная к R=10 Ом"
			1,1,32,"Энергия потерь по фазе 1 нарастающим итогом, проведенная к R=10 Ом"
			1,1,33,"Энергия потерь по фазе 2 нарастающим итогом, проведенная к R=10 Ом"
			1,1,34,"Энергия потерь по фазе 3 нарастающим итогом, проведенная к R=10 Ом"

	                2,2,1,"Максимум активной мощности в текущем месяце по всем тарифам"
	                2,2,2,"Максимум активной мощности в текущем месяце по тарифу 1"
	                2,2,3,"Максимум активной мощности в текущем месяце по тарифу 2"
	                2,2,4,"Максимум активной мощности в текущем месяце по тарифу 3"
	                2,2,5,"Максимум активной мощности в текущем месяце по тарифу 4"
	                2,2,6,"Максимум активной мощности в прошлом месяце по всем тарифам"
	                2,2,7,"Максимум активной мощности в прошлом месяце по тарифу 1"
	                2,2,8,"Максимум активной мощности в прошлом месяце по тарифу 2"
	                2,2,9,"Максимум активной мощности в прошлом месяце по тарифу 3"
	                2,2,10,"Максимум активной мощности в прошлом месяце по тарифу 4"
			2,2,11,"Усредненные активные мощности в текущем интервале"
			2,2,12,"Усредненные активные мощности в предыдущем интервале"

			3,3,1,"Активная мощность суммарно"
			3,3,2,"Активная мощность по фазе 1"
			3,3,3,"Активная мощность по фазе 2"
			3,3,4,"Активная мощность по фазе 3"
			3,3,5,"Реактивная мощность L суммарно"
			3,3,6,"Реактивная мощность С суммарно"
			3,3,7,"Реактивная мощность по фазе 1"
			3,3,8,"Реактивная мощность по фазе 2"
			3,3,9,"Реактивная мощность по фазе 3"
	                3,3,10,"Напряжение фазы 1"
	                3,3,11,"Напряжение фазы 2"
	                3,3,12,"Напряжение фазы 3"
	                3,3,13,"Ток по фазе 1"
	                3,3,14,"Ток по фазе 2"
	                3,3,15,"Ток по фазе 3"
	                3,3,16,"Коэффициент активной мощности суммарно"
	                3,3,17,"Коэффициент активной мощности по фазе 1"
	                3,3,18,"Коэффициент активной мощности по фазе 2"
	                3,3,19,"Коэффициент активной мощности по фазе 3"
	                3,3,20,"Угол между векторами U1U2"
	                3,3,21,"Угол между векторами U2U3"
	                3,3,22,"Угол между векторами U3U1"
	                3,3,23,"Частота сети"

			4,4,1,"Дата"
	                4,4,2,"Время"
	                4,4,3,"Ручная коррекция"
	                4,4,4,"Автоматическая коррекция/сезонное время"
	                4,4,5,"Время начала тарифной зоны 1"
	                4,4,6,"Время начала тарифной зоны 2"
	                4,4,7,"Время начала тарифной зоны 3"
	                4,4,8,"Время начала тарифной зоны 4"
	                4,4,9,"Время начала тарифной зоны 5"
	                4,4,10,"Время начала тарифной зоны 6"
	                4,4,11,"Время начала тарифной зоны 7"
	                4,4,12,"Время начала тарифной зоны 8"
	                4,4,13,"Скорость оптического порта"
	                4,4,14,"Скорость интерфейса удаленного доступа"
	                4,4,15,"Код исполнения, версия"
                :End Frames
        :End LCD

# Поддержка реле нагрузки AR2S	
	PropSup_Relay = 3

# Поодержка коррекции времени ASO1  
#	PropSup_CorrTime = 2

# PropSup_EventJrn Настройка журналов событий 
# Доступные значения:
#	1 - ABB
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113
#	6 - ASO2
#	8 - MT313
#	9 - MT315
#	10 - MT314AS
#	11 - MT324MF
#	12 - MT314
#	13 - MT323
#	14 - MT324
#	15 - MT411
#	16 - MT412
# Поддержка журналов - режим 314
        PropSup_EventJrn = 12

:End Set
# Конец набора 313 (# 17)

#------------------------------------------------------------------------------------------------------- 114 AS
# Набор для 114 AR2S
:Set 18,	"114 AS",                   SupSet_114_AS

# Свойство необходимо на этапе установки сигнатуры
# 1 - ABB
# 2 - STD
# 3 - ASO
        PropMod_ErrorMode = 2
# Заменять пустой пароль 8 нолями
        PropMod_BlankPswToZero = 8

# Модель. Имеется в виду информация о модели, которую можно получить из счетчика
# Доступные режимы:
# 1 - TP2_SupMode_ABB
# 7 - TP2_SupMode_StdOBIS 96.1.4.255 (возвращается строка)
# MT114 AS: стандартный режим
        PropSup_Model = 7

# Серийный номер поддерживается в режиме 7 (OBIS Standrt)
# PropSerialFormat - 0 - HEX, 1 - ASCII(DEC)
# PropSerialMaxLen - максимальная длина номера в символах
# PropSerialWriteMode - Режим записи: 0 - нет, 1 - один раз, 2 - многократно
# MT114 AS: стандартный режим
        PropSup_Serial = 7
	PropSerialFormat = 1
	PropSerialMaxLen = 8
	PropSerialWriteMode = 1

# MT114 AS: 
# Версия ПО не поддерживается

# Идентификация. И адрес и месту установки поддерживается в режиме 7 (OBIS Standrt)
# MT114 AS: 
        PropSup_Ident = 7

# настройка параметра "Место установки"
# MT114 AS: 
	PropPlace_MaxLen = 16
	PropPlace_MinLen = 16
	PropPlace_PosEmpty = yes

# Параметры для сетевого адреса
# MT114 AS: 
	PropAddr_Type = 0
	PropAddr_MinLen = 8
	PropAddr_MaxLen = 8
	PropAddr_PosEmpty = yes

# Настройка параметров паролей
# MT114 AS: 
	PropPswReadSup = yes
	PropPswWriteSup = yes
	PropPswModemSup = yes
	PropPswRWLen = 8
	PropPswModemLen = 8
	PropPswRWEmpty = yes
	PropPswModemEmpty = yes
	PropPswRWStrongLen = yes
	PropPswModemStrongLen = yes

# Дата и время - режим 5 (113 - раздельно)
# MT114 AS: 
        PropSup_DateTime = 5

# MT114 AS: Календарь - аналог 113
        PropSup_Calendar = 5
        PropCLD_MaxSutras = 36
        PropCLD_MaxSwitshes = 8
        PropCLD_MaxTarzones = 12
        PropCLD_MaxSpecdays = 32
        PropCLD_IsSupDiffSRWD = no
        PropCLD_IsSupDiffSRHD = yes

# MT114 AS:  Billing - Режим 7
     	PropSup_Billing = 7

# Режим поддержки сенсоров
# Доступные варианты поддержки
#  1. TP2_SupMode_ABB - Режим ABB
#  2. TP2_SupMode_ASO1 - ASO
#  5. TP2_SupMode_MT113 - MT113
#  7. TP2_SupMode_StdOBIS - Стандартный режим
# MT114 AS:  
	PropSup_Sensors = 7

# Режим поддержки характеристик сети 114AS
# MT114 AS: 
        PropSup_ElnetParams = 18

# Режим поддержки текущих мощностей - класс TP2_EMD_CurPower
# Доступные режимы
#	1 - ABB 
#	2 - ASO1
#	6 - ASO2
#	3 - MT115
#	4 - MT1AR2S
#	5 - MT113 (нет статуса)
#	12 - MT314
#	11 - MT324MF
#	9 - MT315
#	14 - MT324
#	10 - MT324_AS
#	15 - MT411
# MT114 AS: 
        PropSup_CurPower = 5

# Режим поддержки текущих максимумов мощности
# MT114 AS: 
	PropSup_CurMaxPU = 5

# Режима поддержки текущей энергии 
# MT114 AS: 
        PropSup_CurEnergy = 5

# PropSup_Status. Статус. Допустимые значения:
#	1 - ABB (нет статуса)
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113 (нет статуса)
#	6 - ASO2
#	9 - MT315
#	11 - MT324MF
#	15 - MT411
#	18 - MT114AS
# MT114 AS: 
	PropSup_Status = 18

# Конфигурация
# MT114 AS:
        PropSup_Config = 18

# Настройка интерфейсов
# 114AS не поддерживает интерфейсы
	PropSup_Interface = -1

#	PropSup_HistoryAll Режим поддержки истории:
#	1 - ABB
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113
#	6 - ASO2
#	9 - MT315
#	12 - MT314
#	15 - MT411
#	16 - MT412
#	18 - MT114AS
	PropSup_HistoryAll = 18

# PropSup_Profiles - Режим настройки профилей. Варианты:
#	4 - MT1 AR2S
#	9 - MT315
#	3 - MT115
#	15 - MT411
#	10 - MT324AS
#	18 - 114 AS
	PropSup_Profiles = 18

########################## PropSup_Limits ######################################
# 	Настройка лимитов. Возможные значения:
#	3 - Как в MT1.115
#	4 - Как в MT1.AR2S
#	9 - MT315
#	15 - Как в МТ411
#	18 - 114 AS
	PropSup_Limits = 18

# Настройка качества
	PropSup_Quality = 4

# Командный режим - AR2S
        PropSup_Command = 4

# Сервисные функци - 114AS
	PropSup_Service = 18

# Режим поддержки конфигурации LCD - 113
        PropSup_LCDConfig = 5
        :LCD
                :Groups
                	1, "Энергетические параметры"
                	2, "Параметры сети и максимумы"
                	3, "Параметры времени и тарификации"
                	4, "Прочие параметры"
                :End Groups
                :Frames
                # Кадры дисплея:
                # Группа, Меню, Подменю, Название
                	1,1,1,"Активная энергия нарастающим итогом без учета тарифа", "АЭ.ТТ"
                        1,1,2,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 1", "АЭ.Т1"
                        1,1,3,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 2", "АЭ.Т2"
	                1,1,4,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 3", "АЭ.Т3"
	                1,1,5,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 4", "АЭ.Т4"
	                1,1,6,"Активная энергия за предыдущий месяц без учета тарифа", "АЭПМ.ТТ"
	                1,1,7,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 1", "АЭПМ.Т1"
	                1,1,8,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 2", "АЭПМ.Т2"
	                1,1,9,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 3", "АЭПМ.Т3"
	                1,1,10,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 4", "АЭПМ.Т4"

	                2,2,1,"Текущая активная мощность", "Акт.Мощн"
	                2,2,2,"Напряжение", "Напряжение"
	                2,2,3,"Ток фазного провода", "Ток"
	                2,2,4,"Частота сети", "Частота"
	                2,2,5,"Фактор мощности", "Cos Phi"
	                2,2,6,"Максимальная усредненная мощность тек. месяца по тарифу 1", "Pmax Т1"
	                2,2,7,"Максимальная усредненная мощность тек. месяца по тарифу 2", "Pmax Т2"
	                2,2,8,"Максимальная усредненная мощность тек. месяца по тарифу 3", "Pmax Т3"
	                2,2,9,"Максимальная усредненная мощность тек. месяца по тарифу 4", "Pmax Т4"
	                2,2,10,"Максимальная усредненная мощность прошлого месяца по тарифу 1", "PmaxПМ Т1"
	                2,2,11,"Максимальная усредненная мощность прошлого месяца по тарифу 2", "PmaxПМ Т2"
                        2,2,12,"Максимальная усредненная мощность прошлого месяца по тарифу 3", "PmaxПМ Т3"
	                2,2,13,"Максимальная усредненная мощность прошлого месяца по тарифу 4", "PmaxПМ Т4"

                        3,3,1,"Дата", "Дата"
	                3,3,2,"Время", "Время"
	                3,3,3,"Ручная коррекция", "РК"
	                3,3,4,"Автокоррекция и сезонное время", "АК/сез. время"
	                3,3,5,"Параметры тарифной зоны 1", "ПТЗ1"
	                3,3,6,"Параметры тарифной зоны 2", "ПТЗ2"
	                3,3,7,"Параметры тарифной зоны 3", "ПТЗ3"
	                3,3,8,"Параметры тарифной зоны 4", "ПТЗ4"
	                3,3,9,"Параметры тарифной зоны 5", "ПТЗ5"
	                3,3,10,"Параметры тарифной зоны 6", "ПТЗ6"
	                3,3,11,"Параметры тарифной зоны 7", "ПТЗ7"
	                3,3,12,"Параметры тарифной зоны 8", "ПТЗ8"

	                4,1,11,"Коды ошибок", "Ошибки"
	                4,1,12,"Напряжение батареи", "U батареи"
	                4,2,14,"Температура внутри корпуса счетчика", "ТЕМП"
                :End Frames
        :End LCD

# Поддержка реле нагрузки как 114-й - в зависимости от модификации
	PropSup_Relay = 18

# Поодержка коррекции времени AR2S  
#	PropSup_CorrTime = 4

# PropSup_EventJrn Настройка журналов событий 
# Доступные значения:
#	1 - ABB
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113
#	6 - ASO2
#	8 - MT313
#	9 - MT315
#	10 - MT314AS
#	11 - MT324MF
#	12 - MT314
#	13 - MT323
#	14 - MT324
#	15 - MT411
#	16 - MT412
# Поддержка журналов - режим 114AS
        PropSup_EventJrn = 18

:End Set
# Конец набора 18 114_AS


#------------------------------------------------------------------------------------------------------- CE 303v11
# Набор для 303v11, используется для всех 303 и 301v
:Set 19,	"CE 303.11",                   SupSet_CE_303_11

# Свойство необходимо на этапе установки сигнатуры
# 1 - ABB
# 2 - STD
# 3 - ASO
# 50 - Энергомера
        PropMod_ErrorMode = 50
		
# Заменять пустой пароль 8 нолями
        PropMod_BlankPswToZero = 0

# Модель. Имеется в виду информация о модели, которую можно получить из счетчика
# Доступные режимы:
# 1 - TP2_SupMode_ABB
# 7 - TP2_SupMode_StdOBIS 96.1.4.255 (возвращается строка)
# 50 - Энергомера
# Энергомера:  режим 50
        PropSup_Model = 50

# Серийный номер поддерживается в режиме 50 (Энергомера)
# PropSerialFormat - 0 - HEX, 1 - ASCII(DEC)
# PropSerialMaxLen - максимальная длина номера в символах
# PropSerialWriteMode - Режим записи: 0 - нет, 1 - один раз, 2 - многократно
# Энергомера: стандартный режим
    PropSup_Serial = 50
	PropSerialFormat = 1
	PropSerialMaxLen = 16
	PropSerialWriteMode = 1

# Версия ПО 
# Энергомера: 
        PropSup_Ware = 50

# Идентификация. И адрес и месту установки поддерживается в режиме 50 (Энергомера)
        PropSup_Ident = 50
# настройка параметра "Место установки"
#	PropPlace_MaxLen = 
#	PropPlace_MinLen = 
#	PropPlace_PosEmpty = 

# Параметры для сетевого адреса
# Энергомера: 
	PropAddr_Type = 0
	PropAddr_MinLen = 8
	PropAddr_MaxLen = 8
	PropAddr_PosEmpty = yes

# Настройка параметров паролей
# Энергомера: 
	PropPswReadSup = yes
	PropPswWriteSup = yes
	PropPswModemSup = no
	PropPswRWLen = 20
#	PropPswModemLen = 
	PropPswRWEmpty = yes
#	PropPswModemEmpty = yes
#	PropPswRWStrongLen = yes
#	PropPswModemStrongLen = yes

# Дата и время
# Энергомера: 
        PropSup_DateTime = 50

# Календарь
# Энергомера: 
#        PropSup_Calendar = 5
#        PropCLD_MaxSutras = 36
#        PropCLD_MaxSwitshes = 8
#        PropCLD_MaxTarzones = 12
#        PropCLD_MaxSpecdays = 32
#        PropCLD_IsSupDiffSRWD = no
#        PropCLD_IsSupDiffSRHD = yes

# Энергомера: 
# PropSup_Billing = 7

# Режим поддержки сенсоров
# Доступные варианты поддержки
#  1. TP2_SupMode_ABB - Режим ABB
#  2. TP2_SupMode_ASO1 - ASO
#  5. TP2_SupMode_MT113 - MT113
#  7. TP2_SupMode_StdOBIS - Стандартный режим
# Энергомера: 
	PropSup_Sensors = 50

# Режим поддержки характеристик сети 
# Энергомера: 
        PropSup_ElnetParams = 50

# Режим поддержки текущих мощностей - класс TP2_EMD_CurPower
# Доступные режимы
#	1 - ABB 
#	2 - ASO1
#	6 - ASO2
#	3 - MT115
#	4 - MT1AR2S
#	5 - MT113 (нет статуса)
#	12 - MT314
#	11 - MT324MF
#	9 - MT315
#	14 - MT324
#	10 - MT324_AS
#	15 - MT411
# Энергомера: 
    PropSup_CurPower = 50

# Режим поддержки текущих максимумов мощности
# Энергомера: 
#	PropSup_CurMaxPU = 50

# Режима поддержки текущей энергии 
# Энергомера: 
    PropSup_CurEnergy = 50

# PropSup_Status. Статус. Допустимые значения:
#	1 - ABB (нет статуса)
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113 (нет статуса)
#	6 - ASO2
#	9 - MT315
#	11 - MT324MF
#	15 - MT411
#	18 - MT114AS
# Энергомера: 
#	PropSup_Status = 50

# Конфигурация
# Энергомера: 
#        PropSup_Config = 50

# Настройка интерфейсов
# Энергомера: 
#	PropSup_Interface = -1

#	PropSup_HistoryAll Режим поддержки истории:
#	1 - ABB
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113
#	6 - ASO2
#	9 - MT315
#	12 - MT314
#	15 - MT411
#	16 - MT412
#	18 - MT114AS
#	50 - Энергомера 303
	PropSup_HistoryAll = 50

# PropSup_Profiles - Режим настройки профилей. Варианты:
#	4 - MT1 AR2S
#	9 - MT315
#	3 - MT115
#	15 - MT411
#	10 - MT324AS
#	18 - 114 AS
# Энергомера:
	PropSup_Profiles = 50

########################## PropSup_Limits ######################################
# 	Настройка лимитов. Возможные значения:
#	3 - Как в MT1.115
#	4 - Как в MT1.AR2S
#	9 - MT315
#	15 - Как в МТ411
#	18 - 114 AS
#	PropSup_Limits = 18

# Настройка качества
#	PropSup_Quality = 4

# Командный режим
#        PropSup_Command = 4

# Сервисные функци 
# PropSup_Service = 4

# Режим поддержки конфигурации LCD - 113
#        PropSup_LCDConfig = 4

#        :LCD
#               :Groups
# ...
#               :End Groups
#
#               :Frames
# ...
#                :End Frames
#        :End LCD

# Поддержка реле нагрузки AR2S	
#	PropSup_Relay = 4

# Поодержка коррекции времени AR2S  
#	PropSup_CorrTime = 4

# PropSup_EventJrn Настройка журналов событий 
# Доступные значения:
#	1 - ABB
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113
#	6 - ASO2
#	8 - MT313
#	9 - MT315
#	10 - MT314AS
#	11 - MT324MF
#	12 - MT314
#	13 - MT323
#	14 - MT324
#	15 - MT411
#	16 - MT412
# Поддержка журналов - режим AR2S
#        PropSup_EventJrn = 4

:End Set
# Конец набора SupSet_CE_303_11


#------------------------------------------------------------------------------------------------------- CE 2xx
# Набор для Энергомеры 2хх
:Set 20,	"CE 2xx",                   SupSet_CE_2xx

# Свойство необходимо на этапе установки сигнатуры
# 1 - ABB
# 2 - STD
# 3 - ASO
# 50 - Энергомера
        PropMod_ErrorMode = 50
		
# Заменять пустой пароль 8 нолями
        PropMod_BlankPswToZero = 0

# Модель. Имеется в виду информация о модели, которую можно получить из счетчика
# Доступные режимы:
# 1 - TP2_SupMode_ABB
# 7 - TP2_SupMode_StdOBIS 96.1.4.255 (возвращается строка)
# 50 - Энергомера 3хх (команда IDENT)
# 51 - Энергомера 2хх (команда MODEL)
# Энергомера:  режим 51 (2xx)
        PropSup_Model = 51

# Серийный номер 
# PropSerialFormat - 0 - HEX, 1 - ASCII(DEC)
# PropSerialMaxLen - максимальная длина номера в символах
# PropSerialWriteMode - Режим записи: 0 - нет, 1 - один раз, 2 - многократно
# Серийный номер энергомеры 2xx совпадает по формату с 3хх, поэтому тип 50
    PropSup_Serial = 50
	PropSerialFormat = 1
	PropSerialMaxLen = 16
	PropSerialWriteMode = 0

# Версия ПО 
# Энергомера: 
# 50 - 3ххv (команда ID_FW)
# 51 - 2xx (команда VINFO)
        PropSup_Ware = 51

# Идентификация. 
# 50 - Энергомера 3ххv (команда MSYAD, только адрес)
# 51 - Энергомера 2xxv (команда IDPAS, только адрес)
        PropSup_Ident = 51
# настройка параметра "Место установки"
#	PropPlace_MaxLen = 
#	PropPlace_MinLen = 
#	PropPlace_PosEmpty = 

# Параметры для сетевого адреса
# Энергомера: 
	PropAddr_Type = 0
	PropAddr_MinLen = 8
	PropAddr_MaxLen = 8
	PropAddr_PosEmpty = yes

# Настройка параметров паролей
# Энергомера: 
	PropPswReadSup = yes
	PropPswWriteSup = yes
	PropPswModemSup = no
	PropPswRWLen = 20
#	PropPswModemLen = 
	PropPswRWEmpty = yes
#	PropPswModemEmpty = yes
#	PropPswRWStrongLen = yes
#	PropPswModemStrongLen = yes

# Дата и время
# Энергомера: 
# 50 - 3xxv (команды xxx,xxx,xxx)
# 51 - 2xxv (команды ) - индикация текущего режима зима/лето отсутствует
        PropSup_DateTime = 51

# Календарь
# Энергомера: 
#        PropSup_Calendar = 5
#        PropCLD_MaxSutras = 36
#        PropCLD_MaxSwitshes = 8
#        PropCLD_MaxTarzones = 12
#        PropCLD_MaxSpecdays = 32
#        PropCLD_IsSupDiffSRWD = no
#        PropCLD_IsSupDiffSRHD = yes

# Энергомера: 
# PropSup_Billing = 7

# Режим поддержки сенсоров
# Доступные варианты поддержки
#  1. TP2_SupMode_ABB - Режим ABB
#  2. TP2_SupMode_ASO1 - ASO
#  5. TP2_SupMode_MT113 - MT113
#  7. TP2_SupMode_StdOBIS - Стандартный режим
# Энергомера: 
# 50 - 3xxv

# В энергомере 2xxv не нашёл сенсоров
#	PropSup_Sensors = 

# Режим поддержки характеристик сети 
# Энергомера: 
# 50 - 3xxv (трехфазные команды с углами)
# 51 - 2xxv (однофазные команды)
        PropSup_ElnetParams = 51

# Режим поддержки текущих мощностей - класс TP2_EMD_CurPower
# Доступные режимы
#	1 - ABB 
#	2 - ASO1
#	6 - ASO2
#	3 - MT115
#	4 - MT1AR2S
#	5 - MT113 (нет статуса)
#	12 - MT314
#	11 - MT324MF
#	9 - MT315
#	14 - MT324
#	10 - MT324_AS
#	15 - MT411
# Энергомера: 
# 50 - трехфазный 3xxv
# 51 - Однофазный 2xxv (одна команда POWERP)
    PropSup_CurPower = 51

# Режим поддержки текущих максимумов мощности
# Энергомера: 
#	PropSup_CurMaxPU = 

# Режима поддержки текущей энергии 
# Энергомера: 
# 50 - 6 тарифов, реактив поддерживается
# 51 - 5 тарифов, реактив не поддерживается
    PropSup_CurEnergy = 51

# PropSup_Status. Статус. Допустимые значения:
#	1 - ABB (нет статуса)
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113 (нет статуса)
#	6 - ASO2
#	9 - MT315
#	11 - MT324MF
#	15 - MT411
#	18 - MT114AS
# Энергомера: 
#	PropSup_Status = 50

# Конфигурация
# Энергомера: 
#        PropSup_Config = 

# Настройка интерфейсов
# Энергомера: 
#	PropSup_Interface = -1

#	PropSup_HistoryAll Режим поддержки истории:
#	1 - ABB
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113
#	6 - ASO2
#	9 - MT315
#	12 - MT314
#	15 - MT411
#	16 - MT412
#	18 - MT114AS
#	50 - Энергомера 30xv
# 	51 - Энергомера 2xxv
	PropSup_HistoryAll = 51

# PropSup_Profiles - Режим настройки профилей. Варианты:
#	4 - MT1 AR2S
#	9 - MT315
#	3 - MT115
#	15 - MT411
#	10 - MT324AS
#	18 - 114 AS
# Энергомера:
# 50 - 3xxxv
# 51 - 2xxxv
	PropSup_Profiles = 51

########################## PropSup_Limits ######################################
# 	Настройка лимитов. Возможные значения:
#	3 - Как в MT1.115
#	4 - Как в MT1.AR2S
#	9 - MT315
#	15 - Как в МТ411
#	18 - 114 AS
#	PropSup_Limits = 18

# Настройка качества
#	PropSup_Quality = 4

# Командный режим
#        PropSup_Command = 4

# Сервисные функци 
# PropSup_Service = 4

# Режим поддержки конфигурации LCD - 113
#        PropSup_LCDConfig = 4

#        :LCD
#               :Groups
# ...
#               :End Groups
#
#               :Frames
# ...
#                :End Frames
#        :End LCD

# Поддержка реле нагрузки AR2S	
#	PropSup_Relay = 4

# Поодержка коррекции времени AR2S  
#	PropSup_CorrTime = 4

# PropSup_EventJrn Настройка журналов событий 
# Доступные значения:
#	1 - ABB
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113
#	6 - ASO2
#	8 - MT313
#	9 - MT315
#	10 - MT314AS
#	11 - MT324MF
#	12 - MT314
#	13 - MT323
#	14 - MT324
#	15 - MT411
#	16 - MT412
# Поддержка журналов - режим AR2S
#        PropSup_EventJrn = 4

:End Set 
# Конец набора [20] SupSet_CE_2xx

#----------------------------------------------------------------------------------------------------------- SupSet_412_2
# Набор для 412
:Set 21,"MT412 v2",                      SupSet_412_2

# ----------------  PropMod_ErrorMode 
# Таблица ошибок
# Свойство необходимо на этапе установки сигнатуры, возможные значения:
# 1 - ABB
# 2 - STD
# 3 - ASO / 115
        PropMod_ErrorMode = 2

# Режим замены пустого пароля нолями
# Возможные значения:
# 0 - не заменять
# n - колчиество нолей
        PropMod_BlankPswToZero = 8

# Модель. Имеется в виду информация о модели, которую можно получить из счетчика
# Доступные режимы:
# 1 - TP2_SupMode_ABB
# 7 - TP2_SupMode_StdOBIS 96.1.4.255 (возвращается строка)
        PropSup_Model = 7

# Серийный номер поддерживается в режиме 7 (OBIS Standrt)
# PropSerialFormat - 0 - HEX, 1 - ASCII(DEC)
# PropSerialMaxLen - максимальная длина номера в символах
# PropSerialWriteMode - Режим записи: 0 - нет, 1 - один раз, 2 - многократно
        PropSup_Serial = 7
	PropSerialFormat = 1
	PropSerialMaxLen = 8
	PropSerialWriteMode = 0

# Версия ПО не поддерживается

# конфигурация: доступность бита master/slave
	PropCfgMasterSlave = yes

# Идентификация. И адрес и месту установки поддерживается в режиме 9 (MT 315)
# Возможные значения - номер режима поддержки ABB/STD/MT315
        PropSup_Ident = 9

# настройка параметра "Место установки"
#	PropPlace_MaxLen  максимальная длина
#	PropPlace_MinLen  минимальная длина
#	PropPlace_PosEmpty возможно пустое
	PropPlace_MaxLen = 16
	PropPlace_MinLen = 16
	PropPlace_PosEmpty = yes

# Параметры для сетевого адреса
	PropAddr_Type = 0
	PropAddr_MinLen = 8
	PropAddr_MaxLen = 8
	PropAddr_PosEmpty = yes

# Настройка параметров паролей
	PropPswReadSup = yes
	PropPswWriteSup = yes
	PropPswModemSup = yes
	PropPswRWLen = 8
	PropPswModemLen = 8
	PropPswRWEmpty = yes
	PropPswModemEmpty = yes
	PropPswRWStrongLen = yes
	PropPswModemStrongLen = yes

# Дата и время - режим 3 (МТ 315)
        PropSup_DateTime = 3

# Календарь - Режим поддержки 3 (115)
        PropSup_Calendar = 3
        PropCLD_MaxSutras = 36
        PropCLD_MaxSwitshes = 8
        PropCLD_MaxTarzones = 12
        PropCLD_MaxSpecdays = 32
        PropCLD_IsSupDiffSRWD = yes
        PropCLD_IsSupDiffSRHD = yes

# Billing - Режим 15 (MT-411)
     	PropSup_Billing = 15

# Режим поддержки сенсоров - STD
# Доступные варианты поддержки:
#  1. TP2_SupMode_ABB - Режим ABB
#  2. TP2_SupMode_ASO1 - ASO
#  5. TP2_SupMode_MT113 - MT113
#  7. TP2_SupMode_StdOBIS - Стандартный режим
	PropSup_Sensors = 7

# Режим поддержки характеристик сети - трехфазные параметры, режим (MT411)
	PropSup_ElnetParams = 15

# Режим поддержки текущих мощностей - класс TP2_EMD_CurPower
# Доступные режимы
#	1 - ABB 
#	2 - ASO1
#	6 - ASO2
#	3 - MT115
#	5 - MT113 (нет статуса)
#	12 - MT314
#	11 - MT324MF
#	9 - MT315
#	14 - MT324
#	10 - MT324_AS
#	15 - MT411
# 412: Аналогично 411
        PropSup_CurPower = 15

# Режим поддержки текущих максимумов мощности по ПУ (MT411)
	PropSup_CurMaxPU = 15

# Режима поддержки текущей энергии (MT411)
        PropSup_CurEnergy = 15

# PropSup_Status. Статус. Допустимые значения:
#	1 - ABB (нет статуса)
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113 (нет статуса)
#	6 - ASO2
#	9 - MT315
#	11 - MT324MF
#	15 - MT411
# 	
	PropSup_Status = 15

# Конфигурация (115)
        PropSup_Config = 3

# Настройка интерфейсов - MT411
	PropSup_Interface = 15

# MT412. Настройка списка журналов истории
#	PropSup_HistoryAll Режим поддержки истории:
#	1 - ABB
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113
#	6 - ASO2
#	9 - MT315
#	12 - MT314
#	15 - MT411
#	16 - MT412
# Настройка исторических данных - режим MT412
	PropSup_HistoryAll = 16

# PropSup_Profiles - Режим настройки профилей. Варианты:
#	1 - ABB
#	5 - MT113
#	4 - MT1 AR2S
#	12 - MT314
#	9 - MT315
#	3 - MT115
#	15 - MT411
#	10 - MT324AS
#	11 - MT324MF
# Поддержка профилей - режим MT411
	PropSup_Profiles = 15

########################## PropSup_Limits ######################################
# 	Настройка лимитов. Возможные значения:
#	3 - Как в MT1.115
#	4 - Как в MT1.AR2S
#	9 - MT315
#	15 - Как в МТ411
#
	PropSup_Limits = 15

# Настройка качества
	PropSup_Quality = 15

# Командный режим - 411
        PropSup_Command = 15

# Сервисные функци - 115
	PropSup_Service = 3

# Режим поддержки конфигурации LCD - MT411
        PropSup_LCDConfig = 15

        :LCD
                :Groups
                	1, "Активная энергия"
					2, "Активная энергия, импорт"
					3, "Активная энергия, экспорт"
                	4, "Реактивная энергия, импорт"
					5, "Реактивная энергия, экспорт"
					6, "Реактивная энергия, QI"
					7, "Реактивная энергия, QII"
					8, "Реактивная энергия, QIII"
					9, "Реактивная энергия, QIV"
				    10, "Параметры сети"
                    11, "Временные параметры/Последние события"
					12, "Настройки/прочие данные"
                :End Groups
                :Frames
                # Кадры дисплея:
                # Группа, Меню, Подменю, Название
                	1,1,1,"Активная энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
                    1,1,2,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
                    1,1,3,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                1,1,4,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                1,1,5,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
                	1,1,6,"Активная энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
                    1,1,7,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
                    1,1,8,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                1,1,9,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                1,1,10,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"
					
					2,2,1,"Активная (импорт) энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
                    2,2,2,"Активная (импорт) энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
                    2,2,3,"Активная (импорт) энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                2,2,4,"Активная (импорт) энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                2,2,5,"Активная (импорт) энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
                	2,2,6,"Активная (импорт) энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
                    2,2,7,"Активная (импорт) энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
                    2,2,8,"Активная (импорт) энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                2,2,9,"Активная (импорт) энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                2,2,10,"Активная (импорт) энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"
                	
					3,3,1,"Активная (экспорт) энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
                    3,3,2,"Активная (экспорт) энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
                    3,3,3,"Активная (экспорт) энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                3,3,4,"Активная (экспорт) энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                3,3,5,"Активная (экспорт) энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
                	3,3,6,"Активная (экспорт) энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
                    3,3,7,"Активная (экспорт) энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
                    3,3,8,"Активная (экспорт) энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                3,3,9,"Активная (экспорт) энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                3,3,10,"Активная (экспорт) энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"
					
                	4,4,1,"Реактивная (импорт) энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
                    4,4,2,"Реактивная (импорт) энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
                    4,4,3,"Реактивная (импорт) энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                4,4,4,"Реактивная (импорт) энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                4,4,5,"Реактивная (импорт) энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
                	4,4,6,"Реактивная (импорт) энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
                    4,4,7,"Реактивная (импорт) энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
                    4,4,8,"Реактивная (импорт) энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                4,4,9,"Реактивная (импорт) энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                4,4,10,"Реактивная (импорт) энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"
   
                	5,5,1,"Реактивная (экспорт) энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
                    5,5,2,"Реактивная (экспорт) энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
                    5,5,3,"Реактивная (экспорт) энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                5,5,4,"Реактивная (экспорт) энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                5,5,5,"Реактивная (экспорт) энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
                	5,5,6,"Реактивная (экспорт) энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
                    5,5,7,"Реактивная (экспорт) энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
                    5,5,8,"Реактивная (экспорт) энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                5,5,9,"Реактивная (экспорт) энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                5,5,10,"Реактивная (экспорт) энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"
					
					6,6,1,"Реактивная QI энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
                    6,6,2,"Реактивная QI энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
                    6,6,3,"Реактивная QI энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                6,6,4,"Реактивная QI энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                6,6,5,"Реактивная QI энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
                	6,6,6,"Реактивная QI энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
                    6,6,7,"Реактивная QI энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
                    6,6,8,"Реактивная QI энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                6,6,9,"Реактивная QI энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                6,6,10,"Реактивная QI энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"
					
					7,7,1,"Реактивная QII энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
                    7,7,2,"Реактивная QII энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
                    7,7,3,"Реактивная QII энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                7,7,4,"Реактивная QII энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                7,7,5,"Реактивная QII энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
                	7,7,6,"Реактивная QII энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
                    7,7,7,"Реактивная QII энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
                    7,7,8,"Реактивная QII энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                7,7,9,"Реактивная QII энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                7,7,10,"Реактивная QII энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"
					
					8,8,1,"Реактивная QIII энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
                    8,8,2,"Реактивная QIII энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
                    8,8,3,"Реактивная QIII энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                8,8,4,"Реактивная QIII энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                8,8,5,"Реактивная QIII энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
                	8,8,6,"Реактивная QIII энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
                    8,8,7,"Реактивная QIII энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
                    8,8,8,"Реактивная QIII энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                8,8,9,"Реактивная QIII энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                8,8,10,"Реактивная QIII энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"
					
					9,9,1,"Реактивная QIV энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
                    9,9,2,"Реактивная QIV энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
                    9,9,3,"Реактивная QIV энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                9,9,4,"Реактивная QIV энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                9,9,5,"Реактивная QIV энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
                	9,9,6,"Реактивная QIV энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
                    9,9,7,"Реактивная QIV энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
                    9,9,8,"Реактивная QIV энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                9,9,9,"Реактивная QIV энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                9,9,10,"Реактивная QIV энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"
					
					10,10,1,"Активная мощность"
					10,10,2,"Активная мощность по фазе 1"
					10,10,3,"Активная мощность по фазе 2"
					10,10,4,"Активная мощность по фазе 3"
					10,10,5,"Реактивная (+) мощность"
					10,10,6,"Реактивная (+) мощность по фазе 1"
					10,10,7,"Реактивная (+) мощность по фазе 2"
					10,10,8,"Реактивная (+) мощность по фазе 3"
					10,10,9,"Реактивная (-) мощность"
					10,10,10,"Реактивная (-) мощность по фазе 1"
					10,10,11,"Реактивная (-) мощность по фазе 2"
					10,10,12,"Реактивная (-) мощность по фазе 3"
					10,10,13,"Полная (+) мощность"
					10,10,14,"Полная (+) мощность по фазе 1"
					10,10,15,"Полная (+) мощность по фазе 2"
					10,10,16,"Полная (+) мощность по фазе 3"
					10,10,17,"Полная (-) мощность"
					10,10,18,"Полная (-) мощность по фазе 1"
					10,10,19,"Полная (-) мощность по фазе 2"
					10,10,20,"Полная (-) мощность по фазе 3"
					10,10,21,"Напряжение фазы 1"
					10,10,22,"Напряжение фазы 2"
					10,10,23,"Напряжение фазы 3"
	                10,10,24,"Ток по фазе 1"
					10,10,25,"Ток по фазе 2"
					10,10,26,"Ток по фазе 3"
					10,10,27,"Коэффициент активной мощности"
					10,10,28,"Коэффициент активной мощности по фазе 1"
					10,10,29,"Коэффициент активной мощности по фазе 2"
					10,10,30,"Коэффициент активной мощности по фазе 3"
					10,10,31,"Угол между векторами напряжений фаз 1 и 2, в градусах"
					10,10,32,"Угол между векторами напряжений фаз 2 и 3, в градусах"
					10,10,33,"Угол между векторами напряжений фаз 1 и 3, в градусах"
					10,10,34,"Угол между векторами тока и напряжения по фазе 1, в градусах"
					10,10,35,"Угол между векторами тока и напряжения по фазе 2, в градусах"
					10,10,36,"Угол между векторами тока и напряжения по фазе 3, в градусах"
					10,10,37,"Частота сети"
					
					
					11,11,1,"Дата"
	                11,11,2,"Время"
	                11,11,3,"Ручная коррекция"
	                11,12,2,"Автоматическая коррекция/сезонное время"
	                11,11,4,"Дата последнего отключения питания"
					11,11,5,"Дата последнего пропадания питания по фазе при наличии тока"
	                11,11,6,"Дата последнего программирования параметров"
	                11,11,7,"Дата последнего изменения даты/времени"
	                11,11,8,"Дата последнего снятия крышки клеммной колодки"
	                11,11,9,"Дата последнего воздействия магнитного поля"
	                11,11,10,"Дата последнего вскрытия корпуса"
	                11,11,11,"Время начала тарифной зоны 1"
	                11,11,12,"Время начала тарифной зоны 2"
	                11,11,13,"Время начала тарифной зоны 3"
	                11,11,14,"Время начала тарифной зоны 4"
	                11,11,15,"Время начала тарифной зоны 5"
	                11,11,16,"Время начала тарифной зоны 6"
	                11,11,17,"Время начала тарифной зоны 7"
	                11,11,18,"Время начала тарифной зоны 8"

	                12,12,1,"Сетевой адрес"
	                12,12,3,"Верхний порог напряжения"
					12,12,4,"Время усреднения для верхнего порога напряжения"
					12,12,5,"Нижний порог напряжения"
					12,12,6,"Время усреднения для нижнего порога напряжения"
	                12,12,7,"Лимит мощности"
	                12,12,8,"Время усреднения мощности"
					12,12,9,"Лимит энергии"
	                12,12,10,"Баланс энергии до превышения лимита"
#			12,12,11,"Коэффициент трансформации по току"               
#	                12,12,12,"Коэффициент трансформации по напряжению"
			12,12,13,"Скорость обмена по RS-485"
	                12,12,14,"Скорость обмена по порту модема"
			12,12,15,"Статус ошибок"
	                12,10,38,"Температура в корпусе счетчика, в градусах Цельсия"
			12,10,39,"напряжение батареи, в В"
	                12,12,16,"Дополнительная информация 1"
	                12,12,17,"Дополнительная информация 2"
	                12,12,18,"Дополнительная информация 3"

				:End Frames
        :End LCD

# Поддержка реле нагрузки 115
	PropSup_Relay = 3

# Поодержка коррекции времени 115
	PropSup_CorrTime = 3

# PropSup_EventJrn Настройка журналов событий 
# Доступные значения:
#	1 - ABB
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113
#	6 - ASO2
#	8 - MT313
#	9 - MT315
#	10 - MT314AS
#	11 - MT324MF
#	12 - MT314
#	13 - MT323
#	14 - MT324
#	15 - MT411
#	16 - MT412
# Поддержка журналов - режим 412
        PropSup_EventJrn = 16

# Дополнительный экран настройки портов
# 0 - нет
# 1 - 5 портов (СТ4ххх)
	PropVisualMode_ExtPorts = 1

:End Set
# Конец набора 21 SupSet_412_2

#----------------------------------------------------------------------------------------------------------- SupSet_411_2
# Набор для 411 с Ethernet исправленного варианта
:Set 22,"MT411",                      SupSet_411_2

# ----------------  PropMod_ErrorMode 
# Таблица ошибок
# Свойство необходимо на этапе установки сигнатуры, возможные значения:
# 1 - ABB
# 2 - STD
# 3 - ASO / 115
        PropMod_ErrorMode = 2

# Режим замены пустого пароля нолями
# Возможные значения:
# 0 - не заменять
# n - колчиество нолей
        PropMod_BlankPswToZero = 8

# Модель. Имеется в виду информация о модели, которую можно получить из счетчика
# Доступные режимы:
# 1 - TP2_SupMode_ABB
# 7 - TP2_SupMode_StdOBIS 96.1.4.255 (возвращается строка)
        PropSup_Model = 7

# Серийный номер поддерживается в режиме 7 (OBIS Standrt)
# PropSerialFormat - 0 - HEX, 1 - ASCII(DEC)
# PropSerialMaxLen - максимальная длина номера в символах
# PropSerialWriteMode - Режим записи: 0 - нет, 1 - один раз, 2 - многократно
        PropSup_Serial = 7
	PropSerialFormat = 1
	PropSerialMaxLen = 8
	PropSerialWriteMode = 0

# Версия ПО не поддерживается

# конфигурация: доступность бита master/slave
	PropCfgMasterSlave = yes

# Идентификация. И адрес и месту установки поддерживается в режиме 9 (MT 315)
# Возможные значения - номер режима поддержки ABB/STD/MT315
        PropSup_Ident = 9

# настройка параметра "Место установки"
#	PropPlace_MaxLen  максимальная длина
#	PropPlace_MinLen  минимальная длина
#	PropPlace_PosEmpty возможно пустое
	PropPlace_MaxLen = 16
	PropPlace_MinLen = 16
	PropPlace_PosEmpty = yes

# Параметры для сетевого адреса
	PropAddr_Type = 0
	PropAddr_MinLen = 8
	PropAddr_MaxLen = 8
	PropAddr_PosEmpty = yes

# Настройка параметров паролей
	PropPswReadSup = yes
	PropPswWriteSup = yes
	PropPswModemSup = yes
	PropPswRWLen = 8
	PropPswModemLen = 8
	PropPswRWEmpty = yes
	PropPswModemEmpty = yes
	PropPswRWStrongLen = yes
	PropPswModemStrongLen = yes

# Дата и время - режим 3 (МТ 315)
        PropSup_DateTime = 3

# Календарь - Режим поддержки 3 (115)
        PropSup_Calendar = 3
        PropCLD_MaxSutras = 36
        PropCLD_MaxSwitshes = 8
        PropCLD_MaxTarzones = 12
        PropCLD_MaxSpecdays = 32
        PropCLD_IsSupDiffSRWD = yes
        PropCLD_IsSupDiffSRHD = yes

# Billing - Режим 15 (MT-411)
     	PropSup_Billing = 15

# Режим поддержки сенсоров - STD
# Доступные варианты поддержки:
#  1. TP2_SupMode_ABB - Режим ABB
#  2. TP2_SupMode_ASO1 - ASO
#  5. TP2_SupMode_MT113 - MT113
#  7. TP2_SupMode_StdOBIS - Стандартный режим
	PropSup_Sensors = 7

# Режим поддержки характеристик сети - трехфазные параметры, режим (MT411)
	PropSup_ElnetParams = 15

# Режим поддержки текущих мощностей - класс TP2_EMD_CurPower
# Доступные режимы
#	1 - ABB 
#	2 - ASO1
#	6 - ASO2
#	3 - MT115
#	5 - MT113 (нет статуса)
#	12 - MT314
#	11 - MT324MF
#	9 - MT315
#	14 - MT324
#	10 - MT324_AS
#	15 - MT411
# 411: Свой режим
        PropSup_CurPower = 15

# Режим поддержки текущих максимумов мощности по ПУ (MT411)
	PropSup_CurMaxPU = 15

# Режима поддержки текущей энергии (MT411)
        PropSup_CurEnergy = 15

# PropSup_Status. Статус. Допустимые значения:
#	1 - ABB (нет статуса)
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113 (нет статуса)
#	6 - ASO2
#	9 - MT315
#	11 - MT324MF
#	15 - MT411
# 	
	PropSup_Status = 15

# Конфигурация (115)
        PropSup_Config = 3

# Настройка интерфейсов - MT411
	PropSup_Interface = 15

#	PropSup_HistoryAll Режим поддержки истории:
#	1 - ABB
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113
#	6 - ASO2
#	9 - MT315
#	12 - MT314
#	15 - MT411
#	16 - MT412
# Настройка исторических данных - режим MT411
	PropSup_HistoryAll = 15

# PropSup_Profiles - Режим настройки профилей. Варианты:
#	1 - ABB
#	5 - MT113
#	4 - MT1 AR2S
#	12 - MT314
#	9 - MT315
#	3 - MT115
#	15 - MT411
#	10 - MT324AS
#	11 - MT324MF
	PropSup_Profiles = 15

########################## PropSup_Limits ######################################
# 	Настройка лимитов. Возможные значения:
#	3 - Как в MT1.115
#	4 - Как в MT1.AR2S
#	9 - MT315
#	15 - Как в МТ411
#
	PropSup_Limits = 15

# Настройка качества
	PropSup_Quality = 15

# Командный режим - 411
        PropSup_Command = 15

# Сервисные функци - 115
	PropSup_Service = 3

# Режим поддержки конфигурации LCD - MT411
        PropSup_LCDConfig = 15

        :LCD
                :Groups
                	1, "Активная энергия"
					2, "Активная энергия, импорт"
					3, "Активная энергия, экспорт"
                	4, "Реактивная энергия, импорт"
					5, "Реактивная энергия, экспорт"
					6, "Реактивная энергия, QI"
					7, "Реактивная энергия, QII"
					8, "Реактивная энергия, QIII"
					9, "Реактивная энергия, QIV"
				    10, "Параметры сети"
                    11, "Временные параметры/Последние события"
					12, "Настройки/прочие данные"
                :End Groups
                :Frames
                # Кадры дисплея:
                # Группа, Меню, Подменю, Название
                	1,1,1,"Активная энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
                    1,1,2,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
                    1,1,3,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                1,1,4,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                1,1,5,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
                	1,1,6,"Активная энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
                    1,1,7,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
                    1,1,8,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                1,1,9,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                1,1,10,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"
					
					2,2,1,"Активная (импорт) энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
                    2,2,2,"Активная (импорт) энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
                    2,2,3,"Активная (импорт) энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                2,2,4,"Активная (импорт) энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                2,2,5,"Активная (импорт) энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
                	2,2,6,"Активная (импорт) энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
                    2,2,7,"Активная (импорт) энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
                    2,2,8,"Активная (импорт) энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                2,2,9,"Активная (импорт) энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                2,2,10,"Активная (импорт) энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"
                	
					3,3,1,"Активная (экспорт) энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
                    3,3,2,"Активная (экспорт) энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
                    3,3,3,"Активная (экспорт) энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                3,3,4,"Активная (экспорт) энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                3,3,5,"Активная (экспорт) энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
                	3,3,6,"Активная (экспорт) энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
                    3,3,7,"Активная (экспорт) энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
                    3,3,8,"Активная (экспорт) энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                3,3,9,"Активная (экспорт) энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                3,3,10,"Активная (экспорт) энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"
					
                	4,4,1,"Реактивная (импорт) энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
                    4,4,2,"Реактивная (импорт) энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
                    4,4,3,"Реактивная (импорт) энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                4,4,4,"Реактивная (импорт) энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                4,4,5,"Реактивная (импорт) энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
                	4,4,6,"Реактивная (импорт) энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
                    4,4,7,"Реактивная (импорт) энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
                    4,4,8,"Реактивная (импорт) энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                4,4,9,"Реактивная (импорт) энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                4,4,10,"Реактивная (импорт) энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"
   
                	5,5,1,"Реактивная (экспорт) энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
                    5,5,2,"Реактивная (экспорт) энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
                    5,5,3,"Реактивная (экспорт) энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                5,5,4,"Реактивная (экспорт) энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                5,5,5,"Реактивная (экспорт) энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
                	5,5,6,"Реактивная (экспорт) энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
                    5,5,7,"Реактивная (экспорт) энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
                    5,5,8,"Реактивная (экспорт) энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                5,5,9,"Реактивная (экспорт) энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                5,5,10,"Реактивная (экспорт) энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"
					
					6,6,1,"Реактивная QI энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
                    6,6,2,"Реактивная QI энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
                    6,6,3,"Реактивная QI энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                6,6,4,"Реактивная QI энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                6,6,5,"Реактивная QI энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
                	6,6,6,"Реактивная QI энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
                    6,6,7,"Реактивная QI энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
                    6,6,8,"Реактивная QI энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                6,6,9,"Реактивная QI энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                6,6,10,"Реактивная QI энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"
					
					7,7,1,"Реактивная QII энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
                    7,7,2,"Реактивная QII энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
                    7,7,3,"Реактивная QII энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                7,7,4,"Реактивная QII энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                7,7,5,"Реактивная QII энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
                	7,7,6,"Реактивная QII энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
                    7,7,7,"Реактивная QII энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
                    7,7,8,"Реактивная QII энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                7,7,9,"Реактивная QII энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                7,7,10,"Реактивная QII энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"
					
					8,8,1,"Реактивная QIII энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
                    8,8,2,"Реактивная QIII энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
                    8,8,3,"Реактивная QIII энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                8,8,4,"Реактивная QIII энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                8,8,5,"Реактивная QIII энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
                	8,8,6,"Реактивная QIII энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
                    8,8,7,"Реактивная QIII энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
                    8,8,8,"Реактивная QIII энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                8,8,9,"Реактивная QIII энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                8,8,10,"Реактивная QIII энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"
					
					9,9,1,"Реактивная QIV энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
                    9,9,2,"Реактивная QIV энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
                    9,9,3,"Реактивная QIV энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                9,9,4,"Реактивная QIV энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                9,9,5,"Реактивная QIV энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
                	9,9,6,"Реактивная QIV энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
                    9,9,7,"Реактивная QIV энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
                    9,9,8,"Реактивная QIV энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                9,9,9,"Реактивная QIV энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                9,9,10,"Реактивная QIV энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"
					
					10,10,1,"Активная мощность"
					10,10,2,"Активная мощность по фазе 1"
					10,10,3,"Активная мощность по фазе 2"
					10,10,4,"Активная мощность по фазе 3"
					10,10,5,"Реактивная (+) мощность"
					10,10,6,"Реактивная (+) мощность по фазе 1"
					10,10,7,"Реактивная (+) мощность по фазе 2"
					10,10,8,"Реактивная (+) мощность по фазе 3"
					10,10,9,"Реактивная (-) мощность"
					10,10,10,"Реактивная (-) мощность по фазе 1"
					10,10,11,"Реактивная (-) мощность по фазе 2"
					10,10,12,"Реактивная (-) мощность по фазе 3"
					10,10,13,"Полная (+) мощность"
					10,10,14,"Полная (+) мощность по фазе 1"
					10,10,15,"Полная (+) мощность по фазе 2"
					10,10,16,"Полная (+) мощность по фазе 3"
					10,10,17,"Полная (-) мощность"
					10,10,18,"Полная (-) мощность по фазе 1"
					10,10,19,"Полная (-) мощность по фазе 2"
					10,10,20,"Полная (-) мощность по фазе 3"
					10,10,21,"Напряжение фазы 1"
					10,10,22,"Напряжение фазы 2"
					10,10,23,"Напряжение фазы 3"
	                10,10,24,"Ток по фазе 1"
					10,10,25,"Ток по фазе 2"
					10,10,26,"Ток по фазе 3"
					10,10,27,"Коэффициент активной мощности"
					10,10,28,"Коэффициент активной мощности по фазе 1"
					10,10,29,"Коэффициент активной мощности по фазе 2"
					10,10,30,"Коэффициент активной мощности по фазе 3"
					10,10,31,"Угол между векторами напряжений фаз 1 и 2, в градусах"
					10,10,32,"Угол между векторами напряжений фаз 2 и 3, в градусах"
					10,10,33,"Угол между векторами напряжений фаз 1 и 3, в градусах"
					10,10,34,"Угол между векторами тока и напряжения по фазе 1, в градусах"
					10,10,35,"Угол между векторами тока и напряжения по фазе 2, в градусах"
					10,10,36,"Угол между векторами тока и напряжения по фазе 3, в градусах"
					10,10,37,"Частота сети"
					
					
					11,11,1,"Дата"
	                11,11,2,"Время"
	                11,11,3,"Ручная коррекция"
	                11,12,2,"Автоматическая коррекция/сезонное время"
	                11,11,4,"Дата последнего отключения питания"
					11,11,5,"Дата последнего пропадания питания по фазе при наличии тока"
	                11,11,6,"Дата последнего программирования параметров"
	                11,11,7,"Дата последнего изменения даты/времени"
	                11,11,8,"Дата последнего снятия крышки клеммной колодки"
	                11,11,9,"Дата последнего воздействия магнитного поля"
	                11,11,10,"Дата последнего вскрытия корпуса"
	                11,11,11,"Время начала тарифной зоны 1"
	                11,11,12,"Время начала тарифной зоны 2"
	                11,11,13,"Время начала тарифной зоны 3"
	                11,11,14,"Время начала тарифной зоны 4"
	                11,11,15,"Время начала тарифной зоны 5"
	                11,11,16,"Время начала тарифной зоны 6"
	                11,11,17,"Время начала тарифной зоны 7"
	                11,11,18,"Время начала тарифной зоны 8"

	                12,12,1,"Сетевой адрес"
	                12,12,3,"Верхний порог напряжения"
					12,12,4,"Время усреднения для верхнего порога напряжения"
					12,12,5,"Нижний порог напряжения"
					12,12,6,"Время усреднения для нижнего порога напряжения"
	                12,12,7,"Лимит мощности"
	                12,12,8,"Время усреднения мощности"
					12,12,9,"Лимит энергии"
	                12,12,10,"Баланс энергии до превышения лимита"
					12,12,11,"Коэффициент трансформации по току"               
	                12,12,12,"Коэффициент трансформации по напряжению"
					12,12,13,"Скорость обмена по RS-485"
	                12,12,14,"Скорость обмена по порту модема"
					12,12,15,"Статус ошибок"
	                12,10,38,"Температура в корпусе счетчика, в градусах Цельсия"
					12,10,39,"напряжение батареи, в В"
	                12,12,16,"Дополнительная информация 1"
	                12,12,17,"Дополнительная информация 2"
	                12,12,18,"Дополнительная информация 3"

				:End Frames
        :End LCD

# Поддержка реле нагрузки 115
	PropSup_Relay = 3

# Поодержка коррекции времени 115
	PropSup_CorrTime = 3

# PropSup_EventJrn Настройка журналов событий 
# Доступные значения:
#	1 - ABB
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113
#	6 - ASO2
#	8 - MT313
#	9 - MT315
#	10 - MT314AS
#	11 - MT324MF
#	12 - MT314
#	13 - MT323
#	14 - MT324
#	15 - MT411
#	16 - MT412
# Поддержка журналов - режим 411
        PropSup_EventJrn = 15

# Дополнительный экран настройки портов
# 0 - нет
# 1 - 5 портов (СТ4ххх)
	PropVisualMode_ExtPorts = 1

:End Set
# Конец набора SupSet_411_2

#----------------------------------------------------------------------------------------------------------- SupSet_324MF_NoDMP
# Набор для 324MF без датчика магнитного поля
:Set 23,	"MT324MF NoDMP",                      SupSet_324MF_NoDMP

# Таблица ошибок
# Свойство необходимо на этапе установки сигнатуры, возможные значения:
# 1 - ABB
# 2 - STD
# 3 - ASO / 115
        PropMod_ErrorMode = 2
# Режим замены пустого пароля нолями
# Возможные значения:
# 0 - не заменять
# n - колчиество нолей
        PropMod_BlankPswToZero = 8

# Модель. Имеется в виду информация о модели, которую можно получить из счетчика
# Доступные режимы:
# 1 - TP2_SupMode_ABB
# 7 - TP2_SupMode_StdOBIS 96.1.4.255 (возвращается строка)
        PropSup_Model = 7

# Серийный номер поддерживается в режиме 7 (OBIS Standrt)
# PropSerialFormat - 0 - HEX, 1 - ASCII(DEC)
# PropSerialMaxLen - максимальная длина номера в символах
# PropSerialWriteMode - Режим записи: 0 - нет, 1 - один раз, 2 - многократно
        PropSup_Serial = 7
	PropSerialFormat = 1
	PropSerialMaxLen = 8
	PropSerialWriteMode = 0

# Версия ПО не поддерживается

# Идентификация. 
        PropSup_Ident = 11

# настройка параметра "Место установки"
#	PropPlace_MaxLen  максимальная длина
#	PropPlace_MinLen  минимальная длина
#	PropPlace_PosEmpty возможно пустое
	PropPlace_MaxLen = 16
	PropPlace_MinLen = 16
	PropPlace_PosEmpty = yes

# Параметры для сетевого адреса
	PropAddr_Type = 0
	PropAddr_MinLen = 8
	PropAddr_MaxLen = 8
	PropAddr_PosEmpty = yes

# Настройка параметров паролей
	PropPswReadSup = yes
	PropPswWriteSup = yes
	PropPswModemSup = yes
	PropPswRWLen = 8
	PropPswModemLen = 8
	PropPswRWEmpty = yes
	PropPswModemEmpty = yes
	PropPswRWStrongLen = yes
	PropPswModemStrongLen = yes

# Дата и время - режим 5 (113)
# Дата и время получаются двумя раздельными командами
        PropSup_DateTime = 5

# Календарь - Режим поддержки 5 (113)
        PropSup_Calendar = 5
        PropCLD_MaxSutras = 36
        PropCLD_MaxSwitshes = 8
        PropCLD_MaxTarzones = 12
        PropCLD_MaxSpecdays = 32
        PropCLD_IsSupDiffSRWD = no
        PropCLD_IsSupDiffSRHD = yes

# Billing - Режим 7 (STD)
     	PropSup_Billing = 7

# Режим поддержки сенсоров - STD
# Доступные варианты поддержки:
#  1. TP2_SupMode_ABB - Режим ABB
#  2. TP2_SupMode_ASO1 - ASO
#  5. TP2_SupMode_MT113 - MT113
#  7. TP2_SupMode_StdOBIS - Стандартный режим
	PropSup_Sensors = 7

# Режим поддержки характеристик сети - 324MF
# Количество знаков после запятой берется автоматом при считывании параметра
	PropSup_ElnetParams = 11

# Режим поддержки текущих мощностей - класс TP2_EMD_CurPower
# Доступные режимы
#	1 - ABB 
#	2 - ASO1
#	6 - ASO2
#	3 - MT115
#	5 - MT113 (нет статуса)
#	12 - MT314
#	11 - MT324MF
#	9 - MT315
#	14 - MT324
#	10 - MT324_AS
#	15 - MT411
# 324MF: Аналогично 315
        PropSup_CurPower = 9

# Режим поддержки текущих максимумов мощности по ПУ (MT315)
	PropSup_CurMaxPU = 9

# Режима поддержки текущей энергии MT315
        PropSup_CurEnergy = 9

# 324_MF
# PropSup_Status. Статус. Допустимые значения:
#	1 - ABB (нет статуса)
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113 (нет статуса)
#	6 - ASO2
#	9 - MT315
#	11 - MT324MF
#	15 - MT411
# 	19 - MT324 без ДМП
	PropSup_Status = 19

# Конфигурация (324 MF NoDMP)
    PropSup_Config = 19

# Настройка интерфейсов
#	PropSup_Interface = 

#	PropSup_HistoryAll Режим поддержки истории:
#	1 - ABB
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113
#	6 - ASO2
#	9 - MT315
#	11 - MT324MF
#	12 - MT314
#	15 - MT411
#	16 - MT412
	PropSup_HistoryAll = 11

# PropSup_Profiles - Режим настройки профилей. Варианты:
#	1 - ABB
#	5 - MT113
#	4 - MT1 AR2S
#	12 - MT314
#	9 - MT315
#	3 - MT115
#	15 - MT411
#	10 - MT324AS
#	11 - MT324MF
# 324MF(AR) Имеет 3 ненастраиваемых профиля
	PropSup_Profiles = 11

########################## PropSup_Limits ######################################
# Настройка лимитов. Специальный режим для счётчиков без ДМП - там другие лимитеры
PropSup_Limits = 19

# Настройка качества
# 324 MF не поддерживает качество
#	PropSup_Quality = 

# Командный режим - 324MF
        PropSup_Command = 11

# Сервисные функци 
#	PropSup_Service = ???

# Режим поддержки конфигурации LCD
        PropSup_LCDConfig = 11

        :LCD
                :Groups
                	1, "Энергия"
                	2, "Максимальные мощности"
                	3, "Параметры сети"
			4, "Установки и временные параметры"
                :End Groups
                :Frames
                # Кадры дисплея:
                # Группа, Меню, Подменю, Название
                	1,1,1,"Активная энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
                        1,1,2,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
                        1,1,3,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                1,1,4,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                1,1,5,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
			1,1,6,"Реактивная(+) энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
                        1,1,7,"Реактивная(+) энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
                        1,1,8,"Реактивная(+) энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                1,1,9,"Реактивная(+) энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                1,1,10,"Реактивная(+) энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
                	1,1,11,"Реактивная(-) энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
                        1,1,12,"Реактивная(-) энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
                        1,1,13,"Реактивная(-) энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                1,1,14,"Реактивная(-) энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                1,1,15,"Реактивная(-) энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
                	1,1,16,"Активная энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
                        1,1,17,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
                        1,1,18,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                1,1,19,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                1,1,20,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"
                	1,1,21,"Реактивная(+) энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
                        1,1,22,"Реактивная(+) энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
                        1,1,23,"Реактивная(+) энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                1,1,24,"Реактивная(+) энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                1,1,25,"Реактивная(+) энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"
                	1,1,26,"Реактивная(-) энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
                        1,1,27,"Реактивная(-) энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
                        1,1,28,"Реактивная(-) энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                1,1,29,"Реактивная(-) энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                1,1,30,"Реактивная(-) энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"
			1,1,31,"Энергия потерь в линиях нарастающим итогом всего, проведенная к R=10 Ом"
			1,1,32,"Энергия потерь по фазе 1 нарастающим итогом, проведенная к R=10 Ом"
			1,1,33,"Энергия потерь по фазе 2 нарастающим итогом, проведенная к R=10 Ом"
			1,1,34,"Энергия потерь по фазе 3 нарастающим итогом, проведенная к R=10 Ом"

	                2,2,1,"Максимум активной мощности в текущем месяце по всем тарифам"
	                2,2,2,"Максимум активной мощности в текущем месяце по тарифу 1"
	                2,2,3,"Максимум активной мощности в текущем месяце по тарифу 2"
	                2,2,4,"Максимум активной мощности в текущем месяце по тарифу 3"
	                2,2,5,"Максимум активной мощности в текущем месяце по тарифу 4"
	                2,2,6,"Максимум активной мощности в прошлом месяце по всем тарифам"
	                2,2,7,"Максимум активной мощности в прошлом месяце по тарифу 1"
	                2,2,8,"Максимум активной мощности в прошлом месяце по тарифу 2"
	                2,2,9,"Максимум активной мощности в прошлом месяце по тарифу 3"
	                2,2,10,"Максимум активной мощности в прошлом месяце по тарифу 4"
			2,2,11,"Усредненные активные мощности в текущем интервале"
			2,2,12,"Усредненные активные мощности в предыдущем интервале"

			3,3,1,"Активная мощность суммарно"
			3,3,2,"Активная мощность по фазе 1"
			3,3,3,"Активная мощность по фазе 2"
			3,3,4,"Активная мощность по фазе 3"
			3,3,5,"Реактивная мощность L суммарно"
			3,3,6,"Реактивная мощность С суммарно"
			3,3,7,"Реактивная мощность по фазе 1"
			3,3,8,"Реактивная мощность по фазе 2"
			3,3,9,"Реактивная мощность по фазе 3"
	                3,3,10,"Напряжение фазы 1"
	                3,3,11,"Напряжение фазы 2"
	                3,3,12,"Напряжение фазы 3"
	                3,3,13,"Ток по фазе 1"
	                3,3,14,"Ток по фазе 2"
	                3,3,15,"Ток по фазе 3"
	                3,3,16,"Коэффициент активной мощности суммарно"
	                3,3,17,"Коэффициент активной мощности по фазе 1"
	                3,3,18,"Коэффициент активной мощности по фазе 2"
	                3,3,19,"Коэффициент активной мощности по фазе 3"
	                3,3,20,"Угол между векторами U1U2"
	                3,3,21,"Угол между векторами U2U3"
	                3,3,22,"Угол между векторами U3U1"
	                3,3,23,"Частота сети"

			4,4,1,"Дата"
	                4,4,2,"Время"
	                4,4,3,"Ручная коррекция"
	                4,4,4,"Автоматическая коррекция/сезонное время"
	                4,4,5,"Время начала тарифной зоны 1"
	                4,4,6,"Время начала тарифной зоны 2"
	                4,4,7,"Время начала тарифной зоны 3"
	                4,4,8,"Время начала тарифной зоны 4"
	                4,4,9,"Время начала тарифной зоны 5"
	                4,4,10,"Время начала тарифной зоны 6"
	                4,4,11,"Время начала тарифной зоны 7"
	                4,4,12,"Время начала тарифной зоны 8"
	                4,4,13,"Скорость оптического порта"
	                4,4,14,"Скорость интерфейса удаленного доступа"
	                4,4,15,"Код исполнения, версия"
                :End Frames
        :End LCD

# Поддержка реле нагрузки 324MF
	PropSup_Relay = 11

# Поодержка коррекции времени ASO1  
#	PropSup_CorrTime = 2

# PropSup_EventJrn Настройка журналов событий 
# Доступные значения:
#	1 - ABB
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113
#	6 - ASO2
#	8 - MT313
#	9 - MT315
#	10 - MT314AS
#	11 - MT324MF
#	12 - MT314
#	13 - MT323
#	14 - MT324
#	15 - MT411
#	16 - MT412
#   19 - MT324 без ДМП
        PropSup_EventJrn = 19

:End Set
# Конец набора 23 324_MF_NoDMP

#------------------------------------------------------------------------------------------------------- CE 1Mx
# Набор для Энергомеры 2хх
:Set 24,	"CE 1Mx",                   SupSet_CE_1Mx

# Свойство необходимо на этапе установки сигнатуры
# 1 - ABB
# 2 - STD
# 3 - ASO
# 50 - Энергомера
        PropMod_ErrorMode = 50
		
# Заменять пустой пароль 8 нолями
        PropMod_BlankPswToZero = 0

# Модель. Имеется в виду информация о модели, которую можно получить из счетчика
# Доступные режимы:
# 1 - TP2_SupMode_ABB
# 7 - TP2_SupMode_StdOBIS 96.1.4.255 (возвращается строка)
# 50 - Энергомера 3хх (команда IDENT)
# 51 - Энергомера 2хх (команда MODEL)
# Энергомера:  режим 51 (2xx) подходит и для 102М
        PropSup_Model = 51

# Серийный номер 
# PropSerialFormat - 0 - HEX, 1 - ASCII(DEC)
# PropSerialMaxLen - максимальная длина номера в символах
# PropSerialWriteMode - Режим записи: 0 - нет, 1 - один раз, 2 - многократно
# Серийный номер энергомеры 1Mx, 2xx совпадает по формату с 3хх, поэтому тип 50 (команда SNUMB)
    PropSup_Serial = 50
	PropSerialFormat = 1
	PropSerialMaxLen = 16
	PropSerialWriteMode = 0

# Версия ПО 
# Энергомера: 
# 50 - 3ххv (команда ID_FW)
# 51 - 2xx (команда VINFO) - подходит и для 102М
        PropSup_Ware = 51

# Идентификация. 
# 50 - Энергомера 3ххv (команда MSYAD, только адрес)
# 51 - Энергомера 2xxv (команда IDPAS, только адрес) - подходит и для 102М
        PropSup_Ident = 51
# настройка параметра "Место установки"
#	PropPlace_MaxLen = 
#	PropPlace_MinLen = 
#	PropPlace_PosEmpty = 

# Параметры для сетевого адреса
# Энергомера: 
	PropAddr_Type = 0
	PropAddr_MinLen = 1
	PropAddr_MaxLen = 21
	PropAddr_PosEmpty = yes

# Настройка параметров паролей
# Энергомера: 
	PropPswReadSup = yes
	PropPswWriteSup = yes
	PropPswModemSup = no
	PropPswRWLen = 8
#	PropPswModemLen = 
	PropPswRWEmpty = yes
#	PropPswModemEmpty = yes
#	PropPswRWStrongLen = yes
#	PropPswModemStrongLen = yes

# Дата и время
# Энергомера: 
# 50 - 3xxv (команды xxx,xxx,xxx)
# 51 - 2xxv, 102М (команды ) - индикация текущего режима зима/лето отсутствует
        PropSup_DateTime = 51

# Календарь
# Энергомера: 
#        PropSup_Calendar = 5
#        PropCLD_MaxSutras = 36
#        PropCLD_MaxSwitshes = 8
#        PropCLD_MaxTarzones = 12
#        PropCLD_MaxSpecdays = 32
#        PropCLD_IsSupDiffSRWD = no
#        PropCLD_IsSupDiffSRHD = yes

# Энергомера: 
# PropSup_Billing = 7

# Режим поддержки сенсоров
# Доступные варианты поддержки
#  1. TP2_SupMode_ABB - Режим ABB
#  2. TP2_SupMode_ASO1 - ASO
#  5. TP2_SupMode_MT113 - MT113
#  7. TP2_SupMode_StdOBIS - Стандартный режим
# Энергомера: 
# 50 - 3xxv

# В энергомере 2xxv не нашёл сенсоров
#	PropSup_Sensors = 

# Режим поддержки характеристик сети 
# Энергомера: 
# 50 - 3xxv (трехфазные команды с углами)
# 51 - 2xxv, 102M (однофазные команды)
        PropSup_ElnetParams = 51

# Режим поддержки текущих мощностей - класс TP2_EMD_CurPower
# Доступные режимы
#	1 - ABB 
#	2 - ASO1
#	6 - ASO2
#	3 - MT115
#	4 - MT1AR2S
#	5 - MT113 (нет статуса)
#	12 - MT314
#	11 - MT324MF
#	9 - MT315
#	14 - MT324
#	10 - MT324_AS
#	15 - MT411
# Энергомера: 
# 50 - трехфазный 3xxv
# 51 - Однофазный 2xxv, 102Mx (одна команда POWERP)
    PropSup_CurPower = 51

# Режим поддержки текущих максимумов мощности
# Энергомера: 
#	PropSup_CurMaxPU = 

# Режима поддержки текущей энергии 
# Энергомера: 
# 50 - 6 тарифов, реактив поддерживается
# 51 - 5 тарифов, реактив не поддерживается
# 52 - 4 тарифа, реактив не поддерживается
    PropSup_CurEnergy = 52

# PropSup_Status. Статус. Допустимые значения:
#	1 - ABB (нет статуса)
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113 (нет статуса)
#	6 - ASO2
#	9 - MT315
#	11 - MT324MF
#	15 - MT411
#	18 - MT114AS
# Энергомера: 
#	PropSup_Status = 50

# Конфигурация
# Энергомера: 
#        PropSup_Config = 

# Настройка интерфейсов
# Энергомера: 
#	PropSup_Interface = -1

#	PropSup_HistoryAll Режим поддержки истории:
#	1 - ABB
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113
#	6 - ASO2
#	9 - MT315
#	12 - MT314
#	15 - MT411
#	16 - MT412
#	18 - MT114AS
#	50 - Энергомера 30xv
# 	51 - Энергомера 2xxv
	PropSup_HistoryAll = 51

# PropSup_Profiles - Режим настройки профилей. Варианты:
#	4 - MT1 AR2S
#	9 - MT315
#	3 - MT115
#	15 - MT411
#	10 - MT324AS
#	18 - 114 AS
# Энергомера:
# 50 - 3xxxv
# 51 - 2xxxv
# PropSup_Profiles =  - 102M не поддерживает профили

########################## PropSup_Limits ######################################
# 	Настройка лимитов. Возможные значения:
#	3 - Как в MT1.115
#	4 - Как в MT1.AR2S
#	9 - MT315
#	15 - Как в МТ411
#	18 - 114 AS
#	PropSup_Limits = 18

# Настройка качества
#	PropSup_Quality = 4

# Командный режим
#        PropSup_Command = 4

# Сервисные функци 
# PropSup_Service = 4

# Режим поддержки конфигурации LCD - 113
#        PropSup_LCDConfig = 4

#        :LCD
#               :Groups
# ...
#               :End Groups
#
#               :Frames
# ...
#                :End Frames
#        :End LCD

# Поддержка реле нагрузки AR2S	
#	PropSup_Relay = 4

# Поодержка коррекции времени AR2S  
#	PropSup_CorrTime = 4

# PropSup_EventJrn Настройка журналов событий 
# Доступные значения:
#	1 - ABB
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113
#	6 - ASO2
#	8 - MT313
#	9 - MT315
#	10 - MT314AS
#	11 - MT324MF
#	12 - MT314
#	13 - MT323
#	14 - MT324
#	15 - MT411
#	16 - MT412
# Поддержка журналов - режим AR2S
#        PropSup_EventJrn = 4

:End Set 
# Конец набора [24] SupSet_CE_1Mx

#------------------------------------------------------------------------------------------------------- [25] 114 AR2S WF1
# Набор для 114 AR2S
:Set 25,	"114 AR2S WF1",                   SupSet_114_AR2S_WF1
# Свойство необходимо на этапе установки сигнатуры
# 1 - ABB
# 2 - STD
# 3 - ASO
        PropMod_ErrorMode = 2
# Заменять пустой пароль 8 нолями
        PropMod_BlankPswToZero = 8

# Модель. Имеется в виду информация о модели, которую можно получить из счетчика
# Доступные режимы:
# 1 - TP2_SupMode_ABB
# 7 - TP2_SupMode_StdOBIS 96.1.4.255 (возвращается строка)
        PropSup_Model = 7

# Серийный номер поддерживается в режиме 7 (OBIS Standrt)
# PropSerialFormat - 0 - HEX, 1 - ASCII(DEC)
# PropSerialMaxLen - максимальная длина номера в символах
# PropSerialWriteMode - Режим записи: 0 - нет, 1 - один раз, 2 - многократно
        PropSup_Serial = 7
	PropSerialFormat = 1
	PropSerialMaxLen = 8
	PropSerialWriteMode = 1

# Версия ПО не поддерживается

# Идентификация. И адрес и месту установки поддерживается в режиме 7 (OBIS Standrt)
        PropSup_Ident = 7

# настройка параметра "Место установки"
	PropPlace_MaxLen = 16
	PropPlace_MinLen = 16
	PropPlace_PosEmpty = yes
# Параметры для сетевого адреса
	PropAddr_Type = 0
	PropAddr_MinLen = 8
	PropAddr_MaxLen = 8
	PropAddr_PosEmpty = yes
# Настройка параметров паролей
	PropPswReadSup = yes
	PropPswWriteSup = yes
	PropPswModemSup = no
	PropPswRWLen = 8
	PropPswModemLen = 8
	PropPswRWEmpty = yes
	PropPswModemEmpty = yes
	PropPswRWStrongLen = yes
	PropPswModemStrongLen = yes

# Дата и время - режим 5 (113 - раздельно)
        PropSup_DateTime = 5

# Календарь - аналог 113
        PropSup_Calendar = 5
        PropCLD_MaxSutras = 36
        PropCLD_MaxSwitshes = 8
        PropCLD_MaxTarzones = 12
        PropCLD_MaxSpecdays = 32
        PropCLD_IsSupDiffSRWD = no
        PropCLD_IsSupDiffSRHD = yes

# Billing - Режим 7
     	PropSup_Billing = 7

# Режим поддержки сенсоров - STD
# Доступные варианты поддержки:
#  1. TP2_SupMode_ABB - Режим ABB
#  2. TP2_SupMode_ASO1 - ASO
#  5. TP2_SupMode_MT113 - MT113
#  7. TP2_SupMode_StdOBIS - Стандартный режим
	PropSup_Sensors = 7

# Режим поддержки характеристик сети 
# 	20 - TP2_SupMode_MT124_WF1 (8201)
        PropSup_ElnetParams = 20

# Режим поддержки текущих мощностей - класс TP2_EMD_CurPower
# Доступные режимы
#	1 - ABB 
#	2 - ASO1
#	6 - ASO2
#	3 - MT115
#	4 - MT1AR2S
#	5 - MT113 (нет статуса)
#	12 - MT314
#	11 - MT324MF
#	9 - MT315
#	14 - MT324
#	10 - MT324_AS
#	15 - MT411
# 	20 - TP2_SupMode_MT124_WF1 (8201)
        PropSup_CurPower = 20

# Режим поддержки текущих максимумов мощности по ПУ 
# 	20 - TP2_SupMode_MT124_WF1 (8201)
	PropSup_CurMaxPU = 20

# Режима поддержки текущей энергии 
# 	20 - TP2_SupMode_MT124_WF1 (8201)
        PropSup_CurEnergy = 20

# PropSup_Status. Статус. Допустимые значения:
#	1 - ABB (нет статуса)
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113 (нет статуса)
#	6 - ASO2
#	9 - MT315
#	11 - MT324MF
#	15 - MT411
# 	20 - TP2_SupMode_MT124_WF1 (8201)
	PropSup_Status = 20

# Конфигурация 
# 	20 - TP2_SupMode_MT124_WF1 (8201)
        PropSup_Config = 20

# Настройка интерфейсов
# 124 8201 не поддерживает интерфейсы
# PropSup_Interface = 

#	PropSup_HistoryAll Режим поддержки истории:
#	1 - ABB
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113
#	6 - ASO2
#	9 - MT315
#	12 - MT314
#	15 - MT411
#	16 - MT412
# 	20 - TP2_SupMode_MT124_WF1 (8201)
# Настройка исторических данных
	PropSup_HistoryAll = 20

# PropSup_Profiles - Режим настройки профилей. Варианты:
#	1 - ABB
#	5 - MT113
#	4 - MT1 AR2S
#	12 - MT314
#	9 - MT315
#	3 - MT115
#	15 - MT411
#	10 - MT324AS
#	11 - MT324MF
# 	20 - TP2_SupMode_MT124_WF1 (8201)
# Поддержка профилей
	PropSup_Profiles = 20

########################## PropSup_Limits ######################################
# 	Настройка лимитов. Возможные значения:
#	3 - Как в MT1.115
#	4 - Как в MT1.AR2S
#	9 - MT315
#	15 - Как в МТ411
# 	20 - TP2_SupMode_MT124_WF1 (8201)
#
	PropSup_Limits = 20

# Настройка качества
# 	20 - TP2_SupMode_MT124_WF1 (8201)
	PropSup_Quality = 20

# Командный режим
# 	20 - TP2_SupMode_MT124_WF1 (8201)
        PropSup_Command = 20

# Сервисные функци
#	4 - MT1 AR2S
# 	20 - TP2_SupMode_MT124_WF1 (8201)
	PropSup_Service = 4

# Режим поддержки конфигурации LCD
#	4 - MT1 AR2S
# 	20 - TP2_SupMode_MT124_WF1 (8201)
        PropSup_LCDConfig = 4

        :LCD
                :Groups
                	1, "Энергетические параметры текущие"
                	2, "Энергетические параметры предыдущий месяц"
                	3, "Параметры сети и максимумы"
                	4, "Параметры времени и тарификации"
                	5, "Тарификация и лимиты"
                	6, "Прочие параметры/настройки"
                :End Groups
                :Frames
                # Кадры дисплея:
                # Группа, Меню, Подменю, Название
                	1,1,1,"Активная энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
                    1,1,2,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
                    1,1,3,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                1,1,4,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                1,1,5,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
                	2,1,6,"Активная энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
                    2,1,7,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
                    2,1,8,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                2,1,9,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                2,1,10,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"
					6,1,11,"Коды ошибок"
					6,1,12,"Напряжение батареи"
					
	                3,2,1,"Текущая активная мощность", "Акт.Мощн"
	                3,2,2,"Напряжение", "Напряжение"
	                3,2,3,"Ток фазного провода", "Ток"
	                3,2,4,"Частота сети", "Частота"
	                3,2,5,"Фактор мощности", "Cos Phi"
	                3,2,6,"Максимальная усредненная мощность тек. месяца по тарифу 1", "Pmax Т1"
	                3,2,7,"Максимальная усредненная мощность тек. месяца по тарифу 2", "Pmax Т2"
	                3,2,8,"Максимальная усредненная мощность тек. месяца по тарифу 3", "Pmax Т3"
	                3,2,9,"Максимальная усредненная мощность тек. месяца по тарифу 4", "Pmax Т4"
	                3,2,10,"Максимальная усредненная мощность прошлого месяца по тарифу 1", "PmaxПМ Т1"
	                3,2,11,"Максимальная усредненная мощность прошлого месяца по тарифу 2", "PmaxПМ Т2"
                    3,2,12,"Максимальная усредненная мощность прошлого месяца по тарифу 3", "PmaxПМ Т3"
	                3,2,13,"Максимальная усредненная мощность прошлого месяца по тарифу 4", "PmaxПМ Т4"
	                6,2,14,"Температура внутри корпуса счетчика"
					
					4,3,1,"Дата"
	                4,3,2,"Время"
	                4,3,3,"Ручная коррекция"
					4,3,4,"Дата последнего отключения питания"
	                4,3,5,"Дата последнего программирования параметров"
	                4,3,6,"Дата последнего изменения даты/времени"
	                4,3,7,"Дата последнего снятия крышки клеммной колодки"
	                4,3,8,"Дата последнего воздействия магнитного поля"
	                4,3,9,"Дата последнего вскрытия корпуса"

					4,4,1,"Автокоррекция и сезонное время", "АК/сез. время"
	                5,4,2,"Время начала тарифной зоны 1"
	                5,4,3,"Время начала тарифной зоны 2"
	                5,4,4,"Время начала тарифной зоны 3"
	                5,4,5,"Время начала тарифной зоны 4"
	                5,4,6,"Время начала тарифной зоны 5"
	                5,4,7,"Время начала тарифной зоны 6"
	                5,4,8,"Время начала тарифной зоны 7"
	                5,4,9,"Время начала тарифной зоны 8"
	                5,4,10,"Максимальное допустимое напряжение"
					5,4,11,"Время на октлючение реле при превышении напряжения сети"
	                5,4,12,"Минимальное допустимое напряжение"
					5,4,13,"Время на отключение реле при понижении напряжения сети"
	                5,4,14,"Лимит мощности"
	                5,4,15,"Время усреднения мощности"
	                6,4,16,"Сетевой адрес"
	                6,4,17,"Параметры информационной сети 1"
	                6,4,18,"Параметры информационной сети 2"
	                6,4,19,"Параметры информационной сети 3"
                :End Frames
        :End LCD
# Поддержка реле нагрузки AR2S	
	PropSup_Relay = 4

# Поодержка коррекции времени AR2S  
#	PropSup_CorrTime = 4

# PropSup_EventJrn Настройка журналов событий 
# Доступные значения:
#	1 - ABB
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113
#	6 - ASO2
#	8 - MT313
#	9 - MT315
#	10 - MT314AS
#	11 - MT324MF
#	12 - MT314
#	13 - MT323
#	14 - MT324
#	15 - MT411
#	16 - MT412
# 	20 - TP2_SupMode_MT124_WF1 (8201)
# Поддержка журналов
        PropSup_EventJrn = 20

:End Set

#------------------------------------------------------------------------------------------------------- [26] 114 AR2S WF2
# Набор для 114 AR2S
:Set 26,	"114 AR2S WF2",                   SupSet_114_AR2S_WF2
# Свойство необходимо на этапе установки сигнатуры
# 1 - ABB
# 2 - STD
# 3 - ASO
        PropMod_ErrorMode = 2
# Заменять пустой пароль 8 нолями
        PropMod_BlankPswToZero = 8

# Модель. Имеется в виду информация о модели, которую можно получить из счетчика
# Доступные режимы:
# 1 - TP2_SupMode_ABB
# 7 - TP2_SupMode_StdOBIS 96.1.4.255 (возвращается строка)
        PropSup_Model = 7

# Серийный номер поддерживается в режиме 7 (OBIS Standrt)
# PropSerialFormat - 0 - HEX, 1 - ASCII(DEC)
# PropSerialMaxLen - максимальная длина номера в символах
# PropSerialWriteMode - Режим записи: 0 - нет, 1 - один раз, 2 - многократно
        PropSup_Serial = 7
	PropSerialFormat = 1
	PropSerialMaxLen = 8
	PropSerialWriteMode = 1

# Версия ПО не поддерживается

# Идентификация. И адрес и месту установки поддерживается в режиме 7 (OBIS Standrt)
        PropSup_Ident = 7

# настройка параметра "Место установки"
	PropPlace_MaxLen = 16
	PropPlace_MinLen = 16
	PropPlace_PosEmpty = yes
# Параметры для сетевого адреса
	PropAddr_Type = 0
	PropAddr_MinLen = 8
	PropAddr_MaxLen = 8
	PropAddr_PosEmpty = yes
# Настройка параметров паролей
	PropPswReadSup = yes
	PropPswWriteSup = yes
	PropPswModemSup = no
	PropPswRWLen = 8
	PropPswModemLen = 8
	PropPswRWEmpty = yes
	PropPswModemEmpty = yes
	PropPswRWStrongLen = yes
	PropPswModemStrongLen = yes

# Дата и время - режим 5 (113 - раздельно)
        PropSup_DateTime = 5

# Календарь - аналог 113
        PropSup_Calendar = 5
        PropCLD_MaxSutras = 36
        PropCLD_MaxSwitshes = 8
        PropCLD_MaxTarzones = 12
        PropCLD_MaxSpecdays = 32
        PropCLD_IsSupDiffSRWD = no
        PropCLD_IsSupDiffSRHD = yes

# Billing - Режим 7
     	PropSup_Billing = 7

# Режим поддержки сенсоров - STD
# Доступные варианты поддержки:
#  1. TP2_SupMode_ABB - Режим ABB
#  2. TP2_SupMode_ASO1 - ASO
#  5. TP2_SupMode_MT113 - MT113
#  7. TP2_SupMode_StdOBIS - Стандартный режим
	PropSup_Sensors = 7

# Режим поддержки характеристик сети 
# 	20 - TP2_SupMode_MT124_WF1 (8201)
# 	21 - TP2_SupMode_MT124_WF1 (8101)
        PropSup_ElnetParams = 21

# Режим поддержки текущих мощностей - класс TP2_EMD_CurPower
# Доступные режимы
#	1 - ABB 
#	2 - ASO1
#	6 - ASO2
#	3 - MT115
#	4 - MT1AR2S
#	5 - MT113 (нет статуса)
#	12 - MT314
#	11 - MT324MF
#	9 - MT315
#	14 - MT324
#	10 - MT324_AS
#	15 - MT411
# 	20 - TP2_SupMode_MT124_WF1 (8201)
# 	21 - TP2_SupMode_MT124_WF1 (8101)
        PropSup_CurPower = 21

# Режим поддержки текущих максимумов мощности по ПУ 
# 	20 - TP2_SupMode_MT124_WF1 (8201)
# 	21 - TP2_SupMode_MT124_WF1 (8101)
	PropSup_CurMaxPU = 21

# Режима поддержки текущей энергии 
# 	20 - TP2_SupMode_MT124_WF1 (8201)
# 	21 - TP2_SupMode_MT124_WF1 (8101)
        PropSup_CurEnergy = 21

# PropSup_Status. Статус. Допустимые значения:
#	1 - ABB (нет статуса)
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113 (нет статуса)
#	6 - ASO2
#	9 - MT315
#	11 - MT324MF
#	15 - MT411
# 	20 - TP2_SupMode_MT124_WF1 (8201)
# 	21 - TP2_SupMode_MT124_WF1 (8101)
	PropSup_Status = 21

# Конфигурация 
# 	20 - TP2_SupMode_MT124_WF1 (8201)
# 	21 - TP2_SupMode_MT124_WF1 (8101)
        PropSup_Config = 21

# Настройка интерфейсов
# 124 8201 не поддерживает интерфейсы
# PropSup_Interface = 

#	PropSup_HistoryAll Режим поддержки истории:
#	1 - ABB
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113
#	6 - ASO2
#	9 - MT315
#	12 - MT314
#	15 - MT411
#	16 - MT412
# 	20 - TP2_SupMode_MT124_WF1 (8201)
# 	21 - TP2_SupMode_MT124_WF1 (8101)
# Настройка исторических данных
	PropSup_HistoryAll = 21

# PropSup_Profiles - Режим настройки профилей. Варианты:
#	1 - ABB
#	5 - MT113
#	4 - MT1 AR2S
#	12 - MT314
#	9 - MT315
#	3 - MT115
#	15 - MT411
#	10 - MT324AS
#	11 - MT324MF
# 	20 - TP2_SupMode_MT124_WF1 (8201)
# 	21 - TP2_SupMode_MT124_WF1 (8101)
# Поддержка профилей
	PropSup_Profiles = 21

########################## PropSup_Limits ######################################
# 	Настройка лимитов. Возможные значения:
#	3 - Как в MT1.115
#	4 - Как в MT1.AR2S
#	9 - MT315
#	15 - Как в МТ411
# 	20 - TP2_SupMode_MT124_WF1 (8201)
# 	21 - TP2_SupMode_MT124_WF1 (8101)
#
	PropSup_Limits = 21

# Настройка качества
# 	20 - TP2_SupMode_MT124_WF1 (8201)
# 	21 - TP2_SupMode_MT124_WF1 (8101)
	PropSup_Quality = 21

# Командный режим
# 	20 - TP2_SupMode_MT124_WF1 (8201)
# 	21 - TP2_SupMode_MT124_WF1 (8101)
        PropSup_Command = 21

# Сервисные функци
#	4 - MT1 AR2S
# 	20 - TP2_SupMode_MT124_WF1 (8201)
	PropSup_Service = 4

# Режим поддержки конфигурации LCD
#	4 - MT1 AR2S
# 	20 - TP2_SupMode_MT124_WF1 (8201)
        PropSup_LCDConfig = 4

        :LCD
                :Groups
                	1, "Энергетические параметры текущие"
                	2, "Энергетические параметры предыдущий месяц"
                	3, "Параметры сети и максимумы"
                	4, "Параметры времени и тарификации"
                	5, "Тарификация и лимиты"
                	6, "Прочие параметры/настройки"
                :End Groups
                :Frames
                # Кадры дисплея:
                # Группа, Меню, Подменю, Название
                	1,1,1,"Активная энергия нарастающим итогом без учета тарифа"
                    1,1,2,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 1"
                    1,1,3,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 2"
	                1,1,4,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 3"
	                1,1,5,"Активная энергия нарастающим итогом по тарифу 4"
                	2,1,6,"Активная энергия за предыдущий месяц без учета тарифа"
                    2,1,7,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 1"
                    2,1,8,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 2"
	                2,1,9,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 3"
	                2,1,10,"Активная энергия за предыдущий месяц по тарифу 4"
					6,1,11,"Коды ошибок"
					6,1,12,"Напряжение батареи"
					
	                3,2,1,"Текущая активная мощность", "Акт.Мощн"
	                3,2,2,"Напряжение", "Напряжение"
	                3,2,3,"Ток фазного провода", "Ток"
	                3,2,4,"Частота сети", "Частота"
	                3,2,5,"Фактор мощности", "Cos Phi"
	                3,2,6,"Максимальная усредненная мощность тек. месяца по тарифу 1", "Pmax Т1"
	                3,2,7,"Максимальная усредненная мощность тек. месяца по тарифу 2", "Pmax Т2"
	                3,2,8,"Максимальная усредненная мощность тек. месяца по тарифу 3", "Pmax Т3"
	                3,2,9,"Максимальная усредненная мощность тек. месяца по тарифу 4", "Pmax Т4"
	                3,2,10,"Максимальная усредненная мощность прошлого месяца по тарифу 1", "PmaxПМ Т1"
	                3,2,11,"Максимальная усредненная мощность прошлого месяца по тарифу 2", "PmaxПМ Т2"
                    3,2,12,"Максимальная усредненная мощность прошлого месяца по тарифу 3", "PmaxПМ Т3"
	                3,2,13,"Максимальная усредненная мощность прошлого месяца по тарифу 4", "PmaxПМ Т4"
	                6,2,14,"Температура внутри корпуса счетчика"
					
					4,3,1,"Дата"
	                4,3,2,"Время"
	                4,3,3,"Ручная коррекция"
					4,3,4,"Дата последнего отключения питания"
	                4,3,5,"Дата последнего программирования параметров"
	                4,3,6,"Дата последнего изменения даты/времени"
	                4,3,7,"Дата последнего снятия крышки клеммной колодки"
	                4,3,8,"Дата последнего воздействия магнитного поля"
	                4,3,9,"Дата последнего вскрытия корпуса"

					4,4,1,"Автокоррекция и сезонное время", "АК/сез. время"
	                5,4,2,"Время начала тарифной зоны 1"
	                5,4,3,"Время начала тарифной зоны 2"
	                5,4,4,"Время начала тарифной зоны 3"
	                5,4,5,"Время начала тарифной зоны 4"
	                5,4,6,"Время начала тарифной зоны 5"
	                5,4,7,"Время начала тарифной зоны 6"
	                5,4,8,"Время начала тарифной зоны 7"
	                5,4,9,"Время начала тарифной зоны 8"
	                5,4,10,"Максимальное допустимое напряжение"
					5,4,11,"Время на октлючение реле при превышении напряжения сети"
	                5,4,12,"Минимальное допустимое напряжение"
					5,4,13,"Время на отключение реле при понижении напряжения сети"
	                5,4,14,"Лимит мощности"
	                5,4,15,"Время усреднения мощности"
	                6,4,16,"Сетевой адрес"
	                6,4,17,"Параметры информационной сети 1"
	                6,4,18,"Параметры информационной сети 2"
	                6,4,19,"Параметры информационной сети 3"
                :End Frames
        :End LCD
# Поддержка реле нагрузки 
# PropSup_Relay = 

# Поодержка коррекции времени AR2S  
#	PropSup_CorrTime = 4

# PropSup_EventJrn Настройка журналов событий 
# Доступные значения:
#	1 - ABB
#	2 - ASO1
#	3 - MT115
#	4 - MT1 AR2S
#	5 - MT113
#	6 - ASO2
#	8 - MT313
#	9 - MT315
#	10 - MT314AS
#	11 - MT324MF
#	12 - MT314
#	13 - MT323
#	14 - MT324
#	15 - MT411
#	16 - MT412
# 	20 - TP2_SupMode_MT124_WF1 (8201)
# Поддержка журналов
        PropSup_EventJrn = 20

:End Set
# Set 26
# Сигнатуры
# Sign, ID_Model, ID_Set
:Signatures
"0001",                 Mod_ABBE1,      SupSet_ABB

"CE301v10",			Mod_CE_301_10, SupSet_CE_303_11
"CE303v11",			Mod_CE_303_11, SupSet_CE_303_11
"CE303v10",			Mod_CE_303_10, SupSet_CE_303_11
"CE303v12",			Mod_CE_303_12, SupSet_CE_303_11
"CE303v??",			Mod_CE_30xxxx, SupSet_CE_303_11
"CE301v??",			Mod_CE_30xxxx, SupSet_CE_303_11

"CE201v22",			Mod_CE_201_22, SupSet_CE_2xx
"CE201v23",			Mod_CE_201_23, SupSet_CE_2xx
"CE201???",			Mod_CE_2xx,    SupSet_CE_2xx
"CE201.1v??",		Mod_CE_2xx,    SupSet_CE_2xx
"CE208.1v??",		Mod_CE_2xx,    SupSet_CE_2xx
"CE208v??",			Mod_CE_2xx,    SupSet_CE_2xx

"CE102M???",		Mod_CE_1Mx,    SupSet_CE_1Mx

# 112
"NEVAMT112.1101", 	Mod_112_ASO, 	SupSet_ASO_1
"NEVAMT112.1102", 	Mod_112_ASO, 	SupSet_ASO_1
"NEVAMT112.1103", 	Mod_112_ASO, 	SupSet_ASO_2
"NEVAMT112.1???", 	Mod_112_ASO, 	SupSet_ASO_2

# 113
"NEVAMT113.2101", 	Mod_113_AS, 	SupSet_113_AS
"NEVAMT113.2102", 	Mod_113_AS, 	SupSet_113_AS
"NEVAMT113.2103", 	Mod_113_AS, 	SupSet_113_AS
"NEVAMT113.2104", 	Mod_113_AS, 	SupSet_113_AS
"NEVAMT113.2105", 	Mod_113_AS, 	SupSet_113_AS
"NEVAMT113.2201", 	Mod_113_AS, 	SupSet_113_AS
"NEVAMT113.2202", 	Mod_113_AS, 	SupSet_113_AS
"NEVAMT113.2203", 	Mod_113_AS, 	SupSet_113_AS
"NEVAMT113.2204", 	Mod_113_AS, 	SupSet_113_AS
"NEVAMT113.2205", 	Mod_113_AS, 	SupSet_113_AS
"NEVAMT113.2???", 	Mod_113_AS, 	SupSet_113_AS

# 114
"NEVAMT114.3104", 	Mod_114_AS_1, 	SupSet_114_AS
"NEVAMT114.5104", 	Mod_114_AS_1, 	SupSet_114_AS
"NEVAMT114.3105", 	Mod_114_AS_2, 	SupSet_114_AS
"NEVAMT114.3106", 	Mod_114_AS_2, 	SupSet_114_AS
"NEVAMT114.5105", 	Mod_114_AS_2, 	SupSet_114_AS
"NEVAMT114.3502", 	Mod_114_AS_3, 	SupSet_114_AS

"NEVAMT114.43??", 	Mod_114_AR2S, 	SupSet_114_AR2S
"NEVAMT114.4???", 	Mod_114_AR2S, 	SupSet_114_AR2S

# 115
"NEVAMT115.1101", 	Mod_115, 	SupSet_115
"NEVAMT115.1102", 	Mod_115, 	SupSet_115
"NEVAMT115.1103", 	Mod_115, 	SupSet_115
"NEVAMT115.1104", 	Mod_115, 	SupSet_115
"NEVAMT115.1105", 	Mod_115, 	SupSet_115
"NEVAMT115.????", 	Mod_115, 	SupSet_115

# 124
"NEVAMT124.0001", 	Mod_113_AS, 	SupSet_113_AS

"NEVAMT124.3104", 	Mod_124_AR2S, 	SupSet_114_AR2S
"NEVAMT124.3???", 	Mod_124_AR2S, 	SupSet_114_AR2S
"NEVAMT124.4104", 	Mod_124_AR2S, 	SupSet_114_AR2S
"NEVAMT124.4103", 	Mod_124_AR2S, 	SupSet_114_AR2S
"NEVAMT124.4???", 	Mod_124_AR2S, 	SupSet_114_AR2S
"NEVAMT124.7101", 	Mod_124_ASO, 	SupSet_ASO_1
"NEVAMT124.7102", 	Mod_124_ASO, 	SupSet_ASO_1
"NEVAMT124.7103", 	Mod_124_ASO, 	SupSet_ASO_1
"NEVAMT124.7104", 	Mod_124_ASO, 	SupSet_ASO_1
"NEVAMT124.7105", 	Mod_124_ASO, 	SupSet_ASO_1
"NEVAMT124.7106", 	Mod_124_ASO, 	SupSet_ASO_2
"NEVAMT124.7107", 	Mod_124_ASO, 	SupSet_ASO_2
"NEVAMT124.7108", 	Mod_124_ASO, 	SupSet_ASO_2
"NEVAMT124.7???", 	Mod_124_ASO, 	SupSet_ASO_2
"NEVAMT124.6???", 	Mod_124_AS,	SupSet_113_AS
"NEVAMT124.2???", 	Mod_124_AS,	SupSet_113_AS
"NEVAMT124.1???", 	Mod_124_AS,	SupSet_113_AS
"NEVAMT124.5???", 	Mod_124_AS,	SupSet_113_AS
"NEVAMT124.8101", 	Mod_124_AS_WF2,	SupSet_114_AR2S_WF2
"NEVAMT124.8201", 	Mod_124_AS_WF1,	SupSet_114_AR2S_WF1
"NEVAMT124.81??", 	Mod_124_AS_WF2,	SupSet_114_AR2S_WF2
"NEVAMT124.82??", 	Mod_124_AS_WF1,	SupSet_114_AR2S_WF1


# 315
"NEVAMT315.4101",	Mod_315Modem_ER,	SupSet_315_4
"NEVAMT315.4105",	Mod_315Modem_ER,	SupSet_315_4
"NEVAMT315.41??",	Mod_315Modem_ER,	SupSet_315_4

"NEVAMT315.4201",	Mod_315Modem_R,	SupSet_315_4
"NEVAMT315.4202",	Mod_315Modem_R,	SupSet_315_4
"NEVAMT315.42??",	Mod_315Modem_R,	SupSet_315_4

"NEVAMT315.4301",	Mod_315Modem,	SupSet_315_4
"NEVAMT315.43??",	Mod_315Modem,	SupSet_315_4

"NEVAMT315.4401",	Mod_315Modem_ER,	SupSet_315_4
"NEVAMT315.44??", 	Mod_315Modem_ER, 	SupSet_315_4

"NEVAMT315.51??", 	Mod_315, 	SupSet_315_5
"NEVAMT315.52??", 	Mod_315_R, 	SupSet_315_5
"NEVAMT315.54??", 	Mod_315, 	SupSet_315_5

"NEVAMT315.63??", 	Mod_315Modem_ER, 	SupSet_315_4


# непроверенные наборы
"NEVAMT313.1106", 	Mod_313, 	SupSet_313
"NEVAMT313.1206", 	Mod_313, 	SupSet_313
"NEVAMT313.1306", 	Mod_313, 	SupSet_313
"NEVAMT313.1405", 	Mod_313, 	SupSet_313
"NEVAMT313.????", 	Mod_313, 	SupSet_313

"NEVAMT314.3107", 	Mod_314, 	SupSet_314
"NEVAMT314.3207", 	Mod_314, 	SupSet_314
"NEVAMT314.3307", 	Mod_314, 	SupSet_314
"NEVAMT314.3407", 	Mod_314, 	SupSet_314
"NEVAMT314.3???", 	Mod_314, 	SupSet_314

"NEVAMT323.2103", 	Mod_323, 	SupSet_323
"NEVAMT323.2206", 	Mod_323, 	SupSet_323
"NEVAMT323.????", 	Mod_323, 	SupSet_323

"NEVAMT324.1103", 	Mod_324AOS, 	SupSet_324AS
"NEVAMT324.1104", 	Mod_324AOS, 	SupSet_324AS
"NEVAMT324.1???", 	Mod_324AOS, 	SupSet_324AS
"NEVAMT324.2306", 	Mod_324MF, 		SupSet_324MF
"NEVAMT324.2401", 	Mod_324MF_R_NoDMP, 	SupSet_324MF_NoDMP
"NEVAMT324.2402", 	Mod_324MF_R_NoDMP, 	SupSet_324MF_NoDMP
"NEVAMT324.2403", 	Mod_324MF_R_NoDMP, 	SupSet_324MF_NoDMP
"NEVAMT324.2404", 	Mod_324MF_R_NoDMP, 	SupSet_324MF_NoDMP
"NEVAMT324.2405", 	Mod_324MF_R, 	SupSet_324MF
"NEVAMT324.2406", 	Mod_324MF_R, 	SupSet_324MF
"NEVAMT324.2407", 	Mod_324MF_R, 	SupSet_324MF
"NEVAMT324.2506", 	Mod_324MF, 	SupSet_324MF
"NEVAMT324.3105", 	Mod_324MF_RM,	SupSet_324MF
"NEVAMT324.3106", 	Mod_324MF_RM,	SupSet_324MF
"NEVAMT324.3107", 	Mod_324MF_RM, 	SupSet_324MF
"NEVAMT324.23??", 	Mod_324MF, 	SupSet_324MF
"NEVAMT324.24??", 	Mod_324MF_R, 	SupSet_324MF
"NEVAMT324.25??", 	Mod_324MF, 	SupSet_324MF
"NEVAMT324.3???", 	Mod_324MF_RM, 	SupSet_324MF

"NEVAMT411.11??", 	Mod_411, 			SupSet_411
"NEVAMT411.21??", 	Mod_411, 			SupSet_411
"NEVAMT411.2201",   Mod_411_Ethernet, 	SupSet_411
"NEVAMT411.2202",   Mod_411_Ethernet, 	SupSet_411
"NEVAMT411.2203",   Mod_411_Ethernet_2,	SupSet_411_2
"NEVAMT411.2204",   Mod_411_Ethernet_2,	SupSet_411_2

"NEVAMT412.11??", 	Mod_412, 			SupSet_412
"NEVAMT412.1201",	Mod_412_Ethernet,	SupSet_412
"NEVAMT412.1202",	Mod_412_Ethernet,	SupSet_412
"NEVAMT412.1203",	Mod_412_Ethernet_2,	SupSet_412_2
"NEVAMT412.1204",	Mod_412_Ethernet_2,	SupSet_412_2

"NEVA106.0101",		Mod_106,	SupSet_106

:End Signatures


